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Краткое нетехническое резюме
к Проекту  «План горных работ
по добыче  мергеля (грунта) на месторождении Каламкас-3 в Тупкараганском районе Мангистауской области Республики Казахстан»


Введение
Настоящим Планом предусматривается производство горных работ по добыче  мергеля (грунта) на месторождении Каламкас-3 в Тупкараганском районе Мангистауской области. Заказчиком проекта является ТОО «Oil Construction Company», запрашивающее право на разработку  мергеля (грунта) карьера.
Содержание и форма плана приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующими нормативными документами. 
Добываемое сырье -   мергеля (грунта) будет использоваться для строительных работ в регионе. 
Срок эксплуатации карьера по данному Плану – 9 лет (2026-2034 гг.).
Проектируемые к отработке запасы находятся на Государственном балансе и их количество по состоянию на 01.10.2026 г. составляет по 5517,6 тыс. м3. На их отработку имеется Лицензия площадью 0,698 км2.
По данному плану будет отработана часть запасов полезного ископаемого в общем объеме 2360,0 тыс.м3. С учетом потерь, общие эксплуатационные запасы составляют 2360,0 тыс. м3 (4979,6 тыс.т). 
Рабочая часть проекта разработана ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис». 

Учет общественного мнения
ТОО «Oil Construction Company» декларирует политику открытости социальной и экологической ответственности. 
Общественные обсуждения проводятся в целях: 
- информирования населения по вопросам прогнозируемой деятельности; 
- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности; 
- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности. 
Общественные обсуждения осуществляются посредством: 
- ознакомления общественности с проектными материалами и документирования высказанных замечаний и предложений.
Законодательные и административные требования 
При выполнении проекта использовались проектные материалы:
Проект «План горных работ по добыче  мергеля (грунта) на месторождении Каламкас-3 в Тупкараганском районе Мангистауской области Республики Казахстан» разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан законами и законодательными актами, «Инструкцией по составлению плана горных работ», Кодекса «О недрах и недропользовании»и другими государственными нормативными требованиями и межгосударственными нормативами, действующими в Республике Казахстан.
Оценка современного состояния окружающей среды и социально-экономических условий
Месторождение мергеля (грунта) «Каламкас-3» разведано ТОО «ЗапКазРесурс» в 2022 году (Протокол № 688 заседание ЗК МКЗ «Отчет о результатах геологоразведочных работ с подсчетом запасов мергеля, как грунта для строительных работ на проявлении Каламкас-3, в Мангистауском районе Мангистауской области РК., выполненных в 2022 г. по Лицензии №923-EL от 10 ноября 2020г.»).
Оно расположено на полуострове Бузачи, на территории Тупкараганского района (центр г. Форт-Шевченко) Мангистауской области. От областного центра г. Актау месторождение находится  на расстоянии 180 км, а от вахтового поселка нефтяников Каламкас - на расстоянии 24 км юго-восточнее. Посёлок Каламкас соединён с областным центром автотрассой Актау –Каражанбас- Каламкас. 
Проектируемый карьер располагается на позднехвалынской аккумулятивной равнине с абсолютными отметками от -23,7 м до -18,3 м. 
Растительный покров и животный мир по видовому составу беден и характерен для зоны пустынь и полупустынь.
Постоянная гидрографическая сеть отсутствует. Временные водотоки появляются только при ливнях, случающихся   весной и осенью, и при интенсивном снеготаянии.
Климат района резкоконтинентальный. Жаркое засушливое лето, относительно морозная малоснежная зима. Характерны резкие колебания суточных и месячных температур и малое количество атмосферных осадков, годовая величина которых по данным метеостанции Форт-Шевченко не превышает 130-160 мм. Среднегодовая температура +11оС. Максимальная температура фиксируется в июле (+45оС), минимальная - в феврале (до -29оС). Для района характерны постоянно дующие ветры, преимущественно восточных румбов, средняя скорость ветра  1,4-4,2 м/сек, максимальная 17-20 м/сек. Снежный покров образуется в декабре, сходит в марте. Толщина его незначительная и едва достигает 12 см, в отдельные годы вовсе отсутствует. Глубина промерзания грунта до 0,8-1,1 м.
К опасным метеорологическим условиям в районе относятся густые туманы, гололед, сильные ветры, пыльные бури, а также кратковременные сильные ливни осенью и весной.
Естественных источников водоснабжения в районе нет. Обеспечение питьевой и технической водой может осуществляться путем ее завоза с пос. Каламкас. 
На площади месторождения здания и сооружения отсутствуют.
Характеристика вредных физических воздействий
В процессе  разработки месторождения на месте производства горных работ почвы, имеющие низкий качественный состав, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.
Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:
· химическое загрязнение;
· физико-механическое воздействие.
Химическое воздействие на почвы на ограниченной площади могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.
Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать  проведение вскрышных, зачистных, добычных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д. 
В ходе и после окончания  разработки  должны проводиться  работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях пустынной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.
Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

Краткая характеристика планируемой деятельности
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Основные технико-экономические показатели работы карьера
Технологические показатели горного производства определены и рассчитаны согласно условиям технического задания по годовому объему добычи, с учетом особенностей строения месторождения и горно-технологических условий отработки (таблица 5.5.1).
Основные технико-экономические показатели работы карьера
	№№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4

	1
	Геологические запасы в контуре карьера 
Геологические:
Эксплуатационные:
	тыс.м3
	5517,6
2360,0

	2
	Потери, всего. в том числе:
	%
	0,4

	
	
	
	

	
	- общекарьерные потери в целиках охранных зон
	%/ тыс.м3
	0

	
	
	
	

	
	- эксплуатационные потери первой группы, в том числе:
	%/ тыс.м3
	0/0

	
	- в кровле полезной толщи
	%/ тыс.м3
	0/0

	
	- в бортах карьера
	%/тыс. м3
	0/0

	
	- в подошве карьера
	%/тыс. м3
	0/0

	
	Эксплуатационные потери второй группы, в том числе: 
	%/тыс. м3
	0,4/10,52

	
	- на транспортных путях
	%/тыс. м3
	0,4/10,52

	3
	Разубоживание
	%/тыс. м3
	-

	4
	Эксплуатационные запасы 
	тыс. м3
	2630

	5
	Объем вскрышных пород, всего
	тыс. м3
	29,8741

	6
	Объем горно-капитальных и горно-подготовительных работ, всего
	тыс. м3
	29,8741

	
	в том числе: 
	
	

	
	1. На эксплуатационном этапе: 
	тыс. м3
	29,8741

	7
	Календарная производительность
	 
	 

	
	карьера:
	
	

	
	- по пол.ископаемому
	тыс. м3/год
	2026 г. - 200; 2027-2034 гг. - 2430

	
	-        по горной массе
	-//-
	2026 г. - 202,53; 2027-2034 гг. - 2433,42

	8
	Режим работы карьера
	 
	сезонный

	
	- рабочих суток в году
	дней
	2026 г. - 76; 2027-2034 гг. - 102,5

	
	-        рабочих дней в неделю
	дней
	7

	
	-        рабочих смен в сутки
	смен
	2

	
	-        продолжительность смены
	час
	8

	9
	Применяемое оборудование на вскрыше и добыче:
	 
	 

	
	
	  шт.
	

	
	Экскаватор  HITACHI
	 -//-
	2 (2)

	
	Бульдозер SD22 Шантуй
	-//-
	1

	
	КАМАЗ-65115
	  -//-
	10 (10)

	10
	Списочный (явочный) состав обслуживающего персонала, всего 
	 
	 

	
	в том числе: ИТР
	чел.
	36 (36)

	
	 
	 
	2

	
	-        начальник участка
	-//-
	0,5

	
	-        горный мастер
	-//-
	0,5

	
	-        маркшейдер
	-//-
	0,5

	
	-        геолог
	-//-
	0,5

	
	рабочих:
	 
	34 (34)

	
	       -     машинист экскаватора/погрузч
	-//-
	2 (2)

	
	-        машинист бульдозера
	-//-
	2 (2)

	
	-        водитель автосамосвала
	-//-
	20 (20)

	
	-         водитель поливомоечной машины
	-//-
	2 (2)

	
	-        водитель вахтовки
	-//-
	2 (2)

	
	-        слесарь ремонтник
	-//-
	2 (2)

	
	-        охранник
	-//-
	2 (2)

	
	-        техничка
	 
	2 (2)



По способу развития рабочей зоны при добыче  мергеля (грунта) система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: экскаватор – автосамосвал – строительные объекты.
Погашенные борта карьера будут представлены единым откосом. В предохранительной берме при отработке одним уступом нет надобности. 

