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Краткое нетехническое резюме
к Проекту  «План горных работ
по добыче грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) на месторождении Карьер №8 в Тупкараганском районе Мангистауской области Республики Казахстан»


Введение
Настоящим Планом предусматривается производство горных работ по добыче грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) на месторождении Карьер №8 в Тупкараганском районе Мангистауской области. Заказчиком проекта является ТОО «Oil Construction Company», запрашивающее право на разработку грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) карьера.
Содержание и форма плана приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующими нормативными документами. 
Добываемое сырье -  грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) будет использоваться для строительных работ в регионе. 
Срок эксплуатации карьера – 10 лет (2026-2035 гг.).
С 2005 года разработка месторождения велась по Рабочему проекту, составленному ТОО НПЦ «Мангистау-Геология» для ТОО «Oil Construction Company», согласованному в Государственных экспертных инстанциях. В 2025 г. по заданию ТОО «Oil Construction Company» была выполнена доразведка участка на мергели (грунта скального) силами ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» и поставлена на баланс.
Проектируемые к отработке запасы находятся на Государственном балансе и их остаточное количество по состоянию на 01.10.2026 г., согласно отчетности ТОО «ОСС» составляет по грунтам (суглинки) 631,258 тыс. м3. И согласно протокола №2 от 3.02.2026 г. запасы мергеля (грунта скального) составляют 1079,110 тыс. м3. Общим объемом 1710,368 тыс. м3. На их отработку имеется Горный отвод площадью 0,3481 км2.
По данному плану будет отработана часть запасов полезного ископаемого в общем объеме 1375,962 тыс.м3 геологических запасов, из них 631,258 тыс. м3 грунтов (суглинков) и 744,668 тыс. м3 мергелей (грунтов скальных). С учетом потерь, общие эксплуатационные запасы составляют 1313,889 тыс. м3 (2483,3 тыс.т). 
Рабочая часть проекта разработана ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис». 

Учет общественного мнения
ТОО «Oil Construction Company» декларирует политику открытости социальной и экологической ответственности. 
Общественные обсуждения проводятся в целях: 
- информирования населения по вопросам прогнозируемой деятельности; 
- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности; 
- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности. 
Общественные обсуждения осуществляются посредством: 
- ознакомления общественности с проектными материалами и документирования высказанных замечаний и предложений.
Законодательные и административные требования 
При выполнении проекта использовались проектные материалы:
Проект «План горных работ по добыче грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) на месторождении Карьер №8 в Тупкараганском районе Мангистауской области Республики Казахстан» разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан законами и законодательными актами, «Инструкцией по составлению плана горных работ», Кодекса «О недрах и недропользовании»и другими государственными нормативными требованиями и межгосударственными нормативами, действующими в Республике Казахстан.
Оценка современного состояния окружающей среды и социально-экономических условий
Месторождение грунта «Карьер № 8» разведано ОАО «Запрутгеология» в 2001-2002 годы. В 2025 г. по заданию ТОО «Oil Construction Company» была выполнена доразведка участка на мергели (грунта скального) силами ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» и поставлена на баланс.
Оно расположено на полуострове Бузачи, на территории Тупкараганского района (центр г. Форт-Шевченко) Мангистауской области. От областного центра г. Актау месторождение находится  на расстоянии 260 км, а от вахтового поселка нефтяников Каламкас - на расстоянии 10 км юго-восточнее. Посёлок Каламкас соединён с областным центром автотрассой Актау –Каражанбас- Каламкас. 
Проектируемый карьер располагается на позднехвалынской аккумулятивной равнине с абсолютными отметками от -12,2  до -23,0 м. 
Растительный покров и животный мир по видовому составу беден и характерен для зоны пустынь и полупустынь.
Постоянная гидрографическая сеть отсутствует. Временные водотоки появляются только при ливнях, случающихся   весной и осенью, и при интенсивном снеготаянии.
Климат района резкоконтинентальный. Жаркое засушливое лето, относительно морозная малоснежная зима. Характерны резкие колебания суточных и месячных температур и малое количество атмосферных осадков, годовая величина которых по данным метеостанции Форт-Шевченко не превышает 130-160 мм. Среднегодовая температура +11оС. Максимальная температура фиксируется в июле (+45оС), минимальная - в феврале (до -29оС). Для района характерны постоянно дующие ветры, преимущественно восточных румбов, средняя скорость ветра  1,4-4,2 м/сек, максимальная 17-20 м/сек. Снежный покров образуется в декабре, сходит в марте. Толщина его незначительная и едва достигает 12 см, в отдельные годы вовсе отсутствует. Глубина промерзания грунта до 0,8-1,1 м.
К опасным метеорологическим условиям в районе относятся густые туманы, гололед, сильные ветры, пыльные бури, а также кратковременные сильные ливни осенью и весной.
Естественных источников водоснабжения в районе нет. Обеспечение питьевой и технической водой может осуществляться путем ее завоза с пос. Каламкас. 
На площади месторождения здания и сооружения отсутствуют.
Характеристика вредных физических воздействий
В процессе  разработки месторождения на месте производства горных работ почвы, имеющие низкий качественный состав, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.
Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:
· химическое загрязнение;
· физико-механическое воздействие.
Химическое воздействие на почвы на ограниченной площади могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.
Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать  проведение вскрышных, зачистных, добычных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д. 
В ходе и после окончания  разработки  должны проводиться  работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях пустынной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.
Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

Краткая характеристика планируемой деятельности
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Технологические показатели горного производства определены и рассчитаны согласно условиям технического задания по годовому объему добычи, с учетом особенностей строения месторождения и горно-технологических условий отработки (таблица 5.5.1). 
Основные технико-экономические показатели работы карьера
	№№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4

	1
	Геологические запасы в контуре карьера 
Геологические:
Эксплуатационные:
	тыс.м3
	1375,962
1313,889

	2
	Потери, всего. в том числе:
	%
	3,77

	
	
	
	

	
	- общекарьерные потери в целиках охранных зон
	%/ тыс.м3
	0

	
	
	
	

	
	- эксплуатационные потери первой группы, в том числе:
	%/ тыс.м3
	3,29/44,7

	
	- в кровле полезной толщи
	%/ тыс.м3
	0/0

	
	-   в бортах карьера
	%/тыс. м3
	3,29/44,7

	
	- в подошве карьера
	%/тыс. м3
	0/0

	
	Эксплуатационные потери второй группы, в том числе: 
	%/тыс. м3
	0,5/6,57

	
	- на транспортных путях
	%/тыс. м3
	0,5/6,57

	3
	Разубоживание
	%/тыс. м3
	-

	4
	Эксплуатационные запасы 
	тыс. м3
	1313,89

	5
	Объем вскрышных пород, всего
	тыс. м3
	54,5808

	6
	Объем горно-капитальных и горно-подготовительных работ, всего
	тыс. м3
	54,5808

	
	в том числе: 
	
	

	
	1. На эксплуатационном этапе: 
	тыс. м3
	54,5808

	7
	Календарная производительность
	 
	 

	
	карьера:
	
	

	
	- по пол.ископаемому
	тыс. м3/год
	2026-2035 гг. 131,389

	
	-        по горной массе
	-//-
	2026-2035 гг. 136,85

	8
	Режим работы карьера
	 
	сезонный

	
	- рабочих суток в году
	дней
	2026-2035 гг. - 99

	
	-        рабочих дней в неделю
	дней
	7

	
	-        рабочих смен в сутки
	смен
	1

	
	-        продолжительность смены
	час
	8

	9
	Применяемое оборудование на вскрыше и добыче:
	 
	 

	
	
	  шт.
	

	
	Погрузчик ZL-50GN
	 -//-
	1

	
	Бульдозер SHANTUI SD 16
	-//-
	1

	
	КАМАЗ-65115
	  -//-
	6

	10
	Списочный (явочный) состав обслуживающего персонала, всего 
	 
	 

	
	в том числе: ИТР
	чел.
	15

	
	 
	 
	2

	
	-        начальник участка
	-//-
	0,5

	
	-        горный мастер
	-//-
	0,5

	
	-        маркшейдер
	-//-
	0,5

	
	-        геолог
	-//-
	0,5

	
	рабочих:
	 
	13

	
	       -     машинист экскаватора/погрузч
	-//-
	1

	
	-        машинист бульдозера
	-//-
	1

	
	-        водитель автосамосвала
	-//-
	6

	
	-         водитель поливомоечной машины
	-//-
	1

	
	-        водитель вахтовки
	-//-
	1

	
	-        слесарь ремонтник
	-//-
	1

	
	-        охранник
	-//-
	1

	
	-        техничка
	 
	1


Основные технико-экономические показатели работы карьера
По способу развития рабочей зоны при добыче грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: погрузчик – автосамосвал – строительные объекты.
Погашенные борта карьера будут представлены единым откосом. В предохранительной берме при отработке одним уступом нет надобности. 

