НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
	Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Групповой технический проект на строительство оценочно-эксплуатационных скважин   на месторождении Аксай проектной глубиной 1700м» (корректировка).
Основанием для составления раздела ООС является:
[bookmark: _Hlk196468853]	•	Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК; 
	•	Договор на оказание услуг;
	•	Техническое задание.
Данным проектом предусмотрен строительство оценочно-эксплуатационных скважин №№101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 106, 108, 111, 112, 113  проектной глубиной 1700м на территории месторождения Аксай. 
Цель корректировки раздела ООС — получение экологического разрешения на период строительство скважины № 113 в 2026 году.
	Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:
· характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;
· анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;
· комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
· природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.
Основные проектные данные, следующие: Проектная коммерческая скорость бурения составляет 2040 м/ст. месяц.
Общая продолжительность строительства скважины – 41,5 сут., с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и освоения. 
Целью бурения проектируемой скважины является добыча нефти. 
Проектная глубина по вертикали – 1700 м.
Начало строительства: 2026г.
Срок строительства: 41,5 суток.
Количество рабочих: 30 человек.
В целом по территории месторождения выявлено: 
при строительно-монтажных работах – 4 стационарных источников загрязнения, из них неорганизованных - 4; при бурении скважин - 18 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 5, неорганизованных - 13; при освоении скважин - 7 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 3, неорганизованных – 4 источников выбросов. 
Всего стационарными источниками за весь период проведения планируемых работ при строительстве оценочно-эксплуатационных скважин №№101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 106, 108, 111, 112, 113, проектной глубиной 1700м на месторождении Аксай в атмосферу будут выбрасываться 319,8545 т загрязняющих веществ.

Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при бурении, строительно-монтажных работах и при освоении скважин на месторождении Аксай
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с 
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)

	
	
	
	1 скв
	13 скв

	1
	2
	3
	4
	5

	123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,0717736
	0,0165379
	0,214993

	143
	Марганец и его соединения 
	0,0019425
	0,000447
	0,005811

	301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	3,00978129999
	5,80588008
	75,47644

	304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	3,89761669999
	7,544165304
	98,07415

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,49969443334
	0,96720068
	12,57361

	330
	Сера диоксид 
	1,03462876667
	1,93868046
	25,20285

	333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0130483
	0,002067
	0,026871

	337
	Углерод оксид 
	2,51222226665
	4,8391714
	62,90923

	342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0003789
	0,0000875
	0,001138

	415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	2,3827664
	0,2981819
	3,876365

	1301
	Проп-2-ен-1-аль 
	0,11992669999
	0,2321281432
	3,017666

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,11992669999
	0,2321281432
	3,017666

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0,0007514
	0,0001776
	0,002309

	2754
	Алканы С12-19 
	1,33081799999
	2,643565532
	34,36635

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	0,3091569
	0,0716082
	0,930907

	2930
	Пыль абразивная 
	0,0076494
	0,0059416
	0,077241

	 
	В С Е Г О :
	15,33908227
	24,6041892
	319,8544


Выбросы при строительстве скважин №113 – 24,6041892 т/пер. 
Общий объем воды водопотребления и водоотведения для хоз- питьевых нужд при бурении скважины №113  – 186,75м3/цикл. 
Объем буровых сточных вод составляет 400,0236 т.
Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. 
Техническая вода необходима для приготовления бурового, тампонажного, цементного раствора и т.д. В связи со строительством на м/р Аксай выведена из консервации скважина подземной воды ВW-1 (вода техническая), расположенная в районе площадки ЦПС. Объем потребляемой технической воды при строительстве оценочно-эксплуатационных скважин при бурении и креплении составляет 819,99 м3/цикл. 
[bookmark: _GoBack]Хозяйственно-бытовые сточные воды временного вахтового поселка буровой бригады на месторождениях Акшабулак и Нуралы при строительстве скважин очищаются на очистных сооружениях месторождений Акшабулак и Нуралы  с последующим отведением на поля фильтрации данных месторождений.
          В процессе строителсьвте скважин образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Отходы оказывает негативное влияние на компоненты среды, в первую очередь, на атмосферу, почву и водную среду. На месторождении Аксай бурение скважин осуществляется безамбарным методом.	
	Основными отходами при бурении скважины являются: отработанный буровой раствор; буровой шлам; проппант с полимером; коммунальные отходы; промасленная ветошь; металлолом; огарки сварочных электродов; отработанные аккумуляторы и др. Лимит накопления отходов при строительстве скважины №113 составляет 864,9298 т/период.
Строительство оценочно-эксплуатационных скважин будет осуществляться с помощью буровой установки БУ ZJ-30 или ее аналог c грузоподъемностью не менее 170 тонн. 
Для  проведения  расчетов  рассеивания загрязняющих  веществ  в атмосферу  использован  программный  комплекс «Эра», версия 4.0 НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан. 
Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны месторождения.




	

