НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
	Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Групповой технический проект на строительство оценочно-эксплуатационных скважин   на месторождении Акшабулак Центральный проектной глубиной 1950м» (корректировка).
Основанием для составления раздела ООС является:
[bookmark: _Hlk196468853]	•	Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК; 
	•	Договор на оказание услуг;
	•	Техническое задание.
Данным проектом предусмотрен строительство оценочно-эксплуатационных скважин №№495, 496, 498, 499, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 497, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533 проектной глубиной 1950м на территории месторождения Акшабулак Центральный. 
Цель корректировки раздела ООС — получение экологического разрешения на период строительство скважин №527, №528 в 2026 году. 
	Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:
· характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;
· анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;
· комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
· природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.
Основные проектные данные, следующие: Проектная коммерческая скорость бурения составляет 1791,2 м/ст. месяц.
Общая продолжительность строительства скважины – 46,16 сут., с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и освоения. 
Целью бурения проектируемой скважины является добыча нефти. 
Проектная глубина по вертикали – 1950м.
Начало строительства: 2026г.
Срок строительства: 46,6 суток.
Количество рабочих: 30 человек.
В целом по территории месторождения Акшабулак Центральный выявлено: при строительно-монтажных работах – 4 неорганизованных источников; при бурении скважины - 17 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 5, неорганизованных - 12; при освоении скважины - 7 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 3, неорганизованных - 4.
Всего стационарными источниками за весь период проведения планируемых работ при строительстве оценочно-эксплуатационных скважин в атмосферу будут выбрасываться 692,7081т/период загрязняющих веществ.

Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при бурении, строительно-монтажных работах и при освоении скважин на месторождении Акшабулак  Центральный
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с 
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)

	
	
	
	1 скв
	 21 скв

	1
	2
	3
	4
	5

	123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,06716
	0,009671
	0,203091

	143
	Марганец и его соединения 
	0,001123
	0,000162
	0,003402

	301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	3,00963
	7,24504
	152,1458

	304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	3,8982
	9,41976
	197,815

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,4997
	1,20779
	25,36359

	330
	Сера диоксид 
	1,023383
	2,45999
	51,65979

	333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,013048
	0,002199
	0,046179

	337
	Углерод оксид 
	2,51221
	6,04043
	126,849

	342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,000189
	2,72E-05
	0,000571

	415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	1,544264
	2,920587
	61,33233

	1301
	Проп-2-ен-1-аль 
	0,119936
	0,289859
	6,087039

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,119936
	0,289859
	6,087039

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0,000751
	0,000115
	0,002415

	2754
	Алканы С12-19 
	1,242006
	3,043411
	63,91163

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	0,335782
	0,053323
	1,119783

	2930
	Пыль абразивная 
	0,027
	0,00388
	0,08148

	 
	В С Е Г О :
	14,41432
	32,9861
	692,7081


Выбросы при строительстве скважин №527, №528 – 65,9722 т/пер. 
Общий объем воды водопотребления и водоотведения для хоз- питьевых нужд при бурении скважины №527, №528  – 415,44 м3/цикл. 
Объем буровых сточных вод составляет 794,46 т.
Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. 
Для водоснабжения технологических и хозяйственно-бытовых нужд месторождения Акшабулак используются воды сенон-палеоценовых отложений. Водозаборные скважины расположены на территории месторождения. Организована зона санитарной охраны, площадка источника водоснабжения обнесена изгородью из сетки «рабица» высотой 1,8 м.
Для хозяйственно-питьевых нужд используется вода из 4 скважин TW-1E, TW-2D, TW-3D, TW-3D-1.
Эксплуатируются 3 станции по подготовке питьевой воды (Т-1, Т-2, Т-3). Качество воды, подаваемое для хозяйственно-питьевых нужд должно соответствовать требованиям СП.
В связи с расширением посёлка построены дополнительные установки подготовки питьевой воды и станция биологической очистки сточных вод, позволившие довести нормы водопотребления на человека до 200 л. Вода для хозяйственно-бытовых нужд подвергается опреснению методом обратного осмоса и дезинфицируется ультрафиолетовым излучением. Очистные сооружения обеспечивают очистку сточных вод хоз-бытового характера на блочно-модульной установке в объеме 50 м3/сутки, в настоящее время функционируют три блок-модуля (два в работе, один в резерве).
          В процессе строителсьвте скважин образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Отходы оказывает негативное влияние на компоненты среды, в первую очередь, на атмосферу, почву и водную среду. На месторождении Акшабулак Центральный бурение скважин осуществляется безамбарным методом.	
[bookmark: _GoBack]	Основными отходами при бурении скважины являются: отработанный буровой раствор; буровой шлам; проппант с полимером; коммунальные отходы; промасленная ветошь; металлолом; огарки сварочных электродов; отработанные аккумуляторы и др. Лимит накопления отходов при строительстве скважин №527, №528 составляет 993,02 т/период.
Строительство оценочно-эксплуатационных скважин будет осуществляться с помощью буровой установки БУ ZJ-30 или ее аналог c грузоподъемностью не менее 170 тонн. 
Для  проведения  расчетов  рассеивания загрязняющих  веществ  в атмосферу  использован  программный  комплекс «Эра», версия 4.0 НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны месторождения.




	

