НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
	Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Групповой технический проект на строительство оценочно-эксплуатационных скважин   на месторождении Акшабулак Южный проектной глубиной 1950м» (корректировка).
Основанием для составления раздела ООС является:
[bookmark: _Hlk196468853]	•	Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК; 
	•	Договор на оказание услуг;
	•	Техническое задание.
Данным проектом предусмотрен строительство оценочно-эксплуатационных скважин №№77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 проектной глубиной 1950м на территории месторождения Акшабулак Южный. 
Цель корректировки раздела ООС — получение экологического разрешения на период строительство скважин №83 в 2026 году. 
	Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:
· характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;
· анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;
· комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
· природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.
Основные проектные данные, следующие: Проектная коммерческая скорость бурения составляет 1824,7 м/ст. месяц.
Общая продолжительность строительства скважины – 46,56 сут., с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и освоения. 
Целью бурения проектируемой скважины является добыча нефти. 
Проектная глубина по вертикали – 1950м.
Начало строительства: 2026г.
Срок строительства: 46,56 суток.
Количество рабочих: 30 человек.
В целом по территории месторождения Акшабулак Южный выявлено: при строительно-монтажных работах – 4 неорганизованных источников; при бурении скважины - 17 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 5, неорганизованных - 12; при освоении скважины - 7 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 3, неорганизованных - 4.
Всего стационарными источниками за весь период проведения планируемых работ при строительстве оценочно-эксплуатационных скважин в атмосферу будут выбрасываться 209,64093 т/период загрязняющих веществ.



Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при бурении, строительно-монтажных работах и при освоении скважин на месторождении Акшабулак  Южный
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с 
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)

	
	
	
	1 скв
	 10 скв

	1
	2
	3
	4
	5

	123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,07181
	0,0086382
	0,060467

	143
	Марганец и его соединения 
	0,00192
	0,000168
	0,001176

	301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	3,01106666666
	7,127358
	49,89151

	304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	3,89761666666
	9,2641146
	64,8488

	328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,49969444445
	1,187707
	8,313949

	330
	Сера диоксид 
	1,01771358889
	2,3781295
	16,64691

	333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0130483
	0,0021881
	0,015317

	337
	Углерод оксид 
	2,51227222221
	5,939723
	41,57806

	342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00038
	0,000032
	0,000224

	415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	1,2198508
	0,1893399
	1,325379

	1301
	Проп-2-ен-1-аль 
	0,11992666666
	0,28504968
	1,995348

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,11992666666
	0,28504968
	1,995348

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0,0007514
	0,000114
	0,000798

	2754
	Алканы С12-19 
	1,33081796666
	3,2396592
	22,67761

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	0,3616542
	0,0317173
	0,222021

	2930
	Пыль абразивная 
	0,0076478
	0,005828
	0,040796

	 
	В С Е Г О :
	14,213097
	29,948704
	209,640928


Выбросы при строительстве скважиын №83 – 29,9487 т/пер. 
Общий объем воды водопотребления и водоотведения для хоз- питьевых нужд при бурении скважины №83  – 205,02 м3/цикл. 
Объем буровых сточных вод составляет 418,088 т.
Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. 
Питьевая вода завозится в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, (питьевая вода, торговая марка NOMAD, TASSAY).
[bookmark: _GoBack]	Техническая вода необходима для приготовления бурового, тампонажного, цементного раствора и т.д. Вода для технических нужд (подземная, без специальной водоподготовки) добывается из скважин BW-1E, BW-1/1.          В процессе строителсьвте скважин образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Отходы оказывает негативное влияние на компоненты среды, в первую очередь, на атмосферу, почву и водную среду. 
	На месторождении Акшабулак Южный бурение скважин осуществляется безамбарным методом.	
	Основными отходами при бурении скважины являются: отработанный буровой раствор; буровой шлам; коммунальные отходы; промасленная ветошь; металлолом; огарки сварочных электродов; отработанные аккумуляторы и др. Лимит накопления отходов при строительстве скважины №83 составляет 493,57 т/период.
Строительство оценочно-эксплуатационных скважин будет осуществляться с помощью буровой установки БУ ZJ-30 или ее аналог c грузоподъемностью не менее 170 тонн. 
Для  проведения  расчетов  рассеивания загрязняющих  веществ  в атмосферу  использован  программный  комплекс «Эра», версия 4.0 НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны месторождения.




	

