[bookmark: _Hlk196468421]ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ТҮЙІНДЕМЕ

Қоршаған ортаны қорғау бөлімі "Жобалық тереңдігі 1700м Ақсай кен орнында бағалау-пайдалану ұңғымаларын салуға арналған топтық техникалық жоба" (түзету) жобасына орындалды.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімін құрудың негізі:
· «Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің «Экологиялық бағалау» 49-бабы», 7-тарауы;
· Қызмет көрсету туралы келісім;
· Техникалық сипаттамалар.
Бұл жобада Ақсай кен орнының аумағында жобалық тереңдігі 1700 м №№101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 106, 108, 111, 112, 113 бағалау-пайдалану ұңғымаларын салу көзделген 
ҚОҚ бөлімін түзетудің мақсаты - 2026 жылы №113 ұңғымаларды салу кезеңіне экологиялық рұқсат алу. 
Негізгі мақсаты қоршаған ортаны қорғау бөлімі-қоршаған ортаның құрамдас бөліктеріне әсер етудің барлық факторларын бағалау, қоршаған ортаның жекелеген құрамдас бөліктеріне және халықтың денсаулығына әсер етудің әртүрлі түрлерін азайту жөніндегі іс-шаралар мен ұсынымдарды әзірлеу мақсатында өндірістік шешімдерді іске асыру кезінде қоршаған орта сапасының өзгеруін болжау.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімі оны өткізудің келесі кезеңдерін қамтиды: 
· атмосфераны, гидросфераны, литосфераны, флора мен фаунаны қоса алғанда, қоршаған ортаның қазіргі жай-күйін сипаттау және бағалау, антропогендік жүктеме дәрежесі бойынша басым табиғи орталарды анықтау, әсер ету факторларын саралау;
·  қоршаған ортаға әсер ету түрлері мен қарқындылығын анықтау, әсер ету көздерін кеңістікте бөлу және олардың маңыздылығы бойынша саралау мақсатында жоспарланған өндірістік қызметті талдау;
· жұмыс учаскесінде жоспарланған қызмет нәтижесінде қоршаған ортаның күтілетін өзгерістерін кешенді болжамды бағалау; 
· қоршаған ортаға антропогендік жүктемені азайту жөніндегі табиғат қорғау іс-шаралары.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімі Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдарын, нормативтiк-құқықтық талаптар мен шарттық мiндеттемелердi сақтай отырып орындалды.
	Негізгі жобалық деректер келесідей: жобалық коммерциялық бұрғылау жылдамдығы айына 2040  м/с құрайды.
Ұңғыма құрылысының жалпы ұзақтығы – 41,5 күн., қондырғы монтажын, бұрғылауды, бекітуді және сынауды ескере отырып.
Жобаланған ұңғыманы бұрғылаудың мақсаты-мұнай өндіру.
Жобалық тереңдігі тігінен/оқпан бойынша - 1700м.
	Құрылыстың басталуы: 2026 жыл.
Құрылыс мерзімі: 41,5 тәулік.
Жұмысшылар саны: 30 адам.
Жалпы кен орнының аумағы бойынша анықталды: 
құрылыс-монтаждау жұмыстары кезінде - 4 стационарлық ластау көзі, оның ішінде ұйымдастырылмаған - 4; Ұңғымаларды бұрғылау кезінде - 18 стационарлық ластау көзі, оның ішінде ұйымдастырылған - 5, ұйымдастырылмаған - 13; ұңғымаларды игеру кезінде - 7 стационарлық ластау көзі, оның ішінде ұйымдастырылған – 3, ұйымдастырылмаған-4 шығарынды көзі. 
Бағалау-пайдалану ұңғымаларын салу кезінде жоспарланған жұмыстарды жүргізудің барлық кезеңінде стационарлық көздермен барлығы№№101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 106, 108, 111, 112, 113, жобалық тереңдігі 1700 м Ақсай кен орнында атмосфераға 319,8545 тонна ластаушы заттар шығарылатын болады.

Ақсай кен орнында бұрғылау, құрылыс-монтаждау жұмыстары және ұңғымаларды игеру кезінде стационарлық көздерден шығарылатын зиянды заттардың тізбесі
	ЛЗ коды
	Заттың атауы
	Шығарындылардың мөлшері, г/с
	Шығарындылардың мөлшері, т/жыл
1 ұңғыма 
	Шығарындылардың мөлшері, т/жыл
13 ұңғыма

	0123
	Темір (II,ІІІ) оксиді (темірге есептелген) (диТемір үшоксиді, темір оксиді)
	0,0717736
	0,0165379
	0,214993

	0143
	Марганец және оның қосылыстары (марганец диоксидіне қайта есептегенде)
	0,0019425
	0,000447
	0,005811

	0301
	Азот тотықтары (NO2-ге қайта есептегенде)
	3,00978129999
	5,80588008
	75,47644

	0304
	Азот оксиді (NО)
	3,89761669999
	7,544165304
	98,07415

	0328
	Көміртек (күйе, қара көміртек)
	0,49969443334
	0,96720068
	12,57361

	0330
	Күкіртті ангидрид (SO2)
	1,03462876667
	1,93868046
	25,20285

	0333
	Күкіртсутек (күкірт сутегі) (518)
	0,0130483
	0,002067
	0,026871

	0337
	Көміртек тотығы (CO)
	2,51222226665
	4,8391714
	62,90923

	0342
	Фторлы газ тәрізді қосылыстар / фторға қайта есептегенде/ (617)
	0,0003789
	0,0000875
	0,001138

	0415
	Қаныққан көмірсутектердің C1-C5 қоспасы (1502*)
	2,3827664
	0,2981819
	3,876365

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,11992669999
	0,2321281432
	3,017666

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,11992669999
	0,2321281432
	3,017666

	2735
	Минералды май (шпиндель, станок, цилиндр және т.б.) (716*)
	0,0007514
	0,0001776
	0,002309

	2754
	С-ға есептелген С12-19 алкандар аударғанда/ С12-С19 шектелген көмірсутектері (С-ға қайта есептелген); РПК-265 П еріткіштері
	1,33081799999
	2,643565532
	34,36635

	2908
	Қос тотықты кремнийі бар бейорганикалық тозаң, %-бен: 70-20 (цемент өндірісінің шамот, цемент, тозаңы - балшық, балшықты тақтатас, домна қожы, құм, клинкер (кремнезелі күлі, қазақстандық кен орындарының көмір күлі және т.б.)
	0,3091569
	0,0716082
	0,930907

	2930
	Абразивті шаң (ақ корунд, монокорунд) (1027*)
	0,0076494
	0,0059416
	0,077241

	Барлығы:
	15,33908227
	24,6041892
	319,8544


Ұңғымаларды салу кезіндегі шығарындылар №113 – 24,6041892 т/пер. 
[bookmark: _GoBack]№113 ұңғымасын бұрғылау кезінде шаруашылық-ауыз су қажеттіліктері үшін су тұтыну мен су бұрудың жалпы көлемі - 186,75 м3/цикл. 
Бұрғылау ағынды суларының көлемі 400,0236 тоннаны құрайды.
Жұмысшыларға Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығымен бекітілген "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаттары үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және су объектілерінің мәдени-тұрмыстық су пайдалану және қауіпсіздік орындарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының талаптарын қанағаттандыратын сумен қамтамасыз етілетін болады.
Техникалық су бұрғылау, тампонаж, цемент ерітіндісін және т.б. дайындау үшін қажет. құрылысқа байланысты Ақсай кен орны ЦПС алаңының ауданында орналасқан вw-1 (техникалық су) жерасты суының ұңғымасы консервациядан шығарылды. Бұрғылау және бекіту кезінде бағалау-пайдалану ұңғымаларын салу кезінде тұтынылатын техникалық судың көлемі 819,99 м3/циклды құрайды. 
Бұрғылау бригадасының уақытша вахталық кентінің Ақшабұлақ және Нұралы кен орындарындағы шаруашылық-тұрмыстық сарқынды сулары ұңғымаларды салу кезінде Ақшабұлақ және Нұралы кен орындарының тазарту құрылыстарында тазартылады, кейіннен осы кен орындарын сүзу алаңдарына бұрады.
Ұңғымаларды салу процесінде қатты және сұйық қалдықтардың едәуір мөлшері пайда болады. Қалдықтар қоршаған орта компоненттеріне, ең алдымен атмосфераға, топыраққа және су ортасына теріс әсер етеді. Ақсай кен орнында Ұңғымаларды бұрғылау кедергісіз әдіспен жүзеге асырылады.
№113 Ұңғыманы бұрғылау кезіндегі негізгі қалдықтар: пайдаланылған бұрғылау ерітіндісі; бұрғылау шламы; коммуналдық қалдықтар; майланған шүберек; металл сынықтары; дәнекерлеу электродтарын жағу; пайдаланылған аккумуляторлар және т.б. ұңғыманы салу кезінде қалдықтарды жинақтау лимиті - 864,9298 т/кезеңді құрайды.
Бағалау-пайдалану ұңғымаларының құрылысы ZJ-30 бұрғылау қондырғысының көмегімен немесе оның жүк көтергіштігі кемінде 170 тонна болатын с аналогы арқылы жүзеге асырылатын болады.
Атмосфераға ластаушы заттардың таралуын есептеу үшін "Эра" бағдарламалық кешені, "Логос" ҮЕҰ 4.0 нұсқасы, Новосибирск қ., Воейков атындағы МГО, Санкт-Петербург қ. және Қазақстан Республикасының қоршаған орта министрлігімен келісілген.
 Атмосфераның беткі қабатындағы шашырауды есептеу кен орнының санитарлық-қорғау аймағының шекарасында ШРК-дан асып кету байқалмайтынын көрсетті.


