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Қоршаған ортаны қорғау бөлімі "Жобалық тереңдігі 1950м Оңтүстік Ақшабұлақ кен орнында бағалау-пайдалану ұңғымаларын салуға арналған топтық техникалық жоба" (түзету) жобасына орындалды.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімін құрудың негізі:
· «Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің «Экологиялық бағалау» 49-бабы», 7-тарауы;
· Қызмет көрсету туралы келісім;
· Техникалық сипаттамалар.
Бұл жобада Оңтүстік Ақшабұлақ кен орнының аумағында жобалық тереңдігі 1950 м №№77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 бағалау-пайдалану ұңғымаларын салу көзделген. 
ҚОҚ бөлімін түзетудің мақсаты - 2026 жылы №83 ұңғымаларды салу кезеңіне экологиялық рұқсат алу. 
Негізгі мақсаты қоршаған ортаны қорғау бөлімі-қоршаған ортаның құрамдас бөліктеріне әсер етудің барлық факторларын бағалау, қоршаған ортаның жекелеген құрамдас бөліктеріне және халықтың денсаулығына әсер етудің әртүрлі түрлерін азайту жөніндегі іс-шаралар мен ұсынымдарды әзірлеу мақсатында өндірістік шешімдерді іске асыру кезінде қоршаған орта сапасының өзгеруін болжау.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімі оны өткізудің келесі кезеңдерін қамтиды: 
· атмосфераны, гидросфераны, литосфераны, флора мен фаунаны қоса алғанда, қоршаған ортаның қазіргі жай-күйін сипаттау және бағалау, антропогендік жүктеме дәрежесі бойынша басым табиғи орталарды анықтау, әсер ету факторларын саралау;
·  қоршаған ортаға әсер ету түрлері мен қарқындылығын анықтау, әсер ету көздерін кеңістікте бөлу және олардың маңыздылығы бойынша саралау мақсатында жоспарланған өндірістік қызметті талдау;
· жұмыс учаскесінде жоспарланған қызмет нәтижесінде қоршаған ортаның күтілетін өзгерістерін кешенді болжамды бағалау; 
· қоршаған ортаға антропогендік жүктемені азайту жөніндегі табиғат қорғау іс-шаралары.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімі Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдарын, нормативтiк-құқықтық талаптар мен шарттық мiндеттемелердi сақтай отырып орындалды.
	Негізгі жобалық деректер келесідей: жобалық коммерциялық бұрғылау жылдамдығы айына 1824,7 м/с құрайды.
Ұңғыма құрылысының жалпы ұзақтығы – 46,56 күн., қондырғы монтажын, бұрғылауды, бекітуді және сынауды ескере отырып.
Жобаланған ұңғыманы бұрғылаудың мақсаты-мұнай өндіру.
Жобалық тереңдігі тігінен/оқпан бойынша - 1950м.
	Құрылыстың басталуы: 2026 жыл.
Құрылыс мерзімі: 46,56 тәулік.
Жұмысшылар саны: 30 адам.
Жалпы, Оңтүстік Ақшабұлақ кен орнының аумағы бойынша: құрылыс-монтаждау жұмыстары кезінде – 4 ұйымдастырылмаған көздер; ұңғыманы бұрғылау кезінде - 17 стационарлық ластау көздері, оның ішінде ұйымдастырылған - 5, ұйымдастырылмаған - 12; ұңғыманы игеру кезінде - 7 стационарлық ластау көздері, оның ішінде ұйымдастырылған - 3, ұйымдастырылмаған – 4 ластаушы көздер қарастырылған. 
Бағалау-пайдалану ұңғымаларын салу кезінде жоспарланған жұмыстарды жүргізудің барлық кезеңінде атмосфераға барлығы 209,64093 т/ластаушы заттар шығарылатын болады.

Оңтүстік Ақшабұлақ кен орнында бұрғылау, құрылыс-монтаждау жұмыстары және ұңғымаларды игеру кезінде стационарлық көздерден шығарылатын зиянды заттардың тізбесі
	ЛЗ коды
	Заттың атауы
	Шығарындылардың мөлшері, г/с
	Шығарындылардың мөлшері, т/жыл
1 ұңғыма 
	Шығарындылардың мөлшері, т/жыл
10 ұңғыма

	0123
	Темір (II,ІІІ) оксиді (темірге есептелген) (диТемір үшоксиді, темір оксиді)
	0,07181
	0,0086382
	0,060467

	0143
	Марганец және оның қосылыстары (марганец диоксидіне қайта есептегенде)
	0,00192
	0,000168
	0,001176

	0301
	Азот тотықтары (NO2-ге қайта есептегенде)
	3,01106666666
	7,127358
	49,89151

	0304
	Азот оксиді (NО)
	3,89761666666
	9,2641146
	64,8488

	0328
	Көміртек (күйе, қара көміртек)
	0,49969444445
	1,187707
	8,313949

	0330
	Күкіртті ангидрид (SO2)
	1,01771358889
	2,3781295
	16,64691

	0333
	Күкіртсутек (күкірт сутегі) (518)
	0,0130483
	0,0021881
	0,015317

	0337
	Көміртек тотығы (CO)
	2,51227222221
	5,939723
	41,57806

	0342
	Фторлы газ тәрізді қосылыстар / фторға қайта есептегенде/ (617)
	0,00038
	0,000032
	0,000224

	0415
	Қаныққан көмірсутектердің C1-C5 қоспасы (1502*)
	1,2198508
	0,1893399
	1,325379

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,11992666666
	0,28504968
	1,995348

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,11992666666
	0,28504968
	1,995348

	2735
	Минералды май (шпиндель, станок, цилиндр және т.б.) (716*)
	0,0007514
	0,000114
	0,000798

	2754
	С-ға есептелген С12-19 алкандар аударғанда/ С12-С19 шектелген көмірсутектері (С-ға қайта есептелген); РПК-265 П еріткіштері
	1,33081796666
	3,2396592
	22,67761

	2908
	Қос тотықты кремнийі бар бейорганикалық тозаң, %-бен: 70-20 (цемент өндірісінің шамот, цемент, тозаңы - балшық, балшықты тақтатас, домна қожы, құм, клинкер (кремнезелі күлі, қазақстандық кен орындарының көмір күлі және т.б.)
	0,3616542
	0,0317173
	0,222021

	2930
	Абразивті шаң (ақ корунд, монокорунд) (1027*)
	0,0076478
	0,005828
	0,040796

	Барлығы:
	14,213097
	29,948704
	209,640928




№83 Ұңғымасын салу кезіндегі шығарындылар – 29,9487 т/пер. 
№83 ұңғымасын  бұрғылау кезінде шаруашылық-ауыз су қажеттіліктері үшін су тұтыну мен су бұрудың жалпы көлемі - 415,44 м3/цикл. 
Бұрғылау ағынды суларының көлемі 418,088  тоннаны құрайды.
Жұмыс істейтіндер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығымен бекітілген "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаттары үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және су объектілерінің мәдени-тұрмыстық су пайдалану және қауіпсіздік орындарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының талаптарын қанағаттандыратын сумен қамтамасыз етілетін болады. 
Ауыз су көлемі 18,9 литр пластикалық бөтелкелерде әкелінеді, (ауыз су, NOMAD, TASSAY сауда маркасы).
Техникалық су бұрғылау, тампонаж, цемент ерітіндісін және т.б. дайындау үшін қажет. техникалық қажеттіліктерге арналған су (жер асты, арнайы су дайындаусыз) BW-1E, BW-1/1 ұңғымаларынан алынады.          Ұңғымаларды салу процесінде қатты және сұйық қалдықтардың едәуір мөлшері пайда болады. Қалдықтар қоршаған орта компоненттеріне, ең алдымен атмосфераға, топыраққа және су ортасына теріс әсер етеді.
Ұңғымаларды салу процесінде қатты және сұйық қалдықтардың едәуір мөлшері пайда болады. Қалдықтар қоршаған орта компоненттеріне, ең алдымен атмосфераға, топыраққа және су ортасына теріс әсер етеді. Оңтүстік Ақшабұлақ кен орнында Ұңғымаларды бұрғылау кедергісіз әдіспен жүзеге асырылады.
№83 Ұңғыманы бұрғылау кезіндегі негізгі қалдықтар: пайдаланылған бұрғылау ерітіндісі; бұрғылау шламы; коммуналдық қалдықтар; майланған шүберек; металл сынықтары; дәнекерлеу электродтарын жағу; пайдаланылған аккумуляторлар және т.б. ұңғымаларды салу кезінде қалдықтарды жинақтау лимиті 493,57 т/кезеңді құрайды.
Бағалау-пайдалану ұңғымаларының құрылысы бу ZJ-30 бұрғылау қондырғысының көмегімен немесе оның жүк көтергіштігі кемінде 170 тонна болатын с аналогы арқылы жүзеге асырылатын болады.
[bookmark: _GoBack]Атмосфераға ластаушы заттардың таралуын есептеу үшін "Эра" бағдарламалық кешені, "Логос" ҮЕҰ 4.0 нұсқасы, Новосибирск қ., Воейков атындағы МГО, Санкт-Петербург қ. және Қазақстан Республикасының қоршаған орта министрлігімен келісілген. Атмосфераның беткі қабатындағы шашырауды есептеу кен орнының санитарлық-қорғау аймағының шекарасында ШРК-дан асып кету байқалмайтынын көрсетті.


