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Дробильно-сортировочный комплекс ТОО «КАС-бетон»

Программа экологического контроля	Страница 8
ВВЕДЕНИЕ
[bookmark: z21]Программа производственного экологического контроля разрабатывается в соответствии с п. 3 ст. 185 Экологического кодекса РК и «Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля».
[bookmark: z22]Основные понятия и определения, используемые в программе:
[bookmark: z23]- оператор объекта - физическое или юридическое лицо, в собственности или ином законном пользовании которого находится объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду;
[bookmark: z24]- программа производственного экологического контроля – руководящий документ для проведения производственного экологического контроля и производственного мониторинга окружающей среды, который представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по определению фактического состояния окружающей среды в результате деятельности предприятия.
[bookmark: z26]Операторы объектов I и II категорий осуществляют производственный экологический контроль в соответствии со ст. 182 Экологического кодекса РК.
[bookmark: z28]Программа производственного экологического контроля утверждается руководителем предприятия.
[bookmark: z29]Программа производственного экологического контроля содержит следующую информацию:
[bookmark: z30]1) обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;
[bookmark: z31]2) периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;
[bookmark: z32]3) сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;
[bookmark: z33]4) необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам мониторинга окружающей среды) и места проведения измерений;
[bookmark: z34]5) методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;
[bookmark: z35]6) план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;
[bookmark: z36]7) механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;
[bookmark: z37]8) протокол действий в нештатных ситуациях;
[bookmark: z38]9) организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;
[bookmark: z39]10) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля (информация о планах природоохранных мероприятий и/или программе повышения экологической эффективности).
Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности. В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.
Сброс сточных вод в окружающую среду оператором не осуществляется в связи с чем мониторинг воздействия на водные ресурсы не предусмотрен.
Также не предусмотрен мониторинг уровня загрязнения почвы так как в процессе производства не используются химические вещества, являющиеся источником загрязнения почв.


Общие сведения об операторе
[bookmark: _Toc86694748][bookmark: _Toc87867317][bookmark: _Hlk82377697]Реквизиты
ТОО «КАС-бетон».
[bookmark: _Toc86694749][bookmark: _Toc87867318]Вид намечаемой деятельности:
[bookmark: _Toc74240167][bookmark: _Toc86694752][bookmark: _Toc87867319]Переработка известняка.
Описание места осуществления деятельности 
Производственная площадка состоит из 3-х самостоятельно работающих установок: дробильно-сортировочная установка (ДСУ) и 2 дробильно-сортировочных комплекса (ДСК-1 и ДСК-2). Дробильно-сортировочная установка (ДСУ) и дробильно-сортировочные комплексы (ДСК-1 и ДСК-2) размещены на участке площадью  6,0355 га, расположенном в Туркестанской области, Тюлькубасский район, Балыктинский с.о., 072 квартал, 15 уч. Кадастровый номер 19300072015.
Географические координаты промплощадки: 42°31'33" с.ш. и 70°01'21" в.д. Участок расположен в 2,3 км на юго-восток от развязки в п. Састобе, по трассе Шымкент-Алматы и граничит с землями сельского хозяйства. Ближайшая жилая застройка расположена с северо-запада, на расстоянии более 2,0 км (п.Састобе). В районе участка отсутствуют детские и санаторно профилактические медицинские учреждения, зоны отдыха, заповедники, а также памятники архитектуры и другие охраняемые законом объекты. 
В районе участка отсутствуют детские и санаторно профилактические медицинские учреждения, зоны отдыха, заповедники, а также памятники архитектуры и другие охраняемые законом объекты.
[bookmark: _Toc87867320]Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования
Дробильно-сортировочный комплекс предназначен для первичной переработки и подготовки горной массы к промышленному использованию и включает дробилки крупного и среднего дробления, грохоты, конвейеры, другое оборудование. 
ДСУ. Площадка разгрузочная расположена в начале технологической линии ДСУ. Предназначена для разгрузки карьерного транспорта и кратковременного хранения породы. На площадке предусмотрено: площадка для парковки карьерного транспорта; площадка для стоянки погрузчиков; площадка для разгрузки транспорта; разворотная площадка; два открытых склада кратковременного хранения породы; уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом и площадка для мусороконтейнера. Площадка по периметру имеет невысокое ограждение типа колесоотбойника.
Площадка дробильно-сортировочного узла состоит из площадок и механизмов и условно разделена на: производственную зону; складскую и вспомогательную зону; зону локальных очистных сооружений ливневых стоков; бытовую зону; зону автовесовой.
Производственная зона – основная часть производства – включает в себя полный набор необходимого оборудования по дроблению, сортировке и доставке на склады известняка. Подробное описание требуемых механизмов дано в разделе «Технология ДСУ» общей пояснительной записки. Так же в этой зоне устанавливается КТП 2х1600.
Складская и вспомогательная зона – это открытые площадки для выгрузки известняка и инертного материала. Площадки имеют бетонное покрытие. С покрытий организован водосток по открытой ирригационной системе в локальные очистные сооружения ливневых стоков. Помимо открытых складских площадок в данной зоне предусмотрен навес для хранения а/транспорта (экскаватора с прямой лопатой) и установка водонапорной башни, в которой хранится запас воды для обеспечения технологического процесса работы ДСУ, а именно для охлаждения систем дробилок и смыва мусора с ленточных конвейеров.
В зоне локальных очистных сооружений расположены: водоприемный колодец, бензо-масло-пыле-уловитель, резервуар очищенных ливневых стоков и насосная станция, предусмотренная для увлажнения известняка в бункере, перед подачей в полувагоны в засушливый период.
Бытовая зона предусмотрена как зона отдыха и место приема пищи. В этой зоне расположен вагончик – пункт питания и отдыха, этажерка для бака с питьевой водой, выгреб бытовых стоков, уборная на одно очко. Рядом с уборной предусмотрена площадка для сбора мусора.
Зона автовесовой включает электронные весы с весовой. Для исключения быстрого износа весов дорога разделена на проезд порожнего грузового транспорта, легкового а/транспорта и проезд груженного транспорта через автовесовую.
Вся территория огораживается, для обеспечения безопасности оборудования и во избежание несанкционированного проникновения людей и животных.
Имеется также вспомогательные сооружение включает в себя: площадка разгрузки породы; площадка Дробильно-сортировочного узла; погрузочная площадка для железнодорожного транспорта; площадка для станции на перегоне; АЗС и ремонтная зона; вахтовый поселок; водозаборные сооружения; участок подстанции 35/6.
Погрузочная площадка для железнодорожного транспорта – это бетонированная площадка с устройством на ней смотровой вышки. Так же на ж/д ветке предусмотрены железнодорожные электронные весы с весовой, лебедка для маневрирования состава при загрузке полувагонов, а в 25,0м от весовой – уборная на одно очко с водонепроницаемым выгребом.
ДСК-1. Существующий дробильно-сортировочный комплекс расположен на расстоянии не менее 100 м от ДСУ. Производственная мощность мобильного дробильно-сортировочного комплекса составляет 350 т/час.
ДСК-2. Вновь устанавливаемый дробильно-сортировочный комплекс будет размещен на существующей промышленной площадке, на расстоянии около 100 м от существующего ДСК. Производственная мощность мобильного дробильно-сортировочного комплекса составляет 350 т/час.
В состав оборудования ДСК входят: 
1.	Приемный бункер;
2.	Вибропитатель №1 GZD 1300х4900;
3.	Вибропитатель №2 и №3 GZD 1100х4200;
4.	Щековая дробилка РЕ1200х1500;
5.	Конусная дробилка №1 и №2 PYB 1750;
6.	Вибропитатель №4 и №5 GZD 1300х4900;
7.	Самобалансный грохот №1 и №2 3YZS 2160;
8. Конвейеры ленточные В - 1200 мм;
9. Конвейеры ленточные В - 800 мм
9. Конвейеры ленточные В - 650 мм;
10. Весы автомобильные;
11. Открытые склады по 400м2. 
Выпускаемая продукция после переработки в процентном соотношении: Фракция 0-10мм = 19%; Фракция 10-20мм = 35%; Фракция 20-40мм = 26%; Фракция свыше 40мм = 20%. Количество лещадного материала в породе – не более 15%.
На ДСУ и ДСК перерабатывается известняк в объеме 2,0 млн.тонн в год. Режим работы предприятия – круглосуточный (365 дней в году, 24 часа в сутки в две смены).


Дробильно-сортировочный комплекс ТОО «КАС-бетон»

Таблица 1.1 - Общие сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО 
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Дробильно-сортировочный комплекс
	615230100
	Туркестанская область,Тюлькубасский район, Балыктинский с.о., 072 квартал, 15 уч.
Географические координаты центра участка: 1) 42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В.
	230940013269
	08121
	Дробильно-сортировочный комплекс предназначен для первичной переработки и подготовки горной массы к промышленному использованию и включает дробилки крупного и среднего дробления, грохоты, конвейеры, другое оборудование
	ТОО «КАС-бетон». 
	II категория
Переработка известняка в количестве 2000 тыс. т/год.




[bookmark: _Toc367270224][bookmark: z40]Информация по отходам производства и потребления
В таблице 2.1 приведена информация по отходам производства и потребления. Контроль за обращением с отходами заключается в регулярных проверках:
- своевременной сушки и вывоза отходов удаления песка;
- соблюдения установленных проектом процедур накопления, временного хранения и периодичности вывоза ткани для вытирания, отходов сварки, коммунальных отходов.
Периодичность проверок устанавливается планом-графиком внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства (таблица 2.8).
[bookmark: _Hlk82369714]Таблица 2.1 - Информация по отходам производства и потребления
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Лимит накопления отходов, тонн
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3
	4

	Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02
	15 02 03
	0,0254
	Накопление
Транспортировка 
Удаление 

	Отходы сварки
	12 01 13
	0,0015
	Накопление
Транспортировка 
Утилизация

	Отходы от удаления песка
	19 08 02
	1064
	Накопление
Подготовка к повторному использованию (сушка)
Транспортировка 
Утилизация

	Смешанные коммунальные отходы
	20 03 01
	1,05
	Накопление
Транспортировка
Удаление




Мониторинг выбросов в атмосферу
В таблице 3.1 приведены общие сведения об источниках выбросов оператора
Таблица 3.1 – Общие сведения об источниках выбросов
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. 
из них:
	76

	2
	Организованных, из них:
	0

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	76


Мониторинг выбросов загрязняющих веществ предусмотрен расчетным путем так как источники выбросов на предприятии представлены неорганизованными источниками, для которых проведение инструментальных замеров не представляется возможным. В таблице 5 приведены сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом. В таблице 8 представлен план-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов.
Мониторинг воздействия на атмосферный воздух предусмотрен в соответствии с план-графиком наблюдений за состоянием атмосферного воздуха (таблица 8) в контрольной точке, расположенной на границе жилой застройки западнее предприятия. 


Таблица - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: z92]Таблица - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

	Наименование площадки
	Источник выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ДСУ
	Неорг. ист.
	6001
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6002
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6003
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6004
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6005
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6006
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6007
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6008
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6009
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6010
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6011
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6012
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6013
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6014
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6015
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6016
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6017
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6018
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6019
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6020
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6021
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6022
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6023
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6024
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6025
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6026
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6027
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6028
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6029
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6030
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6031
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6032
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6033
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6034
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6035
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6036
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6037
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6038
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6039
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6040
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6041
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6042
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6043
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6044
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6045
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6046
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6047
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6048
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6049
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6050
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6051
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6052
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	60535
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6054
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6055
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6056
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6057
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6058
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6059
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6060
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6061
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6062
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6063
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6064
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6065
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6066
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6067
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6068
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6069
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6070
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6071
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6072
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6073
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	известняк

	
	Неорг. ист.
	6074
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Сероводород
Алканы С12-19
	Диз. топливо

	
	Неорг. ист.
	6075
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения
Фтористые газообразные соединения
	Сварочные электроды

	
	Неорг. ист.
	6076
	42°19'59.44"С, 69°59'21.60"В
	Железо (II, III) оксиды 
Азота (IV) диоксид
Азот (II) оксид
Углерод оксид
	Газорезочные работы



Таблица - Сведения о газовом мониторинге
	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-

	-

	-

	-

	-

	-




Таблица - Сведения по сбросу сточных вод

	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Не предусмотрен





Таблица - План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ контр. точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды НМУ, раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	[bookmark: _Hlk82371874]Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	1 раз в год
	1 раз
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальные замеры

	2
	Железо (II, III) оксиды
	1 раз в год
	1 раз
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальные замеры

	3
	Марганец и его соединения
	1 раз в год
	1 раз
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальные замеры

	4
	Азота (IV) диоксид
	1 раз в год
	1 раз
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальные замеры

	5
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	1 раз в год
	1 раз
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальные замеры

	6
	Углерод (Сажа, Углерод черный)
	1 раз в год
	1 раз
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальные замеры

	7
	Сера диоксид
	1 раз в год
	1 раз
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальные замеры

	8
	Углерод оксид
	1 раз в год
	1 раз
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальные замеры

	9
	Фтористые газообразные соединения
	1 раз в год
	1 раз
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальные замеры

	10
	Керосин
	1 раз в год
	1 раз
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальные замеры



Таблица - График мониторинга воздействия на водном объекте

	 № 
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-

	-

	-

	-

	-

	-





Таблица - Мониторинг уровня загрязнения почвы

	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	граница СЗЗ
	рН
	

	Раз/кв.
	ГОСТ 26423-85

	по
	нефтепродукты
	
	Раз/кв.
	

	4 точкам
	Тяжелые металлы
	
	Раз/кв.
	

	
	Плотный остаток
	
	Раз/кв.
	ПНДФ 16.1.21-98




Таблица  - План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
	№
	Подразделение предприятия или предмет проверки
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1
	Контроль проведения инструментальных замеров
	Ежеквартально в соответствии с программой ПЭК

	2
	Контроль за состоянием мест хранения отходов производства и потребления
	Ежемесячно

	3
	Контроль за состоянием территории
	Еженедельно

	4
	Контроль за загрязнением почвенного покрова
	Ежеквартально в соответствии с программой ПЭК

	5
	Контроль за сбором и своевременным вывозом строительных отходов при проведении текущих ремонтов
	Еженедельно при проведении текущего ремонта


Оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства РК и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.
Внутренние проверки проводятся специалистами, в функции которого входят вопросы охраны окружающей среды и осуществление производственного экологического контроля, а также службами охраны окружающей среды, на которых возложена ответственность за организацию и проведение производственного экологического контроля. Контроль осуществляется в соответствии с планом-графиком внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства РК.
Таблица 11 - План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
	№
	Подразделение предприятия или предмет проверки
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1
	Очистка сточных вод после классификатора
	1 раз в месяц

	2
	Система управления отходами
	1 раз в месяц

	3
	Соблюдение мероприятий по пылеподавлению
	1 раз в месяц в сухой период года


















Список использованной литературы
1. Экологический кодекс Республики Казахстан. 
2. Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля. 
3. Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу.
Рисунок 2.1 Расположение точек контроля наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
Рисунок 2.2 Расположение точек контроля наблюдений за почвой
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