Нетехническое резюме
Проект нормативов допустимых выбросов разработан на основании требований ст. 202 Экологического кодекса РК [1] и в соответствии с «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду [3].
Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения.
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.
Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.
Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.
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[bookmark: _Toc237250632]Вид намечаемой деятельности:
[bookmark: _Hlk82377697]Переработка известняка.
[bookmark: _Toc237250633]Классификация намечаемой деятельности в соответствии с Экологическим кодексом РК:
Согласно п. 7.11 раздела 2 приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 2 января 2021 г. [1] добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год относится ко II категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
[bookmark: _Toc237250634]Санитарная классификация:
Согласно пп. 4 п. 15 Приложения 1 к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» [9] производство щебенки, гравия и песка, обогащение кварцевого песка относятся ко II классу с размером санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 500 м.
[bookmark: _Toc74240167][bookmark: _Toc237250635][bookmark: _Hlk86402658]Описание места осуществления деятельности 
[bookmark: _Hlk82377789]Производственная площадка состоит из 3-х самостоятельно работающих установок: дробильно-сортировочная установка (ДСУ) и 2 дробильно-сортировочных комплекса (ДСК-1 и ДСК-2). Дробильно-сортировочная установка (ДСУ) и дробильно-сортировочные комплексы (ДСК-1 и ДСК-2) размещены на участке площадью  6,0355 га, расположенном в Туркестанской области, Тюлькубасский район, Балыктинский с.о., 072 квартал, 15 уч. Кадастровый номер 19300072015.
[bookmark: _Hlk237337935]Географические координаты промплощадки: 42°31'33" с.ш. и 70°01'21" в.д. Участок расположен в 2,3 км на юго-восток от развязки в п. Састобе, по трассе Шымкент-Алматы и граничит с землями сельского хозяйства. Ближайшая жилая застройка расположена с северо-запада, на расстоянии более 2,0 км (п.Састобе). В районе участка отсутствуют детские и санаторно профилактические медицинские учреждения, зоны отдыха, заповедники, а также памятники архитектуры и другие охраняемые законом объекты.
В районе участка отсутствуют детские и санаторно профилактические медицинские учреждения, зоны отдыха, заповедники, а также памятники архитектуры и другие охраняемые законом объекты. 
Проектируемый объект размещен за пределами особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон водных объектов и вне земель государственного лесного фонда. 
Климат района резко континентальный, засушливый, с большими амплитудами колебания суточных и годовых температур, с неустойчивым увлажнением. Согласно СНиП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология», 2017 г. строительно-климатический район III-В.
Атмосферный воздух. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе намечаемой деятельности являются выбросы предприятий по добыче и переработке ПГС. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в районе участка филиалом РГП «Казгидромет» не проводятся. Состояние атмосферного воздуха в районе участка принимается чистым, без каких-либо признаков загрязнения.
[bookmark: _Hlk36912685]Водные ресурсы. Основным водотоком в районе участка является река Арыс. Питание реки смешанное, то есть за счёт выклинивания подземных вод и атмосферных осадков. Практически весь сток реки в пределах предгорий разбирается на орошение земель, для чего построены многочисленные каналы и арыки.
Инженерно-геологические условия. В геологическом строении принимают участие современные и верхнечетвертичные аллювиальные отложения, характерные для первой надпойменной террасы реки Аксу. В основном это галечники осадочных пород, с покровом связных грунтов мощностью 0,5-0,3 м. Плодородный слой почвы на участке практически отсутствует.
Растительность участка представлена степными видами фауны. Деревья и кустарники отсутствуют.
Зоны отдыха, особо охраняемые природные территории, территории музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха в районе предприятия отсутствуют.
Ситуационная карта-схема района размещения предприятия и карты-схемы с указанием проектируемой территориии представлены на рисунках 1.1.-1.4.
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Рис.1.1. Обзорная карта района расположения объекта
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Рис.1.2. Ситуационная карта с указанием проектируемого объекта




[bookmark: _Toc237250636]ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
[bookmark: _Toc237250637][bookmark: _Hlk82078499]Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы.
[bookmark: _Hlk85727756]Дробильно-сортировочная установка предназначена для первичной переработки и подготовки горной массы к промышленному использованию и включает дробилки крупного и среднего дробления, грохоты, конвейеры, другое оборудование. 
Дробильно-сортировочная установка может выпускать:
- щебень фракции от 8 до 20 мм;
- клинец фракции 0-8 мм;
- песок из отсевов дробления.
В состав оборудования входят: 
1. Приемный бункер 20 м3 - 4шт
2. Щековая дробилка СМД 741 - 4шт
3. Роторная дробилка РҒ 1214 (Китай) - 4шт
4. Центробежная дробилка PL ЮОО(Китай) - 4шт
5. Грохот инерционный ГИТ 52Н – 12 шт
6. Классификатор 650 мм – 4 шт
7. Конвейеры ленточные В - 800 мм
8. Конвейеры ленточные В - 650 мм
9. Операторские - 2-х этаж 7 100 х 5 000 мм
10. Весовая 1-этаж 4 000 х 3 300 мм
11. Весы автомобильные ЭТ-80АД.085
12. Склады из контейнеров 12 000 х 17 000 мм
13. Административное здание 12 000 х 13 000 мм
14. Будка охранника из контейнера
15. Скважина технической воды
16. Отстойники для оборотной воды 20000 х 9 000 х 2500 мм
17. Отстойники для шлама 21000 х 7800 х 2500 мм.
Технологическая схема безотходная при сухом способе переработки исходного сырья. Номенклатура и качество готовой продукции уточняется в зависимости от свойств перерабатываемой горной породы и требований потребителей. Открытое расположение агрегатов предполагает сезонный режим их работы.
Технологическая схема включает в себя следующие операции:
- операцию предварительного грохочения в двухярусном грохоте с отбором отсевов крупностью 0-10 мм; 
- крупное дробление исходной горной массы (ПГС) крупностью 0-500 мм в щековой дробилке; среднее дробление материала крупностью 70-150 мм в роторной и конусной дробилках; 
- операцию товарного грохочения в двухярусном грохоте с получением товарного щебня крупностью 5-20 мм и товарного клинца крупностью 0-8 мм; 
- получение песка при промывкеи в спиральном классификато-ре после операции предварительного грохочения в двухярусном грохоте.
Горная масса крупностью 0-500 мм автотранспоротом доставляется из близлежащих карьеров и подается на склад ПГС. В приемный бункер-питатель агрегата ПГС подается фронтальным погрузчиком. Из бункера материал пластинчатым питателем подается на дробление. Продукты между агрегатами ДСК перемещаются с помощью ленточных конвейеров. 
Материал крупностью 0-5 мм после операции предварительного грохочения с промывкой водой подается в спиральный классификатор для получения песка. 
Склады готовой продукции приняты открытыми конусными, образуемые сбросом материала через головные барабаны специальных ленточных конвейеров. Емкость складов готовой продукции с учетом разваловки принята из расчета обеспечения работы установки в течение 2-х суток. Основание под склады предусматривается из утрамбованного хранимого материала. 
Отгрузка готовых продуктов осуществляется фронтальным погрузчиком. 
На ДСУ и ДСК перерабатывается известняк в объеме 2,0 млн.тонн в год.
Режим работы ДСК – 365 дней в год. Количество работников – 14 чел.

В таблице 2.1 приведены основные виды работ, связанных с эмиссиями загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их показатели.
Таблица 2.1 - Вид работы, процессы или оборудование, связанные с эмиссиями загрязняющих веществ в атмосферный воздух

	[bookmark: _Hlk87518930]Вид работы, процессы или оборудование
	№ источника выделения
	Показатели

	1
	2
	3

	ДСК №1 - Выгрузка ПГС в приемный бункер из автосамосвала
	6001-01
	Скорость ветра (среднегодовая) – 5,0 м/с. Скорость ветра (максимальная) - 12 м/c. Влажность материала – 10 %. Размер куска материала - 100 мм. Высота падения материала - 1 м. Суммарное количество перерабатываемого материала – 750,0 т/час, 1800000 т/год.

	ДСК №1 - Транспортер-пересыпка ПГС на грохот №1
	6002-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с. 

	ДСК №1 - Грохот №1
	6003-01
	Грохот вибрационный. Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавление

	ДСК №1 - Транспортер-пересыпка с грохота №1  в роторную дробилку
	6004-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №1 - Роторная дробилка
	6005-01
	Дробилка роторная. Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавление.

	ДСК №1 - Транспортер-пересыпка с роторной дробилки на грохот №2
	6006-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №1 - Грохот №2
	6007-01
	Грохот вибрационный. Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавление

	ДСК №1 -  Транспортер-пересыпка с грохота №2 на склад клинца
	6008-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №1 - Транспортер-пересыпка с грохота №2 на склад щебня фр.10-20
	6009-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №1 - Транспортер-пересыпка с грохота №2 на склад щебня фр.20-40
	6010-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ши-рина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №1 - Транспортер-пересыпка с грохота №1  в центробежную дробилку
	6011-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ши-рина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №1 -  Центробежная дробилка
	6012-01
	Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавление.

	ДСК №1 - Транспортер-пересыпка с центробежной дробилки на грохот №3
	6013-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 10 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №1 - Грохот №3
	6014-01
	Грохот вибрационный. Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавле-ние

	ДСК №1 - Транспортер-пересыпка с грохота №3 на склад клинца
	6015-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ши-рина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 10 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №1 - Транспортер-пересыпка с грохота №3 на склад щебня фр.10-20
	6016-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ши-рина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 10 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №2 - Выгрузка ПГС в приемный бункер из автосамосвала
	6017-01
	Скорость ветра (среднегодовая) – 5,0 м/с. Скорость ветра (максимальная) - 12 м/c. Влажность материала – 10 %. Размер куска материала - 100 мм. Высота падения матери-ала - 1 м. Суммарное количество перераба-тываемого материала – 750,0 т/час, 1800000 т/год.

	ДСК №2 - Транспортер-пересыпка ПГС на грохот №1
	6018-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с. 

	ДСК №2 - Грохот №1
	6019-01
	Грохот вибрационный. Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавление

	ДСК №2 - Транспортер-пересыпка с грохота №1  в роторную дробилку
	6020-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №2 - Роторная дробилка
	6021-01
	Дробилка роторная. Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавление.

	ДСК №2 - Транспортер-пересыпка с роторной дробилки на грохот №2
	6022-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №2 - Грохот №2
	6023-01
	Грохот вибрационный. Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавление

	ДСК №2 -  Транспортер-пересыпка с грохота №2 на склад клинца
	6024-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №2 - Транспортер-пересыпка с грохота №2 на склад щебня фр.10-20
	6025-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №2 - Транспортер-пересыпка с грохота №2 на склад щебня фр.20-40
	6026-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ши-рина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №2 - Транспортер-пересыпка с грохота №1  в центробежную дробилку
	6027-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ши-рина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №2 -  Центробежная дробилка
	6028-01
	Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавление.

	ДСК №2 - Транспортер-пересыпка с центробежной дробилки на грохот №3
	6029-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 10 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №2 - Грохот №3
	6030-01
	Грохот вибрационный. Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавле-ние

	ДСК №2 - Транспортер-пересыпка с грохота №3 на склад клинца
	6031-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ши-рина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 10 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №2 - Транспортер-пересыпка с грохота №3 на склад щебня фр.10-20
	6032-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ши-рина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 10 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №3 - Выгрузка ПГС в приемный бункер из автосамосвала
	6033-01
	Скорость ветра (среднегодовая) – 5,0 м/с. Скорость ветра (максимальная) - 12 м/c. Влажность материала – 10 %. Размер куска материала - 100 мм. Высота падения материала - 1 м. Суммарное количество перерабатываемого материала – 750,0 т/час, 1800000 т/год.

	ДСК №3 - Транспортер-пересыпка ПГС на грохот №1
	6034-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с. 

	ДСК №3 - Грохот №1
	6035-01
	Грохот вибрационный. Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавление

	ДСК №3  - Транспортер-пересыпка с грохота №1  в роторную дробилку
	6036-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №3  - Роторная дробилка
	6037-01
	Дробилка роторная. Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавление.

	ДСК №3  - Транспортер-пересыпка с роторной дробилки на грохот №2
	6038-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №3  - Грохот №2
	6039-01
	Грохот вибрационный. Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавление

	ДСК №3  -  Транспортер-пересыпка с грохота №2 на склад клинца
	6040-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №3  - Транспортер-пересыпка с грохота №2 на склад щебня фр.10-20
	6041-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №3  - Транспортер-пересыпка с грохота №2 на склад щебня фр.20-40
	6042-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ши-рина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №3  - Транспортер-пересыпка с грохота №1  в центробежную дробилку
	6043-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ши-рина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №3  -  Центробежная дробилка
	6044-01
	Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавление.

	ДСК №3  - Транспортер-пересыпка с центробежной дробилки на грохот №3
	6045-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 10 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №3  - Грохот №3
	6046-01
	Грохот вибрационный. Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавле-ние

	ДСК №3  - Транспортер-пересыпка с грохота №3 на склад клинца
	6047-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ши-рина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 10 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №3  - Транспортер-пересыпка с грохота №3 на склад щебня фр.10-20
	6048-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ши-рина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 10 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №4 - Выгрузка ПГС в приемный бункер из автосамосвала
	6049-01
	Скорость ветра (среднегодовая) – 5,0 м/с. Скорость ветра (максимальная) - 12 м/c. Влажность материала – 10 %. Размер куска материала - 100 мм. Высота падения материала - 1 м. Суммарное количество перерабатываемого материала – 750,0 т/час, 1800000 т/год.

	ДСК №4 - Транспортер-пересыпка ПГС на грохот №1
	6050-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с. 

	ДСК №4 - Грохот №1
	6051-01
	Грохот вибрационный. Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавление

	ДСК №4 - Транспортер-пересыпка с грохота №1  в роторную дробилку
	6052-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №4 - Роторная дробилка
	6053-01
	Дробилка роторная. Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавление.

	ДСК №4 - Транспортер-пересыпка с роторной дробилки на грохот №2
	6054-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №4 - Грохот №2
	6055-01
	Грохот вибрационный. Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавление

	ДСК №4 -  Транспортер-пересыпка с грохота №2 на склад клинца
	6056-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №4 - Транспортер-пересыпка с грохота №2 на склад щебня фр.10-20
	6057-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №4 - Транспортер-пересыпка с грохота №2 на склад щебня фр.20-40
	6058-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ши-рина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №4 - Транспортер-пересыпка с грохота №1  в центробежную дробилку
	6059-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ши-рина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 15 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №4 -  Центробежная дробилка
	6060-01
	Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавление.

	ДСК №4 - Транспортер-пересыпка с центробежной дробилки на грохот №3
	6061-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ширина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 10 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №4 - Грохот №3
	6062-01
	Грохот вибрационный. Время работы одного агрегата - 2400 ч/год. Мокрое пылеподавле-ние

	ДСК №4 - Транспортер-пересыпка с грохота №3 на склад клинца
	6063-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ши-рина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 10 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	ДСК №4 - Транспортер-пересыпка с грохота №3 на склад щебня фр.10-20
	6064-01
	Время работы конвейера - 2400 час/год. Ши-рина ленты конвейера – 0,8 м. Длина ленты конвейера - 10 м. Скорость движения ленты конвейера – 0,5 м/с.

	Склад щебня №1 – сдув с поверхности
	6065-01
	Скорость ветра (среднегодовая) – 5,0 м/с. Скорость ветра (максимальная) - 12 м/c. Влажность материала – 10 %. Размер куска материала – 25 мм. Поверхность пыления в плане, м2, S = 50

	Склад щебня №2 – сдув с поверхности
	6066-01
	Скорость ветра (среднегодовая) – 5,0 м/с. Скорость ветра (максимальная) - 12 м/c. Влажность материала – 10 %. Размер куска материала – 25 мм. Поверхность пыления в плане, м2, S = 50

	Склад щебня №3 – сдув с поверхности
	6067-01
	Скорость ветра (среднегодовая) – 5,0 м/с. Скорость ветра (максимальная) - 12 м/c. Влажность материала – 10 %. Размер куска материала – 25 мм. Поверхность пыления в плане, м2, S = 50

	Склад щебня №4 – сдув с поверхности
	6068-01
	Скорость ветра (среднегодовая) – 5,0 м/с. Скорость ветра (максимальная) - 12 м/c. Влажность материала – 10 %. Размер куска материала – 25 мм. Поверхность пыления в плане, м2, S = 50

	Склад клинца №1– сдув с поверхности
	6069-01
	Скорость ветра (среднегодовая) – 5,0 м/с. Скорость ветра (максимальная) - 12 м/c. Влажность материала – 10 %. Размер куска материала – 25 мм. Поверхность пыления в плане, м2, S = 50

	Склад клинца №2– сдув с поверхности
	6070-01
	Скорость ветра (среднегодовая) – 5,0 м/с. Скорость ветра (максимальная) - 12 м/c. Влажность материала – 10 %. Размер куска материала – 25 мм. Поверхность пыления в плане, м2, S = 50

	Склад клинца №3– сдув с поверхности
	6071-01
	Скорость ветра (среднегодовая) – 5,0 м/с. Скорость ветра (максимальная) - 12 м/c. Влажность материала – 10 %. Размер куска материала – 25 мм. Поверхность пыления в плане, м2, S = 50

	Склад клинца №4– сдув с поверхности
	6072-01
	Скорость ветра (среднегодовая) – 5,0 м/с. Скорость ветра (максимальная) - 12 м/c. Влажность материала – 10 %. Размер куска материала – 25 мм. Поверхность пыления в плане, м2, S = 50

	Погрузчик фронтальный -  погрузочные работы
	6073-01
	Количество рабочих дней в году – 300. Высота падения материала - 1 м. Суммарное количество перерабатываемого материала – 2600,0 т/час, 4680000 т/год.

	Заправка техники топливом
	6074-01
	Расход д/т -200м3.

	Электросварочный пост
	6075-01
	Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами МР-3. Расход сварочных материалов - 200 кг/год, 1 кг/час.

	Газорезочный пост
	6076- 01
	Разрезаемый материал - сталь углеродистая толщиной 5 мм. Время работы – 200 час/год.





Технологическое оборудование, являющееся источником выделения (образования) загрязняющих веществ расположено на открытом воздухе. Поэтому все источники выделения стилизуются как неорганизованные площадные источники выбросов.
Всего на предприятии предусмотрено 76 неорганизованных источника выбросов.
Карта-схема расположения источников выбросов представлена на рисунке 2.1.
[bookmark: _Toc237250638]Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы
Основным мероприятием по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является мероприятие по гидрообеспыливанию сырья и продукта. 
Гидрообеспыливание осуществляется с помощью форсунок на щековой дробилке, роторной дробилке, центробежной дробилке, грохоте № 1, грохоте № 2. Эффективность снижения выбросов пыли при реализации мероприятия составляет 99,8%.
[bookmark: _Toc237250639] Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню
Технология переработки исходного сырья обеспечивает достижение таких характеристик щебня как его зерновой состав и содержание пластинчатых и игловатых зерен. Зерновой состав щебня, соответствующий ГОСТу. Предусмотренные мероприятия по пылеподавлению, в том числе гидрообеспыливание с помощью форсунок обеспечивают соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха в районе предприятия.
[bookmark: _Toc237250640]Перспектива развития 
В ближайшей перспективе на предприятии изменения производительности, какие-либо реконструкции, строительство новых технологических линий и агрегатов, расширение и введение в действие новых производств не планируется.
[bookmark: _Toc237250641]Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при переработке ПГС представлены в таблице 2.4.
[bookmark: _Toc237250642] Характеристика аварийных и залповых выбросов.
Залповые выбросы технологией не предусмотрены. Аварийные выбросы не прогнозируются.
[bookmark: _Toc237250643]Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
[bookmark: _Hlk82081003]Величины эмиссий в атмосферу при переработке ПГС на ДСК определены расчетным путем. Протоколы расчетов с указанием расчетных методик и исходных данных представлены в Приложении А. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу приведен в таблице 2.3.
[bookmark: _Toc237250644] Обоснование полноты и достоверности исходных данных 
[bookmark: _Hlk87521482]Перечень источников выбросов и их характеристики определены на основе проектной информации. Определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ проведено с применением расчетных (расчетно-аналитических) методов.
Расчетные (расчетно-аналитические) методы базируются на удельных технологических показателях, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-химических процессов производства, а также на сочетании инструментальных измерений и расчетных формул, учитывающих параметры конкретных источников.
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