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Нетехническое резюме
Целью проекта является установка дренажных емкостей для сбора жидкостей после промывок оборудования и отделения пластовой воды и нефти от шлама, песка и других примесей для последующей закачки отделенной жидкости в технологический процесс, с целью оптимизации расходов на утилизацию и сохранения НГС.
Проектом предусмотрено:
•	площадка дренажных емкостей для сбора жидкостей;
•	площадка насосов.
Планировочные решения по размещению зданий и сооружений на существующей территории приняты с учетом генерального плана развития и существующего положения территории; технологических схем; расположения существующих и проектируемых инженерных сетей; обеспечения рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на месторождении.
Проектом предусматривается установка двух дренажных емкостей DUWGA-T-050-0037 и DUWGA-T-050-0038 объемом 135 и 78 м3 соответственно, для сбора жидкостей после промывок оборудования и отделения пластовой воды и нефти от шлама, песка и других примесей для последующей закачки отделенной жидкости в технологический процесс с целью оптимизации расходов на утилизацию и сохранения НГС.
Ежедневно в дренажные емкости будет поступать в среднем 20 тонн (20 м3) промывочной жидкости, доставляемой автоцистернами (АЦН). Емкости заполняются по очереди. Внтури емкостей будет происходить разделение жидкости на водную фазу и шлам с песком. Время отстоя промывочной жидкости 6 часов. Отделенная вода будет откачиваться из емкостей насосами НБ-32. Оставшийся шлам и песок подлежит утилизации на специализированном полигоне.
Подземные емкости DUWGA-T-050-0037 и DUWGA-T-050-0038 объемом 135 и 78 м3 соответственно, устанавливаются на бетонную площадку сложной (Г-образной) формы размером 5,0х17,0 и 5,1х10,5м с приямком  для сбора ливневых стоков и разливов, с установленным бордюрным камнем высотой 0,15м по периметру всей площадки.
Каждая дренажная емкость оборудована входными и выходными патрубками, люками, датчиками измерения уровня, термометрами с показаниями по месту, трубной обвязкой. Насосы запроектированы НБ-32 с установкой на бетонную площадку размером 6,0х5,0м с приямком и бордюрным камнем по периметру. Насосы установлены на бетонные постаменты  и закреплены анкерными болтами. 
На площадке налива промывочной жидкости, напротив люков, предусмотрены бетонные дорожные плиты размером 1,75х6,0м в количестве 8 штук (4шт для каждой емкости). Заезд автоцистерн осуществляется через распашные ворота, расположенные друг напротив друга через всю площадку, разворот автотранспорта на территории дренажных емкостей не предусмотрен. По периметру площадки установлено сетчатое ограждение на стойках с распашными воротами и калиткой размером 22,6х37,0м. 
Обвязка дренажных емкостей и насосов запроектирована из стальной трубы Ду 80 мм 3” ANSI 150 с запорной араматурой, обратными клапанами, приборами контроля. Надземные стальные трубопроводы оснащаются теплоизоляцией минеральной ватой толщиной 60мм и электрообогревом с температурой поддержания 45°С.
Всего на период проведения строительных работ выявлено 15 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 4 из которых являются организованными и 11 являются неорганизованными.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 4,26897 г/сек или 5,9869 т/период.
Выброс от автотранспорта составляет 0,98776 г/сек или 1,21844 т/период. Выбросы от автотранспорта не нормируются.
Всего на период проведения строительных работ выявлено 8 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 2 из которых являются организованными и 6 являются неорганизованными.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 6,525636 г/сек или 16,10099 т/период.
Объем отходов при строительстве составляет.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на сущ. положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/цикл

	1
	2
	3

	Всего
	 
	3,9436

	в т. ч. отходов производства
	 
	3,13

	отходов потребления
	 
	0,813

	Опасные отходы

	Использованная тара из-под битумной мастики
	 
	0,09

	Использованная тара ЛКМ
	 
	0,12

	Промасленная ветошь
	 
	0,0381

	Не опасные отходы

	Огарки сварочных электродов
	 
	0,003

	Строительные отходы
	 
	1,00

	Металлолом
	 
	2,00

	Твердо-бытовые отходы
	 
	0,813



Объем отходов при эксплуатации составляет.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на сущ. положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/цикл

	1
	2
	3

	Всего
	 
	7300

	в т. ч. отходов производства
	 
	7300

	отходов потребления
	 
	0
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	Нефтешлам
	 
	7300

	Не опасные отходы
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