[image: logo-EC-pacge] ТОО “ Инженерный центр” 
Нетехническое резюме
Строительство планируется разделить и ввести объекты в эксплуатацию четырьмя пусковыми комплексами.
1-й пусковой комплекс: DGA_100V, DGA_102V, DGA_103V, DGA_104V, DGA_105V, DGA_106V, DGA_60V, DGA_62V, DGA_70V, DGA_77V, DGA_78V, DGA_79V, DGA_86V, DGA_87V, DGA_88V, DGA_89V, DGA_90V, DGA_91V, DGA_99V, DGA_156V – 20шт.
2-й пусковой комплекс: DGA_116V, DGA_117V, DGA_123V, DGA_124V, DGA_125V, DGA_126V, DGA_146V, DGA_181V, DGA_182V, DGA_194V, DGA_195V, DGA_196V, DGA_204V, DGA_205V, DGA_213V, DGA_216V, DGA_217V, DGA_218V, DGA_224V, DGA_227V – 20шт.
3-й пусковой комплекс: DGA_228V, DGA_229V, DGA_236V, DGA_237V, DGA_238V, DGA_242V, DGA_247V, DGA_254V, DGA_64V, DGA_65V, DGA_66V, DGA_67V, DGA_246V, DGA_93V, DGA_94V, DGA_118V, DGA_119V, DGA_120V, DGA_138V, DGA_140V, DGA_141V, DGA_157V, DGA_158V, DGA_159V, DGA_160V, DGA_161V, DGA_174V, DGA_214V, DGA_215V, DGA_226V – 30шт.
4-й пусковой комплекс: DGA_235V, DGA_244V, DGA_245V, DGA_179V, DGA_190V, DGA_192V, DGA_193V, DGA_202V, DGA_203V, DGA_225V, DGA_173V, DGA_143V, DGA_145V, DGA_233V, DGA_234V, DGA_121V, DGA_122V, DGA_137V, DGA_198V, DGA_252V, DGA_164V, DGA_142V, DGA_139V, DGA_101V, DGA_175V,  DGA_176V, DGA_177V, DGA_178V, DGA_191V, DGA_144V, DGA_153V, DGA_162V, DGA_163V, DGA_172V, DGA_180V, DGA_58V – 36шт.
Всего на период проведения строительных работ выявлено 12 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 1 из которых являются организованными и 11 являются неорганизованными.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 6,4565 г/сек или 0,0394 т/период.
Выброс от автотранспорта составляет 1,3968 г/сек или 0,0195 т/период. Выбросы от автотранспорта не нормируются.
На период эксплуатации запроектированного объекта установлено 1 источник выбросов загрязняющих веществ, который является  неорганизованным.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации проектируемого объекта, составит 0,00728 г/сек или 0,22953 т/год.
Объем отходов при строительстве составляет.

	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на сущ. положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/цикл

	1
	2
	3

	Всего
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	6,5425

	в т. ч. отходов производства
	 
	3,13

	отходов потребления
	 
	3,4125

	Опасные отходы

	Использованная тара из-под битумной мастики
	 
	0,09

	Использованная тара ЛКМ
	 
	0,12

	Промасленная ветошь
	 
	0,0381

	Не опасные отходы

	Огарки сварочных электродов
	 
	0,003

	Строительные отходы
	 
	1,00

	Металлолом
	 
	2,00

	Твердо-бытовые отходы
	 
	3,4125
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