        Наименование предприятия: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик-Е"

        БИН 220740049290
        Согласно общего классификатора видов экономической деятельности имеет основной вид деятельности «17111 – Подготовка хлопчатобумажного волокна».

Потребность в разработке проекта возникла в связи с  отсутствуем нормативных документов.

Основной деятельностью ТОО "Бирлик-Е" является – подготовка хлопчатобумажного волокна, хлопка-волокна. Хлопкоочистительный завод предназначен для сушки, очистки, джинирования средневолокнистых сортов хлопка-сырца, очистки волокна и двукратного линтирования семян в непрерывном технологическом цикле.

Хлопкоперерабатывающий завод с производительностью 1950 тонн в год (в среднем около 9 тонн в сутки) относится к предприятиям небольшой мощности и предназначен для первичной переработки хлопка-сырца в очищенное волокно и семена.

Хлопкоперерабатывающий завод расположена в участке 1009, квартал 113, поселок Асыката, Жетсайском районе. Хлопкоочистительный завод расположен в южной стороны поселка Асыката. Площадь, занимаемая хлопкоочистительным заводом, составляет 31 га. С северной стороны предприятие граничит с улицей, с восточной стороны - с жилым домом, с западной стороны фазендой, с южной стороны – с полями. До ближайшего жилья от границы промплощадки – 30 м, от источников загрязнения атмосферы – 350 м.
Хлопкоочистительный завод предназначен для сушки, очистки, джинирования средневолокнистых сортов хлопка-сырца, очистки волокна и двукратного линтирования семян в непрерывном технологическом цикле. 

Режим работы предприятии - 21 час/сут, 7 месяцев в год (сентябрь-март, 4410 час/год).

Технологический процесс переработки хлопка-сырца идентичен и состоит из следующих технологических линий: разборщик-податчик хлопка-сырца; передвижные перевалки; сушильный барабан; очистительный цех; главный корпус; эстакада семян.

Поставка хлопка-сырца с полей и заготовительных пунктов осуществляется автотранспортом и транспортными прицепами. Приемка и складирование хлопка-сырца в бунты - комплексами передвижных средств механизации, состоящих из приемной установки ПЛ (перегружатель) и ленточного транспортера ТЛХ-18.

Хлопок из сырьевой зоны разборщиком-питателем (РП) подается в приемное устройство пневмотранспортной системы (передвижные перевалки), далее - на сушилку 2СБO-10. В сушилке 2СБ-10 хлопок-сырец обезвоживается до установленных норм, после чего системой межцехового пневмотранспорта подается на очистители, сначала от мелкого, а затем от крупного сора.

После очистительного участка хлопок-сырец поступает в главный корпус, в котором происходит его переработка - отделение волокнистого покрова от семени хлопчатника, очистка полученной продукции от сорных примесей, классифицирование по сортам и пакетирование продукции. После чего пакеты хлопкового волокна направляются на склад материалов, а хлопковые семена на эстакаду семян, с целью дальнейшей переработки на масло и другие побочные продукты.

Оживаемые выбросы по хлопкоперерабатывающий завод:

	№
	Наименование объекта
	г/сек
	т/год

	1
	Хлопкоперерабатывающий завод
	3.2888092
	35.128636

	
	Итого:
	3.2888092
	35.128636


        По результатам проведённых расчётов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух установлено, что суммарный выброс загрязняющих веществ  на новым заводе составляет – 35.128636 тонн/год, объемом выбросов на существующим заводе составляет – 99,110341348 тонн/год. В будущим обе завод будет работ.
Категория объекта:

В соответствии с пп. 7.2 п. 7 раздела 2 к приложению 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, производство текстильных изделий с использованием оборудования для промывки, отбеливания, мерсеризации, окрашивания текстильных волокон и (или) отбеливания, окрашивания текстильной продукции (с производительностью, не превышающей 10 тонн обработанного сырья в сутки), объект относиться ко II категории. 
Намечаемая деятельность не подлежит пп. 10.6 п.10 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, установки для предварительной обработки (промывки, отбеливания, мерсеризации), окрашивания волокна или текстиля, на которых объем обрабатываемых материалов превышает 10 тонн в сутки. 
Объем производительность не превышает 10 тонн в сутки.    

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на её внешней границе и за её пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест ПДК и/или ПДУ физического воздействия на атмосферный воздух. Санитарно-защитная зона с учетом п.3 раздел 25 принята 300 метров (производство пряжи и тканей из шерсти, хлопка, льна, а также в смеси с синтетическими и искусственными волокнами при наличии красильных и отбельных цехов). 

Водоснабжение и канализация

Отбор воды из поверхностных источников для водоснабжения предприятия и сброс канализационных сточных вод в открытые водоемы не производится. Собственных артскважин предприятие имеется. 

Разрешение на специальное водопользование для хлопкоперерабатывающего пункта Номер: KZ66RTE00082236 от  23.04.2022 г.

Хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в бетонированный водонепроницаемый выгребы объемом 10 м3 1 шт, который по мере наполнения с помощью ассенизационной машины отправляется на ближайшие сооружения для очистки согласно договору. 

Для наружного пожаротушения на территории имеется пожарный пост и огнетушители.    

Теплоснабжение

Теплоснабжение – отопление бытового и  административного корпуса предусмотрен печи на природном газе. 

Электроснабжение

Электроснабжение от существующих сетей.

        Расчет рассеивания показал, что ни по одному из загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах предприятия и группам веществ, обладающим при совместном присутствии суммирующим эффектом, превышение ПДК на границе СЗЗ не наблюдается.

Уровень шума и вибрации технологических процессов, применяемых на предприятии, не превышают санитарных норм, установленных действующим законодательством РК.

Зоны отдыха, места купания, лесные массивы и сельскохозяйственные угодья вблизи площадок отсутствуют.

Хлопкоочистительный завод первичной переработки хлопко-волокна, завод состоит из нижеследующих цехов и объектов :

Призаводской ХПП:  

а). Весовая, площадью 29,7 кв.м., призаводской хлопкоприемный пункте ШХЗ имеются  весовой на котором установлен электронные весы марки М 8200А-6017 

На весовом имеется программа «COTTON_CONTROL», который фиксирует отвесы на базу программного обеспечения по электронным весам. В бухгалтерии призаводского ХПП установлен компьютер с программным обеспечением, программа связана с общей базой данных. 

Схема №1. Экспликация зданий и сооружений.

1. Головной корпус               

2. Площадка для хранения семян  

3. Склад хлопка-сырца        

4. Автовесы        

5. Пождепо 

6. Бунтовые площадки                   

7. Надворный туалет

8. насосная станция

Общая схема завода 
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Завод
б). Лабораторно-бытовой корпус, площадью 613,0 кв.м., в том числе кабинеты – 216,8 кв.м., подсобные помещении – 13,6 кв.м., лаборатория призаводского ХПП оснащена лабораторными приборами, это ВЛКТ-500, разновес Г-4, ЛПС-4, термовлагометр ВХС-М-1,  прибор ЛКМ для определения засоренности, сортометр АСХ и АЛС, анализатор типа АХ-2, сушильный шкаф, прибор для определения длины ПДЛ, и другими необходимыми вспомогательными оборудованиями. 

в) Транспортер КЛП-650, в количестве - 9 ед.,   

г) Крытые хранилища по сырец (навесы) - 4 шт., объем - 6 000 тн.х/с.,

д). Бунтовые площадки под сырец, на территории призаводского ХПП имеются бунтовые площадки 11 шт., с объемом хранения хлопка сырца - 6 000 тн. 
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е) Питатель перегружатель ХПП- в количестве 9 шт.,   
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з) Вентилятор для отсоса УВЦ-1- количество 3 шт.,
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1.2. Сушильный очистительный цех:

а) Емкости для хранения сжиженного газа – 8 шт по 5 м3 каждый с  испарителем газа 

б) Топочное отделение - 2 шт. оборудование марки ТЖ-1,5,

в) Сушильный барабан 2СБ-10 - 2 ед., предназначен для сушки хлопка-сырца в непрерывном технологическом процессе хлопкозавода 
Производительность по высушенному хлопку-сырцу, кг/с……….2,78 (10000 кг/час)

Производительность по испаренной влаге, кг/с……………..……0,222 (800 кг/час)

Сушильный агент- смесь воздуха с топочными газами при бездымном сгорании топлива. Температура сушильного агента при входе в барабан, 0С………до 280

Угловая скорость барабана, рад/с…………..………………………..1,09 (10,4 об/мин)

Угловая скорость вала шнека, рад/с…………………………….….42,39 (405 об/мин)

Диаметр барабана, мм …………………………….………………….3210

Диаметр винта шнека, мм ……………………………………………..300

Установленная мощность, кВт …………………………………………17

Срок службы до списания, годы……………..…………………………..9

Габариты, мм: длина………………………...………………………14728

                          ширина………………………..………………………4865

                          высота (без трубы)…………………………………...3800

Масса, кг……………………………………..….…………………….10268      

в) Сепаратор СС15А – в количестве 2 шт.,
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г) Очистители мелкого сора 1 ХК- количество 6 шт., очиститель хлопка-сырца колковый предназначен для очистки средневолокнистых тонковолокнистых сортов.
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д) Сепаратор СС15А – количество 1 шт., предназначен для отделения хлопка-сырца от транспортирующего воздуха.

е) Регенератор хлопка РХ 01- количество 2 шт., предназначен для извлечения летучек хлопка-сырца из отходов пильчатых очистителей, устанавливается в системе пневмотранспорта отходов поточных линий первичной переработки хлопка-сырца, в очистительных и сушильно-очистительных цехах хлопкоочистительных заводов.

ж) Установка очистителей комбинированная марки УХК
-  2 батарея.
I-II сорт 7 000 кг/час, III-IV сорт 5 000 кг/час, предназначена для очистки хлопка-сырца средневолокнистых и тонковолокнистых сортов от крупного и мелкого сора в хлопкоочистительной промышленности.

з) КВМ – количество 1 шт., 

и) Дымосос – количество 2 шт., предназначены для транспортирования сушильного агента от теплогенератора к сушилке. Применяется для работы в комплексе со всеми действующими сушилками хлопка-сырца в хлопкоочистительной промышленности.

к) Вентилятор ВЦ-10М – в количестве 3 шт., предназначены для работы в системах пневматического транспортирования хлопка-сырца на хлопкоочистительных заводах  и заготовительных пунктах. Могут примен​яться и как высоконапорные вентиляторы общего назначения.

л) Вентилятор Ц-7 – количество 2 шт.,
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м) Вентилятор ВЦ-12 - количество 1 шт, предназначены для работы в системах пневматического транспортирования хлопка-сырца на хлопкоочистительных заводах  и заготовительных пунктах. Могут примен​яться и как высоконапорные вентиляторы общего назначения.

н) Циклоны ВЗП-1200- количестве 8 шт.,
 предназначены для очистки воздуха удаляемого системами аспирации средне и мелкодисперсной пыли, образующихся при переработке нерудных материалов (песок, глина, цемент, асбест и др.), а также пылью взвешенными в 

вырабатываемых дымовых газах.

Пылеуловитель работает по принципу центробежной сепарации частиц из газовой среды. 

	Наименование параметра
	ВЗП-1200

	общая пропускная способность по воздуху, м3/ч
	2000±10%

	в том числе нижнего потока, м3/ч
	6000-7000

	верхнего потока, м3/ч
	13000-14000

	аэродинамическое сопротивление, Па
	1500

	эффективность очистки воздуха, % в пределах
	96-99

	мощность электродвиг. шлюзового затвора
	1.1

	диаметр корпуса завихрителя верхнего потока, мм, не более
	1200

	диаметр корпуса завихрителя нижнего потока, мм, не более
	1800

	высота пылеуловителя, мм не более
	7400

	масса пылеуловителя, кг, не более
	1800


о) Разборщик бунта РБХ – в количестве 2 шт.,

п) Стационарная перевалка – в количестве 1 шт.,

р) Передвижная перевалка – в количестве 2 шт.,
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л) Циклоны ВЗП 1200 – количество 4 шт.,
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1.3. Джинный цех.

а)Джины пильные 5ДП-130 – в количестве 3 шт., предназначен для отделения волокна от семян средне волокнистых сортов хлопчатника. Джин состоит из питателя, двух камер – рабочей и воздушной, цилиндра пильного, устройства управления с электрооборудованием. 
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б) Волокно очиститель 2ВП – в количестве 3 шт., предназначен для очистки волокна средневолокнистых сортов хлопчатника в непрерывном технологическом процессе. Очиститель устанавливается в комплексе технологического оборудования после каждого 130-ти пильного джина.
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в) Конденсор волокна 5КВ – в количестве 1 шт.,
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г) Хлопковый транспортер ТХЛ 600Б - 1 комп.,
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д) Сырцовый шнек - 1 комп.,

е) КВМ излишка х/с.- количество 1 шт.,
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ж) Очиститель ОВМ улюка – в количестве1 шт.,

з) Конденсор КВМ улюка - в количестве 1 шт.,

и) Вентилятор ВЦ-10М - в количестве 3 шт.,
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к) Вентилятор 1ВЦ- в количестве 1 шт.,
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л) Циклоны ВЗП 1200 - в количестве 4 шт.,

1.4. Линтерный цех:


а) Линтер 5ЛП – в количестве 16 шт., предназначен для первого, второго и третьего съема линта с семян хлопка-сырца после джинирования.
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б) Элеватор семенной – в количестве 2 шт., предназначен для вертикального транспортирования х/сб хлопковых семян и сора. 
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в) Конденсор линта КЛ – количество 2 шт., предназначен для отделения линта от транспортирующего воздуха и выгрузки его на лоток прессовой установки или линтоочистителя. Применяется в джинно-линтерных цехах хлопкоочистительных  заводов.

г) Очиститель ОВМ-А – в количестве
2 шт., 
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д) Вентилятор ВЦ-10М – количество 3 шт.,

е) Вентилятор 1ВЦ - количество 2 шт.,
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ж) Циклоны ВЗП-1200 - количество 5 шт. Пылеуловитель со встречными закрученными потоками ВЗП-1200 предназначены для очистки от пыли вентиляционных выбросов, выделяющимися при переработке хлопка-сырца.

1.5. Прессовый цех.

а) Гидропресс марки ДБ-8232- в количестве 2 шт., производительная мощность 25 кип/час, предназначен для опрессовывания готового хлопко-волокна, линта и улюка в кипы для дальнейшей отгрузки в склад готовой продукции.  
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б) Электронные весы (для взвешивания кип г/п.) – в количестве 1 шт., предназначен для взвешивания кипов после прессовки, результаты отвеса фиксируется с точностью до 0,2 кг.  

1.6. Механический цех:




а) Токарный станок – в количестве 2 шт.,

б) Сверлильный станок- в количестве 1 шт.,

в) Фрезерный станок - в количестве 2 шт.,

г) Точильный станок- в количестве 1 шт.,

д) Сварочные аппараты – 2 шт.,
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3. Дом для охраны всего площадью - 233,5 кв.м., в том числе 8 жилых помещений площадью 209,9 кв.м. Оборудован бытовыми техниками холодильник, телевизор, кондиционеры, газ плита, водонагреватели аристон, кровати, шкаф для одежды, мягкая мебель – 1 к-т, кухонная мебель. 

4. 2-х этажное пожарное депо, S - 916,6 кв.м., в том числе гаражи с площадью – 601 кв.м., подсобные помещения 220,3 кв.м., летней кухней, навесом для пожарной машины, скважиной, водозабором, насосным отделением и водонапорной башней, обвязка пожарных резервуаров и прочими пожарными оборудованиями.

Также в пожарном депо числятся нижеследующие спецтехники:

пожарная автомашина ГАЗ-53 - 1986 г.в., 

5. Склад вещевой,

6. Склад готовой продукции, площадью 1086,4 кв.м., V = 6 336 м3, б. Объем склада технических семян S = 720 м2 ,V = 4 320 м3 , 

наличие погрузчиков :  

- автокара TOYOTA – в количестве 3 ед., 

- весы 0,5 тн – в количестве 1 шт., 

- погрузчик КШП-3 – в количестве 2 ед.,
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Автокара TOYOTA
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12.  имеются служебные транспортные средства:

а. Автомашина Нексия GL S Б/К- 2011 г.в.,

           На хлопкоперерабатывающим заводе выбросы будут осуществляться от 25 организованных источников и 20 неорганизованных источников:

          Оборудование сырьевой зоны:

· ист. № 0001 – Передвижной перевалке

· ист. № 0002 – Передвижной перевалке

· ист. № 0003 – Стационарная перевалка 

· ист. № 0004 – Стационарная перевалка 

· ист. № 6001 – Питатель ленточный (ПЛ) транспортер ТЛХ-18

· ист. № 6002 – Питатель ленточный (ПЛ) транспортер ТЛХ-18

· ист. № 6003 – Питатель ленточный (ПЛ) транспортер ТЛХ-18

· ист. № 6004 – Питатель ленточный (ПЛ) транспортер ТЛХ-18

· ист. № 6005 – Питатель ленточный (ПЛ) транспортер ТЛХ-18

· ист. № 6006 – Питатель ленточный (ПЛ) транспортер ТЛХ-18

· ист. № 6007 – Питатель ленточный (ПЛ) транспортер ТЛХ-18

· ист. № 6008 – Питатель ленточный (ПЛ) транспортер ТЛХ-18

· ист. № 6009 – Питатель ленточный (ПЛ) транспортер ТЛХ-18

· ист. № 6010 – Разборщик бунтов РБХ

Малый очистительный цех

· ист. № 0005 – Отсос от КХ 

· ист. № 0006 – Отсос от сепаратора СС-15А

Сушильно-очистительного цеха

· ист. № 0007 – Сушильный барабан СБ-10

· ист. № 0008 – Сушильный барабан СБ-10

· ист. № 0009 – Отсос от сепаратора над УКХ

· ист. № 0010 – Отсос от сепаратора над сушильным барабаном №1

· ист. № 0011 – Отсос от сепаратора над сушильным барабаном №1

· ист. № 0012 – Отсос от сепаратора над сушильным барабаном №2

· ист. № 0013 – Отсос от сепаратора над сушильным барабаном №2

· ист. № 0014 – Отсос от КХ

· ист. № 0015 – Отсос от КХ (мусор)

· ист. № 0016 – Отсос от КВРЗ и РХ

· ист. № 6011 – Насос

· ист. № 6012 – Теплообменник

· ист. № 6013 – Узел пересыпки пыли из циклонов на конвейер

· ист. № 6014 – Узел пересыпки пыли из конвейера на тележку

· ист. № 6015 – Узел пересыпки пыли из циклонов на конвейер

· ист. № 6016 – Узел пересыпки пыли из конвейера на тележку

· ист. № 0017 – Отсос от КВМ

· ист. № 0018 – Отсос от линтеров 

· ист. № 0019 – Улючный отсос 

· ист. № 0020 – Отсос от конденсора линтеров 

· ист. № 0021 – Отсос от конденсора линтеров 

· ист. № 0022 – Отсос от конденсора линтеров 

· ист. № 0023 – Отсос от конденсора линтеров 

· ист. № 0024 – Отсос от конденсора 5КВ 

· ист. № 0025 – Отсос от конденсора 5КВ 

· ист. № 6017 – Узел пересыпки пыли из циклонов на конвейер

· ист. № 6018 – Узел пересыпки пыли из конвейера на тележку

· ист. № 6019 – Склад семян КШП

· ист. № 6020 – Автотранспорты
Ист. №0007 и 0008 Сушильный барабан СБ-10

Оборудование сушильно-очистительного цеха: сушильный барабан СБ-10 (2 ед.), расход природного газа на каждый – 330,75 тыс.м3/год, источник выброса - две шахты высотой 12 м и сечением 3,6 х 0,55 м; теплогенераторы при остановке сушильных барабанов (2 ед.), источник выброса - две трубы высотой по 10 м и диаметром по 0,6 м каждая; отсос от сепаратора над сушильным барабаном (2 ед.), источник выброса - две трубы высотой по 8м и диаметром по 0,92 м, установлены циклоны ВЗП с фактической эффективностью очистки 80%; отсос от сепаратора СС-15А (2 ед.), источник выброса - две трубы высотой по 8 м и диаметром по 0,5 м, установлены циклоны ВЗП с фактической эффективностью очистки 80%; отсос от регенератора РХ (2 ед.), источник выброса - две трубы высотой по 8 м и диаметром по 0,5 м, установлены циклоны ВЗП с фактической эффективностью очистки 80 %; отсос от поточной линии УХК (4 ед.), источник выброса - четыре трубы высотой по 8 м и диаметром по 0,5 м каждая, установлены циклоны ВЗП с фактической эффективностью очистки 80%. Время работы – 2205 ч/год. Максимальный расход природного газа – 150 м3/час. Тепловой мощность котла – 1400 кВт. 

-оборудование сырьевой зоны: две передвижные и две стационарные перевалки, источник выброса четыре трубы высотой по 8,5 м и диаметром по 1,1 м каждая, на каждом источнике установлены циклоны Ц-3 и Ц-6 с фактической эффективностью очистки 80%; питатели ленточные и транспортеры ТЛХ-18 (9 неорганизованных источников); разборщик бунтов РБХ (1 неорганизорванный источник);

-оборудование малого очистительного цеха: отсос от КХ, источник выброса - труба высотой по 8,5 м и диаметром по 0,72 м каждая; отсос от сепаратора, источник выброса - труба высотой по 8,5 м и диаметром по 0,72 м каждая. На каждом источнике установлен циклон ВЗП с фактической эффективностью очистки 80%;

-узел пересыпки пыли из циклонов на конвейер (2ед.) и узел пересыпки пыли с конвейера на тележку (2 ед.);

-оборудование главного корпуса: отсос от конденсора КВМ; отсос от линтеров, улючный отсос, отсос от конденсатора линтеров (4 ед.), отсос от конденсора 5КВ (2 ед.). Источники выбросов от всех отсосов - трубы высотой по 8,5 м и диаметром по 0,72 м каждая. На каждом источнике установлены циклоны ВЗП с фактической эффективностью очистки 80%. Также источниками выбросов являются узел пересыпки пыли из циклонов на конвейер и узел пересыпки пыли с конвейера на тележку (2 неорганизованных источника);
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