КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Атмосферный воздух
При проведении инвентаризации месторождения Южный Хаиркелды было выявлено 160 источников загрязнения воздушного бассейна, 47 из которых являются организованными, 113 неорганизованными источниками загрязнения воздушного бассейна. 
Выполненные расчеты валовых выбросов в атмосферу показали, что годовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации месторождения Южный Хаиркелды составят 357.518966491 т/год. 
На источниках предусмотрена 100% герметизация ЗРА и ФС. В результате проведенных мероприятий ежегодный экологический эффект составит 26.6946346 т/год.
1. Проект ГТП на бурение эксплуатационных скважин 
Общее количество источников выбросов в период строительства составляет 12 ед. Из них 6 источника – организованные, и 6 – неорганизованные источники выбросов. Выбросы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, от стационарных источников составит 20.9368062 тонн. 
2. «Межпромысловый газопровод от м/р «Хаиркелды Южный» до УПН  м/р «Нуралы» 2 этап.
Согласно расчетам, в период строительства будут задействованы 12  источников загрязнения воздушного бассейна, 4 из которых являются организованными и 8 неорганизованными источники.  Расчетом выявлено, что при строительстве будут иметь место выбросы в количестве -  0.231979804 тонн/год.
3. «Обустройство группы месторождений Хаиркелды и Таур 2025 г.»
Всего на период проведения строительных работ ориентировочно выявлено 16 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых: организованных источников - 4 ед; неорганизованных источников - 12 ед. Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 0,39433788954 т/период.
4. «Модернизация СППД (системы поддержания пластового давления воды)»
Общее количество источников выбросов в период строительства составляет 15 ед. Из них 3 источника – организованные, и 12 – неорганизованные источники выбросов. Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 1,88433 т/период.

Водоснабжение, водоотведение
Водоснабжение осуществляется из двух действующих водяных скважин.
1.	Проект ГТП на бурение эксплуатационных скважин 
Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды 105,6 м3.
2.	«Межпромысловый газопровод от м/р «Хаиркелды Южный» до УПН  м/р «Нуралы» 2 этап.
Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды 216 м3.
3. «Обустройство группы месторождений Хаиркелды и Таур 2025 г.»
Объем воды для водопотребления и водоотведения 144 м3.
4. «Модернизация СППД (системы поддержания пластового давления воды)»
Объем воды для водопотребления и водоотведения 752,32 м3. Объем воды при гидроиспытаниях - 3,1 м3 Объем технической воды составит: 67,6516 м3
Во время строительных работ подрядчик использует биотуалетные кабины. Сточные воды транспортируются в собственный пруд испаритель, расположенный на месторождении Хайркельди.

Отходы 
Основными отходами в процессе выполнения работ на месторождении являются:
· Промасленная ветошь
· Отработанные ртутьсодержащие лампы
· Отработанные масла
· Нефтешлам
· Смешанные коммунальные отходы
· Металлолом
· Огарки сварочных электродов
· Использованная тара (бочки)
Общее количество отходов составит 349,575285 тонны.
1. Проект ГТП на бурение эксплуатационных скважин 
При бурении будут образовываться следующие отходы:
· Буровой шлам
· ОБР
· Буровые сточные воды
· Промасленная ветошь
· Отработанные масла
· Использованная тара (мешки)
· Использованная тара (бочки)
· Металлолом
· Огарки сварочных электродов
· Коммунальные отходы
Общее количество отходов составит 2129,84389 тонны.
2.	«Межпромысловый газопровод от м/р «Хаиркелды Южный» до УПН  м/р «Нуралы» 2 этап.
При строительстве будут образовываться следующие отходы:
· Огарки сварочных электродов
· ТБО
· Отходы ЛКМ
Общее количество отходов составит 4,846406 тонны.
3. «Обустройство группы месторождений Хаиркелды и Таур 2025 г.»
При строительстве будут образовываться следующие отходы:
· Тара от ЛКМ
· Использованная тара из-под битумной мастики 
· Промасленная ветошь 
· Огарки сварочных электродов 
· Строительные отходы 
· Металлолом 
· ТБО
Общее количество отходов составит 1,066006 тонны.
4. «Модернизация СППД (системы поддержания пластового давления воды)»
При строительстве будут образовываться следующие отходы:
· Отработанные масла
· Использованная тара ЛКМ
· Промасленная ветошь
· Металлолом
· Огарки сварочных электродов
· Коммунальные отходы
· Пищевые отходы
Общее количество отходов составит 4,60248 тонны.
Отходы по мере их накопления собирают в емкости и передаются на договорной основе сторонним организациям имеющим лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов.  



Аварийные ситуаций
Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта. 
Необходимо отметить, что на территории месторождения случаи возникновения аварий не отмечалось. 
Для предотвращения аварий предприятие проводят следующие мероприятия:
 - первичный инструктаж по безопасным методам работы для вновь принятого или переведенного из одного цеха в другой работника (проводится мастером или начальником цеха); 
- ежеквартальный инструктаж по безопасным методам работы и содержанию планов ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводятся руководителем организации); 
- повышение квалификации рабочих по специальным программам в соответствии с Типовым положением (проводится аттестованными преподавателями).
- разработка планов ликвидации аварий в цехах и на объектах, подконтрольных КЧС МВД РК, а также подготовка планов эвакуации персонала цехов и объектов в случае возникновения аварий; 
- первичный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала для вновь принятых или переведенных из цеха в цех рабочих (проводится мастером или начальником цеха); 
- ежеквартальный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводится руководителем организации). 
Каждый рабочий и служащий объекта при чрезвычайной ситуации должен умело воспользоваться имеющимися средствами оповещения и вызвать пожарную команду
Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия. 
По атмосферному воздуху: проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта, соблюдение нормативов допустимых выбросов. 
По поверхностным и подземным водам: организация системы сбора и хранения отходов производства; контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды. 
По недрам и почвам: должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв;
По отходам производства: своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов. 
По физическим воздействиям: содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций; обязательное соблюдение правил техники безопасности. 
По растительному миру: перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; установка информационных табличек в местах произрастания редких и исчезающих растений на территории объекта, производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений. 
По животному миру: контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа; установка информационных табличек в местах гнездования птиц; воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным; установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и авто транспорт; регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных; ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами. 
При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не предусматривается. Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не предусматривают. 
Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется. Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.



