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АННОТАЦИЯ
Настоящий Отчет о возможных воздействиях выполнен для объекта: Строительство узла переплавки комовой серы г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская 1, ТОО «ПНХЗ» выполнен проектной компанией ТОО «|EON ENERGO», имеющей государственную лицензию №02731Р от 17/01/2024 г., выданную Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан (Приложение 1).
Настоящий Отчет о возможных воздействиях разработан на основании: 
1) Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (с изменениями и дополнениями от 26.10.2021 г.); 
2) Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
3) Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 июля 2021 года № 23538 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» (по состоянию на 27.11.2023 г.);
4) Заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности (Приложение 2).
Содержание и состав Отчета о возможных воздействиях определялись требованиями вышеуказанной Инструкции с учетом расположения, категории опасности предприятия, масштабности и значимости объекта строительства. В отчет о возможных воздействиях приведены основные характеристики природных условий района проектируемых работ, определены возможные существенные воздействия, их источники, временные и пространственные масштабы. 
Категория объекта, установленная в Заключении об определении сферы охвата – II категория, на основании: Приложение 1 раздел 2 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК объект относиться к п.10 п.п. 10.29. места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других). Производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанола, бензола, толуола и других), спиртов альдегидов и других химических соединений. 
Сроки СМР: октябрь 2026 – декабрь  2026 год (3 месяца). 
Численность персонала на период СМР: 5 человека. 
Эксплуатация: январь 2027 года. 
Численность персонала на период эксплуатации: 5 человека. 
Пост утилизация объекта: не планируется.  
Водоснабжение:. от существующих инженерных сетей ТОО «ПНХЗ»; водоотведение – в локальные сети ТОО «ПНХЗ».
Проектом предусматривается строительство узла переплавки комовой серы на территории действующего производства ПСиОЗХ №5, установки КУПС, секции грануляции и упаковки серы С840 ТОО «ПНХЗ». Основной целью реализации проекта является переплавка накопленной комовой серы и ее перевод в жидкое состояние с последующей подачей в существующую технологическую схему грануляции для получения товарной гранулированной серы.
Продолжительность строительно-монтажных работ составляет 3 месяца. Реализация проекта предусматривается в границах существующей промышленной площадки без дополнительного отвода земельных участков. 
В период строительно-монтажных работ водоснабжение объекта предусматривается от существующих инженерных сетей ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться в существующие локальные сети ТОО «ПНХЗ». Ближайшим поверхностным водным объектом является река Иртыш, расположенная на расстоянии 2,74 км от площадки намечаемой деятельности. Водоохранные зоны и полосы в районе строительства отсутствуют.
ТОО «ПНХЗ» осуществляет водопользование на основании договоров с ТОО «Павлодар-Водоканал» (хозяйственно-питьевое водоснабжение) и ТОО «Павлодар-Водоканал – Северный» (техническая речная вода). Обеспечение водой для хозяйственно-питьевых нужд на период строительства осуществляется от существующих инженерных сетей предприятия. Ориентировочный объем водопотребления в период строительно-монтажных работ составит 71,2394799 м³, в том числе: на питьевые нужды – 1,04248 м³, на хозяйственно-бытовые нужды – 49,5 м³, техническая вода – 20,6969999 м³.
В период эксплуатации водоснабжение и водоотведение осуществляются с использованием существующей инфраструктуры ТОО «ПНХЗ». Для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд персонала используются существующие сети хозяйственно-питьевого водопровода и бытовые помещения предприятия. Образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в существующие локальные сети ТОО «ПНХЗ». Реализация проекта не предусматривает забор воды из поверхностных водных объектов и не оказывает воздействия на водоохранные зоны и полосы.







1. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ СОСТАВЛЕН ОТЧЕТ

1.1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

Строительство узла переплавки комовой серы расположен на территории ТОО «ПНХЗ». ТОО «ПНХЗ» находится на территории Северного промышленного района города Павлодар, по адресу ул. Химкомбинатовская, 1 (Приложение 7). Занимаемая площадь земельных участков намечаемой деятельности составит 0,000529 га (5,29 куб.м), от общей площади промышленной площадки ТОО «ПНХЗ» 443,3758 га с целевым назначением: для размещения и обслуживания нефтехимического завода. Ситуационное расположение участка на территории завода представлено в Приложении 7. Акт на право частой собственной №0381372 от 19.11.2018 года представлены в приложении 5. 
Проектируемый объект расположен в границах действующего промышленного предприятия, на территории производства ПСиОЗХ №5, установки КУПС, секции грануляции и упаковки серы С840. Узел переплавки комовой серы размещается севернее здания грануляции серы, на участке отстойника С840-ВА-001.
Вертикальная планировка территории, строительство новых производственных корпусов, административных зданий, складских помещений, объектов инженерной инфраструктуры и иных капитальных сооружений проектом не предусматриваются.

	Координаты расположения предприятия по сторонам света:

	СШ
	ВД

	52.330839°
	76.910095°


Город Павлодар является административным центром Павлодарской области.
Данная территория обладает довольно развитой транспортной инфраструктурой. Съезд на автодорогу, ведущую на ТОО «ПНХЗ», примыкает к трассе М-38 (Граница РФ (на Омск) – Павлодар – Семей – Майкапшагай – граница КНР), являющаяся одной из дорог обеспечивающей важнейшие международные связи. К городу Павлодару ведут автомобильные дороги – А-17 и А- 18, обеспечивающие транспортное сообщение между крупными административными, культурными и экономическими центрами Республики Казахстан. Так же в данном районе присутствует развитая сеть автомобильных дорог местного значения и грунтовых проселочных дорог.
В черте города Павлодара расположены четыре грузовых железнодорожных станций: Павлодар, Павлодар-Порт, Павлодар-Северный, Павлодар-Южный. От города Павлодара железнодорожная сеть проходит в трех направлениях: Павлодар-Кулунда, Павлодар-Астана и Павлодар-Семипалатинск. Железнодорожная станция в городе Семипалатинске располагается на трасе Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали, соединяющей Среднюю Азию с Сибирью.
Транспорт труб, технологического оборудования, трубопроводной арматуры, фасонных изделий, материалов и конструкция осуществляется по существующим ж\д- и автомобильным дорогам. Ситуационная карта-схема с граничащими по сторонам объектами представлена в приложении 8.  
Ближайшая жилая зона (с. Павлодарское) расположена в северо-западном направлении на расстоянии 2,2 км. (Приложение 9). 
Ближайший водный объект река Иртыш находится на расстоянии 2,74 км. (Приожение 10).
Лесные массивы и сельскохозяйственные угодья, граничащие с территорией намечаемой деятельности, отсутствуют.
Водоснабжение объекта в период строительно-монтажных работ и эксплуатации предусматривается от существующих инженерных сетей ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в существующие локальные сети ТОО «ПНХЗ».



2. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПОЛОГАЕМОЙ ЗАТРАГИАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ НА МОМЕНТ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА (БАЗОВОЙ СЦЕНАРИЙ)

2.1 Краткая характеристика местных физико-географических и климатических условий района
Атмосферный воздух. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Павлодар проводятся на 7 постах наблюдения, в том числе на 2 постах ручного отбора проб и на 5 автоматических станциях. Ситуационная схема с указанием мест расположения постов наблюдений представлена на рисунке 1.

[image: ]
Рисунок 1 – Ситуационная схема с указанием места расположения постов

В целом по городу определяетсядо13 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) озон (приземный); сероводород; 10) фенол; 11) хлор;12) хлористый водород; 13) аммиак.

Ветровой режим. Относительная равнинность рельефа, незащищенность территории от проникновения в ее пределы воздушных масс различного происхождения создают благоприятные условия для усиленной ветровой деятельности. Безветренная погода наблюдается всего 50-70 дней в году. Средняя месячная скорость ветра в январе равна 4-5 м/сек. Средняя месячная скорость ветра в июле равна 3-4 м/сек. Наибольшая скорость ветра отмечается зимой; нередко она достигает 12-15 м/сек. Число дней с таким ветром колеблется от 5-13 до 21-29. Скорость ветра имеет ясно выраженный суточный ход, особенно заметный летом; ветер усиливается к середине дня и убывает к ночи. Наиболее часты ветры юго- западного направления.


Температура и влажность воздуха. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца (июль) составляет 28,6о С, абсолютная максимальная температура воздуха – 41,1°С. Температура воздуха обеспеченностью 0,95 – 2а6,3°C; обеспеченностью 0,96 – 27,1°C; обеспеченностью 0,98 – 29,4°C; обеспеченностью 0,99 – 31,2 °C. Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца (январь) составляет – 19,9 о С, абсолютная минимальная температура воздуха – -45,5 °С.
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – -42,2°С, обеспеченностью 0,92 – -40,1°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – -39,6°С, обеспеченностью 0,92 – -34,6°С. Среднегодовая температура воздуха 3,1 °С; Глубина промерзания грунта – 227 см. Влажность воздуха. Средняя месячная относительная влажность в 15 ч наиболее холодного месяца (января) составляет 73%. Средняя месячная относительная влажность за отопительный период составляет 76%. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца (июля) составляет 43%.
Средняя относительная влажность за год составляет 69%
Атмосферные осадки. Северный Казахстан относится к зоне недостаточного увлажнения и характеризуется большим превышением испарения с водной поверхности над осадками, соотношение этих величин значительно варьирует на разных участках. Распределение осадков по территории региона весьма неравномерное. Большая часть осадков выпадает в теплый период с апреля по октябрь, в основном в течение июня и июля. Наименьшее количество осадков относится к январю и марту. Основная масса осадков обычно выпадает в виде малоинтенсивных дождей или снегопадов. Дней с осадками более 5 мм в теплый период года бывает в среднем 1-3 в месяц. Осадки, превышающие 20 мм в сутки, наблюдаются не ежегодно, но в среднем один-два раза в год. Летом дожди часто имеют ливневый характер. Иногда суточное количество осадков составляет около 100 мм. При высоких температурах воздуха летние осадки большей частью смачивают лишь поверхность почвы и сразу теряются на испарение, за исключением участков, где на поверхности развиты хорошо проницаемые отложения. Без дождливых периодов в среднем продолжаются от 15-20 до 30-35 дней; в южной части территории, в зоне сухих и полупустынных степей их продолжительность достигает 70 дней. Чаще всего без дождливыми месяцами бывают август и сентябрь, а нередко и июль.
Среднее количество (сумма) осадков за ноябрь-март составляет 93 мм. Среднее количество (сумма) осадков за апрель-октябрь составляет 205 мм. Суточный максимум осадков за год: средний из максимальных – 26 мм; наибольший из максимальных – 78 мм.
Снежный покров. Высота снежного покрова: средняя из наибольших декадных за зиму
27,3 см; максимальная из наибольших декадных – 56 см; максимальная суточная за зиму на последний день декады – 33 см. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 137 дней.






Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу
	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1

	Средняя максимальная температура наружного
воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, ºС
	+28,6

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного
	-19,9

	месяца (для котельных, работающих по отопительному гр-ку), Т, ºС
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	11

	СВ
	9

	В
	7

	ЮВ
	10

	Ю
	18

	ЮЗ
	17

	З
	14

	СЗ
	14

	Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость
превышения которой составляет 5 %, м/с
	6



[image: ]
Справка о фоновых концентрациях представлена в Приложении 3.

2.2. Инженерно-геологические условия

В структурном отношении рассматриваемый район представляет мезокайнозойский грядовосопочный рельеф, сложенный скальными изверженными породами с развитой элювиальной корой выветривания и заполнением межсопочных понижений отложениями четвертичного возраста. Мезо-кайнозойские отложения предоставлены элювиальными и коренными грунтами: глины песчанистые и слабоструктурные имеют доминирующее развитие, мощность изменяется от 1,8м до 12м и более; щебнистые грунты развиты в виде локальных пятен, мощность изменяется от 0,2м до 3,3м; глинистый рухляк и разборная скала порфирита мощностью от 1,0 до 5,0м и более; порфирит, местами выходит на поверхность. Элювиальные образования перекрываются четвертичными суглинками. 
Суглинки делювиальные жѐлтые с дресвой и щебнем порфирита до 5-20%, с гнѐздами гипса, в свою очередь залегают под почвенно-растительным слоем или техногенными насыпными грунтами. Мощность 0,8-3,8м. Почвенно-растительный слой мощностью 0,2-0,3м, распространяется повсеместно, за исключением участков, где он нарушен при производстве работ. Техногенные грунты представлены насыпными планомерно отсыпанными слежавшегося дресвяно-щебнистого грунта с отдельными глыбами изверженных пород с суглинистым заполнителем до 40%, насыпными суглинками, слежавшимися от твердой до мягкопластичной консистенции. 
Перед началом разработки рабочего проекта «Строительство узла переплавки комовой серы г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская 1, ТОО «ПНХЗ»»  инженерно-геологические изыскания не проводились, в связи с тем, что проектируемая площадка является антропогенноизмененной и полностью заасфальтированной.

2.3. Гидрография и гидрология

Гидрогеологические условия. В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория характеризуется благоприятными условиями вследствие сложения в основном мощной толщей слабопроницаемых покрывающих ее глин и суглинков. Обводнение связано с накоплением воды от зимних осадков. Фильтрационная способность пород низкая. По химическому составу вода относится к хлоридно-сульфатно-натриевому типу с высокой минерализацией. По мере увеличения глубины залегания общая минерализация содержание сульфата-иона уменьшается, а гидрокарбонат иона и кислотность воды увеличивается, что объясняется ее очищением по пути фильтрации.
Вода имеет углекислую среднюю агрессивность к бетону по водопроницаемости, не обладает сульфатной агрессивностью к бетону на портландцементе. По отношению к железобетонным конструкциям вода имеет среднюю степень агрессивности при периодическом смачивании и не агрессивна при постоянном погружении.
Гидрографическая сеть. Гидрографическая сеть района представлена р. Иртыш, которая является главной водной артерией г. Павлодара, удаленная от объекта планируемой деятельности на расстоянии 2,74 км в северном направлении.
Основные гидрологические характеристики по данным наблюдений на гидропостах р. Ертис, приводятся ниже, по данным метеостанции Павлодар, за период 1986-2016. Горизонты высоких вод 1%,2%,5%,10% обеспеченности по гидрологическому посту р. Ертис г. Павлодар (затон) за период 1986-2022 гг
Нуль графика гидрологического поста р. Иртыш г. Павлодар (затон) -100,6 м БС. 
В районе гидрологического поста р. Иртыш г. Павлодар (автодорожный мост) в период ледохода образуются заторно-зажорные явления. С левого берега река не замерзает, влияют сбросы тепловых вод Аксуской ГРЭС. 
Минимальная ширина водоохраной зоны и полосы для реки Иртыш согласно Постановления акимата Павлодарской области от 11 июля 2022 года № 197/2 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Павлодарской области и режима их хозяйственного использования» составляет: 
- водоохранная зона – 105 м 
- водоохранная полоса – 35 м. 
Качество поверхностных вод Павлодарской области.
Качество поверхностных вод на территории Павлодарской областей приведено на основе данных Информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды Республики Казахстан за 1 полугодие 2024г, подготовленного по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП - Казгидромет”. Наблюдения за качеством поверхностных вод на территории Павлодарской области проводились в 16 створах на 5-ти водных объектах (реки Ертис, Усолка, озеро Сабындыколь, Жасыбай, Торайгыр). По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом: река Ертис: качество воды относится к 1 классу; река Усолка качество воды относится к 1 классу. За 1 полугодие 2024 года в поверхностных водах рек Ертис и Усолка случаев ВЗ и ЭВЗ не было отмечено. За 1 полугодие 2024 года на территории Павлодарской области случаи высокого и экстремально высокого загрязнения не обнаружены.
Ближайший водный объект река Иртыш расположена на расстоянии 2,74 км в северном направлении. 
Для питьевого водоснабжения вода будет привозной бутилированной. Доставка питьевой воды осуществляется автотранспортом. 

2.4. Почвенный покров в районе намечаемой деятельности

Рельеф Павлодарской области большей частью степной и равнинный, только на крайнем юге и юго-западе имеются горные отроги Сарыарки - горы Баянаульские, Кызылтауские и другие. Характерной особенностью рельефа являются гривы и многочисленные степные западины, котловины, занятые озерами. В Юго-Западной части расположен казахский мелкосопочник (самые высокие вершины - Аулие – 1055 метров над уровнем моря и Акбет – 1025 метров. 
Геологический разрез в пределах разведанной глубины 5,0м представлен двумя геолого-генетическими комплексами: 
- отложения современного возраста - tQIV (насыпной грунт); 
- эолово-делювиальные отложения верхнечетвертичного и современного возраста - vdQIII- IV (супесь). 
С учетом возраста, генезиса и номенклатурного вида грунта выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ), описание которых приведено ниже:
- ИГЭ-1 - Насыпной грунт, как ИГЭ не изучался по причине непригодности его использования в качестве основания под здания и сооружения. Классификация грунтов дана в соответствии с ГОСТ 25100-11 Грунты. 
На исследуемой территории подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине 3,6-3,8м (абс.отм. 113,7м), по условиям залегания характеризуются как грунтовые. Водовмещающим грунтом является супесь. Питание подземных вод осуществляется в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет возможных утечек из водонесущих коммуникаций. Разгрузка происходит в естественные понижения рельефа. Сезонное колебание уровня грунтовых вод за счет инфильтрации составляет до 0,7м.
Грунты обладают высокой коррозионной активностью по отношению к стали (удельное электрическое сопротивление составляет 5,6 Ом*м), средней - к свинцовой и высокой к алюминиевым оболочкам кабеля. Грунты среднеагрессивные к бетону нормальной проницаемости на портландцементе, неагрессивные к бетону на сульфатостойких цементах.
Рабочим проектом «Строительство узла переплавки комовой серы г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская 1, ТОО «ПНХЗ»» не предусматриваются работы по снятию почвенного покрова в местах производства работ, в связи с отсутствием плодородного слоя почвы на участке проектирования.

2.5. Растительный покров территории

Исследуемый район широко представлен различными вариантами типчаково- ковыльных сухих степей и охватывает разнообразные по природным условиям угодья, где сочетаются элементы степной, солончаковой, болотной, луговой и пустынной растительности. 
Произрастают засухоустойчивые травы, это ковыль, овсец, типчак и др. Древесная и кустарниковая растительность встречается в основном на склонах сопок и по берегам рек. 
Район рассматриваемого объекта не служит экологической нишей для эндемичных, исчезающих и «краснокнижных» видов растений, а также не имеет особо охраняемых территорий, заповедников и заказников.

2.6. Животный мир

Результатом сельскохозяйственной, коммунальной, транспортно-строительной, горнодобывающей деятельности района, стало резкое изменение фаунистического комплекса, характерного для степной зоны. Это в первую очередь: уничтожение мест обитания, нарушение целостности и состояния мест обитания и размножения, смена растительности, разрыв пищевых цепей, изоляция основных мест размножения, разрыв миграционных трасс и путей трофических кочевок, снижение естественного видового разнообразия, и возрастание численности синантропных видов животных. Координаты проектируемого участка намечаемой деятельности не входят на земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. 
Путей миграции редких копытных животных и наличие видов животных, занесенных в Постановление Правительства РК «Об утверждении перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных» не имеется. 
Животный мир рассматриваемого района Павлодарской области представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися и пернатыми. Территория рассматриваемого района является антропогенно измененной. Естественные данному региону виды животных уже давно вытеснены на сопредельные территории. 
Прямого воздействия путем изъятия объектов животного мира в период проведения намечаемых работ не предусматривается. Редких видов животных, занесенных в Красную книгу, которые могут быть подвергнуты отрицательному влиянию в ходе освоения участка, не выявлено. 
Растительный покров площадки проектирования представлен многолетними травами. 
Снос зеленых насаждений проектом не предусмотрен. По периметру произрастают редкие отдельно-стоящие деревья лиственных пород.

2.7. Исторические памятники, охраняемые археологические ценности

В районе проведения работ природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов не обнаружены.

2.8. Радиационная обстановка приземного слоя атмосферы на территории рассматриваемого района

Радиационная обстановка на рассматриваемой территории оценивается как стабильная. РГП «Казгидромет» в 2024 году наблюдения за уровнем гамма-излучения в Павлодарской области осуществлялись ежедневно на 7 метеорологических станциях (Ертис, Актогай, Баянаул, Павлодар, Шарбакты, Экибастуз, Коктобе) и 4 автоматических постах в городах Павлодаре, Аксу, Экибастузе.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Павлодарской области Значения гамма-фона приземного слоя атмосферы

	Наименование показателя
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Средние значения радиационного гамма-фона, мкЗв/ч
	0,03-0,26
	0,01-0,27
	0,01-0,34
	0,01-0,34
	0,04-0,28



Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 7-и метеорологических станциях (Актогай, Баянаул, Ертис, Павлодар, Шарбакты, Екибастуз, Коктобе) и на 2-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Павлодар (ПНЗ № 3), г. Аксу (ПНЗ № 1). 
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,03-0,24 мкЗв/ч (норматив - до 0,57 мкЗв/ч). 
Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павлодарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Екибастуз) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. 
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,3-3,2 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений составила 1,9 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

2.9. Характеристика социально-экономической среды рассматриваемого района

Павлодарская область – индустриальный и экономически развитый регион северо- восточной части Республики Казахстан. Большая часть территории области находится в пределах юга Западно-Сибирской равнины на высоте 138 метров над уровнем моря в среднем течении р. Иртыш и занимает площадь, равную 124,8 тыс. кв. км, что составляет 4,6% от всей территории Казахстана. 
Общая протяженность границ региона - 2100 км. Протяженность области с севера на юг достигает 500 км, с запада на восток более 400 км. Граничит с Российской Федерацией (с севера - с Омской областью, с северо-востока - Новосибирской, с востока - Алтайским краем), на западе - с Северо-Казахстанской и Акмолинской областями, на юго-западе и юге - с Карагандинской, на юго-востоке -Восточно-Казахстанской областями. 
Общая характеристика области. Павлодарская область – индустриальный и экономически развитый регион северо- восточной части Республики Казахстан. Область обладает достаточно выгодным географическим положением ввиду того, что регион расположен рядом с самым большим рынком СНГ – Российской Федерацией. Население Павлодарской области составляет 4,3% населения Республики Казахстан. Площадь области – 124,8 тыс. кв. км (4,6% площади республики). Павлодарская область граничит на севере – с Омской областью, на северо-востоке – с Новосибирской, на востоке – с Алтайским краем Российской Федерации, на юге – с Восточно-Казахстанской и Карагандинской областями, на западе – с Акмолинской и Северо-Казахстанской областями Республики Казахстан. В Павлодарской области проживает 756,755 тыс. человек (по данным на 1 июля 2022 года), плотность населения – 6 человек на 1 кв. км. Городское население составляет более двух третей. В области 3 города, 10 сельских районов, 146 сельских и поселковых округов, в том числе 3 поселка. Наиболее крупный город – Павлодар; областной центр, где проживает 367,2 тыс. человек. 
Область занимает одно из ведущих мест в минерально-сырьевом комплексе Республики Казахстан. Здесь сосредоточено: 35,7% балансовых запасов угля страны (первое место в республике), 16% никеля (второе место), 5,2% золота (четвертое место), 3,7% меди (пятое место), 2,3% молибдена, 0,9% цинка, 0,3% свинца, 1,7% борита, 30% флюсовых известняков. Всего имеется 139 месторождений с утвержденными запасами полезных ископаемых, из них 35 месторождений металлических полезных ископаемых и угля, 104 – общераспространенных полезных ископаемых (кирпичное и керамическое сырье, строительный камень, песок, известняк, формовочные материалы, поваренная соль, декоративнооблицовочный камень и другие). Земельный фонд области составляет 12475,5 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий– 11167,5 тыс. га, из них пашни – 1331,3 тыс. га.
Общая площадь лесного фонда области – 478,7 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 257,1 тыс. га. 
Область обладает весьма значительными ресурсами поверхностных и подземных вод. Основной водной магистралью в пределах области является судоходный участок реки Иртыш длиной 720 км. Большое значение имеет канал «Иртыш-Караганда» протяженностью около 300 км. Павлодарская область характеризуется прогрессивной и диверсифицированной структурой экономики. Здесь сосредоточено 7,0% всего промышленного производства страны, 4,2% валового производства продукции сельского хозяйства. Павлодарская область занимает основную долю в Республиканском объеме производства угля (59,5%), ферросплавов (73,1%), алюминия необработанного (99,8%), оксида алюминия (99,8%), электрической энергии (38,0%). Область относится к числу наиболее энерговооруженных территорий Казахстана. 
Электростанции области обеспечивают электроэнергией потребности хозяйственного комплекса и населения области, часть электроэнергии идет в другие регионы Республики. Собственное региональное потребление составляет порядка 45% от объема производства. Вместе с тем, имеются негативные стороны: преобладание в структуре экспорта области сырьевой продукции и продукции невысокой степени передела, недостаточный уровень развития предпринимательства, проблема обеспечения малого населения качественно питьевой водой, отсутствие мусороперерабатывающего завода по переработке отходов производства и потребления, высокая степень изношенности коммунальных сетей, высокий уровень загрязнения окружающей среды, высокий уровень заболеваемости населения злокачественными новообразованиями. 
Объем произведенного валового регионального продукта области за 9 месяцев 2021 года составил 2 100,6 млрд. тенге (103,2% к 2020 году). Удельный вес ВРП области в общереспубликанском объеме – 4,0%. Величина ВРП на душу населения составила 2 801,4 тыс. тенге, что на 0,2% выше среднереспубликанского уровня (РК – 2 795,3 тыс. тенге).
Промышленность. Объем промышленного производства за январь-декабрь 2021 года составил 2 726,5 млрд. тенге, ИФО – 102,3%. В горнодобывающей промышленности произведено продукции на 588,2 млрд. тенге, ИФО – 94,5% к январю-декабрю 2020 года. В обрабатывающей промышленности объем произведенной продукции составил 1 740,7 млрд. тенге, ИФО – 102,5% к январю декабрю 2020 года. В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании объем производства составил 375,4 млрд. тенге, ИФО – 111,2% к январю-декабрю 2020 года. В отрасли водоснабжения объем выпущенной продукции составил 22,2 млрд. тенге или 131,4% к январю-декабрю 2020 года. Карта третьей пятилетки (2020-2025 годы) Государственной программы индустриально инновационного развития по Картам индустриализации и поддержки предпринимательства Павлодарской области состоит из 28 проектов с объемом инвестиций 684,2 млрд. тенге и созданием 6 665 рабочих мест. В 2021 году в рамках Карты поддержки предпринимательства области введено 2 проекта с объемом инвестиций 17 млрд. тенге и созданием 211 постоянных рабочих мест. 
Сельское хозяйство. Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь- декабрь 2021 года составил 409,9 млрд. тенге, или 111,3% к январю-декабрю 2020 года, в том числе в растениеводстве – 119,5%, в животноводстве – 102,9%.
Растениеводство. За 2021 год проведены уборочные работы зерновых, овощных, бахчевых, масличных культур и картофеля на площади 1 168,7 тыс. га., в том числе: - зерновые – 871,9 тыс. га, валовый сбор составил – 1 005,2 тыс. тонн, при средней урожайности – 11,6 ц/га (2020 г. - 8,1 ц/га); - картофель – 20,1 тыс. га, валовый сбор – 581,7 тыс. тонн, при средней урожайности – 289 ц/га (2020 г. - 300 ц/га); - овощи – 6,9 тыс. га, валовый сбор – 225,3 тыс. тонн, при средней урожайности – 329,9 ц/га (2020 г. - 296 ц/га); - бахчевые – 2,1 тыс. га, валовый сбор – 61,2 тыс. тонн, при средней урожайности – 299,6 ц/га (2020 г. - 244 ц/га). - масличные культуры – 271,1 тыс. га, валовый сбор – 215,1 тыс. тонн, при средней урожайности – 8,0 ц/га (2020 г. - 6,5 ц/га). Обеспеченность семенами для проведения посевной кампании под урожай 2022 года составляет 100%, при плане 147,2 тыс. тонн, засыпано 147,2 тыс. тонн семян (зерновых – 93,2 тыс. тонн; масличных – 2,8 тыс. тонн; картофель – 51,2 тыс. тонн). 
Животноводство. Численность поголовья составила: КРС – 478,6 тыс. гол. (107,1% к 2020 г.), овец – 546,2 тыс. гол. (108,9%), коз – 71,6 тыс. гол. (112,0%), лошадей – 226,5 тыс. гол. (114,6%), свиней – 79,1 тыс. гол. (100,9%), птицы – 1 486,4 тыс. гол. (82,8%), Произведено мяса в живом весе – 105,2 тыс. тонн (102,3%), молока – 420,5 тыс. тонн (103,9%), яиц – 254,4 млн. штук (100,2%). Малый и средний бизнес. По состоянию на 1 января 2022 года число действующих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 1,9% к 2021 году и составило 46,7 тыс. ед. За январь-сентябрь 2021 г. выпуск продукции, товаров и услуг МСП составил 729,6 млрд. тенге (112,3% к январю-сентябрю 2020 году), численность занятых – 134,8 тыс. чел. (102,3%). В 2021 году по Единой программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» выделено 8,4 млрд. тенге.
Сельское хозяйство: принят комплекс мер для поддержки фермеров. По погодным условиям текущий сезон для фермеров выдался непростым. В связи с этим в регионе предпринят комплекс мер для поддержки аграриев. В частности, из местного бюджета выделено 3 миллиарда тенге для удешевления стоимости затрат фермеров на заготовку кормов (господдержку получили более 1,5 тысячи животноводов), из республиканского - 6,8 миллиарда тенге на субсидирование инвестиционных затрат, семян, пестицидов, минеральных удобрений, племенную и селекционную работу по животноводству. Увеличены объемы удешевленного дизтоплива с 4 до 10 тысяч тонн для проведения сенокоса. При СПК «Павлодар» создан стабилизационный фонд фуражного зерна в объеме 5 тысяч тонн для реализации населению в стойловый период. 38 хозяйств области получили страховые выплаты из-за засухи на сумму 1,3 миллиарда тенге. 
Строительство. Объем строительных работ за январь-декабрь 2021 года составил 256,3 млрд. тенге, или 112,3% к январю-декабрю 2020 года. В целом по области за январь- декабрь 2021 года введено 457,3 тыс. кв. метров жилья, что на 22,8% больше января- декабря 2020 года. 
Внешнеэкономическая деятельность. Объем внешней торговли региона за январь- декабрь 2021 года составил 4 602,6 млн. долл. США (119,7% к январю-декабрю 2020 года), в том числе экспорт – 3 501,6 млн. долл. США (121,1%), импорт – 1 101,0 млн. долл. США (115,4%). 
Торговля. Инфляция. За январь-декабрь 2021 года оборот розничной торговли составил 460,7 млрд. тенге, реализация товаров увеличилось на 0,5%. Уровень инфляции на все товары и услуги составил 108,3% (к декабрю 2020 года), в том числе: на продовольственные товары – 109,9%, непродовольственные товары – 108,5%, платные услуги – 106,1%. 
Транспортная инфраструктура. За январь-декабрь 2021 года объем перевозки грузов транспортом области составил 104,6 млн. тонн (98,9% к 2020 году), грузооборот – 22,4 млрд. ткм (106,4%). На 2021 год на ремонт и содержание автодорог области выделено 20,7 млрд. тенге (на 01.01.2022 г. освоено 20 346,0 млн. тенге или 98,0%).
Рынок труда. Уровень безработицы за 2021 г. - 4,8% (РК – 4,9%). На 1 января 2022 года в области создано 22 956 новых рабочих мест, в том числе 13 342 постоянных (58,1%). За январь декабрь 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по области составила 219 884 тенге или 116,7% к соответствующему периоду 2020 года. Индекс реальной заработной платы составил 108,0%. 
Образование. Система образования включает 359 общеобразовательных школ (112,9 тыс. учащихся), 44 учреждения технического и профессионального образования. К широкополосной сети Интернет подключены все школы. Обеспеченность бесплатными учебниками - 100%. В системе дошкольного образования функционируют 380 дошкольных организаций, в том числе 159 детских садов и 221 мини-центр. Охват дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте от 1 года до 6 лет по области составляет 83,5%, от 3 до 6 лет – 100%. 
Здравоохранение. Сеть здравоохранения области насчитывает 320 медицинских организации. В целом по области отмечается снижение показателя ВИЧ-инфекцией - на 14,4% (33,8 на 100 тыс. населения). В тоже время отмечается рост показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями – на 17,4% (318,6 на 100 тыс. населения), психическими и поведенческими расстройствами, вследствие употребления психоактивных веществ – на 76,6% (211,1 на 100 тыс. населения), заболеваемости туберкулезом – на 6,3% (41,1 на 100 тыс. населения). 
Бюджет. По состоянию на 1 января 2022 года в государственный бюджет поступило 421,6 млрд. тенге налогов и других обязательных платежей или 103,3% к плану периода 2021 года, в республиканский бюджет перечислено 234,4 млрд. тенге (102,0% к 2019 году), местный – 187,2 млрд. тенге (105,0%).





3. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ НАЧАЛА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Территория намечаемой деятельности по строительству узла переплавки комовой серы на территории ТОО «ПНХЗ» уже является антропогенно нарушенной и расположена в пределах существующей промышленной площадки предприятия.
В районе расположения участка работ нет скотомогильников, мест захоронений животных. Территория площадки находится за пределами зон охраны памятников истории и культуры. 
В случае отказа от начала намечаемой деятельности не ожидается роста трудовых ресурсов и условий развития региона Павлодарской области. 
При положительном решении о начале деятельности будут созданы привлекательные социально-экономические условия труда для жителей близлежащий населенных мест, с возможностью работы на предприятии с получением полного социального пакета при трудоустройстве. 
Таким образом, отказ от намечаемой деятельности не будет иметь экологические последствия, так и социально-экономические последствия для региона в целом, в то время как реализация проекта принесет существенные выгоды для устойчивого развития района и для области в целом. 
Реализация проектных работ не нарушит существующего экологического равновесия, воздействие на все компоненты окружающей среды будет допустимым.
В процессе проведения комплексной оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии: 
-атмосферный воздух; 
-поверхностные и подземные воды; 
-ландшафты; 
-земли и почвенный покров; 
-растительный мир; 
- животный мир; 
-состояние экологических систем и экосистемных услуг; 
-биоразнообразие; 
-состояние здоровья и условия жизни населения; 
-объекты, представляющие особую экологическую, научную, историк культурную и рекреационную ценность.



4. ИНФОРМАЦИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ И ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно Статье 1 Земельного кодекса РК земельные участки должны использоваться в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием земель. Право владения участком закрпелены на основании договора аренды. Приложение 5.
Строительство узла переплавки комовой серы расположен на территории ТОО «ПНХЗ». ТОО «ПНХЗ» находится на территории Северного промышленного района города Павлодар, по адресу ул. Химкомбинатовская, 1 (Приложение 7). Занимаемая площадь земельных участков намечаемой деятельности составит 0,000529 га (5,29 куб.м), от общей площади промышленной площадки ТОО «ПНХЗ» 443,3758 га с целевым назначением: для размещения и обслуживания нефтехимического завода. Ситуационное расположение участка на территории завода представлено в Приложении 7. Акт на право частой собственной №0381372 от 19.11.2018 года представлены в приложении 5. 
Основной вид деятельности производственной базы – производство, грануляция, упаковка и хранение товарной серы, а также обеспечение технологических процессов по обращению с серой в составе производства ПСиОЗХ № 5 ТОО «ПНХЗ».
В состав намечаемой деятельности новые здания и сооружения не входят. Проектом предусматривается установка плавильника серы П-1, технологических трубопроводов и вспомогательного оборудования на существующей производственной площадке без строительства новых зданий и сооружений.
Проектируемый объект расположен в границах действующего промышленного предприятия, на территории производства ПСиОЗХ №5, установки КУПС, секции грануляции и упаковки серы С840. Узел переплавки комовой серы размещается севернее здания грануляции серы, на участке отстойника С840-ВА-001.
Данная территория обладает довольно развитой транспортной инфраструктурой. Съезд на автодорогу, ведущую на ТОО «ПНХЗ», примыкает к трассе М-38 (Граница РФ (на Омск) – Павлодар – Семей – Майкапшагай – граница КНР), являющаяся одной из дорог обеспечивающей важнейшие международные связи. К городу Павлодару ведут автомобильные дороги – А-17 и А- 18, обеспечивающие транспортное сообщение между крупными административными, культурными и экономическими центрами Республики Казахстан. Так же в данном районе присутствует развитая сеть автомобильных дорог местного значения и грунтовых проселочных дорог.
В черте города Павлодара расположены четыре грузовых железнодорожных станций: Павлодар, Павлодар-Порт, Павлодар-Северный, Павлодар-Южный. От города Павлодара железнодорожная сеть проходит в трех направлениях: Павлодар-Кулунда, Павлодар-Астана и Павлодар-Семипалатинск. Железнодорожная станция в городе Семипалатинске располагается на трасе Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали, соединяющей Среднюю Азию с Сибирью.
Транспорт труб, технологического оборудования, трубопроводной арматуры, фасонных изделий, материалов и конструкция осуществляется по существующим ж\д- и автомобильным дорогам. Ситуационная карта-схема с граничащими по сторонам объектами представлена в приложении 8.  
Ближайшая жилая зона (с. Павлодарское) расположена в северо-западном направлении на ростоянии 2,2 км. (Приложение 9). 
Ближайший водный объект река Иртыш находится на расстоянии 2,74 км. (Приожение 10).
	Координаты расположения предприятия по сторонам света:

	СШ
	ВД

	52.330839°
	76.910095°



В связи с тем, что территория планируемого расположения производства не соседствует с социальными объектами и значительно удалена от жилой зоны, а также соответствует всем нормативным требованиям Республики Казахстан, то альтернативные варианты расположения не рассматриваются.



5. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Период СМР
Строительство узла переплавки комовой серы г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская 1, ТОО «ПНХЗ» занимает 3 мес. Численность задейственного персонала составит 5 чел. Рассматриваемый объект предусматривает строительство узла переплавки комовой серы на территории ТОО «ПНХЗ» с целью переплавки накопленной комовой серы и подачи расплава в существующую технологическую схему грануляции для получения товарной гранулированной серы.
В ходе СМР будут проводится следующие виды работ: 
	Работа компрессора
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	131,1622466

	Работа ДГУ
	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,43466198

	Работа битумных котлов
	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	1,75796544

	Автотранспорт
	(14 ед)

	Сварочные работы
	Электрод марки ОЗЛ-6 диаметром 2 мм	26,374242 кг (0,026374242 тонн);
Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	6,294276 кг (0,006294276 тонн); 
Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	2,49879 кг; (0,00249879 тонн);
Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	0,4716 кг (0,0004716 тонн);
Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	1,71326 кг (0,00171326 тонн).
Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	1,81602323 кг (0,001816023 тонн);
Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	0,607648 кг	(0,000607648 тонн)
Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	1,1531881 кг (0,0011531881 тонн)
Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	6,22247 кг	(0,00622247 тонн)
Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	0,3562 кг (0,0003562 тонн)

	Покрасочные работы
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	0,00311788 тонн	(3,11788 кг)
Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-813	0,00057 тонн (0,57 кг)
Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	0,00076 тонн	(0,76088 кг)
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	 0,00678126 тонн	(6,78126 кг)
Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	0,00095206 тонн (0,95206 кг)
Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	0,00012 тонн (0,12 кг)

	Пересыпка сыпучих материалов

	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	39,94764 м3	1,5	59,92146

	Работа вспомогательного оборудования
	Станки сверлильные	маш.-ч	 2,10417082
Дрели электрические	маш.-ч	 1,00267934
Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	 5,89172784

	Земляные работы
	782,865 тонн песка



Период эксплуатации
	Узел П-1 
	Работа узла заключается в переводе комовой серы в жидкое состояние и ее возврате в существующую технологическую схему грануляции. Горячая жидкая сера из существующего отстойника C840-BA-001 циркулирует в плавильник П-1 и обратно. За счет контакта комовой серы с горячей жидкой серой происходит плавление.
Загрузка комовой серы выполняется периодически из мягких контейнеров типа «биг-бег» механизированным способом при помощи автопогрузчика и специального поддона с рамой. Расстояние между горловиной клапана-мигалки и шибером поддона проектом принято не более 200 мм, что минимизирует риск пыления. После выгрузки клапан-мигалка закрывается под действием противовеса, а попаданию нерасплавленной серы в трубопровод препятствует съемный сетчатый фильтр. Дополнительный объем по проектируемому узлу составляет 400 т комовой серы однократно и 48 т/год комовой серы в последующие годы. Узел П-1 является новым источником, присвоен номер 4505.

	Ист.0309 (существующий источник)
Транспортировка гранулированной серы. 01 Вибросита: С840-GD-001A/В-M005		
	Годовой объем серы подвергающая грануляции составляет 55948 тонн (это 55548 т данный объем является существующим и 400 тонн комковой серы дополнительно. 400 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1). Время работы 7736 часа. 
Следующий год и все последующие года грануляции будет подвергается 55596 тонн серы (это 55548 т данный объем является существующий и 48 тонн комковой серы дополнительно. 48 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1. Время работы 7536 час.

	Ист. 0309 Транспортировка гранулированной серы.	
02	"Ленточный конвейер C840-BC-001/002/003,
ковшовой элеватор C840-BE-001 "	
	Годовой объем серы подвергающая грануляции составляет 55948 тонн (это 55548 т данный объем является существующим и 400 тонн комковой серы дополнительно. 400 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1). Время работы 7736 часа. 
Следующий год и все последующие года грануляции будет подвергается 55596 тонн серы (это 55548 т данный объем является существующий и 48 тонн комковой серы дополнительно. 48 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1. Время работы 7536 час.

	Ист. 0310	Силос гранулированной серы 	
01	C840-TK-002A/B/C	
	Годовой объем серы подвергающая грануляции составляет 55948 тонн (это 55548 т данный объем является существующим и 400 тонн комковой серы дополнительно. 400 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1). Время работы 7736 часа. 
Следующий год и все последующие года грануляции будет подвергается 55596 тонн серы (это 55548 т данный объем является существующий и 48 тонн комковой серы дополнительно. 48 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1. Время работы 7536 час.

	Ист. 0311	Упаковка гранулированной серы. 
01	Накопительный бункер		
	Годовой объем серы подвергающая грануляции составляет 55948 тонн (это 55548 т данный объем является существующим и 400 тонн комковой серы дополнительно. 400 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1). Время работы 7736 часа. 
Следующий год и все последующие года грануляции будет подвергается 55596 тонн серы (это 55548 т данный объем является существующий и 48 тонн комковой серы дополнительно. 48 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1. Время работы 7536 час.



Проектируемый объект предназначен для переплавки накопленной комовой серы с последующей подачей расплава в существующую технологическую схему грануляции серы для получения товарной продукции.
Проектом предусматривается размещение технологического оборудования без строительства новых производственных зданий и сооружений. Строительство осуществляется в пределах существующей промышленной площадки с использованием действующей инженерной инфраструктуры предприятия.
В состав проектируемого объекта входят:
· плавильник серы П-1 объемом 3 м³;
· фундамент под плавильник;
· технологические трубопроводы для транспортировки расплавленной серы, пара, конденсата и атмосферного воздуха;
· опорные конструкции под трубопроводы;
· запорно-регулирующая арматура;
· сетчатый фильтр с рубашкой парового обогрева;
· блок автоматического отвода конденсата;
· тепловая изоляция трубопроводов;
· площадка обслуживания оборудования.
Производительность плавильника составляет 2 т/ч, максимальная производительность узла переплавки комовой серы - до 16 000 тонн в год.
Водоснабжение объекта в период строительства и эксплуатации осуществляется от существующих инженерных сетей ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается в существующие локальные сети предприятия.
Электроснабжение, теплоснабжение, пароснабжение, водоснабжение и другие инженерные коммуникации обеспечиваются за счет существующей инфраструктуры ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» без строительства дополнительных объектов внешних инженерных сетей.
Реализация намечаемой деятельности осуществляется в границах существующей промышленной площадки без дополнительного отвода земельных участков и без изменения их целевого назначения. Проектом не предусматривается строительство новых административных, производственных или складских зданий.
Описание технологического процесса намечаемой деятельности
Намечаемая деятельность предусматривает строительство узла переплавки комовой серы на территории установки КУПС ПСиОЗХ № 5 ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». Узел размещается в существующей секции грануляции и упаковки серы С840, севернее здания грануляции серы, на участке существующего отстойника жидкой серы С840-ВА-001. Реализация проекта осуществляется в границах существующей промышленной площадки без дополнительного отвода земельного участка и без изменения существующей планировки территории.
Основной целью реализации проекта является обеспечение возможности переработки комовой (некондиционной) серы путем ее переплавки с последующим возвратом в действующую технологическую схему грануляции. Проектируемый узел является вспомогательным технологическим оборудованием и не изменяет существующую технологию производства гранулированной серы. Конечная продукция предприятия, технологическая схема секции С840 и производственная мощность действующей установки сохраняются.
В состав проектируемого узла входят плавильник серы П-1 объемом 3 м³ с рубашкой парового обогрева, бункер загрузки твердой серы с клапаном-мигалкой, технологические трубопроводы для транспортировки расплавленной серы, пара и конденсата, запорная арматура, сетчатый фильтр, блок автоматического отвода конденсата, фундамент под плавильник, рампа для работы вилочного погрузчика, опоры трубопроводов, тепловая изоляция оборудования и площадка обслуживания. Все оборудование размещается на существующей бетонной площадке с использованием действующей инженерной инфраструктуры предприятия.
Технологический процесс начинается с подачи комовой серы к узлу переплавки. Комовая сера доставляется в мягких контейнерах типа «биг-бег» и загружается в плавильник П-1 механизированным способом при помощи вилочного автопогрузчика и специального поддона с рамой. Для предотвращения пыления при выгрузке расстояние между горловиной клапана-мигалки плавильника и шибером поддона предусмотрено не более 200 мм. После завершения загрузки клапан-мигалка автоматически закрывается под действием противовеса, что исключает поступление воздуха в аппарат и снижает возможность образования пыли при эксплуатации оборудования.
Процесс переплавки осуществляется за счет контакта загружаемой комовой серы с горячей жидкой серой, циркулирующей между существующим отстойником жидкой серы С840-ВА-001 и плавильником П-1. Горячая жидкая сера поступает из существующего отстойника в плавильник, где обеспечивает плавление твердой серы. После завершения процесса расплавленная сера самотеком возвращается обратно в отстойник С840-ВА-001, откуда далее поступает в существующую технологическую схему грануляции и упаковки серы. Таким образом, проектируемый узел обеспечивает возврат некондиционной серы в производственный цикл без изменения существующей технологии производства.
Для поддержания требуемого температурного режима плавильник П-1 оборудован рубашкой парового обогрева. Кроме того, паровым обогревом оснащаются технологические трубопроводы транспортирования расплавленной серы. В качестве теплоносителя используется водяной пар низкого давления, поступающий от существующих инженерных коммуникаций предприятия. Образующийся конденсат через блок автоматического отвода конденсата направляется в существующую линию конденсатопровода ТОО «ПНХЗ».
Для предотвращения попадания нерасплавленных включений в технологические трубопроводы перед выходом расплавленной серы из плавильника установлен съемный сетчатый фильтр. Его применение обеспечивает защиту трубопроводов и существующего технологического оборудования секции грануляции от возможного засорения твердыми частицами.
Дыхание плавильника осуществляется по отдельному трубопроводу, подключенному к существующей линии VTG-С840001. Проектом не предусматривается строительство самостоятельной системы аспирации или отдельных очистных сооружений для узла переплавки. Это обусловлено тем, что оборудование размещается на открытой площадке, а конструктивные решения по загрузке комовой серы позволяют минимизировать образование пыли. Действующие аспирационные установки секции С840 продолжают функционировать в существующем режиме и не изменяются в связи с реализацией проекта.
Производительность проектируемого узла обеспечивает однократную переплавку до 400 тонн накопленной комовой серы и последующую ежегодную переплавку ориентировочно 48 тонн комовой серы, образующейся в процессе эксплуатации. Данные объемы не оказывают влияния на производственную мощность действующей секции грануляции, проектная производительность которой составляет 72 000 тонн в год.
В процессе эксплуатации узла не предусматривается образование производственных сточных вод. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в существующие сети ТОО «ПНХЗ». Отдельные системы водоотведения, очистные сооружения и новые инженерные коммуникации проектом не предусматриваются.
Таким образом, технологический процесс проектируемого узла переплавки комовой серы представляет собой вспомогательную операцию по переводу твердой комовой серы в жидкое состояние с последующим возвратом расплава в существующую технологическую схему грануляции. Реализация проекта не изменяет основную технологию производства серы на ТОО «ПНХЗ», не предусматривает выпуск новой продукции и не требует строительства новых производственных зданий или самостоятельных технологических линий.


6. ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Наилучшие доступные технологии (НДТ) в недропользовании — это технологии, процессы и методы, обеспечивающие наименьшее негативное воздействие на окружающую среду при максимальной эффективности использования ресурсов, при этом технически осуществимые и экономически оправданные. НДТ охватывают все этапы — от проектирования до эксплуатации, включают системы экологического менеджмента и направлены на достижение высоких стандартов экологической и производственной эффективности в добывающей отрасли.
Под наилучшими доступными техниками (НДТ) понимается наиболее эффективная и передовая стадия развития видов деятельности и методов их осуществления, которая свидетельствует об их практической пригодности для того, чтобы служить основой установления технологических нормативов и иных экологических условий, направленных на предотвращение или, если это практически неосуществимо, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду (ст. 113 ЭК РК). 
Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды обеспечивает утверждение заключений по наилучшим доступным техникам по всем областям их применения не позднее 31 декабря 2023 года (п. 7 ст. 418 ЭК РК). 
До утверждения Правительством РК заключений по наилучшим доступным техникам операторы объектов вправе при получении комплексного экологического разрешения и обосновании технологических нормативов ссылаться на справочники по наилучшим доступным техникам по соответствующим областям их применения, разработанные в рамках Европейского бюро по комплексному контролю и предотвращению загрязнений окружающей среды, а также на решения Европейской комиссии об утверждении заключений по наилучшим доступным техникам по соответствующим областям их применения.
Анализ технологий, планируемых применять в рамках намечаемой рекультивации, проведен с использованием «Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям. Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы. НТД 16-2016. Москва. Бюро НТД. 2016» и «Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям. Добыча и обогащение руд цветных металлов. НТД 23-2017. Москва. Бюро НТД. 2017». 
Определенные путем анализа положений вышеперечисленных документов ниже приведен перечень используемых и рекомендуемых к использованию на предприятии НДТ. 
Анализ применяемой технологии на предмет соответствия наилучшим доступным технологиям (НТД) производился на основании следующих качественных критериев: 
а) минимизация воздействия на окружающую среду:
• применение следующих технологических и (или) технических, организационных решений, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду, в т. ч. эмиссии: 
• наличие современного высокоэффективного оборудования и технологий по очистке сточных вод и выбросов загрязняющих веществ; 
• применение мер по снижению выделения и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
• использование технологических отходов; 
• обустройство объектов размещения отходов, минимизирующее воздействие на окружающую среду; 
• применение технологий организационно-управленческого и организационно-технического характера – внедрение эффективных систем экологического менеджмента; 
• организация систем эффективного производственного экологического контроля и экологического мониторинга; 
б) применение ресурсо- и энергосберегающих методов; 
в) экономическая эффективность внедрения и эксплуатации – применение технологий, капитальные и текущие затраты на которые являются оправданными и минимальными. 
Современные материалы и техника, как правило, обладают лучшими экологическими характеристиками, и их применение, в целом приводит к снижению эмиссий и меньшему воздействию на окружающую среду. 
Проект предусматривает оптимизацию технологических процессов, включая: 
• оптимизацию грузопотоков (снижение выбросов вредных веществ, уровня шума, вибрации и других факторов беспокойства для населения и объектов животного мира); 
• распределение технологических процессов во времени (снижение уровня шума и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ). 
НДТ в области минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух 
Организация хранения, погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки керна, грунта осуществляется с применением следующих технологических подходов: 
• организация хранения, перегрузок и перевозок, обеспечивающих минимизацию попадания материалов в окружающую среду. 
НДТ в области минимизации негативного воздействия физических факторов 
Снижение акустического воздействия и вибрации на атмосферный воздух предусматривает применение следующих подходов: 
• ограничение продолжительности работы и рассредоточение по времени работы техники с высоким уровнем шума, организация и управление транспортными потоками. 
НДТ позволяет минимизировать негативное воздействие шума и вибрации на атмосферный воздух, места обитания, создать безопасные и комфортные условия труда работающих. 
Основными мероприятиями по снижению объемов образования отходов на предприятии будут следующие организационные мероприятия: 
• использование комплектных (крупноблочных) изделий; 
• привлечение высококвалифицированного персонала для работы на объекте; 
• использование на площадке предприятия точного количества основных материалов и расходных средств, заложенных проектными данными;
• рациональное (повторное) использование вспомогательных средств монтажа (поддерживающие конструкции, временные заграждения, леса, ограждения, мостики, переходы, укрытия и т.д.); 
• обустройство площадок для сбора и накопления отходов производства и потребления на площадке предприятия, что исключит косвенное влияние, и как следствие минимизирует образование вторичных отходов (загрязненные грунты, изделия, материалы). 
Основными мероприятиями по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: 
• использование на площадках предприятия автотранспортной техники с отрегулированными ДВС на минимальный выброс СО; 
• использование автомобильных дорог с существующим асфальтовым покрытием, что обеспечит отсутствие пыление от колес при движении автомобилей; 
• использование укрытия кузова автомобилей при движении вне площадки предприятия. 
Влияние объекта оценивается как среднее. Оценка уровня воздействия на компоненты окружающей среды осуществлялась на основе сопоставления фактического уровня загрязнения экосистемы вредными веществами с существующими санитарно-гигиеническими нормами ПДК.



7. ОПИСАНИЕ РАБОТ ПО ПОСТУТИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ

Постутилизация объекта - комплекс работ по демонтажу и сносу капитального строения (здания, сооружения, комплекса) после прекращения его эксплуатации. 
Настоящим проектом работы по демонтажу и сносу капитального строения не предусматриваются. 
Работы по постутилизации существующих зданий и сооружений будет осуществляться в случае прекращении деятельности предприятия. В дальнейшем, в случае необходимости данные работы будут учтены на последующих стадиях рабочего проектирования.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ЭМИССИЙ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ИНЫХ НЕГАТИВНЫХ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

8.1. Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха
Период СМР
На период строительства выявлены 6 неорганизованных источников и 3 организованных источника ЗВ в атмосферу.
К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха в период строительства относятся:
N 0001, Организованный источник - Работа компрессора
N 0002, Организованный источник - Работа ДГУ
N 0003, Организованный источник - Работа битумных котлов
N 6001, Неорганизованный источник – Автотранспорт
N 6002, Неорганизованный источник – Сварочные работы
N 6003, Неорганизованный источник – Покрасочные работы
N 6004, Неорганизованный источник – Пересыпка сыпучих материалов
N 6005, Неорганизованный источник – Работа вспомогательного оборудования
N 6006, Неорганизованный источник – Земляные работы

Источник загрязнение N 0001, Организованный источник
Источник выделения N 001, Работа компрессоров
	Вид оборудования
	Ед.изм.
	Количество часов

	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	131,1622466



Источник загрязнение N 0002, Организованный источник
Источник выделения N 002, Работа ДГУ
	Вид оборудования
	Ед.изм.
	Количество часов

	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт
	маш.-ч
	1,43466198



Источник загрязнение N 0003, Организованный источник
Источник выделения N 003, Работа битумных котлов
	Вид оборудования
	Ед.изм.
	Количество часов

	Котлы битумные передвижные, 1000 л
	маш.-ч
	1,75796544



Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник
Источник выделения N 001, Автотранспорт
Стоянка наемной техники для проведения строительных работ не предусмотрена, заправка автотранспортной техники будет осуществляться на АЗС города.
Потребность строительства в основных строительных материалах, машинах и механизмах определена, исходя из объемов и методов выполнения строительно-монтажных работ. Общее количество используемой грузовой автотехники на период проведения работ приведены в таблице ниже.

	№ п/п
	Наименование ДВС
	Ед.изм
	Количество часов

	1
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т
	маш.-ч
	25,22028369

	2
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т
	маш.-ч
	16,82930353

	3
	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью до 16 т
	маш.-ч
	14,6446405

	4
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т
	маш.-ч
	10,23436918

	5
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т
	маш.-ч
	9,87452928

	6
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т
	маш.-ч
	14,37895423

	7
	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т
	маш.-ч
	8,03712

	8
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч
	маш.-ч
	3,54503088

	9
	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т
	маш.-ч
	6,54646891

	10
	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А
	маш.-ч
	30,31649712

	11
	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м
	маш.-ч
	2,16722229

	12
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,03842486

	13
	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т
	маш.-ч
	1,40737699

	14
	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т
	маш.-ч
	1,30100734



Источник загрязнения N 6002, Неорганизованный источник
Источник выделения N 002, Сварочные работы
	Вид материала
	кг
	тонн

	Электрод марки ОЗЛ-6 диаметром 2 мм
	26,374242
	0,026374242


	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм
	6,294276
	0,006294276

	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75
	2,49879
	0,00249879

	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм
	0,4716
	0,0004716

	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75
	1,71326
	0,00171326

	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм
	1,81602323
	0,001816023

	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм
	0,607648
	0,000607648

	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018
	1,1531881
	0,0011531881

	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78
	6,22247
	0,00622247

	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75
	0,3562
	0,0003562

	ВСЕГО: 
	47,51
	0,04751



Источник загрязнения N 6003, Неорганизованный источник
Источник выделения N 003, Покрасочные работы
Для проведения покрасочных работ будут использоваться следующие виды ЛКМ:
	Марка ЛКМ
	Ед.изм

	
	т
	кг

	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115
	0,00311788
	3,11788

	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-813
	0,00057
	0,57

	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003
	0,00076
	0,76088

	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78
	0,00678126
	6,78126

	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74
	0,00095206
	0,95206

	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72
	0,00012
	0,12

	Всего:
	0,0123021
	12,3021



Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный источник
Источник выделения N 004, Пересыпка сыпучих материалов
При проведении работ будут использоваться строительные материалы, представленные ниже:
	Пересыпка инертных материалов 
	Объем используемый 
	вес в 1 куб.м (т)
	общий вес (т)

	Песок ГОСТ 8736-2014 природный
	39,94764 м3
	1,5
	59,92146



Источник загрязнения N 6005, Неорганизованный источник
Источник выделения N 005, Вспомогательное оборудование 
Станки сверлильные	маш.-ч	 2,10417082
Дрели электрические	маш.-ч	 1,00267934
Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	 5,89172784

Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный источник
Источник выделения N 006, Земляные работы
	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1.
	м³ грунта
	76,6

	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1.
	м³ грунта
	74,9

	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1.
	м³ грунта
	239,5

	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1(Грунт под трубопровод)
	м³ грунта
	117,06

	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.
	м³ грунта
	13,85

	
	
	521,91

	521,91×1,5=782,865 т



Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этапе смр составят: 1,103864082 г/с; 0,352470415 т/период. 
Период эксплуатации
На период эксплуатации выявлен 1 новый организованный источник «Узел П-1».
Дополнительно произвелся перерасчёт 3-х существующих организованных источников ЗВ в атмосферу: Ист.0309	Транспортировка гранулированной серы, ист. 0310	Силос гранулированной серы и ист. 0311	Упаковка гранулированной серы. 	 
Источник загрязнение N 4505, Организованный источник
Источник выделения N 001, Узел П-1
Узел П-1: Годовой объем перерабатываемый комовой серы составляет 400 тонн. Время работы 244 часа. Данный объем однократен. Последующие года объем комовой серы, перерабатываемой на узле, составляет 48 т. Время работы узла 24 часа. 
Источник загрязнение N 0309, Организованный источник
Источник выделения N 001, Вибросита: С840-GD-001A/В-M005	
Годовой объем серы подвергающая грануляции составляет 55948 тонн (это 55548 т данный объем является существующий и 400 тонн комковой серы дополнительно. 400 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1). Время работы 7736 часа. 
Следующий год и все последующие года грануляции будет подвергается 55596 тонн серы (55548 т данный объем является существующий и 48 тонн комковой серы дополнительно) 48 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1. Время работы 7536 час.

Источник загрязнение N 0309, Организованный источник
Источник выделения N 002, "Ленточный конвейер C840-BC-001/002/003,
ковшовой элеватор C840-BE-001 "
Годовой объем серы подвергающая грануляции составляет 55948 тонн (55548 т данный объем является существующий и 400 тонн комковой серы дополнительно. 400 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1). Время работы 7736 часа. 
Следующий год и все последующие года грануляции будет подвергается 55596 тонн серы (55548 т данный объем является существующий и 48 тонн комковой серы дополнительно. 48 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1. Время работы 7536 час.

Источник загрязнение N 0310, Организованный источник
Источник выделения N 001, Силос гранулированной серы. C840-TK-002A/B/C
Годовой объем серы подвергающая грануляции составляет 55948 тонн (55548 т данный объем является существующий и 400 тонн комковой серы дополнительно. 400 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1). Время работы 7736 часа. 
Следующий год и все последующие года грануляции будет подвергается 55596 тонн серы (55548 т данный объем является существующий и 48 тонн комковой серы дополнительно. 48 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1. Время работы 7536 час.

Источник загрязнение N 0311, Организованный источник
Источник выделения N 001, Упаковка гранулированной серы. 	Накопительный бункер	
Годовой объем серы подвергающая грануляции составляет 55948 тонн (55548 т данный объем является существующий и 400 тонн комковой серы дополнительно. 400 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1). Время работы 7736 часа. 
Следующий год и все последующие года грануляции будет подвергается 55596 тонн серы (55548 т данный объем является существующий и 48 тонн комковой серы дополнительно. 48 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1. Время работы 7536 час.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации составят: 0,2884 г/с; 2,4267 т/период.
На перспективу изменений в работе объекта не планируется.
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение 
	

	Павлодар, Строительство узла переплавки комовой серы г.Павлодар,Химкомбинтовская1, ПНХЗ

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,000389
	0,0003487527
	0,00871882

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,00001922
	0,0000210799
	0,0210799

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	 
	 
	0,0015
	 
	1
	0,00000656
	0,00001556
	0,01037333

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,08914893334
	0,04802407806
	1,20060195

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,05525513334
	0,05724163133
	0,95402719

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,01363222222
	0,00787665
	0,157533

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,02448444444
	0,0155273
	0,310546

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	0,13980891112
	0,0454845428
	0,01516151

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,00001367
	0,00003279629
	0,00655926

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,0000367
	0,00000156165
	0,00005206

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,00074666667
	0,0011106411
	0,00555321

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,00086111111
	0,000723832
	0,00120639

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	 
	0,1
	 
	 
	3
	0,00020833333
	0,00009153
	0,0009153

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00013888889
	0,000048765
	0,00000975

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	 
	 
	 
	0,7
	 
	0,00011111111
	0,0000096
	0,00001371

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,00044791667
	0,000310077
	0,00310077

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,03
	0,01
	 
	2
	0,00143333334
	0,001738476
	0,1738476

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,00143333334
	0,001738476
	0,1738476

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,00036111111
	0,000255946
	0,00073127

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	 
	5
	1,5
	 
	4
	0,01022
	0,000859
	0,00057267

	2732
	Керосин (654*)
	 
	 
	 
	1,2
	 
	0,01022
	0,000859
	0,00071583

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,00138888889
	0,0074998739
	0,00749987

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,01552303334
	0,0173922896
	0,01739229

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,0036
	0,00046027
	0,00306847

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,73237556
	0,14458668532
	1,44586685

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,002
	0,000212
	0,0053

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	1,103864082
	0,352470415
	4,5242946

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


















	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации 
(существующий объем 55548 т и дополнительно 400 т однократно) 2027 год
	

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0331
	Сера элементарная (1125*)
	 
	 
	 
	0,07
	 
	0,1442
	1,2175
	17,3928571

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	0,1442
	1,2175
	17,3928571

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)



	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации 
(существующий объем 55548 т и дополнительно 48 т ежегодно) 
	

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0331
	Сера элементарная (1125*)
	 
	 
	 
	0,07
	 
	0,1442
	1,2092
	17,2742857

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	0,1442
	1,2092
	17,2742857

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)








ЭРА v3.0.406


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 003, Павлодар
Объект: 0050, Вариант 4 Строительство узла переплавки комовой серы г.Павлодар,Химкомбинтовская1, ПНХЗ

Источник загрязнения: 0001, организованный источник
Источник выделения: 0001 01, Работа компрессора
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 3.5
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.301

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 3.5 · 30 / 3600 = 0.02916666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.301 · 30 / 103 = 0.00903

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 3.5 · 1.2 / 3600 = 0.00116666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.301 · 1.2 / 103 = 0.0003612

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 3.5 · 39 / 3600 = 0.03791666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.301 · 39 / 103 = 0.011739

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 3.5 · 10 / 3600 = 0.00972222222
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.301 · 10 / 103 = 0.00301

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 3.5 · 25 / 3600 = 0.02430555556
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.301 · 25 / 103 = 0.007525

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 3.5 · 12 / 3600 = 0.01166666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.301 · 12 / 103 = 0.003612

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 3.5 · 1.2 / 3600 = 0.00116666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.301 · 1.2 / 103 = 0.0003612

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 3.5 · 5 / 3600 = 0.00486111111
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.301 · 5 / 103 = 0.001505

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.02916666667
	0.00903

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.03791666667
	0.011739

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.00486111111
	0.001505

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.00972222222
	0.00301

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.02430555556
	0.007525

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.00116666667
	0.0003612

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00116666667
	0.0003612

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.01166666667
	0.003612
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               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 003, Павлодар
Объект: 0050, Вариант 4 Строительство узла переплавки комовой серы г.Павлодар,Химкомбинтовская1, ПНХЗ

Источник загрязнения: 0002, организованный источник
Источник выделения: 0002 02, Работа ДГУ
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 0.8
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.14773

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.8 · 30 / 3600 = 0.00666666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.14773 · 30 / 103 = 0.0344319

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.8 · 1.2 / 3600 = 0.00026666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.14773 · 1.2 / 103 = 0.001377276

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.8 · 39 / 3600 = 0.00866666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.14773 · 39 / 103 = 0.04476147

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.8 · 10 / 3600 = 0.00222222222
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.14773 · 10 / 103 = 0.0114773

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.8 · 25 / 3600 = 0.00555555556
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.14773 · 25 / 103 = 0.02869325

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.8 · 12 / 3600 = 0.00266666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.14773 · 12 / 103 = 0.01377276

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.8 · 1.2 / 3600 = 0.00026666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.14773 · 1.2 / 103 = 0.001377276

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 0.8 · 5 / 3600 = 0.00111111111
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.14773 · 5 / 103 = 0.00573865

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.00666666667
	0.0344319

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.00866666667
	0.04476147

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.00111111111
	0.00573865

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.00222222222
	0.0114773

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.00555555556
	0.02869325

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.00026666667
	0.001377276

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00026666667
	0.001377276

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.00266666667
	0.01377276







               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 003, Павлодарская обл.
Объект: 0050, Вариант 1 Строительство узла переплавки комовой серы,  ТОО ПНХЗ

Источник загрязнения: 0003, организованный источник
Источник выделения: 0003 03, Работа битумных котлов
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе
асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка
Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 1,7579654 

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 0.0075296
Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 0.0075296) / 1000 = 0,0000075296
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,0000075296 · 106 / (1,7579654 · 3600) = 0,0011897

Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0011897
	0,0000075296




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Объект: 0050, Вариант 1 Строительство узла переплавки комковой серы,  ТОО ПНХЗ

Источник загрязнения: 6001, Неорганизованный источник
Источник выделения: 6001 04, Автотранспорт

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________
Расчетный период: Холодный период (t<-5)
______________________________________________________________________
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -22
______________________________________________________________________
Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ)
______________________________________________________________________
Тип топлива: Неэтилированный бензин
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 150
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 2
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 5
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль не проводится
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 1
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 0.1
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 5
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 0
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 0.1
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 4.3
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 1.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 4.3 · 0.1 + 1.3 · 4.3 · 1 + 1.5 · 0.1 = 6.17
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 6.17 · 5 · 150 · 10-6 = 0.00463
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 4.3 · 5 + 1.3 · 4.3 · 5 + 1.5 · 0 = 49.45
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 49.45 · 2 / 30 / 60 = 0.0549

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.8
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 0.25

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.8 · 0.1 + 1.3 · 0.8 · 1 + 0.25 · 0.1 = 1.145
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 1.145 · 5 · 150 · 10-6 = 0.000859
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.8 · 5 + 1.3 · 0.8 · 5 + 0.25 · 0 = 9.2
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 9.2 · 2 / 30 / 60 = 0.01022

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 2.6
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 0.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 2.6 · 0.1 + 1.3 · 2.6 · 1 + 0.5 · 0.1 = 3.69
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 3.69 · 5 · 150 · 10-6 = 0.00277
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.6 · 5 + 1.3 · 2.6 · 5 + 0.5 · 0 = 29.9
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 29.9 · 2 / 30 / 60 = 0.0332

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.00277 = 0.002216
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0332 = 0.02656

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.00277 = 0.00036
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0332 = 0.00432

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.3
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 0.02

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.3 · 0.1 + 1.3 · 0.3 · 1 + 0.02 · 0.1 = 0.422
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 0.422 · 5 · 150 · 10-6 = 0.0003165
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.3 · 5 + 1.3 · 0.3 · 5 + 0.02 · 0 = 3.45
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 3.45 · 2 / 30 / 60 = 0.00383

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.49
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 0.072

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.49 · 0.1 + 1.3 · 0.49 · 1 + 0.072 · 0.1 = 0.693
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 0.693 · 5 · 150 · 10-6 = 0.00052
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.49 · 5 + 1.3 · 0.49 · 5 + 0.072 · 0 = 5.64
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 5.64 · 2 / 30 / 60 = 0.00627

______________________________________________________________________
Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ)
______________________________________________________________________
Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 150
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 2
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 5
Коэффициент выпуска (выезда), A = 1
Экологический контроль не проводится
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 1
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 0.1
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 5
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 0
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 0.1
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 4.3
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 1.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 4.3 · 0.1 + 1.3 · 4.3 · 1 + 1.5 · 0.1 = 6.17
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 6.17 · 5 · 150 · 10-6 = 0.00463
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 4.3 · 5 + 1.3 · 4.3 · 5 + 1.5 · 0 = 49.45
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 49.45 · 2 / 30 / 60 = 0.0549

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.8
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 0.25

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.8 · 0.1 + 1.3 · 0.8 · 1 + 0.25 · 0.1 = 1.145
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 1.145 · 5 · 150 · 10-6 = 0.000859
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.8 · 5 + 1.3 · 0.8 · 5 + 0.25 · 0 = 9.2
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 9.2 · 2 / 30 / 60 = 0.01022

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 2.6
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 0.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 2.6 · 0.1 + 1.3 · 2.6 · 1 + 0.5 · 0.1 = 3.69
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 3.69 · 5 · 150 · 10-6 = 0.00277
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.6 · 5 + 1.3 · 2.6 · 5 + 0.5 · 0 = 29.9
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 29.9 · 2 / 30 / 60 = 0.0332

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.00277 = 0.002216
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0332 = 0.02656

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.00277 = 0.00036
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0332 = 0.00432

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.3
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 0.02

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.3 · 0.1 + 1.3 · 0.3 · 1 + 0.02 · 0.1 = 0.422
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 0.422 · 5 · 150 · 10-6 = 0.0003165
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.3 · 5 + 1.3 · 0.3 · 5 + 0.02 · 0 = 3.45
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 3.45 · 2 / 30 / 60 = 0.00383

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.49
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), MXX = 0.072

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.49 · 0.1 + 1.3 · 0.49 · 1 + 0.072 · 0.1 = 0.693
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 0.693 · 5 · 150 · 10-6 = 0.00052
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.49 · 5 + 1.3 · 0.49 · 5 + 0.072 · 0 = 5.64
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 5.64 · 2 / 30 / 60 = 0.00627

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период (t<-5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -22

	Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ)

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	A

	Nk1
шт.
	L1,
км
	L1n,
км
	Txs,
мин
	L2,
км
	L2n,
км
	Txm,
мин
	

	150
	5
	1.00
	2
	0.1
	1
	0.1
	5
	5
	
	

	

	ЗВ

	Mxx,
г/мин
	Ml,
г/км
	г/с

	т/год

	

	0337
	1.5
	4.3
	0.0549
	0.00463
	

	2704
	0.25
	0.8
	0.01022
	0.000859
	

	0301
	0.5
	2.6
	0.02656
	0.002216
	

	0304
	0.5
	2.6
	0.00432
	0.00036
	

	0328
	0.02
	0.3
	0.00383
	0.0003165
	

	0330
	0.072
	0.49
	0.00627
	0.00052
	

	0337
	1.5
	4.3
	0.0549
	0.00463
	

	2732
	0.25
	0.8
	0.01022
	0.000859
	

	0301
	0.5
	2.6
	0.02656
	0.002216
	

	0304
	0.5
	2.6
	0.00432
	0.00036
	

	0328
	0.02
	0.3
	0.00383
	0.0003165
	

	0330
	0.072
	0.49
	0.00627
	0.00052
	





ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.05312
	0.004432

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.00864
	0.00072

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.00766
	0.000633

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.01254
	0.00104

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.1098
	0.00926

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	0.01022
	0.000859

	2732
	Керосин (654*)
	0.01022
	0.000859




Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период
при температуре -22 градусов C



               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 003, Павлодар
Объект: 0050, Вариант 4 Строительство узла переплавки комовой серы г.Павлодар,Химкомбинтовская1, ПНХЗ

Источник загрязнения: 6002
Источник выделения: 6002 05, Сварочные работы

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13
Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): ОЗЛ-6
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 26.374242
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.04

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 6.9
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 6.06
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 6.06 · 26.374242 / 106 · (1-0) = 0.0001598
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 6.06 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.0000673

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.25
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.25 · 26.374242 / 106 · (1-0) = 0.0000066
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.25 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00000278

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.59
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.59 · 26.374242 / 106 · (1-0) = 0.00001556
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.59 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00000656
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.23
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.23 · 26.374242 / 106 · (1-0) = 0.00003244
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.23 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00001367
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): АНО-4
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 6.294276
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.04

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 17.8
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15.73
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 15.73 · 6.294276 / 106 · (1-0) = 0.000099
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 15.73 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.0001748

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.66
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.66 · 6.294276 / 106 · (1-0) = 0.00001045
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.66 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00001844

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.41
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.41 · 6.294276 / 106 · (1-0) = 0.00000258
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.41 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00000456
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): Э-42
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 0.0024988
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.04

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 11.5
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 9.77
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 9.77 · 0.0024988 / 106 · (1-0) = 0.0000000244
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 9.77 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.0001086

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 0.0024988 / 106 · (1-0) = 0.00000000432
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00001922
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.4
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 0.0024988 / 106 · (1-0) = 0.000000001
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.000004444
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 0.4716
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.04

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.31
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 10.69
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 10.69 · 0.4716 / 106 · (1-0) = 0.00000504
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 10.69 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.0001188

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.92
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.92 · 0.4716 / 106 · (1-0) = 0.000000434
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.92 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00001022

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.4
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.4 · 0.4716 / 106 · (1-0) = 0.00000066
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.4 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00001556

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 3.3
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 3.3 · 0.4716 / 106 · (1-0) = 0.000001556
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 3.3 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.0000367
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.75
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.75 · 0.4716 / 106 · (1-0) = 0.000000354
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.75 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00000833

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 1.5 · 0.4716 / 106 · (1-0) = 0.000000566
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 1.5 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00001333

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 1.5 · 0.4716 / 106 · (1-0) = 0.000000092
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 1.5 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.000002167

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 0.4716 / 106 · (1-0) = 0.00000627
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.0001478
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): Э-55
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 0.0017133
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.04

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.31
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 10.69
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 10.69 · 0.0017133 / 106 · (1-0) = 0.0000000183
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 10.69 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.0001188

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.92
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.92 · 0.0017133 / 106 · (1-0) = 0.000000001576
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.92 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00001022

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.4
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.4 · 0.0017133 / 106 · (1-0) = 0.0000000024
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.4 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00001556

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 3.3
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 3.3 · 0.0017133 / 106 · (1-0) = 0.00000000565
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 3.3 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.0000367
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.75
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.75 · 0.0017133 / 106 · (1-0) = 0.000000001285
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.75 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00000833

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 1.5 · 0.0017133 / 106 · (1-0) = 0.000000002056
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 1.5 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00001333

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 1.5 · 0.0017133 / 106 · (1-0) = 0.000000000334
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 1.5 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.000002167

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 0.0017133 / 106 · (1-0) = 0.0000000228
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.0001478
Вид сварки: Дуговая металлизация при применении проволоки: Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 м
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1.8160232
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.04

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 38
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 35
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 35 · 1.8160232 / 106 · (1-0) = 0.0000636
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 35 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.000389

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.48
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.48 · 1.8160232 / 106 · (1-0) = 0.00000269
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.48 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00001644

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.16
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.16 · 1.8160232 / 106 · (1-0) = 0.0000002906
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.16 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.000001778
Вид сварки: Дуговая металлизация при применении проволоки: Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 0.607648
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.04

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 38
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 35
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 35 · 0.607648 / 106 · (1-0) = 0.00002127
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 35 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.000389

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.48
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.48 · 0.607648 / 106 · (1-0) = 0.0000009
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.48 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00001644

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.16
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.16 · 0.607648 / 106 · (1-0) = 0.0000000972
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.16 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.000001778
Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем (ацетилен) 
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 0.356198
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.04
-----------------------------
Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 22 · 0.356198 / 106 · (1-0) = 0.00000627
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.0001956

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 22 · 0.356198 / 106 · (1-0) = 0.000001019
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.0000318
Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем (кислород) 
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 6.222468
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.04
-----------------------------
Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 22 · 6.222468 / 106 · (1-0) = 0.0001095
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.0001956

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 22 · 6.222468 / 106 · (1-0) = 0.0000178
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.0000318
Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1.1531881
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.04
-----------------------------
Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 15 · 1.1531881 / 106 · (1-0) = 0.00001384
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 15 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.0001333

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 15 · 1.1531881 / 106 · (1-0) = 0.00000225
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 15 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00002167

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0.000389
	0.0003487527

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0.00001922
	0.0000210799

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	0.00000656
	0.00001556

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0001956
	0.00013017806

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0000318
	0.00002116133

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.0001478
	0.0000062928

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0.00001367
	0.00003279629

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0.0000367
	0.00000156165

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.00001556
	0.0000036302





               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 003, Павлодар
Объект: 0050, Вариант 4 Строительство узла переплавки камковой серы г.Павлодар,Химкомбинтовская1, ПНХЗ

Источник загрязнения: 6003
Источник выделения: 6003 06, Покрасочные работы
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0031179
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.005

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0031179 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0007015275
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0003125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0031179 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0007015275
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0003125

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.0003125
	0.0007015275

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0003125
	0.0007015275






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00057
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.005

Марка ЛКМ: Эмаль КО-813

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 64.5

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00057 · 64.5 · 20 · 100 · 10-6 = 0.00007353
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 64.5 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00017916667

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00057 · 64.5 · 50 · 100 · 10-6 = 0.000183825
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 64.5 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00044791667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00057 · 64.5 · 20 · 100 · 10-6 = 0.00007353
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 64.5 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00017916667

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00057 · 64.5 · 10 · 100 · 10-6 = 0.000036765
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 64.5 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00008958333

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.0003125
	0.0007015275

	0621
	Метилбензол (349)
	0.00017916667
	0.00007353

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.00017916667
	0.00007353

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0.00008958333
	0.000036765

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.00044791667
	0.000183825

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0003125
	0.0007015275






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.000761
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.005

Марка ЛКМ: Лак БТ-123

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 56

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 96
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.000761 · 56 · 96 · 100 · 10-6 = 0.0004091136
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 56 · 96 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00074666667

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.000761 · 56 · 4 · 100 · 10-6 = 0.0000170464
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 56 · 4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00003111111

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.00074666667
	0.0011106411

	0621
	Метилбензол (349)
	0.00017916667
	0.00007353

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.00017916667
	0.00007353

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0.00008958333
	0.000036765

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.00044791667
	0.000183825

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0003125
	0.0007185739






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0067813
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.005

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0067813 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0067813
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00138888889

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.00074666667
	0.0011106411

	0621
	Метилбензол (349)
	0.00017916667
	0.00007353

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.00017916667
	0.00007353

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0.00008958333
	0.000036765

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.00044791667
	0.000183825

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00138888889
	0.0074998739






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0009521
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.005

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0009521 · 100 · 26 · 100 · 10-6 = 0.000247546
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00036111111

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0009521 · 100 · 12 · 100 · 10-6 = 0.000114252
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00016666667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0009521 · 100 · 62 · 100 · 10-6 = 0.000590302
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00086111111

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.00074666667
	0.0011106411

	0621
	Метилбензол (349)
	0.00086111111
	0.000663832

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.00017916667
	0.00007353

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0.00008958333
	0.000036765

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.00044791667
	0.000298077

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.00036111111
	0.000247546

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00138888889
	0.0074998739






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00012
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.005

Марка ЛКМ: Растворитель 646

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 7
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00012 · 100 · 7 · 100 · 10-6 = 0.0000084
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 100 · 7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00009722222

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00012 · 100 · 15 · 100 · 10-6 = 0.000018
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 100 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00020833333

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00012 · 100 · 10 · 100 · 10-6 = 0.000012
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 100 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00013888889

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00012 · 100 · 50 · 100 · 10-6 = 0.00006
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 100 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00069444444

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00012 · 100 · 10 · 100 · 10-6 = 0.000012
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 100 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00013888889

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00012 · 100 · 8 · 100 · 10-6 = 0.0000096
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 100 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00011111111

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.00074666667
	0.0011106411

	0621
	Метилбензол (349)
	0.00086111111
	0.000723832

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.00020833333
	0.00009153

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0.00013888889
	0.000048765

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0.00011111111
	0.0000096

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.00044791667
	0.000310077

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.00036111111
	0.000255946

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00138888889
	0.0074998739





               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 003, Павлодар
Объект: 0050, Вариант 4 Строительство узла переплавки камковой серы г.Павлодар,Химкомбинтовская1, ПНХЗ

Источник загрязнения: 6004
Источник выделения: 6004 07, Пересыпка сыпучих материалов

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками
Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для
пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических
указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных
материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)
Материал: Щебень из изверж. пород крупн. от 20мм и более

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2
Местные условия: склады, хранилища открытые с 2-х сторон полностью
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.6
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.7
Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 20
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется
экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0
Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 1.006232
Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:
Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 0.6 · 0.7 · 20 · 1.006232 · (1-0) · 10-6 = 0.00001318566
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 0.6 · 0.7 · 20 · 0.5 · (1-0) / 3600 = 0.00182

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.00182
	0.00001318566







Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками
Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для
пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических
указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных
материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)
Материал: Песок

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.2
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2
Местные условия: склады, хранилища открытые с 2-х сторон полностью
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.6
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.7
Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 540
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется
экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0
Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 59.92146
Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:
Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.2 · 1.2 · 0.6 · 0.7 · 540 · 59.92146 · (1-0) · 10-6 = 0.01956986946
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.2 · 1.2 · 0.6 · 0.7 · 540 · 0.5 · (1-0) / 3600 = 0.04536

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.04536
	0.01958305512




               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 003, Павлодар
Объект: 0050, Вариант 4 Строительство узла переплавки камковой серы г.Павлодар,Химкомбинтовская1, ПНХЗ

Источник загрязнения: 6005
Источник выделения: 6005 08, Работа вспомогательного оборудования
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Оборудование работает на открытом воздухе
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2.1041708
Число станков данного типа, шт., NСТ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.007
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.007 · 2.1041708 · 1 / 106 = 0.000053
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0014
	0.000053






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Оборудование работает на открытом воздухе
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Дрели электрические 
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 1.0026793
Число станков данного типа, шт., NСТ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.007
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.007 · 1.0026793 · 1 / 106 = 0.00002527
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0014
	0.00007827






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов. Машины шлифовальные 
Оборудование работает на открытом воздухе
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 100 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 5.8917278
Число станков данного типа, шт., NСТ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.01
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.01 · 5.8917278 · 1 / 106 = 0.000212
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.01 · 1 = 0.002

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.018
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.018 · 5.8917278 · 1 / 106 = 0.000382
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0036
	0.00046027

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0.002
	0.000212





               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 003, Павлодарская обл.
Объект: 0050, Вариант 1 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ

Источник загрязнения: 6006
Источник выделения: 6006 9, Землянные работы

Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы
Влажность материала, %, VL = 1
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.8
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), P1 = 0.03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), P2 = 0.04
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 2.5
Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2), P3SR = 1.2
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 12
Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), P3 = 2.3
Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.3), P6 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 300
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), P5 = 0.2
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7
Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 0.119952
Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_ = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.03 · 0.04 · 2.3 · 0.8 · 0.2 · 1 · 0.7 · 0.119952 · 106 / 3600 = 0.0103
Время работы экскаватора в год, часов, RT = 20
Валовый выброс, т/год, _M_ = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.03 · 0.04 · 1.2 · 0.8 · 0.2 · 1 · 0.7 · 0.119952 · 20 = 0.000387










Расчет выбросов на период эксплуатации
Расчет для однократного перерабатываемого объема серы 400 тонн (существующий объем 55548 тонн) 
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Расчет для ежегодного перерабатываемого объема серы 48 тонн (существующий объем 55548 тонн) 
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2026 
	
	
	
	
	
	
	

	Павлодар, Строительство узла переплавки комовой серы г.Павлодар,Химкомбинтовская1, ПНХЗ
	
	
	
	

	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Объем смеси,                м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	001
	 
	Работа компрессора
	1
	1000
	организованный источник
	0001
	2
	0,2
	10
	0,31416
	100
	15
	50
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	 
	Работа ДГУ
	1
	8760
	организованный источник
	0002
	2
	0,2
	10
	0,31416
	100
	15
	50
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	 
	Работа битумных котлов
	1
	
	 
	0003
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	

	001
	 
	Автотранспорт
	1
	1000
	Неорганизованный источник
	6001
	2
	 
	 
	 
	 
	15
	50
	500
	500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	 
	Сварочные работы
	3
	759,6
	 
	6002
	2
	 
	 
	 
	 
	15
	50
	500
	500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	 
	Покрасочные работы
	1
	 
	 
	6003
	2
	 
	 
	 
	 
	15
	50
	500
	500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	 
	Пересыпка сыпучих материалов
	1
	
	 
	6004
	2
	 
	 
	 
	 
	15
	50
	500
	500
	

	001
	 
	Работа вспомогательного оборудования
	1
	5.89
	 
	6005
	2
	 
	 
	 
	 
	15
	50
	500
	500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	 
	Землянные работы
	1
	17,22
	 
	6006
	2
	 
	 
	 
	 
	15
	50
	500
	500
	



	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	

	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0291667
	126,848
	0,00903
	 2026
	

	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0379167
	164,902
	0,011739
	 2026
	

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0048611
	21,141
	0,001505
	 2026
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0097222
	42,283
	0,00301
	 2026
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0243056
	105,706
	0,007525
	 2026
	

	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,0011667
	5,074
	0,0003612
	 2026
	

	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0011667
	5,074
	0,0003612
	 2026
	

	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0116667
	50,739
	0,003612
	 2026
	

	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0066667
	28,994
	0,0344319
	 2026
	

	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0086667
	37,692
	0,04476147
	 2026
	

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0011111
	4,832
	0,00573865
	 2026
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0022222
	9,665
	0,0114773
	 2026
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0055556
	24,161
	0,02869325
	 2026
	

	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,0002667
	1,16
	0,00137728
	 2026
	

	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0002667
	1,16
	0,00137728
	 2026
	

	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0026667
	11,597
	0,01377276
	 2026
	

	 
	 
	 
	 
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0011897
	 
	0,0000075296
	 2026
	

	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,05312
	 
	0,004432
	 2026
	

	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00864
	 
	0,00072
	 2026
	

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,00766
	 
	0,000633
	 2026
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,01254
	 
	0,00104
	 2026
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,1098
	 
	0,00926
	 2026
	

	
	
	
	
	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	0,01022
	 
	0,000859
	 2026
	

	
	
	
	
	2732
	Керосин (654*)
	0,01022
	 
	0,000859
	 2026
	

	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,000389
	 
	0,00034875
	  2026
	

	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	1,922E-05
	 
	0,00002108
	  2026
	

	
	
	
	
	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	6,56E-06
	 
	0,00001556
	 2026
	

	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0001956
	 
	0,00013018
	 2026
	

	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0000318
	 
	0,000021161
	 2026
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0001478
	 
	0,0000062928
	 2026
	

	
	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00001367
	 
	0,00003279
	 2026
	

	
	
	
	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,0000367
	 
	0,0000015617
	 2026
	

	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1,556E-05
	 
	0,0000036302
	 2026
	

	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0007467
	 
	0,00111064
	 2026
	

	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0008611
	 
	0,00072383
	 2026
	

	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,0002083
	 
	0,00009153
	 2026
	

	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,0001389
	 
	0,000048765
	 2026
	

	
	
	
	
	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0,0001111
	 
	0,0000096
	 2026
	

	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,0004479
	 
	0,00031008
	 2026
	

	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0003611
	 
	0,00025595
	 2026
	

	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0013889
	 
	0,00749987
	 2026
	

	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,04536
	 
	0,01958306
	 2026
	

	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,0036
	 
	0,00046027
	 2026
	

	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,002
	 
	0,000212
	 2026
	

	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,687
	 
	0,125
	 2026
	



	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 

	на существующее положение

	

	Павлодар, Строительство узла переплавки камовой серы г.Павлодар,Химкомбинтовская1, ПНХЗ

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДК
максим.
разовая,
мг/м3
	ПДК
средне-
суточная,
мг/м3
	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3
	Выброс вещества, г/с
(M)
	Средневзве-шенная высота, м
(H)
	 М/(ПДК*Н)
для  Н>10
  М/ПДК  
для  Н<10
	Необхо-димость прове-
дения расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	0,04
	 
	0,000389
	2
	0,001
	Нет

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,01
	0,001
	 
	0,00001922
	2
	0,0019
	Нет

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	 
	0,0015
	 
	0,00000656
	2
	0,0004
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	0,05525513334
	2
	0,1381
	Да

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	0,01363222222
	2
	0,0909
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	0,13980891112
	2
	0,028
	Нет

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	 
	 
	0,00074666667
	2
	0,0037
	Нет

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	 
	 
	0,00086111111
	2
	0,0014
	Нет

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,1
	 
	 
	0,00020833333
	2
	0,0021
	Нет

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	 
	 
	0,00013888889
	2
	0,000027778
	Нет

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	 
	 
	0,7
	0,00011111111
	2
	0,0002
	Нет

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,1
	 
	 
	0,00044791667
	2
	0,0045
	Нет

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,03
	0,01
	 
	0,00143333334
	2
	0,0478
	Нет

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	0,00143333334
	2
	0,0287
	Нет

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,35
	 
	 
	0,00036111111
	2
	0,001
	Нет

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	5
	1,5
	 
	0,01022
	2
	0,002
	Нет

	2732
	Керосин (654*)
	 
	 
	1,2
	0,01022
	2
	0,0085
	Нет

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	1
	0,00138888889
	2
	0,0014
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	0,01552303334
	2
	0,0155
	Нет

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,5
	0,15
	 
	0,0036
	2
	0,0072
	Нет

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,1
	 
	0,73237556
	2
	2,4413
	Да

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	0,04
	0,002
	2
	0,05
	Нет

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	0,08914893334
	2
	0,4457
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	0,02448444444
	2
	0,049
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,02
	0,005
	 
	0,00001367
	2
	0,0007
	Нет

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,2
	0,03
	 
	0,0000367
	2
	0,0002
	Нет

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.




8.2. Предложения по установлению ориентировочных нормативов допустимых выбросов (НДВ)
Нормативно-допустимый выброс (НДВ) является нормативом, устанавливаемым для источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от него и от совокупности других источников предприятия, с учетом их рассеивания и перспективы развития предприятия, не создадут приземные концентрации, превышающие установленные нормативы качества (ПДК) для населенных мест, растительного и животного мира. Рассчитанные значения НДВ являются научно обоснованной технической нормой выброса промышленным предприятием вредных химических веществ, обеспечивающей соблюдение требований санитарных органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок.
На основании результатов расчета рассеивания в атмосфере максимальных приземных концентраций составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения атмосферы, выбросы которых предложены в качестве нормативов допустимых выбросов. Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде: 
1) массовой концентрации загрязняющего вещества; 
2) скорости массового потока загрязняющего вещества. 
Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении НДВ для источников загрязнения атмосферы являются ПДК. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показали, что максимальные приземные концентрации ни по одному из ингредиентов, не создают превышения ПДК. Исходя из этого, предлагается принять объем эмиссий в атмосферу, рассчитанный в данном проекте, в качестве ориентировочных нормативов эмиссий. Предварительные нормативы допустимых выбросов вредных веществ от источников загрязнения в период эксплуатации представлены в таблице ниже. 







	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту
	

	Павлодар, Строительство узла переплавки камовой серы г.Павлодар,Химкомбинтовская1, норм (период смр) 
	

	Производство
цех, участок
	Номер источника
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
на 2026 год
	на 2026 год (период смр)
	НДВ
 
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	6002
	
	
	0,000389
	0,0003487527
	0,000389
	0,0003487527
	 2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,000389
	0,0003487527
	0,000389
	0,0003487527
	 2026

	 (0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	6002
	
	
	0,00001922
	0,0000210799
	0,00001922
	0,0000210799 
	2026 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,00001922
	0,0000210799
	0,00001922
	0,0000210799
	 2026

	 (0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	6002
	
	
	0,00000656
	0,00001556
	0,00000656
	0,00001556 
	2026 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,00000656
	0,00001556
	0,00000656
	0,00001556
	 2026

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	0001
	
	
	0,02916666667
	0,00903
	0,02916666667
	0,00903 
	2026 

	 
	0002
	
	
	0,00666666667
	0,0344319
	0,00666666667
	0,0344319
	 2026

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6002
	
	
	0,0001956
	0,00013017806
	0,0001956
	0,00013017806 
	2026 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,03602893334
	0,04359207806
	0,03602893334
	0,04359207806 
	 2026

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	0001
	
	
	0,03791666667
	0,011739
	0,03791666667
	0,011739
	 2026

	 
	0002
	
	
	0,00866666667
	0,04476147
	0,00866666667
	0,04476147
	 2026

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6002
	
	
	0,0000318
	0,00002116133
	0,0000318
	0,00002116133
	 2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,04661513334
	0,05652163133
	0,04661513334
	0,05652163133
	 2026

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	0001
	
	
	0,00486111111
	0,001505
	0,00486111111
	0,001505
	2026 

	 
	0002
	
	
	0,00111111111
	0,00573865
	0,00111111111
	0,00573865
	 2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,00597222222
	0,00724365
	0,00597222222
	0,00724365
	 2026

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	0001
	
	
	0,00972222222
	0,00301
	0,00972222222
	0,00301
	2026 

	 
	0002
	
	
	0,00222222222
	0,0114773
	0,00222222222
	0,0114773
	 2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,01194444444
	0,0144873
	0,01194444444
	0,0144873
	 2026

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	0001
	
	
	0,02430555556
	0,007525
	0,02430555556
	0,007525
	2026 

	 
	0002
	
	
	0,00555555556
	0,02869325
	0,00555555556
	0,02869325
	 2026

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6002
	
	
	0,0001478
	0,0000062928
	0,0001478
	0,0000062928
	2026 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,03000891112
	0,0362245428
	0,03000891112
	0,0362245428
	 2026

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	6002
	
	
	0,00001367
	0,00003279629
	0,00001367
	0,00003279629
 
 
	2026 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,00001367
	0,00003279629
	0,00001367
	0,00003279629
	 2026

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	6002
	
	
	0,0000367
	0,00000156165
	0,0000367
	0,00000156165
	2026 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,0000367
	0,00000156165
	0,0000367
	0,00000156165
	 2026

	 (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	6003
	
	
	0,00074666667
	0,0011106411
	0,00074666667
	0,0011106411
	2026 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,00074666667
	0,0011106411
	0,00074666667
	0,0011106411
	2026 

	 (0621) Метилбензол (349)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	6003
	
	
	0,00086111111
	0,000723832
	0,00086111111
	0,000723832 
	 2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,00086111111
	0,000723832
	0,00086111111
	0,000723832
	 2026

	 (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	6003
	
	
	0,00020833333
	0,00009153
	0,00020833333
	0,00009153
	 2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,00020833333
	0,00009153
	0,00020833333
	0,00009153
	2026 

	 (1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	6003
	
	
	0,00013888889
	0,000048765
	0,00013888889
	0,000048765
	2026 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,00013888889
	0,000048765
	0,00013888889
	0,000048765
	2026 

	 (1119) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	6003
	
	
	0,00011111111
	0,0000096
	0,00011111111
	0,0000096
	 2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,00011111111
	0,0000096
	0,00011111111
	0,0000096
	 2026

	 (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	6003
	
	
	0,00044791667
	0,000310077
	0,00044791667
	0,000310077
 
 
	 2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,00044791667
	0,000310077
	0,00044791667
	0,000310077
	2026 

	 (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	0001
	
	
	0,00116666667
	0,0003612
	0,00116666667
	0,0003612 
	2026 

	 
	0002
	
	
	0,00026666667
	0,001377276
	0,00026666667
	0,001377276
	 2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,00143333334
	0,001738476
	0,00143333334
	0,001738476
	 2026

	 (1325) Формальдегид (Метаналь) (609)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	0001
	
	
	0,00116666667
	0,0003612
	0,00116666667
	0,0003612
	2026 

	 
	0002
	
	
	0,00026666667
	0,001377276
	0,00026666667
	0,001377276
	 2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,00143333334
	0,001738476
	0,00143333334
	0,001738476
	 2026

	 (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	6003
	
	
	0,00036111111
	0,000255946
	0,00036111111
	0,000255946
	2026 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,00036111111
	0,000255946
	0,00036111111
	0,000255946
	 2026

	 (2752) Уайт-спирит (1294*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	6003
	
	
	0,00138888889
	0,0074998739
	0,00138888889
	0,0074998739 
	2026 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,00138888889
	0,0074998739
	0,00138888889
	0,0074998739
	 2026

	 (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	0001
	
	
	0,01166666667
	0,003612
	0,01166666667
	0,003612
	2026 

	 
	0002
	
	
	0,00266666667
	0,01377276
	0,00266666667
	0,01377276 
	 2026

	 
	0003
	
	
	0,0011897
	0,0000075296
	0,0011897
	0,0000075296
	 2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,01552303334
	0,0173922896
	0,01552303334
	0,0173922896
	 2026

	 (2902) Взвешенные частицы (116)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	6005
	
	
	0,0036
	0,00046027
	0,0036
	0,00046027
 
 
	2026 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,0036
	0,00046027
	0,0036
	0,00046027
	 2026

	 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	6002
	
	
	0,00001556
	0,0000036302
	0,00001556
	0,0000036302
	 2026

	 
	6004
	
	
	0,04536
	0,01958305512
	0,04536
	0,01958305512
	 2026

	 
	6006
	
	
	0,687
	0,125
	0,687
	0,125
	 2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,73237556
	0,14458668532
	0,73237556
	0,14458668532
	 2026

	 (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Строительный участок
	6005
	
	
	0,002
	0,000212
	0,002
	0,000212
	2026 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,002
	0,000212
	0,002
	0,000212
	 2026

	 Всего по объекту:          
	
	
	0,891664082
	0,334667415
	0,891664082
	0,334667415
	 2026

	Из них:


	Итого по организованным источникам:
	
	
	0,14858414448
	0,1787808116
	0,14858414448
	0,1787808116
	2026

	Итого по неорганизованным источникам:
	
	
	0,74307993778
	0,15588660305
	0,74307993778
	0,15588660305
	2026







8.3. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу

Расчеты загрязнения воздушного бассейна выбросами предприятия проведены с применением программы ПК «ЭРА» (версия v3.0.406 ), разработанной НПП «Логос-Плюс» г. Новосибирск, на персональном компьютере с учетом фона и существующих источников предприятия. Программа согласована Главной Геофизической Обсерваторией (ГГО) им. Воейкова и принята к применению в РК («Список программ расчета загрязнения атмосферы, рекомендованных для использования при установлении ПДВ»). 
Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации показал, что по всем рассматриваемым веществам максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами от всех источников выделения, в приземном слое при неблагоприятных метеоусловиях, расчетных границах проектирования находятся в допустимых рамках, установленных Минздравом РК. 
Анализы результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период смр и эксплуатации представлен в таблице ниже. 
Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с картами рассеивания, изолиниями и максимальными вкладами на расчетном прямоугольнике для всех источников представлены в Приложении 12 к Отчету. 
Определены максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на СЗЗ. Результаты расчетов рассеивания на периоды строительства и период эксплуатации показали, что максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам и группам их суммаций на границе СЗЗ, не превышают установленных значений 1,0 ПДК. Расчет рассеивания представлен в приложении 12.





   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
                                                                                                     (сформирована 12.06.2026 14:08)
      Город     :003  Павлодар.
      Объект    :0050 Строительство узла переплавки камовой серы г.Павлодар(с уч.фона и сущ ист).смр
      Вар.расч. :6    существующее положение (2026 год)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |  Граница |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|
|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          |  области | ИЗА |   мг/м3   |опасн|
|      |                                 |          |          |          |          |          |   возд.  |     |           |     |
----<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       | 10.768310|  1.761076|нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   4 | 0.2000000 |  2  |
|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  1.584912|  0.976450|нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   4 | 0.4000000 |  3  |
|      | (6)                             |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |261.579041|  0.880081|нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   3 | 0.3000000 |  3  |
|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | углей казахстанских             |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | месторождений) (494)            |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|  07  | 0301 + 0330                     | 11.830355|  1.931889|нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   4 |           |     |
| __ПЛ | 2902 + 2908 + 2930              |158.147507|  1.136086|  0.656585|нет расч. |нет расч. |нет расч. |   4 |           |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания:
  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014                  
  3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне),
     "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия приведены в долях ПДКмр.    







8.4. Характеристика санитарно-защитной зоны. Мероприятия по озеленению санитарно-защитной зоны предприятия.

Проектом предусматривается строительство узла переплавки комовой серы на территории существующей промышленной площадки ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» в пределах действующей секции грануляции и упаковки серы С840 установки КУПС ПСиОЗХ № 5. Проектируемый объект является вспомогательным технологическим оборудованием и не представляет собой самостоятельное производство. Реализация намечаемой деятельности не связана с расширением территории предприятия, изменением его функционального назначения или размещением новых производственных площадок.
Строительство узла переплавки комовой серы осуществляется в пределах существующей санитарно-защитной зоны ТОО «ПНХЗ». Проектом не предусматривается изменение размеров, режима или границ действующей санитарно-защитной зоны предприятия. Дополнительная санитарно-защитная зона для проектируемого объекта не устанавливается.
В период строительства и эксплуатации объекта воздействие на окружающую среду будет ограничено границами существующей промышленной площадки. Расчетные выбросы загрязняющих веществ, шумовое воздействие и другие виды воздействия не являются основанием для изменения существующей санитарно-защитной зоны предприятия. Эксплуатация проектируемого узла осуществляется в составе действующего производства с использованием существующих инженерных коммуникаций и производственной инфраструктуры.
Проектом не предусматривается снос древесно-кустарниковой растительности, изъятие озелененных территорий или нарушение существующих элементов благоустройства. Строительно-монтажные работы выполняются на ранее освоенной промышленной площадке.
Мероприятия по дополнительному озеленению санитарно-защитной зоны в рамках реализации настоящего проекта не предусматриваются, поскольку строительство осуществляется в пределах действующей промышленной площадки без изменения границ санитарно-защитной зоны предприятия. После завершения строительно-монтажных работ территория производства работ подлежит приведению в надлежащее состояние, а при необходимости — восстановлению нарушенного благоустройства.
Таким образом, реализация намечаемой деятельности не оказывает влияния на существующую санитарно-защитную зону ТОО «ПНХЗ», не требует изменения ее размеров и не предусматривает выполнения дополнительных мероприятий по озеленению территории.

8.5. Границы области воздействия объекта

Областью воздействия является ближайшая жилая зона, расположенная на расстоянии 2,2 км (с. Павлодарское), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.
Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде: 
1) массовой концентрации загрязняющего вещества; 
2) скорости массового потока загрязняющего вещества. 
Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция змкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух.
Пределы области воздействия на графических материалах (генеральный план города, схема территориального планирования, топографическая карта, ситуационная схема) территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями. 
Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды. 
Область воздействия для данного вида работ устанавливается по расчету рассеивания согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 
Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы санитарно-защитной зоны, где превышений 1,0 ПДК не наблюдается.

8.6. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

В период неблагоприятных метеорологических условий, то есть при поднятой инверсии выше источника, туманах, предприятия должны осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов в атмосферу. 
Мероприятия выполняются после получения от органов Казгидромета заблаговременного предупреждения. В состав предупреждения входят: 
- ожидаемая длительность особо неблагоприятных метеорологических условий; 
- ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций по отношению к фактической. 
В зависимости от ожидаемой кратности увеличения приземных концентраций вводят в действие мероприятия 1, 2 или 3-ей группы. 
Мероприятия 1-ой группы - меры организованного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов производства, позволяют обеспечить снижение выбросов на 10-20%. Они включают в себя: обеспечение бесперебойной работы пылеулавливающих и газоулавливающих установок, не допуская их отключение на профилактические работы, ревизию, ремонты; усиление контроля за соблюдением технологического режима, не допуская работы оборудования на форсированных режимах; в случаях, когда начало планово-принудительно ремонта технологического оборудования достаточно близко совпадает с наступлением НМУ, приурочить остановку оборудования к этому сроку. 
Мероприятия 2-ой группы связаны с созданием дополнительных установок и разработкой специальных режимов работ технологического оборудования, дополнительных газоочистных устройств временного действия. Выполнение мероприятий по второму режиму должно временно сократить выбросы на 20-30%. 
Мероприятия 3-ей группы связаны со снижением объемов производства и должны обеспечить временное сокращение выбросов на 40-60% Мероприятия по НМУ необходимо проводить только на тех объектах, в зоне влияния которых находится населенный пункт, где объявлен режим НМУ. 
Мероприятия по НМУ будут носить организационный характер, для 1-го режима без снижения мощности производства. 
В периоды НМУ в процессе эксплуатации, предприятием должны быть предусмотрены временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Эти мероприятия носят организационно-технический характер: 
• ужесточение контроля за точным соблюдением технологического регламента производства; 
• прекращение работы оборудования в форсированном режиме; 
• усиление контроля за выбросами автотранспорта путём проверки состояния и работы двигателей; 
• прекращение испытаний оборудования, приводящих к увеличению выбросов вредных веществ. 
Мероприятия общего характера: 
• снизить производительность отдельных агрегатов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ; 
• ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников выброса.

8.7. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по борьбе с пылью и газами: 
- При перевозке твердых и пылящих отходов транспортное средство обеспечивается защитным пологом; 
- Регулярное техническое обслуживание техники;
- Соблюдение и выполнение всех условий, указанных в Плане мероприятий по охране окружающей среды; 
- Ответственное лицо по экологии на предприятии на постоянной основе после проведения производственного мониторинга предприятия и обхода площадки предприятия, должно составлять и обязывать к выполнению, предписание/отчет по аудиту о результатах производственного мониторинга на предприятии. 
На основании требований «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую реду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63», на последующих стадиях проведения экологической оценки, при разработке экологического проекта для получения Разрешения на воздействие для объекта, необходимо согласовать проект Мероприятий по регулированию НМУ в ГУ «Департамент экологии по Павлодарской области Комитета экологического регулирования и контроля МОС РК». Предприятие в обязательном порядке выполнит данную процедуру.

8.8. Контроль над соблюдением нормативов НДВ на предприятии
Оценка эффективности производственного процесса в рамках контроля за состоянием атмосферного воздуха осуществляется на основе измерений и (или) на основе расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.
В соответствии Экологического кодекса Республики Казахстан, операторы объектов І и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль 
Целями производственного экологического контроля являются: 
1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду; 
2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства РК; 
3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей; 
4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов; 
5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации; 
6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта; 
7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия; 
8) повышение эффективности системы экологического менеджмента. 
На период эксплуатации объекта контроль за выбросами загрязняющих веществ будет проводиться расчетным путем, с учетом фактических показателей работ. 
На предприятии мониторинг компонентов окружающей среды будет проводиться в соответствии с Программой производственного экологического контроля. 
Источники ионизирующего излучения на территории отсутствуют. 
Порядок проведения производственного экологического контроля: 
- производственный экологический контроль проводится операторами объектов І и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности. 
В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.
Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением. 
Производственный мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия. Лицо, осуществляющее производственный мониторинг, несет ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях за предоставление недостоверной информации по результатам производственного мониторинга. 
Данные производственного мониторинга используются для оценки состояния окружающей среды в рамках ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов (НБД, СОС и ПР - https://ndbecology.gov.kz/). 
Мониторинг воздействия является обязательным в следующих случаях: 
1) когда деятельность затрагивает чувствительные экосистемы и состояние здоровья населения; 
2) на этапе введения в эксплуатацию технологических объектов; 
3) после аварийных эмиссий в окружающую среду. 
Мониторинг воздействия может осуществляться оператором объекта индивидуально, а также совместно с операторами других объектов по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 
Оператор объекта ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в электронной форме в Национальный банк данных об окружающей среде и природных ресурсах Республики Казахстан в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 
Периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля должны быть опубликованы на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. Предусматривается также проведение внутренних аудитов не реже 1 раза в полугодие на участках ведения работ с оформлением соответствующих документов, в которых указываются выявленные нарушения обязательные к устранению.



П л а н  -  г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на период СМР
	№ источника
	Производство, цех, участок
	Код вещества
	Контролируемое
вещество
	Норматив выбросов НДВ
	Периодичность контроля
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/нм3

	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9

	0001
	Работа компрессора
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0291667
	126,848
	 
 1 раз в квартал 
 
 
 
 
 
 
	Специалист по охране ОС

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0379167
	164,902
	
	

	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0048611
	21,141
	
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0097222
	42,283
	
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0243056
	105,706
	
	

	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,0011667
	5,074
	
	

	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0011667
	5,074
	
	

	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0116667
	50,739
	
	

	0002
	Работа ДГУ
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0066667
	28,994
	 
 1 раз в квартал 
 
 
 
 
 
 
	Специалист по охране ОС

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0086667
	37,692
	
	

	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0011111
	4,832
	
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0022222
	9,665
	
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0055556
	24,161
	
	

	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,0002667
	1,16
	
	

	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0002667
	1,16
	
	

	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0026667
	11,597
	
	

	0003
	Работа битумных котлов
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0011897
	 
	 1 раз в квартал
	Специалист по охране ОС

	60001
	Автотранспорт
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,05312
	 
 
 
 
 
 
 
	 1 раз в квартал
 
 
 
 
 
 
	Специалист по охране ОС

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00864
	
	
	

	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,00766
	
	
	

	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,01254
	
	
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,1098
	
	
	

	
	
	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	0,01022
	
	
	

	
	
	2732
	Керосин (654*)
	0,01022
	
	
	

	6002
	Сварочные работы
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,000389
	 
	 
 
 1 раз в квартал
 
 
 
 
 
 
	Специалист по охране ОС

	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,00001922
	 
	
	

	
	
	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	0,00000656
	 
 
 
 
 
 
 
	
	

	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0001956
	
	
	

	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0000318
	
	
	

	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0001478
	
	
	

	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00001367
	
	
	

	
	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,0000367
	
	
	

	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,00001556
	
	
	

	6003
	Покрасочные работы
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0007467
	 
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 1 раз в квартал
 
 
 
 
 
	Специалист по охране ОС

	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0008611
	
	
	

	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,0002083
	
	
	

	
	
	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,0001389
	
	
	

	
	
	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0,0001111
	
	
	

	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,0004479
	
	
	

	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0003611
	
	
	

	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0013889
	
	
	

	6004
	Пересыпка сыпучих материалов
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,04536
	 
	 1 раз в квартал
	Специалист по охране ОС

	6005
	Работа вспомогательного оборудования
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,0036
	 
 
	 1 раз в квартал
 
	Специалист по охране ОС

	
	
	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,002
	
	
	

	6006
	Землянные работы
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,687
	 
	 1 раз в квартал
	Специалист по охране ОС








8.9. Оценка воздействия на атмосферный воздух

В процессе оценки воздействия на окружающую среду подлежат учету следующие виды воздействий: 
- прямые воздействия – воздействия, которые могут быть непосредственно оказаны основными и сопутствующими видами намечаемой деятельности; 
- косвенные воздействия – воздействия на окружающую среду и здоровье населения, вызываемые опосредованными (вторичными) факторами, которые могут возникнуть вследствие осуществления намечаемой деятельности; 
- кумулятивные воздействия – воздействия, которые могут возникнуть в результате постоянно возрастающих негативных изменений в окружающей среде, вызываемых в совокупности прежними и существующими воздействиями антропогенного или природного характера, а также обоснованно предсказуемыми будущими воздействиями, сопровождающими осуществление намечаемой деятельности. 
Прямое воздействие на атмосферный воздух выражается в выделении загрязняющих веществ в период эксплуатации. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха по моделированию рассеивания показала, что концентрации, создаваемые выбросами загрязняющих веществ в период эксплуатации, не превышают гигиенических нормативов качества в ближайшей жилой зоне. 
Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха по моделированию рассеивания показала, что концентрации, создаваемые выбросами загрязняющих веществ, не превышают гигиенических нормативов качества на границе 1000 метров от источников выбросов. 
Косвенные воздействия на почвы, воды, растительный и животный мир выражаются в оседании загрязняющих веществ, при рассеивании от выбросов в период эксплуатации объекта. 
При эксплуатации объекта кумулятивные воздействия не прогнозируются. Воздействия при эксплуатации объекта носят локальный характер, не выходящий за границы объекта предприятия. 
Осуществление намечаемой деятельности не предусматривает появление иных будущих воздействий, кроме тех, которые обозначены в настоящем отчете о возможных воздействиях.



9. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД

9.1. Характеристика источников воздействия на подземные воды при производстве работ

Постоянные водотоки и водоемы в пределах земельных отводов под производственной площадкой предприятия отсутствуют. Однако весенний поверхностный сток или дождевой сток в любое другое время года, омывая площадку, может обогащаться загрязняющими компонентами, в том числе нефтепродуктами, и транспортировать их на некоторое расстояние, загрязняя почво- грунты, зону аэрации. Конечным базисом стока таких потоков являются местные понижения. Однако, говорить о значимых переносах загрязняющих веществ с временным поверхностным стоком не приходится. 
С целью предотвращение загрязнения временных потоков поверхностных вод и переноса загрязнений по площади, следует изолировать все технологические площадки, связанные с наличием дизельного топлива и других загрязняющих веществ, организовать сливы и улавливание возможных проливов, что, собственно, и предусмотрено проектом. Площадка стоянки автотранспорта будут оборудованы изоляционными покрытиями, сливами и уловителями. 
Таким образом, талые воды и атмосферные осадки теплых периодов года не будут выводиться за пределы технологической площадки. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения работ не прогнозируется.

9.2. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Загрязнение поверхностных и подземных вод в значительной степени обусловлено загрязнением окружающей среды в целом. Загрязняющие вещества попадают из окружающей среды в процессе природного круговорота. С поверхности земли вместе с атмосферными осадками они просачиваются в грунтовые воды и в результате взаимосвязи просачиваются в горизонты подземных вод. Поверхностными водами район Павлодарской области объекта чрезвычайно беден, характерно наличие «слепых рек», которые теряются в песках, солончаках или небольших озерах, образованных этими реками. Гидрографическая сеть развита слабо и отличается большой неравномерностью. 
Данный производственный объект находится вне водоохранной зоны. 
Ближайший водный объект река Иртыш расположена на расстоянии 2,74 км в западном направлении от проектируемого объекта. 
Таким образом, непосредственного влияния на поверхностные водные источники от деятельности проектируемого объекта не будет.
Учитывая удаленность проведения работ, непосредственного влияния на поверхностные водные источники от деятельности проектируемого объекта не будет.
На подземные воды может оказывать косвенное воздействие - места накопления бытовых отходов, загрязненные атмосферные осадки, эксплуатация автотранспортной техники и механизмов. 
Таким образом, на проектируемый объект не распространяются какие-либо особые требования по использованию водных ресурсов, а также особый режим хозяйственного использования земель, а его эксплуатация не предполагает воздействия на водные ресурсы. Воздействие от намечаемой деятельности на поверхностные воды в районе непосредственного осуществления планируемых работ и в зоне гидрологического влияния может выражаться в зменении формирования стока и интенсивности эрозионных процессов; загрязнения водного объекта ливневым и снеговым стоком от производственных объектов, строительной техники и транспорта и т.д. Состояние подземных вод определяется изменением их уровня и химического состава. 
Намечаемый вид деятельности исключает сброс производственных сточных вод непосредственно в подземные и поверхностные водные объекты, рельеф прилегающей территории, поэтому прямого воздействия на поверхностные и подземные воды не оказывает.

9.3. Мероприятия по охране поверхностных вод

На подземные воды может оказывать косвенное воздействие - места накопления бытовых отходов и отходов производства, загрязненные атмосферные осадки, эксплуатация автотранспортной техники и механизмов. 
С целью предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия: 
• осуществлять хранение отходов производства и потребления в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями, с установленной периодичностью вывоза специализированным автотранспортом на специализированный полигон на основании договора; 
• запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, получаемые при выполнении работ в пониженные места рельефа местности; 
• на примыкающих территориях, за пределами отведенной площадки, не допускается вырубка кустарника, устройство свалок отходов, складирование материалов, повреждение дерново-растительного покрова; 
• заправку автомобилей следует производить и на специализированных заправочных станциях; 
• параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, влияющих на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя. 
Выполнение всех мероприятий позволяет в определенной степени уменьшить воздействие от намечаемой деятельности на водные и земельные ресурсы в районе расположения объекта, что позволяет, предотвратит появление косвенного воздействия на окружающую среду в рамках существующей антропогенной деятельности в районе проводимых работ. Таким образом, воздействие объекта на водные ресурсы исключено, и разработка специальных мероприятий по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод не требуется.

9.4. Водоснабжение и водоотведение в период эксплуатации

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод на территории проектируемого объекта предусматривается в существующие локальные сети канализации ТОО «ПНХЗ». 

Расход воды хозяйственно-питьевого водопотребления на нужды персонала на период СМР
Период строительства – 3 месяцев (90 календарных дней). 
Количество работников на период строительства – 5 чел. 
Расчетные расходы хозяйственно-бытовых нужд при строительстве составляют:
5 чел.* 0,11 м³/сут = 0,55 м³/сут *90 дней = 49,5 м³/период.
Итого объем водопотребления на хозяйственно-бытовых нужд при строительстве составляет 49,5 м3/период.
Согласно сметной документации, потребность в водных ресурсах на период строительно-монтажных работ составляет:
· хозяйственно-питьевая вода — 1,04248 м³/период;
· техническая вода — 20,6969999 м³/период.
Техническая вода используется для: 
· Устройство бетонной подготовки;
· Устройство фундаментов общего назначения под оборудование железобетонных, объем до 5 м³;
Согласно штатной численности и проектируемой инфраструктуры потребление воды на период ведения работ составляет – 71,2394799 м3/период.
Водоотведение в период строительства:
Сброс в природные водоемы и водотоки – не планируется. В пруды-накопители – не планируется. Сбор образуемых хозяйственно-бытовых сточных вод в период строительства осуществляется в существующие канализационные сети завода.

В период проведение капитального ремонта объекта будет использована вода питьевая, техническая, а также вода для хозяйственно-бытовых нужд.
Водоснабжение объекта в период СМР на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды будет привозная бутилированная, доставляется согласно договору со сторонней организацией, для технических нужд – доставка воды осуществляется согласно договору со специализированной организацией. Согласно данным предоставленным заказчиком количество используемой технической воды составляет 20,6969999 м3/период. Техническая вода используется безвозвратно. Водоотведение от технической воды отсутствует.
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СМР
Водопотребление. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определен по нормам водопотребление в соответствии СНиП РК 4.01-02-2009г «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Согласно данному документу, удельное хозяйственно-бытовое водопотребление на одного человека принято 0.11 м3 в сутки. Расчет расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды приведен в таблице:
Согласно расчетам, объем водопотребления в период строительства составит 71,2394799 м3/период. 
Водоотведение. Хозяйственно-бытовые сточные воды в период строительства будут собираться в существующую канализационную сеть. Объем водоотведения хозяйственно- бытовых сточных вод в период строительства объекта составит 49,5 м3/период.
Водный баланс объекта на период строительства представлены в табл.5. 

Водный баланс в период СМР
	Наименование потребителей
	Норма расхода, м3/сут
	Кол-во человек
	Общее потребление на 1 год, м3
	Общее водоотведен ие м3/год

	При строительстве
	

	Питьевые нужды
	
	5
	1,04248
	-

	Хоз-бытовые нужды
	0.11
	5
	49,5
	49,5

	Техническая воды
	
	
	20,6969999
	

	Итого:	                                                                       
	71,2394799
	49,5



10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ И НЕДРА

Воздействие на земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)
Существенным фактором воздействия на почвы является изъятие земель во временное и постоянное пользование. Почвы являются достаточно консервативной средой, собирающей в себя многочисленные загрязнители и теряющей от этого свои свойства. По сравнению с водой и воздухом почвы - самая малоподвижная среда, миграция загрязняющих веществ в которой происходит относительно медленно. Загрязнение почвы возможно при неправильном хранении отходов производства и потребления, для предотвращения загрязнения почвы отходами для их временного хранения предусмотрены специальные места, исключающие попадание компонентов отходов в почву. 
Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать движение специализированной техники. 
Согласно ст. 140, Земельного кодекса РК от 20 июня 2003 года № 442, при осуществлении своей деятельности землепользователь обязан проводить природоохранные мероприятия, направленные на защиту земель от загрязнения отходами производства и потребления, химическими, биологическими, радиоактивными и другими вредными веществами, от других процессов разрушения и иных видов ухудшения состояния земель, а также направленные на рекультивацию нарушенных земель.
В связи с этим, с целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик почвенного покрова необходимо соблюдение следующих мер: 
- вести строгий контроль за правильностью использования производственных площадей по назначению; 
- обеспечить соблюдение экологических требований при складировании отходов, образующихся от собственного предприятия; 
- правильно организовать дорожную сеть, что позволит свести к минимуму количество подходов автотранспорта по бездорожью, а именно свести воздействие на почвенный покров к минимуму; 
- заправку техники осуществлять на АЗС города. 
- не допускать к работе механизмы с утечками ГСМ и т.д. 
- производить регулярное техническое обслуживание техники. 
- проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих по ООС. 
- не оставлять без надобности работающие двигатели автотракторной техники. 
- регулярный вывоз отходов с территории объекта, которые подлежат дальнейшей переработке или используются как вторсырье.
Эксплуатация проектируемого объекта не будет оказывать негативного влияния на почвенный покров, поэтому экологический мониторинг почв не предусматривается. Воздействие на земельные ресурсы и почвы в период СМР и эксплуатации оценивается как незначительное. Комплекс мероприятий по минимизации негативного воздействия предприятия на рунтовую толщу должен включать в себя меры по устранению последствий и локализацию возможных экзогенных геологических процессов, а также учитывать мероприятия по предотвращению загрязнения геологической среды и подземных вод. 
Предусматриваются следующие мероприятия, которые в некоторой степени идентичны мерам по охране почвенного покрова: 
- недопущение разлива ГСМ; 
- регулярное проведение проверочных работ строительной техники и автотранспорта на исправность; 
- временное хранение отходов осуществляется только в специально установленных местах, рытием, для дальнейшего управления отходами, осуществляемыми на предприятии. 
- недопущение складирования отходов вне специально установленных мест, предназначенных для их накопления. 
На основании планируемых мер по защите почв и недр можно сделать вывод о том, что при соблюдении надлежащей технологии выполнения работ, воздействие на почвы и недра будет незначительным. Мониторинг за состоянием почвенного покрова. 
Для выявления изменений состояния почв, как компонента окружающей среды, их оценки и прогноза дальнейшего развития, необходим мониторинг почв. 
Мониторинг воздействия на почву - оценка фактического состояния загрязнения почвы в конкретных точках наблюдения на местности. Мониторинг почв осуществляется с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности условий проживания и ведения производственной деятельности.
Производственный экологический комплекс за состоянием почвенного покрова включает в себя - оценка санитарной обстановки на территории; 
- разработка рекомендации по улучшению состояния почв и предотвращению загрязняющего воздействия объектов на природные компоненты комплекса.



11. ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

11.1. Физические воздействия. Мероприятия по снижению шумового воздействия

Возможное тепловое и шумовое воздействие на окружающую среду в рамках настоящего проекта предусматривается как локальное, не выходящее за пределы проектирования.
С учетом проведенных расчетов компонентно-качественной характеристики выбросов видно, что выбросы незначительны по своему валовому показателю, а их продолжительность носит кратковременный характер и не совпадает по интенсивности; а в составе выборов преобладают вещества 3 и 4 класса опасности. 
В соответствии с «Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утв. приказом Министра здравоохранения РК от 02.08.2022 года №ҚР ДСМ-70, уровни шумов на рабочих местах не должны превышать допустимых значений, а именно: 
· постоянные рабочие места в производственных помещениях на расстоянии 1 м от работающего оборудования <80 дБ(А); 
· помещения управления (в зависимости от сложности выполняемой работы) <60÷65 дБ(А). 

Для снижения уровня шума от основного и вспомогательного оборудования, а также других установок, агрегатов и механизмов, предусматриваются следующие основные мероприятия: 
· применяемые установки, как правило, имеют уровни шумов не превышающие допустимых значений, указанных в нормативных документах; 
· высокотемпературное оборудование и трубопроводы, а также трубопроводы воздушных компрессоров, покрываются тепловой и теплоакустической изоляцией; 
· при необходимости, оборудование дополнительно размещается в специальных ограждениях (кожухах, обшивках), защищающих его как от воздействия внешних факторов, так и снижающих уровни шумов; 
· на рабочих местах, при необходимости, обслуживающий персонал должен применять индивидуальные средства защиты органов слуха от шума - вкладыши «Беруши», противошумные наушники и т.д. 
Согласно ГОСТ 12.4.275-2014 «Система стандартов безопасности (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования. Методы испытаний», выпускаемые промышленностью наушники и вкладыши «Беруши» по эффективности защитных свойств (ослаблению шума) подразделяются на группы А, Б, В и, в зависимости от этого, а также в зависимости от октавной полосы частот шума, снижают уровень звукового давления действующий на органы слуха, на 5÷35 дБ.
Уровни шумов, возбуждаемые вспомогательным оборудованием указываются в их технической документации (паспортах) и, как правило, не превышают нормативных значений. 
Кроме вышеперечисленных мероприятий, для защиты от шума и вибрации, ограничивается время воздействия этих неблагоприятных факторов на персонал, за счет автоматизации управлением производственными процессами, повышения надежности и увеличения межремонтных периодов оборудования и машин.
Дополнительным организационным мероприятием по уменьшению физических факторов является соблюдение графиков производства «шумных» работ, которые устанавливается в соответствии с установленным законодательством временем. 
В целом, можно предположить, что уровень физических факторов, таких как шум и вибрация, могут быть немногим больше фоновых уровней. 
Все работы проходят в соответствии с ТБ по отношению к проводимым работам.
Мероприятия по снижению шумового воздействия. 
При эксплуатации машин и оборудования, а также при организации рабочих мест персонала будут приняты все необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека, до значений, не превышающих допустимые.
Борьба с шумом на объекте будет осуществляться по следующим основным направлениям: 
• на источниках шума конструктивными и административными методами (применение малошумных агрегатов, а также регламентация времени их работы); 
• на пути распространения шума от источника до объектов шумозащиты архитектурно-планировочными и инженерно-строительными методами и средствами; 
• на объекте, защищаемом от шума, конструктивно-строительными мероприятиями, обеспечивающими повышение звукоизолирующих качеств ограждающих конструкций, зданий и сооружений, рациональной внутренней планировкой зданий.
Соблюдение действующего законодательства в части использования техники и оборудования, соответствующих ГОСТу, является основным мероприятием по защите от шума персонала. 
Вибрация. Общие требования к обеспечению вибрационной безопасности на производстве, транспорте, в строительстве и других работах, связанных с неблагоприятным воздействием вибрации на человека, установлены в ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования». Вибрацию могут вызывать неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе машин и механизмов.
В зависимости от источника возникновения выделяют три типа вибрации: 
• транспортная; 
• транспортно-технологическая; 
• технологическая. 
Минимизация вибраций в источнике производится на этапе проектирования и в период эксплуатации. При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта отдается предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д.
Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов. 
Основными мероприятиями по снижению вибрации в источнике возбуждения являются: 
1) виброизоляция с помощью виброизолирующих опор, упругих прокладок, конструктивных разрывов, резонаторов, кожухов и других; 
2) виброизоляция ограждающих конструкций, устройство резонансных поглотителей, облицовка стен, потолков и пола; 
3) применение виброизолирующих фундаментов для оборудования компрессорных машин, установок, систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 
4) применение невибрирующих технологических процессов и агрегатов, использование наиболее рациональных схем размещения оборудования производственных участков 
5) снижение вибрации, возникающей при работе машины или оборудования, путем увеличения жесткости и вибро-демпфирующих свойств конструкций и материалов, стабилизации прочности и других свойств деталей;
Проведение работ в соответствии с принятыми проектными решениями по выбору машин, оборудования и строительных конструкций позволит не превысить нормативных значений вибраций для персонала.
Электромагнитные излучения. Проектными решениями предусмотрено использование оборудования, обеспечивающего уровень электромагнитного излучения в пределах, установленных СТ РК 1150-2002, что не окажет негативного влияния на работающий персонал и, соответственно, уровень электромагнитных излучений не будет превышать допустимых значений, установленных санитарными правилами и нормами РК.
Безопасность персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться путем: 
1. применения предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;
2. применения устройств, снижающих напряженность электрических полей; 
3. использования средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия электрического поля в электроустановках, в которых его напряженность превышает допустимые нормы.



12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ

12.1. Выбор операций по управлению отходами. Обоснование предельного количества накопления отходов

Для соблюдения экологических требований и норм Республики Казахстан по предотвращению возможного загрязнения окружающей среды, на предприятии необходимо проведение политики управления отходами. 
Проведение политики управления отходами позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и окружающей природной среды. Составной частью данной политики является система управления отходами, контролирующая безопасное размещение различных типов отходов. 
При реализации проектных решений объекта будут образовываться бытовые и производственные отходы, которые при неправильном обращении и хранении могут оказать негативное воздействие на природную среду. 
Согласно статье 338 Экологического Кодекса РК от 02 января 2021 года, виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований настоящего Кодекса. Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду. Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии с настоящей статьей производится владельцем отходов самостоятельно.
Соответственно, отходы, образованные в процессе проведения работ, будут относиться к опасным или неопасным отходам, в зависимости от классификатора отходов. Коды опасности отходов определены на основе Классификатора отходов, утвержденного Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314». Согласно примечанию данного Классификатора отходов, «…1. Код отходов, обозначенный знаком (*) означает: 
1) отходы классифицируются как опасные отходы; 
2) обладает одним или более свойствами опасных отходов, приведенными в Приложении 1 настоящего Классификатора». 
Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в статье 320 Экологического Кодекса РК от 02 января 2021 г., осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления. 
Места накопления отходов предназначены для: 
1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением, вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 
3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев; 
4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.
Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). 
Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 ЭК РК, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории). 
Под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими. 
Виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее - классификатор отходов). Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным. 
Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований Экологического Кодекса РК.
Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду. Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии со статьей 338 Экологического Кодекса РК производится владельцем отходов самостоятельно. 
Включение вещества или материала в классификатор отходов не является определяющим фактором при отнесении такого вещества или материала к категории отходов. Вещество или материал, включенные в классификатор отходов, признаются отходами, если они соответствуют определению отходов согласно требованиям статьи 317 Экологического Кодекса РК.
В период смр образуется следующие виды отходов:
· 20 03 01) - Смешанные коммунальные отходы (Твердые бытовые отходы, ТБО); 
· (17 09 04)- Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 (Строительный мусор);
· (12 01 13) Отходы сварки - (Огарки электродов сварки);
· (15 01 10*) Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (Тара из-под ЛКМ);
· (17 03 02) Битумные смеси, за исключением упомянутых в 17 03 01 (Отходы битума);
· (17 04 05) Железо и сталь (Отходы стали).
· (15 02 02*) Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь).

Расчет объемов отходов при строительстве

(20 03 01) - Смешанные коммунальные отходы (Твердые бытовые отходы, ТБО) 
Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы – 12). Отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории.
Норма образования бытовых отходов (m1 т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих на объекте и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.
Согласно Приложению №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. 
Среднегодовая норма образования отхода, т/год 1 человека, KG = 0,3 
Количество человек, N = 5
Период строительства, дн. = 90 (3 мес)
Объем образующегося отхода, т/год, 0,3 м3/год * 5 чел.= 1,5* 0,25т/м3= 0,375 т/год.
Объем образующегося отхода, т/период, _M_ = 0,375 т/год / 12 * 3   = 0,09375 т/период.
Итоговая таблица:
	Код
	Отход
	Кол-во, т/год

	20 03 01
(Неопасный)
	Смешанные коммунальные отходы (Твердые бытовые отходы, ТБО)
	0,09375


Отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории.

(17 09 04)- Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 (Строительный мусор)
В период проведения смр будет образовываться строительный мусор от деятельности строительной бригады. Вывоз отходов будет осуществляться на специализированное предприятие согласно договору. 
По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – в большинстве случаев нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионноопасные. 
По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, не содержат токсичных компонентов. 
Сбор отходов будет предусмотрен в герметичном контейнере на территории стройплощадки.
Согласно классификатору отходов, класс опасности – не опасный. 
Продолжительность временного хранения отходов (накопления) согласно статье 320 Экологического Кодекса РК не более 6 месяцев. 
Вывоз будет осуществляться по мере накопления, организацией, выполняющей строительно-монтажные работы. 
Согласно сметной документации объем строительного мусора составляет:

	Мусор строительный (механизированная). Погрузка
	т
	84,355



Отходы цементного раствора 
Данный вид отхода образуется в результате использования цементного раствора. 
Объем образования цементного раствора составит: 

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100
	м3
	0,5262

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200
	м3
	0,009639

	ИТОГО:
	м3
	0,535839

	Нормативные потери строительных материалов в отходах рассчитаны согласно РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве.



Объем цемента используемый за весь период СМР – 0,535839
Средний вес 1 м3 цемента – 1100 кг
0,535839 м3 * 1100 кг = 589,423 кг
589,423 кг/1000 = 0,589423 т/период
0,589423 *2% = 0,012 т/период

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – в большинстве случаев нерастворимые в воде, не пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионоопасные. 
По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, в своем составе содержат углеводороды. 

Отходы бетона 
Данный вид отхода образуется в результате работы с бетоном. При работе с данным материалом не исключается его лом и остатки. 
Объем образования отходов бетона составит: 
	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6
	м3
	12,20328

	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок
	м3
	4,07415

	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок
	м3
	3,0052

	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6
	м3
	2,04

	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4
	м3
	2,3345

	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок
	м3
	1,7136

	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок
	м3
	0,35855

	ИТОГО:
	м3
	25,7293

		Нормативные потери строительных материалов в отходах рассчитаны согласно РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве.



Объем бетона используемый за весь период СМР – 25,7293 м3
Плотность бетона за 1 м3 – 2000 кг/м3
25,7293 м3 * 2000 кг/м3 = 51458,6 кг
51458,6 кг/1000 = 51,4586 т/период
51,4586 * 0,3% = 0,1544 т/период
По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – в большинстве случаев нерастворимые в воде, не пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионоопасные. 
По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, в своем составе содержат углеводороды.

Отходы песка 
Данный вид отхода образуется в результате работы с песком. 
Объем образования отходов песка составит: 
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный
	м3
	39,94764

	ИТОГО:
	м3
	39,94764

	Нормативные потери строительных материалов в отходах рассчитаны согласно РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве.



Объем песка используемый за весь период СМР – 39,94764 м3
Плотность песка за 1 м3 – 1300 кг/м3
39,94764 м3 * 1300 кг/м3 = 51932 кг
51932 кг/1000 = 51,932 т/период
51,932 * 0,7% = 0,3635 т/период

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – в большинстве случаев нерастворимые в воде, не пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионоопасные. 
По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, в своем составе содержат углеводороды.

Таким образом, общее образование строительных отходов составляет: 
ИТОГО: 84,355 + 0,012 + 0,1544 + 0,3635= 84,9 т/период

	Код
	Отход
	Кол-во, т/год

	17 09 04
(Неопасный)
	Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 (Строительный мусор)
	84,9



(12 01 13) Отходы сварки - (Огарки электродов сварки)

	Вид материала
	Кг
	Т

	Электрод марки ОЗЛ-6 диаметром 2 мм
	26,374242
	0,026374242

	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм
	6,294276
	0,006294276

	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75
	2,49879
	0,00249879

	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм
	0,4716
	0,0004716

	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75
	1,71326
	0,00171326

	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм
	1,81602323
	0,001816023

	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм
	0,607648
	0,000607648

	Итого:
	39,7758392
	0,0397758392 



Согласно Приложению №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» норма образования отхода определяется по формуле:
N = Mост*α,
Mост – фактический расход электродов – 0,0397758392 т;
α – остаток электрода 0,015.
N = 0,0397758392 * 0,015 = 0,0006 т/период.
Количество образуемых огарок сварочных электродов составляет 0,0006 т
По мере образования и накопления вывозятся на склад временного хранения металлолома для дальнейшей отгрузки специализированной организацией по договору.

	Код
	Отход
	Кол-во, т/год

	12 01 13
(Неопасный)
	Отходы сварки 
(Огарки электродов сварки)
	0,0006



(15 01 10*) Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (Тара из-под ЛКМ) 

	Вид ЛКМ
	т
	кг

	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115
	0,00311788
	3,11788

	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-813
	0,00057
	0,57

	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003
	0,00076088
	0,76088

	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78
	0,00678126
	6,78126

	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74
	0,00095206
	0,95206

	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72
	0,00012
	0,12

	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111
	0,004485
	4,485

	Итого:
	0,0167871
	16,7871



Образуются при выполнении малярных работ. Не пожароопасные, химически неактивны.
Согласно Приложению №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» объем образования отходов ЛКМ рассчитывается по формуле:
N=Σ Mi * n+ΣMki * αi,
Mi – масса i-го вида тары, т;n – число видов тары; 
Mki – масса краски в i-й таре, т/год;
αi – содержание остатков краски в таре в долях от MkI (0,01-0,05). 
Общее количество используемых ЛКМ составляет 3,2180184 т. Общее количество банок 322 шт.
N= 0,0003 × 4 + 0,0167871 × 0,03 = 0,0017036 т/пер.
Количество образуемых жестяных банок из-под краски составляет 0,0017036 т/пер.

Итоговая таблица:
	Код
	Отход
	Кол-во т/год

	15 01 10 *
Опасный
	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (Тара из-под ЛКМ)
	0,0017036


По мере образования и накопления вывозятся на склад временного хранения металлолома для          дальнейшей отгрузки специализированной организацией по договору.


(17 03 02) Битумные смеси, за исключением упомянутых в 17 03 01 (Отходы битума)

	Материал 
	 т
	Норма отхода, %
	Объем образования отходов

	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР
	0,123516
	3
	0,00370548

	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000
	0,08733
	3
	0,0026199

	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000
	0,112944
	3%
	0,00338832

	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции
	0,031288
	3%
	0,00093864

	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30
	0,0075296
	3%
	0,000225888

	Всего: 
	0,01087823

	Нормативные потери строительных материалов в отходах рассчитаны согласно РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве.



	Код
	Отход
	Кол-во т/год

	17 03 02
	Битумные смеси, за исключением упомянутых в 17 03 01 (Отходы битума)
	0,01087823



(17 04 05) Железо и сталь (Отходы стали)
Данный вид отхода образуется в процессе монтажных работ на рассматриваемом объекте.
	Материал
	ед изм
	величина
	вес 1 м трубы (кг)
	вес в кг
	вес в тоннах
	норма отходов % от массы
	Объем образования отхода, т/период

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм
	м
	66,4
	10,26
	681,264
	0,681264
	1%
	0,00681264

	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм
	м
	28,84
	2,15
	62,006
	0,062006
	2%
	0,00124012

	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х5,0 мм
	м
	1,6
	18,99
	30,384
	0,030384
	2%
	0,00060768

	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм
	м
	10,2
	1,72
	17,544
	0,017544
	2%
	0,00035088

	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм
	м
	5,6
	1,187
	6,6472
	0,0066472
	2%
	0,000132944

	Итого: 
	0,009144264




	Материал
	Ед.изм
	Величина
	Норма образования отхода
	Объем образования отхода, т/период

	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм
	т
	0,1744271
	2%
	0,003488542

	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм
	т
	0,2502708
	2%
	0,005005416

	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм
	т
	0,199836
	2%
	0,00399672

	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм
	т
	0,0385083
	2%
	0,000770166

	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм
	т
	0,1105343
	2%
	0,002210686

	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм
	т
	0,07397702
	2%
	0,00147954

	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм
	т
	0,0149607
	2%
	0,000299214

	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром 30 мм 12Х18Н10Т
	т
	0,0038189
	2%
	0,000076378

	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром 18 мм 12Х18Н10Т
	т
	0,0030975
	2%
	0,00006195

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм
	т
	0,026
	2%
	0,00052

	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм
	т
	0,00942
	2%
	0,0001884

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм
	т
	0,00206
	2%
	0,0000412

	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм
	т
	0,00024722
	2%
	0,0000049444

	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм
	т
	0,07723
	2%
	0,0015446

	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм
	т
	0,06093
	2%
	0,0012186

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм
	т
	0,2524704
	2% 
	0,005049408

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм
	т
	0,00384
	2%
	0,0000768

	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П
	т
	0,294372
	2%
	0,00588744

	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П
	т
	0,3452
	2%
	0,006904

	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П
	т
	0,00944
	2%
	0,0001888

	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У
	т
	0,00307834
	2%
	0,000062

	Итого:
	
	
	
	0,0391
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	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.,
	ГОСТ 3071-88

	
	Вес 1 м, кг

	Диаметр каната, мм
	

	5,0
	0,08

	5,4
	0,10

	5,8
	0,12

	6,3
	0,13

	6,7
	0,15

	7,6
	0,20

	8,5
	0,27

	9,0
	0,43

	11,5
	0,61




	Ед.изм
	Кол-во
	Вес 1м, (кг)
	Кол-во (кг)
	Кол-во (т)
	норма отходов % от массы
	Объем образования отхода (т)

	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм

	 10м
	0,02967268
	0,08
	0,0023738144
	0,0000023738144
	3%
	0,0000000712

	ИТОГО:
	0,0000000712



Итого: 0,009144264 + 0,0391 + 0,0000000712 = 0,04824 тонн/период

	Код
	Отход
	Кол-во т/год

	17 04 05
	Железо и сталь (Отходы стали)
	0,04824



(15 02 02*) Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь)

Образуется в процессе использования ветоши для протирки механизмов, деталей, машин и другого оборудования на предприятии. По мере образования промасленная ветошь накапливается в герметичных металлических контейнерах (урнах), расположенных на участке образования отхода. По мере накопления промасленная ветошь передается специализированному предприятию для утилизации.
Промасленная ветошь относится к опасным отходам
Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Мо , т/год), норматива содержания в ветоши масел (М ) и влаги ( W):
N=Mo+M+W т/год, где М=0,12×Мо, W=0,15 × Мо
 
Поступающее количество ветоши – 0,986388 кг/г (0,000986388 т/год) (данный объем принят согласно сметным данным)
М = 0,12 × 0,000986388 = 0,0001184 т/год;
W = 0,15 × 0,000986388 = 0,0001479 т/год;
N = 0,000986388 + 0,0001184 + 0,0001479 = 0,0012527 т/год
Нормативное количество образования промасленной ветоши по предприятию составляет
0,0012527 тонн в год.

	Код
	Отход
	Кол-во т/год

	15 02 02*
	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (Промасленная ветошь)
	0,0012527



Согласно требований ст.331 Экологического Кодекса РК: «Принцип ответственности образователя отходов». Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 Экологического Кодекса РК во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии. 
Согласно п.3 статьи 339 Экологического Кодекса РК…. «В соответствии с принципом "загрязнитель платит" образователь отходов, нынешний и прежний собственники отходов несут ответственность за обеспечение соблюдения экологических требований по управлению отходами до момента передачи таких отходов во владение лицу, осуществляющему операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии в соответствии со статьей 336 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 
Образователи коммунальных отходов несут ответственность за соблюдение экологических требований по управлению отходами с момента образования отходов до момента их передачи лицам, осуществляющим операции по сбору, восстановлению или удалению отходов. 
Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, несут ответственность за обеспечение соблюдения экологических требований по управлению отходами с момента получения ими отходов во владение до момента передачи таких отходов лицу, осуществляющему операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии в соответствии со статьей 336 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.





Лимиты накопления отходов на период СМР

	Наименование отходов
	Объем накопления, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	85,0564563

	в том числе отходов производства
	-
	0,09375

	отходов потребления
	-
	84,9627063

	Неопасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы 
(Твердые бытовые отходы, ТБО)
	-
	0,09375

	Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 (Строительный мусор)
	
	84,9 

	Отходы сварки
(Огарки электродов сварки)
	
	0,0006

	Битумные смеси, за исключением упомянутых в 17 03 01
(Отходы битума)
	
	0,01087823

	Железо и сталь (Отходы стали)
	
	0,04824

	Опасные отходы

	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (Тара из-под ЛКМ)
	
	0,0017036

	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (Промасленная ветошь)
	
	0,0012527



Общий объем захоронение отходов в период СМР

	Наименование отходов
	Объем захоронения отходов, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	-

	в том числе отходов производства
	-
	-

	отходов потребления
	-
	-

	Неопасные отходы

	-
	-
	-

	Опасные отходы

	-
	-
	-



В период эксплуатации:
Существующий период эксплуатации объекта: отходы занормированы действующим разрешением № KZ16VCZ03812106 от 27.12.2024 и составляют 69594,82 т/г.
Работа проектируемого узла предназначена для перевода комовой серы в гранулированную. Работа узла П-1 не изменит нормативы отходов ТОО ПНХЗ, так как установка по грануляции существующая, количество работников остается прежнее и технологический процесс работы не меняется кардинально. Отходы остаются на том же уровне.

12.2. Методы обращения со всеми видами образуемых отходов

Общие сведения о системе управления отходами. 

Система управления отходами является основным информационным звеном в системе управления окружающей средой на предприятии и имеет следующие цели: 
• уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК; 
• систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видов отходов в соответствии с действующими нормативными документами РК. 
Концепция управления отходами базируется на, так называемом, понятии «3Rs» - reduce (сокращение), reuse (повторное использование) и recycling (переработка). Наиболее предпочтительным является, безусловно, полное предотвращение выбросов или их сокращение, далее, вниз по иерархии, следуют повторное использование, переработка, энергетическая утилизация отходов и уничтожение. 
Работа любого предприятия неизбежно влечет за собой образование отходов производства и потребления (ОПП) и создает проблему их размещения, утилизации или захоронения. Первым законодательным документом в области управления отходами является Директива европейского Союза 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 года, в которой впервые были сформулированы и законодательно закреплены принципы обращения с отходам, так называемая Иерархия управления отходами. Безопасное обращение с отходами с учетом международною опыта основывается на следующих основных принципах (ст 329 Экологического кодекса РК):
• предотвращение образования отходов (уменьшая их количество и вредность, используя замкнутый цикл производства); 
• утилизация отходов до полного извлечения полезных свойств веществ (повторное использование сырья); 
• безопасное размещение отходов; 
• приоритет утилизации нал их размещением; 
• исключение из хозяйственного оборота не утилизируемых отходов (опасных, токсичных, радиоактивных); 
• размещение отходов без причинения вреда здоровью населения и нанесения ущерба окружающей среде.
[image: ]

Рисунок 2 – Иерархия с обращениями отходами
При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны. 
Система управления предусматривает девять этапов технологического цикла отходов: 
1 этап - появление отходов, происходящее в технологических и эксплуатационных процессах, а также от объектов в период их ликвидации; 
2 этап - сбор и (или) накопление отходов, которые должны проводиться в установленных местах на территории владельца или другой санкционированной территории; 
3 этап - идентификация отходов, которая может быть визуальной 
4 этап - сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие; 
5 этап - паспортизация. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются опасные отходы; 
6 этап - упаковка отходов, которая состоит в обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах; 
7 этап - складирование и транспортирование отходов. Складирование должно осуществляться в установленных (санкционированных) местах, где отходы собираются в специальные контейнеры. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке; 
8 этап - хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может быть открытым способом, под навесом, в контейнерах, шахтах или других санкционированных местах;
9 этап - утилизация отходов. На первом этапе утилизации может быть произведена переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, их составных частей и отходов от них путем разработки (разукрупнения), переплавки, использования других технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления) органической и неорганической составляющих, металлов и металлосоединений для повторного применения в народном хозяйстве, а также с ликвидацией вновь образующихся отходов. Вторым этапом технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их безопасное размещение на соответствующих полигонах или уничтожение. 
На участках ведения работ ТОО «Тарбагатай Кени» сложилась определенная система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов. Учитывая условия проведения рассматриваемых работ, В компании Образующиеся отходы, из-за их незначительного и постепенного накопления, сразу не вывозятся в места их утилизации, а собираются в специальные контейнеры и хранятся на отведенной для этой цели площадки. Все образующиеся отходы на предприятии по мере накопления передаются специализированным организациям. Обращение с отходами осуществляется согласно разработанным внутренним инструкциям по обращению с отходами. Договора на вывоз и дальнейшую утилизацию всех образующихся отходов производства и потребления заключаются ежегодно по мере образования отходов.
В систему управления отходами на предприятии также входит: 
• расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствии с появлением новых технологий утилизации отходов и совершенствования технологических процессов на предприятии 
• сбор и хранение отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения отходов 
• вывоз отходов на утилизацию/переработку и в места захоронения по разработанным и согласованным графикам. 
• оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов вывозимых отходов 
• оформление акта-приема передачи по образуемым отходам и переданным отходам 
• составление отчетов, предоставление отчетных данных в госорганы 
• заключение договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов.
Инвентаризация отходов 
Инвентаризация отходов на объектах предприятия проводится ежегодно, и представляется установленный перечень всех отходов, образующихся в подразделениях предприятия. 
Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, утилизации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижения стратегических экологических целей. 
Учет отходов 
Учет отходов производится по фактическим объемам образования и передачи сторонней организации по договору. 
При передаче отходов, оформляется акт-приема передачи или акт выполненных работ. 
Ответственный по ООС ведет сбор данных для дальнейшего формирования отчетности на ежеквартальной основе. 
Ежегодно инженер по ООС готовит сводный отчет и представляет в уполномоченный орган отчет по опасным отходам.
Сбор, сортировка и транспортировка отходов 
Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами, исходя из их уровня опасности («абсолютно» безопасные; «абсолютно» опасные; «Зеркальные») 
На предприятии сбор отходов производится раздельно, в соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровню опасности, видом отходов, методами реализации, храпения и размещения отходов.
Для сбора ТБО выделено, специальное место с установленным контейнером для сбора отходов. 
По мере наполнения контейнера, отходы будут вывозиться согласно заключенного договора. 
Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственном подразделении. 
Транспортировку отходов следует производить автотранспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды. 
Транспортирование опасных отходов на специализированные предприятия и их реализация осуществляются на договорной основе.
Утилизация и размещение отходов 
Утилизация и размещение отходов должны осуществляться способами, при которых воздействие на здоровье людей и окружающую среду не превышает установленных нормативов, а также предусматривается минимальный объем вновь образующихся отходов. 
Образующиеся ТБО, передаются согласно заключенного договора, отход бурового шлама используются в качестве рекультивационного материала.
Обезвреживание отходов 
Обезвреживание отходов - обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижения уровня опасности до допустимого значения. 
Обезвреживание отходов не предусмотрено.
Производственный контроль при обращении с отходами 
На территории предприятия предусмотрен производственный контроль за безопасным обращением отходов. Должностное лицо, ответственное за надлежащее содержание мест для временного хранения (накопления) отходов, контроль и первичный учет движения отходов, а также ответственный за безопасное обращение с отходами на территории предприятия ведут постоянный учет.
Рекомендации по управлению отходами 
Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды отходами, проводиться политика управления отходами. Частью этой политики является программа управления отходами. 
Сбор, временное хранение и транспортировку отходов производят, согласно Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления от 28 декабря 2020 года № 21934. 
Раздельный сбор отходов предусмотрен по статьи 320 ЭК РК в места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов Места накопления отходов предназначены для: 
1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 
2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 
Экологические требования при транспортировке опасных отходов в соответствии статья 345 ЭК РК. 
1. Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму. 
2. Транспортировка опасных отходов допускается при следующих условиях: 
1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки; 
2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств; 
3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;
4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочным работ. 
3. Порядок упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки устанавливается законодательством Республики Казахстан о транспорте. 
4. Порядок транспортировки опасных отходов на транспортных средствах, требования к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие требования по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности определяются нормами и правилами, утверждаемыми уполномоченным государственным органом в области транспорта и коммуникаций и согласованными с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в области санитарно- эпидемиологического благополучия населения. 
5. С момента погрузки опасных отходов на транспортное средство, приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которым принадлежит такое транспортное средство. При соблюдении всех мероприятий, влияние на компоненты окружающей среды при образовании и временном хранении отходов оценивается как низкое. 
В период эксплуатации производственного объекта при обращении с отходами, оператор обязан: 
1.не допускать смешивание отходов бытового и производственного происхождения, и отходов разных индексов опасности; 
2. не допускать переполнение контейнеров и площадок для временного накопления отходов; 
3. при транспортировке отходов к месту размещения обязано обеспечить тщательное укрытие кузова транспортных средств, не допуская потери отходов в пути следования; 
4.проводить обучение персонала при обращении с отходами, образующимися на площадке предприятия; 
5. вести учет объемов всех образующихся отходов с помощью журналов отходов в период эксплуатации.

13. ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Воздействия на атмосферный воздух будет оказываться в пределах области воздействия источниками выбросов предприятия, а также в меньшей степени источниками звукового давления. 
Территория размещения предприятия расположена на открытой местности, вдали от селитебной зоны, в связи, с чем влияние физических факторов на население ближайших населенных пунктов не ожидается. 
Организация на предприятии мониторинга предельных выбросов и мониторинга воздействия на атмосферный воздух позволит предупредить риски нарушения качества воздуха. 
Предприятием будет осуществляться мониторинг за влиянием деятельности предприятия. 
Реализация намечаемой хозяйственной деятельности имеет положительный эффект при соблюдении норм экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства. 
Также ожидается положительное влияние на занятости и материальном благополучии местного населения, путем привлечения рабочей силы. Увеличатся налоговые поступления в бюджет.

14. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

На сегодняшний день место расположения площадки является оптимальным, так как находится, на удаленном расстоянии от жилой зоны, не попадает в водоохранные зоны и полосы. 
Таким образом, предусмотренный настоящим проектом вариант осуществления намечаемой деятельности является самым рациональным. 
Площадки (участки, помещения) обеспечены подъездами для транспорта. 
Данный вариант расположения площадки наиболее рациональный, в связи с чем описание других альтернативных вариантов осуществления деятельности, места расположения не предусматривается. 
При эксплуатации объекта загрязнения природного и техногенного характера, загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, загрязнения тепловые, бактериальные, радиационные и другие виды загрязнения не предусматриваются. 
Временный сбор, образующихся отходов, организовывается централизованно, в специально отведенных местах и в специальные металлические контейнеры с крышками. 
Загрязнение подземных и поверхностных вод в процессе проведения работ минимизировано, с учетом особенности технологических операций, которые не предусматривают образование производственных стоков.



15. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Социальный аспект воздействия объекта: 
1) жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности 
Таким образом, влияние работ на социально-экономические аспекты оценено как положительное, как для экономики РК, так и для трудоустройства местного населения. 
Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения. Будут предусмотрены все необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.
Воздействие на биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы). 
Растительный мир района расположения объекта характеризуется преобладанием в нём степных дернованных злаков (ковыли, типчак, тимофеевка, тонконог) и степного разнотравья (подмаренник, люцерна жёлтая, полыни и др.). Редкие, эндемичные и занесенные в Красную книгу растения в рассматриваемом районе отсутствуют. 
В результате активной деятельности человека животный мир в пределах района размещения объекта весьма ограничен. В основном он представлен мелкими грызунами и пернатыми. Представителями орнитофауны района являются мелкие птицы отряда воробьиных: воробей, скворец, сорока, ворона, синица. 
Класс млекопитающих представлен мелкими млекопитающими из отряда грызунов: полевая мышь, полёвка - экономка.
Осуществление намечаемой деятельности предусматривается с выполнением мероприятий по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира. 
С целью сохранения биоразнообразия района расположения объекта, предусматриваются следующие мероприятия: 
Растительный мир: 
- перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; 
- производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений. 
Животный мир: 
- воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным; 
- корректировка маршрутов и мест проведения работ при обнаружении краснокнижных животных, создание буферных зон, минимизация шума и беспокойства, а также использование экологических переходов и временных ограждений для предотвращения пересечения миграционных путей; 
- постоянный визуальный и технический мониторинг для своевременного обнаружения архаров. 
- смещение или отказ от работ в местах, где обнаружены архары, с возвращением на участки после их ухода 
- регулярное техническое обслуживание производственный техники и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; 
- ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами.
Воздействие на земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации);
Существенным фактором воздействия на почвы является изъятие земель во временное и постоянное пользование. Почвы являются достаточно консервативной средой, собирающей в себя многочисленные загрязнители и теряющей от этого свои свойства. По сравнению с водой и воздухом почвы - самая малоподвижная среда, миграция загрязняющих веществ в которой происходит относительно медленно. 
Загрязнение почвы возможно при неправильном хранении отходов производства и потребления, для предотвращения загрязнения почвы отходами для их временного хранения предусмотрены специальные места, исключающие попадание компонентов отходов в почву. 
Воздействие на воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод). 
При намечаемой деятельности не планируется отведение дождевых и талых вод с территории площадки. В связи с чем, гидроморфологические изменения в результате эксплуатации объекта не наблюдаются. 
Воздействие на атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него).
РГП Казгидромет произведено районирование территории Казахстана с точки зрения установления отдельных ее районов благоприятных для самоочищения атмосферы от вредных выбросов в зависимости от метеоусловий. 
Метеорологические условия, приводящие к накоплению примесей, определяют высокий потенциал и, наоборот, условия, благоприятные для рассеивания, определяют низкий потенциал ПЗА. Потенциалом загрязнения атмосферы является совокупность погодных условий, определяющих меру способности атмосферы рассеивать выбросы вредных веществ и формировать некоторый уровень концентрации примесей в приземном слое. 
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, проводимые как составная часть государственного мониторинга окружающей среды, осуществляется государственным подразделением «Казгидромет». 
Анализ полученных результатов по оценке воздействия на атмосферный воздух методом расчета рассеивания концентраций загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы, показал, что при соблюдении принятых проектных решений, воздействие на атмосферный воздух не будет превышать допустимых пороговых значений гигиенических нормативов к атмосферному воздуху.
Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем 
Наблюдаемые последствия изменения климата, независимо от их причин, выводят вопрос чувствительности природных и социально-экономических систем на первый план. Модели потребления производства с эффективным использованием ресурсов должны защищать, беречь, восстанавливать и поддерживать экосистемы, водные ресурсы, естественные зоны обитания и биологическое разнообразие, тем самым уменьшая воздействие на окружающую среду. 
Создание устойчивого к климатическим изменениям предприятия вносит свой вклад в снижение уязвимости от бедствий (усиленных изменением климата) и повышает готовность к реагированию и восстановлению. 
Сочетание опасных природных событий с незащищенностью, уязвимостью и неподготовленностью населения приводит к катастрофам. Любой анализ жизнестойкости изучает то, как люди, места и организации могут пострадать от опасностей, связанных с изменением климата, т.е. определяет их чувствительность к этим изменениям. Степень чувствительности определяется сочетанием экологических и социально-экономических аспектов, включая оценку природных ресурсов, демографические тенденции и уровень бедности.
Меры по адаптации - это такие меры, которые предлагают поправки в экологической, социальной и экономической системах для реагирования на существующие или будущие климатические явления и на их воздействие или последствия. Могут быть изменения в процессах, практиках и структурах для снижения потенциального ущерба или для создания новых возможностей, связанных с изменением климата. Рекомендации по созданию устойчивости (адаптации) к климату включают следующее: 
- продвигать практические исследования в области рисков, связанных с последствиями изменения климата и другими опасностями; 
- поощрять и поддерживать оценку уязвимости к изменению климата на местах; 
- составить карту опасностей (в том числе тех, которые могут появиться по прошествии времени); 
- планировать предприятия, регулировать землепользование и предоставлять жизненно важную инфраструктуру, с учётом информации о рисках и поддержки жизнестойкости; 
- в первую очередь осуществлять меры по укреплению жизнестойкости уязвимых и социально отчуждённых слоев населения; 
- продвигать восстановление экосистем и естественных защитных зон - обеспечивать местное планирование, защищающее экосистемы и предотвращающее «псевдоадаптацию».
Любые меры по адаптации к изменению климата должны стремиться к улучшению жизнестойкости системы. Они должны поддерживать и повышать присущую системе жизнестойкость на основе природных решений и целостного подхода. Стратегии адаптации к климату должны учитывать то, как эти меры скажутся на предприятии. 
Качество окружающей среды содержит данные, которые могут помочь в понимании того, каким образом меняющийся климат может повлиять на биопотенциал региона и свойства окружающей среды, например, качество воздуха, воды и почвы. Вместе с данными по устойчивости к климатическим изменениям, данная категория оценивает чувствительность конкретных экосистем и их способность к адаптации. При помощи этих данных измеряется текущее воздействие на систему, сообщая информацию по реальным стрессам, с которыми сталкиваются территории, занятые предприятиями. 
Данные по устойчивости к изменениям климата оценивают связи в системе, ее способность смягчать последствия изменения климата и адаптироваться к ним. При этом отказ от реализации намечаемой деятельности не приведет к значительному улучшению экологических характеристик окружающей среды, но может привести к отказу от социально важных для региона и в целом для Казахстана видов деятельности.
Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты 
Историко-культурное наследие, как важнейшее свидетельство исторической судьбы каждого народа, как основа и непременное условие его настоящего и будущего развития, как составная часть всей человеческой цивилизации, требует постоянной защиты от всех опасностей. Обеспечение этого в РК является гражданским долгом. 
Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, культурных ландшафтов, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Республики Казахстан.




16. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЫ

Инструкция по организации и проведению экологической оценки (Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2022 года № 280) определяет порядок выявления возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду на окружающую среду в пунктах 25, 26. 
Если воздействие, указанное в пункте 25 настоящей Инструкции, признано возможным приводится краткое описание возможного воздействия. 
При воздействии, указанные в пункте 25 настоящей Инструкции, признано невозможным указывается причина отсутствия такого воздействия. 
Сведения по выявлению в ходе оценки воздействия на окружающую среду неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий на окружающую среду: 
В ООВВ проведена оценка возможных существенных воздействий на окружающую среду в результате реализации объекта, к которым относятся: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; образование отходов производства и потребления; физические воздействия; воздействие на почвенный покров; недра; поверхностные и подземные воды; животный и растительный мир. Неопределенность – случай, когда недостает информации или данных по исследуемому объекту или явлению. Неопределенностей по рассматриваемым в рамках Отчета существенных воздействий на окружающую среду не возникало.
Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.
По растительному миру. 
- перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; 
- производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений. 
По животному миру. 
- установка информационных табличек в местах гнездования птиц; 
- корректировка маршрутов и мест проведения работ при обнаружении краснокнижных животных, создание буферных зон, минимизация шума и беспокойства, а также использование экологических переходов и временных ограждений для предотвращения пересечения миграционных путей; 
- воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным разработка Правил внутреннего регламента, для регулирования деятельности персонала по уменьшению воздействия на животный мир; 
- проведение обязательного инстуктажа работников по соблюдению специальных экологических требований и природоохранного законодательства; 
- установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и автотранспорт; 
- регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; 
- ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами.
При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не предусматривается.



17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ СООТВЕТСВЕННО ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17.1. Вероятность аварийных ситуаций на объекте

Залповые выбросы загрязняющих веществ при производстве работ отсутсвуют. Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений: 
- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта; 
- вероятность и возможность наступления такого события; 
- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события. 
Потенциальные опасности могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных. 
К природным факторам относятся: землетрясения, ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки. 
Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. 
Их можно разделить на следующие категории: 
- воздействие электрического тока; 
- воздействие различных устройств, конструкций; 
- воздействие машин и оборудования; 
- воздействие температуры; 
- воздействие шума. 
Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения, охраны окружающей природной среды играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно.
Планируемая деятельность при соблюдении правил нормативных документов и требований инструкций по безопасности, промсанитарии, пожаро- и электробезопасности не приведет к возникновению аварийных ситуаций. 
В целях предотвращения аварийных ситуаций предусмотрено соблюдение следующих мер: 
- строгое выполнение проектных решений рабочим персоналом; 
- контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться; 
- своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования; 
- осуществление постоянного контроля за соблюдением стандартов системы стандартов безопасности труда, норм, правил и инструкций по охране труда; 
- все операции проводить под контролем ответственного лица.

17.2. Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды

Оказываемое при штатном (без аварий) функционировании в период эксплуатации объекта воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный слой и недра, растительный и животный мир оценивается как допустимое. 
Воздействие намечаемой деятельности на здоровье человека оценивается как незначительное (не превышающее санитарных норм и не вызывающее необратимых последствий). 
Уровень интегрального воздействия на все компоненты природной среды оценивается как низкий. 
Планируемые работы приведут к незначительному изменению сложившегося уровня загрязнения компонентов окружающей среды и не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему.
Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений: 
- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду; 
- вероятность и возможность наступления такого события; 
- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события. 
Потенциальные опасности при выполнении работ могут возникнуть в результате воздействия как природных, так и антропогенных факторов. 
Природными факторами возможного возникновения аварийной ситуации являются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. 
Для уменьшения природного риска разрабатываются адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами. 
К природным факторам относятся: 
- землетрясения; 
- ураганные ветры; 
- повышенные атмосферные осадки. 
Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются: 
- сбой работы или поломка оборудования в результате отказов из-за заводских дефектов, брака СМР, коррозии, физического износа, механического повреждения или температурной деформации, других дефектов и т.д; 
- ошибочные действия работающих по причинам нарушения режимов эксплуатации оборудования и механизмов, техники, резервуаров, ошибки при проведении чистки, ремонта и демонтажа (механические повреждения, дефекты сварочно-монтажных работ); 
- пожары, связанные с не правильной эксплуатацией техники, а также не правильным хранением ГСМ.
- внешние воздействия природного и техногенного характера: разряды от статического электричества, грозовые разряды, смерчи и ураганы, весенние паводки и ливневые дожди, снежные заносы и понижение температуры воздуха, оползни, попадание объекта и оборудования в зону действия поражающих факторов аварий, происшедших на соседних установках и объектах, военные действия. 
Возникновение аварийных ситуаций может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую среду. 
Предусмотренные мероприятия по охране труда, технике безопасности, позволят обеспечить нормальные условия труда на проектируемом объекте, снизить вероятность возникновения аварийные ситуаций.

17.3. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

Для снижения риска возникновения аварий и снижения негативного воздействия на окружающую среду должны быть приняты комплексные меры по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций: 
- выполнение требований действующей нормативно-технической документации по промышленной и пожарной безопасности, требований органов государственного надзора; 
- оснащение персонала средствами внутренней радиосвязи, возможность привлечения к работе необходимого персонала при возникновении пожара на любом участке предприятия; 
- регулярное проведение мер по проверке и техническому обслуживанию всех видов используемого оборудования; 
- постоянный контроль за соблюдением принятых требований по охране труда, окружающей среды и техники безопасности; 
- проведение мероприятий по реагированию на чрезвычайные ситуации, реализация программы по подготовке и обучению всего персонала безопасной эксплуатации техники и оборудования, 
- привлечение для работы на производственных объектах только опытного квалифицированного персонала.




18. ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Мероприятия по смягчению воздействий – это система действий, используемая для управления воздействиями – снижения потенциальных отрицательных воздействий или усиления положительных воздействий в интересах как затрагиваемого проектом населения, так и региона, области, республики в целом. 
Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. 
Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия. 
Согласно Статьи 397 Экологического Кодекса РК «Экологические требования при проведении операций по недропользованию» оператор обязан выполнять требования по обеспечению соблюдения решений, предусмотренных проектными документами для проведения операций по недропользованию, а также следующих требований: 
1) конструкции горных выработок должны обеспечивать выполнение требований по охране недр и окружающей среды; 
2) при выполнении работ в рамках проведения операций по недропользованию с применением установок с дизель-генераторным и дизельным приводом выброс неочищенных выхлопных газов в атмосферный воздух от таких установок должен соответствовать их техническим характеристикам и экологическим требованиям;
3) при строительстве сооружений по недропользованию на плодородных землях и землях сельскохозяйственного назначения в процессе проведения подготовительных работ к монтажу оборудования снимается и отдельно хранится плодородный слой для последующей рекультивации территории; 
4) для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения отходов производства с гидроизоляцией площадок; 
5) ввод в эксплуатацию сооружений по недропользованию производится при условии выполнения в полном объеме всех экологических требований, предусмотренных проектом; 
5) после окончания операций по недропользованию и демонтажа оборудования проводятся работы по восстановлению (рекультивации) земель в соответствии с проектными решениями, предусмотренными планом (проектом) ликвидации;
Атмосферный воздух. 
С целью снижения вредного воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации рекомендуется: 
- перевозить инертных материалов в закрытой таре, укрывать кузов автомобиля тентом; 
- допускать на линию производства работ эксплуатацию строительных машин и транспортных средств только с исправными двигателями. 
- производить увлажнение пылящих инертных материалов на площадке объекта эксплуатации (склады инертных материалов, разгрузка/погрузка); 
Предприятием предусмотрено умеренное воздействие на окружающую среду. Работа сезонная, с соблюдением всех необходимых требований Экологического Кодекса РК. Однако возможно возникновение ситуаций, при которых может быть – угроза загрязнения природных компонентов. 
Водные ресурсы. 
Для предотвращения вредного воздействия на водную среду проектируемого объекта предлагаются следующие мероприятия: 
- не допускать сброс ливневых и бытовых стоков в поверхностные водные объекты; 
- при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом; 
- обязательный контроль за объемами водопотребления и водоотведения; 
- обязательный контроль за количеством перерабатываемых материалов; 
- обязательный контроль за техническим состоянием автотранспорта во избежание проливов горюче-смазочных материалов; 
- организация системы сбора и хранения отходов производства, исключающих воздействие на подземные воды; 
- проведение планового профилактического ремонта оборудования.
Земельные ресурсы и почвы. 
На предприятии предусмотрены следующие мероприятия для предотвращения загрязнения земельных ресурсов и почвы: 
- контроль за техническим состоянием автотранспорта во избежание проливов горюче-смазочных материалов; 
- организация системы сбора и хранения отходов производства и потребления, своевременный вывоз; 
- проведение планового профилактического ремонта оборудования. 
Недра. 
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране недр:
- использование герметичного оборудования, имеющего соответствующее антикоррозийное покрытие; 
- недопущение скопления производственных и бытовых отходов. 
Растительный и животный мир. 
На площадке предприятия проектируемого объекта предусмотрены мероприятия восстановлению ПРС. 
Для сохранения краснокнижных животных при проведении работ применяют комплекс мер, включающий мониторинг, минимизацию disturbance (шум, свет), создание охранных зон вокруг мест обитания, рекультивацию нарушенных земель, исключение добычи, преследования и подкормки животных персоналомпереселение. 
Меры во время проведения работ: 
Ограничение доступа: Контроль за передвижением техники и персонала. Использование ограждения на участке ведения работ, аншлагов, специализированных закрываемых контейнеров для сбора и хранения промышленных отходов 
Снижение шума и света: Использование малошумной техники, ограничение освещения в ночное время. 
Охрана воды и почвы: Предотвращение загрязнения источников воды, правильное обращение с отходами. 
Физические воздействия. 
- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта; 
- строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций; 
- обязательное соблюдение правил техники безопасности.
При необходимости, в процессе эксплуатации предприятия, с целью предупреждения или смягчения возможных экологических последствий образования и размещения отходов, будут предусмотрены и осуществлены дополнительные, соответствующие современному уровню и стадии производства инженерные и природоохранные мероприятия. 
Район проведения намечаемых работ не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, культуры, курганов, заповедников, заказников. 
С целью предотвращения, сокращения, смягчения выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности проектом предусматривается: 
− заправка автотранспорта и спецтехники в период проведения работ на оборудованных местах. 
− использование герметичных ящиков, контейнеров с целью исключения загрязнения почвенного покрова и обеспечения раздельного сбора, образующихся отходов в соответствии с нормативными требованиями в период работ; 
− своевременная передача образующихся отходов в специализированные предприятия и на полигоны. 
Также согласно п.2 ст. 127 Экологического кодекса РК, оператор объекта вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух). Сумма выплат за негативное воздействие на окружающую среду рассчитывается с учетом ставок платы, установленных в ст. 576 Налогового кодекса РК. Расчет платежей за загрязнение окружающей среды при эксплуатации объекта. На основании ст.577 Налогового Кодекса РК, плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду являются операторы I, II, III категории. 
Проектируемые работы будут является оператором II категории в период эксплуатации.

Расчет платежей за загрязнение окружающей среды при смр

	№ п/п
	Виды загрязняющих веществ
	Ставки платы за 1 тонну (МРП)
	Ставки платы за 1 килограмм, (МРП)
	Выброс т/период
	МРП
	Плата за выброс

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Оксиды серы (SOx)
	20
	 
	0,0155273
	4325
	1343,11145

	2
	Оксиды азота (NOx)
	20
	 
	0,1053
	4325
	9105,48386

	3
	Пыль и зола
	10
	 
	0,14505
	4325
	6273,281

	4
	Свинец и его соединения
	3 986
	 
	 
	4325
	0

	5
	Сероводород
	124
	 
	 
	4325
	0

	6
	Фенолы
	332
	 
	 
	4325
	0

	7
	Углеводороды
	0,32
	 
	0,0173922896
	4325
	24,07093

	8
	Формальдегид
	332
	 
	0,001738476
	4325
	2496,28

	9
	Монооксид углерода
	0,32
	 
	0,0454845428
	4325
	62,95061

	10
	Метан
	0,02
	 
	 
	4325
	0

	11
	Сажа
	24
	 
	 0,00787665
	4325
	817,59627

	12
	Окислы железа
	30
	 
	0,0003487527
	4325
	45,25066

	13
	Аммиак
	24
	 
	 
	4325
	0

	14
	Хром шестивалентный
	798
	 
	 
	4325
	0

	15
	Окислы меди
	598
	 
	 
	4325
	0

	16
	Бенз(а)пирен
	 
	996,6
	 
	4325
	0

	 
	 Итого к оплате: 
	 
	 
	 
	 
	20168,0223

	С 1 января 2026 года размер месячного расчетного показателя (МРП) составляет 4 325 тенге.





19. МЕРЫ ПО САХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Биологическое разнообразие означает все многообразие живых организмов из всех сред, включая сухопутные, морские и другие водные экосистемы, и, составляющие их экологические комплексы; разнообразие внутри видов, между видами и экосистемами. 
Биоразнообразие – это общий термин, охватывающий виды всевозможных местообитаний, например, лесных, пресноводных, морских, почвенных, культурные растения, домашних и диких животных, микроорганизмов. 
Потерей биоразнообразия признается исчезновение или существенное сокращение популяций вида растительного и (или) животного мира на определенной территории (в акватории) в результате антропогенных воздействий. 
Однако при работе необходимо соблюдение следующих мер: 
- соблюдение границ отвода при эксплуатации площадки; 
- запрещение движения транспорта и другой спец.техники вне регламентированной дорожной сети; 
- соблюдение установленных норм и правил природопользования; 
- сведение к минимуму передвижения транспортных средств ночью; 
- полное исключение случаев браконьерства и любых видов охоты, не допускать разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц; 
- проведение просветительской работы экологического содержания. 
- запрещение кормления и приманки диких животных; 
- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом; - запрещение мойки машин и механизмов на участке производства работ; 
- организация мест сбора и временного хранения отходов (в контейнерах и емкостях, биг-бэгах) для предотвращения утечек, россыпи и т.д.



20. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ВЛЕКУЩИХ ТАКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ОТ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ВЫГОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ЭТИ ПОТЕРИ, В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ, КУЛЬТУРНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТАХ
Эксплуатация объекта при выполнении комплекса мероприятий по смягчению или предотвращению негативных воздействий на окружающую среду может не только обеспечить соблюдение природоохранных норм, но и существенно улучшить общую картину воздействия на окружающую среду.
Для проведения комплексной и полноценной оценки воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды, в том числе и на социально-экономическую среду, за основу анализа были взяты основные положения «Методических указаний при проведении оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденные Приказом МООС РК от 29.10.2010 г. № 270-п.
Для определения комплексной (интегральной) оценки воздействия деятельности объекта на окружающую среду выполняется комплексирование полученных для каждого компонента природной среды показателей воздействия.
Значимость воздействия является по сути комплексной (интегральной) оценкой. Определение значимости воздействия проводится в несколько этапов.
Этап 1. Для определения значимости воздействия на отдельные компоненты природной среды необходимо, использовать таблицы с критериями воздействий. Балл значимости воздействия определяется по формуле:
[image: ]
где: [image: ] -комплексный оценочный балл для рассматриваемого воздействия;
[image: ] - балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;
[image: ] - балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;
[image: ] - балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды.

Этап 2. Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от балла, полученного при расчете.
Категории значимости являются единообразными для различных компонентов природной среды и могут быть уже сопоставимыми для определения компонента природной среды, который будет испытывать наиболее сильные воздействия.

Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия

Таблица 20.1
	Градация
	Пространственные границы воздействия* (км2 или км)
	Балл

	Локальное воздействие
	площадь 
воздействия до 1 км2
	воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта
	1

	Ограниченное воздействие
	площадь 
воздействия до 10 км2
	воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта
	2

	Местное воздействие
	площадь 
воздействия от 10 до 100 км2
	воздействие на удалении от 1 
до 10 км от линейного объекта
	3

	Региональное воздействие
	площадь 
воздействия более 100 км2
	воздействие на удалении более 10 км от линейного объекта
	4



Шкала оценки временного масштаба (продолжительности) воздействия

Таблица 20.2
	Градация
	Временной масштаб воздействия*
	Балл

	Кратковременное воздействие 
	Воздействие наблюдается до 6 месяцев
	1

	Воздействие средней продолжительности
	Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года
	2

	Продолжительное воздействие
	Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет
	3

	Многолетнее (постоянное) воздействие
	Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более 
	4



Шкала величины интенсивности воздействия

Таблица 20.3
	Градация
	Описание интенсивности воздействия
	Балл

	Незначительное воздействие
	Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости
	1

	Слабое воздействие
	Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается.
	2

	Умеренное воздействие
	Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению
	3

	Сильное воздействие
	Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху)
	4



Результаты проведения комплексной оценки для рассматриваемого объекта представлены в Таблице 20.4.

Результаты комплексной оценки
Таблица 20.4
	Категории воздействия, балл
	Категории значимости

	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность
воздействия
	баллы
	Значимость

	Локальное
1
	Кратковременное
-
	Незначительное
-
	 

	
	
	
	1- 8
	Воздействие низкой значимости

	Ограниченное
-
	Средней продолжительности
-
	Слабое
-
	
	

	
	
	
	9- 27
	Воздействие средней значимости

	Местное
-
	Продолжительное
-
	Умеренное
3
	
	

	
	
	
	28 - 64
	Воздействие высокой значимости

	Региональное
-
	Многолетнее
4
	Сильное
-
	
	

	
	
	
	 



Для представления результатов оценки воздействия приняты три категории значимости воздействия: 
- воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность; 
- воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости; 
- воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или, когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных / чувствительных ресурсов. 
По результатам расчёта категории значимости воздействие от реализации намечаемой деятельности при реализации проекта оценивается как воздействие средней значимости, балл значимости воздействия равен 12.
Значимость воздействий оценивается, основываясь на: 
• возможности воздействия; 
• последствий воздействия. 
Оценка производится по локальному, ограниченному, местному и региональному уровню воздействия. 
Значимость антропогенных нарушений природной среды на всех уровнях оценивается по следующим параметрам. 
• пространственный масштаб; 
• временной масштаб; 
• интенсивность. 
Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе по разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов. 
Принята 4-х бальная система критериев. Нулевое воздействие будет только при отсутствии технической деятельности или воздействием, связанным с естественной природной изменчивостью. Для комплексной методики оценки воздействия на природную среду применяется мультипликативная (умножение) методология расчета.



21. ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ,СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ПОСЛЕПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ

На основании ст. 78 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее по тексту ‒ послепроектный анализ) проводится составителем отчета о возможных воздействиях, в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.
Согласно п.24 Инструкции по организации и проведению экологической оценки (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2021 года № 23809) (далее - Инструкция) выявление возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду включает сбор первоначальной информации, выделение возможных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и предварительную оценку существенности воздействий, включение полученной информации в заявление о намечаемой деятельности. 
Согласно требований пункта 26 Инструкции, в целях оценки существенности воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду инициатор намечаемой деятельности при подготовке заявления о намечаемой деятельности, а также уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, при проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата, выявляют возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, руководствуясь пунктом 25 Инструкции. Если воздействие, указанное в пункте 25 Инструкции, признано возможным, инициатор намечаемой деятельности или уполномоченный орган в области охраны окружающей среды указывает соответственно в заявлении о намечаемой деятельности, в заключении о результатах скрининга или в заключении об определении сферы охвата краткое описание возможного воздействия. 
Если любое из воздействий, указанных в пункте 25 Инструкции, признано невозможным, инициатор намечаемой деятельности или уполномоченный орган в области охраны окружающей среды указывает соответственно в заявлении о намечаемой деятельности, в заключении о результатах скрининга или в заключении об определении сферы охвата причину отсутствия такого воздействия.
Согласно пункта 27 Инструкции по каждому выявленному возможному воздействию на окружающую среду проводится оценка его существенности. 
Воздействие на окружающую среду признается существенным во всех случаях, кроме случаев соблюдения в совокупности следующих условий: 
1) воздействие на окружающую среду, в силу его 1) воздействие на окружающую среду, в силу его вероятности, частоты, продолжительности, сроков выполнения работ, пространственного охвата, места его осуществления, кумулятивного характера и других параметров, а также с учетом указанных в заявлении о намечаемой деятельности мер по предупреждению, исключению и снижению такого воздействия и (или) по устранению его последствий: 
-не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы; 
-не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды; не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; 
-осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности;
-не приведет к ухудшению состояния территорий и объектов, указанных в подпункте 1) пункта 25 Инструкции; не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду; 
-не приведет к последствиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 241 Экологического кодекса РК. 
На основании вышесказанного, оператором намечаемой деятельности, было подготовлено заявление о намечаемой деятельности, в рамках которого в соответствии с требованиями п. 26 и п. 27 Инструкции были определены все типы возможных воздействий и дана оценка их существенности. 
По всем возможным воздействиям, определенных по результатам ЗОНД, была проведена оценка их существенности, согласно критериев пункта 28 Инструкции. Так, на основании данной оценки, все из возможных воздействий, на основании критериев пункта 28 Инструкции признаны несущественными. 
На основании вышеизложенного необходимости в послепроектном анализе нет. 
Природоохранные мероприятия представлены в соотвтествующих главах отчета.



22. СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прекращение намечаемой деятельности в ближайшей перспективе не прогнозируется.
В случае, если предприятие решит прекратить намечаемую деятельность будут проведены мероприятия по восстановлению почвенного покрова согласно плана рекультивации.
После окончания работ, земли передаются основному землепользователю, для дальнейшего использования, в соответствии с их целевым назначением.
Для уменьшения влияния работ на состояние окружающей среды предусматривается комплекс мероприятий:
· Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории работ, разработка оптимальных схем движения.
· Применение новейшего отечественного и импортного оборудования, с учетом максимального сгорания топлива и минимальными выбросами ЗВ в ОС;
· Техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками работающего на участках работ транспорта;
· Использование высокооктановых неэтилированных сортов бензинов, что позволит: исключить выбросы свинца и его соединений с отработанными газами карбюраторного двигателя, улучшить полноту сгорания топлива, в результате чего снизятся выбросы СО и углеводородов;
· Соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, внутренних документов и стандартов компании;
· Применение современных технологий ведения работ;
· Использование экологически безопасных техники и горюче-смазочных материалов;
· Проведение земляных работ в наиболее благоприятные периоды с наименьшим негативным воздействием на почвы и растительность (зима);
· Сбор нефтесодержащих отходов и утилизация его согласно законам Казахстана
· Установка контейнеров для мусора
· Утилизация отходов.



23. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

23.1. Методика оценки воздействия на окружающую среду и социально-экономическую сферу

Основной задачей реализации намечаемой деятельности является строительство узла переплавки комовой серы, предназначенного для переработки накопленной комовой серы с последующей подачей расплава в существующую технологическую схему грануляции серы. Реализация проекта направлена на повышение эффективности производственного процесса, рациональное использование сырья и обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования.
Настоящий Отчет о возможных воздействиях разработан на основании рабочего проекта «Строительство узла переплавки комовой серы на территории ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» и в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и действующих нормативных документов в области оценки воздействия на окружающую среду.
Законодательные рамки экологической оценки 
Намечаемая деятельность осуществляется на территории Республики Казахстан, поэтому его экологическая оценка выполнена в соответствии с требованиями Экологического законодательства Республики Казахстан и других законов, имеющих отношение к проекту. 
Экологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Экологического Кодекса, 2021 г. (далее ЭК РК) и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), согласно ЭК РК – обязательная процедура для намечаемой деятельности, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий, оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан. 
Законодательство РК в области технического регулирования основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Закона РК «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года №603-II и иных нормативных правовых актов. 
Техническое регулирование основывается на принципах равенства требований к отечественной и импортируемой продукции, услуге и процедурам подтверждения их соответствия требованиям, установленным в технических регламентах и стандартах. 
Технические удельные нормативы эмиссий устанавливаются на основе внедрения наилучших доступных технологий. 
Земельное законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из «Земельного кодекса РК» №442-II от 20 июня 2003 г. и иных нормативных правовых актов. Задачами земельного законодательства РК является регулирование земельных отношений в целях обеспечения рационального использования и охраны земель. При размещении, проектировании и вводе в эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на состояние земель, должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по охране земель. 
Водное законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из «Водного кодекса РК» №481-II ЗРК от 9 июля 2003 года и иных нормативных правовых актов. Целями водного законодательства РК являются достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды.
Санитарно-эпидемиологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Кодекса РК от 7 июля 2020 года №360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» и иных нормативных правовых актов. Кодекс регулирует общественные отношения в области здравоохранения в целях реализации конституционного права граждан на охрану здоровья. 
Методическая основа проведения ОВОС
Общие положения проведения ОВОС при подготовке и принятии решений о ведении намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности на всех стадиях ее организации в соответствии со стадией разработки предпроектной или проектной документации определяет «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года №280. Контроль за соблюдением требований экологического законодательства Республики Казахстан при выполнении процедуры оценки воздействия на окружающую среду осуществляет уполномоченный орган в области охраны окружающей среды – Комитет экологического регулирования и контроля в составе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

23.2. Описание трудностей, возникших при проведении исследовании и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний

При проведении исследований трудностей, связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний – не возникло.





24. ПРОИЗВОДСТИВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЯ

Программа производственного экологического контроля разрабатывается только для операторов объектов I и II категории, на основании статьи 182 Экологического Кодекса РК. 
На предприятии на постоянной основе будет проводится производственный экологический мониторинг, на основе плана природоохранных мероприятий.
Виды и организация проведения производственного мониторинга 
1. Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности. 
2. В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия. 
3. Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта. 
4. Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением. 
5. Проведение мониторинга воздействия включается в программу производственного экологического контроля в тех случаях, когда это необходимо для отслеживания соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды либо определено в комплексном экологическом разрешении. 
6. Мониторинг воздействия является обязательным в следующих случаях: 
1) когда деятельность затрагивает чувствительные экосистемы и состояние здоровья населения; 
2) на этапе введения в эксплуатацию технологических объектов; 
3) после аварийных эмиссий в окружающую среду. 
7. Мониторинг воздействия может осуществляться оператором объекта индивидуально, а также совместно с операторами других объектов по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 
Лицо, осуществляющее производственный мониторинг, несет ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях за предоставление недостоверной информации по результатам производственного мониторинга.

наблюдения за экологическим состоянием мест сбора отходов на площадке и выполнением природоохранных мероприятий; 
разработка порядка обеспечения достоверности, полноты и сопоставимости данных производственного контроля; 
разработка порядка управления данными – сбор, обработка, передача, хранение информации. 

Основными задачами операционного мониторинга производственных процессов являются: 
План-график внутренних проверок и процедура устранения нарушений экологического законодательства. 
Целью данной процедуры является определение порядка и принципов планирования, проведения и документального оформления результатов внутренних проверок объекта. 
Внутренние проверки включают в себя контроль за регламентом эксплуатации технологического оборудования, режимов ведения работ и выполнением мероприятий по охране окружающей среды, согласно утвержденного плана природоохранных мероприятий. Проверки ведутся согласно план-графика внутренних проверок. Ведутся протокола проверок на предприятии, обучение персонала правилам соблюдения обращения с отходами производства и потребления.
Ежегодно экологом предприятия составляется план-график внутренних проверок (аудитов) по соблюдению Экологического Кодекса РК. 
По результатам проведения проверки, эколог предприятия составляет Предписание (чек-лист) по результатам внутренней проверки (аудита). В данном предписании обязательно указываются: 
1)нарушения, несоблюдения работы источников выбросов; 
2)нарушения, несоблюдение в обращении отходов производства и потребления и т.д. 
В предписании указываются методы устранения нарушения, сроки выполнения. 
Учитывая характер ведения геологоразведочных работ инструментальные замеры не предусматриваются. Контроль за загрязнение атмосферного воздуха на источниках выбросов осуществляется расчетным методом на ежеквартальной основе ответственным по ООС. 
При осуществлении хозяйственной деятельности на участке ведения работ, предусматривается ряд организационных и технических мероприятий по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. 
В таблице ниже представлен план-график мероприятий по сокращению воздействия на окружающую среду.

План-график мероприятий по сокращению негативного воздействия на окружающую среду

	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Время выполнения / периодичность
	Цели выполнения мероприятия
	Ответственный

	1
	Сбор бытовых Смешенных бытовых отходов в спец. контейнер.
 
	Постоянно
 
 
	Соответствие санитарным
требованиям.
Недопущение засорения территории
	участковый эколог, мастер/начальник у участка

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2

	Удаление смешенных бытовых отходов в спец. предприятие
 
	Согласно заключенному
договору
 
	Соответствие санитарным и
экологическим требованиям.
Недопущение засорения территории
	участковый эколог, мастер/начальник у участка

	
	
	 
	
	

	3
	Уход за прилегающей территорией
	Два раза в год
(весной и осенью)
 
	Соответствие санитарным и
экологическим требованиям.
Недопущение засорения территории
	участковый эколог, мастер/начальник у участка

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





25. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Настоящий Отчет о возможных воздействиях разработан в рамках проекта «Строительство узла переплавки комовой серы» г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1, ТОО «ПНХЗ».
Целью проекта является строительство узла переплавки комовой серы для переработки накопленной некондиционной комовой серы и ее возврата в существующую технологическую схему грануляции серы. Реализация проекта позволит перевести накопленную комовую серу в товарный вид без изменения существующей технологии производства гранулированной серы.
Проектируемый узел размещается в пределах существующей промышленной площадки ТОО «ПНХЗ» на территории секции грануляции и упаковки серы С840 установки КУПС ПСиОЗХ № 5. Дополнительный отвод земельного участка не требуется, строительство новых производственных зданий не предусматривается.
Основным оборудованием проектируемого объекта является плавильник серы П-1 объемом 3 м³, оснащенный системой парового обогрева, технологическими трубопроводами, запорной арматурой, фильтром, системой отвода конденсата и вспомогательным оборудованием. Производительность узла составляет до 16 000 тонн расплавленной серы в год.
Категория объекта, установленная в Заключении об определении сферы охвата – II категория, на основании: Приложения 2 ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК разделу 2, п.6, пп 6.2. объекты, на которых осуществляются операции по удалению или восстановлению опасных отходов, с производительностью 250 тонн в год и более. 
В период эксплуатации устанавливается II категория, в период СМР также будет присвоена II категория (т.к. строительно-монтажные работы по монтажу оборудования будут осуществляться на объекте II категории (п.п. 1 п.11 Главы 2 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246).
Сроки СМР: октябрь 2026 – декабрь 2026 год (3 месяца). 
Численность персонала на период СМР: 5 человека. 
Эксплуатация: Январь 2027 года. 
Численность персонала на период эксплуатации: 5 человека. 
Пост утилизация объекта: не планируется.  
Водоснабжение:. от существующих инженерных сетей ТОО «ПНХЗ»; водоотведение – в локальные сети ТОО «ПНХЗ».
Строительство узла переплавки комовой серы расположен на территории ТОО «ПНХЗ». ТОО «ПНХЗ» находится на территории Северного промышленного района города Павлодар, по адресу ул. Химкомбинатовская, 1 (Приложение 7). Занимаемая площадь земельных участков намечаемой деятельности составит 0,000529 га (5,29 куб.м), от общей площади промышленной площадки ТОО «ПНХЗ» 443,3758 га с целевым назначением: для размещения и обслуживания нефтехимического завода. Ситуационное расположение участка на территории завода представлено в Приложении 7. Акт на право частой собственной №0381372 от 19.11.2018 года представлены в приложении 5. 
Город Павлодар является административным центром Павлодарской области.
Данная территория обладает довольно развитой транспортной инфраструктурой. Съезд на автодорогу, ведущую на ТОО «ПНХЗ», примыкает к трассе М-38 (Граница РФ (на Омск) – Павлодар – Семей – Майкапшагай – граница КНР), являющаяся одной из дорог обеспечивающей важнейшие международные связи. К городу Павлодару ведут автомобильные дороги – А-17 и А- 18, обеспечивающие транспортное сообщение между крупными административными, культурными и экономическими центрами Республики Казахстан. Так же в данном районе присутствует развитая сеть автомобильных дорог местного значения и грунтовых проселочных дорог.
В черте города Павлодара расположены четыре грузовых железнодорожных станций: Павлодар, Павлодар-Порт, Павлодар-Северный, Павлодар-Южный. От города Павлодара железнодорожная сеть проходит в трех направлениях: Павлодар-Кулунда, Павлодар-Астана и Павлодар-Семипалатинск. Железнодорожная станция в городе Семипалатинске располагается на трасе Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали, соединяющей Среднюю Азию с Сибирью.
Транспорт труб, технологического оборудования, трубопроводной арматуры, фасонных изделий, материалов и конструкция осуществляется по существующим ж\д- и автомобильным дорогам. Ситуационная карта-схема с граничащими по сторонам объектами представлена в приложении 8.  
Ближайшая жилая зона (с. Павлодарское) расположена в северо-западном направлении на ростоянии 2,2 км. (Приложение 9). 
Ближайший водный объект река Иртыш находится на расстоянии 2,74 км. (Приожение 10).
Лесные массивы и сельскохозяйственные угодья, граничащие с территорией намечаемой деятельности, отсутствуют.
Водоснабжение объекта в период строительно-монтажных работ и эксплуатации предусматривается от существующих инженерных сетей ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в существующие локальные сети ТОО «ПНХЗ».

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на период смр будут являться следующие работы:

✓ Работа компрессора
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	131,1622466

✓ Работа ДГУ
Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,43466198

✓ Работа битумных котлов
Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	1,75796544

✓ Автотранспорт
На период смр будет задействовано четырнадцать автотранспорта.

✓ Сварочные работы
Электрод марки ОЗЛ-6 диаметром 2 мм	26,374242	0,026374242
Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	6,294276	0,006294276
Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	2,49879	0,00249879
Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	0,4716	0,0004716
Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	1,71326	0,00171326
Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	1,81602323	0,001816023
Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	0,607648	0,000607648
Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	1,1531881	0,0011531881
Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	6,22247	0,00622247
Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	0,3562	0,0003562

✓ Покрасочные работы
Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	0,00311788	3,11788
Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-813	0,00057	0,57
Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	0,00076	0,76088
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0,00678126	6,78126
Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	0,00095206	0,95206
Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	0,00012	0,12

✓ Пересыпка сыпучих материалов
Песок ГОСТ 8736-2014 природный	39,94764 м3	1,5	59,92146

✓ Работа вспомогательного оборудования
Станки сверлильные	маш.-ч	 2,10417082
Дрели электрические	маш.-ч	 1,00267934
Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	 5,89172784

✓ Земляные работы
782,865 тонн песка
Период эксплуатации
На период эксплуатации выявлен 1 новый организованный источник «Узел П-1».
Дополнительно произвелся перерасчёт 3-х существующих организованных источников ЗВ в атмосферу: Ист.0309	Транспортировка гранулированной серы, ист. 0310	Силос гранулированной серы и ист. 0311	Упаковка гранулированной серы. 	 
Источник загрязнение N 4505, Организованный источник
Источник выделения N 001, Узел П-1
Узел П-1: Годовой объем перерабатываемый комовой серы составляет 400 тонн. Время работы 244 часа. Данный объем однократен. Последующие года объем комовой серы, перерабатываемой на узле, составляет 48 т. Время работы узла 24 часа. 
Источник загрязнение N 0309, Организованный источник
Источник выделения N 001, Вибросита: С840-GD-001A/В-M005	
Однократно годовой объем серы подвергающая грануляции составляет 55948 тонн (это 55548 т данный объем является существующий и 400 тонн комковой серы дополнительно. 400 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1). Время работы 7736 часа. 
Следующий год и все последующие года грануляции будет подвергается 55596 тонн серы (55548 т данный объем является существующий и 48 тонн комковой серы дополнительно) 48 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1. Время работы 7536 час.

Источник загрязнение N 0309, Организованный источник
Источник выделения N 002, "Ленточный конвейер C840-BC-001/002/003,
ковшовой элеватор C840-BE-001 "
Однократно годовой объем серы подвергающая грануляции составляет 55948 тонн (55548 т данный объем является существующий и 400 тонн комковой серы дополнительно. 400 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1). Время работы 7736 часа. 
Следующий год и все последующие года грануляции будет подвергается 55596 тонн серы (55548 т данный объем является существующий и 48 тонн комковой серы дополнительно. 48 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1. Время работы 7536 час.

Источник загрязнение N 0309, Организованный источник
Источник выделения N 002, Силос гранулированной серы. C840-TK-002A/B/C
Однократно годовой объем серы подвергающая грануляции составляет 55948 тонн (55548 т данный объем является существующий и 400 тонн комковой серы дополнительно. 400 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1). Время работы 7736 часа. 
Следующий год и все последующие года грануляции будет подвергается 55596 тонн серы (55548 т данный объем является существующий и 48 тонн комковой серы дополнительно. 48 тонн комковой серы будет поступать однократно с Узла П-1. Время работы 7536 час.
В период смр образуется следующие виды отходов:
20 03 01) - Смешанные коммунальные отходы (Твердые бытовые отходы, ТБО); 
(17 09 04)- Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 (Строительный мусор);
(12 01 13) Отходы сварки - (Огарки электродов сварки);
(15 01 10*) Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (Тара из-под ЛКМ);
(17 03 02) Битумные смеси, за исключением упомянутых в 17 03 01 (Отходы битума);
(17 04 05) Железо и сталь (Отходы стали).
(15 02 02*) Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь).

В период эксплуатации образуется следующие виды отходов:
Существующий период эксплуатации объекта: отходы занормированы действующим разрешением № KZ16VCZ03812106 от 27.12.2024 и составляют 69594,82 т/г.
Работа проектируемого узла предназначена для перевода комовой серы в гранулированную. Работа узла П-1 не изменит нормативы отходов ТОО ПНХЗ, так как установка по грануляции существующая, количество работников остается прежнее и технологический процесс работы не меняется кардинально. Отходы остаются на том же уровне.
Для сохранения краснокнижных животных при проведении работ применяют комплекс мер, включающий мониторинг, минимизацию disturbance (шум, свет), создание охранных зон вокруг мест обитания, рекультивацию нарушенных земель, переселение при необходимости. 
Меры во время проведения работ: 
Ограничение доступа: Контроль за передвижением техники и персонала. 
Снижение шума и света: Использование малошумной техники, ограничение освещения в ночное время. 
Охрана воды и почвы: Предотвращение загрязнения источников воды, правильное обращение с отходами.
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Приложение 1
Лицензия на экологическое проектирование
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Приложение 2 
(Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности)
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Приложение 3 
(Справка РГП на ПХВ «Казгидромет» о фоновых концентрациях загрязняющих веществ)






























[image: ]
[image: ]

















Приложение 4 
(действующее разрешение на эмиссии)














































Приложение 5 
(Правоустанавливающие документы на землю)
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Приложение 6 
(Протокол общественных слушаний)


















Приложение 7
(Ситуационное расположение объекта на карте)
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Приложение 8
Ситуационная карта-схема расположения объекта с граничащими объектами по сторонам света
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- с северной стороны на расстоянии 
- с западной стороны на расстоянии 
- с южной стороны расположена 
- с восточой стороны расположены 


























Приложение 9
(Ситуационная карта-схема расположения ближайшей жилой зоны)
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Приложение 10
(Ближайший водный объект)
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Приложение 11 
(Карта-схема расположения источников выделения ЗВ на период СМР и период эксплуатации)
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     Условные обозначения: 


     [image: ]            - граница земельного участка
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Приложение 12 
(расчет рассеивания с учетом фона и существующих ЗВ на период СМР, на период эксплуатации. Карта изолиний)
























1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     Расчет выполнен ТОО EON ENERGO
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |
  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

 Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчет на существующее положение

  Город = Павлодарская обл.________ Расчетный год:2026 На начало года
                                    Базовый   год:2026 
  Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9 Режим предпр.:  1 - Основной
   0050                                                 

  Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 Фон =0.0930000. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 0304 ( Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.4000000  ПДКс.с. =   0.0600000  ПДКсг =   0.0000000 Фон =0.0650000. Кл.опасн. = 3
  Гр.суммации = 6007 ( 0301 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 Фон =0.0930000. Кл.опасн. = 2
 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
                  Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Гр.суммации = 6033 ( 0301 + 0326 + 1325 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 Фон =0.0930000. Кл.опасн. = 2
 Примесь - 0326 ( Озон (435) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.1600000  ПДКс.с. =   0.0300000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 1
 Примесь - 1325 ( Формальдегид (Метаналь) (609) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0500000  ПДКс.с. =   0.0100000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

2. Параметры города
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Название: Павлодарская обл.
     Коэффициент А = 200
     Скорость ветра Uмр = 12.0 м/с
     Средняя скорость ветра =  2.5 м/с
     Температура летняя =  28.2  град.C
     Температура зимняя =  -20.5  град.C
     Коэффициент рельефа = 1.00
     Площадь города = 0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:13
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
005001 0001 Т     2.0        0.20 10.00  0.3142 100.0       15       50                       1.0 1.000 0 0.0291700
005001 6001 П1    2.0                             0.0       15       50      500      500   0 1.0 1.000 0 0.0531200
005001 6002 П1    2.0                             0.0       15       50      500      500   0 1.0 1.000 0 0.0000240


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:13
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.2 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |005001 0001|    0.029170| Т  |   1.027260 |   1.46  |    31.1  |
|   2 |005001 6001|    0.053120| П1 |   9.486308 |   0.50  |    11.4  |
|   3 |005001 6002|    0.000024| П1 |   0.004286 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.082314 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =     10.517854 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.59 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:13
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.2 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация на постах не задана
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0930000 мг/м3 
                                         0.4650000 долей ПДК

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 100
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.59 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:13
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 6,  Y= 32
                    размеры: длина(по Х)= 3000, ширина(по Y)= 3000, шаг сетки= 100
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0930000 мг/м3 
                                         0.4650000 долей ПДК
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1532 : Y-строка  1  Cmax=  0.491 долей ПДК (x=   -94.0; напр.ветра=176)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.482: 0.483: 0.483: 0.484: 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.488: 0.489: 0.490: 0.490: 0.491: 0.491: 0.491: 0.491:
Cc : 0.096: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  134 :  136 :  139 :  141 :  143 :  146 :  149 :  151 :  154 :  158 :  161 :  165 :  168 :  172 :  176 :  180 :
Uоп: 1.83 : 1.74 : 1.67 : 1.59 : 1.52 : 1.40 : 1.43 : 1.34 : 1.29 : 1.26 : 1.23 : 1.20 : 1.19 : 1.19 : 1.19 : 1.12 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.491: 0.491: 0.491: 0.490: 0.490: 0.489: 0.489: 0.488: 0.487: 0.486: 0.485: 0.484: 0.483: 0.483: 0.482:
Cc : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.096:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  184 :  187 :  191 :  195 :  198 :  202 :  205 :  208 :  211 :  214 :  216 :  219 :  221 :  223 :  225 :
Uоп: 1.12 : 1.19 : 1.19 : 1.20 : 1.22 : 1.25 : 1.28 : 1.33 : 1.36 : 1.39 : 1.51 : 1.58 : 1.65 : 1.74 : 1.83 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1432 : Y-строка  2  Cmax=  0.494 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.483: 0.483: 0.484: 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.489: 0.490: 0.491: 0.492: 0.492: 0.493: 0.493: 0.493: 0.494:
Cc : 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  132 :  134 :  137 :  139 :  141 :  144 :  147 :  150 :  153 :  156 :  160 :  164 :  167 :  171 :  176 :  180 :
Uоп: 1.76 : 1.65 : 1.60 : 1.48 : 1.38 : 1.33 : 1.29 : 1.25 : 1.17 : 1.15 : 1.12 : 1.08 : 1.00 : 0.98 : 0.94 : 0.92 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.494: 0.493: 0.493: 0.492: 0.492: 0.491: 0.490: 0.489: 0.488: 0.487: 0.486: 0.485: 0.484: 0.484: 0.483:
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  184 :  188 :  192 :  196 :  199 :  203 :  207 :  210 :  213 :  216 :  218 :  221 :  223 :  225 :  227 :
Uоп: 0.94 : 0.98 : 1.00 : 1.08 : 1.12 : 1.14 : 1.18 : 1.23 : 1.29 : 1.32 : 1.37 : 1.44 : 1.55 : 1.63 : 1.74 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1332 : Y-строка  3  Cmax=  0.496 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.483: 0.484: 0.485: 0.486: 0.487: 0.489: 0.490: 0.491: 0.492: 0.493: 0.494: 0.495: 0.495: 0.496: 0.496: 0.496:
Cc : 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  130 :  132 :  134 :  137 :  139 :  142 :  145 :  148 :  151 :  155 :  158 :  162 :  167 :  171 :  175 :  180 :
Uоп: 1.68 : 1.56 : 1.45 : 1.37 : 1.30 : 1.29 : 1.22 : 1.15 : 1.12 : 1.00 : 0.97 : 0.93 : 0.85 : 0.81 : 0.78 : 0.78 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.496: 0.496: 0.495: 0.495: 0.494: 0.493: 0.492: 0.491: 0.490: 0.489: 0.488: 0.487: 0.485: 0.484: 0.483:
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  184 :  188 :  193 :  197 :  201 :  205 :  208 :  212 :  215 :  218 :  220 :  223 :  225 :  227 :  229 :
Uоп: 0.78 : 0.79 : 0.84 : 0.89 : 0.96 : 0.99 : 1.12 : 1.15 : 1.21 : 1.30 : 1.30 : 1.35 : 1.43 : 1.55 : 1.65 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1232 : Y-строка  4  Cmax=  0.500 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.484: 0.485: 0.486: 0.488: 0.489: 0.490: 0.491: 0.493: 0.494: 0.495: 0.496: 0.498: 0.499: 0.499: 0.500: 0.500:
Cc : 0.097: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.100: 0.100: 0.100:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  128 :  130 :  132 :  134 :  137 :  140 :  142 :  146 :  149 :  153 :  157 :  161 :  165 :  170 :  175 :  180 :
Uоп: 1.60 : 1.49 : 1.37 : 1.30 : 1.30 : 1.22 : 1.14 : 1.00 : 0.95 : 0.87 : 0.76 : 0.70 : 0.67 : 0.65 : 0.64 : 0.63 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.500: 0.500: 0.499: 0.498: 0.497: 0.495: 0.494: 0.493: 0.492: 0.490: 0.489: 0.488: 0.487: 0.485: 0.484:
Cc : 0.100: 0.100: 0.100: 0.100: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097: 0.097:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  184 :  189 :  194 :  198 :  202 :  207 :  210 :  214 :  217 :  220 :  223 :  225 :  228 :  230 :  232 :
Uоп: 0.63 : 0.65 : 0.67 : 0.70 : 0.76 : 0.86 : 0.93 : 1.00 : 1.12 : 1.20 : 1.30 : 1.30 : 1.35 : 1.44 : 1.58 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1132 : Y-строка  5  Cmax=  0.505 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.485: 0.486: 0.487: 0.489: 0.490: 0.492: 0.493: 0.495: 0.496: 0.498: 0.500: 0.501: 0.503: 0.504: 0.504: 0.505:
Cc : 0.097: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.100: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  126 :  128 :  130 :  132 :  134 :  137 :  140 :  143 :  147 :  151 :  155 :  159 :  164 :  169 :  174 :  180 :
Uоп: 1.53 : 1.38 : 1.30 : 1.30 : 1.22 : 1.09 : 1.00 : 0.90 : 0.78 : 0.69 : 0.62 : 0.58 : 0.55 : 0.53 : 0.52 : 0.51 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.505: 0.504: 0.503: 0.502: 0.500: 0.498: 0.497: 0.495: 0.493: 0.492: 0.490: 0.489: 0.488: 0.486: 0.485:
Cc : 0.101: 0.101: 0.101: 0.100: 0.100: 0.100: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  185 :  190 :  195 :  200 :  204 :  209 :  213 :  216 :  219 :  222 :  225 :  228 :  230 :  232 :  234 :
Uоп: 0.51 : 0.52 : 0.55 : 0.58 : 0.61 : 0.68 : 0.77 : 0.87 : 0.99 : 1.08 : 1.20 : 1.27 : 1.30 : 1.37 : 1.52 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.023: 0.022: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1032 : Y-строка  6  Cmax=  0.510 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.486: 0.487: 0.489: 0.490: 0.491: 0.493: 0.495: 0.497: 0.499: 0.501: 0.504: 0.506: 0.508: 0.509: 0.510: 0.510:
Cc : 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.101: 0.101: 0.102: 0.102: 0.102: 0.102:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  123 :  125 :  127 :  129 :  132 :  134 :  137 :  141 :  144 :  148 :  153 :  157 :  163 :  168 :  174 :  179 :
Uоп: 1.41 : 1.35 : 1.29 : 1.22 : 1.10 : 1.00 : 0.88 : 0.72 : 0.65 : 0.59 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.023: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031: 0.032:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.510: 0.509: 0.508: 0.506: 0.504: 0.502: 0.500: 0.497: 0.495: 0.493: 0.492: 0.490: 0.489: 0.487: 0.486:
Cc : 0.102: 0.102: 0.102: 0.101: 0.101: 0.100: 0.100: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  185 :  191 :  196 :  202 :  207 :  211 :  215 :  219 :  222 :  225 :  228 :  230 :  233 :  235 :  237 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.54 : 0.58 : 0.65 : 0.70 : 0.87 : 0.97 : 1.08 : 1.20 : 1.30 : 1.33 : 1.39 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.031: 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.025: 0.024: 0.022: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   932 : Y-строка  7  Cmax=  0.516 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.487: 0.488: 0.490: 0.491: 0.493: 0.495: 0.497: 0.500: 0.503: 0.505: 0.508: 0.511: 0.513: 0.515: 0.516: 0.516:
Cc : 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.100: 0.101: 0.101: 0.102: 0.102: 0.103: 0.103: 0.103: 0.103:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  120 :  122 :  124 :  126 :  128 :  131 :  134 :  137 :  141 :  145 :  150 :  155 :  161 :  167 :  173 :  179 :
Uоп: 1.37 : 1.29 : 1.23 : 1.15 : 1.00 : 0.89 : 0.69 : 0.62 : 0.57 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.028: 0.029: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.035: 0.035:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.516: 0.515: 0.514: 0.511: 0.509: 0.506: 0.503: 0.500: 0.498: 0.495: 0.493: 0.491: 0.490: 0.488: 0.487:
Cc : 0.103: 0.103: 0.103: 0.102: 0.102: 0.101: 0.101: 0.100: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  186 :  192 :  198 :  204 :  209 :  214 :  218 :  222 :  225 :  228 :  231 :  234 :  236 :  238 :  239 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.56 : 0.59 : 0.68 : 0.87 : 1.00 : 1.12 : 1.21 : 1.29 : 1.36 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.035: 0.034: 0.034: 0.032: 0.031: 0.029: 0.028: 0.027: 0.025: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   832 : Y-строка  8  Cmax=  0.524 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.487: 0.489: 0.491: 0.492: 0.494: 0.497: 0.500: 0.503: 0.506: 0.510: 0.513: 0.517: 0.520: 0.522: 0.524: 0.524:
Cc : 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.101: 0.101: 0.102: 0.103: 0.103: 0.104: 0.104: 0.105: 0.105:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  117 :  119 :  121 :  123 :  125 :  128 :  131 :  134 :  138 :  142 :  147 :  153 :  159 :  165 :  172 :  179 :
Uоп: 1.36 : 1.26 : 1.15 : 1.00 : 0.91 : 0.73 : 0.62 : 0.56 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.028: 0.029: 0.032: 0.034: 0.035: 0.037: 0.038: 0.039: 0.039:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.524: 0.523: 0.520: 0.517: 0.514: 0.511: 0.507: 0.503: 0.500: 0.497: 0.495: 0.493: 0.491: 0.489: 0.488:
Cc : 0.105: 0.105: 0.104: 0.103: 0.103: 0.102: 0.101: 0.101: 0.100: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  187 :  194 :  200 :  206 :  212 :  217 :  221 :  225 :  229 :  232 :  234 :  237 :  239 :  241 :  242 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.56 : 0.61 : 0.71 : 0.89 : 1.00 : 1.15 : 1.24 : 1.34 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.034: 0.032: 0.030: 0.028: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018: 0.016:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   732 : Y-строка  9  Cmax=  0.535 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.488: 0.490: 0.492: 0.494: 0.496: 0.499: 0.502: 0.506: 0.510: 0.515: 0.519: 0.524: 0.528: 0.532: 0.534: 0.535:
Cc : 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.101: 0.102: 0.103: 0.104: 0.105: 0.106: 0.106: 0.107: 0.107:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  114 :  116 :  117 :  119 :  122 :  124 :  127 :  130 :  134 :  138 :  143 :  149 :  156 :  163 :  171 :  179 :
Uоп: 1.30 : 1.21 : 1.14 : 0.96 : 0.79 : 0.67 : 0.59 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.029: 0.032: 0.034: 0.037: 0.039: 0.041: 0.043: 0.043: 0.044:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.026:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.534: 0.532: 0.529: 0.525: 0.520: 0.516: 0.511: 0.507: 0.503: 0.500: 0.496: 0.494: 0.492: 0.490: 0.488:
Cc : 0.107: 0.106: 0.106: 0.105: 0.104: 0.103: 0.102: 0.101: 0.101: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  187 :  195 :  203 :  210 :  216 :  221 :  225 :  229 :  233 :  236 :  238 :  240 :  242 :  244 :  245 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.56 : 0.65 : 0.77 : 0.94 : 1.12 : 1.19 : 1.29 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.043: 0.043: 0.042: 0.040: 0.037: 0.035: 0.032: 0.030: 0.028: 0.026: 0.025: 0.022: 0.020: 0.019: 0.017:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   632 : Y-строка 10  Cmax=  0.550 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.489: 0.491: 0.493: 0.495: 0.498: 0.501: 0.505: 0.510: 0.515: 0.520: 0.526: 0.533: 0.539: 0.545: 0.548: 0.550:
Cc : 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.101: 0.102: 0.103: 0.104: 0.105: 0.107: 0.108: 0.109: 0.110: 0.110:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  111 :  112 :  114 :  116 :  118 :  120 :  123 :  126 :  129 :  134 :  139 :  145 :  153 :  161 :  170 :  179 :
Uоп: 1.27 : 1.18 : 1.00 : 0.89 : 0.70 : 0.59 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.028: 0.031: 0.034: 0.037: 0.041: 0.044: 0.046: 0.048: 0.049: 0.049:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.012: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.028: 0.032: 0.034: 0.035:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.549: 0.546: 0.540: 0.534: 0.528: 0.521: 0.516: 0.510: 0.506: 0.502: 0.498: 0.495: 0.493: 0.491: 0.489:
Cc : 0.110: 0.109: 0.108: 0.107: 0.106: 0.104: 0.103: 0.102: 0.101: 0.100: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  189 :  198 :  206 :  214 :  220 :  225 :  230 :  234 :  237 :  240 :  242 :  244 :  246 :  247 :  249 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.58 : 0.68 : 0.87 : 1.00 : 1.15 : 1.26 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.049: 0.048: 0.047: 0.044: 0.041: 0.038: 0.035: 0.032: 0.029: 0.027: 0.026: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.035: 0.032: 0.029: 0.025: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   532 : Y-строка 11  Cmax=  0.572 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.489: 0.491: 0.493: 0.496: 0.499: 0.503: 0.508: 0.513: 0.519: 0.526: 0.534: 0.544: 0.555: 0.563: 0.569: 0.572:
Cc : 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.101: 0.102: 0.103: 0.104: 0.105: 0.107: 0.109: 0.111: 0.113: 0.114: 0.114:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  108 :  109 :  110 :  112 :  113 :  115 :  118 :  121 :  124 :  128 :  133 :  140 :  148 :  157 :  168 :  179 :
Uоп: 1.25 : 1.14 : 1.01 : 0.77 : 0.64 : 0.55 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.037: 0.040: 0.045: 0.049: 0.053: 0.056: 0.056: 0.056:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.017: 0.021: 0.025: 0.030: 0.036: 0.042: 0.048: 0.050:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.570: 0.564: 0.556: 0.546: 0.536: 0.527: 0.520: 0.514: 0.509: 0.504: 0.500: 0.496: 0.494: 0.492: 0.490:
Cc : 0.114: 0.113: 0.111: 0.109: 0.107: 0.105: 0.104: 0.103: 0.102: 0.101: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  190 :  201 :  210 :  219 :  226 :  231 :  235 :  239 :  242 :  244 :  246 :  248 :  250 :  251 :  252 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.54 : 0.62 : 0.76 : 0.98 : 1.12 : 1.23 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.056: 0.056: 0.054: 0.050: 0.045: 0.041: 0.037: 0.034: 0.031: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.049: 0.043: 0.037: 0.031: 0.026: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   432 : Y-строка 12  Cmax=  0.607 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.490: 0.492: 0.494: 0.497: 0.501: 0.505: 0.510: 0.516: 0.523: 0.532: 0.544: 0.559: 0.577: 0.592: 0.602: 0.607:
Cc : 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.101: 0.102: 0.103: 0.105: 0.106: 0.109: 0.112: 0.115: 0.118: 0.120: 0.121:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  104 :  105 :  106 :  107 :  109 :  111 :  113 :  115 :  118 :  122 :  127 :  133 :  142 :  153 :  165 :  179 :
Uоп: 1.23 : 1.12 : 0.95 : 0.73 : 0.60 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.027: 0.029: 0.032: 0.035: 0.039: 0.043: 0.049: 0.056: 0.064: 0.067: 0.070: 0.075:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.024: 0.030: 0.038: 0.049: 0.060: 0.067: 0.067:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.603: 0.594: 0.580: 0.562: 0.546: 0.534: 0.524: 0.517: 0.511: 0.506: 0.501: 0.498: 0.495: 0.492: 0.490:
Cc : 0.121: 0.119: 0.116: 0.112: 0.109: 0.107: 0.105: 0.103: 0.102: 0.101: 0.100: 0.100: 0.099: 0.098: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  193 :  205 :  216 :  226 :  232 :  237 :  241 :  244 :  247 :  249 :  251 :  252 :  254 :  255 :  256 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.58 : 0.71 : 0.93 : 1.00 : 1.21 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.072: 0.067: 0.065: 0.057: 0.050: 0.044: 0.039: 0.036: 0.032: 0.029: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019:
Ки : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.067: 0.062: 0.051: 0.040: 0.031: 0.025: 0.020: 0.016: 0.014: 0.012: 0.009: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007:
Ки : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   332 : Y-строка 13  Cmax=  0.679 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.490: 0.492: 0.495: 0.498: 0.502: 0.507: 0.512: 0.519: 0.527: 0.537: 0.552: 0.574: 0.610: 0.647: 0.668: 0.679:
Cc : 0.098: 0.098: 0.099: 0.100: 0.100: 0.101: 0.102: 0.104: 0.105: 0.107: 0.110: 0.115: 0.122: 0.129: 0.134: 0.136:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  101 :  101 :  102 :  103 :  104 :  106 :  107 :  109 :  111 :  114 :  118 :  124 :  132 :  145 :  159 :  178 :
Uоп: 1.22 : 1.00 : 0.88 : 0.70 : 0.56 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.033: 0.036: 0.040: 0.045: 0.052: 0.061: 0.081: 0.096: 0.108: 0.120:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.021: 0.027: 0.035: 0.048: 0.064: 0.086: 0.095: 0.094:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.672: 0.651: 0.620: 0.579: 0.556: 0.540: 0.528: 0.520: 0.513: 0.507: 0.503: 0.499: 0.495: 0.493: 0.491:
Cc : 0.134: 0.130: 0.124: 0.116: 0.111: 0.108: 0.106: 0.104: 0.103: 0.101: 0.101: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  197 :  213 :  226 :  235 :  241 :  245 :  248 :  251 :  253 :  254 :  256 :  257 :  258 :  259 :  259 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.55 : 0.68 : 0.85 : 1.00 : 1.20 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.112: 0.096: 0.087: 0.064: 0.053: 0.046: 0.041: 0.037: 0.033: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019:
Ки : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.095: 0.090: 0.068: 0.050: 0.037: 0.028: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   232 : Y-строка 14  Cmax=  0.776 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.491: 0.493: 0.495: 0.499: 0.503: 0.508: 0.514: 0.521: 0.530: 0.542: 0.559: 0.585: 0.632: 0.698: 0.743: 0.776:
Cc : 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.101: 0.102: 0.103: 0.104: 0.106: 0.108: 0.112: 0.117: 0.126: 0.140: 0.149: 0.155:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   97 :   97 :   98 :   99 :   99 :  100 :  101 :  103 :  104 :  106 :  109 :  113 :  119 :  130 :  150 :  178 :
Uоп: 1.22 : 1.00 : 0.84 : 0.68 : 0.55 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.034: 0.037: 0.042: 0.047: 0.054: 0.063: 0.084: 0.123: 0.175: 0.207:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.023: 0.030: 0.040: 0.057: 0.083: 0.110: 0.104: 0.103:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.753: 0.706: 0.645: 0.592: 0.563: 0.544: 0.532: 0.522: 0.515: 0.509: 0.504: 0.499: 0.496: 0.493: 0.491:
Cc : 0.151: 0.141: 0.129: 0.118: 0.113: 0.109: 0.106: 0.104: 0.103: 0.102: 0.101: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  208 :  225 :  239 :  246 :  251 :  253 :  256 :  257 :  259 :  260 :  261 :  261 :  262 :  263 :  263 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.66 : 0.80 : 0.99 : 1.20 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.183: 0.132: 0.091: 0.065: 0.055: 0.048: 0.043: 0.038: 0.034: 0.031: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.105: 0.109: 0.089: 0.061: 0.043: 0.032: 0.024: 0.019: 0.015: 0.013: 0.011: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   132 : Y-строка 15  Cmax=  1.139 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=174)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.491: 0.493: 0.496: 0.499: 0.503: 0.508: 0.514: 0.522: 0.531: 0.544: 0.563: 0.593: 0.648: 0.729: 0.880: 1.139:
Cc : 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.101: 0.102: 0.103: 0.104: 0.106: 0.109: 0.113: 0.119: 0.130: 0.146: 0.176: 0.228:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   93 :   93 :   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   99 :  101 :  104 :  116 :  127 :  174 :
Uоп: 1.22 : 1.00 : 0.82 : 0.67 : 0.54 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 2.11 : 1.81 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.034: 0.038: 0.042: 0.048: 0.054: 0.065: 0.100: 0.159: 0.364: 0.628:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.019: 0.024: 0.032: 0.044: 0.063: 0.084: 0.105: 0.051: 0.045:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.933: 0.747: 0.664: 0.600: 0.568: 0.547: 0.533: 0.523: 0.516: 0.509: 0.504: 0.500: 0.496: 0.493: 0.491:
Cc : 0.187: 0.149: 0.133: 0.120: 0.114: 0.109: 0.107: 0.105: 0.103: 0.102: 0.101: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  228 :  244 :  255 :  259 :  261 :  262 :  263 :  264 :  265 :  265 :  266 :  266 :  266 :  267 :  267 :
Uоп: 2.04 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.52 : 0.65 : 0.79 : 0.96 : 1.20 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.416: 0.177: 0.108: 0.070: 0.055: 0.049: 0.043: 0.039: 0.035: 0.031: 0.028: 0.027: 0.024: 0.022: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.051: 0.104: 0.091: 0.065: 0.048: 0.034: 0.025: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    32 : Y-строка 16  Cmax=  1.542 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра= 26)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.491: 0.493: 0.496: 0.499: 0.503: 0.509: 0.515: 0.522: 0.532: 0.545: 0.564: 0.595: 0.653: 0.737: 0.984: 1.542:
Cc : 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.101: 0.102: 0.103: 0.104: 0.106: 0.109: 0.113: 0.119: 0.131: 0.147: 0.197: 0.308:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   88 :   88 :   87 :   85 :   80 :   26 :
Uоп: 1.23 : 1.00 : 0.82 : 0.68 : 0.54 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 1.96 : 1.44 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.042: 0.048: 0.054: 0.067: 0.105: 0.177: 0.469: 1.026:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.019: 0.024: 0.032: 0.045: 0.063: 0.084: 0.094: 0.050: 0.051:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.075: 0.754: 0.670: 0.602: 0.569: 0.548: 0.534: 0.524: 0.516: 0.510: 0.504: 0.500: 0.496: 0.493: 0.491:
Cc : 0.215: 0.151: 0.134: 0.120: 0.114: 0.110: 0.107: 0.105: 0.103: 0.102: 0.101: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  282 :  276 :  274 :  272 :  272 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :
Uоп: 1.86 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.52 : 0.65 : 0.79 : 0.93 : 1.21 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.562: 0.196: 0.114: 0.072: 0.056: 0.049: 0.043: 0.039: 0.035: 0.031: 0.028: 0.027: 0.024: 0.022: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.048: 0.092: 0.090: 0.065: 0.049: 0.034: 0.026: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 0.007:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -68 : Y-строка 17  Cmax=  0.949 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  4)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.491: 0.493: 0.495: 0.499: 0.503: 0.508: 0.514: 0.521: 0.531: 0.544: 0.562: 0.591: 0.643: 0.723: 0.808: 0.949:
Cc : 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.101: 0.102: 0.103: 0.104: 0.106: 0.109: 0.112: 0.118: 0.129: 0.145: 0.162: 0.190:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   86 :   85 :   85 :   84 :   84 :   83 :   83 :   82 :   81 :   79 :   78 :   75 :   70 :   59 :   43 :    4 :
Uоп: 1.22 : 1.00 : 0.83 : 0.68 : 0.54 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 2.21 : 1.98 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.034: 0.038: 0.042: 0.047: 0.054: 0.063: 0.094: 0.150: 0.292: 0.433:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.019: 0.024: 0.031: 0.043: 0.062: 0.084: 0.109: 0.052: 0.051:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.839: 0.734: 0.658: 0.598: 0.567: 0.547: 0.533: 0.523: 0.515: 0.509: 0.504: 0.500: 0.496: 0.493: 0.491:
Cc : 0.168: 0.147: 0.132: 0.120: 0.113: 0.109: 0.107: 0.105: 0.103: 0.102: 0.101: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  322 :  300 :  291 :  286 :  282 :  281 :  279 :  278 :  277 :  277 :  276 :  276 :  275 :  275 :  274 :
Uоп: 2.12 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.65 : 0.80 : 0.97 : 1.20 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.323: 0.163: 0.102: 0.067: 0.055: 0.048: 0.043: 0.038: 0.035: 0.031: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.051: 0.106: 0.091: 0.065: 0.046: 0.033: 0.025: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -168 : Y-строка 18  Cmax=  0.742 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.491: 0.493: 0.495: 0.498: 0.502: 0.507: 0.513: 0.520: 0.529: 0.540: 0.557: 0.582: 0.625: 0.687: 0.721: 0.742:
Cc : 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.101: 0.103: 0.104: 0.106: 0.108: 0.111: 0.116: 0.125: 0.137: 0.144: 0.148:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   82 :   81 :   81 :   80 :   79 :   78 :   77 :   75 :   73 :   71 :   68 :   63 :   56 :   45 :   26 :    2 :
Uоп: 1.22 : 1.00 : 0.85 : 0.69 : 0.56 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.021: 0.023: 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.037: 0.041: 0.046: 0.053: 0.063: 0.084: 0.113: 0.147: 0.169:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.022: 0.029: 0.039: 0.054: 0.076: 0.108: 0.109: 0.108:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.728: 0.692: 0.638: 0.588: 0.560: 0.543: 0.531: 0.521: 0.514: 0.508: 0.503: 0.499: 0.496: 0.493: 0.491:
Cc : 0.146: 0.138: 0.128: 0.118: 0.112: 0.109: 0.106: 0.104: 0.103: 0.102: 0.101: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  337 :  320 :  305 :  298 :  293 :  290 :  287 :  285 :  284 :  282 :  281 :  280 :  280 :  279 :  278 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.54 : 0.66 : 0.83 : 1.00 : 1.20 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.153: 0.115: 0.092: 0.065: 0.055: 0.048: 0.042: 0.038: 0.034: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.109: 0.112: 0.081: 0.057: 0.041: 0.030: 0.023: 0.019: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -268 : Y-строка 19  Cmax=  0.646 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.490: 0.492: 0.495: 0.498: 0.501: 0.506: 0.511: 0.518: 0.525: 0.536: 0.549: 0.568: 0.597: 0.621: 0.638: 0.646:
Cc : 0.098: 0.098: 0.099: 0.100: 0.100: 0.101: 0.102: 0.104: 0.105: 0.107: 0.110: 0.114: 0.119: 0.124: 0.128: 0.129:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   78 :   77 :   76 :   75 :   74 :   73 :   71 :   69 :   66 :   63 :   59 :   53 :   44 :   32 :   18 :    1 :
Uоп: 1.23 : 1.00 : 0.90 : 0.71 : 0.59 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.032: 0.036: 0.040: 0.045: 0.051: 0.060: 0.074: 0.081: 0.092: 0.100:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.012: 0.014: 0.017: 0.021: 0.026: 0.033: 0.043: 0.058: 0.075: 0.081: 0.081:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.640: 0.624: 0.603: 0.573: 0.552: 0.538: 0.527: 0.519: 0.512: 0.507: 0.502: 0.498: 0.495: 0.493: 0.491:
Cc : 0.128: 0.125: 0.121: 0.115: 0.110: 0.108: 0.105: 0.104: 0.102: 0.101: 0.100: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  345 :  331 :  318 :  309 :  302 :  298 :  294 :  292 :  289 :  288 :  286 :  285 :  284 :  283 :  282 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.56 : 0.69 : 0.86 : 1.06 : 1.20 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.094: 0.081: 0.077: 0.062: 0.052: 0.046: 0.041: 0.037: 0.033: 0.030: 0.027: 0.026: 0.023: 0.021: 0.019:
Ки : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.081: 0.078: 0.061: 0.047: 0.035: 0.027: 0.021: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -368 : Y-строка 20  Cmax=  0.592 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.490: 0.492: 0.494: 0.497: 0.500: 0.504: 0.509: 0.515: 0.521: 0.530: 0.540: 0.553: 0.567: 0.580: 0.588: 0.592:
Cc : 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.101: 0.102: 0.103: 0.104: 0.106: 0.108: 0.111: 0.113: 0.116: 0.118: 0.118:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   75 :   74 :   72 :   71 :   69 :   68 :   65 :   63 :   60 :   56 :   51 :   44 :   36 :   25 :   14 :    1 :
Uоп: 1.24 : 1.12 : 0.97 : 0.75 : 0.61 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.027: 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.042: 0.047: 0.053: 0.059: 0.062: 0.062: 0.064:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.023: 0.028: 0.035: 0.043: 0.053: 0.061: 0.062:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.589: 0.582: 0.570: 0.556: 0.542: 0.532: 0.523: 0.516: 0.510: 0.505: 0.501: 0.497: 0.494: 0.492: 0.490:
Cc : 0.118: 0.116: 0.114: 0.111: 0.108: 0.106: 0.105: 0.103: 0.102: 0.101: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  348 :  337 :  326 :  317 :  310 :  305 :  301 :  298 :  295 :  293 :  291 :  289 :  288 :  287 :  286 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.52 : 0.59 : 0.71 : 0.93 : 1.10 : 1.22 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.062: 0.062: 0.060: 0.054: 0.048: 0.043: 0.039: 0.035: 0.032: 0.029: 0.027: 0.025: 0.023: 0.020: 0.018:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.062: 0.055: 0.045: 0.036: 0.029: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -468 : Y-строка 21  Cmax=  0.562 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.489: 0.491: 0.493: 0.496: 0.499: 0.502: 0.507: 0.512: 0.517: 0.524: 0.531: 0.540: 0.549: 0.556: 0.560: 0.562:
Cc : 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.101: 0.102: 0.103: 0.105: 0.106: 0.108: 0.110: 0.111: 0.112: 0.112:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   71 :   70 :   68 :   67 :   65 :   63 :   60 :   58 :   54 :   50 :   44 :   38 :   30 :   21 :   11 :    1 :
Uоп: 1.25 : 1.14 : 1.00 : 0.85 : 0.66 : 0.59 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.036: 0.039: 0.043: 0.047: 0.051: 0.053: 0.053: 0.054:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.028: 0.033: 0.038: 0.042: 0.043:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.561: 0.557: 0.550: 0.542: 0.533: 0.525: 0.518: 0.513: 0.508: 0.503: 0.499: 0.496: 0.493: 0.491: 0.490:
Cc : 0.112: 0.111: 0.110: 0.108: 0.107: 0.105: 0.104: 0.103: 0.102: 0.101: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  351 :  341 :  331 :  323 :  317 :  311 :  307 :  303 :  300 :  298 :  295 :  293 :  292 :  290 :  289 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.55 : 0.63 : 0.83 : 1.01 : 1.14 : 1.24 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.053: 0.053: 0.051: 0.048: 0.044: 0.040: 0.036: 0.033: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.042: 0.039: 0.034: 0.029: 0.024: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -568 : Y-строка 22  Cmax=  0.544 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.489: 0.490: 0.492: 0.494: 0.497: 0.500: 0.504: 0.508: 0.513: 0.518: 0.524: 0.530: 0.535: 0.540: 0.543: 0.544:
Cc : 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.101: 0.102: 0.103: 0.104: 0.105: 0.106: 0.107: 0.108: 0.109: 0.109:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   68 :   66 :   65 :   63 :   61 :   59 :   56 :   53 :   49 :   45 :   39 :   33 :   26 :   18 :   10 :    1 :
Uоп: 1.28 : 1.18 : 1.00 : 0.91 : 0.73 : 0.62 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.028: 0.031: 0.033: 0.036: 0.039: 0.042: 0.044: 0.046: 0.047: 0.047:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.026: 0.028: 0.031: 0.032:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.543: 0.540: 0.536: 0.531: 0.525: 0.519: 0.514: 0.509: 0.505: 0.501: 0.498: 0.495: 0.493: 0.491: 0.489:
Cc : 0.109: 0.108: 0.107: 0.106: 0.105: 0.104: 0.103: 0.102: 0.101: 0.100: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  352 :  343 :  335 :  328 :  322 :  316 :  312 :  308 :  305 :  302 :  299 :  297 :  296 :  294 :  292 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.60 : 0.70 : 0.89 : 1.00 : 1.17 : 1.27 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.047: 0.046: 0.045: 0.043: 0.040: 0.037: 0.034: 0.031: 0.028: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.031: 0.029: 0.026: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -668 : Y-строка 23  Cmax=  0.531 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.488: 0.490: 0.491: 0.493: 0.495: 0.498: 0.501: 0.505: 0.509: 0.513: 0.517: 0.521: 0.525: 0.528: 0.530: 0.531:
Cc : 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.101: 0.102: 0.103: 0.103: 0.104: 0.105: 0.106: 0.106: 0.106:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   65 :   63 :   61 :   59 :   57 :   55 :   52 :   48 :   45 :   40 :   35 :   29 :   23 :   16 :    8 :    1 :
Uоп: 1.32 : 1.22 : 1.12 : 0.99 : 0.82 : 0.70 : 0.59 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.036: 0.038: 0.040: 0.041: 0.042: 0.042:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.530: 0.528: 0.526: 0.522: 0.518: 0.514: 0.510: 0.506: 0.502: 0.499: 0.496: 0.494: 0.492: 0.490: 0.488:
Cc : 0.106: 0.106: 0.105: 0.104: 0.104: 0.103: 0.102: 0.101: 0.100: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  353 :  345 :  338 :  332 :  326 :  321 :  316 :  312 :  309 :  306 :  303 :  301 :  299 :  297 :  296 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.57 : 0.67 : 0.80 : 0.96 : 1.14 : 1.21 : 1.31 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.041: 0.040: 0.038: 0.036: 0.034: 0.031: 0.029: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018: 0.017:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.023: 0.022: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -768 : Y-строка 24  Cmax=  0.521 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.487: 0.489: 0.490: 0.492: 0.494: 0.496: 0.499: 0.502: 0.505: 0.508: 0.512: 0.515: 0.517: 0.519: 0.521: 0.521:
Cc : 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.101: 0.102: 0.102: 0.103: 0.103: 0.104: 0.104: 0.104:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   62 :   60 :   58 :   56 :   54 :   51 :   48 :   45 :   41 :   37 :   32 :   26 :   21 :   14 :    7 :    1 :
Uоп: 1.37 : 1.28 : 1.18 : 1.10 : 0.95 : 0.81 : 0.65 : 0.59 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.029: 0.031: 0.033: 0.034: 0.036: 0.037: 0.037: 0.038:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.521: 0.520: 0.518: 0.515: 0.512: 0.509: 0.506: 0.502: 0.499: 0.497: 0.494: 0.492: 0.491: 0.489: 0.487:
Cc : 0.104: 0.104: 0.104: 0.103: 0.102: 0.102: 0.101: 0.100: 0.100: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  354 :  347 :  341 :  335 :  329 :  324 :  320 :  316 :  313 :  309 :  307 :  304 :  302 :  300 :  299 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.57 : 0.65 : 0.76 : 0.93 : 1.08 : 1.17 : 1.26 : 1.34 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.037: 0.036: 0.035: 0.033: 0.031: 0.029: 0.028: 0.026: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -868 : Y-строка 25  Cmax=  0.514 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.486: 0.488: 0.489: 0.491: 0.492: 0.494: 0.496: 0.499: 0.501: 0.504: 0.507: 0.509: 0.511: 0.513: 0.514: 0.514:
Cc : 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.101: 0.101: 0.102: 0.102: 0.103: 0.103: 0.103:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   59 :   57 :   55 :   53 :   50 :   48 :   45 :   41 :   38 :   34 :   29 :   24 :   18 :   13 :    7 :    1 :
Uоп: 1.38 : 1.32 : 1.26 : 1.16 : 1.00 : 0.93 : 0.82 : 0.65 : 0.59 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.034:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.514: 0.513: 0.511: 0.509: 0.507: 0.504: 0.502: 0.499: 0.497: 0.495: 0.493: 0.491: 0.489: 0.488: 0.487:
Cc : 0.103: 0.103: 0.102: 0.102: 0.101: 0.101: 0.100: 0.100: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  354 :  348 :  343 :  337 :  332 :  327 :  323 :  319 :  316 :  313 :  310 :  308 :  305 :  303 :  302 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.57 : 0.65 : 0.76 : 0.91 : 1.00 : 1.16 : 1.24 : 1.30 : 1.37 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -968 : Y-строка 26  Cmax=  0.508 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.485: 0.487: 0.488: 0.490: 0.491: 0.493: 0.494: 0.496: 0.498: 0.500: 0.502: 0.504: 0.506: 0.507: 0.508: 0.508:
Cc : 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.100: 0.101: 0.101: 0.101: 0.102: 0.102:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   56 :   54 :   52 :   50 :   47 :   44 :   42 :   38 :   35 :   31 :   26 :   22 :   17 :   12 :    6 :    1 :
Uоп: 1.43 : 1.36 : 1.29 : 1.25 : 1.16 : 1.00 : 0.93 : 0.81 : 0.70 : 0.62 : 0.57 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.030: 0.030:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.508: 0.507: 0.506: 0.504: 0.503: 0.501: 0.498: 0.496: 0.495: 0.493: 0.491: 0.490: 0.488: 0.487: 0.486:
Cc : 0.102: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.100: 0.100: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  355 :  349 :  344 :  339 :  334 :  330 :  326 :  322 :  319 :  316 :  313 :  311 :  308 :  306 :  304 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.53 : 0.61 : 0.69 : 0.76 : 0.91 : 1.00 : 1.14 : 1.23 : 1.29 : 1.35 : 1.41 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.027: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1068 : Y-строка 27  Cmax=  0.503 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.490: 0.491: 0.492: 0.494: 0.495: 0.497: 0.498: 0.500: 0.501: 0.502: 0.503: 0.503:
Cc : 0.097: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.100: 0.100: 0.101: 0.101:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   53 :   52 :   50 :   47 :   45 :   42 :   39 :   36 :   32 :   29 :   24 :   20 :   15 :   11 :    5 :    0 :
Uоп: 1.55 : 1.40 : 1.33 : 1.29 : 1.26 : 1.16 : 1.00 : 0.96 : 0.83 : 0.73 : 0.66 : 0.62 : 0.59 : 0.57 : 0.56 : 0.55 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.503: 0.502: 0.501: 0.500: 0.499: 0.497: 0.496: 0.494: 0.493: 0.491: 0.490: 0.489: 0.487: 0.486: 0.485:
Cc : 0.101: 0.100: 0.100: 0.100: 0.100: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097: 0.097:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  355 :  350 :  346 :  341 :  336 :  332 :  328 :  325 :  321 :  318 :  316 :  313 :  311 :  309 :  307 :
Uоп: 0.55 : 0.56 : 0.58 : 0.61 : 0.65 : 0.71 : 0.82 : 0.93 : 1.00 : 1.14 : 1.24 : 1.29 : 1.30 : 1.39 : 1.55 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1168 : Y-строка 28  Cmax=  0.499 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.484: 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.490: 0.491: 0.492: 0.493: 0.494: 0.495: 0.496: 0.497: 0.498: 0.499: 0.499:
Cc : 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.100:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   51 :   49 :   47 :   45 :   42 :   40 :   37 :   34 :   30 :   26 :   23 :   19 :   14 :   10 :    5 :    0 :
Uоп: 1.63 : 1.52 : 1.39 : 1.29 : 1.29 : 1.25 : 1.17 : 1.11 : 0.99 : 0.92 : 0.86 : 0.75 : 0.72 : 0.70 : 0.69 : 0.69 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.499: 0.498: 0.498: 0.497: 0.496: 0.494: 0.493: 0.492: 0.491: 0.490: 0.489: 0.487: 0.486: 0.485: 0.484:
Cc : 0.100: 0.100: 0.100: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  356 :  351 :  347 :  342 :  338 :  334 :  331 :  327 :  324 :  321 :  318 :  316 :  313 :  311 :  309 :
Uоп: 0.69 : 0.70 : 0.72 : 0.75 : 0.85 : 0.91 : 1.02 : 1.10 : 1.14 : 1.23 : 1.29 : 1.30 : 1.37 : 1.52 : 1.62 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1268 : Y-строка 29  Cmax=  0.495 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.483: 0.484: 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.489: 0.490: 0.491: 0.492: 0.493: 0.494: 0.494: 0.495: 0.495: 0.495:
Cc : 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   49 :   47 :   45 :   43 :   40 :   37 :   35 :   32 :   28 :   25 :   21 :   17 :   13 :    9 :    5 :    0 :
Uоп: 1.70 : 1.59 : 1.51 : 1.39 : 1.33 : 1.29 : 1.26 : 1.18 : 1.12 : 1.11 : 1.00 : 0.99 : 0.93 : 0.86 : 0.84 : 0.83 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.495: 0.495: 0.494: 0.494: 0.493: 0.492: 0.491: 0.490: 0.489: 0.488: 0.487: 0.486: 0.485: 0.484: 0.483:
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  356 :  352 :  348 :  344 :  340 :  336 :  332 :  329 :  326 :  323 :  320 :  318 :  316 :  313 :  311 :
Uоп: 0.84 : 0.86 : 0.89 : 0.97 : 1.00 : 1.00 : 1.10 : 1.17 : 1.24 : 1.29 : 1.32 : 1.38 : 1.51 : 1.58 : 1.68 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1368 : Y-строка 30  Cmax=  0.493 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.482: 0.483: 0.484: 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.489: 0.489: 0.490: 0.491: 0.492: 0.492: 0.492: 0.493: 0.493:
Cc : 0.096: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   47 :   45 :   43 :   40 :   38 :   35 :   33 :   30 :   27 :   23 :   20 :   16 :   12 :    8 :    4 :    0 :
Uоп: 1.78 : 1.68 : 1.59 : 1.51 : 1.41 : 1.37 : 1.32 : 1.28 : 1.22 : 1.19 : 1.15 : 1.13 : 1.00 : 1.00 : 1.00 : 1.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.493: 0.492: 0.492: 0.492: 0.491: 0.490: 0.490: 0.489: 0.488: 0.487: 0.486: 0.485: 0.484: 0.483: 0.482:
Cc : 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.096:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  356 :  352 :  348 :  345 :  341 :  337 :  334 :  331 :  328 :  325 :  322 :  320 :  318 :  316 :  314 :
Uоп: 1.00 : 1.00 : 1.00 : 1.13 : 1.14 : 1.18 : 1.22 : 1.27 : 1.31 : 1.36 : 1.39 : 1.54 : 1.58 : 1.67 : 1.77 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1468 : Y-строка 31  Cmax=  0.491 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.481: 0.482: 0.483: 0.484: 0.485: 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.488: 0.489: 0.490: 0.490: 0.490: 0.491: 0.491:
Cc : 0.096: 0.096: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   45 :   43 :   41 :   39 :   36 :   34 :   31 :   28 :   25 :   22 :   19 :   15 :   11 :    8 :    4 :    0 :
Uоп: 1.88 : 1.78 : 1.71 : 1.63 : 1.56 : 1.51 : 1.39 : 1.37 : 1.33 : 1.28 : 1.26 : 1.25 : 1.23 : 1.22 : 1.23 : 1.23 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.491: 0.490: 0.490: 0.490: 0.489: 0.489: 0.488: 0.487: 0.486: 0.486: 0.485: 0.484: 0.483: 0.482: 0.482:
Cc : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.096: 0.096:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  357 :  353 :  349 :  346 :  342 :  339 :  336 :  333 :  330 :  327 :  324 :  322 :  320 :  317 :  316 :
Uоп: 1.23 : 1.23 : 1.23 : 1.25 : 1.26 : 1.28 : 1.32 : 1.37 : 1.38 : 1.42 : 1.56 : 1.62 : 1.70 : 1.77 : 1.86 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=     6.0 м,  Y=    32.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.5418890 доли ПДКмр|
                                     |       0.3083778 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    26 град.
                       и скорости ветра  1.44 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|    Фоновая концентрация Cf  |   0.465000 |  30.2 (Вклад источников 69.8%)|
|  1 |005001 0001| Т |     0.0292|   1.025585 |  95.2  |  95.2 |  35.1588898  |
|                        В сумме =   1.490585    95.2                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.051304     4.8                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:13
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=        6 м;  Y=       32 |
      |  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0930000 мг/м3 
                                         0.4650000 долей ПДК
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|---
 1-| 0.482 0.483 0.483 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.488 0.489 0.490 0.490 0.491 0.491 0.491 0.491 0.491 0.491 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.483 0.483 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.489 0.490 0.491 0.492 0.492 0.493 0.493 0.493 0.494 0.494 0.493 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.483 0.484 0.485 0.486 0.487 0.489 0.490 0.491 0.492 0.493 0.494 0.495 0.495 0.496 0.496 0.496 0.496 0.496 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.484 0.485 0.486 0.488 0.489 0.490 0.491 0.493 0.494 0.495 0.496 0.498 0.499 0.499 0.500 0.500 0.500 0.500 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.485 0.486 0.487 0.489 0.490 0.492 0.493 0.495 0.496 0.498 0.500 0.501 0.503 0.504 0.504 0.505 0.505 0.504 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.486 0.487 0.489 0.490 0.491 0.493 0.495 0.497 0.499 0.501 0.504 0.506 0.508 0.509 0.510 0.510 0.510 0.509 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.487 0.488 0.490 0.491 0.493 0.495 0.497 0.500 0.503 0.505 0.508 0.511 0.513 0.515 0.516 0.516 0.516 0.515 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.487 0.489 0.491 0.492 0.494 0.497 0.500 0.503 0.506 0.510 0.513 0.517 0.520 0.522 0.524 0.524 0.524 0.523 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.488 0.490 0.492 0.494 0.496 0.499 0.502 0.506 0.510 0.515 0.519 0.524 0.528 0.532 0.534 0.535 0.534 0.532 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.489 0.491 0.493 0.495 0.498 0.501 0.505 0.510 0.515 0.520 0.526 0.533 0.539 0.545 0.548 0.550 0.549 0.546 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.489 0.491 0.493 0.496 0.499 0.503 0.508 0.513 0.519 0.526 0.534 0.544 0.555 0.563 0.569 0.572 0.570 0.564 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.490 0.492 0.494 0.497 0.501 0.505 0.510 0.516 0.523 0.532 0.544 0.559 0.577 0.592 0.602 0.607 0.603 0.594 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.490 0.492 0.495 0.498 0.502 0.507 0.512 0.519 0.527 0.537 0.552 0.574 0.610 0.647 0.668 0.679 0.672 0.651 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.491 0.493 0.495 0.499 0.503 0.508 0.514 0.521 0.530 0.542 0.559 0.585 0.632 0.698 0.743 0.776 0.753 0.706 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.491 0.493 0.496 0.499 0.503 0.508 0.514 0.522 0.531 0.544 0.563 0.593 0.648 0.729 0.880 1.139 0.933 0.747 |-15
                                                                                                                 |
16-C 0.491 0.493 0.496 0.499 0.503 0.509 0.515 0.522 0.532 0.545 0.564 0.595 0.653 0.737 0.984 1.542 1.075 0.754 C-16
                                                                                                                 |
17-| 0.491 0.493 0.495 0.499 0.503 0.508 0.514 0.521 0.531 0.544 0.562 0.591 0.643 0.723 0.808 0.949 0.839 0.734 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.491 0.493 0.495 0.498 0.502 0.507 0.513 0.520 0.529 0.540 0.557 0.582 0.625 0.687 0.721 0.742 0.728 0.692 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.490 0.492 0.495 0.498 0.501 0.506 0.511 0.518 0.525 0.536 0.549 0.568 0.597 0.621 0.638 0.646 0.640 0.624 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.490 0.492 0.494 0.497 0.500 0.504 0.509 0.515 0.521 0.530 0.540 0.553 0.567 0.580 0.588 0.592 0.589 0.582 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.489 0.491 0.493 0.496 0.499 0.502 0.507 0.512 0.517 0.524 0.531 0.540 0.549 0.556 0.560 0.562 0.561 0.557 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.489 0.490 0.492 0.494 0.497 0.500 0.504 0.508 0.513 0.518 0.524 0.530 0.535 0.540 0.543 0.544 0.543 0.540 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.488 0.490 0.491 0.493 0.495 0.498 0.501 0.505 0.509 0.513 0.517 0.521 0.525 0.528 0.530 0.531 0.530 0.528 |-23
                                                                                                                 |
24-| 0.487 0.489 0.490 0.492 0.494 0.496 0.499 0.502 0.505 0.508 0.512 0.515 0.517 0.519 0.521 0.521 0.521 0.520 |-24
                                                                                                                 |
25-| 0.486 0.488 0.489 0.491 0.492 0.494 0.496 0.499 0.501 0.504 0.507 0.509 0.511 0.513 0.514 0.514 0.514 0.513 |-25
                                                                                                                 |
26-| 0.485 0.487 0.488 0.490 0.491 0.493 0.494 0.496 0.498 0.500 0.502 0.504 0.506 0.507 0.508 0.508 0.508 0.507 |-26
                                                                                                                 |
27-| 0.485 0.486 0.487 0.488 0.490 0.491 0.492 0.494 0.495 0.497 0.498 0.500 0.501 0.502 0.503 0.503 0.503 0.502 |-27
                                                                                                                 |
28-| 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.490 0.491 0.492 0.493 0.494 0.495 0.496 0.497 0.498 0.499 0.499 0.499 0.498 |-28
                                                                                                                 |
29-| 0.483 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.489 0.490 0.491 0.492 0.493 0.494 0.494 0.495 0.495 0.495 0.495 0.495 |-29
                                                                                                                 |
30-| 0.482 0.483 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.489 0.489 0.490 0.491 0.492 0.492 0.492 0.493 0.493 0.493 0.492 |-30
                                                                                                                 |
31-| 0.481 0.482 0.483 0.484 0.485 0.485 0.486 0.487 0.488 0.488 0.489 0.490 0.490 0.490 0.491 0.491 0.491 0.490 |-31
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31  
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     0.491 0.490 0.490 0.489 0.489 0.488 0.487 0.486 0.485 0.484 0.483 0.483 0.482 |- 1
                                                                                   |
     0.493 0.492 0.492 0.491 0.490 0.489 0.488 0.487 0.486 0.485 0.484 0.484 0.483 |- 2
                                                                                   |
     0.495 0.495 0.494 0.493 0.492 0.491 0.490 0.489 0.488 0.487 0.485 0.484 0.483 |- 3
                                                                                   |
     0.499 0.498 0.497 0.495 0.494 0.493 0.492 0.490 0.489 0.488 0.487 0.485 0.484 |- 4
                                                                                   |
     0.503 0.502 0.500 0.498 0.497 0.495 0.493 0.492 0.490 0.489 0.488 0.486 0.485 |- 5
                                                                                   |
     0.508 0.506 0.504 0.502 0.500 0.497 0.495 0.493 0.492 0.490 0.489 0.487 0.486 |- 6
                                                                                   |
     0.514 0.511 0.509 0.506 0.503 0.500 0.498 0.495 0.493 0.491 0.490 0.488 0.487 |- 7
                                                                                   |
     0.520 0.517 0.514 0.511 0.507 0.503 0.500 0.497 0.495 0.493 0.491 0.489 0.488 |- 8
                                                                                   |
     0.529 0.525 0.520 0.516 0.511 0.507 0.503 0.500 0.496 0.494 0.492 0.490 0.488 |- 9
                                                                                   |
     0.540 0.534 0.528 0.521 0.516 0.510 0.506 0.502 0.498 0.495 0.493 0.491 0.489 |-10
                                                                                   |
     0.556 0.546 0.536 0.527 0.520 0.514 0.509 0.504 0.500 0.496 0.494 0.492 0.490 |-11
                                                                                   |
     0.580 0.562 0.546 0.534 0.524 0.517 0.511 0.506 0.501 0.498 0.495 0.492 0.490 |-12
                                                                                   |
     0.620 0.579 0.556 0.540 0.528 0.520 0.513 0.507 0.503 0.499 0.495 0.493 0.491 |-13
                                                                                   |
     0.645 0.592 0.563 0.544 0.532 0.522 0.515 0.509 0.504 0.499 0.496 0.493 0.491 |-14
                                                                                   |
     0.664 0.600 0.568 0.547 0.533 0.523 0.516 0.509 0.504 0.500 0.496 0.493 0.491 |-15
                                                                                   |
     0.670 0.602 0.569 0.548 0.534 0.524 0.516 0.510 0.504 0.500 0.496 0.493 0.491 C-16
                                                                                   |
     0.658 0.598 0.567 0.547 0.533 0.523 0.515 0.509 0.504 0.500 0.496 0.493 0.491 |-17
                                                                                   |
     0.638 0.588 0.560 0.543 0.531 0.521 0.514 0.508 0.503 0.499 0.496 0.493 0.491 |-18
                                                                                   |
     0.603 0.573 0.552 0.538 0.527 0.519 0.512 0.507 0.502 0.498 0.495 0.493 0.491 |-19
                                                                                   |
     0.570 0.556 0.542 0.532 0.523 0.516 0.510 0.505 0.501 0.497 0.494 0.492 0.490 |-20
                                                                                   |
     0.550 0.542 0.533 0.525 0.518 0.513 0.508 0.503 0.499 0.496 0.493 0.491 0.490 |-21
                                                                                   |
     0.536 0.531 0.525 0.519 0.514 0.509 0.505 0.501 0.498 0.495 0.493 0.491 0.489 |-22
                                                                                   |
     0.526 0.522 0.518 0.514 0.510 0.506 0.502 0.499 0.496 0.494 0.492 0.490 0.488 |-23
                                                                                   |
     0.518 0.515 0.512 0.509 0.506 0.502 0.499 0.497 0.494 0.492 0.491 0.489 0.487 |-24
                                                                                   |
     0.511 0.509 0.507 0.504 0.502 0.499 0.497 0.495 0.493 0.491 0.489 0.488 0.487 |-25
                                                                                   |
     0.506 0.504 0.503 0.501 0.498 0.496 0.495 0.493 0.491 0.490 0.488 0.487 0.486 |-26
                                                                                   |
     0.501 0.500 0.499 0.497 0.496 0.494 0.493 0.491 0.490 0.489 0.487 0.486 0.485 |-27
                                                                                   |
     0.498 0.497 0.496 0.494 0.493 0.492 0.491 0.490 0.489 0.487 0.486 0.485 0.484 |-28
                                                                                   |
     0.494 0.494 0.493 0.492 0.491 0.490 0.489 0.488 0.487 0.486 0.485 0.484 0.483 |-29
                                                                                   |
     0.492 0.492 0.491 0.490 0.490 0.489 0.488 0.487 0.486 0.485 0.484 0.483 0.482 |-30
                                                                                   |
     0.490 0.490 0.489 0.489 0.488 0.487 0.486 0.486 0.485 0.484 0.483 0.482 0.482 |-31
                                                                                   |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.5418890 долей ПДКмр  (0.46500 постоянный фон)
                                         =  0.3083778 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =     6.0 м
     ( X-столбец 16, Y-строка 16)     Yм =    32.0 м
 При опасном направлении ветра  :      26 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.44 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 05.11.2026 15:51
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  121
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0930000 мг/м3 
                                         0.4650000 долей ПДК
     Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -200:  -100:     0:   100:   200:   300:   363:   425:   487:   548:   609:   667:   726:   781:   836:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  -1235: -1235: -1235: -1235: -1235: -1235: -1233: -1225: -1217: -1202: -1186: -1163: -1140: -1110: -1079:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.497: 0.497: 0.497: 0.497: 0.497: 0.497: 0.496: 0.496: 0.496: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495:
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   79 :   83 :   87 :   93 :   97 :  101 :  105 :  107 :  109 :  113 :  115 :  117 :  120 :  123 :  125 :
Uоп: 0.88 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    887:   937:   983:  1029:  1069:  1109:  1143:  1176:  1203:  1230:  1249:  1269:  1280:  1292:  1296:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  -1042: -1006:  -963:  -920:  -871:  -823:  -770:  -717:  -660:  -603:  -543:  -484:  -422:  -360:  -298:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.495: 0.495: 0.495: 0.494: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.496: 0.496: 0.496:
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  129 :  131 :  133 :  137 :  139 :  141 :  145 :  147 :  150 :  153 :  155 :  157 :  161 :  163 :  165 :
Uоп: 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1300:  1300:  1300:  1300:  1300:  1300:  1298:  1290:  1282:  1267:  1251:  1228:  1205:  1175:  1144:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -235:  -135:   -35:    65:   165:   265:   328:   390:   452:   513:   574:   632:   691:   746:   801:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.497: 0.497: 0.497: 0.497: 0.497: 0.497: 0.496: 0.496: 0.496: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495:
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  169 :  173 :  177 :  183 :  187 :  191 :  195 :  197 :  199 :  203 :  205 :  207 :  210 :  213 :  215 :
Uоп: 0.88 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1107:  1071:  1028:   985:   936:   888:   835:   782:   725:   668:   608:   549:   487:   425:   363:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    852:   902:   948:   994:  1034:  1074:  1108:  1141:  1168:  1195:  1214:  1234:  1245:  1257:  1261:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.495: 0.495: 0.495: 0.494: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.496: 0.496: 0.496:
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  219 :  221 :  223 :  227 :  229 :  231 :  235 :  237 :  240 :  243 :  245 :  247 :  251 :  253 :  255 :
Uоп: 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   200:   100:     0:  -100:  -200:  -263:  -325:  -387:  -448:  -509:  -567:  -626:  -681:  -736:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   1265:  1265:  1265:  1265:  1265:  1265:  1263:  1255:  1247:  1232:  1216:  1193:  1170:  1140:  1109:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.497: 0.497: 0.497: 0.497: 0.497: 0.497: 0.496: 0.496: 0.496: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495:
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  259 :  263 :  267 :  273 :  277 :  281 :  285 :  287 :  289 :  293 :  295 :  297 :  300 :  303 :  305 :
Uоп: 0.88 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -787:  -837:  -883:  -929:  -969: -1009: -1043: -1076: -1103: -1130: -1149: -1169: -1180: -1192: -1196:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   1072:  1036:   993:   950:   901:   853:   800:   747:   690:   633:   573:   514:   452:   390:   328:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.495: 0.495: 0.495: 0.494: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.496: 0.496: 0.496:
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  309 :  311 :  313 :  317 :  319 :  321 :  325 :  327 :  330 :  333 :  335 :  337 :  341 :  343 :  345 :
Uоп: 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1200: -1200: -1200: -1200: -1200: -1200: -1198: -1190: -1182: -1167: -1151: -1128: -1105: -1075: -1044:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    265:   165:    65:   -35:  -135:  -235:  -298:  -360:  -422:  -483:  -544:  -602:  -661:  -716:  -771:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.497: 0.497: 0.497: 0.497: 0.497: 0.497: 0.496: 0.496: 0.496: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495:
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  349 :  353 :  357 :    3 :    7 :   11 :   15 :   17 :   19 :   23 :   25 :   27 :   30 :   33 :   35 :
Uоп: 0.88 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1007:  -971:  -928:  -885:  -836:  -788:  -735:  -682:  -625:  -568:  -508:  -449:  -387:  -325:  -263:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -822:  -872:  -918:  -964: -1004: -1044: -1078: -1111: -1138: -1165: -1184: -1204: -1215: -1227: -1231:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.495: 0.495: 0.495: 0.494: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.495: 0.496: 0.496: 0.496:
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   39 :   41 :   43 :   47 :   49 :   51 :   55 :   57 :   60 :   63 :   65 :   67 :   71 :   73 :   75 :
Uоп: 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 : 0.88 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -200:
----------:
 x=  -1235:
----------:
Qc : 0.497:
Cc : 0.099:
Cф : 0.465:
Фоп:   79 :
Uоп: 0.88 :
   :      :
Ви : 0.024:
Ки : 6001 :
Ви : 0.007:
Ки : 0001 :
~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   -35.0 м,  Y=  1300.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4972967 доли ПДКмр|
                                     |       0.0994593 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   177 град.
                       и скорости ветра  0.59 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|    Фоновая концентрация Cf  |   0.465000 |  93.5 (Вклад источников  6.5%)|
|  1 |005001 6001| П1|     0.0531|   0.024234 |  75.0  |  75.0 | 0.456219286  |
|  2 |005001 0001| Т |     0.0292|   0.008051 |  24.9  | 100.0 | 0.276015013  |
|                        В сумме =   0.497286   100.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000011     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:14
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
005001 0001 Т     2.0        0.20 10.00  0.3142 100.0       15       50                       1.0 1.000 0 0.0379000
005001 6001 П1    2.0                             0.0       15       50      500      500   0 1.0 1.000 0 0.0086400
005001 6002 П1    2.0                             0.0       15       50      500      500   0 1.0 1.000 0 0.0000039


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.2 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |005001 0001|    0.037900| Т  |   0.667349 |   1.46  |    31.1  |
|   2 |005001 6001|    0.008640| П1 |   0.771477 |   0.50  |    11.4  |
|   3 |005001 6002|  0.00000390| П1 |   0.000348 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.046544 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      1.439174 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.94 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.2 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация на постах не задана
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0650000 мг/м3 
                                         0.1625000 долей ПДК

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 100
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.94 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:14
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 6,  Y= 32
                    размеры: длина(по Х)= 3000, ширина(по Y)= 3000, шаг сетки= 100
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0650000 мг/м3 
                                         0.1625000 долей ПДК
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1532 : Y-строка  1  Cmax=  0.169 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169:
Cc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  134 :  136 :  139 :  141 :  143 :  146 :  148 :  151 :  154 :  158 :  161 :  165 :  168 :  172 :  176 :  180 :
Uоп: 2.01 : 1.98 : 1.96 : 1.91 : 1.92 : 1.93 : 1.94 : 1.93 : 1.95 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  184 :  187 :  191 :  195 :  198 :  202 :  205 :  208 :  211 :  214 :  216 :  219 :  221 :  223 :  225 :
Uоп: 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.94 : 1.95 : 1.93 : 1.94 : 1.92 : 1.92 : 1.96 : 1.98 : 1.98 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1432 : Y-строка  2  Cmax=  0.170 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.167: 0.167: 0.167: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.170: 0.170:
Cc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  132 :  134 :  137 :  139 :  141 :  144 :  147 :  150 :  153 :  156 :  160 :  164 :  167 :  171 :  175 :  180 :
Uоп: 1.98 : 1.96 : 1.91 : 1.92 : 1.94 : 1.95 : 1.95 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.170: 0.170: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.167: 0.167: 0.167:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  184 :  188 :  192 :  196 :  200 :  203 :  207 :  210 :  213 :  216 :  218 :  221 :  223 :  225 :  227 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 1.98 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.94 : 1.93 : 1.94 : 1.92 : 1.92 : 1.94 : 1.98 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1332 : Y-строка  3  Cmax=  0.171 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.167: 0.167: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.171: 0.171:
Cc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  130 :  132 :  134 :  137 :  139 :  142 :  145 :  148 :  151 :  155 :  158 :  162 :  166 :  171 :  175 :  180 :
Uоп: 1.96 : 1.91 : 1.92 : 1.94 : 1.95 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.171: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.167: 0.167:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  184 :  188 :  193 :  197 :  201 :  205 :  208 :  212 :  215 :  218 :  220 :  223 :  225 :  227 :  229 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.98 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.95 : 1.93 : 1.93 : 1.92 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1232 : Y-строка  4  Cmax=  0.172 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.167: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.169: 0.169: 0.170: 0.170: 0.171: 0.171: 0.171: 0.172: 0.172: 0.172:
Cc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  128 :  130 :  132 :  134 :  137 :  140 :  142 :  146 :  149 :  153 :  157 :  161 :  165 :  170 :  175 :  180 :
Uоп: 1.91 : 1.92 : 1.92 : 1.95 : 1.96 : 1.96 : 1.96 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.172: 0.172: 0.171: 0.171: 0.171: 0.170: 0.170: 0.169: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.167:
Cc : 0.069: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  184 :  189 :  194 :  198 :  203 :  207 :  210 :  214 :  217 :  220 :  223 :  225 :  228 :  230 :  232 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.98 : 1.96 : 1.96 : 1.95 : 1.94 : 1.92 : 1.91 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1132 : Y-строка  5  Cmax=  0.173 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.171: 0.172: 0.172: 0.173: 0.173: 0.173: 0.173:
Cc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  126 :  128 :  130 :  132 :  134 :  137 :  140 :  143 :  147 :  151 :  155 :  159 :  164 :  169 :  174 :  180 :
Uоп: 1.92 : 1.92 : 1.93 : 1.96 : 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.173: 0.173: 0.173: 0.172: 0.172: 0.171: 0.171: 0.170: 0.170: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168:
Cc : 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  185 :  190 :  195 :  200 :  204 :  209 :  213 :  216 :  219 :  222 :  225 :  228 :  230 :  232 :  234 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.98 : 1.96 : 1.96 : 1.95 : 1.92 : 1.92 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1032 : Y-строка  6  Cmax=  0.175 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.172: 0.172: 0.173: 0.174: 0.174: 0.175: 0.175: 0.175:
Cc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.069: 0.070: 0.070: 0.070: 0.070: 0.070:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  123 :  125 :  127 :  129 :  132 :  134 :  137 :  141 :  144 :  148 :  153 :  157 :  163 :  168 :  174 :  179 :
Uоп: 1.93 : 1.93 : 1.96 : 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.175: 0.175: 0.174: 0.174: 0.173: 0.172: 0.172: 0.171: 0.170: 0.170: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168:
Cc : 0.070: 0.070: 0.070: 0.070: 0.069: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  185 :  191 :  196 :  202 :  207 :  211 :  215 :  219 :  222 :  225 :  228 :  231 :  233 :  235 :  237 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.98 : 1.96 : 1.96 : 1.95 : 1.92 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   932 : Y-строка  7  Cmax=  0.178 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.168: 0.168: 0.169: 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.172: 0.173: 0.174: 0.175: 0.176: 0.177: 0.177: 0.178: 0.178:
Cc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.069: 0.070: 0.070: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  120 :  122 :  124 :  126 :  128 :  131 :  134 :  137 :  141 :  145 :  150 :  155 :  161 :  167 :  173 :  179 :
Uоп: 1.94 : 1.96 : 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.178: 0.177: 0.177: 0.176: 0.175: 0.174: 0.173: 0.172: 0.171: 0.170: 0.170: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168:
Cc : 0.071: 0.071: 0.071: 0.070: 0.070: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  186 :  192 :  198 :  204 :  209 :  214 :  218 :  222 :  225 :  228 :  231 :  233 :  236 :  238 :  239 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.94 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   832 : Y-строка  8  Cmax=  0.182 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.168: 0.168: 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.172: 0.173: 0.174: 0.175: 0.177: 0.178: 0.179: 0.181: 0.181: 0.182:
Cc : 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.070: 0.070: 0.071: 0.071: 0.072: 0.072: 0.073: 0.073:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  117 :  119 :  121 :  123 :  125 :  128 :  131 :  134 :  138 :  142 :  147 :  152 :  158 :  165 :  172 :  179 :
Uоп: 1.93 : 1.96 : 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.181: 0.181: 0.179: 0.178: 0.177: 0.176: 0.174: 0.173: 0.172: 0.171: 0.170: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168:
Cc : 0.073: 0.072: 0.072: 0.071: 0.071: 0.070: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  187 :  194 :  200 :  207 :  212 :  217 :  221 :  225 :  229 :  232 :  234 :  237 :  239 :  241 :  242 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.96 : 1.96 : 1.95 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   732 : Y-строка  9  Cmax=  0.186 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.168: 0.169: 0.169: 0.170: 0.170: 0.171: 0.173: 0.174: 0.176: 0.177: 0.179: 0.181: 0.183: 0.185: 0.186: 0.186:
Cc : 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.070: 0.070: 0.071: 0.072: 0.073: 0.073: 0.074: 0.074: 0.075:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  114 :  116 :  118 :  119 :  122 :  124 :  127 :  130 :  134 :  138 :  143 :  149 :  156 :  163 :  171 :  179 :
Uоп: 1.95 : 1.96 : 1.96 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.021: 0.021:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.186: 0.185: 0.184: 0.182: 0.180: 0.178: 0.176: 0.174: 0.173: 0.172: 0.171: 0.170: 0.169: 0.169: 0.168:
Cc : 0.074: 0.074: 0.073: 0.073: 0.072: 0.071: 0.070: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  188 :  196 :  203 :  210 :  216 :  221 :  225 :  229 :  233 :  235 :  238 :  240 :  242 :  244 :  245 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.98 : 1.96 : 1.95 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   632 : Y-строка 10  Cmax=  0.193 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.168: 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.172: 0.174: 0.175: 0.177: 0.180: 0.183: 0.185: 0.188: 0.191: 0.192: 0.193:
Cc : 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.070: 0.071: 0.072: 0.073: 0.074: 0.075: 0.076: 0.077: 0.077:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  111 :  112 :  114 :  116 :  118 :  120 :  123 :  126 :  129 :  134 :  139 :  145 :  152 :  160 :  169 :  179 :
Uоп: 1.94 : 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.025: 0.027: 0.028:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.193: 0.191: 0.189: 0.186: 0.183: 0.180: 0.178: 0.176: 0.174: 0.172: 0.171: 0.170: 0.169: 0.169: 0.168:
Cc : 0.077: 0.076: 0.075: 0.074: 0.073: 0.072: 0.071: 0.070: 0.070: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  189 :  198 :  207 :  214 :  220 :  225 :  230 :  234 :  237 :  240 :  242 :  244 :  246 :  247 :  249 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.96 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.027: 0.026: 0.023: 0.020: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   532 : Y-строка 11  Cmax=  0.203 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.169: 0.169: 0.170: 0.170: 0.171: 0.173: 0.175: 0.177: 0.179: 0.182: 0.186: 0.190: 0.194: 0.198: 0.202: 0.203:
Cc : 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.070: 0.071: 0.072: 0.073: 0.074: 0.076: 0.078: 0.079: 0.081: 0.081:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  108 :  109 :  110 :  112 :  113 :  115 :  118 :  121 :  124 :  128 :  133 :  140 :  147 :  157 :  167 :  179 :
Uоп: 1.96 : 1.96 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.024: 0.029: 0.033: 0.036: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.202: 0.199: 0.195: 0.191: 0.187: 0.183: 0.179: 0.177: 0.175: 0.173: 0.172: 0.171: 0.170: 0.169: 0.169:
Cc : 0.081: 0.080: 0.078: 0.076: 0.075: 0.073: 0.072: 0.071: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  191 :  202 :  211 :  219 :  226 :  231 :  235 :  239 :  242 :  244 :  246 :  248 :  250 :  251 :  252 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.96 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.036: 0.033: 0.029: 0.025: 0.021: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   432 : Y-строка 12  Cmax=  0.217 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.172: 0.173: 0.175: 0.178: 0.181: 0.185: 0.190: 0.196: 0.203: 0.209: 0.215: 0.217:
Cc : 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.070: 0.071: 0.072: 0.074: 0.076: 0.078: 0.081: 0.084: 0.086: 0.087:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  104 :  105 :  106 :  108 :  109 :  111 :  113 :  115 :  118 :  122 :  127 :  133 :  141 :  151 :  164 :  179 :
Uоп: 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.024: 0.030: 0.036: 0.043: 0.049: 0.051:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.216: 0.210: 0.204: 0.197: 0.191: 0.186: 0.182: 0.178: 0.176: 0.174: 0.172: 0.171: 0.170: 0.169: 0.169:
Cc : 0.086: 0.084: 0.082: 0.079: 0.076: 0.074: 0.073: 0.071: 0.070: 0.070: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  193 :  207 :  217 :  226 :  232 :  237 :  241 :  244 :  247 :  249 :  251 :  252 :  254 :  255 :  256 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.98 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.050: 0.044: 0.038: 0.031: 0.025: 0.020: 0.017: 0.014: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   332 : Y-строка 13  Cmax=  0.248 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.172: 0.174: 0.176: 0.179: 0.183: 0.187: 0.194: 0.202: 0.212: 0.226: 0.241: 0.248:
Cc : 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.070: 0.070: 0.072: 0.073: 0.075: 0.077: 0.081: 0.085: 0.090: 0.096: 0.099:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  101 :  101 :  102 :  103 :  104 :  106 :  107 :  109 :  112 :  115 :  119 :  125 :  132 :  144 :  159 :  178 :
Uоп: 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.018: 0.022: 0.028: 0.036: 0.046: 0.056: 0.070: 0.078:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.243: 0.229: 0.214: 0.204: 0.195: 0.188: 0.183: 0.179: 0.177: 0.174: 0.173: 0.171: 0.170: 0.169: 0.169:
Cc : 0.097: 0.092: 0.086: 0.081: 0.078: 0.075: 0.073: 0.072: 0.071: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  198 :  214 :  226 :  234 :  240 :  245 :  248 :  250 :  252 :  254 :  256 :  257 :  258 :  259 :  259 :
Uоп: 0.50 : 0.50 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.98 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.073: 0.059: 0.048: 0.037: 0.029: 0.023: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   232 : Y-строка 14  Cmax=  0.325 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=177)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.173: 0.174: 0.177: 0.180: 0.184: 0.189: 0.197: 0.208: 0.223: 0.251: 0.292: 0.325:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.070: 0.071: 0.072: 0.074: 0.076: 0.079: 0.083: 0.089: 0.101: 0.117: 0.130:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   97 :   97 :   98 :   99 :   99 :  100 :  101 :  103 :  104 :  107 :  110 :  114 :  120 :  130 :  149 :  177 :
Uоп: 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.50 : 0.50 : 2.85 : 2.59 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.024: 0.031: 0.042: 0.054: 0.080: 0.126: 0.159:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.007: 0.009: 0.004: 0.004:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.301: 0.257: 0.228: 0.210: 0.199: 0.191: 0.185: 0.181: 0.177: 0.175: 0.173: 0.171: 0.170: 0.169: 0.169:
Cc : 0.120: 0.103: 0.091: 0.084: 0.079: 0.076: 0.074: 0.072: 0.071: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  207 :  227 :  238 :  245 :  250 :  253 :  255 :  257 :  258 :  260 :  261 :  261 :  262 :  263 :  263 :
Uоп: 2.78 : 0.50 : 0.50 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.134: 0.086: 0.058: 0.044: 0.033: 0.025: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.004: 0.009: 0.007: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   132 : Y-строка 15  Cmax=  0.575 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=174)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.173: 0.175: 0.177: 0.180: 0.185: 0.191: 0.199: 0.212: 0.234: 0.282: 0.404: 0.575:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.070: 0.071: 0.072: 0.074: 0.076: 0.080: 0.085: 0.094: 0.113: 0.161: 0.230:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   93 :   93 :   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   96 :   97 :   98 :   99 :  101 :  105 :  111 :  127 :  174 :
Uоп: 1.96 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.50 : 3.01 : 2.27 : 1.88 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.016: 0.020: 0.026: 0.034: 0.046: 0.065: 0.115: 0.237: 0.409:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.007: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.438: 0.296: 0.240: 0.214: 0.201: 0.192: 0.186: 0.181: 0.178: 0.175: 0.173: 0.172: 0.170: 0.170: 0.169:
Cc : 0.175: 0.119: 0.096: 0.086: 0.080: 0.077: 0.074: 0.072: 0.071: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  228 :  247 :  254 :  258 :  261 :  262 :  263 :  264 :  265 :  265 :  266 :  266 :  266 :  267 :  267 :
Uоп: 2.18 : 2.82 : 0.50 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.271: 0.130: 0.070: 0.049: 0.036: 0.027: 0.021: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.007: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    32 : Y-строка 16  Cmax=  0.833 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра= 27)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.173: 0.175: 0.177: 0.181: 0.185: 0.191: 0.200: 0.213: 0.237: 0.294: 0.472: 0.833:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.070: 0.071: 0.072: 0.074: 0.076: 0.080: 0.085: 0.095: 0.118: 0.189: 0.333:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   88 :   87 :   87 :   85 :   81 :   27 :
Uоп: 1.96 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.50 : 2.84 : 2.09 : 1.45 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.016: 0.020: 0.026: 0.034: 0.047: 0.068: 0.128: 0.305: 0.667:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.007: 0.003: 0.004: 0.004:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.533: 0.313: 0.244: 0.216: 0.202: 0.192: 0.186: 0.181: 0.178: 0.175: 0.173: 0.172: 0.170: 0.170: 0.169:
Cc : 0.213: 0.125: 0.098: 0.086: 0.081: 0.077: 0.074: 0.073: 0.071: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  281 :  275 :  274 :  273 :  272 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :
Uоп: 2.01 : 2.69 : 0.50 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.367: 0.147: 0.074: 0.050: 0.036: 0.027: 0.021: 0.017: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.004: 0.003: 0.007: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -68 : Y-строка 17  Cmax=  0.448 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  4)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.173: 0.175: 0.177: 0.180: 0.185: 0.190: 0.199: 0.211: 0.231: 0.270: 0.357: 0.448:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.070: 0.071: 0.072: 0.074: 0.076: 0.079: 0.084: 0.092: 0.108: 0.143: 0.179:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   86 :   85 :   85 :   84 :   84 :   83 :   83 :   82 :   81 :   79 :   77 :   74 :   69 :   61 :   43 :    4 :
Uоп: 1.96 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.50 : 3.12 : 2.43 : 2.13 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.016: 0.020: 0.025: 0.033: 0.045: 0.061: 0.104: 0.190: 0.282:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.007: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.377: 0.282: 0.236: 0.213: 0.200: 0.192: 0.185: 0.181: 0.177: 0.175: 0.173: 0.172: 0.170: 0.170: 0.169:
Cc : 0.151: 0.113: 0.095: 0.085: 0.080: 0.077: 0.074: 0.072: 0.071: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  322 :  302 :  292 :  287 :  284 :  281 :  280 :  278 :  278 :  277 :  276 :  276 :  275 :  275 :  275 :
Uоп: 2.35 : 3.02 : 0.50 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.211: 0.115: 0.067: 0.047: 0.035: 0.026: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.007: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -168 : Y-строка 18  Cmax=  0.287 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.173: 0.174: 0.177: 0.179: 0.184: 0.189: 0.196: 0.206: 0.219: 0.242: 0.267: 0.287:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.070: 0.071: 0.072: 0.073: 0.075: 0.078: 0.082: 0.088: 0.097: 0.107: 0.115:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   82 :   81 :   81 :   80 :   79 :   78 :   77 :   75 :   73 :   70 :   67 :   62 :   55 :   45 :   27 :    2 :
Uоп: 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.50 : 0.50 : 3.10 : 2.89 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.023: 0.030: 0.040: 0.050: 0.070: 0.101: 0.121:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.007: 0.009: 0.004: 0.004:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.273: 0.246: 0.223: 0.208: 0.197: 0.190: 0.184: 0.180: 0.177: 0.175: 0.173: 0.171: 0.170: 0.169: 0.169:
Cc : 0.109: 0.099: 0.089: 0.083: 0.079: 0.076: 0.074: 0.072: 0.071: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  337 :  320 :  307 :  299 :  294 :  290 :  287 :  285 :  284 :  282 :  281 :  280 :  280 :  279 :  278 :
Uоп: 3.03 : 0.50 : 0.50 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.106: 0.075: 0.053: 0.042: 0.032: 0.025: 0.019: 0.016: 0.013: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.004: 0.009: 0.007: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -268 : Y-строка 19  Cmax=  0.234 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.172: 0.174: 0.176: 0.178: 0.182: 0.186: 0.192: 0.200: 0.209: 0.218: 0.229: 0.234:
Cc : 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.070: 0.070: 0.071: 0.073: 0.075: 0.077: 0.080: 0.083: 0.087: 0.092: 0.094:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   78 :   77 :   76 :   75 :   74 :   73 :   71 :   69 :   66 :   62 :   58 :   52 :   44 :   33 :   19 :    2 :
Uоп: 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.027: 0.034: 0.042: 0.049: 0.060: 0.065:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.230: 0.220: 0.210: 0.201: 0.193: 0.187: 0.183: 0.179: 0.176: 0.174: 0.172: 0.171: 0.170: 0.169: 0.169:
Cc : 0.092: 0.088: 0.084: 0.080: 0.077: 0.075: 0.073: 0.072: 0.071: 0.070: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  344 :  329 :  318 :  309 :  303 :  298 :  295 :  292 :  290 :  288 :  286 :  285 :  284 :  283 :  282 :
Uоп: 0.50 : 0.50 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.98 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.061: 0.051: 0.044: 0.035: 0.028: 0.022: 0.018: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -368 : Y-строка 20  Cmax=  0.211 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.172: 0.173: 0.175: 0.177: 0.180: 0.184: 0.188: 0.194: 0.199: 0.205: 0.209: 0.211:
Cc : 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.070: 0.071: 0.072: 0.074: 0.075: 0.077: 0.080: 0.082: 0.084: 0.085:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   75 :   73 :   72 :   71 :   69 :   68 :   65 :   63 :   60 :   56 :   51 :   44 :   36 :   27 :   15 :    1 :
Uоп: 1.96 : 1.96 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.019: 0.023: 0.028: 0.033: 0.039: 0.044: 0.046:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.210: 0.206: 0.200: 0.195: 0.189: 0.185: 0.181: 0.178: 0.175: 0.174: 0.172: 0.171: 0.170: 0.169: 0.169:
Cc : 0.084: 0.082: 0.080: 0.078: 0.076: 0.074: 0.072: 0.071: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  348 :  335 :  325 :  317 :  310 :  305 :  301 :  298 :  295 :  293 :  291 :  289 :  288 :  287 :  286 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.98 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.044: 0.040: 0.034: 0.029: 0.024: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -468 : Y-строка 21  Cmax=  0.199 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.168: 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.173: 0.174: 0.176: 0.178: 0.181: 0.185: 0.188: 0.192: 0.195: 0.198: 0.199:
Cc : 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.070: 0.070: 0.071: 0.073: 0.074: 0.075: 0.077: 0.078: 0.079: 0.080:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   71 :   70 :   68 :   67 :   65 :   63 :   60 :   57 :   54 :   50 :   44 :   38 :   31 :   22 :   12 :    1 :
Uоп: 1.96 : 1.96 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.026: 0.030: 0.032: 0.034:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.198: 0.196: 0.193: 0.189: 0.185: 0.182: 0.179: 0.176: 0.174: 0.173: 0.172: 0.170: 0.170: 0.169: 0.169:
Cc : 0.079: 0.078: 0.077: 0.076: 0.074: 0.073: 0.072: 0.071: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  350 :  340 :  331 :  323 :  317 :  311 :  307 :  303 :  300 :  298 :  295 :  293 :  292 :  290 :  289 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.96 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.030: 0.027: 0.023: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -568 : Y-строка 22  Cmax=  0.191 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.168: 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.172: 0.173: 0.175: 0.177: 0.179: 0.181: 0.184: 0.186: 0.188: 0.190: 0.191:
Cc : 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.070: 0.071: 0.071: 0.073: 0.074: 0.074: 0.075: 0.076: 0.076:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   68 :   66 :   65 :   63 :   61 :   59 :   56 :   53 :   49 :   45 :   39 :   33 :   27 :   19 :   10 :    1 :
Uоп: 1.94 : 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.025:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.189: 0.187: 0.184: 0.182: 0.179: 0.177: 0.175: 0.173: 0.172: 0.171: 0.170: 0.169: 0.169: 0.168:
Cc : 0.076: 0.075: 0.075: 0.074: 0.073: 0.072: 0.071: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  352 :  343 :  335 :  328 :  322 :  316 :  312 :  308 :  305 :  302 :  299 :  297 :  296 :  294 :  292 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.98 : 1.96 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -668 : Y-строка 23  Cmax=  0.185 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.168: 0.169: 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.172: 0.174: 0.175: 0.177: 0.178: 0.180: 0.182: 0.183: 0.184: 0.185:
Cc : 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.070: 0.071: 0.071: 0.072: 0.073: 0.073: 0.074: 0.074:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   65 :   63 :   61 :   59 :   57 :   55 :   52 :   48 :   45 :   40 :   35 :   30 :   23 :   16 :    9 :    1 :
Uоп: 1.95 : 1.96 : 1.96 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.184: 0.183: 0.182: 0.181: 0.179: 0.177: 0.175: 0.174: 0.173: 0.171: 0.170: 0.170: 0.169: 0.169: 0.168:
Cc : 0.074: 0.073: 0.073: 0.072: 0.071: 0.071: 0.070: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  353 :  345 :  338 :  331 :  326 :  321 :  316 :  312 :  309 :  306 :  303 :  301 :  299 :  297 :  296 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.98 : 1.96 : 1.95 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -768 : Y-строка 24  Cmax=  0.180 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.168: 0.168: 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.171: 0.172: 0.174: 0.175: 0.176: 0.177: 0.178: 0.179: 0.180: 0.180:
Cc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.069: 0.070: 0.070: 0.071: 0.071: 0.072: 0.072: 0.072:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   62 :   60 :   58 :   56 :   54 :   51 :   48 :   45 :   41 :   37 :   32 :   27 :   21 :   14 :    8 :    1 :
Uоп: 1.95 : 1.96 : 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.180: 0.179: 0.178: 0.177: 0.176: 0.175: 0.174: 0.173: 0.172: 0.171: 0.170: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168:
Cc : 0.072: 0.072: 0.071: 0.071: 0.070: 0.070: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  354 :  347 :  340 :  334 :  329 :  324 :  320 :  316 :  313 :  310 :  307 :  304 :  302 :  300 :  299 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.98 : 1.96 : 1.94 : 1.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -868 : Y-строка 25  Cmax=  0.177 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.171: 0.172: 0.173: 0.174: 0.175: 0.176: 0.176: 0.177: 0.177:
Cc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.069: 0.070: 0.070: 0.070: 0.071: 0.071: 0.071:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   59 :   57 :   55 :   53 :   50 :   48 :   45 :   41 :   38 :   34 :   29 :   24 :   19 :   13 :    7 :    1 :
Uоп: 1.94 : 1.95 : 1.96 : 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.177: 0.176: 0.176: 0.175: 0.174: 0.173: 0.172: 0.172: 0.171: 0.170: 0.169: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168:
Cc : 0.071: 0.071: 0.070: 0.070: 0.070: 0.069: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  354 :  348 :  342 :  337 :  332 :  327 :  323 :  319 :  316 :  313 :  310 :  308 :  305 :  303 :  302 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.96 : 1.96 : 1.95 : 1.94 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -968 : Y-строка 26  Cmax=  0.175 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.169: 0.169: 0.170: 0.170: 0.171: 0.172: 0.173: 0.173: 0.174: 0.174: 0.174: 0.175:
Cc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.070: 0.070: 0.070:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   56 :   54 :   52 :   50 :   47 :   45 :   42 :   38 :   35 :   31 :   27 :   22 :   17 :   12 :    6 :    1 :
Uоп: 1.93 : 1.93 : 1.94 : 1.96 : 1.96 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.175: 0.174: 0.174: 0.173: 0.173: 0.172: 0.171: 0.171: 0.170: 0.169: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168:
Cc : 0.070: 0.070: 0.070: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  355 :  349 :  344 :  339 :  334 :  330 :  326 :  322 :  319 :  316 :  313 :  311 :  308 :  306 :  304 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.98 : 1.96 : 1.94 : 1.93 : 1.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1068 : Y-строка 27  Cmax=  0.173 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.167: 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.169: 0.169: 0.170: 0.170: 0.171: 0.171: 0.172: 0.172: 0.172: 0.173: 0.173:
Cc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   53 :   52 :   50 :   47 :   45 :   42 :   39 :   36 :   32 :   29 :   24 :   20 :   15 :   11 :    6 :    0 :
Uоп: 1.92 : 1.93 : 1.93 : 1.94 : 1.96 : 1.96 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.173: 0.172: 0.172: 0.172: 0.171: 0.171: 0.170: 0.170: 0.169: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.167:
Cc : 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  355 :  350 :  345 :  341 :  336 :  332 :  328 :  325 :  321 :  318 :  316 :  313 :  311 :  309 :  307 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.95 : 1.94 : 1.92 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1168 : Y-строка 28  Cmax=  0.171 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.167: 0.167: 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.170: 0.170: 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.171:
Cc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   51 :   49 :   47 :   45 :   42 :   40 :   37 :   34 :   30 :   27 :   23 :   19 :   14 :   10 :    5 :    0 :
Uоп: 1.94 : 1.92 : 1.93 : 1.93 : 1.94 : 1.96 : 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.170: 0.170: 0.170: 0.169: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.167:
Cc : 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  356 :  351 :  347 :  342 :  338 :  334 :  330 :  327 :  324 :  321 :  318 :  316 :  313 :  311 :  309 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.98 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.93 : 1.94 : 1.92 : 1.91 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1268 : Y-строка 29  Cmax=  0.170 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.167: 0.167: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170:
Cc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   49 :   47 :   45 :   43 :   40 :   37 :   35 :   32 :   28 :   25 :   21 :   17 :   13 :    9 :    5 :    0 :
Uоп: 1.96 : 1.91 : 1.92 : 1.93 : 1.93 : 1.95 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.98 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.167: 0.167:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  356 :  352 :  348 :  344 :  340 :  336 :  332 :  329 :  326 :  323 :  320 :  318 :  316 :  313 :  311 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.98 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.94 : 1.93 : 1.94 : 1.92 : 1.91 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1368 : Y-строка 30  Cmax=  0.169 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169:
Cc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   47 :   45 :   43 :   40 :   38 :   35 :   33 :   30 :   27 :   23 :   20 :   16 :   12 :    8 :    4 :    0 :
Uоп: 1.98 : 1.96 : 1.91 : 1.92 : 1.93 : 1.94 : 1.95 : 1.94 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.167: 0.167: 0.167:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  356 :  352 :  348 :  345 :  341 :  337 :  334 :  331 :  328 :  325 :  322 :  320 :  318 :  316 :  314 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.95 : 1.93 : 1.93 : 1.92 : 1.91 : 1.96 : 1.98 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1468 : Y-строка 31  Cmax=  0.169 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169:
Cc : 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   45 :   43 :   41 :   39 :   36 :   34 :   31 :   28 :   25 :   22 :   19 :   15 :   11 :    8 :    4 :    0 :
Uоп: 2.03 : 1.98 : 1.96 : 1.94 : 1.92 : 1.92 : 1.94 : 1.93 : 1.95 : 1.96 : 1.94 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167: 0.167:
Cc : 0.068: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  357 :  353 :  349 :  346 :  342 :  339 :  336 :  332 :  330 :  327 :  324 :  322 :  320 :  318 :  316 :
Uоп: 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.96 : 1.94 : 1.95 : 1.94 : 1.94 : 1.93 : 1.92 : 1.91 : 1.96 : 1.98 : 2.02 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=     6.0 м,  Y=    32.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.8333638 доли ПДКмр|
                                     |       0.3333455 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    27 град.
                       и скорости ветра  1.45 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|    Фоновая концентрация Cf  |   0.162500 |  19.5 (Вклад источников 80.5%)|
|  1 |005001 0001| Т |     0.0379|   0.666782 |  99.4  |  99.4 |  17.5931892  |
|                        В сумме =   0.829282    99.4                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.004082     0.6                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:14
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=        6 м;  Y=       32 |
      |  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0650000 мг/м3 
                                         0.1625000 долей ПДК
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|---
 1-| 0.167 0.167 0.167 0.167 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.167 0.167 0.167 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.170 0.170 0.170 0.170 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.167 0.167 0.168 0.168 0.168 0.168 0.169 0.169 0.169 0.169 0.170 0.170 0.170 0.170 0.171 0.171 0.171 0.170 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.167 0.168 0.168 0.168 0.168 0.169 0.169 0.169 0.170 0.170 0.171 0.171 0.171 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.168 0.168 0.168 0.168 0.169 0.169 0.169 0.170 0.171 0.171 0.172 0.172 0.173 0.173 0.173 0.173 0.173 0.173 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.168 0.168 0.168 0.169 0.169 0.169 0.170 0.171 0.172 0.172 0.173 0.174 0.174 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.168 0.168 0.169 0.169 0.169 0.170 0.171 0.172 0.173 0.174 0.175 0.176 0.177 0.177 0.178 0.178 0.178 0.177 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.168 0.168 0.169 0.169 0.170 0.171 0.172 0.173 0.174 0.175 0.177 0.178 0.179 0.181 0.181 0.182 0.181 0.181 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.168 0.169 0.169 0.170 0.170 0.171 0.173 0.174 0.176 0.177 0.179 0.181 0.183 0.185 0.186 0.186 0.186 0.185 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.168 0.169 0.169 0.170 0.171 0.172 0.174 0.175 0.177 0.180 0.183 0.185 0.188 0.191 0.192 0.193 0.193 0.191 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.169 0.169 0.170 0.170 0.171 0.173 0.175 0.177 0.179 0.182 0.186 0.190 0.194 0.198 0.202 0.203 0.202 0.199 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.169 0.169 0.170 0.171 0.172 0.173 0.175 0.178 0.181 0.185 0.190 0.196 0.203 0.209 0.215 0.217 0.216 0.210 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.169 0.169 0.170 0.171 0.172 0.174 0.176 0.179 0.183 0.187 0.194 0.202 0.212 0.226 0.241 0.248 0.243 0.229 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.169 0.169 0.170 0.171 0.173 0.174 0.177 0.180 0.184 0.189 0.197 0.208 0.223 0.251 0.292 0.325 0.301 0.257 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.169 0.169 0.170 0.171 0.173 0.175 0.177 0.180 0.185 0.191 0.199 0.212 0.234 0.282 0.404 0.575 0.438 0.296 |-15
                                                                                                                 |
16-C 0.169 0.169 0.170 0.171 0.173 0.175 0.177 0.181 0.185 0.191 0.200 0.213 0.237 0.294 0.472 0.833 0.533 0.313 C-16
                                                                                                                 |
17-| 0.169 0.169 0.170 0.171 0.173 0.175 0.177 0.180 0.185 0.190 0.199 0.211 0.231 0.270 0.357 0.448 0.377 0.282 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.169 0.169 0.170 0.171 0.173 0.174 0.177 0.179 0.184 0.189 0.196 0.206 0.219 0.242 0.267 0.287 0.273 0.246 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.169 0.169 0.170 0.171 0.172 0.174 0.176 0.178 0.182 0.186 0.192 0.200 0.209 0.218 0.229 0.234 0.230 0.220 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.169 0.169 0.170 0.171 0.172 0.173 0.175 0.177 0.180 0.184 0.188 0.194 0.199 0.205 0.209 0.211 0.210 0.206 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.168 0.169 0.169 0.170 0.171 0.173 0.174 0.176 0.178 0.181 0.185 0.188 0.192 0.195 0.198 0.199 0.198 0.196 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.168 0.169 0.169 0.170 0.171 0.172 0.173 0.175 0.177 0.179 0.181 0.184 0.186 0.188 0.190 0.191 0.190 0.189 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.168 0.169 0.169 0.169 0.170 0.171 0.172 0.174 0.175 0.177 0.178 0.180 0.182 0.183 0.184 0.185 0.184 0.183 |-23
                                                                                                                 |
24-| 0.168 0.168 0.169 0.169 0.170 0.171 0.171 0.172 0.174 0.175 0.176 0.177 0.178 0.179 0.180 0.180 0.180 0.179 |-24
                                                                                                                 |
25-| 0.168 0.168 0.168 0.169 0.169 0.170 0.171 0.171 0.172 0.173 0.174 0.175 0.176 0.176 0.177 0.177 0.177 0.176 |-25
                                                                                                                 |
26-| 0.168 0.168 0.168 0.169 0.169 0.169 0.170 0.170 0.171 0.172 0.173 0.173 0.174 0.174 0.174 0.175 0.175 0.174 |-26
                                                                                                                 |
27-| 0.167 0.168 0.168 0.168 0.169 0.169 0.169 0.170 0.170 0.171 0.171 0.172 0.172 0.172 0.173 0.173 0.173 0.172 |-27
                                                                                                                 |
28-| 0.167 0.167 0.168 0.168 0.168 0.169 0.169 0.169 0.169 0.170 0.170 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 |-28
                                                                                                                 |
29-| 0.167 0.167 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.169 0.169 0.169 0.169 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 |-29
                                                                                                                 |
30-| 0.167 0.167 0.167 0.167 0.168 0.168 0.168 0.168 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 |-30
                                                                                                                 |
31-| 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 |-31
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31  
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     0.169 0.169 0.169 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.167 0.167 0.167 0.167 |- 1
                                                                                   |
     0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.167 0.167 0.167 |- 2
                                                                                   |
     0.170 0.170 0.170 0.169 0.169 0.169 0.169 0.168 0.168 0.168 0.168 0.167 0.167 |- 3
                                                                                   |
     0.171 0.171 0.171 0.170 0.170 0.169 0.169 0.169 0.168 0.168 0.168 0.168 0.167 |- 4
                                                                                   |
     0.173 0.172 0.172 0.171 0.171 0.170 0.170 0.169 0.169 0.168 0.168 0.168 0.168 |- 5
                                                                                   |
     0.174 0.174 0.173 0.172 0.172 0.171 0.170 0.170 0.169 0.169 0.168 0.168 0.168 |- 6
                                                                                   |
     0.177 0.176 0.175 0.174 0.173 0.172 0.171 0.170 0.170 0.169 0.169 0.168 0.168 |- 7
                                                                                   |
     0.179 0.178 0.177 0.176 0.174 0.173 0.172 0.171 0.170 0.169 0.169 0.168 0.168 |- 8
                                                                                   |
     0.184 0.182 0.180 0.178 0.176 0.174 0.173 0.172 0.171 0.170 0.169 0.169 0.168 |- 9
                                                                                   |
     0.189 0.186 0.183 0.180 0.178 0.176 0.174 0.172 0.171 0.170 0.169 0.169 0.168 |-10
                                                                                   |
     0.195 0.191 0.187 0.183 0.179 0.177 0.175 0.173 0.172 0.171 0.170 0.169 0.169 |-11
                                                                                   |
     0.204 0.197 0.191 0.186 0.182 0.178 0.176 0.174 0.172 0.171 0.170 0.169 0.169 |-12
                                                                                   |
     0.214 0.204 0.195 0.188 0.183 0.179 0.177 0.174 0.173 0.171 0.170 0.169 0.169 |-13
                                                                                   |
     0.228 0.210 0.199 0.191 0.185 0.181 0.177 0.175 0.173 0.171 0.170 0.169 0.169 |-14
                                                                                   |
     0.240 0.214 0.201 0.192 0.186 0.181 0.178 0.175 0.173 0.172 0.170 0.170 0.169 |-15
                                                                                   |
     0.244 0.216 0.202 0.192 0.186 0.181 0.178 0.175 0.173 0.172 0.170 0.170 0.169 C-16
                                                                                   |
     0.236 0.213 0.200 0.192 0.185 0.181 0.177 0.175 0.173 0.172 0.170 0.170 0.169 |-17
                                                                                   |
     0.223 0.208 0.197 0.190 0.184 0.180 0.177 0.175 0.173 0.171 0.170 0.169 0.169 |-18
                                                                                   |
     0.210 0.201 0.193 0.187 0.183 0.179 0.176 0.174 0.172 0.171 0.170 0.169 0.169 |-19
                                                                                   |
     0.200 0.195 0.189 0.185 0.181 0.178 0.175 0.174 0.172 0.171 0.170 0.169 0.169 |-20
                                                                                   |
     0.193 0.189 0.185 0.182 0.179 0.176 0.174 0.173 0.172 0.170 0.170 0.169 0.169 |-21
                                                                                   |
     0.187 0.184 0.182 0.179 0.177 0.175 0.173 0.172 0.171 0.170 0.169 0.169 0.168 |-22
                                                                                   |
     0.182 0.181 0.179 0.177 0.175 0.174 0.173 0.171 0.170 0.170 0.169 0.169 0.168 |-23
                                                                                   |
     0.178 0.177 0.176 0.175 0.174 0.173 0.172 0.171 0.170 0.169 0.169 0.168 0.168 |-24
                                                                                   |
     0.176 0.175 0.174 0.173 0.172 0.172 0.171 0.170 0.169 0.169 0.169 0.168 0.168 |-25
                                                                                   |
     0.174 0.173 0.173 0.172 0.171 0.171 0.170 0.169 0.169 0.169 0.168 0.168 0.168 |-26
                                                                                   |
     0.172 0.172 0.171 0.171 0.170 0.170 0.169 0.169 0.169 0.168 0.168 0.168 0.167 |-27
                                                                                   |
     0.171 0.171 0.170 0.170 0.170 0.169 0.169 0.169 0.168 0.168 0.168 0.168 0.167 |-28
                                                                                   |
     0.170 0.170 0.169 0.169 0.169 0.169 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.167 0.167 |-29
                                                                                   |
     0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.167 0.167 0.167 |-30
                                                                                   |
     0.169 0.169 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 |-31
                                                                                   |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.8333638 долей ПДКмр  (0.16250 постоянный фон)
                                         =  0.3333455 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =     6.0 м
     ( X-столбец 16, Y-строка 16)     Yм =    32.0 м
 При опасном направлении ветра  :      27 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.45 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 05.11.2026 15:51
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  121
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0650000 мг/м3 
                                         0.1625000 долей ПДК
     Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -200:  -100:     0:   100:   200:   300:   363:   425:   487:   548:   609:   667:   726:   781:   836:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  -1235: -1235: -1235: -1235: -1235: -1235: -1233: -1225: -1217: -1202: -1186: -1163: -1140: -1110: -1079:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   79 :   83 :   87 :   93 :   97 :  101 :  105 :  107 :  109 :  113 :  115 :  117 :  120 :  123 :  125 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    887:   937:   983:  1029:  1069:  1109:  1143:  1176:  1203:  1230:  1249:  1269:  1280:  1292:  1296:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  -1042: -1006:  -963:  -920:  -871:  -823:  -770:  -717:  -660:  -603:  -543:  -484:  -422:  -360:  -298:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  129 :  131 :  133 :  137 :  139 :  141 :  145 :  147 :  150 :  153 :  155 :  157 :  160 :  163 :  165 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1300:  1300:  1300:  1300:  1300:  1300:  1298:  1290:  1282:  1267:  1251:  1228:  1205:  1175:  1144:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -235:  -135:   -35:    65:   165:   265:   328:   390:   452:   513:   574:   632:   691:   746:   801:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  169 :  173 :  177 :  183 :  187 :  191 :  195 :  197 :  199 :  203 :  205 :  207 :  210 :  213 :  215 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1107:  1071:  1028:   985:   936:   888:   835:   782:   725:   668:   608:   549:   487:   425:   363:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    852:   902:   948:   994:  1034:  1074:  1108:  1141:  1168:  1195:  1214:  1234:  1245:  1257:  1261:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  219 :  221 :  223 :  227 :  229 :  231 :  235 :  237 :  240 :  243 :  245 :  247 :  250 :  253 :  255 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   200:   100:     0:  -100:  -200:  -263:  -325:  -387:  -448:  -509:  -567:  -626:  -681:  -736:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   1265:  1265:  1265:  1265:  1265:  1265:  1263:  1255:  1247:  1232:  1216:  1193:  1170:  1140:  1109:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  259 :  263 :  267 :  273 :  277 :  281 :  285 :  287 :  289 :  293 :  295 :  297 :  300 :  303 :  305 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -787:  -837:  -883:  -929:  -969: -1009: -1043: -1076: -1103: -1130: -1149: -1169: -1180: -1192: -1196:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   1072:  1036:   993:   950:   901:   853:   800:   747:   690:   633:   573:   514:   452:   390:   328:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  309 :  311 :  313 :  317 :  319 :  321 :  325 :  327 :  330 :  333 :  335 :  337 :  340 :  343 :  345 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1200: -1200: -1200: -1200: -1200: -1200: -1198: -1190: -1182: -1167: -1151: -1128: -1105: -1075: -1044:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    265:   165:    65:   -35:  -135:  -235:  -298:  -360:  -422:  -483:  -544:  -602:  -661:  -716:  -771:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.171: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:  349 :  353 :  357 :    3 :    7 :   11 :   15 :   17 :   19 :   23 :   25 :   27 :   30 :   33 :   35 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1007:  -971:  -928:  -885:  -836:  -788:  -735:  -682:  -625:  -568:  -508:  -449:  -387:  -325:  -263:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -822:  -872:  -918:  -964: -1004: -1044: -1078: -1111: -1138: -1165: -1184: -1204: -1215: -1227: -1231:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170:
Cc : 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068:
Cф : 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162: 0.162:
Фоп:   39 :   41 :   43 :   47 :   49 :   51 :   55 :   57 :   60 :   63 :   65 :   67 :   70 :   73 :   75 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -200:
----------:
 x=  -1235:
----------:
Qc : 0.171:
Cc : 0.068:
Cф : 0.162:
Фоп:   79 :
Uоп:12.00 :
   :      :
Ви : 0.007:
Ки : 0001 :
Ви : 0.001:
Ки : 6001 :
~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X= -1235.0 м,  Y=     0.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1708799 доли ПДКмр|
                                     |       0.0683520 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    87 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|    Фоновая концентрация Cf  |   0.162500 |  95.1 (Вклад источников  4.9%)|
|  1 |005001 0001| Т |     0.0379|   0.006956 |  83.0  |  83.0 | 0.183525667  |
|  2 |005001 6001| П1|   0.008640|   0.001424 |  17.0  | 100.0 | 0.164772823  |
|                        В сумме =   0.170879   100.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000001     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:14
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330                                                                     

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 0301--------
005001 0001 Т     2.0        0.20 10.00  0.3142 100.0       15       50                       1.0 1.000 0 0.0291700
005001 6001 П1    2.0                             0.0       15       50      500      500   0 1.0 1.000 0 0.0531200
005001 6002 П1    2.0                             0.0       15       50      500      500   0 1.0 1.000 0 0.0000240
          --------- Примесь 0330--------
005001 0001 Т     2.0        0.20 10.00  0.3142 100.0       15       50                       1.0 1.000 0 0.0097200
005001 6001 П1    2.0                             0.0       15       50      500      500   0 1.0 1.000 0 0.0125400


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.2 град.С)
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330                                                                     

_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |005001 0001|    0.165290| Т  |   1.164181 |   1.46  |    31.1  |
|   2 |005001 6001|    0.290680| П1 |  10.382078 |   0.50  |    11.4  |
|   3 |005001 6002|    0.000120| П1 |   0.004286 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.456090  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма Cм по всем источникам =     11.550545 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.60 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.2 град.С)
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330                                                                     

     Фоновая концентрация на постах не задана
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.4650000 долей ПДК 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 100
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.6 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:14
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330                                                                     

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 6,  Y= 32
                    размеры: длина(по Х)= 3000, ширина(по Y)= 3000, шаг сетки= 100
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0930000 мг/м3 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1532 : Y-строка  1  Cmax=  0.494 долей ПДК (x=   -94.0; напр.ветра=176)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.484: 0.484: 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.489: 0.490: 0.491: 0.492: 0.492: 0.493: 0.493: 0.494: 0.494: 0.494:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  134 :  136 :  139 :  141 :  143 :  146 :  149 :  151 :  154 :  158 :  161 :  165 :  168 :  172 :  176 :  180 :
Uоп: 1.83 : 1.74 : 1.66 : 1.59 : 1.54 : 1.40 : 1.37 : 1.34 : 1.29 : 1.26 : 1.23 : 1.21 : 1.19 : 1.19 : 1.19 : 1.17 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.494: 0.494: 0.494: 0.493: 0.492: 0.492: 0.491: 0.490: 0.489: 0.488: 0.487: 0.486: 0.485: 0.485: 0.484:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  184 :  187 :  191 :  195 :  198 :  202 :  205 :  208 :  211 :  214 :  216 :  219 :  221 :  223 :  225 :
Uоп: 1.17 : 1.19 : 1.19 : 1.20 : 1.22 : 1.25 : 1.28 : 1.33 : 1.36 : 1.39 : 1.51 : 1.58 : 1.65 : 1.74 : 1.83 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1432 : Y-строка  2  Cmax=  0.497 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.484: 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.490: 0.491: 0.492: 0.493: 0.494: 0.494: 0.495: 0.496: 0.496: 0.496: 0.497:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  132 :  134 :  137 :  139 :  141 :  144 :  147 :  150 :  153 :  156 :  160 :  164 :  167 :  171 :  176 :  180 :
Uоп: 1.76 : 1.65 : 1.56 : 1.49 : 1.38 : 1.33 : 1.30 : 1.25 : 1.21 : 1.15 : 1.12 : 1.00 : 1.00 : 0.99 : 0.93 : 0.93 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.496: 0.496: 0.496: 0.495: 0.494: 0.494: 0.493: 0.492: 0.491: 0.490: 0.489: 0.488: 0.486: 0.486: 0.485:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  184 :  188 :  192 :  196 :  199 :  203 :  207 :  210 :  213 :  216 :  218 :  221 :  223 :  225 :  227 :
Uоп: 0.93 : 1.03 : 1.00 : 1.08 : 1.11 : 1.16 : 1.19 : 1.23 : 1.30 : 1.33 : 1.36 : 1.44 : 1.54 : 1.64 : 1.74 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1332 : Y-строка  3  Cmax=  0.500 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.485: 0.486: 0.487: 0.489: 0.490: 0.491: 0.492: 0.494: 0.495: 0.496: 0.497: 0.498: 0.498: 0.499: 0.500: 0.500:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  130 :  132 :  134 :  137 :  139 :  142 :  145 :  148 :  151 :  155 :  158 :  162 :  167 :  171 :  175 :  180 :
Uоп: 1.67 : 1.57 : 1.45 : 1.36 : 1.30 : 1.30 : 1.22 : 1.16 : 1.13 : 1.00 : 0.99 : 0.93 : 0.85 : 0.81 : 0.78 : 0.78 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.500: 0.499: 0.499: 0.498: 0.497: 0.496: 0.495: 0.494: 0.493: 0.491: 0.490: 0.489: 0.488: 0.486: 0.485:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  184 :  188 :  193 :  197 :  201 :  205 :  208 :  212 :  215 :  218 :  220 :  223 :  225 :  227 :  229 :
Uоп: 0.78 : 0.79 : 0.84 : 0.93 : 0.97 : 0.99 : 1.12 : 1.16 : 1.21 : 1.30 : 1.30 : 1.35 : 1.43 : 1.54 : 1.65 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1232 : Y-строка  4  Cmax=  0.504 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.486: 0.487: 0.489: 0.490: 0.491: 0.493: 0.494: 0.495: 0.497: 0.498: 0.500: 0.501: 0.502: 0.503: 0.504: 0.504:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  128 :  130 :  132 :  134 :  137 :  140 :  142 :  146 :  149 :  153 :  157 :  161 :  165 :  170 :  175 :  180 :
Uоп: 1.60 : 1.49 : 1.37 : 1.30 : 1.30 : 1.22 : 1.15 : 1.00 : 0.95 : 0.87 : 0.76 : 0.70 : 0.67 : 0.65 : 0.64 : 0.64 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.504: 0.503: 0.502: 0.501: 0.500: 0.498: 0.497: 0.496: 0.494: 0.493: 0.492: 0.490: 0.489: 0.487: 0.486:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  184 :  189 :  194 :  198 :  203 :  207 :  210 :  214 :  217 :  220 :  223 :  225 :  228 :  230 :  232 :
Uоп: 0.63 : 0.65 : 0.66 : 0.69 : 0.75 : 0.86 : 0.93 : 1.00 : 1.12 : 1.20 : 1.30 : 1.30 : 1.35 : 1.44 : 1.58 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.023: 0.022: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1132 : Y-строка  5  Cmax=  0.509 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.487: 0.488: 0.490: 0.491: 0.493: 0.494: 0.496: 0.498: 0.499: 0.501: 0.503: 0.505: 0.507: 0.508: 0.509: 0.509:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  126 :  128 :  130 :  132 :  134 :  137 :  140 :  143 :  147 :  151 :  155 :  159 :  164 :  169 :  174 :  180 :
Uоп: 1.55 : 1.38 : 1.30 : 1.30 : 1.22 : 1.10 : 1.00 : 0.91 : 0.78 : 0.69 : 0.62 : 0.57 : 0.54 : 0.52 : 0.51 : 0.51 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.509: 0.508: 0.507: 0.505: 0.504: 0.502: 0.500: 0.498: 0.496: 0.495: 0.493: 0.492: 0.490: 0.489: 0.487:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  185 :  190 :  195 :  200 :  204 :  209 :  213 :  216 :  219 :  222 :  225 :  228 :  230 :  232 :  234 :
Uоп: 0.51 : 0.52 : 0.54 : 0.57 : 0.61 : 0.67 : 0.77 : 0.89 : 1.02 : 1.08 : 1.20 : 1.30 : 1.30 : 1.37 : 1.52 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1032 : Y-строка  6  Cmax=  0.515 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.488: 0.489: 0.491: 0.493: 0.494: 0.496: 0.498: 0.500: 0.503: 0.505: 0.508: 0.510: 0.512: 0.514: 0.515: 0.515:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  123 :  125 :  127 :  129 :  132 :  134 :  137 :  141 :  144 :  148 :  153 :  157 :  163 :  168 :  174 :  179 :
Uоп: 1.41 : 1.35 : 1.30 : 1.22 : 1.10 : 1.00 : 0.89 : 0.72 : 0.65 : 0.58 : 0.54 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.034: 0.035:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.515: 0.514: 0.512: 0.510: 0.508: 0.506: 0.503: 0.501: 0.498: 0.496: 0.495: 0.493: 0.491: 0.490: 0.488:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  185 :  191 :  196 :  202 :  207 :  211 :  215 :  219 :  222 :  225 :  228 :  230 :  233 :  235 :  237 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.57 : 0.64 : 0.70 : 0.87 : 0.97 : 1.08 : 1.20 : 1.30 : 1.33 : 1.40 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.034: 0.034: 0.033: 0.032: 0.030: 0.030: 0.029: 0.027: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   932 : Y-строка  7  Cmax=  0.522 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.489: 0.490: 0.492: 0.494: 0.496: 0.498: 0.501: 0.503: 0.506: 0.510: 0.513: 0.516: 0.518: 0.520: 0.521: 0.522:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  120 :  122 :  124 :  126 :  128 :  131 :  134 :  137 :  141 :  145 :  150 :  155 :  161 :  167 :  173 :  179 :
Uоп: 1.38 : 1.30 : 1.23 : 1.17 : 1.00 : 0.89 : 0.68 : 0.59 : 0.56 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.030: 0.031: 0.033: 0.035: 0.037: 0.038: 0.038: 0.038:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.522: 0.521: 0.519: 0.516: 0.513: 0.510: 0.507: 0.504: 0.501: 0.498: 0.496: 0.494: 0.492: 0.491: 0.489:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  186 :  192 :  198 :  204 :  209 :  214 :  218 :  222 :  225 :  228 :  231 :  234 :  236 :  238 :  239 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.54 : 0.59 : 0.67 : 0.87 : 1.00 : 1.13 : 1.22 : 1.30 : 1.37 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.038: 0.038: 0.037: 0.035: 0.034: 0.032: 0.031: 0.029: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.019: 0.017:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   832 : Y-строка  8  Cmax=  0.531 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.490: 0.491: 0.493: 0.495: 0.497: 0.500: 0.503: 0.507: 0.511: 0.515: 0.519: 0.522: 0.526: 0.528: 0.530: 0.531:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  117 :  119 :  121 :  123 :  125 :  128 :  131 :  134 :  138 :  142 :  147 :  153 :  159 :  165 :  172 :  179 :
Uоп: 1.36 : 1.26 : 1.16 : 1.09 : 0.92 : 0.72 : 0.60 : 0.56 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.019: 0.021: 0.022: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.032: 0.035: 0.037: 0.039: 0.041: 0.042: 0.042: 0.043:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.010: 0.011: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.023: 0.023:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.530: 0.529: 0.526: 0.523: 0.519: 0.515: 0.511: 0.507: 0.504: 0.501: 0.498: 0.496: 0.494: 0.492: 0.490:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  187 :  194 :  200 :  206 :  212 :  217 :  221 :  225 :  229 :  232 :  234 :  237 :  239 :  241 :  242 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.55 : 0.59 : 0.71 : 0.89 : 1.00 : 1.16 : 1.24 : 1.34 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.043: 0.042: 0.041: 0.039: 0.037: 0.035: 0.033: 0.031: 0.029: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.023: 0.022: 0.020: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.011: 0.010: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   732 : Y-строка  9  Cmax=  0.542 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.491: 0.492: 0.494: 0.497: 0.499: 0.502: 0.506: 0.511: 0.515: 0.520: 0.525: 0.530: 0.535: 0.539: 0.541: 0.542:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  114 :  116 :  117 :  119 :  122 :  124 :  127 :  130 :  134 :  138 :  143 :  149 :  156 :  163 :  171 :  179 :
Uоп: 1.30 : 1.22 : 1.14 : 1.00 : 0.79 : 0.67 : 0.55 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.030: 0.032: 0.035: 0.038: 0.040: 0.043: 0.045: 0.047: 0.047: 0.048:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.015: 0.017: 0.020: 0.022: 0.025: 0.027: 0.029: 0.030:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.542: 0.539: 0.536: 0.531: 0.526: 0.521: 0.516: 0.511: 0.507: 0.503: 0.500: 0.497: 0.495: 0.493: 0.491:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  187 :  195 :  203 :  210 :  216 :  221 :  225 :  229 :  233 :  236 :  238 :  240 :  242 :  244 :  245 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.54 : 0.65 : 0.77 : 0.94 : 1.13 : 1.19 : 1.29 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.048: 0.047: 0.046: 0.043: 0.041: 0.038: 0.035: 0.033: 0.030: 0.029: 0.027: 0.024: 0.022: 0.020: 0.019:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.029: 0.028: 0.025: 0.023: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   632 : Y-строка 10  Cmax=  0.559 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.491: 0.493: 0.495: 0.498: 0.501: 0.505: 0.509: 0.514: 0.520: 0.526: 0.533: 0.540: 0.547: 0.554: 0.557: 0.559:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  111 :  112 :  114 :  116 :  118 :  120 :  123 :  126 :  129 :  134 :  139 :  145 :  153 :  161 :  170 :  179 :
Uоп: 1.28 : 1.18 : 1.00 : 0.89 : 0.70 : 0.59 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.028: 0.030: 0.031: 0.034: 0.038: 0.041: 0.044: 0.048: 0.051: 0.053: 0.054: 0.054:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.023: 0.027: 0.032: 0.036: 0.039: 0.040:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.558: 0.554: 0.549: 0.542: 0.534: 0.527: 0.521: 0.515: 0.510: 0.506: 0.502: 0.498: 0.496: 0.494: 0.492:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  189 :  198 :  206 :  214 :  220 :  225 :  230 :  234 :  237 :  240 :  242 :  244 :  246 :  247 :  249 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.57 : 0.67 : 0.87 : 1.00 : 1.16 : 1.26 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.054: 0.053: 0.051: 0.048: 0.045: 0.042: 0.038: 0.035: 0.032: 0.030: 0.028: 0.026: 0.023: 0.021: 0.019:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.039: 0.036: 0.032: 0.028: 0.024: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   532 : Y-строка 11  Cmax=  0.584 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.492: 0.494: 0.496: 0.499: 0.503: 0.507: 0.512: 0.518: 0.525: 0.532: 0.542: 0.553: 0.565: 0.574: 0.581: 0.584:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  108 :  109 :  110 :  112 :  113 :  115 :  118 :  121 :  124 :  128 :  133 :  140 :  148 :  157 :  168 :  179 :
Uоп: 1.25 : 1.15 : 1.02 : 0.78 : 0.63 : 0.55 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.021: 0.024: 0.026: 0.029: 0.031: 0.033: 0.036: 0.040: 0.044: 0.049: 0.054: 0.058: 0.061: 0.061: 0.062:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.028: 0.034: 0.041: 0.048: 0.055: 0.057:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.582: 0.575: 0.566: 0.555: 0.544: 0.534: 0.526: 0.519: 0.513: 0.508: 0.503: 0.500: 0.497: 0.494: 0.492:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  190 :  201 :  210 :  219 :  226 :  231 :  235 :  239 :  242 :  244 :  246 :  248 :  250 :  251 :  252 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.61 : 0.76 : 0.99 : 1.11 : 1.23 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.062: 0.061: 0.059: 0.055: 0.050: 0.045: 0.041: 0.037: 0.034: 0.030: 0.029: 0.027: 0.024: 0.022: 0.020:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.055: 0.049: 0.042: 0.035: 0.029: 0.024: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   432 : Y-строка 12  Cmax=  0.623 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.493: 0.495: 0.497: 0.500: 0.504: 0.509: 0.515: 0.521: 0.529: 0.539: 0.552: 0.569: 0.590: 0.606: 0.618: 0.623:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  104 :  105 :  106 :  107 :  109 :  111 :  113 :  115 :  118 :  122 :  127 :  133 :  142 :  153 :  165 :  179 :
Uоп: 1.24 : 1.12 : 0.96 : 0.73 : 0.60 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.022: 0.024: 0.027: 0.029: 0.031: 0.035: 0.038: 0.042: 0.047: 0.053: 0.061: 0.070: 0.073: 0.080: 0.085:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.027: 0.034: 0.043: 0.055: 0.068: 0.073: 0.073:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.619: 0.608: 0.593: 0.572: 0.555: 0.541: 0.531: 0.523: 0.516: 0.510: 0.505: 0.501: 0.498: 0.495: 0.493:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  193 :  205 :  216 :  226 :  232 :  237 :  241 :  244 :  247 :  249 :  251 :  252 :  254 :  255 :  256 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.58 : 0.70 : 0.93 : 1.00 : 1.21 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.081: 0.073: 0.071: 0.062: 0.054: 0.048: 0.043: 0.039: 0.035: 0.032: 0.030: 0.028: 0.025: 0.023: 0.020:
Ки : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.073: 0.070: 0.057: 0.045: 0.035: 0.028: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008:
Ки : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   332 : Y-строка 13  Cmax=  0.704 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.493: 0.495: 0.498: 0.501: 0.506: 0.511: 0.517: 0.524: 0.533: 0.545: 0.562: 0.586: 0.626: 0.668: 0.692: 0.704:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  101 :  101 :  102 :  103 :  104 :  106 :  107 :  109 :  111 :  114 :  118 :  124 :  132 :  145 :  159 :  178 :
Uоп: 1.22 : 1.00 : 0.88 : 0.70 : 0.55 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.023: 0.025: 0.028: 0.030: 0.032: 0.036: 0.040: 0.044: 0.050: 0.057: 0.067: 0.088: 0.105: 0.123: 0.136:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.011: 0.014: 0.016: 0.019: 0.024: 0.031: 0.040: 0.054: 0.073: 0.097: 0.104: 0.103:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.695: 0.672: 0.637: 0.592: 0.566: 0.548: 0.535: 0.526: 0.518: 0.512: 0.507: 0.502: 0.498: 0.496: 0.493:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  197 :  213 :  226 :  235 :  241 :  245 :  248 :  251 :  253 :  254 :  256 :  257 :  258 :  259 :  259 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.55 : 0.68 : 0.85 : 1.07 : 1.20 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.127: 0.105: 0.095: 0.070: 0.058: 0.051: 0.045: 0.041: 0.037: 0.033: 0.030: 0.028: 0.026: 0.023: 0.021:
Ки : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.104: 0.102: 0.077: 0.057: 0.042: 0.032: 0.025: 0.020: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   232 : Y-строка 14  Cmax=  0.813 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.493: 0.496: 0.498: 0.502: 0.507: 0.512: 0.519: 0.526: 0.537: 0.550: 0.569: 0.599: 0.651: 0.725: 0.776: 0.813:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   97 :   97 :   98 :   99 :   99 :  100 :  101 :  103 :  104 :  106 :  109 :  113 :  119 :  130 :  150 :  178 :
Uоп: 1.22 : 1.00 : 0.84 : 0.68 : 0.54 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.023: 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.037: 0.041: 0.046: 0.051: 0.059: 0.069: 0.094: 0.139: 0.198: 0.235:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.026: 0.034: 0.046: 0.065: 0.092: 0.121: 0.113: 0.113:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.787: 0.734: 0.666: 0.606: 0.574: 0.553: 0.539: 0.528: 0.520: 0.513: 0.508: 0.503: 0.499: 0.496: 0.494:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  208 :  225 :  239 :  246 :  251 :  253 :  256 :  257 :  259 :  260 :  261 :  261 :  262 :  263 :  263 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.66 : 0.82 : 1.07 : 1.20 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.208: 0.149: 0.101: 0.072: 0.060: 0.052: 0.047: 0.042: 0.037: 0.034: 0.031: 0.029: 0.026: 0.023: 0.021:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.115: 0.119: 0.100: 0.069: 0.048: 0.036: 0.027: 0.021: 0.018: 0.015: 0.012: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   132 : Y-строка 15  Cmax=  1.227 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=174)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.494: 0.496: 0.499: 0.502: 0.507: 0.513: 0.520: 0.528: 0.539: 0.553: 0.574: 0.607: 0.669: 0.760: 0.933: 1.227:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   93 :   94 :   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   99 :  101 :  104 :  116 :  127 :  174 :
Uоп: 1.23 : 1.00 : 0.82 : 0.67 : 0.54 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 2.12 : 1.81 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.023: 0.026: 0.029: 0.031: 0.033: 0.037: 0.041: 0.046: 0.052: 0.059: 0.073: 0.113: 0.180: 0.413: 0.712:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.007: 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.017: 0.021: 0.027: 0.036: 0.050: 0.069: 0.092: 0.115: 0.055: 0.049:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.993: 0.780: 0.687: 0.615: 0.580: 0.556: 0.541: 0.529: 0.521: 0.514: 0.508: 0.503: 0.499: 0.496: 0.494:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  228 :  244 :  255 :  259 :  261 :  262 :  263 :  264 :  265 :  265 :  266 :  266 :  266 :  267 :  267 :
Uоп: 2.04 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.52 : 0.65 : 0.79 : 1.10 : 1.20 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.472: 0.201: 0.123: 0.079: 0.061: 0.053: 0.047: 0.042: 0.038: 0.034: 0.031: 0.029: 0.027: 0.023: 0.021:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.056: 0.114: 0.099: 0.072: 0.054: 0.038: 0.029: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    32 : Y-строка 16  Cmax=  1.683 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра= 26)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.494: 0.496: 0.499: 0.503: 0.507: 0.513: 0.520: 0.528: 0.539: 0.554: 0.575: 0.610: 0.675: 0.769: 1.051: 1.683:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   88 :   88 :   87 :   85 :   80 :   26 :
Uоп: 1.23 : 1.00 : 0.82 : 0.68 : 0.54 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 1.95 : 1.45 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.023: 0.026: 0.029: 0.031: 0.033: 0.037: 0.041: 0.046: 0.052: 0.059: 0.076: 0.119: 0.201: 0.531: 1.163:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.018: 0.022: 0.028: 0.037: 0.051: 0.069: 0.091: 0.103: 0.055: 0.056:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.154: 0.789: 0.694: 0.618: 0.581: 0.557: 0.541: 0.530: 0.521: 0.514: 0.508: 0.503: 0.499: 0.496: 0.494:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  282 :  276 :  274 :  272 :  272 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :
Uоп: 1.86 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.52 : 0.65 : 0.79 : 0.93 : 1.21 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.637: 0.222: 0.130: 0.082: 0.061: 0.053: 0.047: 0.042: 0.038: 0.034: 0.031: 0.029: 0.027: 0.024: 0.021:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.052: 0.101: 0.099: 0.072: 0.055: 0.039: 0.029: 0.023: 0.018: 0.015: 0.012: 0.009: 0.008: 0.007: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -68 : Y-строка 17  Cmax=  1.012 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  4)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.493: 0.496: 0.499: 0.502: 0.507: 0.513: 0.519: 0.527: 0.538: 0.552: 0.573: 0.605: 0.664: 0.753: 0.852: 1.012:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   86 :   85 :   85 :   84 :   84 :   83 :   83 :   82 :   81 :   79 :   78 :   75 :   70 :   59 :   43 :    4 :
Uоп: 1.22 : 1.10 : 0.83 : 0.67 : 0.54 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 2.21 : 1.98 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.023: 0.026: 0.029: 0.030: 0.033: 0.037: 0.041: 0.046: 0.052: 0.059: 0.071: 0.107: 0.169: 0.330: 0.491:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.012: 0.014: 0.017: 0.021: 0.027: 0.036: 0.048: 0.069: 0.092: 0.119: 0.057: 0.056:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.887: 0.765: 0.680: 0.613: 0.578: 0.556: 0.540: 0.529: 0.521: 0.514: 0.508: 0.503: 0.499: 0.496: 0.494:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  322 :  300 :  291 :  286 :  282 :  281 :  279 :  278 :  277 :  277 :  276 :  276 :  275 :  275 :  274 :
Uоп: 2.13 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.52 : 0.65 : 0.80 : 1.07 : 1.20 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.366: 0.184: 0.116: 0.076: 0.061: 0.053: 0.047: 0.042: 0.038: 0.034: 0.031: 0.029: 0.026: 0.023: 0.021:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.056: 0.116: 0.099: 0.072: 0.052: 0.038: 0.028: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -168 : Y-строка 18  Cmax=  0.775 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.493: 0.495: 0.498: 0.502: 0.506: 0.512: 0.518: 0.526: 0.536: 0.549: 0.567: 0.595: 0.643: 0.712: 0.751: 0.775:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   82 :   81 :   81 :   80 :   79 :   78 :   77 :   75 :   73 :   71 :   68 :   63 :   56 :   45 :   26 :    2 :
Uоп: 1.22 : 1.00 : 0.85 : 0.69 : 0.55 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.023: 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.036: 0.040: 0.045: 0.051: 0.058: 0.069: 0.092: 0.124: 0.167: 0.192:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.020: 0.025: 0.033: 0.044: 0.061: 0.086: 0.123: 0.120: 0.118:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.758: 0.718: 0.657: 0.601: 0.571: 0.552: 0.538: 0.527: 0.519: 0.513: 0.507: 0.503: 0.499: 0.496: 0.494:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  337 :  320 :  305 :  298 :  293 :  290 :  287 :  285 :  284 :  282 :  281 :  280 :  280 :  279 :  278 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.66 : 0.83 : 1.00 : 1.20 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.174: 0.131: 0.100: 0.072: 0.060: 0.052: 0.046: 0.041: 0.037: 0.033: 0.030: 0.029: 0.026: 0.023: 0.021:
Ки : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.120: 0.122: 0.092: 0.065: 0.046: 0.035: 0.026: 0.021: 0.017: 0.015: 0.012: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -268 : Y-строка 19  Cmax=  0.667 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.493: 0.495: 0.498: 0.501: 0.505: 0.510: 0.516: 0.523: 0.532: 0.543: 0.559: 0.580: 0.612: 0.639: 0.658: 0.667:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   78 :   77 :   76 :   75 :   74 :   73 :   71 :   69 :   66 :   63 :   59 :   53 :   44 :   32 :   18 :    1 :
Uоп: 1.23 : 1.00 : 0.93 : 0.71 : 0.59 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.023: 0.025: 0.028: 0.030: 0.032: 0.035: 0.039: 0.044: 0.049: 0.056: 0.065: 0.081: 0.088: 0.104: 0.114:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.010: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.029: 0.038: 0.049: 0.066: 0.085: 0.088: 0.088:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.660: 0.642: 0.618: 0.585: 0.562: 0.546: 0.534: 0.525: 0.517: 0.511: 0.506: 0.502: 0.498: 0.495: 0.493:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  345 :  330 :  318 :  309 :  302 :  298 :  294 :  292 :  289 :  288 :  286 :  285 :  284 :  283 :  282 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.55 : 0.69 : 0.86 : 1.00 : 1.20 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.107: 0.089: 0.084: 0.068: 0.057: 0.050: 0.045: 0.040: 0.036: 0.032: 0.030: 0.028: 0.026: 0.023: 0.021:
Ки : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.088: 0.088: 0.069: 0.053: 0.040: 0.031: 0.024: 0.020: 0.016: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -368 : Y-строка 20  Cmax=  0.606 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.492: 0.494: 0.497: 0.500: 0.504: 0.508: 0.514: 0.520: 0.528: 0.537: 0.548: 0.563: 0.579: 0.593: 0.602: 0.606:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   75 :   74 :   72 :   71 :   69 :   68 :   65 :   63 :   60 :   56 :   51 :   44 :   36 :   25 :   14 :    1 :
Uоп: 1.24 : 1.13 : 0.98 : 0.75 : 0.60 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.022: 0.024: 0.027: 0.029: 0.031: 0.034: 0.038: 0.042: 0.046: 0.052: 0.058: 0.065: 0.068: 0.069: 0.073:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.017: 0.021: 0.026: 0.032: 0.040: 0.049: 0.060: 0.068: 0.068:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.603: 0.595: 0.581: 0.566: 0.551: 0.539: 0.529: 0.521: 0.515: 0.509: 0.505: 0.501: 0.497: 0.495: 0.493:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  348 :  337 :  326 :  317 :  310 :  305 :  301 :  298 :  295 :  293 :  291 :  289 :  288 :  287 :  286 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.59 : 0.72 : 0.95 : 1.10 : 1.22 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.070: 0.068: 0.066: 0.060: 0.053: 0.047: 0.042: 0.038: 0.035: 0.031: 0.029: 0.027: 0.025: 0.022: 0.020:
Ки : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.068: 0.062: 0.051: 0.041: 0.033: 0.027: 0.022: 0.018: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -468 : Y-строка 21  Cmax=  0.573 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.492: 0.494: 0.496: 0.499: 0.502: 0.506: 0.511: 0.517: 0.523: 0.530: 0.539: 0.548: 0.558: 0.566: 0.571: 0.573:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   71 :   70 :   68 :   67 :   65 :   63 :   60 :   58 :   54 :   50 :   44 :   38 :   30 :   21 :   11 :    1 :
Uоп: 1.26 : 1.15 : 1.00 : 0.85 : 0.65 : 0.55 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.036: 0.039: 0.043: 0.047: 0.052: 0.055: 0.058: 0.058: 0.059:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.026: 0.032: 0.037: 0.043: 0.047: 0.049:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.571: 0.567: 0.559: 0.550: 0.540: 0.532: 0.524: 0.518: 0.512: 0.507: 0.503: 0.499: 0.496: 0.494: 0.492:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  350 :  341 :  331 :  323 :  317 :  311 :  307 :  303 :  300 :  298 :  295 :  293 :  292 :  290 :  289 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.63 : 0.83 : 1.02 : 1.14 : 1.24 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.058: 0.058: 0.056: 0.052: 0.048: 0.044: 0.040: 0.036: 0.033: 0.030: 0.029: 0.026: 0.024: 0.021: 0.020:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.048: 0.044: 0.039: 0.033: 0.027: 0.023: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -568 : Y-строка 22  Cmax=  0.552 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.491: 0.493: 0.495: 0.497: 0.500: 0.504: 0.508: 0.513: 0.518: 0.524: 0.530: 0.536: 0.543: 0.548: 0.551: 0.552:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   68 :   66 :   65 :   63 :   61 :   59 :   56 :   53 :   49 :   45 :   39 :   33 :   26 :   18 :   10 :    1 :
Uоп: 1.29 : 1.19 : 1.00 : 0.91 : 0.73 : 0.62 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.020: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.037: 0.040: 0.043: 0.046: 0.049: 0.050: 0.051: 0.052:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.032: 0.035: 0.036:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.551: 0.548: 0.544: 0.538: 0.531: 0.525: 0.519: 0.514: 0.509: 0.505: 0.501: 0.498: 0.495: 0.493: 0.491:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  352 :  343 :  335 :  328 :  322 :  316 :  312 :  308 :  305 :  302 :  299 :  297 :  296 :  294 :  292 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.59 : 0.70 : 0.89 : 1.00 : 1.18 : 1.27 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.051: 0.051: 0.049: 0.047: 0.044: 0.040: 0.037: 0.034: 0.031: 0.030: 0.028: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.035: 0.033: 0.030: 0.026: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -668 : Y-строка 23  Cmax=  0.538 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.490: 0.492: 0.494: 0.496: 0.499: 0.502: 0.505: 0.509: 0.514: 0.518: 0.523: 0.527: 0.531: 0.535: 0.537: 0.538:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   65 :   63 :   61 :   59 :   57 :   55 :   52 :   48 :   45 :   40 :   35 :   29 :   23 :   16 :    8 :    1 :
Uоп: 1.33 : 1.22 : 1.16 : 0.99 : 0.82 : 0.69 : 0.58 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.020: 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.034: 0.037: 0.039: 0.041: 0.043: 0.045: 0.046: 0.046:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.027:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.537: 0.535: 0.532: 0.528: 0.524: 0.519: 0.514: 0.510: 0.506: 0.502: 0.499: 0.496: 0.494: 0.492: 0.491:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  353 :  345 :  338 :  332 :  326 :  321 :  316 :  312 :  309 :  306 :  303 :  301 :  299 :  297 :  296 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.56 : 0.67 : 0.79 : 1.00 : 1.14 : 1.21 : 1.31 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.046: 0.045: 0.044: 0.042: 0.040: 0.037: 0.034: 0.032: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -768 : Y-строка 24  Cmax=  0.527 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.489: 0.491: 0.493: 0.495: 0.497: 0.499: 0.502: 0.506: 0.509: 0.513: 0.516: 0.520: 0.523: 0.525: 0.527: 0.527:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   62 :   60 :   58 :   56 :   54 :   51 :   48 :   45 :   41 :   37 :   32 :   26 :   21 :   14 :    7 :    1 :
Uоп: 1.37 : 1.28 : 1.18 : 1.00 : 0.98 : 0.81 : 0.65 : 0.58 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.019: 0.020: 0.023: 0.024: 0.027: 0.028: 0.030: 0.032: 0.033: 0.036: 0.037: 0.039: 0.040: 0.041: 0.041:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.527: 0.526: 0.523: 0.520: 0.517: 0.513: 0.510: 0.506: 0.503: 0.500: 0.497: 0.495: 0.493: 0.491: 0.490:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  354 :  347 :  341 :  335 :  329 :  324 :  320 :  316 :  312 :  309 :  307 :  304 :  302 :  300 :  299 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.59 : 0.64 : 0.76 : 0.93 : 1.08 : 1.16 : 1.26 : 1.34 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.041: 0.040: 0.039: 0.038: 0.036: 0.034: 0.032: 0.031: 0.029: 0.027: 0.025: 0.022: 0.021: 0.019: 0.018:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015: 0.013: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -868 : Y-строка 25  Cmax=  0.519 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.489: 0.490: 0.492: 0.494: 0.495: 0.497: 0.500: 0.502: 0.505: 0.508: 0.511: 0.514: 0.516: 0.518: 0.519: 0.519:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   59 :   57 :   55 :   53 :   50 :   48 :   45 :   41 :   38 :   34 :   29 :   24 :   18 :   13 :    7 :    1 :
Uоп: 1.39 : 1.32 : 1.26 : 1.17 : 1.00 : 0.93 : 0.82 : 0.64 : 0.58 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.028: 0.030: 0.031: 0.032: 0.034: 0.035: 0.036: 0.037: 0.037:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.519: 0.518: 0.516: 0.514: 0.512: 0.509: 0.506: 0.503: 0.500: 0.498: 0.496: 0.494: 0.492: 0.490: 0.489:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  354 :  348 :  343 :  337 :  332 :  327 :  323 :  319 :  316 :  313 :  310 :  308 :  305 :  303 :  302 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.59 : 0.64 : 0.76 : 0.91 : 1.00 : 1.16 : 1.24 : 1.30 : 1.38 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.036: 0.035: 0.034: 0.033: 0.031: 0.030: 0.029: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -968 : Y-строка 26  Cmax=  0.513 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.488: 0.489: 0.491: 0.492: 0.494: 0.495: 0.497: 0.499: 0.502: 0.504: 0.506: 0.508: 0.510: 0.511: 0.512: 0.513:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   56 :   54 :   52 :   50 :   47 :   45 :   42 :   38 :   35 :   31 :   27 :   22 :   17 :   12 :    6 :    1 :
Uоп: 1.51 : 1.37 : 1.30 : 1.25 : 1.16 : 1.00 : 0.93 : 0.81 : 0.70 : 0.62 : 0.55 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.030: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.512: 0.512: 0.510: 0.509: 0.506: 0.504: 0.502: 0.500: 0.498: 0.496: 0.494: 0.492: 0.491: 0.489: 0.488:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  355 :  349 :  344 :  339 :  334 :  330 :  326 :  322 :  319 :  316 :  313 :  311 :  308 :  306 :  304 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.55 : 0.60 : 0.69 : 0.76 : 0.91 : 1.00 : 1.15 : 1.24 : 1.30 : 1.35 : 1.41 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1068 : Y-строка 27  Cmax=  0.507 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.487: 0.488: 0.489: 0.491: 0.492: 0.494: 0.495: 0.497: 0.498: 0.500: 0.502: 0.504: 0.505: 0.506: 0.507: 0.507:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   53 :   52 :   50 :   47 :   45 :   42 :   39 :   36 :   32 :   29 :   24 :   20 :   15 :   11 :    6 :    0 :
Uоп: 1.56 : 1.40 : 1.33 : 1.30 : 1.25 : 1.17 : 1.00 : 0.98 : 0.83 : 0.73 : 0.66 : 0.61 : 0.59 : 0.56 : 0.55 : 0.55 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.030: 0.030: 0.031:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.507: 0.506: 0.505: 0.504: 0.502: 0.501: 0.499: 0.497: 0.496: 0.494: 0.493: 0.491: 0.490: 0.488: 0.487:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  355 :  350 :  346 :  341 :  336 :  332 :  328 :  325 :  322 :  318 :  316 :  313 :  311 :  309 :  307 :
Uоп: 0.56 : 0.56 : 0.58 : 0.60 : 0.65 : 0.71 : 0.82 : 0.94 : 1.00 : 1.15 : 1.24 : 1.30 : 1.30 : 1.39 : 1.55 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.031: 0.030: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.023: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1168 : Y-строка 28  Cmax=  0.502 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.486: 0.487: 0.488: 0.489: 0.491: 0.492: 0.493: 0.495: 0.496: 0.497: 0.498: 0.500: 0.501: 0.501: 0.502: 0.502:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   51 :   49 :   47 :   45 :   42 :   40 :   37 :   34 :   30 :   26 :   23 :   19 :   14 :   10 :    5 :    0 :
Uоп: 1.63 : 1.56 : 1.39 : 1.30 : 1.30 : 1.25 : 1.17 : 1.10 : 0.99 : 0.92 : 0.86 : 0.75 : 0.72 : 0.69 : 0.69 : 0.69 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.502: 0.502: 0.501: 0.500: 0.499: 0.497: 0.496: 0.495: 0.494: 0.492: 0.491: 0.490: 0.488: 0.487: 0.486:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  356 :  351 :  347 :  342 :  338 :  334 :  330 :  327 :  324 :  321 :  318 :  316 :  313 :  311 :  309 :
Uоп: 0.69 : 0.69 : 0.72 : 0.74 : 0.85 : 0.91 : 1.02 : 1.10 : 1.17 : 1.23 : 1.30 : 1.30 : 1.38 : 1.52 : 1.61 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1268 : Y-строка 29  Cmax=  0.499 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.489: 0.491: 0.492: 0.493: 0.494: 0.495: 0.496: 0.497: 0.497: 0.498: 0.498: 0.499:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   49 :   47 :   45 :   43 :   40 :   37 :   35 :   32 :   28 :   25 :   21 :   17 :   13 :    9 :    5 :    0 :
Uоп: 1.71 : 1.59 : 1.56 : 1.39 : 1.33 : 1.30 : 1.26 : 1.19 : 1.16 : 1.11 : 1.00 : 0.99 : 0.93 : 0.87 : 0.84 : 0.83 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.498: 0.498: 0.498: 0.497: 0.496: 0.495: 0.494: 0.493: 0.492: 0.491: 0.490: 0.488: 0.487: 0.486: 0.485:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  356 :  352 :  348 :  344 :  340 :  336 :  332 :  329 :  326 :  323 :  320 :  318 :  316 :  313 :  311 :
Uоп: 0.84 : 0.86 : 0.92 : 0.98 : 1.00 : 1.00 : 1.15 : 1.18 : 1.25 : 1.30 : 1.32 : 1.38 : 1.52 : 1.58 : 1.68 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1368 : Y-строка 30  Cmax=  0.496 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.484: 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.489: 0.490: 0.491: 0.492: 0.493: 0.494: 0.494: 0.495: 0.495: 0.496: 0.496:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   47 :   45 :   43 :   40 :   38 :   36 :   33 :   30 :   27 :   23 :   20 :   16 :   12 :    8 :    4 :    0 :
Uоп: 1.78 : 1.68 : 1.59 : 1.56 : 1.41 : 1.37 : 1.32 : 1.29 : 1.22 : 1.19 : 1.16 : 1.13 : 1.13 : 1.00 : 1.00 : 1.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.496: 0.495: 0.495: 0.494: 0.494: 0.493: 0.492: 0.491: 0.490: 0.489: 0.488: 0.487: 0.486: 0.485: 0.484:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  356 :  352 :  348 :  345 :  341 :  337 :  334 :  331 :  328 :  325 :  322 :  320 :  318 :  316 :  314 :
Uоп: 1.00 : 1.00 : 1.11 : 1.13 : 1.14 : 1.19 : 1.22 : 1.27 : 1.31 : 1.36 : 1.39 : 1.53 : 1.58 : 1.67 : 1.77 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1468 : Y-строка 31  Cmax=  0.493 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.483: 0.484: 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.488: 0.489: 0.490: 0.491: 0.492: 0.492: 0.493: 0.493: 0.493: 0.493:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   45 :   43 :   41 :   39 :   36 :   34 :   31 :   28 :   25 :   22 :   19 :   15 :   11 :    8 :    4 :    0 :
Uоп: 1.88 : 1.78 : 1.71 : 1.63 : 1.56 : 1.51 : 1.39 : 1.38 : 1.33 : 1.28 : 1.26 : 1.25 : 1.24 : 1.23 : 1.23 : 1.23 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.493: 0.493: 0.493: 0.492: 0.492: 0.491: 0.490: 0.489: 0.489: 0.488: 0.487: 0.486: 0.485: 0.484: 0.483:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  357 :  353 :  349 :  346 :  342 :  339 :  336 :  333 :  330 :  327 :  324 :  322 :  320 :  317 :  316 :
Uоп: 1.24 : 1.23 : 1.23 : 1.25 : 1.26 : 1.29 : 1.32 : 1.37 : 1.38 : 1.42 : 1.56 : 1.62 : 1.70 : 1.77 : 1.86 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=     6.0 м,  Y=    32.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.6834353 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    26 град.
                       и скорости ветра  1.45 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|    Фоновая концентрация Cf  |   0.465000 |  27.6 (Вклад источников 72.4%)|
|  1 |005001 0001| Т |     0.1653|   1.162523 |  95.4  |  95.4 |   7.0332327  |
|                        В сумме =   1.627523    95.4                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.055912     4.6                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:14
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330                                                                     


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=        6 м;  Y=       32 |
      |  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0930000 мг/м3 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|---
 1-| 0.484 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.489 0.490 0.491 0.492 0.492 0.493 0.493 0.494 0.494 0.494 0.494 0.494 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.490 0.491 0.492 0.493 0.494 0.494 0.495 0.496 0.496 0.496 0.497 0.496 0.496 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.485 0.486 0.487 0.489 0.490 0.491 0.492 0.494 0.495 0.496 0.497 0.498 0.498 0.499 0.500 0.500 0.500 0.499 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.486 0.487 0.489 0.490 0.491 0.493 0.494 0.495 0.497 0.498 0.500 0.501 0.502 0.503 0.504 0.504 0.504 0.503 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.487 0.488 0.490 0.491 0.493 0.494 0.496 0.498 0.499 0.501 0.503 0.505 0.507 0.508 0.509 0.509 0.509 0.508 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.488 0.489 0.491 0.493 0.494 0.496 0.498 0.500 0.503 0.505 0.508 0.510 0.512 0.514 0.515 0.515 0.515 0.514 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.489 0.490 0.492 0.494 0.496 0.498 0.501 0.503 0.506 0.510 0.513 0.516 0.518 0.520 0.521 0.522 0.522 0.521 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.490 0.491 0.493 0.495 0.497 0.500 0.503 0.507 0.511 0.515 0.519 0.522 0.526 0.528 0.530 0.531 0.530 0.529 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.491 0.492 0.494 0.497 0.499 0.502 0.506 0.511 0.515 0.520 0.525 0.530 0.535 0.539 0.541 0.542 0.542 0.539 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.491 0.493 0.495 0.498 0.501 0.505 0.509 0.514 0.520 0.526 0.533 0.540 0.547 0.554 0.557 0.559 0.558 0.554 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.492 0.494 0.496 0.499 0.503 0.507 0.512 0.518 0.525 0.532 0.542 0.553 0.565 0.574 0.581 0.584 0.582 0.575 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.493 0.495 0.497 0.500 0.504 0.509 0.515 0.521 0.529 0.539 0.552 0.569 0.590 0.606 0.618 0.623 0.619 0.608 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.493 0.495 0.498 0.501 0.506 0.511 0.517 0.524 0.533 0.545 0.562 0.586 0.626 0.668 0.692 0.704 0.695 0.672 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.493 0.496 0.498 0.502 0.507 0.512 0.519 0.526 0.537 0.550 0.569 0.599 0.651 0.725 0.776 0.813 0.787 0.734 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.494 0.496 0.499 0.502 0.507 0.513 0.520 0.528 0.539 0.553 0.574 0.607 0.669 0.760 0.933 1.227 0.993 0.780 |-15
                                                                                                                 |
16-C 0.494 0.496 0.499 0.503 0.507 0.513 0.520 0.528 0.539 0.554 0.575 0.610 0.675 0.769 1.051 1.683 1.154 0.789 C-16
                                                                                                                 |
17-| 0.493 0.496 0.499 0.502 0.507 0.513 0.519 0.527 0.538 0.552 0.573 0.605 0.664 0.753 0.852 1.012 0.887 0.765 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.493 0.495 0.498 0.502 0.506 0.512 0.518 0.526 0.536 0.549 0.567 0.595 0.643 0.712 0.751 0.775 0.758 0.718 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.493 0.495 0.498 0.501 0.505 0.510 0.516 0.523 0.532 0.543 0.559 0.580 0.612 0.639 0.658 0.667 0.660 0.642 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.492 0.494 0.497 0.500 0.504 0.508 0.514 0.520 0.528 0.537 0.548 0.563 0.579 0.593 0.602 0.606 0.603 0.595 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.492 0.494 0.496 0.499 0.502 0.506 0.511 0.517 0.523 0.530 0.539 0.548 0.558 0.566 0.571 0.573 0.571 0.567 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.491 0.493 0.495 0.497 0.500 0.504 0.508 0.513 0.518 0.524 0.530 0.536 0.543 0.548 0.551 0.552 0.551 0.548 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.490 0.492 0.494 0.496 0.499 0.502 0.505 0.509 0.514 0.518 0.523 0.527 0.531 0.535 0.537 0.538 0.537 0.535 |-23
                                                                                                                 |
24-| 0.489 0.491 0.493 0.495 0.497 0.499 0.502 0.506 0.509 0.513 0.516 0.520 0.523 0.525 0.527 0.527 0.527 0.526 |-24
                                                                                                                 |
25-| 0.489 0.490 0.492 0.494 0.495 0.497 0.500 0.502 0.505 0.508 0.511 0.514 0.516 0.518 0.519 0.519 0.519 0.518 |-25
                                                                                                                 |
26-| 0.488 0.489 0.491 0.492 0.494 0.495 0.497 0.499 0.502 0.504 0.506 0.508 0.510 0.511 0.512 0.513 0.512 0.512 |-26
                                                                                                                 |
27-| 0.487 0.488 0.489 0.491 0.492 0.494 0.495 0.497 0.498 0.500 0.502 0.504 0.505 0.506 0.507 0.507 0.507 0.506 |-27
                                                                                                                 |
28-| 0.486 0.487 0.488 0.489 0.491 0.492 0.493 0.495 0.496 0.497 0.498 0.500 0.501 0.501 0.502 0.502 0.502 0.502 |-28
                                                                                                                 |
29-| 0.485 0.486 0.487 0.488 0.489 0.491 0.492 0.493 0.494 0.495 0.496 0.497 0.497 0.498 0.498 0.499 0.498 0.498 |-29
                                                                                                                 |
30-| 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.489 0.490 0.491 0.492 0.493 0.494 0.494 0.495 0.495 0.496 0.496 0.496 0.495 |-30
                                                                                                                 |
31-| 0.483 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.488 0.489 0.490 0.491 0.492 0.492 0.493 0.493 0.493 0.493 0.493 0.493 |-31
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31  
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     0.494 0.493 0.492 0.492 0.491 0.490 0.489 0.488 0.487 0.486 0.485 0.485 0.484 |- 1
                                                                                   |
     0.496 0.495 0.494 0.494 0.493 0.492 0.491 0.490 0.489 0.488 0.486 0.486 0.485 |- 2
                                                                                   |
     0.499 0.498 0.497 0.496 0.495 0.494 0.493 0.491 0.490 0.489 0.488 0.486 0.485 |- 3
                                                                                   |
     0.502 0.501 0.500 0.498 0.497 0.496 0.494 0.493 0.492 0.490 0.489 0.487 0.486 |- 4
                                                                                   |
     0.507 0.505 0.504 0.502 0.500 0.498 0.496 0.495 0.493 0.492 0.490 0.489 0.487 |- 5
                                                                                   |
     0.512 0.510 0.508 0.506 0.503 0.501 0.498 0.496 0.495 0.493 0.491 0.490 0.488 |- 6
                                                                                   |
     0.519 0.516 0.513 0.510 0.507 0.504 0.501 0.498 0.496 0.494 0.492 0.491 0.489 |- 7
                                                                                   |
     0.526 0.523 0.519 0.515 0.511 0.507 0.504 0.501 0.498 0.496 0.494 0.492 0.490 |- 8
                                                                                   |
     0.536 0.531 0.526 0.521 0.516 0.511 0.507 0.503 0.500 0.497 0.495 0.493 0.491 |- 9
                                                                                   |
     0.549 0.542 0.534 0.527 0.521 0.515 0.510 0.506 0.502 0.498 0.496 0.494 0.492 |-10
                                                                                   |
     0.566 0.555 0.544 0.534 0.526 0.519 0.513 0.508 0.503 0.500 0.497 0.494 0.492 |-11
                                                                                   |
     0.593 0.572 0.555 0.541 0.531 0.523 0.516 0.510 0.505 0.501 0.498 0.495 0.493 |-12
                                                                                   |
     0.637 0.592 0.566 0.548 0.535 0.526 0.518 0.512 0.507 0.502 0.498 0.496 0.493 |-13
                                                                                   |
     0.666 0.606 0.574 0.553 0.539 0.528 0.520 0.513 0.508 0.503 0.499 0.496 0.494 |-14
                                                                                   |
     0.687 0.615 0.580 0.556 0.541 0.529 0.521 0.514 0.508 0.503 0.499 0.496 0.494 |-15
                                                                                   |
     0.694 0.618 0.581 0.557 0.541 0.530 0.521 0.514 0.508 0.503 0.499 0.496 0.494 C-16
                                                                                   |
     0.680 0.613 0.578 0.556 0.540 0.529 0.521 0.514 0.508 0.503 0.499 0.496 0.494 |-17
                                                                                   |
     0.657 0.601 0.571 0.552 0.538 0.527 0.519 0.513 0.507 0.503 0.499 0.496 0.494 |-18
                                                                                   |
     0.618 0.585 0.562 0.546 0.534 0.525 0.517 0.511 0.506 0.502 0.498 0.495 0.493 |-19
                                                                                   |
     0.581 0.566 0.551 0.539 0.529 0.521 0.515 0.509 0.505 0.501 0.497 0.495 0.493 |-20
                                                                                   |
     0.559 0.550 0.540 0.532 0.524 0.518 0.512 0.507 0.503 0.499 0.496 0.494 0.492 |-21
                                                                                   |
     0.544 0.538 0.531 0.525 0.519 0.514 0.509 0.505 0.501 0.498 0.495 0.493 0.491 |-22
                                                                                   |
     0.532 0.528 0.524 0.519 0.514 0.510 0.506 0.502 0.499 0.496 0.494 0.492 0.491 |-23
                                                                                   |
     0.523 0.520 0.517 0.513 0.510 0.506 0.503 0.500 0.497 0.495 0.493 0.491 0.490 |-24
                                                                                   |
     0.516 0.514 0.512 0.509 0.506 0.503 0.500 0.498 0.496 0.494 0.492 0.490 0.489 |-25
                                                                                   |
     0.510 0.509 0.506 0.504 0.502 0.500 0.498 0.496 0.494 0.492 0.491 0.489 0.488 |-26
                                                                                   |
     0.505 0.504 0.502 0.501 0.499 0.497 0.496 0.494 0.493 0.491 0.490 0.488 0.487 |-27
                                                                                   |
     0.501 0.500 0.499 0.497 0.496 0.495 0.494 0.492 0.491 0.490 0.488 0.487 0.486 |-28
                                                                                   |
     0.498 0.497 0.496 0.495 0.494 0.493 0.492 0.491 0.490 0.488 0.487 0.486 0.485 |-29
                                                                                   |
     0.495 0.494 0.494 0.493 0.492 0.491 0.490 0.489 0.488 0.487 0.486 0.485 0.484 |-30
                                                                                   |
     0.493 0.492 0.492 0.491 0.490 0.489 0.489 0.488 0.487 0.486 0.485 0.484 0.483 |-31
                                                                                   |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  1.6834353  (0.46500 постоянный фон)
 Достигается в точке с координатами:  Xм =     6.0 м
     ( X-столбец 16, Y-строка 16)     Yм =    32.0 м
 При опасном направлении ветра  :      26 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.45 м/с


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:14
     Группа суммации :6033=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0326                                                                     
                           1325                                                                     

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 0301--------
005001 0001 Т     2.0        0.20 10.00  0.3142 100.0       15       50                       1.0 1.000 0 0.0291700
005001 6001 П1    2.0                             0.0       15       50      500      500   0 1.0 1.000 0 0.0531200
005001 6002 П1    2.0                             0.0       15       50      500      500   0 1.0 1.000 0 0.0000240
          --------- Примесь 0326--------
005001 6002 П1    2.0                             0.0       15       50      500      500   0 1.0 1.000 0 0.0000019
          --------- Примесь 1325--------
005001 0001 Т     2.0        0.20 10.00  0.3142 100.0       15       50                       1.0 1.000 0 0.0011670


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:14
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6033=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0326                                                                     
                           1325                                                                     

_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |005001 0001|    0.169190| Т  |   1.191650 |   1.46  |    31.1  |
|   2 |005001 6001|    0.265600| П1 |   9.486308 |   0.50  |    11.4  |
|   3 |005001 6002|    0.000132| П1 |   0.004707 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.434922  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма Cм по всем источникам =     10.682665 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.61 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:14
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6033=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0326                                                                     
                           1325                                                                     

     Фоновая концентрация на постах не задана
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.4650000 долей ПДК 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 3000x3000 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.61 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:14
     Группа суммации :6033=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0326                                                                     
                           1325                                                                     

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 6,  Y= 32
                    размеры: длина(по Х)= 3000, ширина(по Y)= 3000, шаг сетки= 100
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0930000 мг/м3 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1532 : Y-строка  1  Cmax=  0.492 долей ПДК (x=   -94.0; напр.ветра=176)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.483: 0.483: 0.484: 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.489: 0.489: 0.490: 0.491: 0.491: 0.492: 0.492: 0.492: 0.492:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  134 :  136 :  139 :  141 :  143 :  146 :  148 :  151 :  154 :  158 :  161 :  165 :  168 :  172 :  176 :  180 :
Uоп: 1.85 : 1.74 : 1.69 : 1.60 : 1.54 : 1.40 : 1.38 : 1.34 : 1.29 : 1.26 : 1.24 : 1.22 : 1.22 : 1.20 : 1.21 : 1.22 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.492: 0.492: 0.492: 0.491: 0.491: 0.490: 0.490: 0.489: 0.488: 0.487: 0.486: 0.485: 0.484: 0.484: 0.483:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  184 :  187 :  191 :  195 :  198 :  202 :  205 :  208 :  211 :  214 :  216 :  219 :  221 :  223 :  225 :
Uоп: 1.21 : 1.20 : 1.22 : 1.22 : 1.23 : 1.26 : 1.29 : 1.34 : 1.43 : 1.39 : 1.54 : 1.59 : 1.66 : 1.73 : 1.82 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1432 : Y-строка  2  Cmax=  0.495 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.483: 0.484: 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.489: 0.490: 0.491: 0.492: 0.493: 0.493: 0.494: 0.494: 0.495: 0.495:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  132 :  134 :  137 :  139 :  141 :  144 :  147 :  150 :  153 :  156 :  160 :  164 :  167 :  171 :  176 :  180 :
Uоп: 1.76 : 1.65 : 1.59 : 1.53 : 1.38 : 1.34 : 1.31 : 1.27 : 1.23 : 1.19 : 1.15 : 1.12 : 1.00 : 1.09 : 1.08 : 1.08 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.495: 0.494: 0.494: 0.493: 0.493: 0.492: 0.491: 0.490: 0.489: 0.488: 0.487: 0.486: 0.485: 0.484: 0.484:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  184 :  188 :  192 :  196 :  199 :  203 :  207 :  210 :  213 :  216 :  218 :  221 :  223 :  225 :  227 :
Uоп: 1.08 : 1.08 : 1.00 : 1.12 : 1.15 : 1.20 : 1.22 : 1.25 : 1.31 : 1.33 : 1.39 : 1.44 : 1.60 : 1.64 : 1.73 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1332 : Y-строка  3  Cmax=  0.498 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.484: 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.490: 0.491: 0.492: 0.493: 0.494: 0.495: 0.496: 0.496: 0.497: 0.497: 0.498:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  130 :  132 :  134 :  137 :  139 :  142 :  145 :  148 :  151 :  155 :  158 :  162 :  167 :  171 :  175 :  180 :
Uоп: 1.68 : 1.59 : 1.44 : 1.36 : 1.32 : 1.30 : 1.23 : 1.20 : 1.14 : 1.08 : 1.02 : 0.94 : 0.85 : 0.81 : 0.78 : 0.78 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.497: 0.497: 0.497: 0.496: 0.495: 0.494: 0.493: 0.492: 0.491: 0.490: 0.489: 0.488: 0.486: 0.485: 0.484:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  184 :  188 :  193 :  197 :  201 :  205 :  208 :  212 :  215 :  218 :  220 :  223 :  225 :  227 :  229 :
Uоп: 0.78 : 0.79 : 0.84 : 0.93 : 1.00 : 1.07 : 1.13 : 1.19 : 1.23 : 1.30 : 1.32 : 1.35 : 1.43 : 1.60 : 1.66 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1232 : Y-строка  4  Cmax=  0.501 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.485: 0.486: 0.487: 0.489: 0.490: 0.491: 0.492: 0.494: 0.495: 0.496: 0.498: 0.499: 0.500: 0.501: 0.501: 0.501:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  128 :  130 :  132 :  134 :  137 :  140 :  142 :  146 :  149 :  153 :  157 :  161 :  165 :  170 :  175 :  180 :
Uоп: 1.61 : 1.55 : 1.37 : 1.32 : 1.31 : 1.23 : 1.16 : 1.11 : 1.01 : 0.88 : 0.76 : 0.66 : 0.63 : 0.62 : 0.61 : 0.61 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.501: 0.501: 0.500: 0.499: 0.498: 0.496: 0.495: 0.494: 0.493: 0.491: 0.490: 0.489: 0.488: 0.486: 0.485:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  184 :  189 :  194 :  198 :  203 :  207 :  210 :  214 :  217 :  220 :  223 :  225 :  228 :  230 :  232 :
Uоп: 0.61 : 0.62 : 0.63 : 0.65 : 0.74 : 0.86 : 1.00 : 1.10 : 1.16 : 1.22 : 1.30 : 1.32 : 1.35 : 1.44 : 1.59 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1132 : Y-строка  5  Cmax=  0.507 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.486: 0.487: 0.488: 0.490: 0.491: 0.493: 0.494: 0.496: 0.497: 0.499: 0.501: 0.503: 0.504: 0.505: 0.506: 0.507:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  126 :  128 :  130 :  132 :  134 :  137 :  140 :  143 :  147 :  151 :  155 :  159 :  164 :  169 :  174 :  180 :
Uоп: 1.55 : 1.39 : 1.32 : 1.31 : 1.22 : 1.17 : 1.00 : 0.94 : 0.78 : 0.67 : 0.60 : 0.54 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.506: 0.506: 0.505: 0.503: 0.501: 0.500: 0.498: 0.496: 0.494: 0.493: 0.492: 0.490: 0.489: 0.487: 0.486:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  185 :  190 :  195 :  200 :  204 :  209 :  213 :  216 :  219 :  222 :  225 :  228 :  230 :  232 :  234 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.59 : 0.66 : 0.76 : 0.90 : 1.06 : 1.15 : 1.21 : 1.29 : 1.32 : 1.38 : 1.55 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.023: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  1032 : Y-строка  6  Cmax=  0.512 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.487: 0.488: 0.490: 0.491: 0.493: 0.494: 0.496: 0.498: 0.500: 0.503: 0.505: 0.508: 0.510: 0.511: 0.512: 0.512:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  123 :  125 :  127 :  129 :  132 :  134 :  137 :  141 :  144 :  148 :  153 :  157 :  163 :  168 :  174 :  179 :
Uоп: 1.41 : 1.35 : 1.30 : 1.23 : 1.17 : 1.00 : 0.89 : 0.70 : 0.62 : 0.55 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.023: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031: 0.032:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.512: 0.511: 0.510: 0.508: 0.506: 0.503: 0.501: 0.499: 0.496: 0.495: 0.493: 0.491: 0.490: 0.488: 0.487:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  185 :  191 :  196 :  202 :  207 :  211 :  215 :  219 :  222 :  225 :  228 :  231 :  233 :  235 :  237 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.61 : 0.68 : 0.87 : 1.08 : 1.15 : 1.23 : 1.30 : 1.34 : 1.39 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.031: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   932 : Y-строка  7  Cmax=  0.519 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.488: 0.489: 0.491: 0.492: 0.494: 0.496: 0.498: 0.501: 0.504: 0.507: 0.510: 0.513: 0.516: 0.517: 0.519: 0.519:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  120 :  122 :  124 :  126 :  129 :  131 :  134 :  138 :  141 :  145 :  150 :  155 :  161 :  167 :  173 :  179 :
Uоп: 1.38 : 1.32 : 1.24 : 1.18 : 1.00 : 0.90 : 0.67 : 0.59 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.027: 0.029: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.035: 0.035:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.519: 0.518: 0.516: 0.514: 0.511: 0.508: 0.505: 0.502: 0.499: 0.496: 0.494: 0.493: 0.491: 0.489: 0.488:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  186 :  192 :  198 :  204 :  209 :  214 :  218 :  222 :  225 :  228 :  231 :  234 :  236 :  238 :  239 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.57 : 0.66 : 0.88 : 1.10 : 1.16 : 1.23 : 1.31 : 1.37 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.035: 0.034: 0.034: 0.032: 0.031: 0.029: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   832 : Y-строка  8  Cmax=  0.528 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.488: 0.490: 0.492: 0.493: 0.495: 0.498: 0.501: 0.505: 0.508: 0.512: 0.516: 0.519: 0.523: 0.525: 0.527: 0.528:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  117 :  119 :  121 :  123 :  125 :  128 :  131 :  134 :  138 :  142 :  147 :  153 :  159 :  165 :  172 :  179 :
Uоп: 1.36 : 1.26 : 1.22 : 1.12 : 0.96 : 0.73 : 0.60 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.016: 0.018: 0.019: 0.020: 0.023: 0.025: 0.026: 0.027: 0.029: 0.032: 0.034: 0.035: 0.037: 0.038: 0.039: 0.039:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.010: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.527: 0.526: 0.523: 0.520: 0.516: 0.513: 0.509: 0.505: 0.502: 0.498: 0.496: 0.494: 0.492: 0.490: 0.489:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  187 :  194 :  200 :  206 :  212 :  217 :  221 :  225 :  229 :  232 :  234 :  237 :  239 :  241 :  242 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.58 : 0.69 : 0.90 : 1.10 : 1.19 : 1.25 : 1.34 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.034: 0.032: 0.030: 0.027: 0.026: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018: 0.016:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.023: 0.022: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   732 : Y-строка  9  Cmax=  0.539 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.489: 0.491: 0.493: 0.495: 0.497: 0.500: 0.504: 0.508: 0.513: 0.517: 0.522: 0.527: 0.532: 0.536: 0.538: 0.539:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  114 :  116 :  117 :  119 :  122 :  124 :  127 :  130 :  134 :  138 :  143 :  149 :  156 :  163 :  171 :  179 :
Uоп: 1.31 : 1.22 : 1.15 : 1.04 : 0.78 : 0.63 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.029: 0.032: 0.034: 0.037: 0.039: 0.041: 0.043: 0.043: 0.044:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.028: 0.030: 0.030:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.538: 0.536: 0.533: 0.528: 0.523: 0.518: 0.513: 0.509: 0.505: 0.501: 0.498: 0.495: 0.493: 0.491: 0.489:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  187 :  195 :  203 :  210 :  216 :  221 :  225 :  229 :  233 :  235 :  238 :  240 :  242 :  244 :  245 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.61 : 0.77 : 1.00 : 1.13 : 1.22 : 1.29 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.043: 0.043: 0.042: 0.040: 0.037: 0.035: 0.032: 0.030: 0.027: 0.026: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018: 0.017:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.030: 0.028: 0.026: 0.023: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.013: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   632 : Y-строка 10  Cmax=  0.555 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.490: 0.492: 0.494: 0.496: 0.499: 0.502: 0.507: 0.512: 0.517: 0.523: 0.530: 0.537: 0.544: 0.550: 0.554: 0.555:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  111 :  112 :  114 :  116 :  118 :  120 :  123 :  126 :  129 :  134 :  139 :  145 :  152 :  161 :  170 :  179 :
Uоп: 1.28 : 1.22 : 1.10 : 0.90 : 0.69 : 0.57 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.028: 0.031: 0.034: 0.037: 0.041: 0.044: 0.046: 0.048: 0.049: 0.049:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.028: 0.032: 0.037: 0.040: 0.041:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.554: 0.551: 0.545: 0.538: 0.531: 0.524: 0.518: 0.513: 0.508: 0.503: 0.499: 0.496: 0.494: 0.492: 0.490:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  189 :  198 :  206 :  214 :  220 :  225 :  230 :  234 :  237 :  240 :  242 :  244 :  246 :  247 :  249 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.56 : 0.67 : 0.88 : 1.08 : 1.19 : 1.26 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.049: 0.048: 0.047: 0.044: 0.041: 0.038: 0.035: 0.032: 0.029: 0.027: 0.026: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.040: 0.037: 0.033: 0.029: 0.025: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   532 : Y-строка 11  Cmax=  0.580 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.490: 0.492: 0.494: 0.497: 0.500: 0.505: 0.510: 0.515: 0.522: 0.529: 0.539: 0.549: 0.561: 0.570: 0.577: 0.580:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  108 :  109 :  110 :  112 :  113 :  116 :  118 :  121 :  124 :  128 :  133 :  140 :  148 :  157 :  168 :  179 :
Uоп: 1.26 : 1.18 : 1.05 : 0.83 : 0.58 : 0.51 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :12.00 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.019: 0.021: 0.024: 0.025: 0.027: 0.030: 0.033: 0.037: 0.040: 0.037: 0.049: 0.053: 0.056: 0.056: 0.058:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.017: 0.020: 0.024: 0.036: 0.035: 0.042: 0.049: 0.056: 0.056:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.578: 0.571: 0.562: 0.551: 0.541: 0.531: 0.523: 0.516: 0.511: 0.506: 0.501: 0.498: 0.495: 0.493: 0.491:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  190 :  201 :  210 :  219 :  226 :  231 :  235 :  239 :  242 :  244 :  246 :  248 :  250 :  251 :  252 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :12.00 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.60 : 0.75 : 1.02 : 1.15 : 1.24 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.057: 0.056: 0.054: 0.050: 0.038: 0.041: 0.037: 0.034: 0.031: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018:
Ки : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.056: 0.050: 0.043: 0.036: 0.038: 0.025: 0.021: 0.017: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   432 : Y-строка 12  Cmax=  0.619 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.491: 0.493: 0.495: 0.498: 0.502: 0.507: 0.512: 0.518: 0.526: 0.536: 0.548: 0.565: 0.585: 0.601: 0.613: 0.619:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  104 :  105 :  106 :  108 :  109 :  111 :  113 :  115 :  118 :  122 :  127 :  133 :  142 :  153 :  165 :  179 :
Uоп: 1.24 : 1.15 : 0.99 : 0.68 : 0.56 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.026: 0.028: 0.032: 0.035: 0.039: 0.043: 0.049: 0.056: 0.064: 0.069: 0.081: 0.087:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.011: 0.013: 0.016: 0.018: 0.022: 0.028: 0.035: 0.044: 0.056: 0.067: 0.067: 0.067:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.615: 0.604: 0.588: 0.568: 0.551: 0.538: 0.528: 0.520: 0.513: 0.508: 0.503: 0.499: 0.496: 0.493: 0.491:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  193 :  205 :  216 :  226 :  232 :  237 :  241 :  244 :  247 :  249 :  251 :  252 :  254 :  255 :  256 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.66 : 0.96 : 1.14 : 1.22 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.083: 0.072: 0.065: 0.057: 0.050: 0.044: 0.039: 0.036: 0.032: 0.029: 0.026: 0.025: 0.023: 0.020: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.067: 0.067: 0.059: 0.046: 0.036: 0.029: 0.023: 0.019: 0.016: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   332 : Y-строка 13  Cmax=  0.699 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.491: 0.493: 0.496: 0.499: 0.503: 0.509: 0.514: 0.521: 0.530: 0.542: 0.558: 0.582: 0.620: 0.661: 0.686: 0.699:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  101 :  101 :  102 :  103 :  104 :  106 :  107 :  109 :  111 :  114 :  118 :  124 :  132 :  145 :  159 :  178 :
Uоп: 1.23 : 1.14 : 0.91 : 0.67 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.020: 0.023: 0.025: 0.027: 0.029: 0.033: 0.036: 0.040: 0.045: 0.052: 0.061: 0.081: 0.100: 0.126: 0.139:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.025: 0.031: 0.041: 0.055: 0.075: 0.096: 0.095: 0.094:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.689: 0.665: 0.631: 0.587: 0.561: 0.544: 0.532: 0.523: 0.515: 0.509: 0.504: 0.500: 0.496: 0.494: 0.492:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  197 :  213 :  226 :  235 :  241 :  245 :  248 :  251 :  253 :  254 :  256 :  257 :  258 :  259 :  259 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.64 : 0.85 : 1.11 : 1.22 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.130: 0.105: 0.087: 0.064: 0.053: 0.046: 0.041: 0.037: 0.033: 0.030: 0.027: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.095: 0.096: 0.079: 0.058: 0.043: 0.033: 0.026: 0.021: 0.017: 0.014: 0.012: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   232 : Y-строка 14  Cmax=  0.809 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.492: 0.494: 0.496: 0.500: 0.504: 0.510: 0.516: 0.523: 0.533: 0.547: 0.565: 0.595: 0.645: 0.718: 0.771: 0.809:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   97 :   97 :   98 :   99 :   99 :  100 :  101 :  103 :  104 :  106 :  109 :  113 :  119 :  130 :  150 :  178 :
Uоп: 1.22 : 1.12 : 0.85 : 0.66 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.027: 0.030: 0.034: 0.037: 0.042: 0.047: 0.054: 0.066: 0.096: 0.143: 0.203: 0.240:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.017: 0.021: 0.027: 0.035: 0.047: 0.063: 0.084: 0.110: 0.104: 0.103:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.782: 0.727: 0.660: 0.601: 0.570: 0.550: 0.535: 0.525: 0.517: 0.511: 0.505: 0.501: 0.497: 0.494: 0.492:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  208 :  225 :  239 :  246 :  250 :  253 :  256 :  257 :  259 :  260 :  261 :  261 :  262 :  263 :  263 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.63 : 0.82 : 1.10 : 1.22 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.213: 0.153: 0.103: 0.071: 0.055: 0.048: 0.043: 0.038: 0.034: 0.031: 0.027: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.105: 0.109: 0.091: 0.065: 0.049: 0.037: 0.028: 0.022: 0.018: 0.015: 0.013: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   132 : Y-строка 15  Cmax=  1.239 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=174)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.492: 0.494: 0.497: 0.500: 0.505: 0.510: 0.517: 0.525: 0.535: 0.550: 0.570: 0.603: 0.664: 0.754: 0.938: 1.239:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   93 :   93 :   94 :   94 :   94 :   95 :   95 :   96 :   96 :   97 :   99 :  101 :  104 :  116 :  127 :  174 :
Uоп: 1.23 : 1.12 : 0.82 : 0.66 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 2.16 : 1.82 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.034: 0.038: 0.042: 0.048: 0.054: 0.075: 0.115: 0.184: 0.423: 0.729:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.018: 0.022: 0.028: 0.037: 0.051: 0.063: 0.084: 0.105: 0.050: 0.045:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.000: 0.775: 0.681: 0.611: 0.576: 0.553: 0.537: 0.526: 0.518: 0.512: 0.506: 0.501: 0.497: 0.494: 0.492:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  228 :  244 :  255 :  259 :  261 :  262 :  263 :  264 :  265 :  265 :  266 :  266 :  266 :  267 :  267 :
Uоп: 2.06 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.62 : 0.79 : 1.10 : 1.21 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.483: 0.206: 0.126: 0.081: 0.055: 0.049: 0.043: 0.039: 0.035: 0.031: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.051: 0.104: 0.091: 0.065: 0.055: 0.039: 0.029: 0.023: 0.018: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    32 : Y-строка 16  Cmax=  1.706 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра= 26)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.492: 0.494: 0.497: 0.500: 0.505: 0.511: 0.517: 0.525: 0.536: 0.550: 0.571: 0.606: 0.670: 0.765: 1.059: 1.706:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   88 :   88 :   87 :   85 :   80 :   26 :
Uоп: 1.23 : 1.12 : 0.82 : 0.67 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 1.98 : 1.45 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.042: 0.048: 0.054: 0.077: 0.121: 0.206: 0.544: 1.190:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.018: 0.022: 0.028: 0.038: 0.052: 0.063: 0.084: 0.094: 0.050: 0.051:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.165: 0.785: 0.688: 0.614: 0.577: 0.554: 0.538: 0.527: 0.518: 0.512: 0.506: 0.501: 0.497: 0.494: 0.492:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  282 :  276 :  274 :  273 :  272 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :  271 :
Uоп: 1.87 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.65 : 0.79 : 1.10 : 1.21 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.652: 0.228: 0.133: 0.084: 0.056: 0.049: 0.043: 0.039: 0.035: 0.031: 0.028: 0.027: 0.024: 0.021: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.048: 0.092: 0.090: 0.065: 0.056: 0.040: 0.030: 0.023: 0.019: 0.015: 0.013: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -68 : Y-строка 17  Cmax=  1.019 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  4)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.492: 0.494: 0.497: 0.500: 0.505: 0.510: 0.517: 0.524: 0.535: 0.549: 0.569: 0.601: 0.658: 0.747: 0.855: 1.019:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   86 :   85 :   85 :   84 :   84 :   83 :   83 :   82 :   81 :   79 :   78 :   75 :   70 :   59 :   43 :    4 :
Uоп: 1.23 : 1.12 : 0.83 : 0.66 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 2.23 : 2.00 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.027: 0.030: 0.034: 0.038: 0.042: 0.047: 0.054: 0.072: 0.110: 0.173: 0.338: 0.503:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.018: 0.022: 0.028: 0.036: 0.050: 0.063: 0.084: 0.109: 0.052: 0.051:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.891: 0.760: 0.675: 0.608: 0.574: 0.552: 0.537: 0.526: 0.518: 0.511: 0.506: 0.501: 0.497: 0.494: 0.492:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  322 :  300 :  292 :  286 :  282 :  281 :  279 :  278 :  277 :  277 :  276 :  276 :  275 :  275 :  274 :
Uоп: 2.21 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.63 : 0.80 : 1.10 : 1.21 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.376: 0.189: 0.119: 0.078: 0.055: 0.048: 0.043: 0.038: 0.035: 0.031: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.050: 0.106: 0.091: 0.065: 0.054: 0.038: 0.029: 0.023: 0.018: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -168 : Y-строка 18  Cmax=  0.769 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.492: 0.494: 0.496: 0.500: 0.504: 0.509: 0.515: 0.523: 0.532: 0.545: 0.563: 0.590: 0.637: 0.704: 0.745: 0.769:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   82 :   81 :   81 :   80 :   79 :   78 :   77 :   75 :   73 :   71 :   68 :   63 :   56 :   45 :   26 :    2 :
Uоп: 1.23 : 1.13 : 0.87 : 0.66 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.020: 0.023: 0.026: 0.027: 0.030: 0.033: 0.037: 0.041: 0.046: 0.053: 0.063: 0.088: 0.126: 0.170: 0.196:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.012: 0.014: 0.017: 0.021: 0.026: 0.034: 0.045: 0.062: 0.084: 0.113: 0.109: 0.108:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.752: 0.711: 0.651: 0.597: 0.567: 0.548: 0.534: 0.524: 0.517: 0.510: 0.505: 0.500: 0.497: 0.494: 0.492:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  337 :  320 :  305 :  298 :  293 :  290 :  287 :  285 :  284 :  282 :  281 :  280 :  280 :  279 :  278 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.63 : 0.83 : 1.10 : 1.21 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.178: 0.134: 0.094: 0.066: 0.055: 0.048: 0.042: 0.038: 0.034: 0.030: 0.027: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.109: 0.112: 0.092: 0.065: 0.047: 0.035: 0.027: 0.022: 0.018: 0.015: 0.013: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -268 : Y-строка 19  Cmax=  0.662 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.491: 0.493: 0.496: 0.499: 0.503: 0.508: 0.514: 0.520: 0.529: 0.540: 0.555: 0.575: 0.606: 0.633: 0.652: 0.662:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   78 :   77 :   76 :   75 :   74 :   73 :   71 :   69 :   66 :   63 :   59 :   53 :   44 :   32 :   18 :    1 :
Uоп: 1.24 : 1.14 : 0.93 : 0.67 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.020: 0.023: 0.025: 0.026: 0.029: 0.032: 0.036: 0.040: 0.045: 0.051: 0.060: 0.074: 0.087: 0.107: 0.116:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.019: 0.024: 0.030: 0.039: 0.050: 0.068: 0.081: 0.081: 0.081:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.655: 0.637: 0.613: 0.581: 0.558: 0.542: 0.530: 0.522: 0.515: 0.509: 0.504: 0.499: 0.496: 0.494: 0.492:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  345 :  330 :  318 :  309 :  302 :  298 :  294 :  292 :  289 :  288 :  286 :  285 :  284 :  283 :  282 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.64 : 0.90 : 1.12 : 1.22 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.110: 0.091: 0.077: 0.062: 0.052: 0.046: 0.041: 0.037: 0.033: 0.030: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.081: 0.081: 0.071: 0.054: 0.041: 0.031: 0.025: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -368 : Y-строка 20  Cmax=  0.602 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.491: 0.493: 0.495: 0.498: 0.501: 0.506: 0.511: 0.517: 0.524: 0.533: 0.545: 0.559: 0.574: 0.589: 0.598: 0.602:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   75 :   74 :   72 :   71 :   69 :   68 :   65 :   63 :   60 :   56 :   51 :   44 :   36 :   25 :   14 :    1 :
Uоп: 1.25 : 1.16 : 1.01 : 0.74 : 0.58 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.038: 0.042: 0.047: 0.053: 0.059: 0.062: 0.071: 0.075:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.026: 0.032: 0.041: 0.050: 0.061: 0.062: 0.062:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.599: 0.590: 0.577: 0.562: 0.547: 0.535: 0.526: 0.519: 0.512: 0.507: 0.502: 0.498: 0.495: 0.493: 0.491:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  348 :  337 :  326 :  317 :  310 :  305 :  301 :  298 :  295 :  293 :  291 :  289 :  288 :  287 :  286 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.69 : 0.97 : 1.14 : 1.22 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.072: 0.063: 0.060: 0.054: 0.048: 0.043: 0.039: 0.035: 0.032: 0.029: 0.026: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018:
Ки : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.062: 0.062: 0.052: 0.042: 0.034: 0.027: 0.022: 0.018: 0.016: 0.014: 0.011: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -468 : Y-строка 21  Cmax=  0.569 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.490: 0.492: 0.494: 0.497: 0.500: 0.504: 0.509: 0.514: 0.520: 0.527: 0.536: 0.544: 0.554: 0.562: 0.567: 0.569:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   71 :   70 :   68 :   67 :   65 :   63 :   60 :   57 :   54 :   50 :   44 :   38 :   30 :   21 :   11 :    1 :
Uоп: 1.27 : 1.19 : 1.07 : 0.86 : 0.65 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :12.00 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.027: 0.030: 0.033: 0.036: 0.039: 0.036: 0.047: 0.051: 0.053: 0.053: 0.054:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.034: 0.032: 0.038: 0.044: 0.049: 0.050:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.568: 0.563: 0.556: 0.546: 0.537: 0.528: 0.521: 0.515: 0.510: 0.505: 0.501: 0.497: 0.495: 0.492: 0.491:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  350 :  340 :  331 :  323 :  317 :  311 :  307 :  303 :  300 :  298 :  295 :  293 :  292 :  290 :  289 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :12.00 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.62 : 0.77 : 1.05 : 1.16 : 1.25 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.053: 0.053: 0.051: 0.048: 0.037: 0.040: 0.036: 0.033: 0.030: 0.027: 0.026: 0.024: 0.021: 0.020: 0.018:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.049: 0.045: 0.039: 0.033: 0.035: 0.023: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -568 : Y-строка 22  Cmax=  0.549 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.490: 0.491: 0.493: 0.495: 0.498: 0.502: 0.506: 0.510: 0.515: 0.521: 0.527: 0.533: 0.539: 0.544: 0.547: 0.549:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   68 :   66 :   65 :   63 :   61 :   59 :   56 :   53 :   49 :   45 :   39 :   33 :   26 :   18 :   10 :    1 :
Uоп: 1.30 : 1.22 : 1.12 : 0.98 : 0.72 : 0.59 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.025: 0.027: 0.028: 0.031: 0.033: 0.036: 0.039: 0.042: 0.044: 0.046: 0.047: 0.047:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.023: 0.026: 0.030: 0.033: 0.036: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.548: 0.545: 0.540: 0.534: 0.528: 0.522: 0.516: 0.511: 0.507: 0.502: 0.499: 0.496: 0.494: 0.492: 0.490:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  352 :  343 :  335 :  328 :  322 :  316 :  312 :  308 :  305 :  302 :  299 :  297 :  296 :  294 :  292 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.57 : 0.69 : 0.90 : 1.10 : 1.22 : 1.28 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.047: 0.046: 0.045: 0.043: 0.040: 0.037: 0.034: 0.031: 0.028: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.036: 0.034: 0.030: 0.027: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -668 : Y-строка 23  Cmax=  0.535 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.489: 0.491: 0.492: 0.494: 0.496: 0.499: 0.503: 0.507: 0.511: 0.515: 0.520: 0.524: 0.528: 0.532: 0.534: 0.535:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   65 :   63 :   61 :   59 :   57 :   55 :   52 :   48 :   45 :   40 :   35 :   29 :   23 :   16 :    8 :    1 :
Uоп: 1.33 : 1.22 : 1.17 : 1.00 : 0.82 : 0.66 : 0.54 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.018: 0.019: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.028: 0.031: 0.033: 0.036: 0.038: 0.040: 0.041: 0.042: 0.042:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.534: 0.532: 0.529: 0.525: 0.521: 0.516: 0.512: 0.508: 0.504: 0.500: 0.497: 0.495: 0.493: 0.491: 0.489:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  353 :  345 :  338 :  332 :  326 :  321 :  316 :  312 :  309 :  306 :  303 :  301 :  299 :  297 :  296 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.52 : 0.64 : 0.81 : 1.05 : 1.15 : 1.22 : 1.31 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.041: 0.040: 0.038: 0.036: 0.034: 0.031: 0.029: 0.027: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018: 0.017:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.027: 0.026: 0.024: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -768 : Y-строка 24  Cmax=  0.524 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.488: 0.490: 0.491: 0.493: 0.495: 0.497: 0.500: 0.503: 0.507: 0.510: 0.514: 0.517: 0.520: 0.522: 0.524: 0.524:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   62 :   60 :   58 :   56 :   54 :   51 :   48 :   45 :   41 :   37 :   32 :   26 :   21 :   14 :    7 :    1 :
Uоп: 1.38 : 1.28 : 1.23 : 1.14 : 1.00 : 0.81 : 0.62 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.031: 0.033: 0.034: 0.036: 0.037: 0.037: 0.038:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.524: 0.523: 0.520: 0.518: 0.514: 0.511: 0.507: 0.504: 0.501: 0.498: 0.495: 0.493: 0.492: 0.490: 0.488:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  354 :  347 :  341 :  335 :  329 :  324 :  320 :  316 :  313 :  309 :  307 :  304 :  302 :  300 :  299 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.61 : 0.75 : 0.96 : 1.13 : 1.22 : 1.26 : 1.35 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.037: 0.036: 0.035: 0.033: 0.031: 0.029: 0.027: 0.026: 0.025: 0.022: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.021: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -868 : Y-строка 25  Cmax=  0.516 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.487: 0.489: 0.490: 0.492: 0.493: 0.495: 0.497: 0.500: 0.503: 0.506: 0.509: 0.511: 0.513: 0.515: 0.516: 0.516:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   59 :   57 :   55 :   53 :   50 :   48 :   45 :   41 :   38 :   34 :   29 :   24 :   18 :   13 :    7 :    1 :
Uоп: 1.39 : 1.32 : 1.26 : 1.20 : 1.14 : 0.94 : 0.82 : 0.62 : 0.55 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.020: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.034:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.516: 0.515: 0.514: 0.511: 0.509: 0.506: 0.503: 0.500: 0.498: 0.496: 0.494: 0.492: 0.491: 0.489: 0.487:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  354 :  348 :  343 :  337 :  332 :  327 :  323 :  319 :  316 :  313 :  310 :  308 :  305 :  303 :  302 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.61 : 0.76 : 0.91 : 1.00 : 1.18 : 1.25 : 1.32 : 1.38 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=  -968 : Y-строка 26  Cmax=  0.510 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.486: 0.488: 0.489: 0.491: 0.492: 0.494: 0.495: 0.497: 0.499: 0.502: 0.504: 0.506: 0.508: 0.509: 0.510: 0.510:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   56 :   54 :   52 :   50 :   47 :   45 :   42 :   38 :   35 :   31 :   27 :   22 :   17 :   12 :    6 :    1 :
Uоп: 1.55 : 1.37 : 1.33 : 1.25 : 1.17 : 1.00 : 0.94 : 0.81 : 0.66 : 0.59 : 0.54 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.030: 0.030:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.510: 0.509: 0.508: 0.506: 0.504: 0.502: 0.500: 0.498: 0.496: 0.494: 0.492: 0.491: 0.489: 0.488: 0.487:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  355 :  349 :  344 :  339 :  334 :  330 :  326 :  322 :  319 :  316 :  313 :  311 :  308 :  306 :  304 :
Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.52 : 0.58 : 0.65 : 0.73 : 0.92 : 1.12 : 1.14 : 1.24 : 1.31 : 1.35 : 1.41 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.030: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1068 : Y-строка 27  Cmax=  0.505 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.486: 0.487: 0.488: 0.489: 0.491: 0.492: 0.493: 0.495: 0.496: 0.498: 0.500: 0.501: 0.503: 0.504: 0.504: 0.505:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   53 :   52 :   50 :   47 :   45 :   42 :   39 :   36 :   32 :   29 :   24 :   20 :   15 :   11 :    6 :    0 :
Uоп: 1.59 : 1.40 : 1.34 : 1.34 : 1.26 : 1.17 : 1.14 : 1.00 : 0.87 : 0.73 : 0.65 : 0.58 : 0.55 : 0.53 : 0.53 : 0.54 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.504: 0.504: 0.503: 0.502: 0.500: 0.498: 0.497: 0.495: 0.494: 0.492: 0.491: 0.490: 0.488: 0.487: 0.486:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  355 :  350 :  345 :  341 :  336 :  332 :  328 :  325 :  321 :  318 :  316 :  313 :  311 :  309 :  307 :
Uоп: 0.53 : 0.53 : 0.54 : 0.58 : 0.63 : 0.71 : 0.82 : 0.98 : 1.00 : 1.16 : 1.24 : 1.32 : 1.33 : 1.39 : 1.57 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1168 : Y-строка 28  Cmax=  0.500 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.489: 0.491: 0.492: 0.493: 0.494: 0.495: 0.496: 0.498: 0.499: 0.499: 0.500: 0.500:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   51 :   49 :   47 :   45 :   42 :   40 :   37 :   34 :   30 :   26 :   23 :   19 :   14 :   10 :    5 :    0 :
Uоп: 1.63 : 1.57 : 1.39 : 1.32 : 1.34 : 1.25 : 1.20 : 1.14 : 1.00 : 0.98 : 0.87 : 0.74 : 0.69 : 0.67 : 0.67 : 0.69 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.022: 0.022: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.500: 0.499: 0.499: 0.498: 0.497: 0.496: 0.494: 0.493: 0.492: 0.491: 0.490: 0.488: 0.487: 0.486: 0.485:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  356 :  351 :  347 :  342 :  338 :  334 :  331 :  327 :  324 :  321 :  318 :  316 :  313 :  311 :  309 :
Uоп: 0.67 : 0.67 : 0.68 : 0.74 : 0.85 : 0.97 : 1.05 : 1.14 : 1.19 : 1.24 : 1.32 : 1.32 : 1.38 : 1.55 : 1.61 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1268 : Y-строка 29  Cmax=  0.496 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.484: 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.489: 0.490: 0.491: 0.492: 0.493: 0.494: 0.495: 0.495: 0.496: 0.496: 0.496:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   49 :   47 :   45 :   43 :   40 :   37 :   35 :   32 :   28 :   25 :   21 :   17 :   13 :    9 :    5 :    0 :
Uоп: 1.70 : 1.61 : 1.57 : 1.39 : 1.34 : 1.32 : 1.26 : 1.22 : 1.19 : 1.12 : 1.08 : 1.02 : 0.97 : 0.89 : 0.85 : 0.83 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.496: 0.496: 0.496: 0.495: 0.494: 0.493: 0.492: 0.491: 0.490: 0.489: 0.488: 0.487: 0.486: 0.485: 0.484:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  356 :  352 :  348 :  344 :  340 :  336 :  332 :  329 :  326 :  323 :  320 :  318 :  316 :  313 :  311 :
Uоп: 0.84 : 0.87 : 0.93 : 1.01 : 1.06 : 1.11 : 1.18 : 1.22 : 1.26 : 1.30 : 1.33 : 1.38 : 1.54 : 1.60 : 1.69 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1368 : Y-строка 30  Cmax=  0.494 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.483: 0.484: 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.489: 0.490: 0.490: 0.491: 0.492: 0.493: 0.493: 0.494: 0.494: 0.494:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   47 :   45 :   43 :   40 :   38 :   35 :   33 :   30 :   27 :   23 :   20 :   16 :   12 :    8 :    4 :    0 :
Uоп: 1.79 : 1.68 : 1.61 : 1.57 : 1.41 : 1.37 : 1.33 : 1.29 : 1.22 : 1.22 : 1.22 : 1.16 : 1.15 : 1.14 : 1.13 : 1.14 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.494: 0.494: 0.493: 0.493: 0.492: 0.491: 0.491: 0.490: 0.489: 0.488: 0.487: 0.486: 0.485: 0.484: 0.483:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  356 :  352 :  348 :  345 :  341 :  337 :  334 :  331 :  328 :  325 :  323 :  320 :  318 :  316 :  314 :
Uоп: 1.12 : 1.14 : 1.14 : 1.16 : 1.20 : 1.22 : 1.22 : 1.28 : 1.32 : 1.36 : 1.39 : 1.55 : 1.61 : 1.66 : 1.76 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y= -1468 : Y-строка 31  Cmax=  0.492 долей ПДК (x=     6.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x= -1494 : -1394: -1294: -1194: -1094:  -994:  -894:  -794:  -694:  -594:  -494:  -394:  -294:  -194:   -94:     6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.482: 0.483: 0.484: 0.485: 0.485: 0.486: 0.487: 0.488: 0.489: 0.490: 0.490: 0.491: 0.491: 0.491: 0.492: 0.492:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   45 :   43 :   41 :   39 :   36 :   34 :   31 :   28 :   25 :   22 :   18 :   15 :   11 :    8 :    4 :    0 :
Uоп: 1.88 : 1.78 : 1.71 : 1.63 : 1.59 : 1.55 : 1.37 : 1.39 : 1.33 : 1.30 : 1.28 : 1.25 : 1.24 : 1.24 : 1.24 : 1.24 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_________________________________________________________________________________________________________
 x=    106:   206:   306:   406:   506:   606:   706:   806:   906:  1006:  1106:  1206:  1306:  1406:  1506:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.492: 0.492: 0.491: 0.491: 0.490: 0.490: 0.489: 0.488: 0.487: 0.486: 0.486: 0.485: 0.484: 0.483: 0.482:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  357 :  353 :  349 :  346 :  342 :  339 :  336 :  333 :  330 :  327 :  324 :  322 :  320 :  318 :  316 :
Uоп: 1.24 : 1.24 : 1.24 : 1.26 : 1.27 : 1.30 : 1.32 : 1.38 : 1.39 : 1.52 : 1.57 : 1.62 : 1.70 : 1.78 : 1.86 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=     6.0 м,  Y=    32.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.7060436 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    26 град.
                       и скорости ветра  1.45 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|    Фоновая концентрация Cf  |   0.465000 |  27.3 (Вклад источников 72.7%)|
|  1 |005001 0001| Т |     0.1692|   1.189953 |  95.9  |  95.9 |   7.0332332  |
|                        В сумме =   1.654953    95.9                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.051091     4.1                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:14
     Группа суммации :6033=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0326                                                                     
                           1325                                                                     


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=        6 м;  Y=       32 |
      |  Длина и ширина     : L=   3000 м;  B=   3000 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0930000 мг/м3 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|---
 1-| 0.483 0.483 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.489 0.489 0.490 0.491 0.491 0.492 0.492 0.492 0.492 0.492 0.492 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.483 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.489 0.490 0.491 0.492 0.493 0.493 0.494 0.494 0.495 0.495 0.495 0.494 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.490 0.491 0.492 0.493 0.494 0.495 0.496 0.496 0.497 0.497 0.498 0.497 0.497 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.485 0.486 0.487 0.489 0.490 0.491 0.492 0.494 0.495 0.496 0.498 0.499 0.500 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.486 0.487 0.488 0.490 0.491 0.493 0.494 0.496 0.497 0.499 0.501 0.503 0.504 0.505 0.506 0.507 0.506 0.506 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.487 0.488 0.490 0.491 0.493 0.494 0.496 0.498 0.500 0.503 0.505 0.508 0.510 0.511 0.512 0.512 0.512 0.511 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.488 0.489 0.491 0.492 0.494 0.496 0.498 0.501 0.504 0.507 0.510 0.513 0.516 0.517 0.519 0.519 0.519 0.518 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.488 0.490 0.492 0.493 0.495 0.498 0.501 0.505 0.508 0.512 0.516 0.519 0.523 0.525 0.527 0.528 0.527 0.526 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.489 0.491 0.493 0.495 0.497 0.500 0.504 0.508 0.513 0.517 0.522 0.527 0.532 0.536 0.538 0.539 0.538 0.536 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.490 0.492 0.494 0.496 0.499 0.502 0.507 0.512 0.517 0.523 0.530 0.537 0.544 0.550 0.554 0.555 0.554 0.551 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.490 0.492 0.494 0.497 0.500 0.505 0.510 0.515 0.522 0.529 0.539 0.549 0.561 0.570 0.577 0.580 0.578 0.571 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.491 0.493 0.495 0.498 0.502 0.507 0.512 0.518 0.526 0.536 0.548 0.565 0.585 0.601 0.613 0.619 0.615 0.604 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.491 0.493 0.496 0.499 0.503 0.509 0.514 0.521 0.530 0.542 0.558 0.582 0.620 0.661 0.686 0.699 0.689 0.665 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.492 0.494 0.496 0.500 0.504 0.510 0.516 0.523 0.533 0.547 0.565 0.595 0.645 0.718 0.771 0.809 0.782 0.727 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.492 0.494 0.497 0.500 0.505 0.510 0.517 0.525 0.535 0.550 0.570 0.603 0.664 0.754 0.938 1.239 1.000 0.775 |-15
                                                                                                                 |
16-C 0.492 0.494 0.497 0.500 0.505 0.511 0.517 0.525 0.536 0.550 0.571 0.606 0.670 0.765 1.059 1.706 1.165 0.785 C-16
                                                                                                                 |
17-| 0.492 0.494 0.497 0.500 0.505 0.510 0.517 0.524 0.535 0.549 0.569 0.601 0.658 0.747 0.855 1.019 0.891 0.760 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.492 0.494 0.496 0.500 0.504 0.509 0.515 0.523 0.532 0.545 0.563 0.590 0.637 0.704 0.745 0.769 0.752 0.711 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.491 0.493 0.496 0.499 0.503 0.508 0.514 0.520 0.529 0.540 0.555 0.575 0.606 0.633 0.652 0.662 0.655 0.637 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.491 0.493 0.495 0.498 0.501 0.506 0.511 0.517 0.524 0.533 0.545 0.559 0.574 0.589 0.598 0.602 0.599 0.590 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.490 0.492 0.494 0.497 0.500 0.504 0.509 0.514 0.520 0.527 0.536 0.544 0.554 0.562 0.567 0.569 0.568 0.563 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.490 0.491 0.493 0.495 0.498 0.502 0.506 0.510 0.515 0.521 0.527 0.533 0.539 0.544 0.547 0.549 0.548 0.545 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.489 0.491 0.492 0.494 0.496 0.499 0.503 0.507 0.511 0.515 0.520 0.524 0.528 0.532 0.534 0.535 0.534 0.532 |-23
                                                                                                                 |
24-| 0.488 0.490 0.491 0.493 0.495 0.497 0.500 0.503 0.507 0.510 0.514 0.517 0.520 0.522 0.524 0.524 0.524 0.523 |-24
                                                                                                                 |
25-| 0.487 0.489 0.490 0.492 0.493 0.495 0.497 0.500 0.503 0.506 0.509 0.511 0.513 0.515 0.516 0.516 0.516 0.515 |-25
                                                                                                                 |
26-| 0.486 0.488 0.489 0.491 0.492 0.494 0.495 0.497 0.499 0.502 0.504 0.506 0.508 0.509 0.510 0.510 0.510 0.509 |-26
                                                                                                                 |
27-| 0.486 0.487 0.488 0.489 0.491 0.492 0.493 0.495 0.496 0.498 0.500 0.501 0.503 0.504 0.504 0.505 0.504 0.504 |-27
                                                                                                                 |
28-| 0.485 0.486 0.487 0.488 0.489 0.491 0.492 0.493 0.494 0.495 0.496 0.498 0.499 0.499 0.500 0.500 0.500 0.499 |-28
                                                                                                                 |
29-| 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.489 0.490 0.491 0.492 0.493 0.494 0.495 0.495 0.496 0.496 0.496 0.496 0.496 |-29
                                                                                                                 |
30-| 0.483 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.489 0.490 0.490 0.491 0.492 0.493 0.493 0.494 0.494 0.494 0.494 0.494 |-30
                                                                                                                 |
31-| 0.482 0.483 0.484 0.485 0.485 0.486 0.487 0.488 0.489 0.490 0.490 0.491 0.491 0.491 0.492 0.492 0.492 0.492 |-31
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31  
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
     0.492 0.491 0.491 0.490 0.490 0.489 0.488 0.487 0.486 0.485 0.484 0.484 0.483 |- 1
                                                                                   |
     0.494 0.493 0.493 0.492 0.491 0.490 0.489 0.488 0.487 0.486 0.485 0.484 0.484 |- 2
                                                                                   |
     0.497 0.496 0.495 0.494 0.493 0.492 0.491 0.490 0.489 0.488 0.486 0.485 0.484 |- 3
                                                                                   |
     0.500 0.499 0.498 0.496 0.495 0.494 0.493 0.491 0.490 0.489 0.488 0.486 0.485 |- 4
                                                                                   |
     0.505 0.503 0.501 0.500 0.498 0.496 0.494 0.493 0.492 0.490 0.489 0.487 0.486 |- 5
                                                                                   |
     0.510 0.508 0.506 0.503 0.501 0.499 0.496 0.495 0.493 0.491 0.490 0.488 0.487 |- 6
                                                                                   |
     0.516 0.514 0.511 0.508 0.505 0.502 0.499 0.496 0.494 0.493 0.491 0.489 0.488 |- 7
                                                                                   |
     0.523 0.520 0.516 0.513 0.509 0.505 0.502 0.498 0.496 0.494 0.492 0.490 0.489 |- 8
                                                                                   |
     0.533 0.528 0.523 0.518 0.513 0.509 0.505 0.501 0.498 0.495 0.493 0.491 0.489 |- 9
                                                                                   |
     0.545 0.538 0.531 0.524 0.518 0.513 0.508 0.503 0.499 0.496 0.494 0.492 0.490 |-10
                                                                                   |
     0.562 0.551 0.541 0.531 0.523 0.516 0.511 0.506 0.501 0.498 0.495 0.493 0.491 |-11
                                                                                   |
     0.588 0.568 0.551 0.538 0.528 0.520 0.513 0.508 0.503 0.499 0.496 0.493 0.491 |-12
                                                                                   |
     0.631 0.587 0.561 0.544 0.532 0.523 0.515 0.509 0.504 0.500 0.496 0.494 0.492 |-13
                                                                                   |
     0.660 0.601 0.570 0.550 0.535 0.525 0.517 0.511 0.505 0.501 0.497 0.494 0.492 |-14
                                                                                   |
     0.681 0.611 0.576 0.553 0.537 0.526 0.518 0.512 0.506 0.501 0.497 0.494 0.492 |-15
                                                                                   |
     0.688 0.614 0.577 0.554 0.538 0.527 0.518 0.512 0.506 0.501 0.497 0.494 0.492 C-16
                                                                                   |
     0.675 0.608 0.574 0.552 0.537 0.526 0.518 0.511 0.506 0.501 0.497 0.494 0.492 |-17
                                                                                   |
     0.651 0.597 0.567 0.548 0.534 0.524 0.517 0.510 0.505 0.500 0.497 0.494 0.492 |-18
                                                                                   |
     0.613 0.581 0.558 0.542 0.530 0.522 0.515 0.509 0.504 0.499 0.496 0.494 0.492 |-19
                                                                                   |
     0.577 0.562 0.547 0.535 0.526 0.519 0.512 0.507 0.502 0.498 0.495 0.493 0.491 |-20
                                                                                   |
     0.556 0.546 0.537 0.528 0.521 0.515 0.510 0.505 0.501 0.497 0.495 0.492 0.491 |-21
                                                                                   |
     0.540 0.534 0.528 0.522 0.516 0.511 0.507 0.502 0.499 0.496 0.494 0.492 0.490 |-22
                                                                                   |
     0.529 0.525 0.521 0.516 0.512 0.508 0.504 0.500 0.497 0.495 0.493 0.491 0.489 |-23
                                                                                   |
     0.520 0.518 0.514 0.511 0.507 0.504 0.501 0.498 0.495 0.493 0.492 0.490 0.488 |-24
                                                                                   |
     0.514 0.511 0.509 0.506 0.503 0.500 0.498 0.496 0.494 0.492 0.491 0.489 0.487 |-25
                                                                                   |
     0.508 0.506 0.504 0.502 0.500 0.498 0.496 0.494 0.492 0.491 0.489 0.488 0.487 |-26
                                                                                   |
     0.503 0.502 0.500 0.498 0.497 0.495 0.494 0.492 0.491 0.490 0.488 0.487 0.486 |-27
                                                                                   |
     0.499 0.498 0.497 0.496 0.494 0.493 0.492 0.491 0.490 0.488 0.487 0.486 0.485 |-28
                                                                                   |
     0.496 0.495 0.494 0.493 0.492 0.491 0.490 0.489 0.488 0.487 0.486 0.485 0.484 |-29
                                                                                   |
     0.493 0.493 0.492 0.491 0.491 0.490 0.489 0.488 0.487 0.486 0.485 0.484 0.483 |-30
                                                                                   |
     0.491 0.491 0.490 0.490 0.489 0.488 0.487 0.486 0.486 0.485 0.484 0.483 0.482 |-31
                                                                                   |
    --|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  1.7060436  (0.46500 постоянный фон)
 Достигается в точке с координатами:  Xм =     6.0 м
     ( X-столбец 16, Y-строка 16)     Yм =    32.0 м
 При опасном направлении ветра  :      26 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.45 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :003 Павлодарская обл..
     Объект    :0050 Строительство линии вывода конденсата после С-601/1,2 ТОО ПНХЗ.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 14.06.2026 16:14
     Группа суммации :6033=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0326                                                                     
                           1325                                                                     

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  121
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0930000 мг/м3 
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -200:  -100:     0:   100:   200:   300:   363:   425:   487:   548:   609:   667:   726:   781:   836:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  -1235: -1235: -1235: -1235: -1235: -1235: -1233: -1225: -1217: -1202: -1186: -1163: -1140: -1110: -1079:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.498: 0.498: 0.499: 0.499: 0.498: 0.498: 0.497: 0.497: 0.497: 0.497: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   79 :   83 :   88 :   92 :   97 :  101 :  104 :  107 :  109 :  112 :  115 :  118 :  120 :  123 :  126 :
Uоп: 0.73 : 0.72 : 0.73 : 0.73 : 0.72 : 0.73 : 0.77 : 0.82 : 0.84 : 0.86 : 0.87 : 0.88 : 0.89 : 0.90 : 0.91 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    887:   937:   983:  1029:  1069:  1109:  1143:  1176:  1203:  1230:  1249:  1269:  1280:  1292:  1296:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  -1042: -1006:  -963:  -920:  -871:  -823:  -770:  -717:  -660:  -603:  -543:  -484:  -422:  -360:  -298:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.497: 0.497: 0.497: 0.498:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  128 :  131 :  134 :  136 :  139 :  142 :  144 :  147 :  150 :  152 :  155 :  158 :  161 :  163 :  166 :
Uоп: 0.91 : 0.92 : 0.91 : 0.92 : 0.91 : 0.93 : 0.90 : 0.90 : 0.89 : 0.88 : 0.87 : 0.86 : 0.83 : 0.78 : 0.76 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1300:  1300:  1300:  1300:  1300:  1300:  1298:  1290:  1282:  1267:  1251:  1228:  1205:  1175:  1144:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -235:  -135:   -35:    65:   165:   265:   328:   390:   452:   513:   574:   632:   691:   746:   801:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.498: 0.498: 0.499: 0.499: 0.498: 0.498: 0.497: 0.497: 0.497: 0.497: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  169 :  173 :  178 :  182 :  187 :  191 :  194 :  197 :  199 :  202 :  205 :  208 :  210 :  213 :  216 :
Uоп: 0.73 : 0.72 : 0.73 : 0.73 : 0.72 : 0.73 : 0.77 : 0.82 : 0.84 : 0.86 : 0.87 : 0.88 : 0.89 : 0.90 : 0.91 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1107:  1071:  1028:   985:   936:   888:   835:   782:   725:   668:   608:   549:   487:   425:   363:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    852:   902:   948:   994:  1034:  1074:  1108:  1141:  1168:  1195:  1214:  1234:  1245:  1257:  1261:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.497: 0.497: 0.497: 0.498:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  218 :  221 :  224 :  226 :  229 :  232 :  234 :  237 :  240 :  242 :  245 :  248 :  251 :  253 :  256 :
Uоп: 0.91 : 0.92 : 0.91 : 0.92 : 0.91 : 0.93 : 0.90 : 0.90 : 0.89 : 0.88 : 0.87 : 0.86 : 0.83 : 0.78 : 0.76 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    300:   200:   100:     0:  -100:  -200:  -263:  -325:  -387:  -448:  -509:  -567:  -626:  -681:  -736:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   1265:  1265:  1265:  1265:  1265:  1265:  1263:  1255:  1247:  1232:  1216:  1193:  1170:  1140:  1109:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.498: 0.498: 0.499: 0.499: 0.498: 0.498: 0.497: 0.497: 0.497: 0.497: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  259 :  263 :  268 :  272 :  277 :  281 :  284 :  287 :  289 :  292 :  295 :  298 :  300 :  303 :  306 :
Uоп: 0.73 : 0.72 : 0.73 : 0.73 : 0.72 : 0.73 : 0.77 : 0.82 : 0.84 : 0.86 : 0.87 : 0.88 : 0.89 : 0.90 : 0.91 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -787:  -837:  -883:  -929:  -969: -1009: -1043: -1076: -1103: -1130: -1149: -1169: -1180: -1192: -1196:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   1072:  1036:   993:   950:   901:   853:   800:   747:   690:   633:   573:   514:   452:   390:   328:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.497: 0.497: 0.497: 0.498:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  308 :  311 :  314 :  316 :  319 :  322 :  324 :  327 :  330 :  332 :  335 :  338 :  341 :  343 :  346 :
Uоп: 0.91 : 0.92 : 0.91 : 0.92 : 0.91 : 0.93 : 0.90 : 0.90 : 0.89 : 0.88 : 0.87 : 0.86 : 0.83 : 0.78 : 0.76 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1200: -1200: -1200: -1200: -1200: -1200: -1198: -1190: -1182: -1167: -1151: -1128: -1105: -1075: -1044:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    265:   165:    65:   -35:  -135:  -235:  -298:  -360:  -422:  -483:  -544:  -602:  -661:  -716:  -771:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.498: 0.498: 0.499: 0.499: 0.498: 0.498: 0.497: 0.497: 0.497: 0.497: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:  349 :  353 :  358 :    2 :    7 :   11 :   14 :   17 :   19 :   22 :   25 :   28 :   30 :   33 :   36 :
Uоп: 0.73 : 0.72 : 0.73 : 0.73 : 0.72 : 0.73 : 0.77 : 0.82 : 0.84 : 0.86 : 0.87 : 0.88 : 0.89 : 0.90 : 0.91 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -1007:  -971:  -928:  -885:  -836:  -788:  -735:  -682:  -625:  -568:  -508:  -449:  -387:  -325:  -263:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -822:  -872:  -918:  -964: -1004: -1044: -1078: -1111: -1138: -1165: -1184: -1204: -1215: -1227: -1231:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.496: 0.497: 0.497: 0.497: 0.498:
Cф : 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465: 0.465:
Фоп:   38 :   41 :   44 :   46 :   49 :   52 :   54 :   57 :   60 :   62 :   65 :   68 :   71 :   73 :   76 :
Uоп: 0.91 : 0.92 : 0.91 : 0.92 : 0.91 : 0.93 : 0.90 : 0.90 : 0.89 : 0.88 : 0.87 : 0.86 : 0.83 : 0.78 : 0.76 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -200:
----------:
 x=  -1235:
----------:
Qc : 0.498:
Cф : 0.465:
Фоп:   79 :
Uоп: 0.73 :
   :      :
Ви : 0.025:
Ки : 6001 :
Ви : 0.008:
Ки : 0001 :
~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X= -1235.0 м,  Y=   100.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4986998 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    92 град.
                       и скорости ветра  0.73 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|    Фоновая концентрация Cf  |   0.465000 |  93.2 (Вклад источников  6.8%)|
|  1 |005001 6001| П1|     0.2656|   0.025263 |  75.0  |  75.0 | 0.095116407  |
|  2 |005001 0001| Т |     0.1692|   0.008424 |  25.0  | 100.0 | 0.049792208  |
|                        В сумме =   0.498687   100.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000013     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
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Ha PaccMOTDeRHe TPEICTARTERO: 3AfBTERHE O HaMeTaeMOH JEATETSHOCTH 10 OGBEKTy
TosapAmecTBo ¢ orpaswTIcAROf oTBeTCTBEHHOCTS 0 ([ [ABTOTAPCINT HETEXMIIECKIT BOD).

'Marepratst mocTyme: Ha pacoworperme Ne KZSSRYS01811826 o1 03.07.2026 .

O6mme caexerma
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"MPORIBOICTBY HCKTOTHTETSHO CMA3OTHSIX MATEPHATOB 13 CEIDOF HedTH).
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. 1029, MECT TeperpyH B XpAHCHR AHIGL XEMIECIX IPY208 H CAIKCHER r2i0R
(MeTasa, MPONaA, OAKA H APYTHX), IPOIIBOICTBESEEX COSTHHEHI TAIONEHOR, CePEl, 230Ta,
JTIEBOM0pOI0S (MeTaROTS GeOTA, TOTOM B APYTIY), CIEPIVS, ATGIETEIOB H DYTEX
‘NMITAeCKITX COeTReITE.

Tpednoroxcumens#eie cporl Hawana. peamisayni Haesaewoil desmerHocmu U e
3asepUEHI (EKTIONEE CTIPOUMIETSCTIS0, SKCPTYGMAIR0 U NOCYMUTISAUi0 0GEKMa).
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‘MpeTIOTOANTE R CPOK HaTATA SKCITYATAINE OKTAOpS 2026 TOTa TOCTYTHTHSAIA — He.
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(C840) ycrasosa KVTIC TICHO3X NeS. H 6y eT IpOBOTATC Ge3 ZOMOENTETSHOTO OTBOTA SeMITH.
TOO (THX3» pacioToxeso & cesepo-3anarsoi acta 1. [IARTONapa KA PACCTORERH 7.5 Rox OF
TopoacKoft Awof acTpofiiu. BpKkafiax Xt 308a (c. IIABTOIAPCKOE) PACIOTOREHA B CeBEpO-
AMATEHOM HATPABTERFH £a PACCTORHHH 22 K.
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mpomBoAcTBa. Uepes MoK YaIa OYICT NOMCHATACA KOMOBAS Copa, ZATee GYACT NONATATs B
cymecraysomyso cacTemy ycramogx KVTIC TICHO3X NeS.

HaMeramas JeTIETHHOCTS IEIYCMATPHBAET MOTHPOBAHFE  WRABNTSHEKA K
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‘nermposaszas Mapks CB-10HMA ¢ eoweRermof mosepxeocTsio TOCT 2246-70 maverpos 4
3¢ kT 18160232, TIpoBo70Ka CBapo-Has TermpoBaRsas /T Ceapkat (samnasia) TOCT 224670 ¢
OMeTHeRHO TOBEPXEOCTEO MHaMETpOM 2 Mot KT 0607648, TIpOmas-GyTas, CMech TeXHHMeckas
TOCT P 52087-2018 xr 11531881, Kuclopon Texamdeckmi rasoobpassmsii TOCT 5583-78
30343544211, Anersnes Texseckst rasooGpasestii TOCT 5457-75 330.303664), Tlokpacodste.
‘paborer (3uats auocdepoctofixas CT PK 3262-2018 TI&-1157 00031179, Suams Tepwoctofixas
CT PK 3262-2018 KO-813 1 0,00057, JIax Getysamti BT-123 TOCT P 52165- 2003 xr 076088,
Vaiir-crmpe TOCT 313478 T 0,0067813, Pacreoperems P4 TOCT 7827-74 T 0.0009521,

-
S e e S et o e 0 e e e 2
pletetiets e

e e e e e —
R T I L L SR S ST T





image23.png
3
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Omucanie” oxcudaersix ewiipocoe sazpsasIOUR seujecms & amwocdey. BuGpocst
ArpEEROMX Bemects B anocdepy Ba Irame cup: Keneso (IL 1) okcams: (5 mepectere Ba
#eneso) (mKeneso Tpmokcan, JKenesa okcax) (274) Kxomaca 3 r/c 0,000380 -/r 0.0003487527.
'Maprasen ® €ro COSTHHEHES (B mepecdere Ha Mapramma (IV) okcmx) (327) Kromaca2 ric
0.00001922:7/r 00000210799 Xposs /5 mepecsere £a xpos (VI) ok (Xpos MecTHBaTesTHSI)
(647) Kromaca1 r/c 0,00000656 -t/r 0.00001556 Asora (IV) fmoxcan (Asora mokcam) (4)
Kor.omace 2 ric 008914893334 -1 0,04802407806 Asor (I okcax (Asora oxcan) (6) Kt omaca 3
e 0,05525513334 -T'r 0,05724163133 Vrepox (Caxa, Yrrepon tepes) (583) K omace 3 ric
001363222222 1/t 0.00787665 Cepa moKcan (ARTHIpRX cepemeTaii, CeprmeTst ras, Cepa (IV)
oxemy) (516) Knomaca3 ric 002448444444 - 0,0155273 Vrrepox oxcan (Okaich yrepoma,
‘Vrapsi ras) (584) Knomac4 ric 0,1398089112 :1/r 0,0454845428 Propucrie rasoobpasssie
coemumesnux /5 mepecsere a rop/ (617) Katomack 2 ric 0.00001367:1/r 000003279629 ®ropizst

ILIORO ACTEOPMMBC - (ATOMMEMA (TOpAI, KATGUHA (TOPIL HATPRX
rexcaopaToMuar) (©TOPHIE! HEOpIAHEECkdie TIOXO PACTBOPHMSIE /B IEpeCieTe Ha (Top))
(615) Kon omace 2 r/c 0.0000367 :1'r 0,00000156165 e TrrGemson (check 0~ M-, - HIOMEPOE)
(203)Knomaca 3 ric 0,00074666667 tir 0.0011106411 Mermnbesson (349) Kromace 3 ric
000086111111 :mir 0.000723832 Byrasl-on (Byrmtosstii cmmpr) (102) Kromace 3 ric
0,00020833333 :v'r 0,00009153 Jrasor (Iminosst crmpr) (667) K onace 4 r/c 0.00013888889
<T/r 0,000048765 2-3rokcasTason (Irnossti gp STATEET KOS, ITHmETT0s0TSE) (1497%) rlc
0,00011111111 :7/r 0,0000096 ByTenarerar (Vcyceok xicors: Gy renogstit>p) (110) K omace
4 r/c 000044791667 ‘T 0,000310077 Tpon-2-ex-1-am (Axporess, Axpramersn) (474)
Kot omace 2 r/c 000143333334 T 0,001738476 Popwarsnersn (Merarats) (609) K onace 2 ric
000143333334 :1/r 0001738476 Tpomas:-2-or (Amerog) (470) Kx.onace: 4 0,00036111111 1ir
0.000255046 et (seq 0, MaTocepHCTAS) /8 mepecseTe Ea yrnepo/ (60) Kiomack 4 r/c
001022 -7/ 0000850 Kepocrm (654%) ric 0.01022 0.000859 Vair-cmmpar (1204%) ric
0,00138888880 :1/r 0.0074998739 Amkarst C12-19/5 mepecere a C/ (VIIeBOMOpOTSI IpeTeherte.
CI2-C19 (s mepecsere a C); Pacrsopurens PIIK-265TT) (10) Kaonacs 4 ric 0.01552303334
00173922896 Bisemensse wacremt (116) Kiomace 3 ric 00036 -o/r 000046027 Tlaims
"HEOprARITECKa, COTepRANIAR JEYOKICS KDEMEIER B %: 70-20 (IAMOT, HEMEET, AT HEMERTHOrO.
3012 yriel KOAXCTAHCKI MeCTOpoAesta) (494) Kt omaca 3 r/c 0.73237556:0/r 0,14458668532
Tisors a6pasiesas (Kopysx Gemsti, Mosokopyen) (1027%) ric 0,002:7/r 0.000212 B CET O “ e
1,103864082 ; Tr 0,352470415 TTepHOx JKCIUTy ATAITHH HPOEKTHPY€MOTO 312 TI0 IEDEILTABKE CEpEL
‘BEiGpoc 3B OT IPOEKTHPYEMOTO Y212 TI0 HepEITaBKI HEKORTHIHOREOR Cepsl B oobeMe 400 To
cocramt 00088 Troz-0331 Cepa >menenTapmas. JIGHHRH 0GbeM SRINETCH ONHOKPATHEDS
"HOCHe RO eXero A 0GbeM WIARTCHES COCTABHT 48 TORE: B o7, TIpH CACTOEOM WIABTEHHT
B ofsexe 48 TOHH Cepsl K MPOEKTHPOBIEHOM yaTe Baibpoc 3B cocrasr 0,001 Trox 0331 Cepa
meverTapias. TIocTe ONOPOAHEHHS KoRTeAHEpa KIATAH MHTATKA JAKPEIEICTCA TOX ACHCTEREM
‘mpoTHEOBeca. TIpORHIHOBEHHIO HepACITARTEHHOR KOMOBOH Cepsl Tepes ITyIiep IABTssKa I1-1
B TPYOONPOBOX IpeTAICTEyeT CEEMHR 0 cens (¢msT).

Omucarue capocos sazpassoup seujecms. CGPOC X0, GHITORSIX H HEEIX BOA B OTKPHITHE
BOIHC OOBeKTH THOO Ha pehe] MECTHOCTH OTCYICTEYeT. XoasmiCTReHHO-GRITORME K
"PORIBOICTBEERO-TOKTeBS e CTOKIE GYyT OTBOIHTECH B CYMECTEYIOMIYH0 CeTh Karamsami TOO
(ITHX3). OTIeTSEEe OTHCTHNE COOPYEEES HTH OTIETSEAR ACTHPAIHOHHAY JCTAHOEKA JIE
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mmsmTsEKa T paGowne mpoexTow He mpexycorpesst TIpHSEEA' yien panemaercs ma
‘OTKPEITOM BO3IyXe, 3Arpy3Ka KOMOBOH Cepa! BEIIOTHAETCA Jepes KIATAE-MHTATKY C MAHHMATSEEDL
'PACCTORHHEM MEXTY FOIOBHHOM B IHOEPOM NOLIOHA, 3 PHCK SATLIEHHS TIPOEKTON OTpeTeTes
KaK mEDEpOSaERG. TI0STOMy MPOEKTHED pEMeHHeM JKAWHO, IO HEOOXOIIMOCT
‘0GOpY TOBARIX 30RI! BSTPY3KH MECTEEIM 0TCOCOM OTCYTCTEYer. CYIMECTYIOMHe ACTHpATHORHSE.
yeTasosiar cexanim €840 OTHOCHTCA K ACHCTBYIOMEM HCTOTHMKAM TPAHCTIOpTHPORKE, CIOCA 1
VAKOBKSH TPaEy THPOBARELOF CepEL.

Bodocatocenue. Bkaiii BoTEst oG exT pexa HpTHII HAX0ATCH A paccrofem: 2,74
¢ (2740 %) or TOO THX3». BoNOOXPAEEEIE ORI H MOTOCE! B 30 CTPONTETECTBO YATa
MCPEITABKE  KOMOBOR CepH OTCYTCTBYIOT. B NICPHOR CTPOHTETSHO-MOHTAXHEX Pabor
'BOTOTOTpEGTeR e MPEAYCMATPHEAETCA OT MEKeHEPESX cereli TOO ([THX3», BofooTsexesme
(XO3OEITOBSIX CTOHEIX BOX) G €T OCY MECTRTATECA B ToKaseste ceri TOO (THX3).

TOO (THX3» HCTOT3yeT BOTLIE PECYPCL, B BOTONOTS30BAHI — OB, 10 A0TOBOpY
€ TOO « Tawmoaap-Booxasam (xoammTscaas soa) i TOO «lamtozap-Bogoraa — Ceneprstiv,
(cBeka TexsIeckas (peaas) B0Ta). OecresexHe BOTO [T X03CTBERHO-THTEBEX EY KA Ha
MepHOX CTOHTETECTEA GyeT 0T HEKeRepEIX ceteli TOO (ITHX3). OpHEHTHPOROTEI 0GBeM
‘moTpettestix Boms! coctagm 712394799 3/mepHO (Ra MmHTBesste Ey K — 1.04248 2 epiox:
Ha xosGemossie — 495 M3MEpHOT Boma Texmmdeckax — 20 6969999 3/meprom).:
'BOAOTIOTpeGTERHe: B IIEPHO CTPOTETSHO- MORTAKHEIX PACOT [T Y 10B T TBODERTEE XOSiCTEEEEO-
‘GBITOBIX H A1 CTOHTETHOTO MIEPCORATA HCTIOTE3YIOTCS CYIECTEYIOIE ORTOBSIE IOMEMIEHHS.
"HCTOTHHKOM BOTOCRAGKEEIIA /YT XOIHCTBERHO-THTEEBEIX HyAX TRTHOTCH CyMECTEYIOIHE CETH
‘XoasicTBeREO-GEITOBOrO BoT0Mposota TOO (I THX3», BOTOMOTpeEOTexTe B MepHOM SKCIUTyATaIHH
Ha XOIHTOBME HYKIB! OCTacTCA O3 MiMeHemmi BOIOOTBEICEHE B HepHOX HpOBEXEEEA
CTPOHTETEHO-MOTAXESIX PaGoT 0GPATyHOTCH TATEKO XO3GEITOBEIE CTOTHSIE BOTEL OTBOX CTOTHEIX.
‘BOT IIAEMpYeTCH OCYIMECTBIIATS B CyIMeCTBysomHe Tokamsase cert TOO ITHX3).

‘Onucasue omxodos. Tlo TIpe TEADHTE THHEDM PacIETay KOTHIECTBO OGPAIOBARR OTXOOB B
MEpHOT CTPOTETCTBO Y31 MepEITABKI KOMOBOH cepst — 850564563 T/ mepwox - Teepmte

‘GEITOBSIe OTXOTBI (CMEMAHEIE KOMMYHATHALE OTXOTEL KOX OTX07A — 20 03 01 — Reonacem) —
0.09375 1/ mepHOX ~ 0GPAsyOTCA IPH HEMPORIBOICTBEEKOR JEATETEEOCTH IEPCOHATA; - OTapKH
‘CBAPOTEBIX 3EKTOI08 (OTXOTAI CBapKat, Kox orxoa — 12 01 13 — Reomacem) —0.0006 T/meprox

— 0OPABYIOTCA TPH CBAPOTIBIX PAGOTA, - CTPOHTETLHAIE OTXOTH! (OTXOTH! MORTAXa, KO OTXOAA —
1709 04 ~ Reomacems) — 84,9 7/ meprox; - Tapa 3-107 JIKM (YIaK0BKa, COTlepRAMAR OCTTRIE BT
SAPASHEHHAZ ONACHSINI BEIECTBAMI, Ko7 OTx0a — 15 01 10 - omaceuit omxoz) — 0,0017036
T/epHOT ~ 06pa3YETCH TP HCHO30BARHNH TAKOKPACOEISIX MATEPHATOB B TIDOITECCE IOKPACOTHELX.
paGoT. - BHTYMESIE CMeCH, 3a HCKTIOSeEHe yroMsHyTerx 8 17 03 01 (OTXOMst GRTyMa, Kox oTx0ma
— 1703 02— Reonacisti) — 001087823 T/meprOR. - JKeaeso i CTaTh (OTXOIH T, KO OTX0A —
17 04 05 — meomacasii) — 0,04824 T/mepron, - Tlpomactesas seroms (15 02 02%) AGeopbeaTst,
PETSTPOBATE e MATEDHATSI (KA MACTAEEE QHITSTPS! HEAYE He OpETETERHSIE), TKARH 1%
"BSITHPAHHR, JAIATHAR OTEATA, IATPEHEHEEIE OTACKHIME MATEPHATAMH (TPOMACTEREAR BETOILE) -
0,0012527 T/neprox.

3aweuanus unpednoxcenus om Vupasnenus HedpONOsI06aHIS, OKPYHaIOWETs CPedst U
‘codmsex pecypcos Masnodapckoii obnacmu

1. " Coracko n 8 VECTPYKIH [0 OprAHI3AIH H MPOBETERFIO SKQTOTHIECKOR OIERH
(mpikas MEHCTpa SKOIONHH, TCOTOTHH H HPHPOTESX pecypeos Pecmym Kasaxcras or 30
mon 2021 roza Ne 280) QAIFIECKOS M IOPHIIIECKOE IO OTHOCHTCA K SAMHTEPECOBIHOR
‘OBIECTBERHOCTH TH COOTBTCTAH OTHOMY T HECKOTSHIDM H3 CICAYIOME KPHTEPHCE:

1) mpouEaEHe H (8) IpEGREAHE (2 TOM TACIE B NePHOX PACOTS) GHIIECKIES L,
"HAXOAICEHE FOPHITIAECKITX THII H JATPArHEAEMOf TEPDHTOPHI,

2) oCymeCTB TerHe QI3 IECKIT HTH OPHDFECKIN THIIOM JEATETLHOCTH KA SATPArHBAeN0
‘Tepprropi;
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3) HaTHe Ha 3ATPATBACMOR TCpPHTOPHR HMYIIECTSA, IPHHAVICAANICTO DHITIECKOMY
TH GOPHTECKOMy THIY, THGO TPHDOIESIX PECYPCOS, HCHOTSYEMS QMIeCom( mIH
sopIEC THION,

4) CymeCcTByIomee KT BOIMOKHOE BIHAHHE KA HETEPECH (HIEIECKOTO HIH IOPHIIECKOrO
A B PeSyISTATE BOSMOXES BOYICACTBE B OKPYAZOMYI0 CPENy H 3I0POBSE HACCTERIE
‘BCCACTERRE peaTHRaIA JOKYMEHTa M OCYIHECTRICKHA B2MCTACNOR ACTTETROCTH,

5) HATIHE SAHTEpECOBAMHOCTH GISHECKOrO HTH IPRIFIECKOO THIA B YWACTHN B
SKoTorHIecKof omeRKe;

) BaTITIC B YCTaBe HeKOMMEpICCKOf OFAFI3AIE HETH CoRCHCTRA OXpARE OKPYAIOMCH
‘CPOTI B IIENOM HH OTETERLI o€ STEMERTOS.

B STl BT 5 OGMECTBERESIX CTYIEEEX [0 MATEPHATAM SKOTOTIIECKOR OIS,
KOTOpsle IPOBOZATCS COTacHO T 96 FKOTOrHIECKoro Kogexca PK (matee - Kogexc), crexyer
OBCCICTITE YTACTHC JANRTCDCCOBIEHAX QEITNCCKEX H IOPHUTICCKAN TN, HCWOR HZ
‘BRINCYKAHHBX KpHTCpCE.

2 Cacayer npeaycuorpers Tpebonamme 1. 3 cr. 394 KoAeKea: 3ampemorcs 280X B
RCIUIYATaIFio R SKCHTYATAIR JIARH, COOPYACHH i HX KOMIUICKCOB 6¢3 IpCIYCHOTPCHESX.
TPOCKIOM CIOTETSCTSA COOPYACHNH, YCTAHOBOK H OGOPYIOBAFES, NpETEAVEIERES ITX
OTACTRS H (W) 06C3BPCATRARN BSIOPOCOB H COPOCOR, 3 TAIKE YPARTEHI OTSOTAM.

Saweuanus unpeoroxcenns om Jenapmanesma sxozocus no Ilagrodapexoii obnacmu:

Hcromma msibpocos N:0309, (310 i 0311 YTTeHS IPAMCRNTETSE X CYINECTEYIOTD
ONepAETY coxmm TPAEYIAIE H ymasomsn cépst C840, 3 MMCHHO TPAHCHOPTAPOBKE
TPARYTHDORIEHOR  Cepsl,  XPACHINO TPARYTHDOBIEHOR CePl B CHIOCAX H  YUAKOBKE
TpaRyTEpoRamROR ceps. Hicromk Ne0312 OTHOCHTCS K TEHONOMIFICCKOH HETH YCTAROBKH
‘ARCSCRRS CepsL H 06pAOTIE XBOCTOBHX 2208 A710, BTk Ne6291 - X YCTaHOBKE OTIZpIL
KHCTEX croKoR CS00/C600, meromm: Ne 6292 - K YCTAROBKE HIBICTCHA CEpBl B 06pabOTI
XBocToBsx rasos A710, Heromk Ne 6294 - X yeTasoske peresepa auia CE50

‘BSI6DOCAX OT yKa3AHO OTEPATH, NIAPAMETPAX OTEOTA H OFHCTRA! BEIGPOCOB, A TAKCKE O BKTIOTERHH.
IQEHOTO 0GOpYIOBANER B COCTaB HCTOTEEKO Ne0309, 0310, 0311 mHGo Hexsrx HCTOTHKOB
‘Bsi6pocos.

‘Takeni 06pas0N, CCEUTK 3a%BHTEN HA TO, TT0 HrommkE Ne0309, 0310, 0311, 0312, 6291,
6202 1 6294 3aHOPMHDOBAEL REACTE Y FOIIFM SKCOTHIECKHN PAPEMERTeM, He TOTTBEPATAET yIeT
‘BSI6DOCOB OT BHOES MOHTHPYEMOTO Y31a MepEIUTABKAE KOMOBO cepi T1-1 B JefiCTBYsome mpoexTe.
'HIIB # 3KOTOTHIECKOM paspemeR.

Tipe 3ToM 3a¥BHTT: yKaTEBaET, O TpoCKTHpyeMSiE masmENK TT-1 BTseTCH BEOBS
MOHTHPYEMSDM 0GODYIOBAHHEM, MPETHATEITERHED 413 NEPEITABKH KOMOBOR Cepel M ee
‘MocTeyomero HANpaRTeREA B CymECTBYImyIo cactey KYTIC TICROIX NeS mns momywesms
TPANYTHPORAMHOH Cepst. OTHOBDEMEHHO B SATBIHMH TPHBSCHH CBEICHEA O BHIGOCEX
‘SleMeRTapHOR CepsI HIIOCPEICTBEHEO O IDOEKTHPYENOrO Y371a B MepHOT SKCrunyaTam: 0,0088
TORHE! MpH OTHOKpATE O MepenTagke 400 TOH HeKORIHIHORHOR cepst i 0,001 TOHES! B O Tpi
"MOCTEYIOIIeM EXETOTHOM OGBeMe NepemTaBia: 48 TowH Cepsl.

‘CrenoBaTeTsHO, safBeHse BEGPOCE! 0T MTABATHENKA T1-1 He MOTYT GHITs mpEasSr
JITeHEME JEHCTEYIOUEMH HOPMATHBAMH BGDOCOB TOTSKO HA OCHOBAHEH HATHTES B
SKOTOTHYECKOM PAIpEIIESH HOPMATHEOB [0 CYIECTEYIOWDM HCTOTHHKAM Cekmim C840.
TIpoeKTHpy €S IUTaBTHEIK SBTRETCA HOBSDM HCTOTHHKOM BAUICTEHHS SAIPTESTOMX BeIIECTS.
B IBHCHMOCTH OT NDOCKTHOR CXEMS BERTHTAIM, ACTHDAIEH H OTEOTA BSIODOCOE €ro
SKCIUTyATAITER MOKET HPHBECTH K 0GPA30BAHAFO HOBOFO HCTOTHEKA BRIGPOCOE THGO K YBETHMEETO.
"HATpY 3K Ha CY MECTEYOII#0 ACIHPAITOREYFO CHCTEMY H COOTBETCTEY RO HCTOTEIK BSIGPOCOB.
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CrenyeT 0c060 OTMETHTS, <T0 B ATHTERHA ¥ IPATOKEHHAX K HeMy He IDEICTABTERE
TEXHOTOTHIECKAR CXeMa YCTAHOBKH ITABATHENKA I1-1, CXeMa OTBOTA, GCTHPAIN H OTHCTRH

Saveuanus u npeoroncenus om KoMument 3x01021m4eckozo pezyaupOGTHUS 1 KONMparS.
M3ITP PK:

1. Heobxommeo TIpOekT oTera 0 BOILEHCTEHE OJOPMHTS B COOTETCTBHE CO CT.72
Sxonormeckoro Kozeca Pecrybmmm Kasaxcran (zatee — Kozexc) ® Tpmrosemmen 2 X
'VIECTPYXITAR IO OpAESAI H TIPOBEERHIO SKOTOTIFIECKO OLIEHKS, YTBEpAICRHOR IPHKAZON
0. MRRRCTPA 3KOTOTHH, TCOTOTHH H TPAPOMHAIX PECYPCoB Pecrry6maxi Kasaxcras oT 30 mons
2021 roa Ne280 (gaee — Hscrpyxmes).

2. TIpeCTaBHTs CHTYAIHOREYIO KAPTY-CeMy PACTIOTIOKEHI 0GBEKTa, OTHOIIERHE €ro K
‘BOTHEDM OBBexTaM, AETEDS 3acTpofiKa (TTpmioeste 1 & ([IpABATAM OKA3AEHA TOCY JAPCTBEEEEX
YCIYT B 0GTACTH OXPAES! OKpyaomei cpensi or 2 Hiorx 2020 roga Ne 130).

3. Cormaco m7 TIpaBAT MpOBENeHHR OGIIECTBEHHSI CTYAHEH, yTBEPRICHEEDAI
‘mPHKa30M 5.0, MEHCTpA SKOTOTHH, TeOTOTHH K IPHPOTHBX pecypeos Pectrybmias Kasaxcras ot
3 2arycra 2021 roga Ne 286, OBIeCTBEHESIE CITYMAEIA 0 AOKYMEHTAM, HAMETIeM2S ACTIETSEOCTS.
0 KOTODEIM MOET OKATHIEATS B3 eCTEHE HA TEPPHTOPHIO Gortee S OTFHOR ATMHEHCTPATHEEO-
TeppHTOPHATE o €THEFISI (OGTACTel:, TOPOTIOB PECTYGTRKAECKORO JHATEHS, CTOTHITEL PafioHoB,
TOPOZ0B 0GTACTHOT, PaHOHOTD JHIEHNES, CETSCKITK OKDYTOE, HOCETKOR, Cex), IOBOZATCH Ha
TePPHTOPHH KAXIOR TaKoff ATMMEHCIDATHBEO- TEPHTODHATSHOR eTHENIEL B ST0H CRME
HeOGXOMNMO MpoBETeHMe OGMECTBEHEEX CTMAREE B GMIDKAHINK K OGBEKTy HACETEEHEX
mysTax.

4. TIpEACTaBITS QXTYTHHAIe JAHHLE T0 TEKYITIEMY COCTOTHINO KOMIORERTOB ORPY AIOmCit

6. B coorsercramm ¢ 1. 4 c1.339 KofeKca BTATETSIA OTXO710B OGTHEL OCYMECTBIATS
Ge30TaCEOE YIPABTERHE OTXOTAMH CAMOCTORTETSEO I OGECIETHTS GE3OTACHO YIPABTERHE MM
"MOCPEICTBOM MePeaTH OTXOT0B CyOBEKTaM NP TIPHEMMATETLCTER, OCY MECTTHIOMIN OTIEpI
0 TpABTEHIO OTROTAMS B COOTBETCTEMH C NPHEIFTION HEDAPXHN 1 TPEGOBAHAMI CTaTsi 327
Kozexca

7. B coorsercramn ¢ 1.4 CTaTu 72 KOACKC, TIPOCKT OTIETa 0 BOSMOKHEIX BOITCHCTBRAX
AOTEER GHTh TIOZFOTOBICR C YITOM CONCPRARAR JAKTIOCHAA 06 OTPEACTCHER CHepHl OXBATA
‘OmteEKs BO3TEACTBAR EA OKpYAZHOMYI0 CPeXy.

8. Cormaceo mm.6 2 cr 397 Kofekca, mpir mpoBezesi omepamii o passere i (/)
HOGEMIE  YTIEBOTOPONOB OTAEE! NDETYCMATDHBATECA MeDH [0 JMEEGUIEHEN ODBEMOS
PASMeIIEEIER CepEI B OTKPITOM BHIE Ha CEPHHX KAPTAX H CHITKERFIO e€ HETATHBHOTO BO3IACTERA
2 oKpy ROy cpexy.

9. HeoXOIHMO YKAaTS METOT y TRVTE3AIEN! BCeX BHI0B CTOHEIX BO C YKATAEHEM MECTa ero
‘KORETHOR YT TAHE
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10. HeofXOIiMO YKa3TH, KaK CTATAPYIOTCH H YTITIHPYIOTCA BCE BHIE OOPIyeMSIX
OTXOZ08, 7aTh MOIPOGEYO XaPAKTEPHCTHKY WIOMAIOK B KAPT BAKOWIEHHA I JAXOPORERIE
OTX0708, YI6CTS IHAPOOAALO 1% AAHHAIX IVIONIAIOK.

1. Cormacao cr.320 KoAeKca HAKOIICHHE OTXOI0B IO RAKOILIERHEM OTXOT0B IORIDAETCL
BpEMESEOE CKIATHPOBAEHE OTXOOB B CIETHATSEO YCTAHOBTCRRSIX MECTAX B TESEHHE CDOKOB,
YKEARRSDY B HYEXTe 2 HACTOTIICH CTATSE, OCYIHECTRIACMOS B TPOLCCE ODPIROBARIS OTXOAOB HTH
RaTsReAIMEro YpARTeHTIA i A0 MOMCHTa X OKOHWATEITSHOTO BOCCTAORTCHILA 1T YJAICKIS.

'MeCTa HKOITeRAX OTXO70B Tpe HATHATEREL T

1) BPeMEREOrD CIATHPOBAEEA OTXOT0B Ha MeCTe OGPI3OBAEI Ha CPOK He Goree MecTa
N I e ————
CAMOCTOATETSHOTO BEBO3A HA OGLEKT, Te JAHHEIE OTXOTE! 6YAYT MOTBEPIHYTE ONEpAIEAM 1O
"BOCCTARORTCHI0 T YARTEHIO,

2) BPEMESEOTO CKTATHPOBAIX HEOACHBL OTKOZOB B TIPOIECCE KX CGOpa (8 KOTefHepax,
A ICPEBATOTHSX R COPTRPOBOTAHX CTARIRY), 32 HCKTOTCHC BTN 13 KCITYaTaim
TPARCTIOPTHBIX CPEACTS 1 (W) CAMOXOTHOR CETCKOX0CTRCHRO TEXHUKI, Ha CPOK K 6ace
TPEX MECATI 70 4TS X BAIB03a £ OGEeKT, T KK OTXOT:! 67T HOABEpTRYTS! OTEPaEnL
g —

3) BpeMCHEOO CTATHPORSHER OTXOIOR H3 OOBEKTE, Ti¢ JAEHNE OTXON 6YAT
MO ZBCPIEY TSI OCpAI 10 Y ATCARI0 7T BOCCTAHORIIERFEO, B3 CPOK He 6071ce HIECTH MCACR 10
"RANpABICHNS X KA BOCCTARORICHAC W YARICHE.

U8 BENCTINY i OKCHTYTAUNH TPARCHOPTESX CPEACTR H (WUH) CAMOXOTHOR
e CRONOaCTRHI0 TEXETHKS CPOK BPEMEHEOTO CIUTATHPORABTLA B IPOLIECCE X CO0Pa B ZOTACH.
P —_——

"HeoGxomo cobTomaTs BsimeyKasasste TpeGosammy Konekca.
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