[bookmark: _Toc226037206]XIX Краткое нетехническое резюме с обощением информации, указанной в пунктах 1-17 настоящего приложения, в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду

В настоящем Отчете рассматривается деятельность по проведению горных работ на месторождении Карасаз.
Проектируемый карьер «Карасаз» расположен с северо-западной стороны от существующего хвостохранилища на территории Карагайлинской обогатительной фабрики.
Ближайшим населенным пунктом к проектируемому карьеру является п. Карагайлы. 
Ближайшим городом и районным центром является г. Каркаралинск, расположенный в северо-западном направлении, с расстоянием до него по автодороге около 24 км.  До областного центра - г. Караганды 240 км. Ближайшая железнодорожная станция - Карагайлы находится юго-восточнее обогатительной фабрики. Станция Карагайлы связана железнодорожным путём с выходом на железнодорожную станцию Солонички.
Непосредственно на прилегающей территории природные водные объекты отсутствуют. Ближайший водный объект – река Талды, располагается в северо-восточном направлении от месторождения Карасаз, на расстоянии около 9,1км. Месторождение Карасаз не расположено в пределах водоохраной полосы и водоохраной зоны водных объектов, что исключает их засорение и загрязнения и отвечает требованиям санитарно-гигиенического законодательства. 
Ситуационная схема расположения месторождения Карасаз приведена на рисунке 1.
Данным проектом предусматривается отработка запасов глины карьером «Карасаз» с максимальной годовой производительностью 326,650 тыс.м3.
Срок эксплуатации карьера с учетом затухания горных работ составляет 4 года (2026-2029 гг.).
Добыча глины открытым способом месторождения Карасаз, согласно санитарной классификации производств, Приложения 1 к Санитарным правилам (СП МЗ РК № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022г.), относится к пп.5) п.17, Раздела 4, которые характеризуются: 5) карьеры, предприятия по добыче гравия, песка, глины, которые относятся к IV классу опасности, с нормативным размером СЗЗ не менее 100 м. 
Данный вид деятельности, согласно пп.2.5 п.2 раздела 2 приложения 1 ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК: «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год», относится к объектам, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.
Категория объекта II, определена в соответствии с пп.7.11 п.7 раздела 2 приложения 2 ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК: «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год».
Атмосферный воздух
В соответствии с принятыми проектными решениями по схеме вскрытия и отработки запасов месторождения, все источники выбросов загрязняющих веществ на рассматриваемый период, приняты неорганизованными источниками.
На 2026-2029 годы принято 5 неорганизованных источников загрязнения атмосферного воздуха. На 2030-2035гг. действующим является 1 источник, остальные источники законсервированы и в резерве.
От установленных источников загрязнения на период 2026-2029 годы выбрасываются загрязняющие вещества 9-ти наименований: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод (сажа), сера диоксид, сероводород, углерод оксид, керосин, алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-С19), пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния. На 2030-2035гг. выбрасывается одно загрязняющее вещество - пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния. 
Количество выбросов загрязняющих веществ по годам отработки месторождения составляет:
- с учетом передвижных источников: на 2026г. - 33.29912 т/год, на 2027г. - 42.13101 т/год, на 2028-2029гг. - 12.28475 т/год, на 2030-2032гг. - 0.489 т/год, на 2033-2035гг. - 0.24443 т/год.
- без учета передвижных источников: на 2026г. - 27.29357 т/год, на 2027г. - 36.12546 т/год, на 2028-2029гг. - 6.2792 т/год, на 2030-2032гг. - 0.489 т/год, на 2033-2035гг. - 0.24443 т/год.
Оценка воздействия на атмосферный воздух от намечаемой деятельности по отработке запасов месторождения Карасаз открытым способом, показывает, что от реализации принятых проектных решений уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышает установленных санитарно-гигиенических нормативов ПДК на границе санитарно-защитной зоны и области воздействия, принятых размером не менее 100 м.
В рамках Отчета установлено, что воздействие на атмосферный воздух носит допустимый характер. Воздействие носит локальный, точечный характер. По продолжительности воздействия – постоянный.
Водопотребление и водоотведение. 
При отработке запасов месторождения Карасаз вода будет расходоваться на производственные нужды (полив отвалов и автодорог).
Водопотребление. Для пылеподавления отвалов и автодорог используется техническая вода в объеме – 36 м3/сут., 6480 м3/год. Техническая вода будет доставляться поливочной машиной на базе КамАЗ с промышленной площадки КОФ.
Работники карьера обслуживаются в существующем АБК КОФ.
Водоприток подземных вод в карьере в период всей отработки месторождения не наблюдается.
Водопотребление на 2026-2029 гг.:
- на производственные нужды – 36 м3/сут., 6480 м3/год (в т.ч. пылеподавление отвалов – 6 м3/сут., 1080 м3/год, на пылеподавление автодорог – 30 м3/сут., 5400 м3/год).
Вода на производственные нужды в объеме 36 м3/сут., 6480 м3/год используется безвозвратно.
Непосредственно на прилегающей территории водные объекты отсутствуют. Объект не расположен в пределах водоохраной полосы и водоохраной зоны водных объектов, что исключает их засорение и загрязнения и отвечает требованиям санитарно-гигиенического законодательства.
Территория месторождения Карасаз не входит в водоохранную зону и полосу рек. Также месторождение Карасаз не находится на особо охраняемых природных территориях.
Отходы производства и потребления.
В период эксплуатации прогнозируется образование 18-ти видов отходов: аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанные теплоносители (антифриз и др.), отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, ветошь промасленная, тара металлическая из-под ГСМ, шины автомобильные отработанные, отработанные воздушные фильтры, лом черных металлов, лом цветных металлов, отработанные тормозные колодки, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), твердые бытовые отходы, вскрышная порода.
- опасные отходы – 9 видов (аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанные теплоносители (антифриз и др.), отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, ветошь промасленная, тара металлическая из-под ГСМ);
- неопасные отходы – 9 видов (аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанные теплоносители (антифриз и др.), отработанные масляные фильтры, отработанные топливные фильтры, ветошь промасленная, тара металлическая из-под ГСМ). 
- зеркальные отходы – отсутствуют.
Лимит накопления отходов на период отработки запасов месторождения Карасаз на 2026-2029 годы составит 22,81842 т/год. Из них опасные отходы – 6,61747 т/год, неопасные отходы – 16,20095 т/год.
Объемы образования вскрышных пород: 2026 г. – 52650 т, 2027 г. – 72150 т, 2028-2029 гг. – 1950 т. Часть вскрышных пород используется для отсыпки карьерных дорог 2026-2029 гг. – 390 т, часть используется для отсыпки защитного вала 2026-2029 гг. – 487,5 т.  Лимит захоронения вскрышных пород составит: 2026 г. – 51772,5 т, 2027 г. – 71272,5 т, 2028-2029 гг. – 1072,5 т.
Физическое воздействие. Уровень физического воздействия проектируемых работ носит локальный и временный характер. Факторы физического воздействия (шум, вибрация, освещение, электромагнитное излучение, радиоактивное загрязнение) при соблюдении технических регламентов работы, норм промышленной безопасности, не создадут неблагоприятных условий, превышающих установленные технические и гигиенические нормативы.
Почвенно-растительный покров. В рамках Отчета установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный, точечный характер. По продолжительности воздействия – постоянный. 
Животный мир. Работы, при соблюдении предусмотренных проектом технологических решений, не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе. Характер воздействия, анализ данных по факторам влияния на животный мир показал, что воздействие носит локальный характер.
Охраняемые природные территории и объекты. В районе проведения работ отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов.
Население и здоровье населения. Анализ воздействия проектируемого объекта на социальную сферу региона показывает, что увеличение негативной нагрузки на существующую инфраструктуру района не произойдет.
Работы, связанные с добычей приведут к созданию ряда рабочих мест.
Таким образом, проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру населения  региона. В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу и бытовые услуги положительно скажутся на увеличении занятости местного населения. 
Аварийные ситуации. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ следует предусмотреть меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.
Экологическая безопасность также обеспечивается за счет соблюдения соответствующих организационных мероприятий, основными из которых являются:
· постоянный контроль за всеми видами воздействия, который осуществляет персонал предприятия, ответственный за ТБ и ООС;
· регламентированное движение автотранспорта;
· пропаганда охраны природы;
· соблюдение правил пожарной безопасности;
· соблюдение правил безопасности и охраны здоровья и окружающей среды;
· подготовка обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях.

[bookmark: _GoBack]Из вышеизложенной информации следует, что реализация проектных решений не приведет к изменению сложившегося уровня загрязнения компонентов окружающей среды и не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему. Дальнейшая разработка месторождения возможна, при этом нагрузка на экосистему является допустимой. По окончании разработки месторождения нагрузка на компоненты окружающей среды снизится за счет проведения работ по ликвидации и дальнейшей рекультивации территории месторождения.
