КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
по проектам НДВ, ПУО, ПЭК для ТОО «MEALPRO»

1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности.
Территория предприятия ТОО «MEALPRO» расположена на территории Республики Казахстан, в г. Макинск, Буландинского района, Акмолинской области, Северо-западная промышленная зона, здание 4. 
Координаты угловых точек участка
	№ угловых точек
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	52°38'51.43"N
	70°22'03.21"E

	2
	52°38'52.62"N
	70°22'05.41"Е

	3
	52°38'50.91"N
	70°22'04.36"E

	4
	52°38'51.31"N
	70°22'02.75"E


Разработка проекта выполнена в связи с актуализацией производственной структуры предприятия. В соответствии с заключенным договором цех по производству мясокостной муки выведен из состава ТОО «Макинская птицефабрика» (далее – ТОО «МПФ») и передан в ведение специализированной организации ТОО «MEALPRO».
Согласно действующим Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, птицеводческие хозяйства с численностью более 400 000 кур-несушек и более 3 000 000 бройлеров в год относятся  к I классу опасности с нормативной санитарно-защитной зоной 1000 м (раздел 10 «Сельскохозяйственные объекты», пункт 40, подпункт 2). 
ТОО «МПФ» относится к указанной категории птицеводческих хозяйств, поскольку проектная (или фактическая) мощность предприятия превышает установленный норматив численности поголовья. В связи с этим для ТОО «МПФ» установлен I класс опасности с нормативной санитарно-защитной зоной 1000 м в соответствии с требованиями вышеуказанных Санитарных правил. 
Несмотря на то, что для цехов по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов, нормативный размер санитарно-защитной зоны составляет 100 м, рассматриваемый цех функционирует в составе основного производственного объекта I класса опасности и технологически связан с деятельностью птицеводческого предприятия. 
В этой связи санитарно-защитная зона для цеха по производству мясокостной муки принимается по основному объекту и составляет 1000 м. Данное решение обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и минимизацию потенциального воздействия на окружающую среду и здоровье населения. 
Для ТОО «МПФ» разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с требованиями действующего санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства. В рамках разработки проекта выполнена комплексная оценка воздействия предприятия на окружающую среду и население, включающая расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, оценку уровней физического воздействия (при наличии источников шума, вибрации и иных факторов). 
По результатам проведенных исследований и расчетов установлено, что для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и нормативов качества окружающей среды размер санитарно-защитной зоны предприятия составляет 1000 метров. 
Разработанный проект обоснования санитарно-защитной зоны (СЗЗ) прошел установленную процедуру рассмотрения и получил положительное заключение уполномоченного органа (№ KZ46VBZ00072750 от 24.12.2025 г), подтверждающее обоснованность принятых решений, корректность выполненных расчетов и соответствие проекта требованиям действующих нормативных документов. 
Таким образом, для ТОО «МПФ» утвержден размер санитарно-защитной зоны, равный 1000 м, который обеспечивает защиту населения от потенциального воздействия производственной деятельности предприятия. Деятельность ТОО «MEALPRO», осуществляемая на арендуемом объекте в пределах территории ТОО «МПФ», также осуществляется в границах установленной санитарно-защитной зоны размером 1000 м. 
Кроме того, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 переоформление санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) в случае передачи объекта в арендное (доверительное) управление законодательством не предусмотрено. Переоформление СЗЗ допускается исключительно при переходе права собственности на действующий объект к другому лицу без изменения целевого назначения объекта, вида осуществляемой деятельности, технологического процесса, мощности и структурных изменений объекта. В связи с тем, что ТОО «MEALPRO» осуществляет деятельность на арендуемом объекте без изменения указанных характеристик, ранее установленная санитарно-защитная зона            ТОО «МПФ» сохраняет свое действие и распространяется на деятельность                                      ТОО «MEALPRO».
Предприятием контроль на границе санитарно-защитной зоны не ведется, так как оно осуществляет свою деятельность на арендуемом объекте в пределах территории ТОО «МПФ».
Ближайшая жилая застройка, г. Макинск, расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 2012 м от территории площадки.
Промплощадка находится вне водоохранных зон и полос водных объектов.
Схема функционального использования территории и карта-схема представлены. 
[image: ]

2. Описание затрагиваемой территории
В настоящее время ТОО «Макинская птицефабрика» является действующим предприятием. В рамках актуализации производственной структуры предприятия из состава выводится цех по производству мясокостной муки. В соответствии с заключенным договором данный объект передается в ведение специализированной организации ТОО «MEALPRO».
Таким образом, основная деятельность птицефабрики и функционирование существующих производственных площадок остаются без изменений, а цех по производству мясокостной муки будет эксплуатироваться отдельно другим хозяйствующим субъектом.
Территория потенциального воздействия включает производственную площадку предприятия и прилегающую территорию в пределах санитарно-защитной зоны размером 1000 м.
Ближайшая жилая застройка, г. Макинск, расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 2012 м от территории площадки.
Численность населения города Макинск составляет 17700 человек.
Основным видом воздействия являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, возникающие при эксплуатации технологического оборудования и осуществлении операций по обезвреживанию и переработке отходов. Перенос загрязняющих веществ возможен посредством атмосферного воздуха под воздействием метеорологических факторов.
В районе размещения предприятия отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты.
Сброс сточных вод непосредственно в поверхностные водные объекты не осуществляется.
Участки извлечения природных ресурсов в рамках намечаемой деятельности отсутствуют.
Захоронение отходов на территории предприятия не предусматривается. Образующиеся отходы передаются специализированным организациям либо направляются на переработку и утилизацию.

3. Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные
Инициатор намечаемой деятельности – Товарищество с ограниченной ответственностью «MEALPRO».
БИН: 230440014695.
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кошкарбаева, 1/5.
Контактный телефон: +7 (708) 667-23-17
Адрес электронной почты: bibigul.magzumova@aitas.kz

4. Краткое описание намечаемой деятельности
Цех производства мясокостной муки является важным объектом переработки отходов животного происхождения, обеспечивающим получение ценной кормовой продукции и снижение экологической нагрузки за счет рационального использования вторичных ресурсов. 
Продукт используется в кормлении домашних животных в соответствии с ветеринарными и санитарными требованиями.
Плановая производительность объекта:
· мясокостной муки 4156,15 т/год
· жир 1766,288 т/год
· кровь-перьевая мука 2789,28 т/год
· мука стандарт 1214,93 т/год
· костная мука 1096,99 т/год 
Общая проектная производительность по выпуску готовой продукции составляет 11023,638 т/год.
Мясокостное отделение предназначено для переработки непищевых отходов птицеводческого производства с получением кормовой мясокостной, перьевой и кровяной муки, а также кормового животного жира. Технологический процесс обеспечивает безопасную утилизацию отходов, соблюдение ветеринарно-санитарных требований и снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Всего в мясокостном отделении ТОО «MEALPRO» на период эксплуатации выявлено 4 организованных источника выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.
В выбросах от источников предприятия содержится: 19 загрязняющих веществ и 3 группы веществ, обладающих эффектом вредного суммарного воздействия при совместном присутствии в атмосферном воздухе. 
Для удобства пользования инвентаризацией источников выбросов, недопущения дублирования номеров источников источникам выбросов присвоена следующая нумерация: всем организованным источникам загрязнения атмосферного воздуха присваивают номера в пределах от 0001 до 5999, а неорганизованным источникам присваиваются номера – в пределах от 6001 до 9999. 
Переработка отходов, образующихся при убое и падеже птицы, является неотъемлемой и важной частью технологического процесса переработки мяса птицы, поскольку обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований и поддержание благополучной эпизоотической обстановки на предприятии.
Сырьем для производства кормовой муки животного происхождения и кормового животного жира являются непищевые и малоценные отходы, образующиеся:
· при приеме и доставке бройлеров;
· при первичной обработке птицы;
· при потрошении тушек;
· при падеже птицы на площадках выращивания.
Производственный процесс состоит из следующих основных этапов: 
Транспортировка мягких отходов осуществляется вакуумным оборудованием фирмы «Stork» по системе трубопроводов. Кровь транспортируется по трубопроводам с использованием насосного оборудования фирмы «Stork».
Перо вместе с водой насосами фирмы «Stork» подается по трубопроводам на пресс. Отжатое перо поступает в накопительный бункер, а вода после сепаратора собирается в резервуар отработанной воды и с помощью рециркуляционного насоса возвращается обратно в цех для смыва пера и гидротранспортировки.
Доставка падежа птицы, костного остатка и ветеринарного конфиската в цех мясокостной переработки осуществляется автотранспортом.
Костный остаток собираются накопительных емкостях в помещении приема сырья (источник ВВ 0002/001). Срок хранения сырья не превышает 12 часов, что обеспечивает высокое качество кормовой муки и эффективность системы очистки испарений. При хранении и перегрузке костного остатка в атмосферный воздух выделяется пыль меховая (шерстяная, пуховая). Образующаяся пыль удаляется системой вытяжной вентиляции и организованно выбрасывается в атмосферный воздух.
Выброс загрязняющего вещества осуществляется через организованный источник выбросов. Высота источника выбросов составляет 8,0 м, диаметр устья источника - 0,315 м. Параметры источника выбросов приняты в соответствии с проектными характеристиками системы вентиляции.
Переработка сырья. Из накопительных емкостей сырье насосами или конвейерами подается в варочные котлы. БМВД-1 (БЦ-40, БЦ-50), БМВД-2 (БЦ-20, БЦ-30), БМВД-3 (БЦ-10), БМВД-4 (БЦ-40, БЦ-50). Паспорт котла (сосуда, работающего под давлением) представлен в приложении 7. Загрузка осуществляется оператором после визуальной проверки наличия и достаточного объема сырья.
Переработка отходов (гидролиз, стерилизация, сушка) осуществляется в варочных котлах:
· в первом котле перерабатывается ветеринарный конфискат и падеж птицы;
· во втором и третьем котлах перерабатываются перо и кровь;
· в четвертом и пятом котлах - мясокостные отходы;
· в котлах проводится термическая обработка сырья.
В процессе работы аппаратного отделения образуется выброс пыли костной муки (в пересчете на белок) (источник ВВ 0002/002), который удаляется в атмосферный воздух через организованный источник выбросов. Параметры источника: высота – 8,0 м, диаметр устья – 0,315 м.
Производство мясокостной муки (источник ВВ 0003/001). Продукт, полученный после термической обработки мясокостных отходов, направляется в пресс для отделения жира. Обезжиренная мука поступает в охладитель, где охлаждается до температуры, не превышающей температуру помещения более чем на 10 °С.
После охлаждения продукт проходит через магнитный уловитель и подается на дробилку для измельчения. Далее мука расфасовывается в биг-бэги, взвешивается и маркируется.
Жир, выделенный при прессовании, очищается с использованием вибросита и декантера. Очищенный жир накапливается в двух емкостях объемом по 10 м³.
При расфасовке готовой продукции образуется выброс пыли костной муки (в пересчете на белок) (источник выбросов ВВ 0003/001), который удаляется в атмосферный воздух через организованный источник выбросов. Параметры источника выбросов: высота – 8,0 м, диаметр устья – 0,315 м.
Производство перьевой и кровяной муки. Высушенная мука выгружается из котла в промежуточный бункер-охладитель, где охлаждается до температуры, не превышающей температуру помещения более чем на 10 °С.
Далее продукт проходит через систему просеивания, где отделяются грубые частицы и посторонние включения. Просеянная мука измельчается на дробилке и расфасовывается в биг-бэги с нанесением маркировки.
Очистка паров и дезодорация воздуха. Испарения, образующиеся в процессе сушки, через систему трубопроводов и циклон поступают в конденсатор воздушного охлаждения, где происходит конденсация паров.
Несконденсированные газы удаляются вентилятором и направляются в скруббер (источник ВВ 0001/001-005). Конденсат отводится в систему водоочистки.
При работе варочных котлов в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: меркаптаны, аммиак, сероводород, альдегиды (пропаналь), амины (диметиламин), спирты (пентанол), карбоновые кислоты (валериановая кислота), сульфиды (диметилсульфид), кетоны (ацетон), фенолы и метилмеркаптан.
Образующиеся загрязняющие вещества удаляются системой местной вытяжной вентиляции и направляются в башню химической очистки (скруббер). После очистки газовоздушная смесь организованно выбрасывается в атмосферный воздух.
Выброс загрязняющих веществ осуществляется через организованный источник выбросов. Высота источника выбросов составляет 15,6 м, диаметр устья источника - 0,6 м. Параметры источника выбросов приняты в соответствии с проектными характеристиками системы вентиляции.
Режим работы варочных котлов соответствует технологическому режиму работы предприятия.
Для выполнения ремонтных работ на объекте предусмотрена слесарная мастерская (источник ВВ 0004/001-003), в которой размещено следующее оборудование:
· сварочный пост ручной электродуговой сварки;
· заточной станок с диаметром абразивного круга 350 мм;
· сверлильный станок.
При работе заточного и сверлильного станков в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: абразивная пыль и взвешенные вещества.
При эксплуатации сварочного поста в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: железо (II) оксид, марганец и его соединения, хрома (VI) оксид, фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор).
Удаление загрязняющих веществ осуществляется организованным способом через систему вытяжной вентиляции с выбросом в атмосферный воздух. Высота источника выброса составляет 5,5 м, диаметр устья источника выброса - 0,3 м.

5. Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
Воздействие на жизнь и здоровье населения ограничивается территорией предприятия и санитарно-защитной зоной. При соблюдении природоохранных мероприятий и технологических регламентов превышение нормативов качества окружающей среды не прогнозируется.
Воздействие на биоразнообразие оценивается как незначительное. Изъятие природных территорий, уничтожение мест обитания животных, нарушение путей миграции животных и воздействие на генетические ресурсы не предусматриваются.
Воздействие на земельные ресурсы носит локальный характер и ограничивается территорией предприятия. Дополнительное изъятие земель не предусматривается.
Воздействие на почвы может быть связано с обращением отходов и эксплуатацией оборудования. Для предотвращения загрязнения предусмотрены площадки с твердым покрытием, организованный сбор отходов и система отвода поверхностных вод. Воздействие, связанное с эрозией, уплотнением и деградацией почв, не прогнозируется.
Забор воды из поверхностных и подземных источников не осуществляется. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты отсутствует. Изменение гидрологического режима водных объектов не предусматривается.
Основное воздействие на атмосферный воздух связано с выбросами загрязняющих веществ от технологических процессов переработки непищевых отходов. По результатам расчетов рассеивания превышение нормативов качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны не прогнозируется.
Воздействие на устойчивость экологических и социально-экономических систем к изменению климата оценивается как незначительное. 
Воздействие на материальные активы не прогнозируется.
Воздействие на объекты историко-культурного наследия, архитектурные и археологические объекты не предусматривается.
Воздействие на ландшафт ограничивается территорией существующей промышленной зоны и не приводит к существенному изменению характера землепользования.
Воздействие на окружающую среду носит комплексный характер и проявляется во взаимосвязи атмосферного воздуха, отходов производства и потребления, земельных ресурсов, водопотребления и условий проживания населения.

6. Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов и их захоронения
В выбросах от источников предприятия содержится: 19 загрязняющих веществ и 3 группы веществ, обладающих эффектом вредного суммарного воздействия при совместном присутствии в атмосферном воздухе. 
Объем выбросов вредных веществ на период 2026-2033 гг. составит:
· максимально-разовый – 0,299403 г/сек; 
· валовый выброс – 0,90184688 т/год.
Загрязняющими веществами являются: Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274), Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327), Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647), Аммиак (32), Сероводород (Дигидросульфид) (518), Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), Пентан-1-ол (Амиловый спирт) (453), Фенол (599), Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465), Пропан-2-он (Ацетон) (470), Пентановая кислота (Валериановая кислота) (452), Диметилсульфид (227), Метантиол (Метилмеркаптан) (339), Этантиол (668), Диметиламин (195), Взвешенные частицы (116), Пыль костной муки /в пересчете на белок/ (1047*), Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*), Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*).
На предприятии образуется 9 видов отходов, из которых 7 видов относится к неопасным и 2 вида к опасным.
Неопасные отходы:
· абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда (код 15 02 03);
· Смешанные коммунальные отходы (код 20 03 01);
· Отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения (перчатки нитриловые) (код 19 12 12);
· Смешанные металлы (код 17 04 07);
· Дерево (поддоны) (код 20 01 38);
· Отходы подготовки и переработки мяса, рыбы и других продуктов животного происхождения (мясокостная мука с истекшим сроком) (код 16 03 06);
· Пластмассовая упаковка (код 15 01 02);
Опасные отходы:
· Синтетические гидравлические масла (код  13 01 11*);
· Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла (код 13 02 08*).
Общий объем образования отходов составляет 759,55 т/год.
Захоронение отходов в рамках намечаемой деятельности не предусматривается.
Физические воздействия на окружающую среду связаны с работой технологического оборудования и транспортных средств. 

7. Информация о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления
Производственная деятельность ТОО «MEALPRO», связанная с производством мясокостной муки путем переработки сырья животного происхождения, осуществляется с применением технологических процессов термической обработки, сушки, измельчения и фасовки готовой продукции. В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан деятельность предприятия относится к объектам, оказывающим воздействие на окружающую среду, при этом технологические процессы предусматривают применение инженерных и организационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения аварийных ситуаций и снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Несмотря на наличие предусмотренных защитных мероприятий, полностью исключить вероятность возникновения аварийных ситуаций невозможно. В случае возникновения нештатных ситуаций предприятие обязано обеспечить оперативное реагирование, локализацию источника опасности, минимизацию последствий и восстановление безопасного состояния окружающей среды.
На предприятии ТОО «MEALPRO» предусматривается проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций с учетом требований экологической, санитарно-эпидемиологической и промышленной безопасности.
Во всех структурных подразделениях предприятия должны быть разработаны и утверждены планы действий при возникновении аварийных ситуаций, схемы оповещения ответственных работников, инструкции по безопасной эксплуатации оборудования, планы эвакуации персонала и порядок взаимодействия с аварийными службами.
Руководство предприятия несет ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации производственных объектов, соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, санитарной безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
В случае возникновения аварийной ситуации должно быть обеспечено оперативное уведомление руководства предприятия, ответственных лиц за экологическую безопасность, а при необходимости - уполномоченных государственных органов. Для проведения аварийно-восстановительных мероприятий предприятие должно располагать необходимыми материальными ресурсами, средствами индивидуальной защиты, оборудованием и подготовленным персоналом.

8. Краткое описание мер по предотвращению, сокращению и смягчению воздействий на окружающую среду
Для предотвращения, сокращения и смягчения воздействия на окружающую среду предусмотрены:
· производственный экологический контроль;
· мониторинг выбросов загрязняющих веществ;
· организованный сбор, накопление и передача отходов специализированным организациям;
· использование газоочистного оборудования;
· соблюдение технологических регламентов;
· регулярные внутренние экологические проверки;
· своевременное техническое обслуживание оборудования.
Потери биоразнообразия при реализации намечаемой деятельности не прогнозируются, в связи с чем компенсационные мероприятия не требуются.
Необратимые воздействия на окружающую среду не прогнозируются.
В случае прекращения деятельности предусматриваются демонтаж оборудования, вывоз отходов и материалов, очистка территории, проведение необходимых природоохранных мероприятий и приведение земельного участка в экологически безопасное состояние.
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