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ВВЕДЕНИЕ
Операторы объектов I и (или) II категории, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по
обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, разрабатывают
Программу в соответствии с требованиями статьи 335 Экологического Кодекса
РК от 2 января 2021 года и Правилами разработки программы управления отходами/Утверждены приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318.
Программа разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации
Настоящая программа управления отходами (далее ПУО) определяет приоритетные направления деятельности ТОО "ЕвроХим-Удобрения" в части экологической устойчивости окружающей среды на 2024-2027 года, и ставит основные задачи и цели снижения за счет выполнения ряда природоохранных мероприятий.

Программа разрабатывается на плановый период в зависимости от срока действия экологического разрешения, но на срок не более десяти лет. В связи с этим, расчет образования отходов и установление нормативов на период эксплуатации приводится на период с 2024 по 2027 год.

Лимиты накопления и захоронения отходов для ТОО "ЕвроХим-Удобрения" сроком на 2024-2027 гг. устанавливаются:

- для действующих площадок, ОПП, Аралтобе и Кесиктобе в соответствии с предельными значениями, указанными в действующем разрешении на эмиссии;
- К проектируемому пруду-испарителю на период строительства и эксплуатации – в соответствии с предельными значениями, указанными в действующем разрешении на эмиссии;
- К проектируемому складу ГСМ – в соответствии с предельными значениями согласно рабочему проекту «Строительство объектов склада ГСМ с энергетическим комплексом в Сарысуском районе, Жамбылской области».
Программа разработана с учетом имеющихся экологических проблем и направлена на стабилизацию эксплуатации природоохранных сооружений.

В программу включены только реально осуществимые природоохранные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Разработка Программы для объектов I категории осуществляется лицом, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды (Лицензия представлена в приложении 1).
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 
	Областной центр  
	Жанатас 

	Область

Район
	Жамбылская

Сарысуский 

	Республика
	Республика Казахстан

	Предприятие
	ТОО «ЕвроХим-Удобрения»


Месторождение Кок-Джон и Гиммельфарбское ТОО «ЕвроХим-Удобрения» расположено в северо-западной части фосфоритоносного бассейна хребта Малый Каратау, в 15 км к юго-западу от города Жанатас.

Месторождение протягивается с северо-запада на юго-восток почти на 41 км и условно делится на четыре участка: Кис-Тас, Кесиктобе, Аткум и Аралтобе. Протяженность каждого участка составляет соответственно: 11,2; 12,5; 7,8; 9,5 км. 

В административном отношении месторождение находится на территории Сарысуского района Джамбульской области Республики Казахстан, в 10 км к юго- западу от города Жанатас и связано с последним железной дорогой и асфальтовым шоссе Жанатас - рудник Кок-Джон.
Ближайшие населенные пункты расположены на расстоянии:

- от участка Аралтобе - село Актогай в 5,34 км;

- от участка Кесиктобе – город Жанатас в 13,02 км;

- от площадки ОПП – село Туркистан в 9,05 км.
Географические координаты центра месторождения:

 43°32' - северной широты;

 69°33'- восточной долготы.

В морфологическом отношении поверхность месторождения занимает площадь между двумя слабо-скальными грядами хребта Большой Актау. Юго-Западная гряда представляет собой северо-восточный борт Болыпекаройской долины и заключает в себе фосфоритовое месторождение Кок-Джон.

Абсолютные отметки поверхности месторождения колеблются от 670 до 765 м с понижением рельефа в северо-западном направлении. Рельеф местности характеризуется пологими саями, сайками и усложняется к северо-западу, где на площади примыкания месторождения к участку Кистас нередки крутые, скалистые выступы доломитов и известняков.

Водоисточников непосредственно на месторождении нет. 

Ближайшие водные объекты расположены на расстоянии:

- от участка Аралтобе - в западном направлении от планируемого участка строительства пруда-испарителя расположен - правый приток р. Беркуты, расстояние до которого составляет 0,19 км. Получено согласование рабочего проекта «Строительство пруда-испарителя, расположенного по адресу: Республика» с Шу-Таласской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов Казахстан, Сарысуский район, Жамбылской области» за № KZ20VRC00015612 от 23.01.2023 г. (Согласование представлено в приложении 2).

- от участка Аралтобе – в восточном направлении в 0,62 км расположена река Актогай;

- от участка Кесиктобе – в юго-западном направлении в 1,36 км расположена река Ушбас;

- от площадки ОПП – в юго-западном направлении в 1,46 км расположена река Ушбас 

Речка Ушбас маловодна в большую часть года (расход воды 0,2-3,0 м3/сек) местами пересыхает, питание происходит за счет родников и лишь в период весеннего снеготаяния и сильных дождей становится иногда бурной, непроходимой вброд. 

Получено согласование с РГУ «Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» представленное в приложении 2.

Месторождение Кок-Джон связано с г. Жанатас и рудником одноимённого названия грунтовыми дорогами, плохой проходимости во время дождей и снеготаяния. Из г. Жанатас в города Каратау и Тараз проходит асфальтированное шоссе. Рудник и г. Жанатас связаны железной дорогой нормальной колеи с городами Каратау и Тараз, имеющей выход ко всем городам Казахстана, Средней Азии и Российской Федерации.

Нормы рабочего времени в целом по предприятию

	№п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Число рабочих дней в году
	сутки
	365

	2
	Число рабочих дней в неделе
	сутки
	7

	3
	Число смен в стуки
	сутки
	2

	4
	Продолжительность смены
	час
	12

	5
	Рабочая неделя
	сутки
	7

	6
	Режим работы
	повседневный
	


Рельеф местности слабо холмистого характера с перепадом высот менее 50 м на 1 км и имеет абсолютные отметки от 342,2 до 367,4 м по Балтийской системе высот. Естественный уклон поверхности с востока на запад 0,001-0,006.

Район расположения предприятия характеризуется сейсмичностью 6 баллов и относится к 1 климатическому району 1В подрайону (СНиП РК 2.04-01-2001).

Ситуационная схема расположения участков ТОО «Еврохим-Удобрения»
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Ситуационная схема расположения площадок ТОО «Еврохим-Удобрения» с указанием ближайших жилых и водных объектов
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Ситуационная схема расположения участка Аралтобе и проектируемого пруда-испарителя с указанием ближайших жилых и водных объектов
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Ситуационная схема расположения участка Кесиктобе и площадки ОПП и проектируемого склада ГСМ с указанием ближайших жилых и водных объектов
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Ситуационная карта-схема расположения проектируемого склада ГСМ с указанием расстояния до ближайшей жилой зоны и водных объектов
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Сводная таблица утвержденных фосфоритовых руд участка Аралтобе месторождения Кок-Джон

	Всего балансовых запасов
	В т.ч. в контуре карьера

	Участок Аралтобе
	В
	С1
	С2
	В
	С1
	С2

	Общие запасы руды, тыс. т
	2792
	24775
	9362
	2792
	13762
	-

	Содержание Р2О5, %
	28,36
	27,88
	27,98
	28,37
	28,37
	-

	Запасы Р2О5, тыс. т
	792
	6908
	2620
	792
	3905
	-

	В т.ч. богатые руды

	Общие запасы руды, тыс. т
	1120
	2060
	-
	1120
	2060
	-

	Содержание Р2О5, %
	31,96
	31,50
	-
	31,96
	31,50
	-

	Запасы Р2О5, тыс. т
	358
	649
	-
	358
	649
	-


Сводная таблица утвержденных фосфоритовых руд участка Кесиктобе месторождения Кок-Джон

	Категория
	Запасы фосфоритовых руд, тыс.тн
	Содержание Р2О5, %

	
	Общие запасы всех руд
	

	А
	3779
	28,66

	В
	10984
	27,18

	С1
	34003
	28,3

	А+В+С1
	48766
	

	С2
	28222
	28,09
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Период строительства пруда испарителя

В целях обеспечения эффективного ввода в эксплуатацию пруда-испарителя и объектов сопутствующей инфраструктуры, предполагается строительство в два пусковых комплекса:

В первый пусковой комплекс включены – водовод, очистные сооружения, участок наполнения поливочных машин, ДЭС, первая карта пруда-испарителя и ее ограждение, автодорога.

Во второй пусковой комплекс включены – вторая карта пруда-испарителя и ее ограждение.

В связи с отсутствием инвестиций в 2023 году, строительство пруда испарителя перенесено на июль 2024г. Продолжительность строительства составит 4 мес.

Предполагаемые сроки начала строительства второго пускового комплекса определены на апрель 2026г. Продолжительность строительства составит 4,5 мес.

Период эксплуатации пруда испарителя

На площадке предусматривается размещение следующих основных зданий и сооружений:

-
пруд-испаритель. Карта №1;

-
пруд-испаритель. Карта №2;

-
установка очистки воды;

-
КНС;

-
резервуары емк. V=35.0м³ (2шт.);

-
узел наполнения;

-
площадка наполнения машин;

-
ДЭС.
Основные показатели генерального плана.

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	1-й пусковой
	2-й пусковой

	1
	Площадь участка в условной границе
	м² (%)
	372 000 (100%)

	2
	Площадь застройки
	м² (%)
	182 415,52 (49%)
	159 321 (42,8%)

	3
	Площадь покрытий 
	м² (%)
	1 474,9 (0,4%)
	1 637 (0,4%)

	4
	Прочие площади 
	м² (%)
	27 150,85 (7,3%)


Период строительства склада ГСМ

Решения, принятые в рамках данного рабочего проекта, направленны на реализацию строительных, технологических и инженерных решений по объектам склада ГСМ с энергетическим комплексом, предназначенного для приема, хранения и отпуска двух сортов топлива (печное и дизельное). 

Планируемая реализация ГСМ:

- Дизельное топливо летнее/зимнее – 3 500 тыс. л/год; 

- Печное топливо – 2 500 тыс. л / год.
Нормативная (расчетная) продолжительность строительства для каждого пускового комплекса приведена в таблице ниже.

Нормативная продолжительность строительства и нормы задела

	Объект, характеристика
	Продолжительность строительства, мес.
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	
	Общая
	в том числе
	
	

	
	
	Подготовительный период
	Монтаж оборудования
	
	1
	2
	3

	1-ый пусковой комплекс
	9
	0,5
	-
	К
	2025

	
	
	
	
	
	30
	70
	100

	2-ой пусковой комплекс
	9
	0,5
	-
	К
	2030

	
	
	
	
	
	30
	70
	100


Фактическая продолжительность строительства будет зависеть от планируемой схемы финансирования проекта, поступления инвестиций и организации строительства.

Период эксплуатации склада ГСМ
На площадке предусматривается размещение следующих основных зданий и сооружений:

Первый пусковой комплекс 

· резервуар вертикальный стальной РВС-600м3 – 1шт, номер по ГП 3.1.1;

· насосная станция, номер по ГП 3.2;

· площадка слива АЦ, номер по ГП 3.3;

· ж/д сливная эстакада, номер по ГП 3.4;

· резервуарный парк хранения нефтепродуктов, номер по ГП 3.5.1;

· заправочный островок для ДТ, номер по ГП 3.5.2;

· аварийная емкость, номер по ГП 3.5.3;

· устройство для налива автоцистерны, номер по ГП 3.6.

Второй пусковой комплекс

· резервуар вертикальный стальной РВС-600м3 – 2шт, номер по ГП 3.1.2 и 3.1.3.

Основные показатели генерального плана.

	№
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Площадь участка в условных границах проектирования
	м2
	12 980,0
	100%

	2
	Площадь застройки
	м2
	864,1
	6,7%

	3
	Площадь покрытий
	м2
	4 364,0
	33,6%

	4
	Площадь озеленения
	м2
	322,0
	2,5%

	5
	Прочие площади
	м2
	7 429,9
	57,2%


2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 
Система управления отходами на объектах предприятия ТОО «ЕвроХим-Удобрения» включает в себя работы по обращению с отходами в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными документами РК.
Предприятием разработана политика, в которой определена необходимость планирования сбора, хранения, переработки, размещения и утилизации отходов, разработка единого плана управления отходов для всех этапах проведения работ, проводимых компанией. Согласно этому проводиться регулярная инвентаризация, учет и контроль над временным хранением и состоянием всех образующихся видов отходов производства и потребления. 

Система управления отходами заключается в следующем: 

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов.

Порядок управления отходами производства на предприятии охватывает весь процесс образования отходов до использования, накопления отходов на месте их образования, сбор отходов, транспортировка, восстановление отходов и удаление отходов, а также процедуру составления статистической отчетности, которая является обязательным приложением к отчету по производственному экологическому контролю.

2.1 Характеристика образуемых отходов 
На период строительства склада ГСМ предполагается образование отходов производства и потребления, из них:

- Опасные отходы: отработанные аккумуляторы, отработанные масла, отработанные фильтры, промасленная ветошь, отходы покрасочных материалов (ЛКМ).

- Неопасные отходы: твердо-бытовые отходы (ТБО), пищевые отходы, бумага и картон, стекло, пластмасса, огарки сварочных электродов, строительные отходы.

- Зеркальные отходы - отсутствуют.
На период строительства пруда предполагается образование отходов производства и потребления, из них:

- Опасные отходы: промасленная ветошь, сварки, отходы покрасочных материалов (ЛКМ).

- Неопасные отходы: твердо-бытовые отходы (ТБО), огарки сварочных электродов, строительные отходы.

- Зеркальные отходы - отсутствуют.

В процессе намечаемой деятельности при эксплуатации предприятия предполагается образование отходов производства и потребления, из них:

- Опасные отходы: отработанные люминесцентные лампы, отработанные аккумуляторные батареи, отработанные воздушные фильтра, отработанные промасленные фильтра, отработанные масла, нефтешлам.

- Неопасные отходы: твердо-бытовые отходы (ТБО), пищевые отходы, бумага, картон, стеклобой, пластмасса, отработанные шины, огарки сварочных электродов, металлолом, отработанные мембранные фильтры, отработанные угольные фильтры, иловый осадок от канализационных очистных сооружений, медицинские отходы, вскрыша

- Зеркальные отходы - отсутствуют.

2.2 Классификация отходов, образующихся на площадках ТОО «ЕвроХим-Удобрения»
Согласно статье 338 Экологического кодекса РК за №400VI от 2 января 2021 года виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (утвержден приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314).

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований Экологического Кодекса РК.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

В процессе производственной деятельности на предприятии образуются отходы производства и потребления. 
Отходы производства - остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, образовавшиеся в процессе производства и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Отходы потребления - остатки продуктов, изделий и иных веществ, образовавшихся в процессе их потребления или эксплуатации, а также товары (продукция), утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Ниже в таблице 2.1 приводятся виды отходов, их классификация и объемы образования отходов предприятия на 2024-2027 гг.
Таблица 2.1– Виды отходов, их классификация и объемы образования отходов предприятия на 2024-2027 гг.

	№
	Наименование отхода
	Код отхода
	Количество отходов, тонн/год
	Вид отхода

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026г.
	2027г.
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Отработанные мембранные фильтры
	15 02 03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	Неопасные

	2
	Отработанные угольные фильтры
	15 02 03
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	Неопасные

	3
	Промасленная ветошь 
	15 02 02
	0,25
	0,07
	0,664
	0,414
	Опасные

	4
	Строительные отходы
	17 01 07
	2,5
	45
	2,5
	-
	Неопасные

	5
	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	0,985
	0,859
	1
	0,84
	Неопасные

	6
	ТБО
	20 03 01
	231,5716
	231,8416
	231,5716
	231,388
	Неопасные

	7
	Пищевые отходы
	20 01 08
	2,268
	2,493
	2,268
	2,115
	Неопасные

	8
	Бумага, картон
	20 01 01
	13,608
	14,958
	13,608
	12,69
	Неопасные

	9
	Стеклобой 
	20 01 02
	1,3608
	1,4958
	1,3608
	1,269
	Неопасные

	10
	Пластмасса
	20 01 39
	2,7216
	2,9916
	2,7216
	2,538
	Неопасные

	11
	Отработанные люминесцентные лампы
	05 07 01*
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	Опасные

	12
	Отработанные аккумуляторные батареи
	16 06 01*
	3,98
	4,6696
	3,4308
	3,4308
	Опасные

	13
	Отработанные воздушные фильтра
	16 01 07*
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	Опасные

	14
	Отработанные промасленные фильтра
	16 01 07*
	2
	2,315
	2
	2
	Опасные

	15
	Отработанные масла
	13 02 06*
	83,47
	83,211
	64,151
	65,174
	Опасные

	16
	Нефтешлам 
	05 01 03*
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	Опасные

	17
	Жестяные банки из под красок
	08 01 11*
	3,51
	7,64
	3,51
	-
	Опасные

	18
	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений
	19 08 16
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14
	Неопасные

	19
	Отработанные автомобильные шины
	16 01 03
	77,705
	75,326
	77,705
	77,358
	Неопасные

	20
	Медицинские отходы
	18 01 04
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	Неопасные

	21
	Металлолом
	16 01 17
	50
	50
	50
	50
	Неопасные

	22
	Вскрыша 
	01 03 99
	18613916
	16851000
	16840040
	17040000
	Неопасные

	Всего отходов, из них:
	18614395
	16851527
	16840499
	17040452
	

	Опасных отходов*:
	94,56
	99,4356
	74,6918
	72,2048
	

	Неопасных отходов:
	18614300
	16851428
	16840425
	17040380
	


2.2.1 Сбор и накопление отходов на месте их образования

Основными источниками образования отходов на период строительства и эксплуатации предприятия будут являться:
· эксплуатация техники и автотранспорта;

· эксплуатация различного оборудования;

· жизнедеятельность персонала, задействованного в производстве.

Количество образуемых отходов в основном зависит от производительности предприятия. Как следствие количества персонала, автотранспорта, спецтехники и людей будет зависеть от объема выполняемых работ. 

Для управления отходами будут заведены специальные журналы учета отходов производства и потребления, где ведется учет по видам отходов, их количестве, месте размещения и способах удаления.

Места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению (п. 2 ст. 320 ЭК РК).
Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения) (п.3, 4 ст. 320 ЭК РК).

Запрещается накопление и смешивание отходов с превышением сроков, указанных в п.2 ст. 320 ЭК РК, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий).
Накопление отходов разрешается только в специально установленных и
оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики
Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных
объектах хранения).
Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Структурные подразделения ТОО «ЕвроХим-Удобрения» осуществляют раздельный сбор по видам образующихся отходов. Собранные отходы размещаются в местах временного хранения (площадки сбора, складские помещения и пр.). Способы и места временного хранения определяются принадлежностью отхода к определенному списку (опасные, неопасные и зеркальные) с таким условием, чтобы обустройство участков складирования обеспечивало защиту окружающей среды от загрязнения. Объемы и сроки временного хранения отходов на территории подразделения не нарушают норм, установленных действующим законодательством. Для управления отходами на предприятии ведется учет по всем видам отходов, их количества, местах их размещения и способах удаления.
Согласно статьи 321 п.1 Экологического Кодекса, под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.
Сбор и накопление отходов производится в специально оборудованных
местах (площадках) и предназначенных для сбора и накопления различного вида отходов в контейнерах, специальной тары.
Предприятием при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов складирования отходов будут соблюдены требования, предусмотренные ст.359 Экологического Кодекса:
1. Под объектом складирования отходов понимается специально установленное место, предназначенное для складирования и долгосрочного хранения на срок свыше двенадцати месяцев отходов горнодобывающей промышленности в твердой или жидкой форме либо в виде раствора или суспензии.

Складирование и долгосрочное хранение отходов горнодобывающей промышленности для целей применения платы за негативное воздействие на окружающую среду приравниваются к захоронению отходов.

2. При проектировании, строительстве (реконструкции), эксплуатации и управлении объектом складирования отходов должны соблюдаться следующие требования:

1) при выборе места расположения объекта складирования отходов учитываются требования настоящего Кодекса, а также геологические, гидрологические, гидрогеологические, сейсмические и геотехнические условия;

2) в краткосрочной и долгосрочной перспективах:

обеспечение предотвращения загрязнения почвы, атмосферного воздуха, грунтовых и (или) поверхностных вод, эффективного сбора загрязненной воды и фильтрата;

обеспечение уменьшения эрозии, вызванной водой или ветром;

обеспечение физической стабильности объекта складирования отходов;

 3) обеспечение минимального ущерба ландшафту;

  4) принятие мер для закрытия (ликвидации) объекта складирования отходов и рекультивации почвенного слоя;

 5) должны быть разработаны планы и созданы условия для регулярного мониторинга и осмотра объекта складирования отходов квалифицированным персоналом, а также для принятия мер в случае выявления нестабильности функционирования объекта складирования отходов или загрязнения вод или почвы;

6) должны быть предусмотрены мероприятия на период мониторинга окружающей среды после закрытия объекта складирования отходов.

Сведения и документы в отношении мониторинга, указанного в подпункте 6) настоящего пункта, должны храниться вместе с разрешительной документацией.

3. Оператор объекта складирования отходов представляет ежегодный отчет о мониторинге воздействия на окружающую среду в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

4. Оператор объекта складирования отходов обязан в течение сорока восьми часов уведомить уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на физическую или химическую стабильность объекта складирования отходов, и любых существенных негативных последствиях для окружающей среды, выявленных в процессе мониторинга, а также принять соответствующие корректирующие меры по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, распространяются на период мониторинга после закрытия объекта складирования отходов.

5. Закладка отходов горнодобывающей промышленности в открытые или подземные горные выработки для целей строительства, закрытия объекта складирования отходов и реабилитации нарушенных земель осуществляется с учетом следующих требований:

1) обеспечение физической стабильности объекта складирования отходов;

2) предотвращение загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод в соответствии с требованиями настоящего Кодекса;

3) проведение мониторинга в соответствии с требованиями настоящей главы.
В соответствии с пунктом 2 статьи 238 Кодекса недропользователем при проведении операций по недропользованию, а также иными лицами при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязуются: 1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; 2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель; 3) проводить рекультивацию нарушенных земель.
В соответствии с пунктом 5 статьи 238 Кодекса в случае использования земельных участков для накопления, хранения, захоронения промышленных отходов они должны отвечать следующим требованиям: 

1) соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектирования,

строительства и эксплуатации полигонов захоронения промышленных отходов; 

2) иметь слабофильтрующие грунты при стоянии грунтовых вод не выше двух метров от дна емкости с уклоном на местности 1,5 процента в сторону водоема, сельскохозяйственных угодий, лесов, промышленных предприятий; 3) размещаться с подветренной стороны относительно населенного пункта и ниже по направлению потока подземных вод; 

4) размещаться на местности, не затапливаемой паводковыми и ливневыми водами;

 5) иметь инженерную противофильтрационную защиту, ограждение и озеленение по периметру, подъездные пути с твердым покрытием; 

6) поверхностный и подземный стоки с земельного участка не должны поступать в водные объекты.
В соответствии с пунктом 8 статьи 238 Кодекса В целях охраны земель собственники земельных участков и землепользователи обязуются проводить мероприятия по:

 1) защите земель от водной и ветровой эрозий, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления, биогенного загрязнения, а также других негативных воздействий; 

2) защите земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, их распространения, зарастания сорняками, кустарником и мелколесьем, а также от иных видов ухудшения состояния земель; 

3) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного, и захламления; 

4) сохранению достигнутого уровня мелиорации; 

5) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот.
При обращении с отработанными шинами и отработанными маслами, необходимо руководствоваться требованиями по обращению с данными видами отходов согласно СТ РК 3129-2018, СТ РК 2187-2012.
Площадки временного складирования отходов
Организация мест временного хранения отходов

Образующиеся отходы подлежат временному размещению на территории предприятия. 

Временное хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов с учетом их изоляции и в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования. Места временного складирования отходов - это специально оборудованные площадки, предназначенные для хранения отходов до момента их вывоза.

До момента вывоза отходов необходимо содержать в чистоте и производить своевременную санитарную уборку урн, контейнеров и площадок размещения и хранения отходов.

Организация и оборудование мест временного хранения отходов включает следующие мероприятия:

· использование достаточного количества специализированной тары для отходов;

· осуществление маркировки тары для временного накопления отходов;

· организация мест временного хранения исключающих бой;

· своевременный вывоз образующихся отходов на оборудованные места и согласованные с госорганами полигоны.

Ситуационные карты схемы мест накопления отходов производства и потребления представлена ниже.
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Ситуационная карта схема мест накопления отходов производства и потребления на участке ОПП
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Ситуационная карта схема мест накопления отходов производства и потребления на участке Аралтобе
Таблица 2.2.2 - Характеристика отходов, образующихся на предприятии, и их места хранения
	№ п/п
	Цех, участок
	Источник образования (получения) отходов
	Код отходов
	Наименование отходов
	Класс опасности
	Физико-химическая характеристика отходов
	Место временного хранения отходов и сроки хранения
	Удаление отходов

	
	
	
	
	
	
	Агрегатное состояние
	Растворимость в воде, г/100 г Н2О
	Летучесть


	Содержимое основных компонентов
	Характеристика места хранения отхода
	Вместимость места хранения отхода


	Период экспл  дней
	Срок хранения отхода, дней
	Способ и периодичность их удаления
	Куда передается

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Автохозяйство (горнотранспортная техника), топливно-транспортные участки
	Эксплуатация автотранспорта и спец. техники
	16 06 01*
	Отработанные аккумуляторные батареи
	Опасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	свинец - 90-98%; пластмассы - 2-10%.
	Временно хранятся в специально отведенном месте и хранятся в закрытых металлических емкостях 
	0,75 м3 (2 ед.)
	365
	9
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	2
	Автохозяйство (горнотранспортная техника),

Топливнотранспортный участок,
	Образуются при ремонте оборудования и эксплуатации автотранспорта и технологического оборудования.


	13 02 06*
	Отработанные масла
	Опасные
	жидкие
	не растворимые
	не летучие
	масло – 78%, продукты разложения – 8%, вода – 4%, механические примеси – 3%, присадки – 1%, горючее - до 6%.
	Временно хранятся в специально отведенном месте и накапливаются в бочках (емкостях), кол-во 10 шт
	1 м3 (10 ед.)
	365
	22
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	3
	Топливнотранспортный участок, Автохозяйство (горнотранспортная техника)
	образуются при замене масла, при очистке масла во время работы двигателя.
	16 01 07*
	Отработанные воздушные фильтра
	Опасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	алюминий 7%, мехпримеси 13%, полиэтилен 2%, сталь 60%, целлюлоза 2,6%, масло минеральное 15,4%.
	Временно хранятся в специально отведенном месте и собираются в металлические контейнеры в кол-ве 1 шт.
	0,75 м3 (1 ед.)
	365
	168
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	4
	Топливнотранспортный участок, Автохозяйство (горнотранспортная техника)
	образуются при замене масла, при очистке масла во время работы двигателя.
	16 01 07*
	Отработанные масляные фильтра
	Опасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	алюминий 7%, мехпримеси 13%, полиэтилен 2%, сталь 60%, целлюлоза 2,6%, масло минеральное 15,4%.
	Временно хранятся в специально отведенном месте и собираются в металлические контейнеры в кол-ве 2 шт.
	0,75 м3 (2 ед.)
	365
	120
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	5
	Топливнотранспортный участок, Автохозяйство (горнотранспортная техника)
	образуется из чистой ветоши, при протирании загрязнённых дизтопливом и маслами частей механизмов.
	15 02 02*
	Промасленная ветошь
	Опасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	тряпье – 73%; масло – 12%; влага – 15%.
	Временно хранятся в специально отведенном месте в закрытых металлических контейнерах, объем 0,75 м3, кол-во 1 шт
	0,75 м3 (1 ед.)
	365
	180
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	6
	Автохозяйство (горнотранспортная техника), топливно-транспортные участки
	Образуются в результате процесса эксплуатации автомобильной техники и технологического оборудования
	16 01 03
	Отработанные шины
	Неопасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	синтетический каучук – 96%; сталь – 3%; тканевая основа – 1%.
	Временно хранятся в специально отведенном месте
	Площадка площадью 100 м2
	365
	60
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	7
	Жизнедеятельность персонала на территории предприятия
	Образуются в результате жизнедеятельности персонала и функционирования служб предприятия
	20 03 01
	ТБО
	Неопасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	бумага и древесина – 60%; тряпье – 7%; пищевые отходы -10%; стеклобой – 6%; металлы – 5%; пластмассы – 12%.
	Временно хранятся на отведенных площадках, в специальных металлических контейнерах с твердым покрытием, оснащенные крышками, объемом 0,75  м3
	0,75 м3 (4ед.)
	365
	3
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	8
	Жизнедеятельность персонала на территории предприятия
	Образуются в результате жизнедеятельности персонала и функционирования служб предприятия
	20 01 08
	Пищевые отходы
	Неопасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	пищевые отходы -10%
	Временно хранятся на отведенных площадках, в специальных металлических контейнерах с твердым покрытием, оснащенные крышками


	0,75 м3 (1ед.)
	365
	3
	Вывоз пищевых отходов 1 раз в 3 дня (осенне-зимний период).
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	9
	Жизнедеятельность персонала на территории предприятия
	Образуются в результате жизнедеятельности персонала и функционирования служб предприятия
	20 01 01
	Бумага и картон
	Неопасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	Бумага, картон – 60%
	Временно хранятся на отведенных площадках, в специальных металлических контейнерах с твердым покрытием, оснащенные крышками


	0,75 м3 (2ед.)
	365
	20
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	10
	Жизнедеятельность персонала на территории предприятия
	Образуются в результате жизнедеятельности персонала и функционирования служб предприятия
	20 01 02
	Стекло
	Неопасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	стеклобой – 6%
	Временно хранятся на отведенных площадках, в специальных металлических контейнерах с твердым покрытием, оснащенные крышками


	0,75 м3 (1ед.)
	365
	100
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	11
	Жизнедеятельность персонала на территории предприятия
	Образуются в результате жизнедеятельности персонала и функционирования служб предприятия
	20 01 39
	Пластмасса
	Неопасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	пластмассы – 12%.
	Временно хранятся на отведенных площадках, в специальных металлических контейнерах с твердым покрытием, оснащенные крышками


	0,75 м3 (1 ед.)
	365
	50
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	12
	Сварочный участок
	Образуются при проведении сварочных работ
	12 01 13
	Огарки сварочных электродов
	Неопасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	Железо металлическое-98%, прочее-2%.
	Временно собираются в специально отведенном месте в закрытых металлических емкостях
	1 м3 (1 ед.)
	365
	180
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	13
	Участок покрасочных работ
	Образуются в результате покрасочных работ, использования краски для камер, трубопроводов и др.
	08 01 17*
	Жестяные банки из под красок
	Опасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	жесть - 94-99%, краска - 5-1%.
	Временно собирается в контейнере объемом 1 м3
	1 м3 (1 ед.)
	365
	52
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	14
	Строительная площадка
	Отходы, образующиеся при производстве строительных ремонтных работ, а также при восстановлении и монтаже инженерных систем объекта
	17 09 04
	Строительные отходы
	Неопасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	Песок, земля-60%, цемент-35%, пыль неорганическая- 2% силикатсодержащие пыли-3%.
	Временно собирается на специализированной площадке
	30 м2
	365
	130
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	15
	Промышленная площадка
	Образуются на территории промышленной площадки предприятия в результате проведения ремонта автотранспорта и технологического оборудования предприятия
	16 01 17
	Металлолом
	Неопасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	Железо металлическое-98%, прочее-2%.
	Собирается и накапливается в контейнерах объемом 3 м3
	3 м3 (2 ед.)
	365
	22
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	16
	Промышленная площадка
	В результате очистки хозяйственно-бытовых стоков
	19 08 16



	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений
	Неопасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	механические примеси – 56,7,прочие–9,3,вода-34. Азот-1,10%, Фосфор(Р2О5)-0,26%,Калий (К2О)-0,22%, Белки-2,71%, Жиры-1,63%, Углеводороды-1,83%
	Собирается и накапливается на площадке очистных сооружений. Собираются в мешки Биг Бег и по мере образования передаются на утилизацию специализированной организации
	1 тонна (1 ед.)
	365
	180
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	17
	Промышленная площадка
	В ходе очистки карьерной воды, в результате утраты своих функциональных свойств
	15 02 03
	Отработанные мембранные фильтры
	Неопасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	алюминий 7%, мехпримеси 13%, полиэтилен 2%, сталь 60%, целлюлоза 2,6%,
	Временно хранятся в специально отведенном месте и собираются в металлические контейнеры в кол-ве 2 шт.
	0,05 м3 (1 ед.)
	365
	180
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	18
	Промышленная площадка
	В ходе очистки фильтрации и сорбцией от загрязнений, с утратой потребительских свойств, в связи со снижением сорбционной емкости
	15 02 03
	Отработанные угольные фильтры
	Неопасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	алюминий 7%, мехпримеси 13%, полиэтилен 2%, сталь 60%, целлюлоза 2,6%,
	Временно хранятся в специально отведенном месте и собираются в металлические контейнеры в кол-ве 2 шт.
	0,05 м3 (1 ед.)
	365
	180
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	19
	Промышленная площадка
	Образуются при замене перегоревших ламп.
	05 07 01*
	Отработанные люминесцентные лампы
	Опасные
	твердые
	Не растворимые
	летучие
	стекло-90%, ртуть-4,2%, прочее-5,8%.
	Временно хранятся в специально отведенном месте в закрытых металлических емкостях
	0,05 м3 (1 ед.)
	365
	150
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	20
	Промышленная площадка
	Образуются от зачистки резервуаров
	05 01 03*
	Нефтешлам
	Опасные
	жидкие
	не растворимые
	не летучие
	Нефтепродукты- 80%
Вода -20%
	Временно хранятся в специально отведенном месте и накапливаются в бочках (емкостях), кол-во 2 шт
	0,05 м3 (2 ед.)
	365
	90
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	21
	Промышленная площадка
	Функционирование медпункта
	18 01 04
	Медицинские отходы
	Неопасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	Мед.шприцы, системы, вата, бинты
	Временно хранятся в контейнере для хранения медотходов
	0,006 м3 (1 ед.)
	365
	40
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	22
	Площадка проведения горных работ
	Образуется в результате производственной деятельности
	01 03 99
	Вскрыша
	Неопасные
	твердые
	не растворимые
	не летучие
	Отвал представляет собой насыпь извлеченных из недр разрыхленных пород.
	Размещение вскрышных пород месторождения предусматривается на внешнем отвале.
	
	365
	365
	Размещение вскрышных пород месторождения предусматривается на внешнем отвале.


.
Программа разработана в соответствии с принципом иерархии и содержит сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.
В связи с тем, что образуемые в процессе эксплуатации месторождения отходы на территории эксплуатируемого объекта теряют свои полезные свойства, альтернативное использование возможно только после проведения специальных операций, которые требуют организацию отдельного производственного процесса, которые будут осуществлены специализированным предприятиям ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой, утилизацией отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами (Разрешение на эмиссии и договора представлены в приложении 3-4).
Приоритетными видами отходов, которые образуются на предприятии и к которым можно рассматривать варианты разработки мероприятий по сокращению их образования, является вскрыша, за счет использования (отходов) для собственных нужд для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений, обваловки карьерных выемок (планировка территории и замена грунта), с соблюдением уклона. 

В целях предотвращения загрязнения компонентов природной среды накопление и удаление отходов производится в соответствии с международными стандартами и действующими нормативами Республики Казахстан, а также внутренними стандартами. 

При проведении работ должны обеспечиваться условия, при которых образующиеся отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье персонала при необходимости временного накопления производственных отходов на площадке работ (до момента передачи отходов на утилизацию сторонним организациям). 
Порядок управления отходами ТОО "ЕвроХим-Удобрения" в соответствии с принципом иерархии отходов на период эксплуатации месторождения на 2024-2027 гг. в таблице 2.2.3. 
Таблица 2.2.3 - Порядок управления отходами ТОО «ЕвроХим-Удобрения» в соответствии с принципом иерархии отходов на период эксплуатации месторождения на 2024-2027 гг
	№ п/п
	Наименование отходов
	Период
	Управление отходами согласно иерархии отходов

	
	
	
	1.Подготовка к повторному использованию
	2. Переработка отходов
	3. Утилизация отходов
	4. Передача специализированной сторонней организации 
	5. Удаление или захоронение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Промасленная ветошь
	2024-2027 гг.
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Спец. предприятием отход направляется на высокотемпературную

утилизацию (сжигание)
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	-.

	2
	Отработанные люминесцентные лампы
	2024-2027 гг.
	Утилизация ртутьсодержащих приборов и

ламп осуществляется при помощи малогабаритной, миниатюрной установки для ручной

демеркуризации. Принцип утилизации основан на разделении ртутных ламп на главные

составляющие: стекло, металлические цоколи и ртутьсодержащий люминофор. Для этого

предназначена установка «УРЛ-2».
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	-

	3
	Отработанные аккумуляторные батареи
	2024-2027 гг.
	Спец. предприятием свинцовые блоки передаются специализированным организациям в качестве вторсырья.


	Спец. предприятием слитый электролит направляется для нейтрализации на участок нейтрализации химических отходов.
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Кайнар-АКБ», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	Спец. предприятием пластиковые части дробятся и в зависимости от характеристик пластика могут передаваться специализированным организациям в качестве вторсырья или на захоронение, а также уничтожаться в собственных печах-инсинераторах.

	4
	Отработанные воздушные фильтра
	2024-2027 гг.
	Спец. предприятием проводится разбор фильтра с помощью установки разделения металлов из фильтров на составляющие элементы, часть которых является вторичным сырьем.
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	Спец. предприятием часть отходов, подлежит высокотемпературному уничтожению в инсинераторных установках.

	5
	Отработанные промасленные фильтра
	2024-2027 гг.
	Спец. предприятием проводится разбор фильтра с помощью установки разделения металлов из фильтров на составляющие элементы, часть которых является вторичным сырьем.
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	Спец. предприятием часть отходов, подлежит высокотемпературному уничтожению в инсинераторных установках.

	6
	Отработанные масла
	2024-2027 гг.
	Спец. предприятием Отстоявшиеся масла направляются на блок грубой очистки, где продуктом регенерации отработанных масел является «Базовое масло используемое в качестве сырья для получения товарных смазочных материалов, масел, смазок.
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	Спец. предприятием часть отходов, подлежит высокотемпературному уничтожению в инсинераторных установках.

	7
	Нефтешлам
	2024-2027 гг.
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Спец. предприятием утилизация проводится методом термодеструкции.
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	-

	8
	Жестяные банки из под красок
	2024-2027 гг.
	Спец. предприятием сортированные отходы подвергаются дроблению или прессованию для использования в качестве вторсырья.


	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	-



	9
	Строительные отходы
	2024-2027 гг.
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	-

	10
	Огарки сварочных электродов
	2024-2027 гг.
	Спец. предприятием сортированные отходы подвергаются дроблению или прессованию для использования в качестве вторсырья.


	Использование Не предусмотрено для данного вида отхода
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами 
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТБО
	2024-2027 гг.
	Использование Не предусмотрено для данного вида отхода 
	Использование Не предусмотрено для данного вида отхода
	Использование Не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ИП «Саулет», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	Спец. предприятием отходы ТБО подвергаются захоронению на полигоне согласно договору.



	12
	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений
	2024-2027 гг.
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана» для утилизации
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	-

	13
	Отработанные автомобильные шины
	2024-2027 гг.
	На участке вторсырья накапливаются отходы, пригодные для вторичной

переработки. Пластик, стекло, цветной и черный металл, текстиль, отсортированные на других

участках, складируются и подготавливаются для отправки на специализированные предприятия по

переработке соответствующего вторсырья.
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Эко шина», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	-

	14
	Медицинские отходы
	2024-2027 гг.
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Участок термической утилизации предназначен для утилизации медицинских отходов путем превращения их в инертную золу, которая допускается к захоронению на

полигоне ТБО
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	-

	15
	Металлолом
	2024-2027 гг.
	На участке вторсырья накапливаются отходы, пригодные для вторичной

переработки. Пластик, стекло, цветной и черный металл, текстиль, отсортированные на других

участках, складируются и подготавливаются для отправки на специализированные предприятия по

переработке соответствующего вторсырья.
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	-

	16
	Вскрыша
	2024-2027 гг.
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений, обваловки карьерных выемок (планировка территории и замена грунта), с соблюдением уклона.
	Не предусмотрено для данного вида отхода
	-
	Размещение вскрышных пород предусматривается на внешнем отвале.

	17
	Отработанные мембранные фильтры
	2024-2027 гг.
	На участке вторсырья накапливаются отходы, пригодные для вторичной

переработки. Пластик, стекло, цветной и черный металл, текстиль, отсортированные на других

участках, складируются и подготавливаются для отправки на специализированные предприятия по

переработке соответствующего вторсырья.
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	-

	18
	Пищевые отходы
	2024-2027 гг.
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана» для утилизации
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	-

	19
	Бумага и картон
	2024-2027 гг.
	На участке вторсырья накапливаются отходы, пригодные для вторичной

переработки. Пластик, стекло, цветной и черный металл, текстиль, отсортированные на других

участках, складируются и подготавливаются для отправки на специализированные предприятия по

переработке соответствующего вторсырья.
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	-

	20
	Стекло
	2024-2027 гг.
	На участке вторсырья накапливаются отходы, пригодные для вторичной

переработки. Пластик, стекло, цветной и черный металл, текстиль, отсортированные на других

участках, складируются и подготавливаются для отправки на специализированные предприятия по

переработке соответствующего вторсырья.
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	-

	21
	Пластмасса
	2024-2027 гг.
	На участке вторсырья накапливаются отходы, пригодные для вторичной

переработки. Пластик, стекло, цветной и черный металл, текстиль, отсортированные на других

участках, складируются и подготавливаются для отправки на специализированные предприятия по

переработке соответствующего вторсырья.
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	-

	22
	Отработанные угольные фильтры
	2024-2027 гг.
	На участке вторсырья накапливаются отходы, пригодные для вторичной

переработки. Пластик, стекло, цветной и черный металл, текстиль, отсортированные на других

участках, складируются и подготавливаются для отправки на специализированные предприятия по

переработке соответствующего вторсырья.
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Использование не предусмотрено для данного вида отхода
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами
	-


Задачами программы управления отходов является определение путей достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами. 
В соответствии с требованиями п. 1 статьи 358 Экологического кодекса управление отходами горнодобывающей промышленности осуществляется в соответствии с принципом иерархии, установленным статьей 329 настоящего Кодекса.
В соответствии с требованиями статьи 329 Экологического кодекса образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан: 

1) предотвращение образования отходов; 

2) подготовка отходов к повторному использованию; 

3) переработка отходов; 
4) утилизация отходов; 
5) удаление отходов. 

Предприятием при осуществлении выполняемых операций по переработке отходов, утилизации и их складирования также выполняются вспомогательные операции по их сортировке и накоплению. 

При применении принципа иерархии на объекте приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально- экономическое развитие страны. 
Задачи Программы управления отходами ТОО «ЕвроХим-Удобрения» представлены в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 – Задачи программы управления отходами ТОО «ЕвроХим-Удобрения»
	№№ п/п
	Наименование отхода
	Задача программы управления отходами

	1
	2
	3

	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТХОДОВ В СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

	1
	Вскрышная порода
	Использование для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений, обваловки карьерных выемок, планировка территории и замена грунта с соблюдением уклона.

	ПЕРЕДАЧА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

	1
	Отработанные люминесцентные лампы
	Передача сторонним специализированным организациям

	2
	Отработанные масла
	Передача сторонним специализированным организациям

	3
	Отработанные аккумуляторы
	Передача сторонним специализированным организациям

	4
	Отработанные промасленные фильтры
	Передача сторонним специализированным организациям

	5
	Отработанные воздушные фильтры
	Передача сторонним специализированным организациям

	6
	Жестяные банки из под красок
	Передача сторонним специализированным организациям

	7
	Нефтешлам
	Передача сторонним специализированным организациям

	ПЕРЕДАЧА НЕОПАСНЫХ ОТХОДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

	1
	Отработанные мембранные фильтры
	Передача сторонним специализированным организациям

	2
	Отработанные угольные фильтры
	Передача сторонним специализированным организациям

	3
	Огарки сварочных электродов
	Передача сторонним специализированным организациям

	4
	Металлолом
	Передача сторонним специализированным организациям

	5
	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений
	Передача сторонним специализированным организациям

	6
	Отработанные автомобильные шины
	Передача сторонним специализированным организациям

	7
	Медицинские отходы
	Передача сторонним специализированным организациям

	8
	ТБО
	Передача сторонним специализированным организациям

	УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ (ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ)

	1
	Вскрышная порода
	Складирование и долгосрочное хранение


2.2.2 Транспортировка отходов
Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.
Вывоз отходов осуществляется по договорам со сторонними специализированными организациями и предприятиями, которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы и лицензии на право обращения с отходами. 
Транспортировка отходов осуществляется с соблюдением требований Экологического Кодекса.
Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму.

Транспортировка опасных отходов допускается при следующих условиях:

1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки;

2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;

4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочным работ.

Порядок упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки устанавливается законодательством Республики Казахстан о транспорте.

Порядок транспортировки опасных отходов на транспортных средствах, требования к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие требования по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности определяются нормами и правилами, утверждаемыми уполномоченным государственным органом в области транспорта и коммуникаций и согласованными с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С момента погрузки опасных отходов на транспортное средство, приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которым принадлежит такое транспортное средство.

Для складирования и хранения отходов на предприятии оборудованы специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров. Складирование осуществляется в течение определенного интервала времени с целью последующей транспортировки отходов.
Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами на предприятии.
2.2.3 Удаление отходов

Согласно Экологическому Кодексу РК, временное хранение отходов не является размещением отходов. Места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации. Все образующиеся отходы кроме вскрыши по мере образования и накопления вывозиться подрядной организацией на основании договора. Размещение вскрышных пород предусматривается на внешнем отвале.
2.2.4 Оценка текущего состояния управления отходами с описанием (характеристикой) всех видов отходов
ТОО «ЕвроХим-Удобрения» ведет промышленную добычу фосфоритовой руды открытым способом участков Аралтобе и Кесиктобе с использованием специального комплекса сооружений, автомобильных дорог и других инженерных коммуникаций, необходимых для эффективной отработки месторождения Кок-Джон.

В своем составе предприятие ТОО «ЕХУ» имеет три производственные отдельно стоящие площадки: Аралтобе, Кесиктобе, Объединенная промышленная площадка (в т. ч. Химкомплекс, подземный рудник Гиммельфарбский в данном проекте не рассматриваются).

Площадка рудника Аралтобе.

- карьер;

- Промплощадка, в том числе административно-бытовой комплекс (АБК) со столовой, ремонтно-механический участок, склад ГСМ, участок карьерного транспорта, площадок капитального ремонта оборудования;

 - Выработанное пространство (горные выработки), в том числе РСУ (рентгено-сортировочная установка на дизельном топливе), ПДСУ (передвижная дробильно-сортировочная установка), ПАРМ (передвижная авторемонтная мастерская);

 - отвал ПСП.

 - отвал вскрышных пород.

 - усреднительный склад.

- очистные сооружения.

 - автомобильные дороги на поверхности.

- линия электропередач 35 кВ.

В ремонтно-механическом цеху осуществляется мелкий ремонт оборудования и подготовка запасных частей для ремонта горнотранспортного оборудования. Изготовление запчастей осуществляется с использованием станочного парка и сварочного оборудования.

Котельная на площадке рудника, работающей на газе.

На промплощадке осуществляют мелкий ремонт электрооборудования и дизельгенераторов, обеспечивающих подачу электроэнергии в карьеры.

Склад ГСМ располагается в западной части площадки и представлен наземными цилиндрическими емкостями, оборудованных дыхательными клапанами.

Площадка рудника Кесиктобе.

 - карьер;

 -отвалы вскрышных пород;

- отвал ПСП;

 - система сбора и отвода карьерных вод и отвальных вод в отстойник для очистки перед сбросом на рельеф;

- нагорные канавы для отвода атмосферных осадков от зоны горных работ (карьер, отвалы);

- модульное здание для обогрева, приема пищи, выдачи нарядов, сменного мастера, биотуалеты, умывальники.

 - промплощадка, в том числе административно-бытовой комплекс (АБК) со столовой, ремонтно-механический участок,  склад ГСМ,  участок карьерного транспорта, площадок капитального ремонта оборудования;

Площадка ОПП (объединенная промышленная площадка).

Является основной для трех осваиваемых месторождений (Аралтобе, Кесиктобе, Гиммельфарбский подземный рудник). 

На площадке размещены объекты переработки фосфоритовой руды, ремонтно-складского хозяйства, бытового обслуживания работников карьера, инженерного обеспечения. 

ОПП территориально делиться на четыре площадки:

1.
Административно-вспомогательная площадка:

•
 АБК открытых горных работ, с пристроенной столовой и гаражём на 4 легковых автомобиля;

•
 корпус базы механизации горной техники (РММ); 

•
 база материально-технического снабжения (МТС);

•
 корпус службы по эксплуатации и ремонту сетей; 

•
 открытой стоянки технологической и вспомогательной техники; 

•
 насосной станции с резервуарами (хозяйственно-питьевого и противопожар¬ного назначения); 

•
 КПП; 

•
 модульные очистные сооружения ливневых стоков;

•
 модульные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков;

•
 производственная площадка (ПП):

 - дробильно-сортировочный комплекс (ДСК) с отвалами дробленной руды;

 - площадка для перспективного размещения производства по измельчению руды;

- площадка для перспективного размещения складов измельчённой руды;

- буферный склад сырой руды;

•
 склад ГСМ, с энергетическим комплексом:

- склад ГСМ с топливозаправочным пунктом и мазутным хозяйством;

- котельная на топочном мазуте;

- ДЭС;

•
 Железнодорожной станции:

- площадка под разгрузку не категорированных грузов;

- площадка под разгрузку взрывчатых материалов;

- площадка для перспективного размещения сооружений по загрузке вагонов грузового парка;

- здание поста электрической централизации (ЭЦ);

•
Склад аммиачной селитры (АС);

•
Склад взрывчатых материалов (ВМ).

Характеристика всех видов отходов, образующихся на объекте, а также накопленных отходов и отходов, подвергшихся захоронению представлены в таблице 2.2.4.
Таблица 2.2.4 – Характеристика всех видов отходов, образующихся на объекте, а также накопленных отходов и отходов, подвергшихся захоронению
	№№ п/п
	Наименование образуемых отходов
	Удаление отходов

	Восстановление отходов в собственной деятельности предприятия и удаление отходов (захоронение отходов)

	1
	Вскрышная порода
	Использование для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений, обваловки карьерных выемок, планировка территории и замена грунта с соблюдением уклона. Остальная часть вскрышной породы подлежит захоронению на внешнем отвале.

	Передача опасных отходов лицензированным специализированным организациям

	1
	Отработанные люминесцентные лампы
	Передача сторонним специализированным организациям

	2
	Отработанные масла
	Передача сторонним специализированным организациям

	3
	Отработанные аккумуляторы
	Передача сторонним специализированным организациям

	4
	Отработанные промасленные фильтры
	Передача сторонним специализированным организациям

	5
	Отработанные воздушные фильтры
	Передача сторонним специализированным организациям

	6
	Жестяные банки из под красок
	Передача сторонним специализированным организациям

	7
	Нефтешлам
	Передача сторонним специализированным организациям

	Передача неопасных отходов лицензированным специализированным организациям

	1
	Отработанные мембранные фильтры
	Передача сторонним специализированным организациям

	2
	Отработанные угольные фильтры
	Передача сторонним специализированным организациям

	3
	Огарки сварочных электродов
	Передача сторонним специализированным организациям

	4
	Металлолом
	Передача сторонним специализированным организациям

	5
	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений
	Передача сторонним специализированным организациям

	6
	Отработанные автомобильные шины
	Передача сторонним специализированным организациям

	7
	Медицинские отходы
	Передача сторонним специализированным организациям

	8
	ТБО
	Передача сторонним специализированным организациям


2.2.4.1. Сведения об объеме и составе, средней скорости образования (т/год), классификации, способах накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления отходов
Расчет количества образующихся отходов произведен на основании технологического регламента работы предприятия и технических характеристик установленного оборудования, утвержденных норм расхода сырья, удельных норм образования отходов по отрасли и удельных показателей по справочным данным. Расчет количества отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия, произведен согласно Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п на основании исходных данных представленных заказчиком.
В процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия образуются различные виды отходов, временное хранение, транспортировка, захоронение и утилизация которых, являются потенциальными источниками воздействия на различные компоненты окружающей среды. 

В данном проекте рассматриваются аспекты образования, характеристики, а также система управления и производственный контроль следующих групп отходов: 

- отходы основного производства; 

- отходы вспомогательных производств; 

отходы непроизводственной сферы деятельности персонала. 

Отходы производства и потребления – это остатки продуктов, образующиеся в процессе или по завершении производственной и другой деятельности, в том числе и потребление продукции. Под производственными отходами понимают побочные продукты производства, образующиеся в результате каких–либо производственных работ, включая вовлеченные в технологический процесс материалы, тару, коммуникационное оборудование, изношенное оборудование, части транспортных средств и т.д. 

Отходами основного и вспомогательного производства являются отработанные люминесцентные, ртутьсодержащие лампы, промасленная ветошь. 

Отходы непроизводственной сферы деятельности персонала – твердые бытовые отходы (ТБО).
В таблице 2.2.4.1 приведены сведения об объеме и составе, средней скорости образования (т/год), классификации, способах накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления отходов.
Таблица 2.2.4.1 - Сведения об объеме и составе, средней скорости образования (т/год), классификации, способах накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления отходов

	№ п/п
	Код отходов
	Наименование отходов
	Класс опасности
	Фихихо-химический состав отходов
	Образование т/год
	Место временного хранения отходов и сроки хранения
	Удаление отходов

	
	
	
	
	
	
	Средняя скорость образования
	
	Характеристика места хранения отхода
	Вместимость места хранения отхода


	Период экспл  дней
	Срок хранения отхода, дней
	Способ и периодичность их удаления
	Куда передается

	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	Получение от третьих лиц
	
	
	
	
	
	

	1
	4
	5
	6
	
	
	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	16 06 01*
	Отработанные аккумуляторные батареи
	Опасные
	свинец - 90-98%; пластмассы - 2-10%.
	0,9936
	3,757
	4,1016
	0
	Временно хранятся в специально отведенном месте и хранятся в закрытых металлических емкостях 
	0,75 м3 (2 ед.)
	365
	9
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	2
	13 02 06*
	Отработанные масла
	Опасные
	масло – 78%, продукты разложения – 8%, вода – 4%, механические примеси – 3%, присадки – 1%, горючее - до 6%.
	80,772
	80,988
	82,118
	0
	Временно хранятся в специально отведенном месте и накапливаются в бочках (емкостях), кол-во 10 шт
	1 м3 (10 ед.)
	365
	22
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	3
	16 01 07*
	Отработанные воздушные фильтра
	Опасные
	алюминий 7%, мехпримеси 13%, полиэтилен 2%, сталь 60%, целлюлоза 2,6%, масло минеральное 15,4%.
	0,8
	0,8
	0,8
	0
	Временно хранятся в специально отведенном месте и собираются в металлические контейнеры в кол-ве 1 шт.
	0,75 м3 (1 ед.)
	365
	168
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	4
	16 01 07*
	Отработанные масляные фильтра
	Опасные
	алюминий 7%, мехпримеси 13%, полиэтилен 2%, сталь 60%, целлюлоза 2,6%, масло минеральное 15,4%.
	2,0
	2,0
	2,0
	0
	Временно хранятся в специально отведенном месте и собираются в металлические контейнеры в кол-ве 2 шт.
	0,75 м3 (2 ед.)
	365
	120
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	5
	16 01 03
	Отработанные шины
	Неопасные
	синтетический каучук – 96%; сталь – 3%; тканевая основа – 1%.
	36,541
	77,873
	77,358
	0
	Временно хранятся в специально отведенном месте
	Площадка площадью 100 м2
	365
	60
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	6
	20 03 01
	ТБО
	Неопасные
	бумага и древесина – 60%; тряпье – 7%; пищевые отходы -10%; стеклобой – 6%; металлы – 5%; пластмассы – 12%.
	231,5716
	231,8416
	231,5716
	0
	Временно хранятся на отведенных площадках, в специальных металлических контейнерах с твердым покрытием, оснащенные крышками, объемом 0,75  м3
	0,75 м3 (4ед.)
	365
	3
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	7
	20 01 08
	Пищевые отходы
	Неопасные
	пищевые отходы -10%
	2,268
	2,493
	2,268
	0
	Временно хранятся на отведенных площадках, в специальных металлических контейнерах с твердым покрытием, оснащенные крышками


	0,75 м3 (1ед.)
	365
	3
	Вывоз пищевых отходов 1 раз в 3 дня (осенне-зимний период).
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	8
	20 01 01
	Бумага и картон
	Неопасные
	Бумага, картон – 60%
	13,608
	14,958
	13,608
	0
	Временно хранятся на отведенных площадках, в специальных металлических контейнерах с твердым покрытием, оснащенные крышками


	0,75 м3 (2ед.)
	365
	20
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	9
	20 01 02
	Стекло
	Неопасные
	стеклобой – 6%
	1,3608
	1,4958
	1,3608
	0
	Временно хранятся на отведенных площадках, в специальных металлических контейнерах с твердым покрытием, оснащенные крышками


	0,75 м3 (1ед.)
	365
	100
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	10
	20 01 39
	Пластмасса
	Неопасные
	пластмассы – 12%.
	2,7216
	2,9916
	2,7216
	0
	Временно хранятся на отведенных площадках, в специальных металлических контейнерах с твердым покрытием, оснащенные крышками


	0,75 м3 (1 ед.)
	365
	50
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	11
	12 01 13
	Огарки сварочных электродов
	Неопасные
	Железо металлическое-98%, прочее-2%.
	0,555
	0,825
	0,825
	0
	Временно собираются в специально отведенном месте в закрытых металлических емкостях
	1 м3 (1 ед.)
	365
	180
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	12
	08 01 17*
	Жестяные банки из под красок
	Опасные
	жесть - 94-99%, краска - 5-1%.
	2,0
	2,0
	2,0
	0
	Временно собирается в контейнере объемом 1 м3
	1 м3 (1 ед.)
	365
	52
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	13
	16 01 17
	Металлолом
	Неопасные
	Железо металлическое-98%, прочее-2%.
	40,0
	40,0
	50,0
	0
	Собирается и накапливается в контейнерах объемом 3 м3
	3 м3 (2 ед.)
	365
	22
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	14
	05 07 01*
	Отработанные люминесцентные лампы
	Опасные
	стекло-90%, ртуть-4,2%, прочее-5,8%.
	0,6
	0,6
	0,6
	0
	Временно хранятся в специально отведенном месте в закрытых металлических емкостях
	0,05 м3 (1 ед.)
	365
	150
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	15
	05 01 03*
	Нефтешлам
	Опасные
	Нефтепродукты- 80%
Вода -20%
	0,2
	0,2
	0,2
	0
	Временно хранятся в специально отведенном месте и накапливаются в бочках (емкостях), кол-во 2 шт
	0,05 м3 (2 ед.)
	365
	90
	По мере накопления, не более 6 месяцев
	Заключение договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание

услуг в области охраны окружающей среды.

	16
	01 03 99
	Вскрыша
	Неопасные
	Отвал представляет собой насыпь извлеченных из недр разрыхленных пород.
	21802200
	20898000
	18706000
	0
	Размещение вскрышных пород месторождения предусматривается на внешнем отвале.
	
	365
	365
	Размещение вскрышных пород месторождения предусматривается на внешнем отвале.


2.2.4.2 Качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года и анализ управления отходами в динамике за последние три года
В таблице 2.2.4.2 представлены качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года.
Таблица 2.2.4.2 - Анализ текущего состояния управления отходами

	№ п/п
	Наименование отхода
	Образование, т
	Увеличение

	
	
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	1
	Отработанные люминесцентные лампы
	0,6
	0,6
	0,6
	-

	2
	Отработанные аккумуляторные батареи
	0,9936
	3,757
	4,1016
	-

	3
	Отработанные воздушные фильтра
	0,8
	0,8
	0,8
	-

	4
	Отработанные промасленные фильтра
	2,0
	2,0
	2,0
	-

	5
	Отработанные масла
	80,772
	80,988
	82,118
	-

	6
	Нефтешлам
	0,2
	0,2
	0,2
	-

	7
	Жестяные банки из под красок
	2,0
	2,0
	2,0
	-

	8
	Отработанные автомобильные шины
	36,541
	77,873
	77,358
	-

	9
	ТБО
	231,5716
	231,8416
	231,5716
	-

	10
	Пищевые отходы
	2,268
	2,493
	2,268
	

	11
	Бумага, картон
	13,608
	14,958
	13,608
	

	12
	Стеклобой
	1,3608
	1,4958
	1,3608
	

	3
	Пластмасса
	2,7216
	2,9916
	2,7216
	

	14
	Металлолом
	40,0
	40,0
	50,0
	-

	15
	Огарки сварочных электродов
	0,555
	0,825
	0,825
	-

	16
	Вскрыша
	21802200
	20898000
	18706000
	-


Анализ показателей образования и удаления отходов. 
Анализ количественных и качественных показателей образования отходов показал, что процесс образования можно разделить на две категории: 
( Процессы стабильной цикличности, по которым можно прогнозировать ежегодный объем и лимит накопления, это твердо-бытовые отходы, отходы ремонта и техобслуживания автотранспорта, текущего ремонта оборудования, зданий и сооружений. 
( Процессы не цикличные, и зависящие во многом от качества используемого оборудования, сырья и материалов, это отходы от капитального ремонта и используемые материалы.
( По второй категории отходов количество образования может резко увеличиваться или уходить на ноль. Этот фактор необходимо учитывать при составлении лимита накопления отходов.
Основной целью программы управления отходами ТОО «Еврохим-Удобренипя» является выработка оперативной политики минимизации отходов на предприятии с использованием экономических средств, а также реализация комплексных мер направленных на снижение объѐма образования отходов. 
В период реализации данной программы предприятие ставит перед собой следующие задачи: 
1. Свести к минимуму объемы отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия. 
2. Разработать материально-сырьевой баланс, позволяющий проверить полноту учета и выявить не учитываемые потери при образовании отходов производства на всех этапах производственной деятельности. 
3. Проводить организованный сбор отходов, обеспечить их безопасное временное хранение и своевременную передачу специализированным предприятиям. 
Для достижения цели и выполнения поставленных задач, будут приняты строгие меры, направленные на снижение объѐма образования отходов производства и потребления, а также негативного воздействия отходов на окружающую среду. 
В настоящее время на предприятии внедрена система управления отходами, полностью соответствующая действующим нормативам РК и международным стандартам. В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, утилизации и захоронения отходов налажена система внутреннего и внешнего учета и система слежения за движением производственных и бытовых отходов. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки, с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Перемещение отходов на территории предприятия соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий.
Для решения вопроса управления отходами для предприятия предполагается проводить раздельный сбор образующихся отходов. Для этой цели планируется предусмотреть маркирование металлических контейнеров для каждого типа отходов, расположенные на специально оборудованных для этого площадках.

Сортировка отходов: разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.

Сортировка отходов осуществляется на начальном этапе сбора отходов и заключается в раздельном сборе различных видов отходов, в зависимости от их физико-химических свойств, класса опасности, агрегатного состояния и определением дальнейших путей складирования, хранения, утилизации или захоронения.

Сбор отходов: деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Сортировка (с обезвреживанием). Определение ресурсной ценности отходов, возможности повторного использования производится на площадке утилизации материалов.

Идентификация - деятельность, связанная с определением принадлежности данного объекта к отходам того или иного вида, сопровождающаяся установлением данных о его опасных, ресурсных, технологических и других характеристиках. Идентификацию отходов проводят на основе анализа эксплуатационно-информационных документов, в том числе паспорта отходов. 
Складирование и хранение. Для складирования и хранения отходов на площадке строительства оборудованы специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров. Складирование осуществляется в течение определенного интервала времени с целью последующей транспортировки отходов.

Транспортирование. Транспортировка отходов осуществляется специализированными организациями, имеющими специальные документы на право обращения с отходами на специализированные полигоны для захоронения или места утилизации.

Транспортировка отходов осуществляется специальным автотранспортом.

Транспортировка опасных видов отходов осуществляется согласно:

 «Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом». Утверждены Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 546.

 «Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан» от 17 апреля 2015 года № 460 (утверждены приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан).

Перевозка опасных отходов допускается только при наличии паспорта отходов, на специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средствах, с соблюдением требований безопасности перевозки опасных отходов, перевозочных документов и документов для передачи опасных отходов, с указанием количества перевозимых опасных отходов, цели и места назначения их перевозки. План маршрута и график перевозки опасных отходов формирует перевозчик по согласованию с грузоотправителем (грузополучателем).

Опасные отходы, являющиеся объектом перевозки, упаковываются, маркируются и транспортируются в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами по стандартизации Республики Казахстан.

При осуществлении перевозки опасных отходов грузоотправитель или перевозчик разрабатывают в соответствии с законодательством Республики Казахстан паспорт безопасности или аварийную карточку на данный груз в случае возможных аварийных ситуаций в пути следования. В случае возникновения или угрозы аварии, связанной с перевозкой опасных отходов, перевозчик незамедлительно информирует об этом компетентные органы.

При производстве погрузочно-разгрузочных работ должны выполняться требования нормативно-технических документов по обеспечению сохранности и безопасности груза.

Контроль за погрузочно-разгрузочными операциями опасных отходов на транспортные средства должен вести представитель грузоотправителя (грузополучателя), сопровождающий груз.

Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами должны производиться на специально оборудованных постах. При этом может осуществляться погрузка разгрузка не более одного транспортного средства. Присутствие посторонних лиц на постах, отведенных для погрузки-разгрузки опасных отходов, не разрешается. Не допускается также производство погрузочно-разгрузочных работ с взрывоопасными огнеопасными отходами во время грозы.

Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами осуществляются ручным способом и должны выполняться с соблюдением всех мер личной безопасности привлекаемого к выполнению этих работ персонала. Использование грузозахватных устройств погрузочно разгрузочных механизмов, создающих опасность повреждения тары, и произвольное падение груза не допускается. Перемещение упаковки с опасными отходами в процессе погрузочно разгрузочных операций и выполнения складских работ может осуществляться только по специально устроенным подкладкам, трапам и настилам. Опасные отходы, упакованные в ящиках при выполнении погрузочно-разгрузочных операций, должны перемещаться на специальных тележках. В случае упаковки опасных грузов в корзины переноска их за ручки допускается только после предварительной проверки прочности ручек и дна корзины. Не допускается переносить упаковку на спине, плече или перед собой.

Удаление. Удалению подлежат все образующиеся отходы, кроме вскрышных пород. Под удалением понимается сбор, сортировка, транспортирование и переработка опасных или других отходов с уничтожением и/или захоронением их способом специального хранения.

Сбор, сортировка, транспортирование осуществляется специализированными организациями согласно договорам. Переработка отходов осуществляется специализированными организациями согласно договорам.

Аварийные ситуации при обращении с отходами могут возникнуть:

 При временном хранении отходов на предприятии.

 При погрузочно-разгрузочных работах.

 При транспортировке отходов к местам обработки, утилизации, захоронения.

При временном хранении отходов на предприятии особое внимание следует уделить отходам опасного списка.

К показателям программы в конкретном рассматриваемом случае относятся материальные и организационные ресурсы, направленные на недопущение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления. Организация своевременного сбора и передачи отходов на переработку специализированным предприятиям.

Предлагаемые проектным решением мероприятия заключаются в следующем:

1. Оптимизация системы учета и контроля на всех этапах технологического цикла отходов. Для ведения полноценного учета и контроля необходимо:

 соблюдать требования, установленные действующим законодательством, принимать необходимые организационно-технические и технологические меры по удалению образовавшихся отходов;

 иметь паспорта опасных отходов;

 проводить инвентаризацию отходов (объемы образования и передачи сторонним организациям, качественный состав, места хранения);

 вести регулярный учет образующихся и перемещаемых отходов;

 предоставлять в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, информацию, связанную с обращением отходов уполномоченному органу в области ООС;

 соблюдать требования по предупреждению аварий, которые могут привести к загрязнению окружающей среды отходами производства и потребления и принимать неотложные меры по их ликвидации;

 в случае возникновения аварии, связанной с обращением с отходами, немедленно информировать об этом уполномоченный органы в области ООС и санитарно эпидемиологического надзора;

 производить визуальный осмотр отходов на местах их временного размещения;

 проводить регулярную проверку мест временного хранения отходов и тары для их складирования на герметичность и соответствие экологическим требованиям;

2. Заключение договоров с подрядными организациями, осуществляющими деятельность в сфере использования отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и утилизацию отходов с применением наилучших технологий.

3. Планирование внедрения раздельного сбора отходов, в частности ТБО.

4. Уменьшение количества отходов путем повторного использования упаковки и тары. Следует рационально использовать расходные материалы с учетом срока их хранения после вскрытия упаковки.
2.2.5
Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов
Приоритетными видами отходов, которые образуются на предприятии и к которым можно рассматривать варианты разработки мероприятий по сокращению их образования, является вскрыша, за счет использования (отходов) для собственных нужд
на строительство и ремонт карьерных дорог. Снижение объемов размещения вскрышных пород на 2024-2027 г.г.-800 000 тонн.

Проблемы с образованием остальных видов отходов компания решает путем передачи его сторонним специализированным компаниям для последующей коммерческой реализации, исключая таким образом длительное накопление на собственной площадке для временного сбора отходов. Данное мероприятие помогает не допускать длительного накопления отходов на временной площадке для сбора производственных отходов, и позволяет оперативно передавать отходы подрядным компаниям для последующей реализации.
Одним из мероприятий для успешной реализации концепции по сокращению образования отходов является выбор квалифицированных поставщиков услуг. Для достижения этих целей Компанией проведена большая юридическая работа по установлению жёстких требований к подрядным организациям, осуществляющим работы по переработке отходов. В типовых договорах подряда на данные виды услуг должны быть подробно описаны требования к работам, к спецавтотранспорту, к персоналу, к лаборатории и отбору проб, к методам переработки и продукту переработки, к отчету по выполнению работ с ежеквартальной периодичностью и требованием подачи отчетности по завершении работ, с подробным описанием и приложением подтверждающих документов (товарно-транспортные документы, журналы, накладные, протоколы анализов, сертификаты аккредитации лабораторий).
3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Цель программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения.

Основной целью Программы является разработка, и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также увеличение их использования в качестве вторичных материальных ресурсов в различных сферах хозяйственной деятельности.

Улучшение санитарного и экологического состояния территорий образования и размещения отходов производства.

Сокращение экономических издержек при обращении с отходами. Внедрение малоотходных технологий, технологий переработки накопленных и образующихся отходов на предприятии, для достижения экологического и экономического эффектов.

Основной задачей Программы является достижение поставленных целей путем разработки мероприятий по уменьшению объемов образования и размещения отходов, а также снижение отходов, накопленных на полигонах предприятия. 
Основной задачей по решению проблем образования отходов от вспомогательных производств является уменьшение объемов их образования внутри самого предприятия. Максимально возможное использование на нужды предприятия, а также реализация заинтересованным лицам.
Задачи Программы – это определение путей достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода. 
Для достижения вышеуказанной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
- Разработка мероприятий, направленных на уменьшение образования отходов, возможного увеличения использования отходов в качестве вторичного сырья, обеспечение экологически безопасного хранения отходов, минимизации воздействия отходов на окружающую среду; 
- Использование качественных услуг специализированных организаций, работающих в сфере обращения и управления отходами согласно природоохранному законодательству Республики Казахстан. Согласно статье 331 ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI, субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи во владение лицам, осуществляющим операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии. 
Специализированные компании должны иметь лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности (выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов) (ст.336 ЭК РК от 2 января 2021 года № 400- VI).
Программа управления отходами направлена на: 
( Идентификацию экологических аспектов управления отходами, вытекающих из прошлых, настоящих и планируемых видов и объемов деятельности компании; 
( Идентификацию приоритетов Программы управления отходами и определение целевых экологических показателей компании, для определения и оценки воздействий на окружающую среду; 
( Разработку организационных схем и процедур реализации экологической политики компании в целях достижения целевых показателей Программы управления отходами к обозначенным срокам; 
( Контроль, мониторинг, аудит, анализ и корректирующие действия для обеспечения соответствия Программы управления отходами требованиям экологической политике компании, обозначенным в ней задачам и целям. 
( Программа управления отходами призвана уменьшить ущерб, наносимый опасными отходами окружающей среде, улучшить экологическую и санитарноэпидемиологическую обстановку на самом предприятии, и на этой основе повысить показатели здоровья местного населения, обеспечить достижение качественной динамики роста показателей качества окружающей среды области. 
В ходе реализации Программы управления отходами должны быть обеспечены учёт и соблюдение следующих принципов: 
( Связь технологических, организационных и экономических условий. 
( Все аспекты Программы - экономические, социальные и организационные, должны обеспечить комплексный подход, взаимно дополнять и усиливать друг друга. 
Экономика утилизации отходов. Утилизация отходов, проводимая с соблюдением экологических и санитарных норм, должна базироваться не только на экономических расчетах в текущем периоде, но и способствовать целесообразному использованию отходов. 
Организационные и социальные аспекты. При реализации Программы управления отходами перечисленные экономические, социальные и организационные аспекты должны взаимодействовать в комплексе, так как проблема отходов не решается выбором "правильной" технологии или даже комбинации технологий утилизации отходов производства и потребления. Программа управления отходами должна обеспечить создание системы управления отходами, способной адаптироваться к изменениям условий Компании, создание мощностей и инфраструктуры по сбору, вывозу, обеззараживанию и утилизации опасных отходов. В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, утилизации и захоронения отходов налажена система учета производственных и бытовых отходов. Контроль за безопасным обращением с отходами осуществляется при выполнении намеченных мер плана управления отходами и включает: 
Качественные показатели (экологическая безопасность):
 ( идентификацию отходов по типу и уровню опасности; 
( оборудование специальных площадок, согласно действующих СН в РК, для временной парковки спецтехники и автотранспортных средств, а также временного хранения необходимого оборудования и материалов, используемых при эксплуатации; 
( раздельный сбор различных видов отходов; 
( планирование организационно-технических мероприятий; 
( методы сбора и транспортировка отходов; 
( передача всех образующихся отходов на утилизацию/захоронению специализированным организациям. 
Предприятием осуществляется четкий контроль за организацией сбора, удаления и размещения отходов. Ответственный специалист по организации сбора и удаления отходов обеспечивает соответствующее разделение, хранение, переработку и погрузку отходов, которые должны быть вывезены из производственных структур на полигон или переданы в сторонние организации на договорной основе. 
При этом осуществляются 
Количественные показатели (ресурсосбережение): 

( Раздельный сбор ТБО с целью получения вторсырья в виде бумаги, картона и сдачи ее на переработки. Программа управления отходами производства предопределяет действия персонала компании в отношении достижения целевых показателей, при этом позволяет: 
( делать оценку системы управления отходами и определить ее эффективность в свете экологической политики компании; 
( сопоставить намечаемые целевые и плановые экологические показатели с реально достигнутыми; 
( предусмотреть средства достижения экологических целевых и плановых показателей; 
( документально оформить основные обязанности и ответственность персонала за обращение с отходами; 
( использовать смежную документацию и включать другие элементы системы административного управления отходами, если это необходимо. Механизм реализации Программы управления отходами предусматривает использование собственных средств.

3.1. Показатели программы управления отходами

Показателями программы призваны обеспечить укрепление и развитие материально-технической базы ТОО «ЕвроХим-Удобрения» в функции, которой входит размещение и утилизация отходов производства и потребления, а также предусматривается текущее содержание действующих объектов размещения отходов, постоянного контроля за санитарно-гигиенической обстановкой накопителей отходов производства и потребления. 
В качестве основных инструментов по достижению поставленных целей и решения стоящих задач являются:
- повышение эффективности контроля в области охраны окружающей среды;

- осуществление взаимодействия с государственными контролирующими органами;

- организация обменом информацией между ТОО «ЕвроХим-Удобрения» и государственными службами охраны окружающей среды;

- обеспечение экологического воспитания в области обращения с отходами через средства информации, административные методы. 
Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду и здоровье населения, с учетом внедрения прогрессивных малоотходных технологий, лучших достижений науки и практики включают в себя:

1) безопасное обращение с отходами и их безопасное отведение, а именно - организацию и дооборудование мест временного хранения отходов, отвечающих предъявляемым требованиям; вывоз (с целью размещения, переработки и др.) накапливаемых отходов;

2) проведение организационных мероприятий (инструктаж персонала, назначение ответственных по операциям обращения с отходами, организация селективного сбора отходов и др.).

Наилучшая технология (НТ) позволяет практически исключить или существенно сократить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду.
Согласно Экологического Кодекса РК за №400VI от 2 января 2021 г производство фосфора входит в перечень областей применения наилучших доступных техник.

Имеется Справочник по наилучшим доступным техникам «Производство неорганических химических веществ» (приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2023 года № 821).

Работа любого горно-металлургического предприятия, ведущего добычу полезных ископаемых открытым способом сопровождается: 

разрушением почвенного покрова; 

изменением/уничтожением естественных ландшафтов, уничтожением местообитаний; 

запыленностью и загазованностью атмосферы при производстве массовых взрывов в карьере, выполнении погрузочных и транспортных работ;

загрязнением земель, почв, недр и т. п., в том числе из-за образования и размещения отходов вскрышных и вмещающих пород; 

физическими воздействиями — шумом и вибрацией при эксплуатации техники и ведении буровзрывных работ.

Планируемое применение наилучших технологий и результаты деятельности в области охраны окружающей среды на участке проведения горных работ:

при экскавации горной массы проводится гидроорошение, эффективность пылеподавления около 80%;

пылеподавление проводится на технологических дорогах, при проведении работ на карьере, перевозке руды, а также при погрузочных работах с эффективностью 80%;

с целью снижения пыления при движении спецтранспорта по дорожному полотну – дорожное полотно увлажняется поливочными машинами – эффективность пылеподавления 80%;

своевременное проведение технического осмотра, чтобы содержать транспортную технику в исправном состоянии, что исключает возникновения аварийных ситуаций. Производить постоянные наблюдения за автотранспортом и техникой;

сбор карьерных вод в пруд испаритель, с частичным использованием в технологии (полив карьерных дорог).

сокращение образования вскрыши, за счет использования (отходов) для собственных нужд для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений, обваловки карьерных выемок (планировка территории и замена грунта), с соблюдением уклона.

Предприятие намерено на участке проведения горных работ по мере выявления технической и экономической целесообразности использовать дополнительные технологии, предусмотренные в «Перечне наилучших доступных технологий», внедрение которых позволят практически исключить или существенно сократить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду.
В состав мероприятий включено следующее:

Снижение количества образования отходов производства предполагается путем внедрения новых технологических решений и совершенства производственных процессов. 

Организация мест временного хранения отходов

Образующиеся отходы подлежат временному размещению на территории предприятия. 

Места временного складирования отходов - это специально оборудованные площадки, предназначенные для хранения отходов до момента их вывоза.

До момента вывоза отходов необходимо содержать в чистоте и производить своевременную санитарную уборку урн, контейнеров и площадок размещения и хранения отходов.

Организация и оборудование мест временного хранения отходов включает следующие мероприятия:

· использование достаточного количества специализированной тары для отходов;

· осуществление маркировки тары для временного накопления отходов;

· организация мест временного хранения исключающих бой;

· своевременный вывоз образующихся отходов на оборудованные места и согласованные с госорганами полигоны.

Вывоз, регенерация и утилизация отходов

Отходы, на предприятии транспортируются на специализированные предприятия для дальнейшей утилизации, обезвреживания или захоронения.

Организационные мероприятия

Первостепенное значение уделяется своевременности учета отходов и проведению их инвентаризации, что включает в себя:

· проведение сбора, накопления и утилизации в соответствии с инструкцией и паспортом опасности отхода;

· своевременное заключение договоров со специализированными предприятиями на вывоз и утилизацию отходов.

· снижение воздействия образующихся отходов на окружающую среду, в том числе:

- безопасное их складирование в специально отведенных и обустроенных местах, согласованных со специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического контроля;

- утилизация образующихся отходов;

- соблюдение правил безопасности при обращении с отходами. 

Соблюдение правил эксплуатации, графика ремонта и замены оборудования и трубопроводов, своевременный осмотр сооружений в процессе эксплуатации объектов обеспечивают исключение возникновения аварийных ситуаций.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ 
Предприятием разработана система мер для обеспечения достижений установленных целевых показателей программы. Основные меры данной программы направленные на снижение влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды.
Все отходы, кроме вскрыши передаются на утилизацию сторонним организациям согласно заключенным договорам. Размещение вскрышных пород месторождения предусматривается на внешнем отвале.
4.1 Расчеты и обоснование объемов образования отходов

Расчет объемов образования отходов проведен в соответствии с методиками расчетов отходов, действующими на территории Республики Казахстан, а также международными методиками. 

При расчете количества образования отходов использовались сведения, полученные от предприятия, справочные и нормативные документы. Применяемый метод определения образования отходов указан в пояснительном тексте к расчету количества образования каждого вида отходов («по справочным таблицам удельных нормативов образования отходов», «расчетно-аналитическим методом», «по удельным отраслевым нормативам образования отходов» и т.д.). 

1. Отработанные аккумуляторные батареи

Период эксплуатации предпрития
Город  N 726, Тараз

Объект N 0001, Вариант 1 ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Площадка: 1 – ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Производство: 1 – Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений

Цех, участок: 001 – автохозяйство

Список литературы:

1. Краткий автомобильный справочник. М., «Транспорт», 1985

2. Номенклатурный каталог. Химические и физические источники тока.   НК 22.0.01.92. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые.   М., ВНИИИТЭИП «Информэлектро», 1992

3. Номенклатурный каталог. Химические и физические источники тока.  НК 22.0.01.92. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные  никель-кадмиевые и никель-железные. М., ВНИИИТЭИП «Информэлектро», 1992

4. Методика расчета объемов образования отходов.   Отработанные элементы питания. СПб., ИТЦ «КЭС», 1999

5. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу  № 100 Министра ООС РК от 18.04.2008 г.

2024 год

1.1.Марка используемого аккумулятора: 6СТ-220

Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , N=10 =2Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается Тип аккумулятора: кислотный
Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 57,2

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 =42,1 Эксплуатационный срок службы, лет , T =2

Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год, 

NO = CEILING(N / T) = 5
Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом , т/год:

_M_ = M1 * NO * 0.001

_M_ = 0,286

1.2.Марка используемого аккумулятора: 6СТ-190

Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , N =130

 Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается Тип аккумулятора: кислотный

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 55,5

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 =40,1 Эксплуатационный срок службы, лет , T =2

Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год, 

NO = CEILING(N / T) = 65

Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом , т/год:

_M_ = M1 * NO * 0.001

_M_ = 3,6075

1.3.Марка используемого аккумулятора: 6СТ-90
Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , N = 2

Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается

Тип аккумулятора: кислотный

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 =  23,1

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 =18,1

Эксплуатационный срок службы, лет , T = 4
Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год, 

NO = CEILING(N / T) = 0,5
Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом, т/год: 

 _M_ = M1 * NO * 0.001  

_M_ =0,01155

1.4.Марка используемого аккумулятора: 6ТСТ-75

Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , N = 6

Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается Тип аккумулятора: кислотный

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 25,0

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 =19,3 Эксплуатационный срок службы, лет , T =2

 Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год, 

NO = CEILING(N / T) = 3

Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом, т/год: _M_ = M1 * NO * 0.001

_M_ =0,075

Сводная таблица расчетов:

	Марка аккумулятора
	Отработанных, шт.
	Код по ФККО
	Кол-во, т/год

	6СТ-220
	10
	   АА170
	0,286

	6СТ-190
	130
	АА170
	3,6075

	6СТ-90
	2
	АА170
	0,0116

	6СТ-75
	6
	AA170
	0,075

	ИТОГО:
	
	
	3,98


2025 год
1.1.Марка используемого аккумулятора: 6СТ-220

Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , N=2 Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается Тип аккумулятора: кислотный
Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 57,2

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 =42,1 Эксплуатационный срок службы, лет , T =2

Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год, 

NO = CEILING(N / T) = 1
Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом , т/год:

_M_ = M1 * NO * 0.001

_M_ = 0,0572

1.2.Марка используемого аккумулятора: 6СТ-190

Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , N =142

 Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается Тип аккумулятора: кислотный

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 55,5

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 =40,1 Эксплуатационный срок службы, лет , T =2

Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год, 

NO = CEILING(N / T) = 71

Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом , т/год:

_M_ = M1 * NO * 0.001

_M_ = 3,9405

1.3.Марка используемого аккумулятора: 6СТ-90
Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , N = 5

Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается

Тип аккумулятора: кислотный

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 =  23,1

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 =18,1

Эксплуатационный срок службы, лет , T = 4
Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год, 

NO = CEILING(N / T) = 1,25
Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом, т/год: 

 _M_ = M1 * NO * 0.001  

_M_ =0,0289

1.4.Марка используемого аккумулятора: 6ТСТ-75

Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , N = 6

Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается Тип аккумулятора: кислотный

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 25,0

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 =19,3 Эксплуатационный срок службы, лет , T =2

Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год, 

NO = CEILING(N / T) = 3

Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом, т/год: _M_ = M1 * NO * 0.001

_M_ =0,075

Сводная таблица расчетов:

	Марка аккумулятора
	Отработанных, шт.
	Код по ФККО
	Кол-во, т/год

	6СТ-220
	2
	   АА170
	0,0572

	6СТ-190
	142
	АА170
	3,9405

	6СТ-90
	5
	АА170
	0,0289

	6СТ-75
	6
	AA170
	0,075

	ИТОГО:
	
	
	4,1016


2026 год

1.1.Марка используемого аккумулятора: 6СТ-220

Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , N=10

Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается Тип аккумулятора: кислотный
Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 57,2

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 =42,1 Эксплуатационный срок службы, лет , T =2

Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год, 

NO = CEILING(N / T) = 5
Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом , т/год:

_M_ = M1 * NO * 0.001

_M_ = 0,286

1.2.Марка используемого аккумулятора: 6СТ-190

Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , N =110

 Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается Тип аккумулятора: кислотный

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 55,5

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 =40,1 Эксплуатационный срок службы, лет , T =2

Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год, 

NO = CEILING(N / T) = 55

Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом , т/год:

_M_ = M1 * NO * 0.001

_M_ = 3,0525

1.3.Марка используемого аккумулятора: 6СТ-90
Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , N = 3

Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается

Тип аккумулятора: кислотный

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 =  23,1

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 =18,1

Эксплуатационный срок службы, лет , T = 4
Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год, 

NO = CEILING(N / T) = 0,75
Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом, т/год: 

 _M_ = M1 * NO * 0.001  

_M_ =0,0173

1.4.Марка используемого аккумулятора: 6ТСТ-75

Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , N = 6

Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается Тип аккумулятора: кислотный

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 25,0

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 =19,3 Эксплуатационный срок службы, лет , T =2

Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год, 

NO = CEILING(N / T) = 3

Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом, т/год: _M_ = M1 * NO * 0.001

_M_ =0,075

Сводная таблица расчетов:

	Марка аккумулятора
	Отработанных, шт.
	Код по ФККО
	Кол-во, т/год

	6СТ-220
	2
	   АА170
	0,286

	6СТ-190
	142
	АА170
	3,0525

	6СТ-90
	5
	АА170
	0,0173

	6СТ-75
	6
	AA170
	0,075

	ИТОГО:
	
	
	3,4308


2027 год

1.1.Марка используемого аккумулятора: 6СТ-220

Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , N=2

Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается Тип аккумулятора: кислотный
Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 57,2

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 =42,1 Эксплуатационный срок службы, лет , T =2

Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год, 

NO = CEILING(N / T) = 1
Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом , т/год:

_M_ = M1 * NO * 0.001

_M_ = 0,0572

1.2.Марка используемого аккумулятора: 6СТ-190

Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , N =142

 Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается Тип аккумулятора: кислотный

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 55,5

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 =40,1 Эксплуатационный срок службы, лет , T =2

Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год, 

NO = CEILING(N / T) = 71

Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом , т/год:

_M_ = M1 * NO * 0.001

_M_ = 3,9405

1.3.Марка используемого аккумулятора: 6СТ-90
Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , N = 5

Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается

Тип аккумулятора: кислотный

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 =  23,1

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 =18,1

Эксплуатационный срок службы, лет , T = 4
Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год, 

NO = CEILING(N / T) = 1,25
Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом, т/год: 

 _M_ = M1 * NO * 0.001  

_M_ =0,0289

1.4.Марка используемого аккумулятора: 6ТСТ-75

Количество эксплуатируемых аккумуляторов данной марки, шт. , N = 6

Проводится расчет при условии, что электролит из аккумуляторов не сливается Тип аккумулятора: кислотный

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 25,0

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 =19,3 Эксплуатационный срок службы, лет , T =2

Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год, 

NO = CEILING(N / T) = 3

Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки с электролитом, т/год: _M_ = M1 * NO * 0.001

_M_ =0,075

Сводная таблица расчетов:

	Марка аккумулятора
	Отработанных, шт.
	Кол-во, т/год

	6СТ-220
	2
	0,0572

	6СТ-190
	142
	3,9405

	6СТ-90
	5
	0,0289

	6СТ-75
	6
	0,075

	ИТОГО:
	3,4308


	Марка аккумулятора
	2024
	2025
	2026
	2027

	6СТ-220
	0,286
	0,0572
	0,286
	0,0572

	6СТ-190
	3,6075
	3,9405
	3,0525
	3,9405

	6СТ-90
	0,0116
	0,0289
	0,0173
	0,0289

	6СТ-75
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	Итого:
	3,98
	4,1016
	3,4308
	3,4308


Отработанные аккумуляторы

Период строительства склада ГСМ, 2025 год
Средний срок службы аккумуляторов 1 год. 

Кол-во аккумуляторов берется из проекта, в среднем масса одного аккумулятора составляет от 30,5 до 55,7 кг, исходя из этого, рассчитывается годовой объем отработанных аккумуляторов: 

Ма.б=( Ка.б.i* Ма.б.i / На.б.i)*10-3

где
 Ка.б.i - количество установленных аккумуляторных батарей i-й марки на предприятии;

Ма.б.i  - средняя масса одной аккумуляторной батареи i-й марки, кг; 

На.б.i  - срок службы одной аккумуляторной батареи, лет.

Ма.б=( Ка.б.i* Ма.б.i / На.б.i)*10-3

Расчет образования отработанных батарей свинцовых аккумуляторов

	Аккумулятор
	Кол-во установ. аккумуляторных батарей i-й марки на предприятии, Ка.б.i шт
	Cредняя масса одной аккумуляторной батареи i-й марки, Ма.б.i кг
	Средний срок службы аккумулятора, На.б.i  лет
	Кол-во отхода на период эксплуатации гг, т/год

	Период строительства

	экскаватор 

	250 Ач
	5
	31,0
	1
	0,155

	бульдозер 

	92 Ач
	4
	31,0
	1
	0,124

	автомобиль бортовой

	135 Ач
	2
	38,5
	 1
	0,077

	автогрейдер

	135 Ач
	1
	38,5
	 1
	0,0385

	трактор

	135 Ач
	1
	38,5
	 1
	0,0385

	самосвал 

	190 Ач
	3
	45,0
	1
	 
0,135

	ИТОГО:
	0,568


2. Отход: Металлолом
Город  N 726, Тараз

Объект N 0001, Вариант 1 ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Площадка: 1 – ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Производство: 1 – Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений

Цех, участок: 003 – Ремонтные работы

Список литературы:

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу № 100 Министра ООС РК от 18.04.2008 г.

Объем образования металлолома рассчитывается по факту т/год: 

	2024
	2025
	2026
	2027

	  50
	 50
	  50
	  50


3. Отход: GO 060 Твердые бытовые отходы

Город  N 726, Тараз

Объект N 0001, Вариант 1 ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Площадка: 1 – ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Производство: 1 – Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений

Цех, участок: 001, Вахтовый поселок

Список литературы:

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16  к приказу  Министра охраны окружающей  среды Республики Казахстан от  «18» апреля 2008г. № 100-п.

3.1.Сотрудники предприятия

Количество работников на предприятии на текущий момент, чел, N=282
Норматив образования на ед, кг/год  n=75

Количество образования отходов, тн/год М1
М1 = N *  n / 1000 

М1 = 21,15
ТБО собираются раздельно и хранятся в специальном контейнере для раздельного хранения. Раздельный сбор осуществляется по следующим видам: ТБО, пищевые отходы, бумага и картон, стекло, пластмасса.

В составе ТБО имеются отходы, запрещенные принимать для захоронения на полигонах согласно ЭК РК статьи 351, такие как бумага и картон, стеклобой, пищевые отходы, пластмасса. 

Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12.

Морфологический состав ТБО принят в соответствии с приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г №100-п.

Для сбора твердых бытовых отходов имеется 6 контейнеров. Все они заводского исполнения и имеют герметичные крышки.

Морфологический состав ТБО:

	Состав ТБО 
	Процент сортирования, %
	Объем образования до сортировки, т/год
	Объем образования ТБО после сортировки, т/год

	Пищевые отходы
	10,0
	2,115
	-

	Бумага, картон
	60,0
	12,69
	-

	Стеклобой
	6,0
	1,269
	-

	Пластмасса
	12,0
	2,538
	-

	Металлы
	5,0
	1,0575
	1,0575

	Тряпье
	7,0
	1,4805
	1,4805

	ИТОГО до и после сортировки:
	100
	21,15
	2,538

	Смет со складских помещении
	-
	228,85
	228,85

	ИТОГО образования:
	-
	250,0
	231,388


18,612 т/год составит уменьшение отходов ТБО при раздельной сортировке на предприятии.
3.2. Смет со складских помещении 

Площадь убираемой территории, м2, S= 45 770

Норматив образования на м2, тн n= 0,005 

Количество образования отходов, тн/год 

М2= N * n = 228,85
Площадь убираемой территории, м2, S= 45 770

Норматив образования на м2, тн n= 0,005 

Количество образования отходов, тн/год 

М2= N * n = 228,85
3.3 ТБО от строительной площадки пруда за 2024,2026 год
М3= 0,15 м /период * 41* 0.25 = 1,53 т/год                                 
Морфологический состав ТБО:

	Состав ТБО 
	Процент сортирования, %
	Объем образования до сортировки, т/год
	Объем образования ТБО после сортировки, т/год

	Пищевые отходы
	10,0
	0,153
	-

	Бумага, картон
	60,0
	0,918
	-

	Стеклобой
	6,0
	0,0918
	-

	Пластмасса
	12,0
	0,1836
	-

	Металлы
	5,0
	0,0765
	0,0765

	Тряпье
	7,0
	0,1071
	0,1071

	ИТОГО:
	100
	1,53
	0,1836


1,3464 т/год составит уменьшение отходов ТБО при раздельной сортировке на предприятии.

3.4 ТБО от строительной площадки склада ГСМ за 2025 год
	ТБО
	Период строительства

	Норма накопления отходов, м3/год
	0,3

	Количество работников на период строительства, чел
	30

	Плотность ТБО, т/м3
	0,25

	Масса ТБО, т/год
	2,25


Морфологический состав ТБО:
	Состав ТБО 
	Процент сортирования, %
	Объем образования до сортировки, т/год
	Объем образования ТБО после сортировки, т/год

	Пищевые отходы
	10,0
	0,225
	-

	Бумага, картон
	60,0
	1,35
	-

	Стеклобой
	6,0
	0,135
	-

	Пластмасса
	12,0
	0,27
	-

	Металлы
	5,0
	0,1125
	0,1125

	Тряпье
	7,0
	0,1575
	0,1575

	ИТОГО:
	100
	2,25
	0,27


1,98 т/год составит уменьшение отходов ТБО при раздельной сортировке на предприятии.

4. Осадок от канализационных очистных сооружений

Город  N 726, Тараз

Объект N 0001, Вариант 1 ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Площадка: 1 – ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Производство: 1 – Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений

Источник образования - очистка сточных вод

Список литературы:

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Иловый осадок от канализационных очистных сооружений

Концентрация взвеш в-ств в сточной воде , т/м3, Свзв=0,00000955

Концентрация нефтепродуктов в сточной воде, т/м3, Снп=0,00000404

Расход сточной воды, мЗ/год, Q=1758

Эффективность осаждения взвеш в-ств, доли, η=0,6
Объем образования:

_
N_=(Свзв + Снп) * Q*η
_N1_=0,014

Концентрация взвеш в-ств в сточной воде , т/м3, Свзв=0,0000241

Концентрация нефтепродуктов в сточной воде, т/м3, Снп=0,00000004

Расход сточной воды, мЗ/год, Q=77787

Эффективность осаждения взвеш в-ств, доли, η=0,6
Объем образования:

_
N_=(Свзв + Снп) * Q*η
_N2_=1,13

_N_=0,014+1,13=1,14

 Итого:

	Отход
	Кол-во, т/год

	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений
	1,14


5. Отработанные автомобильные  автошины

На период эксплуатации предприятия
Город  N 726, Тараз

Объект N 0001, Вариант 1 ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Площадка: 1 – ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Производство: 1 – Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений

Цех, участок: 001 - автохозяйство

Список литературы:

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » апреля 2008г. № 100-п.

Количество оборудования, шт.: N
Количество шин на 1 ед. оборудования, шт., L
Средний годовой пробег автомобиля, тыс.км/год, С
Норма пробега автомобиля до замены шины, тыс.км/год, С1
Вес одной автошины, кг, Р
Объем образования отхода, тн/год:

_М_ = N * L * P * C / C1 * 103

	
	2024
	2025
	2026
	2027

	Итого:
	77,705
	75,326
	77,705
	77,358


2024 год

	№ п/п
	Наименование и марка
	Кол-во техники N
	Кол-во шин,  L
	Норма пробега, С1, тыс. км
	Средний пробег автомобиля, С, тыс. км
	Вес шины, 

кг,  Р
	Объем обр-ния, тн/год

	 
	Технологическое оборудование п/п Аралтобе ГУ
	 
	 
	 
	
	 
	

	1
	Самосвал САТ-773Е
	4
	6
	  90  
	40
	709
	7,5627

	2
	Колесный фронтальный погрузчик САТ980Н
	1
	4
	40 (4 мото/час)
	10
	433
	0,433

	3
	Колесный бульдозер САТ 824Н
	1
	4
	40 (4 мото/час)
	10
	433
	0,433

	4
	Самосвал IVECO  TIPPER 6*4 (IVECO 682)   
	7
	10
	 50  
	30
	71
	2,982

	 
	Вспомогательный транспорт п/п Аралтобе ГУ
	 
	 
	 
	
	 
	

	5
	Автоцистерна 46515 (Топливозаправщик 17 м3) на шасси КАМАЗ 65115-А4  с прицепом  цистерна НЕФАЗ-8602-03 (топливозаправщик 9,5 м3)
	1
	18
	50
	30
	71
	0,767

	6
	ПЩК, машина дорожная комбинированная ЭД405А2, на шасси КАМАЗ 65111-6020-46
	1
	10
	50
	30
	71
	0,426

	7
	(ПАРМ) Автомобиль  фургон "Купава" КС6227, на шасси МАЗ6317Х5-462-050
	1
	4
	50
	30
	84,9
	0,204

	 
	Хоз.транспорт ( адм.транспорт) УАТ
	 
	 
	 
	
	 
	

	8
	Toyota Land Cruiser 150
	1
	4
	60
	30
	17,5
	0,035

	9
	Hyundai Tucson №Н020808
	1
	4
	60
	30
	15,9
	0,0318

	10
	Hyundai Н-1 №Н020708
	1
	4
	60
	30
	10,7
	0,0214

	11
	УАЗ-390995-421 (грузопассажирский)
	1
	4
	50
	30
	15,9
	0,0382

	12
	УАЗ-315195-065 (легковой)
	1
	4
	50
	30
	15,9
	0,0382

	13
	УАЗ-3909945-440 -Фермер
	1
	4
	50
	30
	15,9
	0,0382

	14
	УАЗ-396295-440 -Санитарный
	1
	4
	50
	30
	15,9
	0,0382

	15
	Автобус вахтовый НЕФАЗ 42111 (КАМАЗ 43502)
	1
	4
	50
	30
	84,9
	0,2038

	16
	Автобус ПАЗ-32053-07
	2
	6
	50
	30
	42,1
	0,303

	17
	Фольксваген транспортер
	1
	4
	60
	30
	10,7
	0,0214

	18
	Пикап Toyota Hilux
	2
	4
	60
	30
	17,5
	0,07

	19
	Автомобиль бортовой КАМАЗ 65117-6010-23. г/п 14,5 т
	1
	10
	50
	30
	71
	0,426

	20
	Пожарная машина УРАЛ 4320-79 АЦ-5
	1
	6
	45
	20
	84,9
	0,226

	21
	Топливозаправщик 17м3  / АТЗ НЕФАЗ 66052-1213-62, на шасси КАМАЗ 53229с прицеп цистерной НЕФАЗ-8602-03 -9,5м3
	1
	14
	50
	30
	71
	0,596

	22
	Автокран QY70KS 70
	1
	12
	40 (4 мото/час)
	10
	50
	0,15

	 
	Новая техника
	 
	 
	 
	
	 
	

	23
	Автосамосвал САТ773Е  (Komatsu HD 465-7)
	20
	6
	  90  
	40
	709
	37,813

	24
	Автосамосвал САТ773Е  (Komatsu HD 465-7)
	7
	6
	  90  
	40
	709
	13,235

	25
	Автосамосвал САТ773Е  (Komatsu HD 465-7)
	2
	6
	  90  
	40
	709
	3,781

	26
	Зарядная машина МЗ-3Б-12 на базе КрАЗ‑6510
	4
	14
	50
	30
	71
	2,386

	27
	ПЩК КАМАЗ (БелАЗ‑7648А)
	3
	10
	50
	30
	71
	1,278

	28
	Автогрейдер Komatsu GD825A-2
	1
	4
	40 (4 мото/час)
	10
	252
	0,252

	29
	Машина для перевозки людей КАМАЗ (ватовка)
	2
	4
	50
	30
	84,9
	0,408

	30
	Топливозаправщик АТЗ-12 
	1
	14
	50
	30
	71
	0,596

	31
	Спецавтомобиль КамАЗ для перевозки ВМ и ВВ
	2
	4
	50
	30
	84,9
	0,408

	32
	Автобус ПАЗ
	2
	6
	50
	30
	42,1
	0,303

	33
	Тойота Пикап
	2
	4
	60
	30
	17,5
	0,07

	34
	Камаз ( бортовой)
	2
	10
	50
	30
	71
	0,852

	35
	Самосвал Ивеко
	3
	10
	 50   
	30
	71
	1,278

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	
	 
	77,705


2025 год

	№ п/п
	Наименование и марка
	Кол-во техники N
	Кол-во шин,  L
	Норма пробега, С1, тыс. км
	Средний пробег автомобиля, С, тыс. км
	Вес шины, 

кг,  Р
	Объем обр-ния, тн/год

	 
	Технологическое оборудование п/п Аралтобе ГУ
	 
	 
	 
	
	 
	

	1
	Самосвал САТ-773Е
	4
	6
	    90  
	30
	709
	5,672

	2
	Автогрейдер GD825A-2 Комацу
	1
	4
	40 (4 мото/час)
	10
	252
	0,252

	3
	Фронтальный колёсный погрузчик марки Doosan модели SD300N (г/п 5т, 2,7м3)
	1
	4
	40 (4 мото/час)
	10
	150
	0,15

	4
	Самосвал IVECO  TIPPER 6*4 (IVECO 682)   
	7
	10
	       50  
	30
	71
	2,982

	 
	Вспомогательный транспорт п/п Аралтобе ГУ
	 
	 
	 
	
	 
	

	5
	Автоцистерна 46515 (Топливозаправщик 17 м3) на шасси КАМАЗ 65115-А4  с прицепом  цистерна НЕФАЗ-8602-03 (топливозаправщик 9,5 м3)
	1
	18
	50
	30
	71
	0,7668

	6
	ПЩК, машина дорожная комбинированная ЭД405А2, на шасси КАМАЗ 65111-6020-46
	1
	10
	50
	30
	71
	0,426

	7
	(ПАРМ) Автомобиль  фургон "Купава" КС6227, на шасси МАЗ6317Х5-462-050
	1
	4
	50
	30
	84,9
	0,20376

	8
	Прицеп-цистерна водовоз с лафетным стволом, модель ПЦ-10,5 (10,5 м3)
	1
	4
	40 (4 мото/час)
	10
	84,9
	0,0849

	 
	Хоз.транспорт ( адм.транспорт) УАТ
	 
	 
	 
	
	 
	

	9
	Toyota Land Cruiser 150
	1
	4
	60
	30
	17,5
	0,035

	10
	Hyundai Tucson №Н020808
	1
	4
	60
	30
	15,9
	0,0318

	11
	Hyundai Н-1 №Н020708
	1
	4
	60
	30
	10,7
	0,0214

	12
	УАЗ-390995-421 (грузопассажирский)
	1
	4
	50
	30
	15,9
	0,0382

	13
	УАЗ-315195-065 (легковой)
	1
	4
	50
	30
	15,9
	0,0382

	14
	УАЗ-3909945-440 -Фермер
	1
	4
	50
	30
	15,9
	0,0382

	15
	УАЗ-396295-440 -Санитарный
	1
	4
	50
	30
	15,9
	0,0382

	16
	Автобус вахтовый НЕФАЗ 42111 (КАМАЗ 43502)
	1
	4
	50
	30
	84,9
	0,204

	17
	Автобус ПАЗ-32053-07
	2
	6
	50
	30
	42,1
	0,303

	18
	Фольксваген транспортер
	1
	4
	60
	30
	10,7
	0,021

	19
	Пикап Toyota Hilux
	2
	4
	60
	30
	17,5
	0,07

	20
	Автомобиль бортовой КАМАЗ 65117-6010-23. г/п 14,5 т
	1
	10
	50
	30
	71
	0,426

	21
	Пожарная машина УРАЛ 4320-79 АЦ-5
	1
	6
	45
	20
	84,9
	0,226

	22
	Топливозаправщик 17м3  / АТЗ НЕФАЗ 66052-1213-62, на шасси КАМАЗ 53229с прицеп цистерной НЕФАЗ-8602-03 -9,5м3
	1
	14
	50
	30
	71
	0,596

	23
	Универсальный вилочный погрузчик   KOMATSU FD150E-8 FV 3,0  г/п 16 т
	1
	4
	40 (4 мото/час)
	10
	18,5
	0,0185

	24
	Погрузчик МANITOU  М135D, г/п 3,5т
	1
	4
	40 (4 мото/час)
	10
	10,5
	0,0105

	25
	Агрегат сварочный прицепной  АДД-4004.9 ПИ У1
	1
	4
	40 (4 мото/час)
	10
	15,9
	0,0159

	 
	Новая техника
	 
	 
	 
	
	 
	

	26
	Автосамосвал САТ773Е  (Komatsu HD 465-7)
	20
	6
	  90  
	40
	709
	37,813

	27
	Автосамосвал САТ773Е  (Komatsu HD 465-7)
	7
	6
	  90   
	40
	709
	13,235

	28
	Автосамосвал САТ773Е  (Komatsu HD 465-7)
	2
	6
	   90  
	40
	709
	3,781

	29
	Зарядная машина МЗ-3Б-12 на базе КрАЗ‑6510
	4
	14
	50
	30
	71
	2,386

	30
	ПЩК КАМАЗ (БелАЗ‑7648А)
	3
	10
	50
	30
	71
	1,278

	31
	Машина для перевозки людей КАМАЗ (вахтовка)
	2
	4
	50
	30
	84,9
	0,407

	32
	Топливозаправщик АТЗ-12 
	1
	14
	50
	30
	71
	0,596

	33
	Спецавтомобиль КамАЗ для перевозки ВМ и ВВ
	2
	4
	50
	30
	84,9
	0,408

	34
	Автобус ПАЗ
	2
	6
	50
	30
	42,1
	0,303

	35
	Тойота Пикап
	2
	4
	60
	30
	17,5
	0,07

	36
	Камаз ( бортовой)
	2
	10
	50
	30
	71
	0,852

	37
	Самосвал Ивеко
	3
	10
	 50  
	30
	71
	1,278

	38
	Автокран г/п 70 тн
	1
	14
	40 (4 мото/час)
	10
	71
	0,249

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	
	 
	75,326


2026 год

	№ п/п
	Наименование и марка
	Кол-во техники N
	Кол-во шин,  L
	Норма пробега, С1, тыс. км
	Средний пробег автомобиля, С, тыс. км
	Вес шины, 

кг,  Р
	Объем обр-ния, тн/год

	 
	Технологическое оборудование п/п Аралтобе ГУ
	 
	 
	 
	
	 
	

	1
	Самосвал САТ-773Е
	4
	6
	 90  
	40
	709
	7,5627

	2
	Колесный фронтальный погрузчик САТ980Н
	1
	4
	40 (4 мото/час)
	10
	433
	0,433

	3
	Колесный бульдозер САТ 824Н
	1
	4
	40 (4 мото/час)
	10
	433
	0,433

	4
	Самосвал IVECO  TIPPER 6*4 (IVECO 682)   
	7
	10
	 50  
	30
	71
	2,982

	 
	Вспомогательный транспорт п/п Аралтобе ГУ
	 
	 
	 
	
	 
	

	5
	Автоцистерна 46515 (Топливозаправщик 17 м3) на шасси КАМАЗ 65115-А4 с прицепом  цистерна НЕФАЗ-8602-03 (топливозаправщик 9,5 м3)
	1
	18
	50
	30
	71
	0,7668

	6
	ПЩК, машина дорожная комбинированная ЭД405А2, на шасси КАМАЗ 65111-6020-46
	1
	10
	50
	30
	71
	0,426

	7
	(ПАРМ) Автомобиль  фургон "Купава" КС6227, на шасси МАЗ6317Х5-462-050
	1
	4
	50
	30
	84,9
	0,204

	 
	Хоз.транспорт ( адм.транспорт) УАТ
	 
	 
	 
	
	 
	

	8
	Toyota Land Cruiser 150
	1
	4
	60
	30
	17,5
	0,035

	9
	Hyundai Tucson №Н020808
	1
	4
	60
	30
	15,9
	0,0318

	10
	Hyundai Н-1 №Н020708
	1
	4
	60
	30
	10,7
	0,0214

	11
	УАЗ-390995-421 (грузопассажирский)
	1
	4
	50
	30
	15,9
	0,0382

	12
	УАЗ-315195-065 (легковой)
	1
	4
	50
	30
	15,9
	0,0382

	13
	УАЗ-3909945-440 -Фермер
	1
	4
	50
	30
	15,9
	0,0382

	14
	УАЗ-396295-440 -Санитарный
	1
	4
	50
	30
	15,9
	0,0382

	15
	Автобус вахтовый НЕФАЗ 42111 (КАМАЗ 43502)
	1
	4
	50
	30
	84,9
	0,204

	16
	Автобус ПАЗ-32053-07
	2
	6
	50
	30
	42,1
	0,303

	17
	Фольксваген транспортер
	1
	4
	60
	30
	10,7
	0,0214

	18
	Пикап Toyota Hilux
	2
	4
	60
	30
	17,5
	0,07

	19
	Автомобиль бортовой КАМАЗ 65117-6010-23. г/п 14,5 т
	1
	10
	50
	30
	71
	0,426

	20
	Пожарная машина УРАЛ 4320-79 АЦ-5
	1
	6
	45
	20
	84,9
	0,226

	21
	Топливозаправщик 17м3  / АТЗ НЕФАЗ 66052-1213-62, на шасси КАМАЗ 53229с прицеп цистерной НЕФАЗ-8602-03 -9,5м3
	1
	14
	50
	30
	71
	0,596

	22
	Автокран QY70KS 70
	1
	12
	40 (4 мото/час)
	10
	50
	0,15

	 
	Новая техника
	 
	 
	 
	
	 
	

	23
	Автосамосвал САТ773Е  (Komatsu HD 465-7)
	20
	6
	  90  
	40
	709
	37,813

	24
	Автосамосвал САТ773Е  (Komatsu HD 465-7)
	7
	6
	  90   
	40
	709
	13,235

	25
	Автосамосвал САТ773Е  (Komatsu HD 465-7)
	2
	6
	  90   
	40
	709
	3,781

	26
	Зарядная машина МЗ-3Б-12 на базе КрАЗ‑6510
	4
	14
	50
	30
	71
	2,386

	27
	ПЩК КАМАЗ (БелАЗ‑7648А)
	3
	10
	50
	30
	71
	1,278

	28
	Автогрейдер Komatsu GD825A-2
	1
	4
	40 (4 мото/час)
	10
	252
	0,252

	29
	Машина для перевозки людей КАМАЗ (ватовка)
	2
	4
	50
	30
	84,9
	0,408

	30
	Топливозаправщик АТЗ-12 
	1
	14
	50
	30
	71
	0,596

	31
	Спецавтомобиль КамАЗ для перевозки ВМ и ВВ
	2
	4
	50
	30
	84,9
	0,408

	32
	Автобус ПАЗ
	2
	6
	50
	30
	42,1
	0,303

	33
	Тойота Пикап
	2
	4
	60
	30
	17,5
	0,07

	34
	Камаз ( бортовой)
	2
	10
	50
	30
	71
	0,852

	35
	Самосвал Ивеко
	3
	10
	 50  
	30
	71
	1,278

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	
	 
	77,705


2027 год

	№ п/п
	Наименование и марка
	Кол-во техники N
	Кол-во шин,  L
	Норма пробега, С1, тыс. км
	Средний пробег автомобиля, С, тыс. км
	Вес шины, 

кг,  Р
	Объем обр-ния, тн/год

	 
	Технологическое оборудование п/п Аралтобе ГУ
	 
	 
	 
	
	 
	

	1
	Самосвал САТ-773Е
	4
	6
	   90  
	40
	709
	7,5627

	2
	Автогрейдер GD825A-2 Комацу
	1
	4
	40 (4 мото/час)
	10
	252
	0,252

	3
	Фронтальный колёсный погрузчик марки Doosan модели SD300N (г/п 5т, 2,7м3)
	1
	4
	40 (4 мото/час)
	10
	150
	0,15

	4
	Самосвал IVECO  TIPPER 6*4 (IVECO 682)   
	7
	10
	  50  
	30
	71
	2,982

	 
	Вспомогательный транспорт п/п Аралтобе ГУ
	 
	 
	 
	
	 
	

	5
	Автоцистерна 46515 (Топливозаправщик 17 м3) на шасси КАМАЗ 65115-А4  с прицепом  цистерна НЕФАЗ-8602-03 (топливозаправщик 9,5 м3)
	1
	18
	50
	30
	71
	0,767

	6
	ПЩК, машина дорожная комбинированная ЭД405А2, на шасси КАМАЗ 65111-6020-46
	1
	10
	50
	30
	71
	0,426

	7
	(ПАРМ) Автомобиль  фургон "Купава" КС6227, на шасси МАЗ6317Х5-462-050
	1
	4
	50
	30
	84,9
	0,204

	 
	Хоз.транспорт ( адм.транспорт) УАТ
	 
	 
	 
	
	 
	

	8
	Toyota Land Cruiser 150
	1
	4
	60
	30
	17,5
	0,035

	9
	Hyundai Tucson №Н020808
	1
	4
	60
	30
	15,9
	0,0318

	10
	Hyundai Н-1 №Н020708
	1
	4
	60
	30
	10,7
	0,0214

	11
	УАЗ-390995-421 (грузопассажирский)
	1
	4
	50
	30
	15,9
	0,0382

	12
	УАЗ-315195-065 (легковой)
	1
	4
	50
	30
	15,9
	0,0382

	13
	УАЗ-3909945-440 -Фермер
	1
	4
	50
	30
	15,9
	0,0382

	14
	УАЗ-396295-440 -Санитарный
	1
	4
	50
	30
	15,9
	0,0382

	15
	Автобус вахтовый НЕФАЗ 42111 (КАМАЗ 43502)
	1
	4
	50
	30
	84,9
	0,204

	16
	Автобус ПАЗ-32053-07
	2
	6
	50
	30
	42,1
	0,303

	17
	Фольксваген транспортер
	1
	4
	60
	30
	10,7
	0,0214

	18
	Пикап Toyota Hilux
	2
	4
	60
	30
	17,5
	0,07

	19
	Автомобиль бортовой КАМАЗ 65117-6010-23. г/п 14,5 т
	1
	10
	50
	30
	71
	0,426

	20
	Пожарная машина УРАЛ 4320-79 АЦ-5
	1
	6
	45
	20
	84,9
	0,226

	21
	Топливозаправщик 17м3  / АТЗ НЕФАЗ 66052-1213-62, на шасси КАМАЗ 53229с прицеп цистерной НЕФАЗ-8602-03 -9,5м3
	1
	14
	50
	30
	71
	0,596

	22
	Универсальный вилочный погрузчик   KOMATSU FD150E-8 FV 3,0  г/п 16 т
	1
	4
	40 (4 мото/час)
	10
	18,5
	0,0185

	 
	Новая техника
	 
	 
	 
	
	 
	

	23
	Автосамосвал САТ773Е  (Komatsu HD 465-7)
	20
	6
	 90  
	40
	709
	37,813

	24
	Автосамосвал САТ773Е  (Komatsu HD 465-7)
	7
	6
	  90  
	40
	709
	13,235

	26
	Автосамосвал САТ773Е  (Komatsu HD 465-7)
	2
	6
	  90  
	40
	709
	3,781

	29
	Зарядная машина МЗ-3Б-12 на базе КрАЗ‑6510
	4
	14
	50
	30
	71
	2,386

	30
	ПЩК КАМАЗ (БелАЗ‑7648А)
	3
	10
	50
	30
	71
	1,278

	31
	Автогрейдер Komatsu GD825A-2
	1
	4
	40 (4 мото/час)
	10
	252
	0,252

	32
	Машина для перевозки людей КАМАЗ (ватовка)
	2
	4
	50
	30
	84,9
	0,407

	33
	Топливозаправщик АТЗ-12 
	1
	14
	50
	30
	71
	0,596

	34
	Спецавтомобиль КамАЗ для перевозки ВМ и ВВ
	2
	4
	50
	30
	84,9
	0,407

	35
	Автобус ПАЗ
	2
	6
	50
	30
	42,1
	0,303

	36
	Тойота Пикап
	2
	4
	60
	30
	17,5
	0,07

	37
	Камаз ( бортовой)
	2
	10
	50
	30
	71
	0,852

	38
	Самосвал Ивеко
	3
	10
	50  
	30
	71
	1,278

	39
	Автокран г/п 70 тн
	1
	14
	40 (4 мото/час)
	10
	71
	0,248

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	
	 
	77,358


5.1 Отработанные автомобильные  автошины
На период строительства склада ГСМ за 2025 год
Норма образования отработанных шин определяется по формуле:

[image: image10.png]Moy =0,001 I, K- MH



, т/год,

где [image: image11.png]


 - количество шин; [image: image12.png]


 - масса шины (принимается в зависимости от марки шины), [image: image13.png]


 - количество машин, [image: image14.png]op



 - среднегодовой пробег машины (тыс.км), [image: image15.png]


 - нормативный пробег шины (тыс.км).

Расчеты образования отработанных шин приведены в таблице 6

Расчет образования отработанных шин 

	Период
	Наименование автомобилей
	Кол-во автомобилей
	Среднегодовой пробег машины на одну машину, тыс. км
	Нормативный пробег шины, тыс. км
	Масса одной шины, кг
	Кол-во шин, шт
	Итого изношенных автошин, т/год

	Спецтехника

	Строительство склада ГСМ
	Автомобиль-самосвал 
	3
	20,6
	55,0
	26,0
	10
	0,3

	
	Автомобиль-бортовой
	2
	20,6
	55,0
	14,0
	6
	0,063

	
	Автогрейдеры
	1
	20,6
	55,0
	14,0
	6
	0,0315

	
	Экскаваторы
	5
	20,6
	55,0
	43,0
	8
	0,64

	
	Трактор
	1
	20,6
	55,0
	43,0
	8
	0,13

	ИТОГО: 1,165 т/год


6. нефтешлам от зачистки резервуаров

Город  N 726, Тараз

Объект N 0001, Вариант 1 ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Площадка: 1 – ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Производство: 1 – Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений

Цех, участок: 001 – автохозяйство

Список литературы:

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16  к приказу  Министра охраны окружающей  среды Республики Казахстан от  «18 » апреля 2008г. № 100-п.

Хранение ГСМ.

Расчет производится по максимальному размеру резервуара

Количество зачищаемых резервуаров, шт.: N =3

Максимальный объем 1 резервуара – 1000 м3
Объем собираемого отхода 0,5-1 % от объема резервуара м3, V=7

Плотность, тн/м3, ρ=1,5

Периодичность зачистки, n =5

Фактический объем образования отхода, тн/год:

_М_ =  N * ρ * n * V * 0,001
_М1_ =  0,1575

Количество зачищаемых резервуаров, шт.: N =4

Максимальный объем 1 резервуара – 50 м3
Объем собираемого отхода 0,5-1 % от объема резервуара м3, V=0,5

Плотность, тн/м3, ρ=1,5

Периодичность зачистки, n =5

Фактический объем образования отхода, тн/год:

_М_ =  N * ρ * n * V * 0,001
_М2_ =  0,015

Количество зачищаемых резервуаров, шт.: N =2

Максимальный объем 1 резервуара – 25 м3
Объем собираемого отхода 0,5-1 % от объема резервуара м3, V=0,25

Плотность, тн/м3, ρ=1,5

Периодичность зачистки, n =5

Фактический объем образования отхода, тн/год:

_М_ =  N * ρ * n * V * 0,001
_М3_ =  0,00375

_М_ =  М1+М2+М3=0,2

Итого:
	Отход
	Кол-во, т/год

	Нефтешлам при зачистке резервуаров
	0,2  


7. огарки сварочных электродов.

Город  N 726, Тараз

Объект N 0001, Вариант 1 ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Площадка: 1 – ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Производство: 1 – Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений

Цех, участок: 003 – Ремонтные работы

Список литературы:

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16  к приказу  Министра охраны окружающей  среды Республики Казахстан от  «18 » апреля 2008г. № 100-п.

Количество использованных электродов, кг/год (различных марок): G 
Норматив образования огарков от расхода электрода, n =5-15%

Плотность отхода, ρ=2,4

Фактический объем образования отхода:

_М_ =  G * n * 0,001
	Кол-во 
	2024
	2025
	2026
	2027

	Аралтобе, Кесиктобе

	G, кг/год
	5500
	5700
	5600
	5600

	М, т/год
	0,825
	0,855
	0,84
	0,84

	Строительство пруда 2024, 2026 годы

	М, т/год
	0,16
	-
	0,16
	-

	Строительство склада ГСМ 2025 год

	М, т/год
	-
	0,004
	-
	-

	ИТОГО
	0,825
	0,859
	1,0
	0,84


8. отработанные масла

Период эксплуатации предприятия
Город  N 726, Тараз

Объект N 0001, Вариант 1 ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Площадка: 1 – ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Производство: 1 – Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений

Цех, участок: 001, Автохозяйство

Список литературы:

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. № 100-п.

Моторное масло.

Расход дизельного топлива в год, м3: Yd=2500

Норма расхода масла, л/л: Нd=0,032

Расход бензинного топлива в год, м3: Yb=180

Норма расхода масла, л/л: Нb =0,024 

Плотность моторного масла, т/м3: ρ=0,93

Нормативное количество (среднее) израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе, тн, Nср=250

Нормативное количество израсходованного моторного масла:

Nd = ( Yd *Hd* ρ) * 0,25  

Nb = ( Yb *Hb* ρ) * 0,25  

N= Nd  + Nb
	
	Бензин, м3
	Нормативное кол-во моторного масла от бензина
	д/топливо, м3
	Нормативное 

кол-во моторного масла от д/топлива
	Всего, т/год 

	2024
	76,134
	0,425
	9431,706
	70,172
	70,597

	2025
	76,134
	0,425
	9365,989
	69,683
	70,108

	2026
	76,134
	0,425
	7159,423
	53,266
	53,691

	2027
	76,134
	0,425
	7279,693
	54,161
	54,586


Трансмиссионное масло.

Расход дизельного топлива в год, м3: Yd=2500

Норма расхода масла, л/л: Нd=0,004

Расход бензинного топлива в год, м3: Yb=180

Норма расхода масла, л/л: Нb =0,003

Плотность моторного масла, т/м3: ρ=0,885

Нормативное количество (среднее) израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе, тн, Nср=300

Нормативное количество израсходованного трансформаторного масла:

Тd = ( Yd *Hd* ρ) * 0,3  

Тb = ( Yb *Hb* ρ) * 0,3  

T= Td +Tb
М= N+Т=19,6044+2,79837=22,40277

	
	Бензин, м3 
	Нормативное 

кол-во трансмиссионного масла от бензина
	д/топливо, м3
	Нормативное 

кол-во трансмиссионного масла от д/топлива
	Всего, т/год 

	2024
	76,134
	0,060
	9431,706
	10,017
	10,077

	2026
	76,134
	0,060
	9365,989
	9,947
	10,007

	2027
	76,134
	0,060
	7159,423
	7,604
	7,664


Моторное масло от  дизель-генераторов

Расход дизельного топлива в год, м3: Yd=375,84

Норма расхода масла, л/л: Нd=0,032

Плотность моторного масла, т/м3: ρ=0,93

Нормативное количество (среднее) израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе, тн, Nср=250

Нормативное количество израсходованного моторного масла:

Nd = ( Yd *Hd* ρ) * 0,25  

Nd =2,796

	Кол-во 
	2024
	2025
	2026
	2027

	М, т/год
	2,796
	2,796
	2,796
	2,796


Итого:

	
	Моторное масло, т/год 
	Трансмисионное масло, т/год
	Моторное масло от дизель-генератора, т/год
	Всего, т/год 

	2024
	70,597
	10,077
	2,796
	83,47

	2025
	70,108
	10,007
	2,796
	82,911

	2026
	53,691
	7,664
	2,796
	64,151

	2027
	54,586
	7,792
	2,796
	65,174


Отработанные масла
Период строительства склада ГСМ, 2025 год
Отработанное моторное масло

Объем образования отработанного моторного масла рассчитывается по формуле:
N =[image: image17.png]
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 0.25, т/год, 

где 
0,25 – доля потерь масла от общего его количества;

Nd – нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе, 

[image: image22.png]



здесь [image: image24.png]


 – расход дизельного топлива за год, м3;

[image: image26.png]


 - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе – 0,032 л/л топлива;

[image: image28.png]


 – плотность масла, 0,93 т/м3;

Nb  –  нормативное  количество  израсходованного  моторного  масла  при  работе транспорта  на  бензине, Nb = Yb*Hb*ρ (Yb–расход  бензина  за  год,  м3; Hb – норма  расхода масла, 0,024 л/л расхода топлива; ρ – плотность моторного масла, 0,93 т/м3); 

Расчет образования отработанного моторного масла 

	Период
	Расход ДТ, м3
	Норма расхода масла при работе на ДТ, л/л
	Плотность моторного масла, т/м3
	Доля потерь масла от общего его количества
	Количество отработанного масла, т/год

	Строительство складам ГСМ
	35,4
	0,032
	0,93
	0,25
	0,26


Отработанные трансмиссионные масла 

Норма образования отработанных масел определяется по формуле:

N = (Тb+Тd) * 0,3, т/год

где 0,3 – доля потеря масла от его общего количества;

Тb – нормативное количество израсходованного трансмиссионного масла при работе транспорта на бензине, Nb = Yb*Hb*ρ (Yb–расход бензина за год, м3; Hb – норма расхода масла, 0,003 л/л расхода топлива; ρ – плотность трансмиссионного масла, 0,885 т/м3); 

Тd – нормативное количество израсходованного моторного масла при работе 

транспорта на дизтопливе, Nd = Yd*Hd*ρ (Yd–расход дизтоплива за год, м3; Hd – норма расхода масла, 0,004 л/л расхода топлива; ρ – плотность трансмиссионного масла, 0,885 т/м3);

Расчет образования отработанного трансмиссионного масла

	Период
	Расход ДТ, м3
	Норма расхода масла при работе на ДТ, л/л
	Плотность моторного масла, т/м3
	Доля потерь масла от общего его количества
	Количество отработанного масла, т/год

	Строительство склада ГСМ
	35,4
	0,004
	0,885
	0,3
	0,0376


Общее количество отработанных масел

	Период
	Общее количество отработанных масел составляет:

	Строительство склада ГСМ
	0,3


9. Отработанные  промасленные фильтра

Город  N 726, Тараз

Объект N 0001, Вариант 1 ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Площадка: 1 – ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Производство: 1 – Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений

Цех, участок: 001 – автохозяйство

Список литературы:

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от «18 » апреля 2008г. № 100-п.

Объем образования отработанных промасленных фильтров рассчитывается по факту т/год: 

Общее количество отработанных фильтров на предприятии за год, тонн, Qф
Qф = 2,0  т/год
Итого:

	Отход
	Кол-во, т/год

	Отработанные  промасленные фильтра
	2,0


9.1 Отработанные промасленные фильтры
Период строительства склада ГСМ, 2025 год
Количество отработанных промасленных фильтров определяется по формуле:

Nф = Nt * Nf * Мf * Vоб / Vн, т/год

где Nf – количество промасленных фильтров, т;

Nt – количество техники, шт

Мf – масса фильтра (0,0005 т - грузовых автомобилей, буровых станков, экскаваторов и бульдозеров);

Vоб – общее время работы автотранспорта, ч;

Vн – нормативный пробег для замены фильтра

Результаты расчета отработанных фильтров представлены в таблице 7

Расчет количества отработанных фильтров

	Период
	Количество техники, шт
	Количество фильтров, шт.
	Общее время работы, ч.
	Нормативный пробег для замены фильтра, моточас.
	Средняя масса фильтров, тонн
	Масса отработанных топливных и масляных фильтров на максимальный год эксплуатации т/год

	Строительство склада ГСМ
	12
	3
	4380
	250
	0,0005
	0,315


10. Отработанные  воздушные фильтра

Период эксплуатации предприятия
Город  N 726, Тараз

Объект N 0001, Вариант 1 ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Площадка: 1 – ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Производство: 1 – Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений

Цех, участок: 001 – автохозяйство

Объем образования отработанных промасленных фильтров рассчитывается по факту т/год: 

Общее количество отработанных фильтров на предприятии за год, тонн, Qф
Qф = 0,8  т/год
Итого:

	Отход
	Кол-во, т/год

	Отработанные воздушные фильтра
	0,8


11. Отход: Вскрыши

Участок Аралтобе 

	№ п/п
	Год разработки
	Вскрышной грунт, тыс.м3/год
	Плотность вскрышного грунта
	Вскрышной грунт, т/год
	Используемый объем, т/год
	Объем  образования, тн/год

	1
	2024
	4 000
	2,74
	10 960 000
	100 000
	10 860 000

	2
	2025
	4 000
	2,74
	10 960 000
	100 000
	10 860 000

	3
	2026
	3 996
	2,74
	10 949 040 
	100 000
	10 849 040 

	4
	2027
	3 796
	2,74
	10 401 040
	100 000
	10 301 040


Участок Кесиктобе

	№ п/п
	Год разработки
	Вскрышной грунт, тыс.м3/год
	Плотность вскрышного грунта
	Вскрышной грунт, т/год
	Используемый объем, т/год
	Объем  образования, тн/год

	1
	2024
	2 793,4
	2,74
	7 653 916
	100 000
	7 553 916

	2
	2025
	2 150
	2,74
	5 891 000
	100 000
	5 791 000

	3
	2026
	2 150
	2,74
	5 891 000
	100 000
	5 791 000

	4
	2027
	2 150
	2,74
	5 891 000
	100 000
	5 791 000


12. Отработанные люминесцентные лампы 

Город  N 726, Тараз

Объект N 0001, Вариант 1 ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Площадка: 1 – ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Производство: 1 – Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений

Цех, участок: 002, Вахтовый поселок

Список литературы:

1. Федоров В.В. Люминесцентные лампы. М., "Энергоатомиздат", 1992

2. Ефимкина В.Ф., Софронов Н.Н. Светильники с газоразрядными лампами  высокого давления. М., Энергоатомиздат, 1984

3. Каталог "Лампы разрядные низкого давления  люминесцентные". М., "Информэлектро", 1986

4. Каталог "Лампы разрядные высокого давления". М., "Информэлектро", 1986

5. Методика расчета объемов образования отходов.  Отработанные ртутьсодержащие лампы. СПб., ИТЦ "КЭС", 1999

6. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу  № 100 Министра ООС РК от 18.04.2008 г.

Тип лампы: ЛД-20
Примечание: Лампы разрядные низкого давления люминесцентные

Эксплуатационный срок службы лампы, час , K = 10000
Вес лампы, грамм , M = 170
Количество установленных ламп данной марки, шт. , N = 200
Число дней работы одной лампы данной марки в год, дн/год , DN = 256
Время работы лампы данной марки часов в день, час/дн , _S_ = 12
Фактическое количество часов работы ламп данной марки, ч/год ,

 _T_ = DN * _S_ = 256 * 12  

_T_ = 3072
Количество образующихся отработанных ламп данного типа, шт/год , 

_G_ = CEILING(N * _T_ / K)  
_G_ = 61,44
Объем образующегося отхода от данного типа ламп, т/год, 

_M_ = _G_ * M * 0.000001 

_M_ = 0,01
Тип лампы: ЛД 40
Примечание: Лампы разрядные низкого давления люминесцентные

Эксплуатационный срок службы лампы, час , K = 1000

Вес лампы, грамм , M = 210
Количество установленных ламп данной марки, шт. , N = 500
Число дней работы одной лампы данной марки в год, дн/год , DN = 256
Время работы лампы данной марки часов в день, час/дн , _S_ = 12
Фактическое количество часов работы ламп данной марки, ч/год ,

 _T_ = DN * _S_ = 256 * 12  

_T_ = 3072
Количество образующихся отработанных ламп данного типа, шт/год, 

_G_ = CEILING(N * _T_ / K)  
_G_ = 1536
Объем образующегося отхода от данного типа ламп, т/год, 

_M_ = _G_ * M * 0.000001  

_M_ = 0,32
Тип лампы: ЛД 80
Примечание: Лампы разрядные низкого давления люминесцентные

Эксплуатационный срок службы лампы, час , K = 10000
Вес лампы, грамм , M = 450
Количество установленных ламп данной марки, шт. , N = 200
Число дней работы одной лампы данной марки в год, дн/год , DN = 256
Время работы лампы данной марки часов в день, час/дн , _S_ = 12
Фактическое количество часов работы ламп данной марки, ч/год,

 _T_ = DN * _S_ = 256 * 12  

_T_ =3072
Количество образующихся отработанных ламп данного типа, шт/год, 
_G_ = CEILING(N * _T_ / K) 
_G_ = 61,44
Объем образующегося отхода от данного типа ламп, т/год,  
_M_ = _G_ * M * 0.000001  

_M_ = 0,028

Тип лампы: ДРЛ 400
Примечание: Лампы разрядные низкого давления люминесцентные

Эксплуатационный срок службы лампы, час , K = 1500
Вес лампы, грамм , M = 400
Количество установленных ламп данной марки, шт. , N = 300
Число дней работы одной лампы данной марки в год, дн/год , DN =256
Время работы лампы данной марки часов в день, час/дн , _S_ = 12
Фактическое количество часов работы ламп данной марки, ч/год ,

 _T_ = DN * _S_ = 256 * 12 

_T_= 3072
Количество образующихся отработанных ламп данного типа, шт/год,

_G_ = CEILING(N * _T_ / K)  
_G_ = 614,4
Объем образующегося отхода от данного типа ламп, т/год , 

_M_ = _G_ * M * 0.000001  

_M_ = 0,246

Тип лампы: ДРЛ 700
Примечание: Лампы разрядные низкого давления люминесцентные

Эксплуатационный срок службы лампы, час , K = 6000
Вес лампы, грамм , M = 400

Количество установленных ламп данной марки, шт. , N = 50
Число дней работы одной лампы данной марки в год, дн/год , DN = 256
Время работы лампы данной марки часов в день, час/дн , _S_ = 12
Фактическое количество часов работы ламп данной марки, ч/год,

 _T_ = DN * _S_ = 256 * 12  

_T_ = 3072
Количество образующихся отработанных ламп данного типа, шт/год,

_G_ = CEILING(N * _T_ / K) 

_G_ = 25,6
Объем образующегося отхода от данного типа ламп, т/год , 

_M_ = _G_ * M * 0.000001  

_M_ = 0,01
_M_=0,01+0,32+0,028+0,246+0,01=0,6
Итого:

	Отход
	Кол-во, т/год

	Отработанные люминесцентные лампы
	0,6


13. Жестяные банки из под краски

Город  N 726, Тараз

Объект N 0001, Вариант 1 ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Площадка: 1 – ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Производство: 1 – Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений

Цех, участок: 008– Ремонтные работы

Список литературы:

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16  к приказу  Министра охраны окружающей  среды Республики Казахстан от  «18 » апреля 2008г. № 100-п.

Объем образования жестяных банок из-под краски рассчитывается по факту т/год: 

Общее количество жестяных банок из-под краски на предприятии за год, тонн, Qф
Qф = 2,0  т/год
Итого:

	Отход
	Кол-во, т/год

	Отходы ЛКМ от участков Аралтобе, Кесиктобе,2024-2026г
	2,0

	Отходы ЛКМ от строительства пруда Аралтобе,2024,2026г
	1,51

	Отходы ЛКМ от строительства склада ГСМ ОПП,2025г
	5,64


14. медицинские отходы
Город  N 726, Тараз

Объект N 0001, Вариант 1 ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Площадка: 1 – ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Производство: 1 – Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений

Цех, участок: 008– площадка
Список литературы:

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16  к приказу  Министра охраны окружающей  среды Республики Казахстан от  «18 » апреля 2008г. № 100-п.

Количество работников, год, N=282
Норматив образования на ед, кг n=0,1

Количество образования отходов, тн/год -М2
М2 = N * n / 1000 

М2= 0,028 тн/г

	Отход
	Кол-во, т/год

	Медицинские отходы
	0,028


15. Промасленная ветошь

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши ([image: image29.png]


, т/год), норматива содержания в ветоши масел ([image: image30.png]


) и влаги ([image: image31.png]


):

[image: image32.png]N=M, +M+W



, т/период,                                                                                     [13] (2.32)
где [image: image33.png]M=012'M,



, [image: image34.png]W=015M,



.

Период строительства пруда, 2024,2026г

М=0.12*0.2   W=0.15*0.2

М = 0,2+ 0.02 + 0,03= 0,25 т
Период строительства склада ГСМ, 2025г

М=0.12*0.055   W=0.15*0.055
М = 0,055+ 0.0066 + 0,00825= 0,07 т

Период эксплуатации склада ГСМ, 2026-2027г

М=0.12*0.324   W=0.15*0.324
М = 0,324+ 0.04 + 0,05= 0,414 т

16. Строительные отходы

Период строительства пруда, 2024,2026г
Согласно исходным данным количество строительных отходов принимается 2,5 т/период.

Период строительства склада ГСМ, 2025г

Образование строительного мусора на стадии проектирования принимается согласно данным ресурсной сметы и составляет 45 т/год.
17. Отработанные мембранные фильтры 

Количество израсходованных фильтров принимается по их годовому расходу.

По данным Заказчика на период эксплуатации используется порядка 58 штук фильтров.

Средний вес одного отработанного фильтра составляет порядка 0,5 кг (0,0005 т)

Нормативное количество отходов отработанных мембранных фильтров 
составит:

М = 58 * 0,0005 = 0,02 т   

18. Отработанные угольные фильтры 
По данным Заказчика на период эксплуатации используется порядка 52 штук фильтров.

Средний вес одного отработанного фильтра составляет порядка 3 кг (0,003 т)

Нормативное количество отходов отработанных угольных фильтров 
составит:

М = 52 * 0,003 = 0,15 т   

4.2 Лимиты накопления отходов и захоронения отходов
Обоснование и утверждение лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов осуществляется в программе управления отходами. Программа управления отходами является основным, базовым документов в области обращения с отходами для операторов I и II категории и является неотъемлемой частью экологического разрешения.
При установлении лимитов накопления и захоронения отходов предприятия предусмотрена в соответствии с приказом и.о. Министр а экологии, геологии и природных ресурсов от 19.07.2021 года №261 «Об утверждении Правил разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами», приказом и.о. Министр а экологии, геологии и природных ресурсов от 22.06.2021 года №206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».
Лимиты накопления отходов обосновываются в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета лимитов накопления отходов, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Лимиты захоронения отходов на период эксплуатации предприятия на 2024-2027 гг. приведены в таблице 4.2.1, лимиты накопления на период эксплуатации предприятия на 2024-2027 гг. приведены в таблице 4.2.2.
Таблица 4.2.1 – Лимиты захоронения отходов предприятия (2024-2027 гг.)
	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2024 г.

	Всего
	0
	18614395
	18413916
	200000
	478,868

	в том числе отходов производства
	0
	18614143,34
	
	200000
	227,338

	отходов потребления
	0
	251,53
	0
	0
	251,53

	Опасные отходы

	Отработанные люминесцентные лампы
	0
	0,6
	0
	0
	0,6

	Отработанные аккумуляторные батареи
	0
	3,98
	0
	0
	3,98

	Отработанные воздушные фильтра
	0
	0,8
	0
	0
	0,8

	Отработанные промасленные фильтра
	0
	2
	0
	0
	2

	Отработанные масла
	0
	83,47
	0
	0
	83,47

	Нефтешлам
	0
	0,2
	0
	0
	0,2

	Жестяные банки из под красок
	0
	3,51
	0
	0
	3,51

	Промасленная ветошь
	0
	0,25
	0
	0
	0,25

	Не опасные отходы

	Отработанные мембранные фильтры
	0
	0,02
	0
	0
	0,02

	Отработанные угольные фильтры
	0
	0,15
	0
	0
	0,15

	Огарки сварочных электродов
	0
	0,985
	0
	0
	0,985

	ТБО
	0
	231,5716
	0
	0
	231,5716

	Пищевые отходы
	0
	2,268
	0
	0
	2,268

	Бумага, картон
	0
	13,608
	0
	0
	13,608

	Стеклобой
	0
	1,3608
	0
	0
	1,3608

	Пластмасса
	0
	2,7216
	0
	0
	2,7216

	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений
	0
	1,14
	0
	0
	1,14

	Отработанные автомобильные шины
	0
	77,705
	0
	0
	77,705

	Медицинские отходы
	0
	0,028
	0
	0
	0,028

	Металлолом
	0
	50
	0
	0
	50

	Строительные отходы
	0
	2,5
	0
	0
	2,5

	Вскрыша
	0
	18613916
	18413916
	200000
	-

	Зеркальные

	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2025 г.

	Всего
	0
	16851527
	16651000
	200000
	526,9736

	в том числе отходов производства
	0
	16851273,19
	16651000
	200000
	273,1936

	отходов потребления
	0
	253,78
	0
	0
	253,78

	Опасные отходы

	Отработанные люминесцентные лампы
	0
	0,6
	0
	0
	0,6

	Отработанные аккумуляторные батареи
	0
	4,6696
	0
	0
	4,6696

	Отработанные воздушные фильтра
	0
	0,8
	0
	0
	0,8

	Отработанные промасленные фильтра
	0
	2,315
	0
	0
	2,315

	Отработанные масла
	0
	83,211
	0
	0
	83,211

	Нефтешлам
	
	0,2
	
	
	0,2

	Жестяные банки из под красок
	0
	7,64
	0
	0
	7,64

	Промасленная ветошь
	0
	0,07
	0
	0
	0,07

	Неопасные отходы

	Отработанные мемб
ранные фильтры
	0
	0,02
	0
	0
	0,02

	Отработанные угольные фильтры
	0
	0,15
	0
	0
	0,15

	Огарки сварочных электродов
	0
	0,859
	0
	0
	0,859

	ТБО
	0
	231,8416
	0
	0
	231,8416

	Пищевые отходы
	0
	2,493
	0
	0
	2,493

	Бумага, картон
	0
	14,958
	0
	0
	14,958

	Стеклобой
	0
	1,4958
	0
	0
	1,4958

	Пластмасса
	0
	2,9916
	0
	0
	2,9916

	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений
	0
	1,14
	0
	0
	1,14

	Отработанные автомобильные шины
	0
	75,326
	0
	0
	75,326

	Медицинские отходы
	0
	0,028
	0
	0
	0,028

	Металлолом
	0
	50
	0
	0
	50

	Строительные отходы
	0
	45
	0
	0
	45

	Вскрыша
	0
	16851000
	16651000
	200000
	0

	Зеркальные отходы

	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2026 г.

	Всего
	0
	16840499
	16640040
	200000
	459,4288

	в том числе отходов производства
	0
	16840247,9
	16640040
	200000
	207,8988

	отходов потребления
	0
	251,53
	0
	0
	251,53

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	0
	0,664
	0
	0
	0,664

	Отработанные люминесцентные лампы
	0
	0,6
	0
	0
	0,6

	Отработанные аккумуляторные батареи
	0
	3,4308
	0
	0
	3,4308

	Отработанные воздушные фильтра
	0
	0,8
	0
	0
	0,8

	Отработанные промасленные фильтра
	0
	2
	0
	0
	2

	Отработанные масла
	0
	64,151
	0
	0
	64,151

	Нефтешлам
	0
	0,2
	0
	0
	0,2

	Жестяные банки из под красок
	0
	3,51
	0
	0
	3,51

	Не опасные отходы

	Отработанные мембранные фильтры
	0
	0,02
	0
	0
	0,02

	Отработанные угольные фильтры
	0
	0,15
	0
	0
	0,15

	Строительные отходы
	0
	2,5
	0
	0
	2,5

	Огарки сварочных электродов
	0
	1
	0
	0
	1

	ТБО
	0
	231,5716
	0
	0
	231,5716

	Пищевые отходы
	0
	2,268
	0
	0
	2,268

	Бумага, картон
	0
	13,608
	0
	0
	13,608

	Стеклобой
	0
	1,3608
	0
	0
	1,3608

	Пластмасса
	0
	2,7216
	0
	0
	2,7216

	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений
	0
	1,14
	0
	0
	1,14

	Отработанные автомобильные шины
	0
	77,705
	0
	0
	77,705

	Медицинские отходы
	0
	0,028
	0
	0
	0,028

	Металлолом
	0
	50
	0
	0
	50

	Вскрыша
	0
	16840040
	16640040
	200000
	0

	Зеркальные

	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2027 г.

	Всего
	0
	17040452
	16840000
	200000
	452,1548

	в том числе отходов производства
	0
	17040202,15
	16840000
	200000
	202,1548

	отходов потребления
	0
	250
	0
	0
	250

	Опасные отходы

	Отработанные люминесцентные лампы
	0
	0,6
	0
	0
	0,6

	Отработанные аккумуляторные батареи
	0
	3,4308
	0
	0
	3,4308

	Отработанные воздушные фильтра
	0
	0,8
	0
	0
	0,8

	Отработанные промасленные фильтра
	0
	2
	0
	0
	2

	Отработанные масла
	0
	65,174
	0
	0
	65,174

	Нефтешлам
	0
	0,2
	0
	0
	0,2

	Промасленная ветошь
	0
	0,414
	0
	0
	0,414

	Неопасные отходы

	Отработанные мембранные фильтры
	0
	0,02
	0
	0
	0,02

	Отработанные угольные фильтры
	0
	0,15
	0
	0
	0,15

	Огарки сварочных электродов
	0
	0,84
	0
	0
	0,84

	ТБО
	0
	231,388
	0
	0
	231,388

	Пищевые отходы
	0
	2,115
	0
	0
	2,115

	Бумага, картон
	0
	12,69
	0
	0
	12,69

	Стеклобой
	0
	1,269
	0
	0
	1,269

	Пластмасса
	0
	2,538
	0
	0
	2,538

	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений
	0
	1,14
	0
	0
	1,14

	Отработанные автомобильные шины
	0
	77,358
	0
	0
	77,358

	Медицинские отходы
	0
	0,028
	0
	0
	0,028

	Металлолом
	0
	50
	0
	0
	50

	Вскрыша
	0
	17040000


	16840000
	200000
	0



	Зеркальные отходы

	-
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 4.2.2 – Лимиты накопления отходов предприятия (2024-2027 гг.)

	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	2024 г.

	Всего
	0
	18614395

	в том числе отходов производства
	0
	18614143,34

	отходов потребления
	0
	251,53

	Опасные отходы

	Отработанные люминесцентные лампы
	0
	0,6

	Отработанные аккумуляторные батареи
	0
	3,98

	Отработанные воздушные фильтра
	0
	0,8

	Отработанные промасленные фильтра
	0
	2

	Отработанные масла
	0
	83,47

	Нефтешлам
	0
	0,2

	Жестяные банки из под красок
	0
	3,51

	Промасленная ветошь
	0
	0,25

	Не опасные отходы

	Отработанные мембранные фильтры
	0
	0,02

	Отработанные угольные фильтры
	0
	0,15

	Огарки сварочных электродов
	0
	0,985

	ТБО
	0
	231,5716

	Пищевые отходы
	0
	2,268

	Бумага, картон
	0
	13,608

	Стеклобой
	0
	1,3608

	Пластмасса
	0
	2,7216

	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений
	0
	1,14

	Отработанные автомобильные шины
	0
	77,705

	Медицинские отходы
	0
	0,028

	Металлолом
	0
	50

	Строительные отходы
	0
	2,5

	Вскрыша
	0
	18613916

	Зеркальные

	0
	0
	0

	2025 г.

	Всего
	0
	16851527

	в том числе отходов производства
	0
	16851273,19

	отходов потребления
	0
	253,78

	Опасные отходы

	Отработанные люминесцентные лампы
	0
	0,6

	Отработанные аккумуляторные батареи
	0
	4,6696

	Отработанные воздушные фильтра
	0
	0,8

	Отработанные промасленные фильтра
	0
	2,315

	Отработанные масла
	0
	83,211

	Нефтешлам
	0
	0,2

	Жестяные банки из под красок
	0
	7,64

	Промасленная ветошь
	0
	0,07

	Не опасные отходы

	Отработанные мембранные фильтры
	0
	0,02

	Отработанные угольные фильтры
	0
	0,15

	Огарки сварочных электродов
	0
	0,859

	ТБО
	0
	231,8416

	Пищевые отходы
	0
	2,493

	Бумага, картон
	0
	14,958

	Стеклобой
	0
	1,4958

	Пластмасса
	0
	2,9916

	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений
	0
	1,14

	Отработанные автомобильные шины
	0
	75,326

	Медицинские отходы
	0
	0,028

	Металлолом
	0
	50

	Строительные отходы
	0
	45

	Вскрыша
	0
	16851000

	Зеркальные

	0
	0
	0

	2026 г.

	Всего
	0
	16840499

	в том числе отходов производства
	0
	16840247,9

	отходов потребления
	0
	251,53

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	0
	0,664

	Отработанные люминесцентные лампы
	0
	0,6

	Отработанные аккумуляторные батареи
	0
	3,4308

	Отработанные воздушные фильтра
	0
	0,8

	Отработанные промасленные фильтра
	0
	2

	Отработанные масла
	0
	64,151

	Нефтешлам
	0
	0,2

	Жестяные банки из под красок
	0
	3,51

	Не опасные отходы

	Отработанные мембранные фильтры
	0
	0,02

	Отработанные угольные фильтры
	0
	0,15

	Строительные отходы
	0
	2,5

	Огарки сварочных электродов
	0
	1

	ТБО
	0
	231,5716

	Пищевые отходы
	0
	2,268

	Бумага, картон
	0
	13,608

	Стеклобой
	0
	1,3608

	Пластмасса
	0
	2,7216

	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений
	0
	1,14

	Отработанные автомобильные шины
	0
	77,705

	Медицинские отходы
	0
	0,028

	Металлолом
	0
	50

	Вскрыша
	0
	16840040

	Зеркальные

	0
	0
	0

	2027 г.

	Всего
	0
	17040452

	в том числе отходов производства
	0
	17040202,15

	отходов потребления
	0
	250

	Опасные отходы

	Отработанные люминесцентные лампы
	0
	0,6

	Отработанные аккумуляторные батареи
	0
	3,4308

	Отработанные воздушные фильтра
	0
	0,8

	Отработанные промасленные фильтра
	0
	2

	Отработанные масла
	0
	65,174

	Нефтешлам
	0
	0,2

	Промасленная ветошь
	0
	0,414

	Не опасные отходы

	Отработанные мембранные фильтры
	0
	0,02

	Отработанные угольные фильтры
	0
	0,15

	Огарки сварочных электродов
	0
	0,84

	ТБО
	0
	231,388

	Пищевые отходы
	0
	2,115

	Бумага, картон
	0
	12,69

	Стеклобой
	0
	1,269

	Пластмасса
	0
	2,538

	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений
	0
	1,14

	Отработанные автомобильные шины
	0
	77,358

	Медицинские отходы
	0
	0,028

	Металлолом
	0
	50

	Вскрыша
	0
	17040000



	Зеркальные

	0
	0
	0


5. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

Реализация программы осуществляется за счет собственных финансовых средств ТОО «ЕвроХим-Удобрения».
Финансовая устойчивость ТОО «ЕвроХим-Удобрения» подтверждается финансовой отчетностью, проходящая ежегодный независимый аудит, включающая в себя: 

- ежемесячный, ежеквартальный, ежегодный «Бухгалтерский баланс», при этом объекты бухгалтерского учета являются активами (имущество, товары материальных ценностей, земля, имущественные и личные неимущественные блага, и права субъекта, имеющего стоимостную оценку), собственный капитал, обязательства ТОО «ЕвроХим-Удобрения» (денежные суммы, по которым данные активы и обязательства признаются компетентным органам и фиксируется в финансовой деятельности);

- хозяйственной деятельности;

- отчет о движении денежных средств;

- отчет о состоянии трудовых ресурсов, обязательств ТОО «ЕвроХим-Удобрения» в связи с вверенными ему ресурсами.
6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

С учетом целей и задач Программы сформирован перспективный План мероприятий по реализации программы управления отходами, представленный в таблице 6.

Основными экологическими мероприятиями в сфере обращения с отходами по снижению вредного воздействия отходов производства, образующихся в период проведения работ на объектах предприятия, на окружающую среду являются:

1.
Временное размещение отходов только на специально оборудованных площадках или контейнерах (емкостях).

2.
Недопущение в процессе эксплуатации проливов, просыпей технологических материалов и немедленное их устранение в случае обнаружения.

3.
Недопущение разгерметизации оборудования.

4.
Обращение с отходами в соответствии с рабочими инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.

5.
Постоянный визуальный контроль за исправным состоянием накопителей отходов и площадок временного хранения отходов.

6.
Текущий учет объемов образования и размещения отходов.

7.
Мониторинг состояния окружающей среды.

План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

План мероприятий по реализации программы составлен по форме, согласно приложению, к Правилам разработки программы управления отходами.

При составлении Плана мероприятий использованы следующие основные понятия:

· обезвреживание отходов – уменьшение или устранение опасных свойств отходов путем механической, физико-химической или биологической обработки;

· утилизация отходов – использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов;

· переработка отходов – физические, химические или биологические процессы, включая сортировку, направленные на извлечение из отходов сырья и (или) иных материалов, используемых в дальнейшем в производстве (изготовлении) товаров или иной продукции, а также на изменение свойств отходов в целях облегчения обращения с ними, уменьшения их объема или опасных свойств;

· хранение отходов 
· складирование отходов в специально установленных местах для последующей утилизации, переработки и (или) удаления.

План мероприятий по реализации Программы управления отходами ТОО «ЕвроХим-Удобрения» 

на период 2024– 2027 гг.
	№ п/п
	Мероприятия
	Показатель (качественный/ количественный), тонн в год
	Форма завершения
	Ответственные за исполнение
	Срок исполнения
	Предполагаемые расходы
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Соблюдение требований по размещению вскрыши
	100%:

2024 г. - 
18413916 тонн

2025 г. - 
16651000 тонн

2026 г. - 
16640040 тонн

2027 г. – 16840000 тонн
	Размещение на отвале
	Ответственный исполнитель, назначенный ТОО «ЕвроХим-Удобрения»
	2024-2027 гг.
	в соответствии с условиями договоров
	ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

	2
	Уменьшение объема складирования вскрыши за счет использования (отходов) для собственных нужд
на строительство и ремонт карьерных дорог
	Снижение объемов размещения вскрышных пород на 2024-2027 г.г.-200 000 тонн в год.


	Уменьшение объема складирования вскрыши на отвале
	Ответственный исполнитель, назначенный ТОО «ЕвроХим-Удобрения»
	2024-2027 гг.
	в соответствии с условиями договоров
	ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

	3
	Твердые бытовые отходы (ТБО)
	2024 г.,2026 г. -231,5716 тонн

2025г. - 231,8416 тонн

2027г. - 
23,388 тонн


	Исключение длительного накопления на собственной площадке для временного сбора отходов не более 6 месяцев за счет оперативной передачи отходов подрядным компаниям для последующей реализации. Предупреждение загрязнения компонентов ОС. Соблюдение правил техники безопасности и санитарных норм.

Предупреждение загрязнения компонентов ОС
	Ответственный исполнитель, назначенный ТОО «ЕвроХим-Удобрения»
	2024-2027 гг.
	Согласно договоров
	ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

	4
	Пищевые отходы
	2024 г.,2026 г. -2,268 тонн

2025г. - 2,493 тонн

2027г. - 
2,115 тонн
	
	
	2024-2027 гг.
	
	

	5
	Бумага, картон
	2024 г.,2026 г. -13,608 тонн
2025г. – 14,958 тонн

2027г. - 
12,69 тонн
	
	
	2024-2027 гг.
	
	

	6
	Стеклобой
	2024 г.,2026 г. -1,3608 тонн

2025г. – 1,4958 тонн

2027г. - 
1,269 тонн
	
	
	2024-2027 гг.
	
	

	7
	Пластмасса
	2024 г.,2026 г. -2,7216 тонн

2025г. – 2,9916 тонн

2027г. - 
2,538 тонн
	
	
	2024-2027 гг.
	
	

	8
	Отработанные масла
	2024 г. - 
83,47 тонн

2025 г. – 83,211 тонн

2026 г. - 
64,151 тонн

2027 г. – 65,174 тонн
	
	
	2024-2027 гг.
	
	

	9
	Промасленная ветошь
	2024 г.-0,25 тонн
2025 г.-0,07 тонн
2026 г.-0,664 тонн
2027 г.-0,414 тонн
	
	
	2024-2027 гг.
	
	

	10
	Отработанные аккумуляторы
	2024 г.-3,98 тонн
2025 г.-4,6696 тонн
2026-2027 г.-3,4308 тонн
	
	
	2024-2027 гг.
	
	

	11
	Отработанные шины
	2024 г.,2026 г. -77,705 тонн

2025 г. – 76,491 тонн
2027 г. – 77,358 тонн
	
	
	2024-2027 гг.
	
	

	12
	Отработанные воздушные фильтры
	2024 г.-2027г -0,8 тонн


	
	
	2024-2027 гг.
	
	

	13
	Отработанные масляные фильтры
	2024 г.,2026г, 2027г -2 тонн

2025г. -2,315 тонн 
	
	
	2024-2027 гг.
	
	

	14
	Огарки сварочных электродов
	2024 г. -
0,985 тонн

2025 г. -
0,859 тонн

2026 г. -
1 тонн

2027 г. -
0,84 тонн
	
	
	2024-2027 гг.
	
	

	15
	Отходы покрасочных материалов (ЛКМ)
	2024 г.,2026г. -3,51 тонн

2025г -
7,64 тонн
	
	
	2024-2026 гг.
	
	

	16
	Строительные отходы
	2024 г.,2026г. -2,5 тонн
2025г – 45 тонн

	
	
	2024-2026 гг.
	
	

	17
	Отработанные мембранные фильтры
	2024 г. – 2027 г. – 0,02 тонн
	Исключение длительного накопления на собственной площадке для временного сбора отходов не более 6 месяцев за счет оперативной передачи отходов подрядным компаниям для последующей реализации. Предупреждение загрязнения компонентов ОС. Соблюдение правил техники безопасности и санитарных норм.

Предупреждение загрязнения компонентов ОС
	Ответственный исполнитель, назначенный ТОО «ЕвроХим-Удобрения»
	2024-2027 гг.
	Согласно договоров
	ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

	18
	Отработанные угольные фильтры
	2024 г. – 2027 г. – 0,15 тонн
	
	
	2024-2027 гг.
	
	

	19
	Отработанные люминесцентные лампы
	2024 г. – 2027 г. – 0,6 тонн
	
	
	2024-2027 гг.
	
	

	20
	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений
	2024 г. – 2027 г. – 1,14 тонн
	
	
	2024-2027 гг.
	
	

	21
	Медицинские отходы
	2024 г. – 2027 г. – 0,028 тонн
	
	
	2024-2027 гг.
	
	

	22
	Металлолом
	2024 г. – 2027 г. – 50 тонн
	
	
	2024-2027 гг.
	
	


7. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ
Согласно ст. 357 Экологического кодекса РК под отходами горнодобывающей промышленности понимаются отходы, образуемые в процессе разведки, добычи, обработки и хранения твердых полезных ископаемых, в том числе вскрышная, вмещающая порода, пыль, бедная (некондиционная) руда, осадок механической очистки карьерных и шахтных вод, хвосты и шламы обогащения. 

Согласно ст. 358 Экологического кодекса РК управление отходами горнодобывающей промышленности осуществляется в соответствии с принципом иерархии, установленным статьей 329 Экологического кодекса РК. 

Согласно ст. 360 Экологического кодекса РК оператор объекта складирования отходов обязан разработать программу управления отходами горнодобывающей промышленности для минимизации образования, восстановления и удаления отходов. 

Программа управления отходами горнодобывающей промышленности является неотъемлемой частью экологического разрешения и подлежит пересмотру каждые пять лет в случае существенных изменений в условиях эксплуатации объекта складирования отходов и (или) виде, характере складируемых отходов. Изменения подлежат утверждению уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

Программа управления отходами горнодобывающей промышленности разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их переработки и утилизации. 

Программа разработана на основании нормативных актов, действующих в сфере обращения с отходами производства и потребления: 

- Правила разработки программы управления отходами разработаны в соответствии с подпунктом 1) статьи 335 Экологического кодекса Республики Казахстан в целях обеспечения единого подхода к разработке программы управления отходами. 

Управление отходами – одна из важных целей, методов и процедур по обращению с различными видами отходов, существенно влияющих на эколого-экономические показатели. 
Производственная мощность предприятия общего объема добычи предусмотренной Проектной документацией и Рабочей Программой к Контракту № 4119-ТПИ от 07.06.12 г. по ОГР составляет:

- по Аралтобе

2024-2027 г.г. – 1000,0 тыс. тн/год;

-по Кесиктобе 

2024-2027г. – 500,0 тыс. тг/год.

Срок отработки карьеров Аралтобе и Кесиктобе сроком до 2035 года.
Горные работы.

Площадь горного отвода участка Аралтобе составляет 398,5 га, Кесиктобе - 1161,3 га.

Промышленная разработка участка Аралтобе, в соответствии Рабочей программой к «Контракту на добычу фосфоритовых руд на участках Аралтобе и Кесиктобе месторождения Кок-Джон и месторождении Гиммельфарбское, расположенных в Жамбылской области Республики Казахстан» №4119-ТПИ от 07.06.2012 года, начата в 2013 году. С начала разработки, по май месяц 2017 года, добыто открытым способом 1129,0 тыс.тн. товарной фосфоритовой руды. При этом погашены 1144,5 тыс. тн запасы фосфоритовых руд.

К проектированию принимаются балансовые запасы в контуре карьера по состоянию на 2023, до отметки 710,0 м.

Разработка ведется на северном борту гор. + 840 м. и по разрезной траншее гор.+825 м. С 2 полугодия ожидается вести горно-добычные работы на гор.+815 м в центральной части карьера в пределах  IV - IV а геологических профилей. Склад ПРС, отвалы скальных и мягких вскрышных пород созданы и развиваются согласно утвержденного проекта. 

Технологическая схема ведения горных работ.

Система разработки – транспортная, с перевозкой руды автосамосвалами на прикарьерный усреднительный склад, вскрышные породы – на внешние отвалы: раздельно разрушенные скальные и мягкие породы.

В соответствии с принятой схемой вскрытия, способом проведения вскрывающих выработок выполняется углубочная продольная однобортовая система разработки и транспортная с перемещением вскрышных пород на внешние отвалы.

Применение углубочной продольной однобортовой системы разработки позволяет:

- обеспечить производительность карьера по руде;

- создать необходимую длину фронта горных работ;

- снизить потери и разубоживание руды.

Для выполнения горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ на участках Аралтобе и Кесиктобе: 

1. Выполняется селективная разработка почвы, покрывающих и вмещающих вскрышных пород. Снятие почвы осуществляется бульдозером 

Komatsu D275A-5 с перемещением во временный навал, откуда почва отгружается экскаватором Komatsu РС1250-7 в автосамосвалы САТ-773Е и вывозится на склад почвы.

2. Подготовка к выемке руды и скальных вскрышных пород производится с помощью буровзрывного способа с применением скважинных зарядов. Бурение скважин осуществляется буровыми станками Atlas Copco ROC L830. Подготовка к выемке пород добычного уступа, т.е. бурение и взрывание руды и вмещающих руду вскрышных пород производится валовая, с последующей селективной разработкой.

Дробление негабаритных кусков производится с помощью гидромолота 

Экскаватор РС 300-8.

3. Выемочно-погрузочные работы на добычных и вскрышных работах осуществляются экскаваторами Komatsu РС1250-7 с погрузкой в автосамосвалы САТ-773Е. Вспомогательные работы (зачистка кровли, планировка подошвы добычных и вскрышных уступов, планировка автодорог и т.п.) осуществляются с помощью бульдозеров Komatsu D275A-5.

Основные параметры элементов системы разработки соответствуют ранее утвержденному проекту «Промышленной разработки месторождений фосфоритовых руд Кок-Джон (участки Аралтобе, Кесиктобе) и Гиммельфарбское».

Вскрытие месторождения.

Аралтобе.

Вскрытие участка Аралтобе начато с 2013 года и продолжаются по настоящее время. 

Вскрытие горизонтов на юго-востоке выше отм.840,0 м и на северо-западе выше отм. 825,0 м выполняется без проведения вскрывающих выработок. Разработка данных участков производится с существующей земной поверхности.

Минимальная ширина рабочей площадки уступа, м

 - расстояние от рудного пласта со стороны лежа-чего бока до нижней боровки траншеи по дну, м

 - горизонтальная мощность рудного пласта, м

 - ширина площадки необходимой для безопасной 

   работы горно-транспортного оборудования, м

 - заложение откоса добычного уступа, м
-
Вскрытие горизонтов, расположенных ниже отм. 825,0 м и 840,0 м будет выполнено с помощью временных внутренних наклонных съездов, которые в дальнейшем образуют систему групповых наклонных траншей внутреннего заложения, которая располагается на лежачем и висячем бортах карьера.

Вскрытие участка Аралтобе производится по двум схемам:

1. Вскрытие горизонтов 862,5м и 855,0м на северо-западе (геологический блок II-С1) производится без проведения вскрывающих выработок (наклонных съездов). Разработка данных участков производится с земной поверхности.

2. Вскрытие горизонтов 825 м и 810,0 м на юго-востоке (район геологических блоков VI-C1, VII-B) производится с помощью внутренних наклонных съездов со стороны лежачего борта карьера.

Кесиктобе.

Вскрытие поля карьера Кесиктобе принято по комбинированной схеме. Нагорные горизонты выше отм. 712,5 м (712,5 м; 720 м; 727,5 м) вскрываются заездами по соответствующим горизонталям поверхности. Вскрытие глубинных горизонтов (с отм. 712,5 м и ниже) осуществляется системой внутренних наклонных съездов.

Подготовка вскрытых горизонтов к разработке производится с помощью разрезных траншей, которые создают необходимую длину фронта горных работ и позволяют разместить горно-транспортное оборудование.

Горно-подготовительные работы при вскрытии участка разработки руды (геологический блок II-С1) включают:

1. Проведение разрезной полу траншеи и траншеи на отметке горизонта 815,0, 805 м;

Ширина дна разрезной траншеи горизонта составляет не менее 24 м. 

Углы откосов бортов траншей составляют 75°.

Применение данной системы вскрытия позволит:

- снизить объем горно-капитальных работ;

- упростить организацию работы транспорта;

- повысить безопасность движения;

- снизить дальность транспортирования горной массы. 

Режим работы карьера предусматривается круглогодовым, с вывозкой руды крупности 0-350мм, с частичным предварительным дроблением на мобильном комплексе крупности до 0-80 мм для обеспечения рентгеновской сортировочной установки XSS (производства компании «Steinert»), с целью контроля за качеством фосфоритовых руд по содержанию окиси магния (MgO), с дальнейшей отгрузкой потребителю,  для переработки на «Установке для сухого помола фосфоритной руды с мельницей Loeshe.

Отвальное хозяйство.

Проектом принят открытый способ отработки месторождения с размещением пустых пород во внешние отвалы, которые располагаются на поверхности со стороны лежачего бока рудных залежей в непосредственной близости от карьеров.

Породы вскрыши и гумусовый слой подлежат раздельному размещению в отвалах, высота отвала гумусового слоя не должна превышать 10 м. Скальные разрушенные и мягкие разрыхленные породы необходимо размещать в отдельных отвалах.

Отвалы расположены на юго-западной стороне от карьеров. Отвал скаль¬ных пород прямоугольной формы в плане, высота отвала составляет от 80 до 100 м, в зависимости от отметок поверхности. Данная высота достигается с устройством отвала в пять ярусов. Высота первого яруса от 0 до 20 м, в зави¬симости от отметок поверхности. Площадь первого яруса (по низу) составляет 82,9 га, на первый ярус запроектирована автодорога для автомобилей Komatsu HD 465-7. Проектная отметка первого яруса 685,0м.

Рудник Аралтобе.

Технологическими самосвалами отбитая руда из карьера вывозится на поверхностный склад, где она послойно бульдозером укладывается в одноярусный штабель, тем самым выполняется её шихтовка. Максимальный объем складируемой руды составляет 180 тыс. тн, формирование рудного склада заканчивается к началу лета, ко времени открытия сезона отдыха детей в оздоровительном лагере «Жулдыз». В этот период ведение буро-взрывных работ в карьере не производится. Фосфоритовая руда со склада погрузчиком грузится в автомашины грузоподъемностью 30 т и по технологической автомобильной дороге протяженностью 19 км вывозится на общий для всех месторождений железнодорожный узел отправки продукции потребителям. Почвенно-растительный слой, вскрышные породы самосвалами вывозятся и складируются во внешние бульдозерные отвалы.

Рудник Кесиктобе.

Руда автомобильным транспортом вывозится из карьера на ж.д.узел отгрузки потребителям, а почвенно-растительный слой и вскрышные породы складируются во внешние бульдозерные отвалы.

Прикарьерный усреднительный склад.  Устроен на поверхности на лежачем борту. Склад штабельный отвального типа, условно состоит по длине из трёх участков один в стадии формирования, один в стадии отгрузки и один резервный.

Технология усреднения заключается в последовательной отсыпке тонких наклонных слоёв руды с различным содержанием окиси фосфора и последующей её выемке и отгрузке из штабеля одноковшовым фронтальным погрузчиком, перпендикулярной к отсыпанным слоям. Перемешивание достигается за счёт того, что при черпании ковш погрузчика пересекает разнокачественные слои рудной массы. Отсыпка склада руды относительно заходки погрузчика поперечная.

Разгрузка автосамосвалов CAT 773E производится на поверхности штабеля с последующим перемещением руды бульдозером CATD9R под откос штабеля. Автосамосвал заезжает на поверхность склада по съезду, отсыпанному из скальных вскрышных пород. Уклон съезда составляет 80 %. Отгрузка руды со склада производится погрузчиком CAT-980H на внешний автотранспорт.

Высота штабеля составляет 6. Вместимость склада определена в исходя из опыта разработки аналогичных месторождений и составляет 102190 м3 или 280000 тонн руды.

Механизация отвальных работ и планировка автодорог на отвале и штабелях осуществляется бульдо¬зерами. К местам отвалообразования выполнено обустройство подъездных автодорог с покрытием из щебня и поверхностной обработкой.

По мере отработки запасов на отдельных участках карьеров появится возможность размещения вскрышных пород во внутренних отвалах. Особенно это характерно для месторождения Кесиктобе.
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Общие сведения о системе управления отходами горнодобывающей промышленности 

Система управления отходами является основным информационным звеном в системе управления окружающей средой на предприятии и имеет следующие цели: 

· уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК; 

· систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видов отходов в соответствии с действующими нормативными документами РК. 

Согласно статье 319 Экологического кодекса РК, под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления. 

К операциям по управлению отходами относятся: 

1) накопление отходов на месте их образования; 

2) сбор отходов; 

3) транспортировка отходов; 

4) восстановление отходов; 

5) удаление отходов; 

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5); 

7) проведение 
наблюдений 
за 
операциями 
по 
сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов; 

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов. 

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домовых хозяйств, обязаны при осуществлении соответствующей деятельности соблюдать национальные стандарты в области управления отходами, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Нарушение требований, предусмотренных такими национальными стандартами, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан. 

На карьерах ТОО «Еврохим-Удобрения» отходами горнодобывающей промышленности являются вскрышные породы. 
Согласно п. 1 ст. 358. ЭК РК управление отходами горнодобывающей промышленности осуществляется в соответствии с принципом иерархии. 

Согласно статье 329 ЭК РК Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан: 

1) предотвращение образования отходов; 

2) подготовка отходов к повторному использованию; 

3) переработка отходов; 

4) утилизация отходов; 5) удаление отходов. 

При осуществлении операций, предусмотренных подпунктами 2) - 5) части первой настоящего пункта, владельцы отходов вправе при необходимости выполнять вспомогательные операции по сортировке, обработке и накоплению. 

2. Под предотвращением образования отходов понимаются меры, предпринимаемые до того, как вещество, материал или продукция становятся отходами, и направленные на: 

1) сокращение количества образуемых отходов (в том числе путем повторного использования продукции или увеличения срока ее службы); 

2) снижение уровня негативного воздействия образовавшихся отходов на окружающую среду и здоровье людей; 

3) уменьшение содержания вредных веществ в материалах или продукции. 

Под повторным использованием в подпункте 1) части первой настоящего пункта понимается любая операция, при которой еще не ставшие отходами продукция или ее компоненты используются повторно по тому же назначению, для которого такая продукция или ее компоненты были созданы. 

3. При невозможности осуществления мер, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, отходы подлежат восстановлению. 

4. Отходы, которые не могут быть подвергнуты восстановлению, подлежат удалению безопасными методами, которые должны соответствовать требованиям статьи 327 настоящего Кодекса. 

5. При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны. 

Оценка текущего состояния управления отходами. 

Управление отходами и безопасное обращение с ними являются одним из основных пунктов экологического планирования и управления в ТОО «Еврохим-Удобрения». В целях предотвращения загрязнения компонентов природной среды накопление и удаление отходов должно производиться в строгом соответствии с действующими в Республике Казахстан нормативно-правовыми актами, требованиями международных стандартов, а также внутренними стандартами предприятия. 

Управление отходами предполагает разработку организационной системы отслеживания образования отходов, контроль за их сбором, хранением и утилизацией. 

Программа управления отходами разрабатывается во исполнение требований законодательства Республики Казахстан для природопользователей с целью утверждения предельных норм на образование и размещение отходов. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 238 в случае использования земельных участков для накопления, хранения, захоронения промышленных отходов предусмотрено отвечать следующим требованиям: 
1) соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения промышленных отходов; 

Ответ: Решения по размещению отвалов вскрышных пород соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения промышленных отходов. По состоянию на май 2024 г. частично сформированы только отвалы участка Аралтобе и блока Баладегерес. Отвалы по остальным проектным участкам не формировались.

2) иметь слабофильтрующие грунты при стоянии грунтовых вод не выше двух метров от дна емкости с уклоном на местности 1,5 процента в сторону водоема, сельскохозяйственных угодий, лесов, промышленных предприятий; 

Ответ: Согласно геологическим отчетам четвертичные отложения широко распространены на участках, покрывая фосфориты и вмещающие их породы. Как правило, это суглинки с обломками коренных пород, элювиальные, делювиальные. Мощность их достигает 50 м. Таким образом вскрышные породы размещаются на естественном гидроизолирующем слабофильтующем слое. 

3) размещаться с подветренной стороны относительно населенного пункта и ниже по направлению потока подземных вод; 

Ответ: Все отвалы рассматриваемых участков размещены на значительном удалении от населенных пунктов (десятки километров), а также по направлению потока подземных вод. 

4) размещаться на местности, не затапливаемой паводковыми и ливневыми водами; 

Ответ: Отвалы вскрышных пород спроектированы с учетом рельефа местности и топографической съемки и не размещаются  на местности, не затапливаемой паводковыми и ливневыми водами.

5) иметь инженерную противофильтрационную защиту, ограждение и озеленение по периметру, подъездные пути с твердым покрытием; 

Ответ: Противофильтрационную защиту отвалов обеспечивает слой четвертичных отложений, широко распространенный на участках. Данный слой представлен глинами и суглинками, обеспечивающими гидроизоляцию. Ограждение отвалов и их озеленение предусмотрены соответствующими Планами ликвидации, после завершения эксплуатации. Подъездные дороги имеют твердое покрытие.  

6) поверхностный и подземный стоки с земельного участка не должны поступать в водные объекты.

Ответ: Поверхностный и подземный стоки с земельного участка не поступают в водные объекты
На карьерах ТОО «Еврохим-Удобрения» отходами горнодобывающей промышленности являются вскрышные породы.  

Вскрышные породы.  
Согласно «Классификатору отходов», утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314 (Далее – «Классификатор отходов») вскрышные породы классифицируются как «Отходы от разработки металлоносных полезных ископаемых» с кодом 01 01 01 и не относятся к опасным отходам. 

Образуются в процессе основной производственной деятельности при добыче фосфоритовых руд. 

Объемы образования вскрышной породы приняты согласно календарному плану добычи руды. В таблицах ниже приведены ежегодные объемы образования вскрышных пород. 
Участок Аралтобе 

	№ п/п
	Год разработки
	Вскрышной грунт, тыс.м3/год
	Плотность вскрышного грунта
	Вскрышной грунт, т/год
	Используемый объем, т/год
	Объем  образования, тн/год

	1
	2024
	4 000
	2,74
	10 960 000
	100 000
	10 860 000

	2
	2025
	4 000
	2,74
	10 960 000
	100 000
	10 860 000

	3
	2026
	3 996
	2,74
	10 949 040 
	100 000
	10 849 040 

	4
	2027
	3 796
	2,74
	10 401 040
	100 000
	10 301 040


Участок Кесиктобе

	№ п/п
	Год разработки
	Вскрышной грунт, тыс.м3/год
	Плотность вскрышного грунта
	Вскрышной грунт, т/год
	Используемый объем, т/год
	Объем  образования, тн/год

	1
	2024
	2 793,4
	2,74
	7 653 916
	100 000
	7 553 916

	2
	2025
	2 150
	2,74
	5 891 000
	100 000
	5 791 000

	3
	2026
	2 150
	2,74
	5 891 000
	100 000
	5 791 000

	4
	2027
	2 150
	2,74
	5 891 000
	100 000
	5 791 000


Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года. 

Порядок управления отходами производства на предприятии охватывает весь процесс образования отходов до использования, утилизации, уничтожения или передачи сторонним организациям, а также процедуру составления статистической отчетности, которая является обязательным приложением к отчету по производственному экологическому контролю. 

На карьерах ТОО «Еврохим-Удобрения» отходами горнодобывающей промышленности являются вскрышные породы.  
Способы и места временного хранения определяются с таким условием, чтобы обустройство участков складирования обеспечивало защиту окружающей среды от загрязнения. Объемы и сроки временного хранения отходов на территории подразделения не нарушают норм установленных действующим законодательством.  

Для рационального управления отходами необходим строгий учет и контроль над всеми видами отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия. 

ТОО «Еврохим-Удобрения» выполняет производственный экологический контроль, основной задачей которого является оценка экологической политики предприятия, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду. 

Предприятие принимает все необходимые меры для обеспечения безопасной выгрузки, погрузки отходов, исключающей возможность их потерь. 
В таблице ниже представлены качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года.
Анализ текущего состояния управления отходами

	№ п/п
	Наименование отхода
	Образование, т
	Увеличение

	
	
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	1
	Вскрыша
	21802200
	20898000
	18706000
	-


Анализ управления отходами в динамике за последние три года. 

Управление отходами и безопасное обращение с ними являются одним из основных пунктов стратегического экологического планирования и управления. Обращение с отходами должно производиться в строгом соответствии с международными стандартами и действующими нормативами Республики Казахстан. 

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды должна проводиться политика управления отходами, проводимая предприятием. 

Она минимализирует риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Составной частью этой политики, кроме расчета и соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), является система управления отходами, контролирующая безопасное размещение различных типов отходов. 

Система управления отходами начинается на стадии разработки и согласования проектной документации для промышленного или иного объекта. 

На стадии проектирования определяются виды отходов, образование которых возможно при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта, их количество, способ утилизации и захоронения отходов.  

Для рационального управления отходами необходим строгий учет и контроль над всеми видами отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия. 

Управление отходами – это деятельность по планированию, реализации, мониторингу и анализу мероприятий по обращению с отходами производства и потребления. 
Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов. 

В числе важнейших проблем, которые приходится решать каждому промышленному предприятию - организация системы экологически безопасного обращения с отходами производства и потребления. 

Правильная организация хранения, удаления отходов максимально предотвращает загрязнение окружающей среды. Это предполагает исключение, изменение или сокращение видов работ, приводящих к загрязнению отходами почвы, атмосферы или водной среды.  

Планирование операций по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, регенерации создают возможность минимизации воздействия на компоненты окружающей среды. 

Основной объем образования отходов на предприятии приходится на вскрышные породы. 
Приоритетными видами отходов, которые образуются на предприятии и к которым можно рассматривать варианты разработки мероприятий по сокращению их образования, является вскрыша, за счет использования (отходов) для собственных нужд для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений, обваловки карьерных выемок (планировка территории и замена грунта), с соблюдением уклона.

Остальная часть вскрыши подвергается удалению отходов: захоронение. Согласно ст. 325 ЭК РК, удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию). Захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия. 

Цель, задачи и целевые показатели. 
Цель программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения. 

Основной целью Программы является разработка, и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также увеличение их использования в качестве вторичных материальных ресурсов в различных сферах хозяйственной деятельности. 

Улучшение санитарного и экологического состояния территорий образования и размещения отходов производства. 

Сокращение экономических издержек при обращении с отходами. Внедрение малоотходных технологий, технологий переработки накопленных и образующихся отходов на предприятии, для достижения экологического и экономического эффектов. 

Целями программы управления отходами горнодобывающей промышленности являются: 

1) предотвращение или снижение образования отходов и их опасности; 

2) стимулирование восстановления отходов горнодобывающей промышленности путем переработки, повторного использования в тех случаях, когда это соответствует экологическим требованиям; 

3) обеспечение безопасного в краткосрочной и долгосрочной перспективах удаления отходов, в частности путем выбора соответствующего варианта проектирования, который: 

· предполагает минимальный уровень или отсутствие необходимости мониторинга, контроля закрытого объекта складирования отходов и управления им; 

· направлен на предотвращение или снижение долгосрочных негативных последствий от захоронения отходов; 

· обеспечивает долгосрочную геотехническую стабильность дамб и отвалов, выступающих над земной поверхностью. 

Задачи программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение объемов образуемых отходов, с учетом: 

•соблюдения действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических норм и правил при обращении с отходами; 

•обеспечение условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье человека; 

•минимизации отрицательного воздействия полигонов и мест накопления отходов на окружающую среду. 

В соответствии с Экологическим Кодексом РК и нормативными правовыми актами, принятыми в Республике Казахстан, все отходы производства и потребления должны собираться, храниться, транспортироваться, обезвреживаться и подвергаться захоронению с учетом их воздействия на окружающую среду. 

Показатели Программы – количественные и (или) качественные значения, определяющие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. 

Показатели установлены самостоятельно с учетом всех производственных факторов, экологической эффективности и экономической целесообразности. Показатели являются контролируемыми и проверяемыми, определяются по этапам реализации Программы. 

Для формирования средних показателей предприятию рекомендуется ежегодно проводить инвентаризация отходов производства и потребления, учет образовавшихся, использованных, переданных другим организациям по договору отходов, расчеты объемов образования отходов. 

Вскрышные породы.  
Образуются в процессе основной производственной деятельности при добыче фосфоритовых руд. 

Вскрышные породы складируются предприятием во внешние отвалы (вне контура карьера). Хранение вскрышных пород предусмотрено до конца отработки карьера. Учет вскрышных пород ведется геолого-маркшейдерской службой предприятия.  

Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры. 
Пути достижения цели и решения стоящих задач, а также система мер, которая в полном объеме и в сроки обеспечит достижение установленных целевых показателей, могут включать организационные, научно-технические, технологические, а также экономические меры, направленные на совершенствование системы управления отходами. 

Система управления отходами начинается на стадии разработки и согласования проектной документации для промышленного или иного объекта. 

На стадии проектирования определяются виды отходов, образование которых возможно при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта, их количество, способ утилизации и захоронения отходов.  

Для рационального управления отходами необходим строгий учет и контроль над всеми видами отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия. 

Управление отходами – это деятельность по планированию, реализации, мониторингу и анализу мероприятий по обращению с отходами производства. 

Стабилизация и улучшение состояния окружающей среды обеспечивается соблюдением поэтапно снижаемых уровней негативного воздействия на окружающую среду, которое оказывают предприятия. 

Лимиты накопления отходов. 

В данном разделе Программы на предприятиях операторами объектов I и II категорий обосновываются лимиты накопления отходов в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 320 ЭК РК, под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 ст. 320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления. 

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I категории, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления. 

Места накопления отходов предназначены для: 

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. 

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев. 

4) временного 
складирования 
отходов 
горнодобывающих 
и 

горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химикометаллургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление. 

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разрешении. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). 

Лимиты накопления и лимиты захоронения отходов устанавливаются в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации. 

Определение объема образования отходов осуществляется на основании норм, содержащихся в утвержденных оператором объекта I и II категории технологических регламентах производственных процессов, сведений о расходе сырья, справочных документов, материально-сырьевого баланса и в соответствии с инструктивнометодическими документами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (при их наличии). 

При определении лимитов накопления отходов учитываются условия, обеспечивающие предотвращение вторичного загрязнения компонентов окружающей среды, периодичность передачи отходов для обработки, восстановления или удаления, а также предлагаемые меры по сокращению образования отходов, увеличению доли их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации. 

Лимиты накопления отходов приведены в таблице 7.1 по форме согласно приложению 1 к Приказу министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 г. № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».  

Лимиты накопления отходов пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие. 

Таблица 7.1. 

Лимиты накопления отходов на 2024-2027гг. 

	 Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	2024 г.

	Всего
	0
	18613916

	в том числе отходов производства
	0
	18613916

	отходов потребления
	0
	0

	Опасные отходы

	0
	0
	0

	Не опасные отходы

	Вскрыша
	0
	18613916

	Зеркальные

	0
	0
	0

	2025 г.

	Всего
	0
	16851000

	в том числе отходов производства
	0
	16851000

	отходов потребления
	0
	0

	Опасные отходы

	0
	0
	0

	Не опасные отходы

	Вскрыша
	0
	16851000

	Зеркальные

	0
	0
	0

	2026 г.

	Всего
	0
	16840040

	в том числе отходов производства
	0
	16840040

	отходов потребления
	0
	0

	Опасные отходы

	0
	0
	0

	Не опасные отходы

	Вскрыша
	0
	16840040

	Зеркальные

	0
	0
	0

	2027 г.

	Всего
	0
	17040000

	в том числе отходов производства
	0
	17040000

	отходов потребления
	0
	0

	Опасные отходы

	0
	0
	0

	Не опасные отходы

	Вскрыша
	0
	17040000



	Зеркальные

	0
	0
	0


Согласно п. 3, ст. 320 ЭК РК, накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). 

Согласно п. 4, ст. 320 ЭК РК, запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 ст.320, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий). 

Лимиты захоронения отходов. 

В данном разделе Программы на предприятиях операторами объектов I и II категорий обосновываются лимиты захоронения отходов в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

Лимиты захоронения отходов определяются с учетом вместимости объекта захоронения отходов и складирования отходов горнодобывающей промышленности, соблюдением условия минимизации и предотвращения негативного антропогенного воздействия на атмосферный воздух, подземные воды и почвы, с целью достижения и соблюдения экологических нормативов качества. 

Лимиты захоронения отходов устанавливаются для каждого конкретного полигона отходов, входящего в состав объектов I категории, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для захоронения на соответствующем полигоне. 

Вскрышные породы (01 01 01)
Образуются в процессе основной производственной деятельности при добыче фосфоритных руд. 

Вскрышные породы складируются предприятием во внешние отвалы (вне контура карьера). Хранение вскрышных пород предусмотрено до конца отработки карьера. 

Согласно п.2, ст. 325 ЭК РК, захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия. 

Объемы образования вскрышной породы приняты согласно календарному плану добычи руды. 
Образующиеся вскрышные породы регулярно вывозятся автомобильным транспортом для размещения на организованных породных отвалах, что снижает воздействие на окружающую природную среду. 

Лимиты захоронения отходов приведены в таблице 7.2. по форме согласно приложению 1 к Приказу министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 г. № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».  

Лимиты захоронения отходов пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие. 

Таблица 7.2 Лимиты захоронения отходов на 2024-2027гг. 
	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2024 г.

	Всего
	0
	18613916
	18413916
	200000
	-

	в том числе отходов производства
	0
	18613916
	18413916
	200000
	-

	отходов потребления
	0
	0
	0
	0
	0

	Опасные отходы

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Не опасные отходы

	Вскрыша
	0
	18613916
	18413916
	200000
	-

	Зеркальные

	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2025 г.

	Всего
	0
	16851000
	16651000
	200000
	0

	в том числе отходов производства
	0
	16851000
	16651000
	200000
	0

	отходов потребления
	0
	0
	0
	0
	0

	Опасные отходы

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Неопасные отходы

	Вскрыша
	0
	16851000
	16651000
	200000
	0

	Зеркальные отходы

	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2026 г.

	Всего
	0
	16840040
	16640040
	200000
	0

	в том числе отходов производства
	0
	16840040
	16640040
	200000
	0

	отходов потребления
	0
	0
	0
	0
	0

	Опасные отходы

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Не опасные отходы

	Вскрыша
	0
	16840040
	16640040
	200000
	0

	Зеркальные

	-
	0
	0
	0
	0
	0

	2027 г.

	Всего
	0
	17040000


	16840000
	200000
	0



	в том числе отходов производства
	0
	17040000


	16840000
	200000
	0



	отходов потребления
	0
	0
	0
	0
	0

	Опасные отходы

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Неопасные отходы

	Вскрыша
	0
	17040000


	16840000
	200000
	0



	Зеркальные отходы

	-
	0
	0
	0
	0
	0


План мероприятий по реализации программы. 
«План мероприятий по реализации Программы» является составной частью Программы и содержит совокупность действий/мероприятий, направленных на полное достижение цели и задач Программы, с указанием показателей результатов по мероприятиям (ожидаемые мероприятия), с определением сроков, исполнителей, формы завершения, необходимых затрат на реализацию программы и источников финансирования. 

Развитие и внедрение экологически ориентированных механизмов управления отходами производства и потребления обеспечивает снижение негативной антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды. 

План мероприятий по реализации Программы разработан согласно Правилам разработки программы управления отходами, утвержденных Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318. 

План мероприятий по реализации программы управления отходами на период 2024-2027гг. 
	 № п/п
	Мероприятия
	Показатель (качественный/ количественный), тонн в год
	Форма завершения
	Ответственные за исполнение
	Срок исполнения
	Предполагаемые расходы
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Соблюдение требований по размещению вскрыши
	100%:

2024 г. - 
18413916 тонн

2025 г. - 
16651000 тонн

2026 г. - 
16640040 тонн

2027 г. – 16840000 тонн
	Размещение на отвале
	Ответственный исполнитель, назначенный ТОО «ЕвроХим-Удобрения»
	2024-2027 гг.
	в соответствии с условиями договоров
	ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

	2
	Уменьшение объема складирования вскрыши за счет использования (отходов) для собственных нужд
на строительство и ремонт карьерных дорог
	Снижение объемов размещения вскрышных пород на 2024-2027 г.г.-200 000 тонн в год.


	Уменьшение объема складирования вскрыши на отвале
	Ответственный исполнитель, назначенный ТОО «ЕвроХим-Удобрения»
	2024-2027 гг.
	в соответствии с условиями договоров
	ТОО «ЕвроХим-Удобрения»
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