14
12

ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ “АНТАЛ”

A15A0F7, РК, г .Алматы, бульвар Бухар Жырау 33, БЦ «Женис», оф.50

тел: (727) 376 33 42, 376 36 52, эл. почта: office@antal.kz
УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

ТОО «ЕвроХим-Удобрения» 

_______________ Каримов Б. А. 

« ______ » _____________ 2024 г
ПРОГРАММА

производственного экологического контроля 

для ТОО "ЕвроХим-Удобрения" на 2024-2027 г.г.
Ген.  директор ТОО «АНТАЛ»

   

П.А. Цеховой

Исп. директор ТОО «АНТАЛ»



М.Б. Аманкулов

Алматы, 2024 г.

СПИСОК    ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

	Экологическая часть: 


	Ведущий инженер-эколог

		Ю.А. Киселева


	Ведущий инженер-эколог

		М.Р. Ахметова


	Инженер-эколог

		А. Ф. Хаматова


	Нормоконтроль:
		
	Ведущий специалист
		И.В. Храбрых


	
	


СОДЕРЖАНИЕ

	
	Введение
	4

	1
	Общие сведения о предприятии 
	6

	1.1
	Реквизиты
	6

	2
	Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга
	16

	2.1
	Операционный мониторинг
	16

	2.2
	Информация по отходам производства и потребления
	17

	2.3
	Мониторинг эмиссий в окружающую среду
	18

	2.3.1
	Мониторинг эмиссий в атмосферный воздух
	18

	2.3.2
	Мониторинг эмиссий в водный объект
	19

	2.4
	Мониторинг воздействия
	20

	2.4.1
	Мониторинг состояния атмосферного воздуха
	20

	2.4.2
	Мониторинг уровня загрязнения почв
	20

	2.4.3.
	Радиационный мониторинг
	21

	2.4.4
	Растительный и животный мир
	21

	2.5
	Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частота осуществления измерений
	22

	2.6
	Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах производственного мониторинга
	22

	3
	Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных
	23

	4
	План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства РК, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение
	24

	5
	Механизмы обеспечение качества инструментальных измерений
	26

	6
	Протокол действий в нештатных ситуациях 
	27

	7
	Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля
	29

	8
	Информация о планах природоохранных мероприятий и/или программе повышения экологической эффективности
	30

	9
	Нормативные документы и литература
	31


ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа производственного экологического контроля для       ТОО «ЕвроХим-Удобрения» выполнена в соответствии с Экологическим Кодексом, согласно действующих нормативных документов.
Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности (статья 183 ЭК).

Программа производственного экологического контроля разработана для ТОО «ЕвроХим-Удобрения» сроком на 2024-2027 гг., а именно:
- для действующих площадок, ОПП, Аралтобе и Кесиктобе в соответствии с предельными значениями, указанными в действующем разрешении на эмиссии;
- К проектируемому пруду-испарителю на период строительства и эксплуатации – в соответствии с предельными значениями, указанными в действующем разрешении на эмиссии;
- К проектируемому складу ГСМ – в соответствии с предельными значениями согласно рабочему проекту «Строительство объектов склада ГСМ с энергетическим комплексом в Сарысуском районе, Жамбылской области».
Основанием для составления программы служат следующие документы:

1.
Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI;

2.
Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.
В соответствие с главой 13, статьи 182 Экологического кодекса Республики Казахстан:

1. Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

2. Целями производственного экологического контроля являются:

1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.
Работы по производственному мониторингу будут выполняться в соответствии с действующими в области охраны окружающей среды нормативными документами РК с учетом современных разработок в мировой практике проведения аналогичных работ.
Для выполнения мониторинговых работ будут привлекаться организации и аккредитованные лаборатории, имеющие государственную лицензию на природоохранное проектирование и нормирование, а также прошедшие аккредитацию, оснащенные современным оборудованием, методиками измерений, также с большим опытом выполнения подобных работ.
1. ОБЩИЕ   СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 
1.1 Реквизиты
	Наименование производственного объекта:
	ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

	Юридический адрес предприятия:
	080700, Республика Казахстан, Жамбылская область, Сарысуский район, г. Жанатас, ул. Аспандиярова №5


	Месторасположение объекта:
	РК, Жамбылская область, Сарысуский район, месторождения Кок-Джон и Гиммельфарбское

	Реквизиты предприятия:
	БИН 080740015611
ИИК KZ849491100003649857
АО «ALTYN BANK»

БИКATYNKZKA

	Руководитель предприятия
	Каримов Болат Актанович

	Телефон:
	+ 7 (726) 346-49-00

	Основная деятельность предприятия (ОКЭД):
	8910 - добыча минерального сырья для химической промышленности и производства удобрений


Количество промплощадок, взаиморасположение объекта и граничащих с ним характерных объектов:
Месторождение Кок-Джон и Гиммельфарбское ТОО «ЕвроХим-Удобрения» расположено в северо-западной части фосфоритоносного бассейна хребта Малый Каратау, в 15 км к юго-западу от города Жанатас.

Месторождение протягивается с северо-запада на юго-восток почти на 41 км и условно делится на четыре участка: Кис-Тас, Кесиктобе, Аткум и Аралтобе. Протяженность каждого участка составляет соответственно: 11,2; 12,5; 7,8; 9,5 км. 

В административном отношении месторождение находится на территории Сарысуского района Джамбульской области Республики Казахстан, в 10 км к юго- западу от города Жанатас и связано с последним железной дорогой и асфальтовым шоссе Жанатас - рудник Кок-Джон.
Ближайшие населенные пункты расположены на расстоянии:

- от участка Аралтобе - село Актогай в 5,34 км;

- от участка Кесиктобе – город Жанатас в 13,02 км;

- от площадки ОПП – Село Туркистан в 9,05 км.
Географические координаты центра месторождения:

 43°32' - северной широты;

 69°33'- восточной долготы.

В морфологическом отношении поверхность месторождения занимает площадь между двумя слабо-скальными грядами хребта Большой Актау. Юго-Западная гряда представляет собой северо-восточный борт Болыпекаройской долины и заключает в себе фосфоритовое месторождение Кок-Джон.

Абсолютные отметки поверхности месторождения колеблются от 670 до 765 м с понижением рельефа в северо-западном направлении. Рельеф местности характеризуется пологими саями, сайками и усложняется к северо-западу, где на площади примыкания месторождения к участку Кистас нередки крутые, скалистые выступы доломитов и известняков.

Водоисточников непосредственно на месторождении нет. 

Ближайшие водные объекты расположены на расстоянии:

- от участка Аралтобе - в западном направлении от участка строительства пруда-испарителя расположен - правый приток р. Беркуты, расстояние до которого составляет 0,19 км. Получено согласование рабочего проекта «Строительство пруда-испарителя, расположенного по адресу: Республика» с Шу-Таласской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов Казахстан, Сарысуский район, Жамбылской области» за № KZ20VRC00015612 от 23.01.2023 г. (Согласование представлено в приложении).

- от участка Аралтобе – в восточном направлении в 0,62 км расположена река Актогай;

- от участка Кесиктобе – в юго-западном направлении в 1,36 км расположена река Ушбас;

- от площадки ОПП – в юго-западном направлении в 1,46 км расположена река Ушбас. 

Речка Ушбас маловодна в большую часть года (расход воды 0,2-3,0 м3/сек) местами пересыхает, питание происходит за счет родников и лишь в период весеннего снеготаяния и сильных дождей становится иногда бурной, непроходимой вброд. 

Получено согласование с РГУ «Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» представленное в приложении.

Месторождение Кок-Джон связано с г. Жанатас и рудником одноимённого названия грунтовыми дорогами, плохой проходимости во время дождей и снеготаяния. Из г. Жанатас в города Каратау и Тараз проходит асфальтированное шоссе. Рудник и г. Жанатас связаны железной дорогой нормальной колеи с городами Каратау и Тараз, имеющей выход ко всем городам Казахстана, Средней Азии и Российской Федерации.

Нормы рабочего времени в целом по предприятию

	№п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Число рабочих дней в году
	сутки
	365

	2
	Число рабочих дней в неделе
	сутки
	7

	3
	Число смен в стуки
	сутки
	2

	4
	Продолжительность смены
	час
	12

	5
	Рабочая неделя
	сутки
	7

	6
	Режим работы
	повседневный
	


Рельеф местности слабо холмистого характера с перепадом высот менее 50 м на 1 км и имеет абсолютные отметки от 342,2 до 367,4 м по Балтийской системе высот. Естественный уклон поверхности с востока на запад 0,001-0,006.

Район расположения предприятия характеризуется сейсмичностью 6 баллов и относится к 1 климатическому району 1В подрайону (СНиП РК 2.04-01-2001).

Ситуационная схема расположения участков ТОО «Еврохим-Удобрения»
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Ситуационная схема расположения площадок ТОО «Еврохим-Удобрения» с указанием ближайших жилых и водных объектов
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Ситуационная схема расположения участка Аралтобе и проектируемого пруда-испарителя с указанием ближайших жилых и водных объектов
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Ситуационная схема расположения участка Кесиктобе и площадки ОПП и проектируемого склада ГСМ с указанием ближайших жилых и водных объектов
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Ситуационная карта-схема расположения проектируемого склада ГСМ с указанием расстояния до ближайшей жилой зоны и водных объектов
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Сводная таблица утвержденных фосфоритовых руд участка Аралтобе месторождения Кок-Джон

	Всего балансовых запасов
	В т.ч. в контуре карьера

	Участок Аралтобе
	В
	С1
	С2
	В
	С1
	С2

	Общие запасы руды, тыс. т
	2792
	24775
	9362
	2792
	13762
	-

	Содержание Р2О5, %
	28,36
	27,88
	27,98
	28,37
	28,37
	-

	Запасы Р2О5, тыс. т
	792
	6908
	2620
	792
	3905
	-

	В т.ч. богатые руды

	Общие запасы руды, тыс. т
	1120
	2060
	-
	1120
	2060
	-

	Содержание Р2О5, %
	31,96
	31,50
	-
	31,96
	31,50
	-

	Запасы Р2О5, тыс. т
	358
	649
	-
	358
	649
	-


Сводная таблица утвержденных фосфоритовых руд участка Кесиктобе месторождения Кок-Джон

	Категория
	Запасы фосфоритовых руд, тыс.тн
	Содержание Р2О5, %

	
	Общие запасы всех руд
	

	А
	3779
	28,66

	В
	10984
	27,18

	С1
	34003
	28,3

	А+В+С1
	48766
	

	С2
	28222
	28,09
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Период строительства пруда испарителя

В целях обеспечения эффективного ввода в эксплуатацию пруда-испарителя и объектов сопутствующей инфраструктуры, предполагается строительство в два пусковых комплекса:

В первый пусковой комплекс включены – водовод, очистные сооружения, участок наполнения поливочных машин, ДЭС, первая карта пруда-испарителя и ее ограждение, автодорога.

Во второй пусковой комплекс включены – вторая карта пруда-испарителя и ее ограждение.

В связи с отсутствием инвестиций в 2023 году, строительство пруда испарителя перенесено на июль 2024г. Продолжительность строительства составит 4 мес.
Предполагаемые сроки начала строительства второго пускового комплекса определены на апрель 2026г. Продолжительность строительства составит 4,5 мес.

Период эксплуатации пруда испарителя

На площадке предусматривается размещение следующих основных зданий и сооружений:

-
пруд-испаритель. Карта №1;

-
пруд-испаритель. Карта №2;

-
установка очистки воды;

-
КНС;

-
резервуары емк. V=35.0м³ (2шт.);

-
узел наполнения;

-
площадка наполнения машин;

-
ДЭС.
Основные показатели генерального плана.

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	1-й пусковой
	2-й пусковой

	1
	Площадь участка в условной границе
	м² (%)
	372 000 (100%)

	2
	Площадь застройки
	м² (%)
	182 415,52 (49%)
	159 321 (42,8%)

	3
	Площадь покрытий 
	м² (%)
	1 474,9 (0,4%)
	1 637 (0,4%)

	4
	Прочие площади 
	м² (%)
	27 150,85 (7,3%)


Период строительства склада ГСМ

Решения, принятые в рамках данного рабочего проекта, направленны на реализацию строительных, технологических и инженерных решений по объектам склада ГСМ с энергетическим комплексом, предназначенного для приема, хранения и отпуска двух сортов топлива (печное и дизельное). 

Планируемая реализация ГСМ:

- Дизельное топливо летнее/зимнее – 3 500 тыс. л/год; 

- Печное топливо – 2 500 тыс. л / год.
Нормативная (расчетная) продолжительность строительства для каждого пускового комплекса приведена в таблице ниже.

Нормативная продолжительность строительства и нормы задела

	Объект, характеристика
	Продолжительность строительства, мес.
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	
	Общая
	в том числе
	
	

	
	
	Подготовительный период
	Монтаж оборудования
	
	1
	2
	3

	1-ый пусковой комплекс
	9
	0,5
	-
	К
	2025

	
	
	
	
	
	30
	70
	100

	2-ой пусковой комплекс
	9
	0,5
	-
	К
	2030

	
	
	
	
	
	30
	70
	100


Фактическая продолжительность строительства будет зависеть от планируемой схемы финансирования проекта, поступления инвестиций и организации строительства.

Период эксплуатации склада ГСМ
На площадке предусматривается размещение следующих основных зданий и сооружений:

Первый пусковой комплекс 

· резервуар вертикальный стальной РВС-600м3 – 1шт, номер по ГП 3.1.1;

· насосная станция, номер по ГП 3.2;

· площадка слива АЦ, номер по ГП 3.3;

· ж/д сливная эстакада, номер по ГП 3.4;

· резервуарный парк хранения нефтепродуктов, номер по ГП 3.5.1;

· заправочный островок для ДТ, номер по ГП 3.5.2;

· аварийная емкость, номер по ГП 3.5.3;

· устройство для налива автоцистерны, номер по ГП 3.6.

Второй пусковой комплекс

· резервуар вертикальный стальной РВС-600м3 – 2шт, номер по ГП 3.1.2 и 3.1.3.

Основные показатели по генеральному плану площадки склада ГСМ с энергетическим комплексом приведены в таблице 2.1. 

Основные показатели генерального плана.

	№
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Площадь участка в условных границах проектирования
	м2
	12 980,0
	100%

	2
	Площадь застройки
	м2
	864,1
	6,7%

	3
	Площадь покрытий
	м2
	4 364,0
	33,6%

	4
	Площадь озеленения
	м2
	322,0
	2,5%

	5
	Прочие площади
	м2
	7 429,9
	57,2%


2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ИНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА

В соответствии со ст. 186 ЭК РК производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности.
В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

В обязательный перечень производственного экологического контроля входит:

-  обязательный перечень определяемых ингредиентов, отслеживаемых в процессе мониторинга;

-  периодичность, продолжительность и чистота проведения измерений;

- сведения об используемых методах проведения производственного мониторинга;

-  точки отбора проб и места проведения измерений;

-  анализ и предоставление данных мониторинга.

Карта-схема точек отбора проб представлена в Приложение 2. 

2.1 Операционный мониторинг

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства.

Операционный мониторинг осуществляется собственными силами предприятия расчетным методом путем ведения журнала учета.

Перечень параметров, отслеживаемых в рамках операционного мониторинга, методы ведения учета, анализа и сообщения данных, периодичность контроля и др. предоставлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Операционный мониторинг

	№
	Технологический процесс
	Методы ведения учета, анализа и сообщения данных
	Периодичность
	Ответственный

	1
	Контроль технического состояния технологического оборудования на площадках
	ведение журнала учета
	Постоянно
	Собственными силами

	2
	Контроль соблюдения правил ТБ на предприятии
	ведение журнала учета
	Постоянно
	Собственными силами

	3
	Контроль движения отходов предприятия
	ведение журнала учета
	Постоянно
	Собственными силами


2.2 Информация по отходам производства и потребления

Согласно программе управления отходами (ПУО) для объектов ТОО «ЕвроХим-Удобрения» на 2024-2027 гг. на участке и в период проведения строительных и эксплуатационных работ образуются следующие виды отходов:

· Отработанные мембранные фильтры;
· Отработанные угольные фильтры;
· Промасленная ветошь;
· Строительные отходы;
· Огарки сварочных электродов;
· ТБО;
· Пищевые отходы;
· Бумага, картон;
· Стеклобой;
· Пласмасса;
· Отработанные люминесцентные лампы;
· Отработанные аккумуляторные батареи;
· Отработанные воздушные фильтра;
· Отработанные промасленные фильтра;
· Отработанные масла;
· Нефтешлам; 

· Жестяные банки из под красок;
· Иловый осадок от канализационных очистных сооружений;
· Отработанные автомобильные шины;
· Медицинские отходы;
· Металлолом;
· Вскрыша. 
Данные о количественных и качественных характеристиках отходов, их составе, нормативах накопления и размещения отражены в ПУО (ПУО) для объектов ТОО «ЕвроХим-Удобрения» на 2024-2027 гг., являющейся основным документом, регулирующим вопросы жизненного цикла, системы обращения с отходами производства и потребления на предприятии.

Согласно статье 329 Экологического Кодекса РК, образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

1) предотвращение образования отходов;

2) подготовка отходов к повторному использованию;

3) переработка отходов;

4) утилизация отходов;

5) удаление отходов.

Информация по отходам производства и потребления представлена в Приложение 1 таблица 2. 

2.3 Мониторинг эмиссий в окружающую среду

Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением. 

Мониторинг эмиссий представляет собой процесс наблюдения за эмиссиями у источника для слежения за количеством и качеством эмиссий и их изменением.

Для проведения данного мониторинга рекомендуется использовать расчетный метод – для источников, расположенных на территории предприятия.

Мониторинг эмиссий в окружающую среду на объектах I категории должен включать в себя использование автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду.

Автоматизированная система мониторинга эмиссий в окружающую среду – автоматизированная система производственного экологического мониторинга, отслеживающая показатели эмиссий в окружающую среду на основных стационарных источниках эмиссий, которая обеспечивает передачу данных в информационную систему мониторинга эмиссий в окружающую среду в режиме реального времени в соответствии с правилами ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

 Функционирование автоматизированной системы мониторинга, осуществляемые ею измерения, их обработка, передача, хранение и использование должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования, об обеспечении единства измерений и об информатизации.

Мониторинг эмиссий в атмосферный воздух программой производственного экологического контроля не предусматривается.

2.3.1 Мониторинг эмиссий в атмосферный воздух

Контроль соблюдения установленных нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется путем определения массы выбросов каждого загрязняющего вещества в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнения полученных результатов с установленными нормативами.

Контроль соблюдения нормативов НДВ проводится для каждого источника выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

Программой производственного экологического контроля предусмотрен перечень источников, подлежащих контролю расчетным методом:
- для действующих площадок Аралтобе 81 ИЗА, в том числе 64 неорганизованных, ОПП 34 ИЗА, в т.ч. 16 неорганизованных, площадка Кесиктобе 46 ИЗА, в т.ч. 36 неорганизованных;
- к пруду-испарителю на период строительства (13 ИЗА, в том числе 8 неорганизованных) и эксплуатации (13 ИЗА организованных);

- к проектируемому складу ГСМ на период строительства (23 ИЗА, в том числе 8 неорганизованных) и эксплуатации (4 ИЗА организованных);

Качественные показатели эмиссий отражены в проекте нормативов эмиссий (НДВ) нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов ТОО «ЕвроХим-Удобрения» на 2024-2027 гг., который является документом, регулирующим качество и количество допустимых эмиссий в атмосферный воздух.
Нормативы эмиссий в соответствии с п. 8 ст. 39 ЭК РК предлагается установить на 2024-2027 годы.
Перечень количественных и качественных показателей эмиссий от источников выбросов, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом, представлен в Приложение 1 таблица 5.
2.3.2 Мониторинг эмиссий в водный объект

Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль в соответствии со ст. 182 «Экологического Кодекса Республики Казахстан».

Производственный экологический контроль проводится операторами объектов на основе программы производственного экологического контроля, разрабатываемой операторами I и II категорий.

В соответствии с «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 г. №63 (п. 40) операторы, для которых установлены нормативы допустимых выбросов, осуществляют производственный экологический контроль соблюдения допустимых выбросов на основе программы, разработанной в объеме необходимом для слежения за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан с учетом своих технических и финансовых возможностей.

Основной целью осуществления контроля использования и охраны вод является оценка процессов формирования состава и свойств воды в водных объектах.
Предприятием планируются проведение мониторинга поверхностных и подземных вод.

Мониторинг поверхностных вод:

Сброс карьерных вод планируется отводить в пруд-испаритель.

Так как ближайшие поверхностные водные объекты (река Беркуты и Актогай) расположены от территории участка Аралтобе на значительно близком расстоянии – 0,19 км и 0,62 км соответственно, будет проводится мониторинг поверхностных вод.

Мониторинг подземных вод:

Мониторинг подземных вод является обязательным мероприятием для всех водопользователей и необходим для регулярного получения подробной информации о состоянии подземных вод, находящихся в ведении водопользователя, – как качественного, так и количественного. 
Мониторинг мест сброса сточных вод

В рамках производственного экологического контроля проводятся наблюдения на соответствие сточных вод утвержденным нормативам. Отбор и анализ проб проводится в следующих точках: до очистки, после очистки.
Перечень количественных и качественных показателей эмиссий на выпуске №1 представлен в Приложение 1 таблица 7.
2.4 Мониторинг воздействия

Проведение мониторинга воздействия включается в программу производственного экологического контроля в тех случаях, когда это необходимо для отслеживания соблюдения требований экологического законодательства РК и нормативов качества окружающей среды либо определено в комплексном экологическом разрешении. 

Мониторинг воздействия является обязательным в следующих случаях:

-
когда деятельность затрагивает чувствительные экосистемы и состояние здоровье населения;

-
на этапе введения в эксплуатацию технологических объектов;

-
после аварийных эмиссий в окружающую среду. 

Производственный мониторинг воздействия осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Отбор проб воды осуществляется в соответствии с требованиями утвержденных и внесенных в реестр ГОСТами и методиками.

Перечень контролируемых параметров качества сточных вод определяется в зависимости от их категории и должен полностью отражать состав сточных вод.

Периодичность отбора проб. Отбор проб на полный анализ контролируемых ингредиентов выполняется для сточных вод 1 раз в квартал для соответствия их технологическому регламенту. 

2.4.1 Мониторинг состояния атмосферного воздуха

Контроль за состоянием атмосферного воздуха ТОО «ЕвроХим-Удобрения» будет проводится 1 раз в квартал на границе СЗЗ по 4-ем контрольным точкам.

План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха представлен в Приложение 1 таблица 8. 

2.4.2 Мониторинг состояния водных ресурсов

Сброс карьерных вод планируется отводить в пруд-испаритель.

Так как ближайшие поверхностные водные объекты (река Беркуты и Актогай) расположены от территории участка Аралтобе на значительно близком расстоянии – 0,19 км и 0,62 км соответственно, будет проводится мониторинг поверхностных вод.

В рамках производственного экологического контроля проводятся наблюдения на соответствие сточных вод утвержденным нормативам. Отбор и анализ проб проводится в следующих точках: до очистки, после очистки.
Перечень количественных и качественных показателей эмиссий на выпуске №1 представлен в Приложение 1 таблица 7.
2.4.3 Радиационный мониторинг

Обобщенная характеристика радиационной обстановки в районе намечаемой деятельности приводится по данным государственного контроля согласно отчету «Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Республики Казахстан за 2024 год», выполненного Филиалом РГП на ПВХ «Казгидромет» (2024 год). 

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак).

Значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,24 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,4-2,1 Бк/м2.

Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,7 Бк/м2

Радиоактивных аномалий на объектах ТОО «Еврохим-Удобрения» не выявлено. 

В связи с вышеперечисленным мероприятия по обеспечению радиационной безопасности проектом не предусматриваются. 
2.4.4 Растительный и животный мир

Воздействие на растительный и животный мир проявляется через воздействие на атмосферный воздух, шумовое воздействие. Выбросы в атмосферу рассеиваются и за границей СЗЗ атмосферный воздух имеет нормальные гигиенические показатели. Шумовое воздействие при взрывных работах проявляется не чаще 2 раза в неделю.

Вырубки зеленых насаждений и уничтожения особей животного мира не предвидится.

Мероприятия по охране животного мира включают в себя: 

1. Не допускаются любые действия, которые могут привести к гибели сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира; 

2. Запрещается кормление и приманка диких животных и их изъятие; 

3. Запрещен любой вид охоты и браконьерство; 

4. Запрещено уничтожение животных, разрушение их гнёзд, нор, жилищ; 

5. Запрещено уничтожение растительности и иные действия, ухудшающие условия среды обитания животных; 

6. Запрещено внедорожное перемещение автотранспорта и спецтехники; 

7. Проводится инструктаж персонала о недопустимости охоты на животный мир, уничтожение пресмыкающихся; 

8. Недопущение проливов нефтепродуктов и других реагентов, а в случае их возникновения оперативная ликвидация; 

9. Запрещается под кроной деревьев складировать материалы и ставить машины, технику; 

10. Обязательное поддержание в чистоте территории промплощадки и прилегающих площадей, отходы потребления и производства хранить в контейнерах с крышками на оборудованных площадках; 

11. Обязательное соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или временное пользование для осуществления производственной деятельности; 

12. Обеспечение соответствия используемой техники экологическим требованиям (по токсичности отработанных газов, по шумовым характеристикам). 

2.5 Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частота осуществления измерений
С целью обеспечения достоверных данных для отчетности по результатам производственного экологического контроля периодичность осуществления производственного мониторинга, и частота осуществления измерений приняты аналогично периодичности предоставления данной отчетности – минимум 1 раз в квартал.

Мониторинг воздействия осуществляется для определения состояния окружающей среды в зонах воздействия. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха представлена в Приложении 1 в таблице 8.

2.6 Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах производственного мониторинга
При осуществлении контроля за соблюдением установленных нормативов НДВ на источниках выбросов с применением расчётного метода будут применяться методики расчета согласно тем, что были использованы при разработке нормативов допустимых выбросов (согласно представленным в приложении к проекту нормативов эмиссий (нормативов допустимых выбросов) к объектам ТОО «Еврохим-Удобрения» теоретическим расчётам выбросов загрязняющих веществ от источников объекта).

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями, представлен по форме согласно приложению 1 Правил в таблице 4.

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом, представлены по форме согласно приложению 1 Правил в таблице 5.

3. МЕТОДЫ И ЧАСТОТА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА, АНАЛИЗА И СООБЩЕНИЯ ДАННЫХ

Предлагаемая программа производственного экологического контроля состояния компонентов окружающей среды в зоне влияния деятельности предприятия позволит целенаправленно получать накапливать и анализировать базу данных о состоянии компонентов природной среды. Она обеспечит полноту и объективность оценки воздействия предприятия на экосферу и, как следствие, повысит социальную и экономическую эффективность принятия решений по минимизации отрицательных воздействий для природы и населения.

Информация, полученная в результате проведения производственного экологического контроля, систематизируется, анализируется и оформляется в виде ежеквартального отчета по производственному экологическому контролю окружающей среды. 

Оператор объекта ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в электронной форме в Национальный банк данных об окружающей среде и природных ресурсах Республики Казахстан в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Отчет по результатам производственного экологического контроля выполняется согласно 
 «Правилам разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» (Приложение 1 к Приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года №250).

Отчет по производственному экологическому контролю состоит из пояснительной записки и формы, предназначенной для сбора административных зданий согласно приложению 2 к «Правилам разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля»
Отчет о выполнении программы производственного экологического контроля представляется ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетные кварталы в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

К периодическим отчетам производственного экологического контроля прилагаются акты или протокола отбора проб, протокола результатов испытаний производственного экологического мониторинга.

4 ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУР УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК, ВКЮЧАЯ ВНУТРЕННИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ
Оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства РК и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Внутренние проверки проводятся работником (работниками), на которого (которых) оператором объекта возложена ответственность за организацию и проведение производственного экологического контроля.

В ходе внутренних проверок контролируется:
· выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
· следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
· выполнение условий экологических и иных разрешений;
· правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
· иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.
Периодичность внутренних проверок и ответственное лицо за проверки на предприятии представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Периодичность внутренних проверок и ответственное лицо за проверки на предприятии

	№ п/п
	Вид внутреннего контроля
	Периодичность проведения контроля
	Ответственное лицо

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля
	постоянно
	Руководитель предприятия и ответственный за ООС на предприятии

	2
	Следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды
	постоянно
	Персонал предприятия и ответственный за ООС на предприятии

	3
	Соблюдение технологических регламентов производств предприятия 
	постоянно
	Руководитель предприятия

	4
	Соблюдение правил ТБ и пожарной безопасности
	постоянно
	Ответственный за ТБ и ООС

	5
	Контроль за проведением производственного мониторинга 
	постоянно
	ответственный за ООС на предприятии

	6
	Выполнение условий экологического разрешения
	ежемесячно
	Руководитель предприятия и ответственный за ООС на предприятии

	7
	Исправление выявленных несоответствий в ходе предыдущей проверок
	ежемесячно
	Руководитель предприятия и ответственный за ООС на предприятии

	8
	Ведение внутреннего учета и экологической отчетности
	ежемесячно
	ответственный за ООС на предприятии
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Работник (работники), осуществляющий (осуществляющие) внутреннюю проверку, обязан (обязаны):
· рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;

· обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;

· составить письменный отчет руководителю, включающий при необходимости, требования о проведении мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки, сроки и порядок их устранения.
5. МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Для осуществления необходимых инструментальных замеров в рамках проведения производственного экологического контроля на предприятии привлекается на договорных началах специализированное предприятие. В состав привлекаемого предприятия должна входить аккредитованная лаборатория.

Лаборатория привлекаемого предприятия должна осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами системы и другими нормативными документами, утвержденными или признанными для применения в Республике Казахстан в установленном порядке.

Технические средства, применяемые для решения задач производственного экологического контроля, должны быть представлены приборами измерений, аттестованными органами Госстандарта.

Качество инструментальных измерений должно быть подтверждено аттестатом аккредитации лабораторий, производящих измерения. При проведении производственного экологического контроля составляется отчет, где результаты проведенных измерений сопровождаются приложением аттестата аккредитации. 

Лаборатории, которые осуществляют инструментальные замеры, отбор проб, химические анализы должны осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами системы и другими нормативными документами, утвержденными или признанными для применения в Республике Казахстан в установленном порядке.

Лаборатории должны быть обеспечены нормативной документацией регламентирующей требования к объектам контроля, методикам выполнения измерений в соответствии с заявленной областью деятельности. Также лаборатории должны располагать достаточным количеством штатных сотрудников, имеющих соответственное образование, квалификацию, опыт и навыки для проведения испытаний в заявленной области деятельности. 

Лаборатории должны быть оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным оборудованием, стандартными образцами, расходными материалами в соответствии с нормативными документами на применяемые методы испытаний согласно заявленной области деятельности. Порядок и условия содержания средств измерения и испытательного оборудования должен соответствуют требованиям документации на них, требованиям нормативных документов Государственной системы обеспечения единства средств измерений Республики Казахстан.
6. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

При строительстве и эксплуатации объектов ТОО «ЕвроХим-Удобрения» предусмотрены мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций. 

Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на участках работ предприятием будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.
К внештатным ситуациям относятся действия, которые оказывают влияние на ход производственных процессов и создают аварийную обстановку на предприятии: землетрясение, наводнение, ливневые дожди, сход лавин с гор, вследствие чего могут быть разрушены (выведены из рабочего состояния) объекты производства.

Первоочередные меры по ликвидации аварийной обстановки на предприятии отражены в протоколе действий в период внештатных ситуаций.

В этом случае предприятием составляется План ликвидации возможных аварий, в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.
В процессе ликвидации аварии мониторинговые наблюдения должны проводиться с момента начала аварии, и продолжать их до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены все работы по реабилитации природных комплексов. Продолжительность и место проведения мониторинговых исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями аварийной ситуации.
Мониторинговые наблюдения во время аварии будут включать в себя наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, почвенного покрова. Отбор проб компонентов окружающей среды производится по общепринятым методикам. Одновременно проводятся визуальные наблюдения за распространением возможных разливов углеводородов. 

Детальный план мониторинга будет разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии, в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации. После устранения аварии на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.
Основные действия в период внештатных ситуаций

1. Должностные лица, участвующие в спасении людей и ликвидации аварий, после оповещения об аварии или реальной угрозе ее, немедленно приступают к исполнению своих обязанностей и ставят в известность об этом ответственного руководителя работ по ликвидации аварий, технического директора или другое должностное лицо, его заменившее.

2. Вмешиваться в действия руководителя работ по ликвидации аварии КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3. При неправильном действии руководителя работ по ликвидации аварии отстранить его от работ имеет право только заместитель директора предприятия, который берет на себя руководство по спасению людей и ликвидации аварии.

4. Все должностные лица несут ответственность за своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных планом ликвидации аварий.

5. Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии немедленно сообщает о случившейся аварии вышестоящему руководителю – директору предприятию, который в свою очередь передает сообщение контролирующим органам.

Согласно статьи 211. ЭК-РК, экологические требования по охране атмосферного воздуха при авариях:
1. При ухудшении качества атмосферного воздуха, которое вызвано аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и при котором создается угроза жизни и (или) здоровью людей, принимаются экстренные меры по защите населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите.

2. При возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.
За период, предшествующий нормируемому, на предприятии аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не зарегистрированы. В случае возникновения аварийных выбросов служба охраны окружающей среды обязана внести соответствующие сведения в типовую таблицу и представить отчет в соответствии с установленными требованиями.

Аварийные выбросы.

В период проведения работ и функционирования из крупных аварийных ситуаций наиболее вероятными являются аварии, связанные с пожаром и землетрясениями, а также более мелкие технологические аварии, связанные с разливом дизельного топлива.

Учитывая кратковременный характер аварии в связи с оперативным реагированием служб предприятия и ликвидацией ее в кратчайшие сроки, такая аварийная ситуация не приведет к значительному загрязнению атмосферного воздуха и не потребует специальных мер по защите населения.

Для аварийных выбросов нормативы ПДВ не устанавливаются.

Для исключения аварийных ситуаций на всех объектах в рассматриваемые периоды работ будет проводиться ежедневный контроль состояния оборудования.

Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противоаварийных норм и правил, в том числе:

- обеспечение беспрепятственного доступа представителей аварийных служб к любому участку производства;

- обеспечение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил при выполнении работ;

- строгое выполнение принятых в отрасли правил техники безопасности;

- регулярные технические осмотры техники и оборудования, замена неисправного оборудования.

При соблюдении правил техники безопасности и правил технической эксплуатации на всех участках работ при регулярных проверках оборудования аварийные ситуации сводятся к минимуму или исключаются полностью.

Технические решения по обеспечению безопасности 

1) Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ 

Доставку взрывчатых материалов (далее ВМ) для предупреждения разрывов упаковки осуществлять в специальных автомобилях, оборудованных для этих целей и отвечающих требованиям безопасности: 

· разместить СИ в передней части транспортного средства в плотно закрывающихся ящиках с внутренними мягкими прокладками со всех сторон; 

· разделить упаковки с ВВ и ящиков СИ способами, исключающими соприкосновения между ними; 

· при проходке горных выработок взрывным способом образуются ядовитые газы. Для исключения отравления людей производится предварительное опробование воздуха по специальной методике горноспасательной службой и сменным техническим надзором; 

2) Решения, направленные на предупреждение развития промышленных аварий и локализацию выбросов опасных веществ 

Для предупреждения развития аварий и локализации аварийных выбросов опасных веществ проектом предусмотрено следующее: 

· до начала горных работ на карьере и промплощадке предусмотрен монтаж инженерных коммуникаций: электроосвещение, строительство и планировка автодорог; 

· предусматривается полная механизация взрывных работ. На время взрывных работ все работники, не связанные с взрывными работами выводятся из карьера; 

· обучение персонала действиям в аварийных ситуациях, предупреждению и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве; 

· разработка Плана ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий на карьере, предусматривающего порядок действий персонала при возникновении аварийных ситуаций, схему оповещения персонала и мероприятия по экстренной остановке производства и отключению аварийного оборудования, путей эвакуации людей из опасных зон;  

· осуществление производственного контроля и управления промышленной безопасностью путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, на предупреждение аварий на этих объектах, обеспечение готовности к локализации аварий, инцидентов и ликвидации их последствий; 

· допуск к техническому руководству горными работами лиц, имеющих законченное высшее горнотехническое образование и имеющих право ответственного ведения горных работ; 

· управление объектами горнодобывающего и транспортного оборудования, других специализированных участков карьера, лицами, прошедшими специальное обучение, сдавшими экзамены, получившими удостоверение на право управления соответствующими машинами и механизмами, ознакомленными с Инструкцией по безопасным методам ведения работ по их профессии, а также с Правилами поведения работников карьера при авариях; 

· обеспечение рабочих и специалистов в соответствии с утвержденными нормами специальной одеждой, специальной обувью, исправными защитными касками, очками и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующей их специальности и условиям работы; 

· устройство, установка и эксплуатация грузоподъемных кранов и сосудов, работающих под давлением, отвечает требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

3) Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

Для обеспечения взрывопожаробезопасности на карьере предусматривается следующее: 

· для обеспечения пожарной безопасности карьер обеспечивается необходимыми первичными средствами пожаротушения, связью, противопожарным водоснабжением. Весь персонал карьера будет 

ознакомлен с планом ликвидации аварий; 

· погрузочно-доставочные машины, буровые станки, автосамосвалы и другое самоходное оборудование укомплектовывается порошковыми огнетушителями в соответствии с нормативами; 

· хранение смазочных и обтирочных материалов на рабочих местах в специальных закрывающихся огнестойких емкостях;  

· защита оборудования, работающего под давлением, установкой предохранительных клапанов, запорной арматуры, средств контроля, измерения и регулирования технологических параметров; 

· обеспечение свободного доступа к оборудованию и возможность маневрирования передвижной пожарной и противоаварийной техники в случае возникновения ЧС; 

· размещение технологических аппаратов и оборудования в соответствии с требованиями пожарной безопасности, удобного и безопасного обслуживания; 

· организация передвижения транспорта для перевозки ВМ в соответствии с "Правилами дорожного движения" и "Правилами перевозок опасных грузов автомобильными средствами, их проезда по территории Республики Казахстан, и квалификационных требований к водителям и автотранспортным средствам, перевозящим опасные грузы"; 

· доставка ВМ для ведения взрывных работ производится на автотранспорте, оборудованном согласно "Инструкции по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом";  

· выбор, установка и эксплуатация электрооборудования, электроосвещения, приборов автоматики и кабельной продукции в соответствии с требованиями ПУЭ; 

· назначение на каждом объекте карьера ответственных лиц за пожарную безопасность и за содержание в исправном состоянии первичных и стационарных средств пожаротушения; 

· разработка специальных профилактических и противопожарных мероприятий, утверждаемых главным инженером карьера. 

4) Описание систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализации 

Для обеспечения оперативной связи на карьере и других технологический объектов на промплощадке предусмотрена внутренняя телефонная связь, оперативный центр которой находится у диспетчера, кроме того, имеется радио связь. 

Анализ условий возникновения и развития аварий 

1) Возможные причины возникновения и развития аварийных ситуаций 

Пожар в карьере: несоблюдение правил технической эксплуатации электроустановок, либо правил технической эксплуатации самоходных машин, может привести к возникновению пожара, продукты горения (газ) распространяется по карьеру. Возникла угроза отравления людей, работающих в карьере. 

Пожар на промышленной площади может быть вызван несоблюдением правил технической эксплуатации машин и механизмов, нагревательных приборов, несоблюдением правил пожарной безопасности. 

Возгорание ВВ и (или) взрыв СИ при разгрузке ВМ из автомобиля, при ударе молнии загорелся автомобиль с ВВ. Возник пожар и взрыв ВВ. Разрушились поверхностные здания и сооружения. Попадание газа в карьер от взрыва. Угроза отравления людей. 

Затопление карьера возможно только при одновременном выходе основной и резервной ДЭС (дизельной электростанции), либо одновременном выходе из строя рабочего и резервного насоса. Такое возможно только при диверсии, либо грубейшем нарушении правил эксплуатации электроустановок. 

Взрыв ВВ в забое в момент заряжания: возможен только при грубейшем нарушении правил производства взрывных работ, либо самоубийстве. В проекте предусмотрено применение только электрического типа взрывания. 

2) Сценарии возможных аварий - Пожар в карьере. 

Загореться могут либо силовые кабеля, прокладываемые по карьеру, либо самоходные машины с ДВС. 

· Пожар на промплощадке предприятия. 

· Пожар или взрыв при завозе взрывчатых материалов на забой, удар молнии в автомашины, неисправность проводки, диверсия - Затопление карьера. 

· Взрыв ВВ в забое в момент заряжания. 

3) Количество опасных веществ 

Еженедельно в забой доставляется ВМ в специальных автомобилях в установленном порядке (согласно ЕПБ при ВР) в количестве до 24,03 т. 

- ежедневно до 15 м3 дизтоплива. 

В подавляющем большинстве случаев причины аварийных ситуаций обуславливаются человеческим фактором — недостаточной компетенцией, безответственностью должностных лиц, грубейшими нарушениями производственной и технологической дисциплины, невыполнением элементарных требований техники безопасности и проектных решений, терпимым отношением к нарушителям производственной дисциплины. 

Таким образом, надежность эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) горнорудного предприятия зависит от множества организационных, технических и личностных факторов. Несбалансированность или выпадение любого производственного объекта неизбежно ведет к технологическим сбоям, инцидентам или авариям. 

Оценка риска аварий и чрезвычайных ситуаций 

1) Последствия аварий и чрезвычайных ситуаций 

· при взрыве максимально возможного количества ВВ в карьере действует ударная волна и происходит загазованность горных выработок продуктами взрыва 

· при взрыве возможно внезапное и с большой скоростью отслоение (выстрел) кусков горной массы и травмирование лиц, находящихся вблизи эпицентра взрыва. 

· при остановке главных водоотливных установок возможно затопление горных выработок на горизонте, могут быть затоплены механизмы и т.д. 

· при обрушении горных выработок в тупиковой части выработки могут оказаться люди, работающие в данной выработке 

2) Зоны действия основных поражающих факторов  
Определение расстояний, безопасных по действию ударной воздушной волны при взрыва на карьере ВВ 
При проведении взрывных работ в карьере в связи с возможными ошибочными действиями персонала, так: неправильный выбор места укрытия взрывника, несоблюдение времени отпалки, неправильная расстановка постов охраны и нарушение других требований правил безопасности при ведении взрывных работ может привести к несанкционированному взрыву скважин, что может стать причиной вывода из строя применяемого оборудования, нанесения ущерба здоровью обслуживающего персонала, а также к возможным безвозвратным потерям среди персонала. 

При взрывании на открытых работах методом скважинных зарядов запретная зона определяется расчетом по действию ударной воздушной волны. С учетом условий и организации работ она должна составлять не менее 171 м. 

Аварии, связанные с обрушением (оползнем) горной массы 
В проекте разработки месторождения принята система разработки углубочная продольная однобортовая. Разработка производится горизонтальными слоями с транспортированием вскрышных пород автотранспортом на внешние отвалы. 

Элементы системы разработки имеют следующие параметры: 

1. Высота рабочих уступов при отработке руды – 7,5 м, скальной породы - 15 м, мягкой породы – 12 м. 

2. Ширина рабочей площадки равна: при разработке мягких вскрышных пород 43,9 м, при разработке скальных вскрышных пород 57,5 и при разработке руды 42,1 м. 

Ширина предохранительных берм (механизированная очистка) по лежачему и висячему бортам равна 16 м (граничное положение бортов). 

3. Угол откоса рабочего уступа в скальных породах – 75° и в мягких породах- 55°. 

При постановке борта карьера в граничное положение рабочие уступы сдваиваются, по лежачему борту проходит дорога. 

4. Ширина автотранспортной полосы на уступе составляет 16 м.  

При обрушении горной массы, в результате взрыва при производстве зарядки зона действия распространяется на участок, на котором произошла авария. 

Аварии, 
связанные 
с 
пожаром 
при 
заправке 
дизельного технологического оборудования карьера из топливозаправщика 
Обобщенное развитие аварийных ситуаций при заправке ГСМ дизельного оборудования карьера соответствует следующей общей последовательности: разрыв шланга раздаточной колонки -  выброс нефтепродукта из автоцистерны - образование разлива топлива и парогазового облака воспламенение (взрыв) разлива - перегрев с разрывом автоцистерны  образование факельного горения (или «огненного шара») до полного выгорания нефтепродукта.  

Радиус смертельного травмирования людей составляет 4 м, 50 % разрушений зданий и сооружений - 5,9 м, средних повреждений зданий с тяжелым травмированием людей составляет - 10 метров. На расстоянии 58,8 м от эпицентра взрыва будет наблюдаться частичное разрушение остекленения. Безопасная зона для людей, находящихся на открытой местности находится на удалении от эпицентра взрыва 63 м. 

В случае возникновения пожара разлития и «огненного шара» смертельные ожоги могут получить люди, находящиеся на расстоянии до 5 метров. Тепловое поражение людей с ожогами первой, второй и третьей степени будут наблюдаться на расстоянии до 20 метров. 

3) Число пострадавших 

При реализации сценариев аварий, зоны поражения персонала не выйдут за пределы декларируемого объекта.  

Исходя из размеров зон поражения и численности персонала максимальной рабочей смены объектов, которые могут попасть в эти зоны, определено возможное число пострадавших при авариях с наиболее вероятными и наиболее опасными последствиями. 

· при взрыве максимально возможного количества ВВ в карьере число пострадавших: минимальное 1-2 человека, максимальное 15-20 человек, в том числе погибших: минимально 1 человек, максимально 3-4 человека; 

· при обрушении горной массы могут быть травмированы 2 человека 

(горнорабочие); 

Предполагаемые аварийные ситуации распространяются, в основном, на ограниченное количество лиц обслуживающего персонала и не затрагивают население. 

4) Величина возможного ущерба 

Приведена структура ущерба от аварий на опасном производственном объекте, и методика расчета ущерба от аварий. 

При оценке ущерба от аварии на опасном производственном объекте за время расследования аварии (10 дней), как правило, подсчитываются те составляющие ущерба, для которых известны исходные данные. 

Окончательно ущерб от аварии рассчитывается после окончания сроков расследования аварии и получения всех необходимых данных. Составляющие ущерба могут быть рассчитаны независимо друг от друга. (РД 03-496-02). 
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Блок-схема анализа вероятных сценариев возникновения и развития аварий 
Разгрузка ВВ с автомашины 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Взрыв СИ в забое
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Затопление карьера 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Обеспечение готовности промышленного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Для карьеров составляется план ликвидации аварий в соответствии с требованиями «Единых правил безопасности» и «Инструкцией по составлению планов ликвидации аварий». 

Согласно этому плану локальная система оповещения персонала промышленного объекта об аварии заключается в передаче на рабочие места сигнала по световой сигнализации, по рации, через посыльного. 

Схема и порядок оповещения о чрезвычайных ситуациях 

  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Областное управление по ЧС г. Шымкент 

Порядок оповещения при возникновении аварии в карьере производится согласно плана ликвидации аварий. 

Кроме того, производится оповещение людей об аварии на карьере по телефонам, рациям, через посыльных. 

Требования к передаваемой при оповещении информации - место, что произошло (пожар, обвал, затопление, взрыв), пострадавшие (если имеются). При получении информации о возникновении аварии лицо горного надзора ставит в известность главного инженера карьера, ответственного руководителя по ликвидации аварии. 

После получения информации ответственный руководитель по ликвидации аварии немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана ликвидации аварии. 

Средства и мероприятия по защите людей 

Мероприятия по созданию и поддержанию готовности к применению сил и средств предусмотреть планом ликвидации аварии карьера.  

Мероприятия по обучению работников. 

Ежегодное обучение руководителей аварийно-спасательной службы, членов ДНК, проведение тренировок по оповещению и сбору личного состава спасательной команды, проигрывание возможных аварийных ситуаций по плану ликвидации аварий. 

Мероприятия по защите персонала. 

В мероприятия по защите персонала в случае аварии входят: 

· способы оповещения об аварии всех участников; 

· наличие исправной камеры-газоубежища; 

· пути выхода из аварийного участка не должны быть загромождены; 

· вентиляционный режим, обеспечивающий безопасный выход людей из аварийного участка; 

· использование транспорта для быстрого удаления людей из аварийного участка; 

· назначение лиц, ответственных за выполнение отдельных мероприятий и расстановка постов безопасности; 

· обеспечение 
персонала 
средствами 
индивидуальной 
защиты 

(самоспасатели, спецодежда, спецобувь); 

Организация медицинского обеспечения в случае чрезвычайных ситуаций 

По проекту на промплощадке месторождения КокДжон в комплексе временных зданий имеется медицинский пункт (здравпункт), персонал которого состоит из 1 человека. Здравпункт работает круглосуточно. Силами медика этого пункта оказывается первая медицинская помощь. 

Порядок оказания доврачебной помощи пострадавшим: 
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 в первую очередь устраняется причина, которая является наиболее угрожающей или опасной для жизни пострадавшего; 
[image: image14.png]


 производят остановку кровотечения, наложение повязок при ранениях и ожогах, при переломах костей, искусственное дыхание; 
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 при необходимости надевают увлажненные ватно-марлевые повязки, респираторы; 
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 при необходимости вынести пострадавшего на свежую струю воздуха, положить на спину; 
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 проводят частичную санитарную обработку, дегазацию. 

Легко 
пострадавшие 
при 
аварии 
люди 
должны 
оказать себе доврачебную помощь, используя для этого индивидуальный пакет и аптечку. Тяжело пострадавших необходимо вынести на свежую струю воздуха, при этом должны быть включены индивидуальные самоспасатели. Первую помощь им оказывают товарищи. 

Информирование общественности

Информирование общественности - жителей о ЧС осуществляется по телефону или через посыльного. 

Декларация безопасности карьера представляется в областное управление по ЧС г. Шымкент, в Сарысуский районный акимат. Один экземпляр Декларации находится на предприятии. 

7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

1. Оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

2. Внутренние проверки проводятся работником (работниками), на которого (которых) оператором объекта возложена ответственность за организацию и проведение производственного экологического контроля.

3. В ходе внутренних проверок контролируются:

1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;

2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

3) выполнение условий экологического и иных разрешений;

4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

4. Работник (работники), осуществляющий (осуществляющие) внутреннюю проверку, обязан (обязаны):

1) рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;

2) обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;

3) составить письменный отчет руководителю, включающий, при необходимости, требования о проведении мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки, сроки и порядок их устранения.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНАХ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И/ИЛИ ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В соответствии с п. 1 ст. 125 ЭК РК план мероприятий по охране окружающей среды является приложением к экологическому разрешению на воздействие и должен содержать перечень мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, необходимых для обеспечения соблюдения установленных нормативов эмиссий, лимитов накопления и захоронения отходов, лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах (при проведении операций по разведке и (или) добыче углеводородов).

В соответствии со ст. 121 ЭК РК план мероприятий по охране окружающей среды является неотъемлемой частью экологического разрешения на воздействие и согласно пп.

7) п. 1 ст. 122 ЭК РК является самостоятельным документом, прилагаемым к заявлению на получение экологического разрешения на воздействие.

Согласно п. 3 ст. 125 ЭК РК оператор ежегодно представляет отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды в соответствующий орган, выдавший экологическое разрешение.

В связи с вышеизложенным, План природоохранных мероприятий в настоящей программе не приводится по причине исключения дублирования информации. В программе ПЭК отражается только информация о наличии самостоятельного документа, разработанного предприятием в соответствии с правилами выдачи экологических разрешений (приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 319), и являющегося неотъемлемой частью заявления на получение экологического разращения на воздействие, а также неотъемлемой частью самого экологического разрешения на воздействие для объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду – объектов ТОО «Еврохим-Удобрения».
9. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА
1. Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI.

2. «Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

3. «Гигиенические нормативы к безопасности среды обитания» утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 21.04.2021г. ҚР ДСМ-32.

4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.

6. Методические рекомендации по проведению комплексных обследований и оценке загрязнения природной среды в районах, подверженных интенсивному антропогенному воздействию. ПР РК 52.5.06-03. Астана – 2003. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа производственного экологического контроля
Таблица 1 - Общие сведения о предприятии

	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ТОО «ЕвроХим-Удобрения»
	316020100
	В административном отношении месторождение находится на территории Сарысуского района Джамбульской области Республики Казахстан, в 10 км к юго- западу от города Жанатас и связано с последним железной дорогой и асфальтовым шоссе Жанатас - рудник Кок-Джон.

Географические координаты центра месторождения:

 43°32' - северной широты;

 69°33'- восточной долготы.


	080740015611
	8910 - добыча минерального сырья для химической промышленности и производства удобрений
	ТОО «ЕвроХим-Удобрения» ведет промышленную добычу фосфоритовой руды открытым способом участков Аралтобе и Кесиктобе с использованием специального комплекса сооружений, автомобильных дорог и других инженерных коммуникаций, необходимых для эффективной отработки месторождения Кок-Джон.

В своем составе предприятие ТОО «ЕХУ» имеет три производственные отдельно стоящие площадки: Аралтобе, Кесиктобе. 
Расстояние между площадками более 1 км.


	Республика Казахстан, Сарысуский район, г. Жанатас, улица Санжар Аспандияров, №5

	І категория
Производственная мощность предприятия общего объема добычи предусмотренной Проектной документацией и Рабочей Программой к Контракту № 4119-ТПИ от 07.06.12 г. по ОГР составляет:

- по Аралтобе

2023-2027 г.г. – 1000,0 тыс. тн/год;

-по Кесиктобе

2023-2027г. – 500,0 тыс. тг/год.





Таблица 2 - Информация по отходам производства и потребления
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Отработанные мембранные фильтры
	15 02 03
	На участке вторсырья накапливаются отходы, пригодные для вторичной

переработки. Пластик, стекло, цветной и черный металл, текстиль, отсортированные на других

участках, складируются и подготавливаются для отправки на специализированные предприятия по

переработке соответствующего вторсырья

	Отработанные угольные фильтры
	15 02 03
	

	Промасленная ветошь 
	15 02 02
	Спец. предприятием отход направляется на высокотемпературную

утилизацию (сжигание)

	Строительные отходы
	17 01 07
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана», которые занимаются переработкой отходов и имеющие все необходимые документы, и лицензии на право обращения с отходами

	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	Спец. предприятием сортированные отходы подвергаются дроблению или прессованию для использования в качестве вторсырья.

	ТБО
	20 03 01
	Спец. предприятием отходы ТБО подвергаются захоронению на полигоне согласно договору.

	Пищевые отходы
	20 01 08
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана» для утилизации

	Бумага, картон 
	20 01 01
	На участке вторсырья накапливаются отходы, пригодные для вторичной

переработки. Пластик, стекло, цветной и черный металл, текстиль, отсортированные на других

участках, складируются и подготавливаются для отправки на специализированные предприятия по

переработке соответствующего вторсырья.

	Стеклобой 
	20 01 02
	

	Пласмасса
	20 01 39
	

	Отработанные люминесцентные лампы
	05 07 01*
	Спец. предприятием утилизация ртутьсодержащих приборов и

ламп осуществляется при помощи малогабаритной, миниатюрной установки для ручной

демеркуризации. Принцип утилизации основан на разделении ртутных ламп на главные

составляющие: стекло, металлические цоколи и ртутьсодержащий люминофор. Для этого

предназначена установка «УРЛ-2».

	Отработанные аккумуляторные батареи
	16 06 01*
	Спец. предприятием свинцовые блоки передаются специализированным организациям в качестве вторсырья.

Спец. предприятием слитый электролит направляется для нейтрализации на участок нейтрализации химических отходов.

	Отработанные воздушные фильтра
	16 01 07*
	Спец. предприятием проводится разбор фильтра с помощью установки разделения металлов из фильтров на составляющие элементы, часть которых является вторичным сырьем, часть отходов, подлежит высокотемпературному уничтожению в инсинераторных установках.

	Отработанные промасленные фильтра
	16 01 07*
	

	Отработанные масла
	13 02 06*
	Спец. предприятием Отстоявшиеся масла направляются на блок грубой очистки, где продуктом регенерации отработанных масел является «Базовое масло используемое в качестве сырья для получения товарных смазочных материалов, масел, смазок.

	Нефтешлам 
	05 01 03*
	Спец. предприятием утилизация проводится методом термодеструкции.

	Жестяные банки из под красок
	08 01 11*
	Спец. предприятием сортированные отходы подвергаются дроблению или прессованию для использования в качестве вторсырья.

	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений
	19 08 16
	Передача
специализированной организации ТОО «Эколайф Астана» для утилизации

	Отработанные автомобильные шины
	16 01 03
	На участке вторсырья накапливаются отходы, пригодные для вторичной

переработки. Пластик, стекло, цветной и черный металл, текстиль, отсортированные на других

участках, складируются и подготавливаются для отправки на специализированные предприятия по

переработке соответствующего вторсырья

	Медицинские отходы
	18 01 04
	Участок термической утилизации предназначен для утилизации медицинских отходов путем превращения их в инертную золу, которая допускается к захоронению на

полигоне ТБО

	Металлолом
	16 01 17
	На участке вторсырья накапливаются отходы, пригодные для вторичной

переработки. Цветной и черный металл, отсортированные на других

участках, складируются и подготавливаются для отправки на специализированные предприятия по

переработке соответствующего вторсырья.

	Вскрыша 
	01 03 99
	Размещение на внешних отвалах


Таблица 3 - Общие сведения об источниках выбросов 
	№
	Наименование показателей
	Всего

	Эксплуатация площадки Аралтобе

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:
	80

	2
	Организованных, из них:
	16

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	16

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	16

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	64

	Участок Кесиктобе

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:
	46

	2
	Организованных, из них:
	10

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	10

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	10

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	36

	Участок ОПП

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:
	38

	2
	Организованных, из них:
	20

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	20

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	20

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	18

	Площадка строительства пруда-испарителя

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:
	13

	2
	Организованных, из них:
	5

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	5

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	5

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	8

	Площадка эксплуатации пруда-испарителя

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:
	13

	2
	Организованных, из них:
	13

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	13

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	13

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	Площадка строительства склада ГСМ

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:
	23

	2
	Организованных, из них:
	8

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	8

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	8

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	15

	Площадка эксплуатации склада ГСМ

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:
	4

	2
	Организованных, из них:
	4

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	4

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	4

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0


Таблица 4 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Участок ОПП
	10МВт
	Дымовая труба (Водогрейные котлы Buran Boiler)   -
	-0001
	43°31'20.15"С

69°34'20.88"В
	Азота (IV) диоксид 
	1 раз/кв-

	
	
	
	
	
	Углерод
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	Участок ОПП
	10МВт
	Дымовая труба (Паровой котел БМК-15,841 Ж)       
	0019
	43°31'19.97"С

69°34'21.09"В
	Азота (IV) диоксид 
	1 раз/кв-

	
	
	
	
	
	Углерод
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид
	


Таблица 5 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом 
	Наименование площадки
	Источник выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Дизель-

генератор
	0001-0016
	43°24'29.27"С
69°49'37.36"В

	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Азота диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод 
	

	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	Резервуар V-20 м3
	0018-0019
	43°25'6.03"С
69°48'7.57"В
	Сероводород
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	

	
	Резервуар V-100

м3
	0020
	43°25'6.83"С
69°48'6.03"В
	Сероводород
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	

	
	Резервуар V-30

м3
	0021-0022
	43°25'6.23"С
69°48'7.45"В

	Сероводород
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	

	
	Бульдозер
	6001

6005

6010

6014
	Не стационарный ИВ
	Пыль неорганическая
	-

	
	Экскаватор
	6002
	Не стационарный ИВ
	Пыль неорганическая
	-

	
	Технологический транспорт
	6003

6012

6016

6017

6019

6020

6021

6022

6024

6043

6044

6045

6046

6300
	Не стационарный ИВ
	Пыль неорганическая
	-

	
	Отвал ПСП
	6004
	43°25'31.28"С
69°48'23.63"В
	Пыль неорганическая
	-

	
	Гидравлический

станок DM45/50HP

Буровой станок

ROC-L6
	6006
	Не стационарный ИВ
	Пыль неорганическая
	-

	
	Ручной перфоратор
	6007
	Не стационарный ИВ
	Пыль неорганическая
	-

	
	Компрессор
	6008
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Азот (II) оксид 
	

	
	
	
	
	Углерод 
	

	
	
	
	
	Сера диоксид 
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен
	

	
	Взрывы
	6009
	43°24'28.91"С

69°49'34.13"В
	Азота (IV) диоксид 
	-

	
	
	
	
	Углерод
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая
	

	
	Горнотехнологичес

кое оборудование
	6011

6015

6018
	Не стационарный ИВ
	Пыль неорганическая
	-

	
	Отвал вскрышных

скальных пород
	6013
	43°24'37.52"С
69°48'48.22"В
	Пыль неорганическая
	-

	
	Дизель-генератор
	6023
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Азота диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод 
	

	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	РСУ
	6025

6049
	43°24'43.17"С
69°49'6.82"В
	Пыль неорганическая
	-

	
	ПДСУ
	6026
	43°24'40.14"С
69°49'8.50"В
	Пыль неорганическая
	-

	
	Отвал скальных пород
	6027

6028
	43°24'49.71"С
69°48'41.98"В
	Пыль неорганическая
	-

	
	Склад штабелей №1-№12
	6029-6040
	43°24'52.19"С
69°49'8.88"В
	Пыль неорганическая
	-

	
	Отвал инертных

материалов
	6041
	43°24'44.18"С
69°49'2.15"В
	Пыль неорганическая
	-

	
	Склад дробленной

руды
	6042
	43°24'42.00"С
69°49'3.80"В
	Пыль неорганическая
	-

	
	Штабель 3,9
	6047

6048
	43°24'46.52"С
69°49'13.56"В
	Пыль неорганическая
	-

	
	Склад дробленного

щебня
	6050
	43°24'41.32"С
69°49'7.46"В
	Пыль неорганическая
	-

	
	САГ МР, КНР-4

САГ УОНИ-13/55

САГ
	6051
	43°25'5.86"С
69°48'4.97"В
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения 
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	Углеводороды
	

	
	ПАРМ Газовая

сварка (пропан)

ПАРМ МР, КНР-4

ПАРМ УОНИ-13/55

ПАРМ Газовая

сварка (кислород)

ПАРМ Сверлильный

станок
	6052
	43°25'5.96"С
69°48'5.08"В
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	-

	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения 
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	Углеводороды
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы
	

	
	Топливозаправщик

(передвижной)
	6053
	43°25'6.45"С
69°48'4.54"В
	Сероводород
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды
	

	
	Участок замены

масла
	6054
	43°25'5.38"С
69°48'5.29"В
	Масло минеральное нефтяное
	-

	
	Вулканизация
	6055
	43°25'5.38"С

69°48'5.29"В
	Углерод оксид
	-

	
	Аккумуляторный

участок
	6056

6057
	43°25'5.38"С

69°48'5.29"В
	Серная кислота
	-

	
	Вулканизация
	6058
	43°25'5.38"С

69°48'5.29"В
	Азот (II) оксид (Азота

оксид) (6)
	-

	
	
	
	
	Гидрохлорид (Соляная

кислота, Водород хлорид) (

163)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид

сернистый, Сернистый газ,

Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись

углерода, Угарный газ) (

584)
	

	
	
	
	
	Бута-1,3-диен (1,3-

Бутадиен, Дивинил) (98)


	

	
	
	
	
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-

ен) (282)
	

	
	
	
	
	2-Метилбута-1,3-диен (

Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,

3) (351)
	

	
	
	
	
	Этен (Этилен) (669)
	

	
	
	
	
	1-(Метилвинил)бензол (2-

Фенил-1-пропен, а-

Метилстирол) (356)
	

	
	
	
	
	2-Хлорбута-1,3-диен (

Хлоропрен) (627)
	

	
	
	
	
	Диоксан-1,4 (

Диэтилендиоксид) (465*)
	

	
	
	
	
	Масло минеральное нефтяное

(веретенное, машинное,

цилиндровое и др.) (716*)
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные

С12-С19 (в пересчете на С)
	

	
	Пост покраски (

КФ-248)
	6059
	43°25'6.16"С
69°48'5.48"В
	Ксилол
	-

	
	
	
	
	Сольвент нафта
	

	
	
	
	
	Уайт спирит
	

	
	Пост покраски (

ПФ-115)
	6060
	43°25'6.16"С
69°48'5.48"В
	Ксилол
	-

	
	
	
	
	Уайт спирит
	

	
	Медницкий участок
	6061
	43°25'5.38"С

69°48'5.29"В
	Свинец и его неорганические

соединения
	-

	
	Сварочный пост (

пропан)
	6062
	43°25'5.86"С

69°48'4.97"В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	-

	
	Сварочный пост (

кислород)
	6062
	43°25'5.86"С

69°48'4.97"В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	-

	
	Сварочный пост МР, КНР-4

Сварочный пост УОНИ-13/55


	6063
	43°25'5.86"С

69°48'4.97"В
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	-

	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения 
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	Углеводороды
	

	
	Нагреватель

воздуха непрямого

нагрева
	6064
	43°25'5.38"С

69°48'5.29"В
	Азота (IV) диоксид 
	-

	
	
	
	
	Азот (II) оксид 
	

	
	
	
	
	Углерод 
	

	
	
	
	
	Сера диоксид 
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	Участок Кесиктобе
	Дизель-генератор
	0001-0008
	43°32'19.57"С
69°32'31.08"В
	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углерод
	

	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	Резервуар V-20м3
	0009-0010
	43°32'35.20"С
69°32'59.01"В
	Сероводород
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды
	

	
	Бульдозер
	6001, 6005
	43°32'30.81"С
69°32'27.12"В
	Пыль неорганическая
	-

	
	Гидравлический

станок ROC-L6
	6006
	43°32'36.62"С
69°32'57.62"В
	Пыль неорганическая
	-

	
	Горнотехнологичес

кое оборудование
	6002, 6010,6014, 6015
	Не стационарный ИВ
	Пыль неорганическая
	-

	
	Ручной перфоратор
	6007
	Не стационарный ИВ
	Пыль неорганическая
	-

	
	Взрывы (Игданит)
	6008
	43°32'38.73"С 
69°32'46.28"В
	Азота (IV) диоксид 
	-

	
	
	
	
	Углерод
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая
	

	
	Технологический

транспорт
	6009,6011,6013,

6016,6017,6018, 6300
	Не стационарный ИВ
	Пыль неорганическая
	-

	
	Дизель-генератор
	6019
	43°32'35.92"С
69°32'57.64"В
	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углерод
	

	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	Отвал скальных

пород
	6020,6021
	43°31'54.66"С
69°32'25.47"В
	Пыль неорганическая
	-

	
	Склад штабелей №

1
	6023
	43°32'19.73"С
69°32'27.02"В
	Пыль неорганическая
	-

	
	Склад штабелей №2
	6024
	69°32'27.02"В
69°32'27.02"В
	Пыль неорганическая
	-

	
	Склад штабелей №

3
	6025
	43°32'22.13"С
69°32'26.02"В
	Пыль неорганическая
	-

	
	Топливозаправщик

(передвижной)
	6026
	43°32'9.42"С
69°32'23.04"В
	Сероводород
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды
	

	
	Маслозаменный

участок
	6027
	43°32'35.99"С
69°32'58.03"В
	Масло минеральное нефтяное
	-

	
	Вулканизация
	6028
	69°32'58.03"В
69°32'58.03"В
	Углерод оксид
	-

	
	Отделение зарядки

аккумуляторов
	6029
	43°32'35.70"С
69°33'0.88"В
	Серная кислота
	-

	
	Отделение зарядки

аккумуляторов
	6030
	43°32'35.70"С
69°33'0.88"В
	Серная кислота
	-

	
	Вулканизационный

участок
	6031
	43°32'35.70"С
69°33'0.88"В
	Азот (II) оксид 
	-

	
	
	
	
	Гидрохлорид
	

	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	Бута-1,3-диен
	

	
	
	
	
	Изобутилен
	

	
	
	
	
	2-Метилбута-1,3-диен 
	

	
	
	
	
	Этен (Этилен)
	

	
	
	
	
	(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол)
	

	
	
	
	
	2-Хлорбута-1,3-диен
	

	
	
	
	
	Диоксан-1,4
	

	
	
	
	
	Масло минеральное нефтяное
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные

С12-С19 
	

	
	Пост покраски (

КФ-248)
	6032
	43°32'35.70"С
69°33'0.88"В
	Ксилол
	-

	
	
	
	
	Уайт-спирит
	

	
	Пост покраски (

ПФ-115)
	6033
	43°32'35.70"С
69°33'0.88"В
	Ксилол
	-

	
	
	
	
	Уайт-спирит
	

	
	Медницкий участок
	6034
	43°32'35.70"С
69°33'0.88"В
	Свинец и его неорганические соединения
	-

	
	Газовая сварка (

пропан) (кислород)
	6035
	43°32'35.70"С
69°33'0.88"В
	Азота (IV) диоксид
	-

	
	Сварочный пост

МР, КНР-4, Сварочный пост УОНИ-13/55
	6036
	43°32'35.70"С
69°33'0.88"В
	Железо (II, III) оксиды
	Сварочные электроды

	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные

соединения 
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические

плохо растворимые - 
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая
	

	Площадка ОПП
	Резервуар V-50 м3
	0002,0003
	43°31'20.22"С
69°34'22.31"В
	Масло минеральное
	-

-

	
	Резервуар V-1600 м3
	0004,0005
	43°31'20.54"С
69°34'23.05"В
	Сероводород
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды
	

	
	Дизель-генератор
	0006
	43°31'20.13"С
69°34'18.80"В
	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углерод
	

	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	Резервуар V-700

м3
	0007,0008,0009
	43°31'20.46"С
69°34'21.73"В
	Сероводород
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды
	

	
	Резервуар V-50 м3
	0010,0011
	69°34'21.73"В
69°34'21.73"В
	Сероводород
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды
	

	
	ТРК
	0012,0013,0014
	43°31'20.42"С
69°34'16.60"В
	Сероводород
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды
	

	
	Резервуар V-25 м3
	0015,0016
	43°31'21.18"С
69°34'16.22"В
	Смесь углеводородов

предельных С1-С5 (1502*)
	Бензин

	
	
	
	
	Смесь углеводородов

предельных С6-С10 (1503*)
	

	
	
	
	
	Пентилены (амилены - смесь

изомеров) (460)
	

	
	
	
	
	Бензол (64)
	

	
	
	
	
	Ксилол (смесь изомеров о-,

м-, п-) (322)
	

	
	
	
	
	Толуол (558)
	

	
	
	
	
	Этилбензол (675)
	

	
	ТРК
	0017,0018
	43°31'20.42"С
69°34'16.60"В
	Смесь углеводородов

предельных С1-С5 (1502*)
	Бензин

	
	
	
	
	Смесь углеводородов

предельных С6-С10 (1503*)
	

	
	
	
	
	Пентилены (амилены - смесь

изомеров) (460)
	

	
	
	
	
	Бензол (64)
	

	
	
	
	
	Ксилол (смесь изомеров о-,

м-, п-) (322)
	

	
	
	
	
	Толуол (558)
	

	
	
	
	
	Этилбензол (675)
	

	
	Заточной станок
	0020
	43°31'8.63"С
69°34'12.08"В
	Взвешенные частицы
	-


	
	
	
	
	Пыль абразивная
	

	
	Технологический

транспорт
	6001
	Не стационарный ИВ
	Пыль неорганическая
	-

	
	Ж/Д эстакада

слива/налива
	6002
	43°31'20.49"С
69°34'14.46"В
	Масло минеральное
	-

	
	Ж/Д эстакада

слива/налива
	6003,6004
	43°31'20.49"С
69°34'14.46"В
	Сероводород
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды
	

	
	Автомобильная

эстакада слива/

налива
	6005
	43°31'19.41"С
69°34'16.24"В
	Сероводород
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды
	

	
	Токарный станок, Фрезерный станок, Сверлильный

Станок, Точильно-

шлифовальный

станок, Заточной станок, Сверлильный

станок
	6006
	43°31'8.90"С
69°34'10.96"В
	Взвешенные частицы
	-

	
	
	
	
	Пыль абразивная
	

	
	САГ
	6007
	43°31'8.39"С
69°34'11.53"В
	Азота (IV) диоксид 


	Сварочные электроды

	
	
	
	
	Углерод
	

	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	Углеводороды
	

	
	
	
	
	Бензапирен
	

	
	Газовая сварка (

пропан) 
	6008
	43°31'8.39"С
69°34'11.53"В
	Азота (IV) диоксид
	пропан

	
	Газовая сварка 
(кислород)
	6009
	43°31'8.39"С
69°34'11.53"В
	Азота (IV) диоксид
	кислород

	
	Сварочный пост

УОНИ-13/55, Сварочный пост УОНИ-13/45
	6010,6011
	43°31'8.39"С
69°34'11.53"В
	Железо (II, III) оксиды 
	Сварочные электроды

	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные

соединения
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические

плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая
	

	
	Сварочный пост

МР, КНР-4, Сварочный пост МР, КНР-3
	6012,6013
	43°31'8.39"С
69°34'11.53"В
	Железо (II, III) оксиды 
	Сварочные электроды

	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	

	
	Пост покраски (

Эмаль ХВ-785)
	6014
	43°31'6.88"С
69°34'17.54"В
	Толуол (558)
	-

	
	
	
	
	Бутилацетат
	

	
	
	
	
	Ацетон (470)
	

	
	Пост покраски (

Грунтовка ГФ-021)

Пост покраски (

Грунтовка ГФ-021)
	6015
	43°31'6.88"С
69°34'17.54"В
	Ксилол
	-

	
	Нагреватель воздуха непрямого

нагрева
	6016
	43°31'6.88"С
69°34'17.54"В
	Азота (IV) диоксид
	-

	
	
	
	
	Азот (II) оксид 
	

	
	
	
	
	Углерод
	

	
	
	
	
	Сера (IV) оксид)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	Маслораздаточный пункт
	6017
	43°31'5.35"С
69°34'17.28"В
	Масло минеральное
	-

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	Серная кислота
	

	
	Мойка машин
	6018
	43°31'4.46"С
69°34'18.63"В
	Азота (IV) диоксид
	-

	
	
	
	
	Азот (II) оксид 
	

	
	
	
	
	Углерод
	

	
	
	
	
	Сера (IV) оксид)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	Керосин
	

	Строительство пруд-испаритель уч. Аралтобе 1 пуск
	САГ
	0301
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 

 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углерод
	

	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен
	

	
	
	
	
	Углеводороды
	

	
	Битумоварка
	0302
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 
	-

	
	
	
	
	Углерод 
	

	
	
	
	
	Сера диоксид 
	

	
	
	
	
	Углерод оксид 
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные 
	

	
	ДЭС
	0303
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Азот (II) оксид 
	

	
	
	
	
	Углерод 
	

	
	
	
	
	Сера диоксид 
	

	
	
	
	
	Углерод оксид 
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен 
	

	
	
	
	
	Формальдегид 
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные 
	

	
	Спецтехника
	6301
	Не стационарный ИВ
	Пыль неорганическая
	-

	
	Сварочный аппарат


	6302
	Не стационарный ИВ
	Железо (II, III) оксиды 
	Сварочные электроды

	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные

соединения
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические

плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая
	

	
	ЛКМ
	6303
	Не стационарный ИВ
	Диметилбензол 
	-

	
	
	
	
	Метилбензол 
	

	
	
	
	
	Бутан-1-ол 
	

	
	
	
	
	Этанол
	

	
	
	
	
	2-Этоксиэтанол 
	

	
	
	
	
	Бутилацетат 
	

	
	
	
	
	Пропан-2-он 
	

	
	
	
	
	Бензин 
	

	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	Участок покрытия битумом
	6304
	Не стационарный ИВ
	Углеводороды предельные
	Битум

	
	Паяльный аппарат
	6305
	Не стационарный ИВ
	Олово оксид (446)
	-

	
	
	
	
	Свинец и его неорганические соединения (513)
	

	
	Газосварочный аппарат
	6306
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид
	-

	
	Площадка для хранения песка
	6307
	43°25'41.45"С
69°47'53.81"В
	Пыль неорганическая
	Песок

	
	Площадка для хранения щебня
	6308
	43°25'39.61"С
69°47'51.01"В
	Пыль неорганическая
	Щебень

	
	Площадка для хранения ПГС
	6309
	43°25'39.17"С
69°47'54.94"В
	Пыль неорганическая
	ПГС

	
	Газосварочный аппарат
	6310
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 
	-

	
	
	
	
	Углерод оксид 
	

	Строительство пруд-испаритель уч. Аралтобе 2 пуск
	САГ
	0401
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 

 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углерод
	

	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен
	

	
	
	
	
	Углеводороды
	

	
	ДЭС
	0402
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Азот (II) оксид 
	

	
	
	
	
	Углерод 
	

	
	
	
	
	Сера диоксид 
	

	
	
	
	
	Углерод оксид 
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен 
	

	
	
	
	
	Формальдегид 
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные 
	

	
	Спецтехника
	6401
	Не стационарный ИВ
	Пыль неорганическая
	-

	
	Сварочный аппарат


	6402
	Не стационарный ИВ
	Железо (II, III) оксиды 
	Сварочные электроды

	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая
	

	
	ЛКМ
	6403
	Не стационарный ИВ
	Диметилбензол 
	-

	
	
	
	
	Метилбензол 
	

	
	
	
	
	Бутан-1-ол 
	

	
	
	
	
	Этанол
	

	
	
	
	
	2-Этоксиэтанол 
	

	
	
	
	
	Бутилацетат 
	

	
	
	
	
	Пропан-2-он 
	

	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	Газосварочный аппарат
	6404
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 
	-

	
	
	
	
	Углерод оксид 
	

	
	Площадка для хранения щебня
	6405
	43°25'39.61"С
69°47'51.01"В
	Пыль неорганическая
	Щебень

	
	Площадка для хранения ПГС
	6406
	43°25'39.17"С
69°47'54.94"В
	Пыль неорганическая
	ПГС

	Эксплуатация пруд-испаритель уч. Аралтобе 2 пуск
	ДЭС Atlas Copco QES 40
	0201
	43°25'18.37"С
69°48'3.57"В
	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Азот (II) оксид 
	

	
	
	
	
	Углерод 
	

	
	
	
	
	Сера диоксид 
	

	
	
	
	
	Углерод оксид 
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен 
	

	
	
	
	
	Формальдегид 
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные 
	

	
	Передвижная осветит. мачта Atlas Copco QLT H50
	0202-0211
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Азот (II) оксид 
	

	
	
	
	
	Углерод 
	

	
	
	
	
	Сера диоксид 
	

	
	
	
	
	Углерод оксид 
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен 
	

	
	
	
	
	Формальдегид 
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные 
	

	
	Емкость для дизтоплива 0,114 м3
	0212
	43°25'40.38"С
69°47'55.05"В
	Сероводород  (518)
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19  (10)
	

	
	Емкость для дизтоплива0,25 м3
	0213
	43°25'19.69"С
69°48'8.57"В
	Сероводород  (518)
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19  (10)
	

	Строительство склада ГСМ
	ДЭС 30 кВт
	0601
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Азот (II) оксид 
	

	
	
	
	
	Углерод 
	

	
	
	
	
	Сера диоксид 
	

	
	
	
	
	Углерод оксид 
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен 
	

	
	
	
	
	Формальдегид 
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные 
	

	
	ДЭС 4 кВт
	0602
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Азот (II) оксид 
	

	
	
	
	
	Углерод 
	

	
	
	
	
	Сера диоксид 
	

	
	
	
	
	Углерод оксид 
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен 
	

	
	
	
	
	Формальдегид 
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные 
	

	
	ДЭС 60 кВт
	0603
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Азот (II) оксид 
	

	
	
	
	
	Углерод 
	

	
	
	
	
	Сера диоксид 
	

	
	
	
	
	Углерод оксид 
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен 
	

	
	
	
	
	Формальдегид 
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные 
	

	
	Топливозаправка
	0604
	Не стационарный ИВ
	Сероводород  (518)
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19  (10)
	

	
	Компрессор
	0605
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Азот (II) оксид 
	

	
	
	
	
	Углерод 
	

	
	
	
	
	Сера диоксид 
	

	
	
	
	
	Углерод оксид 
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен 
	

	
	
	
	
	Формальдегид 
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные 
	

	
	Битумный котел 400 л
	0606
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углерод 
	

	
	
	
	
	Сера диоксид 
	

	
	
	
	
	Углерод оксид 
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные 
	

	
	Битумный котел 1000 л
	0607
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углерод 
	

	
	
	
	
	Сера диоксид 
	

	
	
	
	
	Углерод оксид 
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные 
	

	
	Сварочный агрегат 250-400 А    
	0608
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Азот (II) оксид 
	

	
	
	
	
	Углерод 
	

	
	
	
	
	Сера диоксид 
	

	
	
	
	
	Углерод оксид 
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен 
	

	
	
	
	
	Формальдегид 
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные 
	

	
	Погрузочно-разгрузочные работы экскаваторами    
	6601
	Не стационарный ИВ
	Пыль неорганическая
	-

	
	Формирование бульдозерами       
	6602
	Не стационарный ИВ
	Пыль неорганическая
	-

	
	Снятие ПРС
	6603
	Не стационарный ИВ
	Пыль неорганическая
	-

	
	Машина шлифовальная
	6604
	Не стационарный ИВ
	Взвешенные вещества
	-

	
	
	
	
	Пыль абразивная
	

	
	ЛКМ
	6605
	Не стационарный ИВ
	Диметилбензол 
	-

	
	
	
	
	Метилбензол 
	

	
	
	
	
	Бутан-1-ол 
	

	
	
	
	
	Метилпропан
	

	
	
	
	
	Этанол
	

	
	
	
	
	2-Этоксиэтанол 
	

	
	
	
	
	Бутилацетат 
	

	
	
	
	
	Пропан-2-он 
	

	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	Сварочные работы электродами     
	6606
	Не стационарный ИВ
	Железо (II, III) оксиды 
	Сварочные электроды

	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая
	

	
	Газовая резка  легиров. проволокой       
	6607
	Не стационарный ИВ
	Железо (II, III) оксиды
	Легированная проволока

	
	
	
	
	Хром
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид 
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид 
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	Паяльные работы     
	6608
	Не стационарный ИВ
	Олово оксид
	Припои

	
	
	
	
	Свинец
	

	
	Площадка для хранения песка      
	6609
	43°31'20.90"С
69°34'17.19"В
	Пыль неорганическая
	Песок

	
	Площадка для хранения щебня         
	6610
	43°31'20.15"С
69°34'17.13"В
	Пыль неорганическая
	Щебень

	
	Площадка для хранения ПГС                                                                                                                                                                                                     
	6611
	43°31'19.42"С
69°34'18.02"В
	Пыль неорганическая
	ПГС

	
	Покрытие битумом         
	6612
	Не стационарный ИВ
	Углеводороды предельные
	Битум

	
	Газовая сварка пропан-бутаном      
	6613
	Не стационарный ИВ
	Азота (IV) диоксид 
	Пропан-бутан

	
	
	
	
	Азот (II) оксид 
	

	
	Гашение извести         
	6614
	Не стационарный ИВ
	Кальций дигидроксид
	Известь

	
	Покрытие асфальтом      
	6615
	Не стационарный ИВ
	Пыль неорганическая
	Асфальт

	Эксплуатация склада ГСМ
	Насосная для дизтоплива и печного топлива 
	0501
	43°31'22.06"С
69°34'19.01"В
	Сероводород  (518)
	Дизельное и печное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19  (10)
	

	
	Резервуары 50 м3 для дизтоплива 
	0502
	43°31'20.99"С
69°34'17.75"В
	Сероводород  (518)
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19  (10)
	

	
	ТРК для отпуска дизтоплива
	0503
	43°31'18.64"С
69°34'18.69"В
	Сероводород  (518)
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19  (10)
	

	
	Резервуары 600 м3 для дизтоплива
	0504
	43°31'20.34"С
69°34'18.59"В
	Сероводород  (518)
	Дизельное топливо

	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19  (10)
	


Таблица 6 - Сведения о газовом мониторинге

	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Не требуется


Таблица 7 - Сведения по сбросу сточных вод

	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Водовыпуск №1 Аралтобе
	43031100,511

69033152,011
	Взвешенные вещества
	1 раз в квартал
	СТ РК 2359-2013

	
	
	ХПК
	
	ГОСТ 31859-2012

	
	
	БПК - 5
	
	СТ РК 2015-2010

	
	
	Хлориды
	
	РД 52.24.486-2009

	
	
	Сульфаты
	
	СТ РК 1963-2010

	
	
	Азот аммонийных солей
	
	ГОСТ 33045-2014

	
	
	Железо
	
	СТ РК 2318-2013

	
	
	Нитраты
	
	ГОСТ 26449.1-85

	
	
	Нитриты
	
	ГОСТ 26449.1-85

	
	
	СПАВ
	
	СТ РК 1015-2000

	
	
	Фосфаты
	
	ГОСТ 18309-2014

	
	
	Нефтепродукты
	
	СТ РК 2328-2013

	Водовыпуск №3 ОПП

	43031107,511

69034104,411
	Взвешенные вещества
	1 раз в квартал
	СТ РК 2359-2013

	
	
	ХПК
	
	ГОСТ 31859-2012

	
	
	БПК - 5
	
	СТ РК 2015-2010

	
	
	Хлориды
	
	РД 52.24.486-2009

	
	
	Сульфаты
	
	СТ РК 1963-2010

	
	
	Азот аммонийных солей
	
	ГОСТ 33045-2014

	
	
	Нитраты
	
	ГОСТ 26449.1-85

	
	
	Нитриты
	
	ГОСТ 26449.1-85

	
	
	СПАВ
	
	СТ РК 1015-2000

	
	
	Фосфаты
	
	ГОСТ 18309-2014

	
	
	Нефтепродукты
	
	СТ РК 2328-2013

	Водовыпуск №4 (Площадка Кесиктобе)


	43031120,011

69034156,311
	Взвешенные вещества
	1 раз в квартал
	СТ РК 2359-2013

	
	
	БПК5
	
	СТ РК 2015-2010

	
	
	ХПК
	
	ГОСТ 31859-2012

	
	
	Хлориды
	
	РД 52.24.486-2009

	
	
	Сульфаты
	
	СТ РК 1963-2010

	
	
	Азот аммонийных солей
	
	ГОСТ 33045-2014

	
	
	Фосфаты
	
	ГОСТ 18309-2014

	
	
	СПАВ
	
	СТ РК 1015-2000

	
	
	Жиры
	
	ПНД Ф 14.1:2.189-02

	
	
	Железо
	
	СТ РК 2318-2013

	
	
	Нитриты
	
	ГОСТ 26449.1-85

	
	
	Нитраты
	
	ГОСТ 26449.1-85

	
	
	Нефтепродукты
	
	СТ РК 2328-2013

	Карьер Кесиктобе (Водовыпуск №5)


	43030154,511

69034138,611
	Взвешенные вещества
	1 раз в квартал
	СТ РК 2359-2013

	
	
	Фосфаты
	
	СТ РК 2015-2010

	
	
	Нефтепродукты
	
	СТ РК 2328-2013

	Водовыпуск №6 Производственные сточные воды с карьера (Пруд испаритель Аралтобе)
	43°25'16.82"С 69°48'7.96"В
	Фосфаты мг/л
	1 раз в квартал
	ГОСТ 18309-2014

	
	
	Взвешенные вещества, мг/л
	
	СТ РК 2359-2013

	
	
	Нефтепродукты, мг/л
	
	СТ РК 2328-2013


Таблица 8 - План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	РТ №1
Точка на границе СЗЗ

Участки Аралтобе

Кесиктобе

ОПП

Пруд испаритель Аралтобе


	Азота (IV) диоксид, Углерод оксид, Пыль неорганическая, содержащая SiO2: 70-20 % 
	1 раз/кварт

	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 1517-2006, 

СТ РК 2.302-2014, 

МВИ-4215-007-56591409-2009 

	РТ №2
Точка на границе СЗЗ

Участки Аралтобе

Кесиктобе

ОПП

Пруд испаритель Аралтобе


	Азота (IV) диоксид, Углерод оксид, Пыль неорганическая, содержащая SiO2: 70-20 % 
	1 раз/кварт
	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 1517-2006, 

СТ РК 2.302-2014, 

МВИ-4215-007-56591409-2009

	РТ №3
Точка на границе СЗЗ 

Участки Аралтобе

Кесиктобе

ОПП

Пруд испаритель Аралтобе


	Азота (IV) диоксид, Углерод оксид, Пыль неорганическая, содержащая SiO2: 70-20 % 
	1 раз/кварт
	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 1517-2006, 

СТ РК 2.302-2014, 

МВИ-4215-007-56591409-2009

	РТ №4
Точка на границе СЗЗ

Участки Аралтобе

Кесиктобе

ОПП

Пруд испаритель Аралтобе


	Азота (IV) диоксид, Углерод оксид, Пыль неорганическая, содержащая SiO2: 70-20 % 
	1 раз/кварт
	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 1517-2006, 

СТ РК 2.302-2014, 

МВИ-4215-007-56591409-2009

	РТ №5
Точка на области воздействия

Участки Аралтобе

Кесиктобе

ОПП

Пруд испаритель Аралтобе
	Азота (IV) диоксид, Углерод оксид, Пыль неорганическая, содержащая SiO2: 70-20 % 
	1 раз/кварт

	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 1517-2006, 

СТ РК 2.302-2014, 

МВИ-4215-007-56591409-2009 

	РТ №6
Точка на области воздействия

Участки Аралтобе

Кесиктобе

ОПП

Пруд испаритель Аралтобе
	Азота (IV) диоксид, Углерод оксид, Пыль неорганическая, содержащая SiO2: 70-20 % 
	1 раз/кварт
	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 1517-2006, 

СТ РК 2.302-2014, 

МВИ-4215-007-56591409-2009

	РТ №7
Точка на области воздействия 

Участки Аралтобе

Кесиктобе

ОПП

Пруд испаритель Аралтобе
	Азота (IV) диоксид, Углерод оксид, Пыль неорганическая, содержащая SiO2: 70-20 % 
	1 раз/кварт
	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 1517-2006, 

СТ РК 2.302-2014, 

МВИ-4215-007-56591409-2009

	РТ №8
Точка на области воздействия

Участки Аралтобе

Кесиктобе

ОПП

Пруд испаритель Аралтобе
	Азота (IV) диоксид, Углерод оксид, Пыль неорганическая, содержащая SiO2: 70-20 % 
	1 раз/кварт
	1 раз/сутки
	Аккредитованная лаборатория
	СТ РК 1517-2006, 

СТ РК 2.302-2014, 

МВИ-4215-007-56591409-2009


Таблица 9 - График мониторинга воздействия на водном объекте
	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Гидропост на речке Беркуты выше по течению

43°25'58.35"С
69°47'15.97"В


	Медь, мг/дм3
	1,0
	Ежеквартально
	СТ РК 2359-2013

	
	
	Молибден, мг/дм3
	0,25
	
	СТ РК 2015-2010

	
	
	Нитраты, мг/дм3
	45,0
	
	ГОСТ 26449.1-85

	
	
	Нитриты, мг/дм3
	3,3
	
	РД 52.24.486-2009

	
	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,1
	
	СТ РК 1963-2010

	
	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	75,75
	
	ГОСТ 33045-2014

	2.
	Гидропост на речке Беркуты ниже по течению

43°25'0.06"
69°47'17.08"В


	Медь, мг/дм3
	1,0
	Ежеквартально
	СТ РК 2359-2013

	
	
	Молибден, мг/дм3
	0,25
	
	СТ РК 2015-2010

	
	
	Нитраты, мг/дм3
	45,0
	
	ГОСТ 26449.1-85

	
	
	Нитриты, мг/дм3
	3,3
	
	РД 52.24.486-2009

	
	
	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,1
	
	СТ РК 1963-2010

	
	
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	75,75
	
	ГОСТ 33045-2014


Таблица 10 - Мониторинг уровня загрязнения почвы
	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	Точка на границе СЗЗ РТ №1
	Медь, мг/кг 
	-
	2 раза/год

	М 03-07-2014

	
	Свинец, мг/кг 
	32,0*
	
	М 03-07-2014

	
	Цинк, мг/кг 
	-
	
	М 03-07-2014

	
	Нефтепродукты, мг/кг
	-
	
	МВИ № 03-03-2012 

	Точка на границе СЗЗ РТ №2 


	Медь, мг/кг 
	-
	2 раза/год
	М 03-07-2014

	
	Свинец, мг/кг 
	32,0*
	
	М 03-07-2014

	
	Цинк, мг/кг 
	-
	
	М 03-07-2014

	
	Нефтепродукты, мг/кг
	-
	
	МВИ № 03-03-2012 

	Точка на границе СЗЗ РТ №3 


	Медь, мг/кг 
	-
	2 раза/год
	М 03-07-2014

	
	Свинец, мг/кг 
	32,0*
	
	М 03-07-2014

	
	Цинк, мг/кг 
	-
	
	М 03-07-2014

	
	Нефтепродукты, мг/кг
	-
	
	МВИ № 03-03-2012 

	Точка на границе СЗЗ

РТ №4


	Медь, мг/кг 
	-
	2 раза/год
	М 03-07-2014

	
	Свинец, мг/кг 
	32,0*
	
	М 03-07-2014

	
	Цинк, мг/кг 
	-
	
	М 03-07-2014

	
	Нефтепродукты, мг/кг
	-
	
	МВИ № 03-03-2012 


Таблица 11 - План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1. Проверка общего состояния объектов предприятия
	Ответственный за ООС
	ежемесячно

	2. Ревизия по исправности технологического оборудования
	Ответственный за ООС
	ежемесячно

	3. Проведение контроля за своевременным вывозом отходов
	Ответственный за ООС
	ежемесячно

	4. Контроль ведения документации по охране окружающей среды
	Ответственный за ООС
	постоянно

	5. Контроль за соответствием количества эмиссий в окружающую среду разрешенным нормативам эмиссий
	Ответственный за ООС
	постоянно

	6. Содержание зоны воздействияй в надлежащем состоянии
	Ответственный за ООС
	ежемесячно
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