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Аннотация
В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (выбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.

Нормирование выбросов вредных веществ в окружающую природную среду производится путем установления предельно допустимых выбросов этих веществ в атмосферу.
Предельно допустимый выброс (далее ПДВ) норматив эмиссии  загрязняющих веществ в атмосферу является научно-техническим нормативом и устанавливается для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от него и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом их рассеивания и перспектив развития предприятия, не создадут приземные концентрации, превышающие установленные нормативы, регулируют качество окружающей среды и установление допустимого воздействия на нее, обеспечивающих экологическую безопасность, сохранение  экологических систем и биологическое разнообразие.

Разработанный документ содержит основные результаты работы по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ТОО "ЕвроХим-Удобрения" (далее ТОО «ЕХУ»). 
ТОО «ЕХУ» расположено в Жамбылской области Сарысуский район в непосредственной близости с крупным месторождением фосфоритов Кок-джон. 
Проект выполнен в соответствии с Приказом Министра охраны окружающей среды РК от 16.04.2012  года № 110-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду»  с изм.  № 254 от 17.06.2016 и № 238 от 08.06.2016 г.
Настоящий проект разработан на основании договора, заключенного между ТОО «КЭСО Отан-Тараз» и ТОО «ЕХУ», в связи с внесением изменений по срокам разработки участка Улькен – Актау  блок Баладегерес на 2026-2027 г. месторождения Кок-Джон. 
 ТОО «КЭСО Отан-Тараз»
ГСЛ №01584Р от 01.08.2013г.
080000, г. Тараз, проспект Толе би 42 «А»

+7 7262 43-27-07, 45-23-45
БИН 130640020120

ТОО «ЕвроХим-Удобрения»,
БИН 080740015611
Основой проекта являются материалы инвентаризации источников вы​бросов загрязняющих веществ в атмосферу, выполненной специалистами ТОО «КЭСО Отан-Тараз». 
По площадке № 1 выбросы загрязняющих веществ состоят из 15 ингредиентов, в том числе эффектом суммации обладают 5 загрязняю​щих веществ, составляющих 5 групп суммации вредного воздействия.
В целом по участку Улькен – Актау  ТОО «ЕХУ» 34 источника загрязнения атмо​сферы (ИЗА), в том числе 27 неорганизованных.
Нормативы ПДВ достигаются при существующем уровне выбросов 2026 года, с последующим периодом нормирования до 2020 года с учетом работы на проектную мощность по добыче фосфоритной руды. 
Анализ изменения по объемам добычи  фосфоритной руды соответственно меняется валовый выброс ЗВ, ранее горные работы на карьере Баладегерес не велись. 
Площадка № 1 блок Улькен – Актау : добыча руды / валовый выброс ЗВ тн/год:

2026 г. – 8,577 тыс. тн / 209,590 тн/год;

2020– 200,0 тыс. тн / 351,437 тн/год;

Аварийные выбросы отсутствуют. Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ. 
Залповые  выбросы имеют место только при проведении взрывных работ и выполняются только строго в пределах нормативных данных.
По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I I категории. В проекте определен и подтвержден существующий размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – 500 м, расчетного прямоугольника (РП), нормативы предельно допустимых выбросов по ингредиентам и сроки их достижения.

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов ПДВ для предприятий с I I категорией природопользования 2 класса опасности.
ВВЕДЕНИЕ

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов ПДВ для предприятий с II категорией опасности в соответствии с Приказом Министра охраны окружающей среды РК от 11 декабря 2012 года № 379-п «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».
Норматив предельно допустимого выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (ПДВ) устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) на границах санитарно-защитных зон и населенных пунктов. 

В целом для предприятия нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу устанавливаются по совокупности значений нормативов выбросов для действующих, проектируемых и реконструируемых источников загрязнения данного предприятия.

Значение ПДВ для каждого устанавливаются на основе расчетов, выполненных в соответствии с Приказом МООС РК от 16 апреля 2012 года № 110-п  по программному комплексу «Эра V7.1 ».
За период производственной деятельности ТОО «ЕХУ» реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло.

При разработке проекта ПДВ были использованы исходные данные, представленные Заказчиком.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выброс вещества – вещество, поступающее в атмосферу из источника.
Загрязнение атмосферы – изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей.
Загрязняющее воздух вещество – примесь в атмосфере, оказывающая неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.
Инвентаризация выбросов – систематизация сведений о распределении источников на территории, количестве и качестве выбросов.
Источник выделения – технологический агрегат, выделяющий в процессе эксплуатации вредные вещества.
Источник загрязнения атмосферы – источник, вносящий в атмосферу загрязняющие ее твердые, жидкие и газообразные вещества.
Мощность выброса – количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу времени.
Неорганизованный промышленный выброс – промышленный выброс, поступающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нару​шения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной ра​боты по отсосу газа или хранения продукта.
Опасная скорость ветра – скорость ветра на установленной высоте, при кото​рой приземная концентрация от источника достигает максимального значения.
Организованный промышленный выброс – промышленный выброс, посту​пающий в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы.
ПДК (предельно-допустимая концентрация) – максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, кото​рая при периодическом воздействии не оказывает на человека вредного дейст​вия, включая отдаленные последствия.
Примесь в атмосфере – рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе.

2. Общие сведения о предприятии
	Областной центр  
	Жанатас 

	Область

Район
	Жамбылская

Таласский 

	Республика
	Республика Казахстан

	Предприятие
	ТОО «ЕвроХим-Удобрения»


Месторождение Кок-Джон ТОО «ЕвроХим-Удобрения» расположено в северо-западной части фосфоритоносного бассейна хребта Малый Каратау, в 15 км к юго-западу от города  Жанатас.

Месторождение протягивается с северо-запада на юго-восток почти на 41 км и делится условно на четыре участка Кис-Тас, Улькен – Актау , Аткум и Аралтобе. Протяженность каждого участка составляето: Кис-Тас - 11,2 км; Улькен – Актау  - 12, 5км; Аткум - 7,8 км; Аралтобе - 9,5 км.

В административном отношении месторождение находится на территории Сарысуского района Джамбульской области Республики Казахстан, в 10 км к юго- западу от города Жанатас и связано с последним железной дорогой и асфальтовым шоссе Жанатас - рудник Кок-Джон.

Географические координаты центра месторождения:

 43°32' - северной широты;

 69°33'- восточной долготы.

В морфологическом отношении поверхность месторождения занимает площадь между двумя слабо-скальными грядами хребта Большой Актау. Юго-Западная гряда представляет собой северо-восточный борт Болыпекаройской долины и заключает в себе фосфоритовое месторождение Кок-Джон.

Абсолютные отметки поверхности месторождения колеблются от 670 до 765 м с понижением рельефа в северо-западном направлении. Рельеф местности характеризуется пологими саями, сайками и усложняется к северо-западу, где на площади примыкания месторождения к участку Кистас нередки крутые, скалистые выступы доломитов и известняков.

Водоисточников непосредственно на месторождении нет. В Болыпекаройской долине в 5-6 км от месторождения протекает небольшая речка Ушбас. Речка маловодна в большую часть года (расход воды 0,2-3,0 м3/сек) местами пересыхает, питание происходит за счет родников и лишь в период весеннего снеготаяния и 

сильных дождей становится иногда бурной, непроходимой вброд. На выходах фосфоритного пласта месторождения Джанытас (за северо-восточной грядой) находится родник Чушкабулак.
Район месторождения не имеет своей топливно-энергетической базы. Все предприятия области используют привозное топливо. Электроснабжение города и рудника Жанатас производится по высоковольтным линиям электропередач от Джамбульской ГРЭС.

К северо-востоку от месторождения, в 10-15 км, на речке Беркуты, расположен город Жанатас. Административно город Жанатас является районным центром Сарысуского района Жамбылской области. Расстояние от г. Жанатаса до г. Каратау - 80 км, а до г. Тараз - 180 км.

Месторождение Кок-Джон связано с г. Жанатас и рудником одноимённого названия грунтовыми дорогами, плохой проходимости во время дождей и снеготаяния. Из г. Жанатас в города Каратау и Тараз проходит асфальтированное шоссе. Рудник и г. Жанатас связаны железной дорогой нормальной колеи с городами Каратау и Тараз, имеющей выход ко всем городам Казахстана, Средней Азии и Российской Федерации.

Нормы рабочего времени в целом по предприятию
	№п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Число рабочих дней в году
	сутки
	365

	2
	Число рабочих дней в неделе
	сутки
	7

	3
	Число смен в стуки
	сутки
	2

	4
	Продолжительность смены
	час
	12

	5
	Рабочая неделя
	сутки
	7

	6
	Режим работы
	повседневный
	


Рельеф местности слабо холмистого характера с перепадом высот менее 50 м на 1 км и имеет абсолютные отметки  от 342,2 до 367,4 м по Балтийской системе высот. Естественный уклон поверхности с востока на запад 0,001-0,006.
Район расположения предприятия характеризуется сейсмичностью 6 баллов и относится к 1 климатическому району 1В подрайону (СНиП РК 2.04-01-2001).

Ситуационная схема расположения предприятия.
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Операции по недропользованию по участку Улькен – Актау  месторождения Кок-Джон до настоящего времени, в соответствии с Рабочей программой к Контракту и Проектной документацией не производились. Согласно стратегии развития сырьевой базы ТОО «ЕвроХим-Удобрения», вскрытие и эксплуатация участка Улькен – Актау  (блок Баладегерес, профиля с 1 по 4) планируется с 2026 года, далее (профиля с 5 по 51) с окончанием строительства и ввода мощностей Химического комплекса по производству минеральных удобрений, то есть с 2021 года. 

По месторождению Гиммельфарбское объемы добычи без изменения, согласно ранее утвержденному проекту и Рабочей программе. 

Разработка участка Аралтобе начата в 2013 году и проводится в соответствии с утвержденным проектом «Промышленной разработки месторождений фосфоритовых руд «Кок-Джон» (участки Аралтобе, Улькен – Актау ) и Гиммельфарбское» и дополнений к нему. 

Проектные решения ведения горных работ на участке Аралтобе (системы разработки, вскрытия, применяемой технологии и оборудования остались без изменений) описаны в рамках предыдущих проектных действующих документов и в данном проекте не рассматривается .
Горный отвод участка Улькен – Актау  расположен на границе двух областей Туркестанской и Жамбылской области. Координаты угловых точек горного отвода приведены в таблице 1.1. Контур горного отвода показан на картограмме. Площадь горного отвода составляет 11,6 км2. Глубина горного отвода +365 м.

Координаты угловых точек горного отвода
	Номер угловых точек
	Координаты угловых точек

	
	северная широта
	восточная долгота

	1
	  43°29’18” 

	69°41’00”

	2
	43°29’39”  
	69°39’36”

	3
	43°29’58”
	69°37’11”

	4
	43°30’12”
	69°36’20”

	5
	43°30’52”
	69°35’09”

	6
	43°31’37”
	69°33’56”

	7
	43°31’54”
	69°31’56”

	8
	43°32’26”
	69°32’19”

	9
	43°32’02”
	69°34’08”

	10
	43°30’25”
	69°37’33”

	11
	43°29’59”
	69°39’47”

	12
	43°29’27”
	69°41’02”


На блоке Баладегерес участка Улькен – Актау  месторождения фосфоритовых руд Кок-Джон горные работы ранее не проводились. Рельеф района и месторождения представляет собой чередование невысоких гряд и продольных долин, вытянутых в северо-западном направлении. Абсолютные отметки гряд над уровнем моря колеблются от 600 до 1000 м, а долин от 500 до 850 м.

На участке Улькен – Актау  (блок Баладегерес) проектирумые объекты, такие как , отвал Основной, рудные склады, склад суглинков, склады ПРС, дороги расположены на территории Жамбылской области, а карьер Блока 1 и отвал Блока 1 расположены на территории Туркестанской области.

Мощность фосфоритового пласта по простиранию на участке Баладегерес колеблется от 2,7м (скв.№148) до 19,081м (скв.№1), составляя в среднем 10,89м. Изменение мощности по простиранию фосфоритового пласта  происходит на отдельных участках за счёт продольного срезания пласта тектоническими нарушениями. По падению пласта происходит уменьшение  мощности иногда в 2 раза.  В морфологическом отношении богатые руды с содержанием P2O5 более 28% приурочены в основном к нижней и центральной части фосфоритового пласта. Иногда богатые руды слагают полностью фосфоритовый пласт (скв.№3).

 Общая протяжённость распространения тела богатых фосфоритовых руд составляет 524 м. Мощность пластовой залежи богатых фосфоритовых руд колеблется от 1 до 13,71м (скв.№3). Наибольшее изменения мощности богатых руд отмечаются по падению пласта в приповерхносном блоке С1. 

Фосфоритовые руды блока Баладегерес представляют собой массивные, однородные породы серого, тёмно-серого или чёрного цветов, иногда трудно различимые от перекрывающих их доломитов. 

По химическому и минералогическому составу фосфориты участка относятся  в основном к карбонатным фосфоритам с содержанием Р205 более 26,0%, нерастворимого остатка менее 15% (обычно от 7,0 до 10%) и СО2 - от 7,0 до 10,0%. 

Фосфоритовые руды на участке Баладегерес делятся на рядовые и богатые руды. Забалансовые руды по участку Баладегерес отдельно невыделялись.

К богатым рудам участка Баладегерес отнесены руды с содержанием P2O5 более 28% и MgO не более 2,2%. 

Общая протяжённость распространения тела богатых фосфоритовых руд составляет 524м. Мощность пластовой залежи богатых фосфоритовых руд колеблется от 1 до 13,71м (скв.№3). Наибольшее изменения мощности богатых руд отмечаются по падению пласта в приповерхносном блоке С1. 

Рядовые руды фосфоритов участка Баладегерес характеризуются следующим средним содержанием основных компонентов: Р2О5 от 15,76% до 30,7%; MgO от 0,79% до 9,87%; Fе2O3 от 0,4 до 3,1%; SiO2 от 4,5 до 16,8%; СaO от 41,4 до 45,2%. 

Запасы месторождения 

Участок Улькен – Актау  разведан с достаточной полнотой, требующейся для работы горнорудного добывающего предприятия. Подсчет запасов фосфоритов был проведен ранее в соответствии с утвержденными ГКЗ кондициями для месторождения Кок-Джон (протокол №197-к от 30 сентября 1965 г.).
Балансовые запасы фосфоритов участка Улькен – Актау  (в т.ч. блок Баладегерес) утверждены Протоколом ГКЗ СССР №6727 от 29 ноября 1972 г. в следующих количествах: А+В+С1 -  48 776 тыс. т, 28,09% Р205.
Балансовые запасы фосфоритов участка Улькен – Актау  месторождения Кок-Джон

	Всего балансовых запасов
	в т.ч. в контуре карьера

	Участок Улькен – Актау 
	А
	В
	С1
	С2
	А
	В
	С1
	С2

	Общие запасы руды, тыс. т
	3779
	10984
	34003
	28222
	3150
	2108
	1973
	79

	Содержание Р2О5, %
	28,66
	27,18
	28,30
	28,09
	28,63
	27,66
	27,97
	27,85

	Запасы Р2О5, тыс. т
	1083
	2985
	9623
	7927
	902
	583
	551
	22

	в т.ч. богатые руды

	Общие запасы руды, тыс. т
	3310
	5792
	16479
	12914
	2690
	1233
	 -
	-

	Содержание Р2О5, %
	29,36
	29,70
	30,08
	30,20
	29,52
	29,84
	 -
	-

	Запасы Р2О5, тыс. т
	972
	1720
	4957
	3900
	794
	368
	 -
	-


Запасы блока Баладегерес.
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План-схема расположения объектов.
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Производительность карьеров по добыче руды достигает 300,0 тыс. тн/год. Для обеспечения заданной производительности составлен календарный график горных работ, основанный на подсчете запасов утвержденных  ГКЗ РК.

Общий срок эксплуатации составит 9 лет (2026-2027 годы). 

Календарный  план горных работ добычи руды блока БАЛАДЕГЕРС 2026-2027 г..
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Климатическая характеристика.
Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие минус 42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до +18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.
Согласно картам климатического районирования город Тараз по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.
Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.
Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 
Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. Повторяемость направлений ветра, штилей, скорость ветра  по направлениям представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Метеорологические коэффициенты и характеристики

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ.

	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	41

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для  котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-27.0

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	7.0

	СВ
	8.0

	В
	30.0

	ЮВ
	13.0

	Ю
	7.0

	ЮЗ
	9.0

	З
	15.0

	СЗ
	9.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	6.0

	Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения, которой составляет    5 %, м/с
	5.0


Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.
По данным Казгидромет в районе расположения ТОО «ЕХУ» Сарусуйского района Жамбылской области стационарного поста наблюдения фоновых концентраций не имеется, и поэтому в расчете рассеивания не учитывались.  

2.1  Определение категории опасности предприятия

Для определения категорий опасности предприятий используют данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по форме статистической отчетности 2-тп (воздух). Категорию опасности предприятия (коп) рассчитывают по формуле: 
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где:

Мi – масса выброса i – того вещества, т/год;

ПДКi - среднесуточная предельно допустимая концентрация i – того вещества, мг/м3;

n – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием; 

ai – безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i – того вещества с вредностью сернистого газа. Показатели ai, в зависимости от класса опасности, приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2
	Константа
	Класс опасности 

	
	1
	2
	3
	4

	Аi
	1.7
	1.3
	1.0
	0.9


Значения КОП рассчитывают при условии, когда Мi/ПДКi (1, при Мi/ ПДКi (1 значения КОП не рассчитывают и приравнивают к нулю. Для расчета КОП при отсутствии среднесуточных значений предельно допустимых концентраций используют значения максимально-разовых ПДК, ОБУВ или уменьшенные в 10 раз значения предельно допустимых концентраций рабочей зоны.

Для веществ, по которым отсутствует информация о ПДК или ОБУВ, значения КОП приравнивают к массе выбросов данных веществ. 

По величине КОП предприятия делят на четыре категории опасности, граничные условия которых приведены в табл. 2.3.
Таблица 2.3
	Категория опасности предприятий
	Значения К О П

	I

II

III

IV
	КОП ( 106

106 ( КОП ( 104
104 ( КОП ( 103
КОП ( 103


Расчет КОП сведен в Таблицу 2.4. По площадке № 1 Участок Улькен – Актау  взяты периоды максимальных значений.
	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан Тараз"
	
	
	
	Таблица 2.4

	Расчет КОП

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау 
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Класс
	Выброс
	Значение

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	опас-
	вещества,
	КОВ

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	ности
	т/год
	(M/ПДК)**а

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	3
	0.003575
	0

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.01
	0.001
	
	2
	0.000325
	0

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	0.2
	0.04
	
	2
	23.896096
	4065.8097

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	3
	0.00428
	0

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный)
	0.15
	0.05
	
	3
	3.920072
	78.4014

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	3
	5.680144
	113.6029

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	2
	0.0006157
	0

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	3
	
	4
	24.09831
	6.522

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0002
	0

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.03
	
	2
	0.00015
	0

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	1
	
	
	
	5.83
	5.83

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	1
	0.0000622
	1120.582

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	1
	
	
	4
	0.2193362
	0

	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.1
	
	3
	133.85511
	1338.5511

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	
	

	
	цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
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	Таблица 2.4

	Расчет КОП

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау 
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Класс
	Выброс
	Значение

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	опас-
	вещества,
	КОВ

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	ности
	т/год
	(M/ПДК)**а

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских месторождений)
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.5
	0.15
	
	3
	13.1114
	87.4093

	
	двуокись кремния в %: менее 20
	
	
	
	
	
	

	
	(доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О:
	
	
	
	
	210.6196761
	6816.7

	Суммарный коэффициент  опасности:  6816.7

	Категория опасности:               3


Из 15 загрязняющих веществ расчет КОП ведется по 8. Значение КОП находится в пределах 104 ( КОП ( 103, следовательно, предприятие относится к III категории опасности, что является обоснованием объема и содержания данного проекта.
3. Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения окружающей среды

3.1. Краткая характеристика технологии производства.
ТОО «ЕвроХим-Удобрения» ведет промышленную добычу фосфоритовой руды открытым способом участков Аралтобе и Улькен – Актау  с использованием специального комплекса сооружений, автомобильных дорог и других инженерных коммуникаций, необходимых для эффективной отработки месторождения Кок-Джон.

В своем составе предприятие ТОО «ЕХУ» имеет три производственные отдельно стоящие площадки: Аралтобе, Улькен – Актау , Объединенная промышленная площадка (в т. ч. Химкомплекс, подземный рудник Гиммельфарбский в данном проекте не рассматриваются).
Расстояние между площадками более 1 км.

Производственная мощность предприятия общего объема добычи предусмотренной Проектной документацией и Рабочей Программой к Контракту  № 4119-ТПИ от 07.06.12 г. по ОГР срок отработки карьера Аралтобе  сроком до 2035 года.составляет:

- по Аралтобе

2018-г. 640,0 тыс. тн/год;

2021-2027 г.г. – 1000,0 тыс. тн/год;

На блоке Баладегерес участка Улькен – Актау  месторождения фосфоритовых руд Кок-Джон горные работы ранее не проводились.

Операции по недропользованию по участку Улькен – Актау  месторождения Кок-Джон до настоящего времени, в соответствии с Рабочей программой к Контракту и Проектной документацией не производились. Согласно стратегии развития сырьевой базы ТОО «ЕвроХим-Удобрения», вскрытие и эксплуатация участка Улькен – Актау  (блок Баладегерес, профиля с 1 по 4) планируется с 2026 года, далее (профиля с 5 по 51) с окончанием строительства и ввода мощностей Химического комплекса по производству минеральных удобрений, то есть с 2021 года. 

Режим горных работ принимается круглосуточный (2 смены по 11 часов в сутки), 365 дней в году. 

Общий срок эксплуатации составит 9 лет (2026-2027 годы).

Производительность карьеров по добыче руды достигает 300 тыс. тн в год.

Заданная производительность обеспечена набором соответствующего горнотранспортного и технологического оборудования. 

Отработка запасов предусматривается открытым способом, с предварительным буровзрывным рыхлением. Блок Баладегерес предполагается разрабатывать двумя карьерами:  и карьер Блок 1.

Режим горных работ принимается круглосуточный (2 смены по 11 часов в сутки), 365 дней в году. 

Общий срок эксплуатации составит 9 лет (2026-2027 годы).

Производительность карьера Баладегерес  по добыче полезного ископаемого (фосфоритов) достигает 300 тыс. тонн в год.

Заданная производительность будет обеспечена набором соответствующего горнотранспортного оборудования:

- буровые станки типа ROC L8 (30) (фирмы «Atlas Copco») или аналогичными с диаметром долота от 105 мм до 215 мм;

- гидравлические экскаваторы с емкостью ковша 2,2 м3 – на добычных и вскрышных работах;

- автосамосвалы типа Volvo A30G, грузоподъемностью 29 т;

Для обеспечения заданной производительности составлен календарный график горных работ, основанный на подсчете запасов, утвержденных ГКЗ РК.

В 1-й год производительность составит 40 тыс. т (полной отработке подлежит карьер Блок 1), также начинается развитие карьера Основной (8,6 тыс. т). 

С 2021 по 2022 годы производительность по добыче фосфоритов составит 200 тыс.тн/год. В данный период разрабатывается преимущественно верхняя часть карьера Основной. Развитие сконцентрировано в основном в восточной части карьера. Верхний уступ по периметру карьера на 90 % принимает предельное положение. С 2023 года до конца отработки 2027 г. производительность по добыче составит 300 тыс. тн/год. 
[image: image6.png]




Блок Баладегерес предполагается разрабатывать двумя карьерами:  и карьер Блок 1, расположенный в 230 м западнее от возвышенности. Глубина карьера Основной (с учетом горнотехнических условий, морфологии рудных тел, и экономической целесообразности) ограничена отметкой +600 м; глубина карьера Блок 1 – отметкой +610 м. Кроме того, в 170 м от карьера Блок 1 сосредоточены рудопроявления, выходящие на поверхность, но не числящиеся на балансе (на плане данный участок назван Перспективный карьер). Целесообразность их отработки необходимо определить в ходе эксплуатации.
В данном проекте рассматривается , расположенный на территории Жамбылской области.

Размеры карьера спроектированы с учетом границ автомобильной и железной дорог, горного отвода.
Подготовку горных пород к выемке предусматривается осуществлять при помощи буровзрывных работ. Для рыхления будет использоваться скважинная отбойка горной массы. Для выполнения буровзрывных работ планируется задействовать подрядную организацию.

Бурение вертикальных и наклонных скважин на рыхлении руды предусматривается производить станками типа ROC L8(30) (фирмы «Atlas Copco») или аналогичными с диаметром долота от 105 мм до 215 мм. Диаметр скважин принят равным 165 мм.
Периодичность взрывов принимается исходя с учетом обеспечения годовой производительности по добыче, а также технологических возможностей. Для расчета частота взрывов принимается равной 1 раз в неделю.

При подходе к предельным границам карьера будет применяться контурная технология ведения буровзрывных работ, обеспечивающую сохранность берм и откосов уступов. Контурное бурение осуществляется тем же станком, что и на основном (технологическом) бурении.

В качестве ВВ возможно использование всех типов, разрешенных к применению на открытых горных работах и выпускаемых заводами РК.  При укрупненном расчете показателей буровзрывных работ учитывалось применение интеррит 20 в качестве взрывчатого вещества. 
Размещение вскрышных пород месторождения предусматривается во в внешних и внутренних отвалах. Общий объем вскрышных пород, размещаемых в отвалах, составит 5610 тыс. м3. Скальные породы и ПРС складируются отдельно. 

Параметры отвалообразования

	Наименование


	Емкость отвала, м3
	Площадь отвала, м2
	Заполнение, м3
	Заполнение, %
	Высота, м

	Отвал Основной
	5 766 700 
	239 559 
	5 766 700 
	100,0
	55,0

	Отвал Блок 1
	3 140 000 
	168 563 
	1 924 007 
	61,3
	32,0

	Отвал суглинка
	133 470 
	8 814 
	133 470 
	100,0
	15,0

	Склады ПРС
	40 095 
	7 150 
	40 095 
	100,0
	5,0

	Всего
	10 819 532 
	0 
	8 003 539 
	74,0
	 


Схема расположения отвалов.

[image: image7]
В 2026-2021 годы при разработке карьеров проектом предусмотрена транспортировка балансовой руды непосредственно на перерабатывающий комплекс. С 2022 года эксплуатации в 70 м к западу от карьера располагаются 2 рудных склада емкостью по 5,0 тыс. тн каждый. С учетом рельефа и высоты 5 м площадь каждого склада составит 400 м2. Данные склады используются для временного резерва руды на случай производственной необходимости, а также для возможой прикарьерной шихтоподготовки. 

Возведение въезда на склад и планировка бровки склада осуществляется с помощью бульдозера типа CAT D9R. 

Технологический процесс складирования при автомобильном транспорте состоит из операций: разгрузки автосамосвалов, планировки разгрузочной бровки и погрузки руды.

Автосамосвалы должны разгружать полезное ископаемое, доезжая задним ходом до ограничителя на бровке уступа. В качестве ограничителя используют вал, оставляемый на бровке склада в виде ориентирующего вала.

Разгрузка машин может быть произведена на любом участке бровки. Для этого лишь требуется, чтобы место разворота машин было расчищено от крупных кусков руды. 

В рамках настоящего проекта приводятся общие предварительные решения по вопросам рекультивации земель, нарушаемых при эксплуатации объектов горного производства. 

Детальные решения по рекультивации земель принимаются в рамках отдельного проекта рекультивации и плана ликвидации.

Неотъемлемой частью рекультивационных работ является снятие и хранение почвенно-плодородного слоя и потенциального плодородного слоя со всей территории строительства. 

ПРС снимается до начала горных работ и отдельно складируется на временных складах для дальнейшего использования при рекультивации нарушенных земель.

Склады расположены в непосредственной близости от объектов горного производства. Высота складов плодородного слоя - 5 м.
Ближайшая жилая застройка от участков Улькен – Актау  располагается на расстоянии более 10 км.

3.1.1 Предприятие как источник загрязнения атмосферы.
Производственная деятельность ТОО «ЕХУ» по добыче полезных ископаемых сопровождается выбросом загрязняющих веществ в атмосферу. 
Залповые выбросы, с учетом характеристик проводимых работ, предусмотрены при проведении взрывных работ.

Аварийные выбросы, обусловленные нарушением технологии работ, не прогнозируются.

Выброс загрязняющих веществ на срок действия проекта ПДВ в основном представлен пылью неорганической, что обусловлено разным химическим составом руды и вскрышных пород.
Основными источниками выброса являются: 
буровзрывные работы;

экскавация горной массы; 
перевозка на склад и отвалы; 
сдувание с отвалов; 
работа технологического автотранспорта на дизельном топливе;
работе дизельгенераторов;
РМУ.
Основной вклад в валовый выброс предприятия по пыли неорганической в целом вносят ведение горных работ с использованием горно-технологического оборудования и техники.
Перед началом работ по промышленной добыче фосфоритовых руд неизбежно снятие почвенно-растительного слоя с проектных площадей под размещение карьеров, отвалов, рудных складов, склада суглинков и дорог. 
Снятие ПРС будет производиться с помощью бульдозера типа CAT D9R. ПРС складируется на временных складах для дальнейшего использования при рекультивации нарушенных земель. При снятии и хранении ПРС будет происходить выделение в атмосферу пыли неорганической с содержанием кремния 70-20%.

Подготовку горных пород к выемке предусматривается осуществлять при помощи буровзрывных работ. Бурение вертикальных и наклонных скважин на рыхлении руды предусматривается производить станками типа ROC L8(30) (фирмы «Atlas Copco»). При буровых работах будет происходить выделение в атмосферу выделение диоксид азота, углерод, диоксида серы, оксида углерод, бенз/а/пирена, пыли неорганической с содержанием кремния 70-20%.
При взрывных работах будут происходить выделения оксидов азота, углерода и пыли неорганической с содержанием кремния 70-20%. 

В качестве выемочно-погрузочного оборудования на добычных работах предусматривается использовать гидравлические экскаваторы с объемом ковша 2-3 м3. При ведении выемочно-погрузочных работах будет происходить выделение в атмосферу выделение пыли неорганической с содержанием кремния 70-20%.
В качестве основного технологического транспорта в проекте приняты автосамосвалы типа Volvo A30G, грузоподъемностью 29 т. При транспортировке вскрышной породы, руды, суглинков, автосамосвалами в атмосферу будет происходить неорганизованный выброс следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, углерод, диоксида серы, оксида углерод, бенз/а/пирена, пыли неорганической с содержанием кремния 70-20%.
При разработке карьеров проектом предусмотрена транспортировка балансовой руды непосредственно на перерабатывающий комплекс. Для временного резерва руды на случай производственной необходимости, а также для возможной прикарьерной шихтоподготовки. С 3-го года эксплуатации в 70 м к западу от карьера располагаются 2 рудных склада емкостью по 5,0 тыс. тн каждый.
Размещение вскрышных пород, суглинков и предусматривается во в внешних и внутренних отвалах. 
При разгрузочно-погрузочных работах и хранении вскрышной породы, руды, суглинков, будет происходить выделение в атмосферу выделение пыли неорганической с содержанием кремния 70-20%.
Для освещения района проведения работ карьеров, складов и отвала применяются мобильные передвижные дизельные осветительные мачты типа Atlas Copco QLT H50, оснащенные четырьмя прожекторами с металлогалогенными лампами мощностью 1000 Вт каждая. В качестве топлива используется дизельное топливо. 

Электроснабжение насосов карьера осуществляется от мобильной дизельной электростанции типа ЭД 16-Т400-1РП мощностью 16 кВт. В качестве топлива используется дизельное топливо.
При работе дизель-генераторов выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод черный (сажа), серы диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные С12-С19.
Участок проведения работ находится на территории Жамбылской и Туркестанской областей.

Проектом принято, что к Жамбылской области относятся следующие объекты: , отвал Основной, рудный склад 1- 2, карьерные дороги  склад ПРС №1, осветительные мачты и ДЭС для электроснабжения насосов. 
Схема расположения источников ИЗА.
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Жилых зон вблизи санитарно-защитной зоны участка Улькен – Актау  размером  500 м - нет.

Передвижные источники.

Для выполнения различных горных работ по добыче, и транспортировке руд применяется автотранспорт и другая техника, работающая за счет сжигания дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания и являющаяся источником выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласно п. 6 ст. 28 Экологического Кодекса РК нормативы эмиссий от передвижных источников устанавливаются техническими регламентами для передвижных источников, выбросы загрязняющих веществ от двигателей внутреннего сгорания применяемого на предприятии автотранспорта настоящим проектом не нормируются. При этом по выбросам загрязняющих веществ от вышеупомянутых источников будут осуществляться платежи в установленном законом порядке.
3.1.2 Краткая характеристика установок очистки газов,

укрупненный анализ их технологического состояния, эффективности работы.

На объектах производства горных работ месторождения Кок-Джон                        ТОО  «ЕвроХим-Удобрения» пыле-газоочистное оборудование отсутствует. 
В процессе производственной деятельности ТОО «ЕвроХим-Удобрения», источники выбросов при разработке карьеров являются неорганизованными,  не представляется возможным оснастить данные источники системами ПГУУ
В воздух выделяется в основной массе пыль неорганическая и перед началом работ рекомендуется производить полив территории, что позволит значительно снизить выброс пыли неорганической. 
Все  технологическое оборудование, работающее под давлением, будет оборудовано запорно-регулирующей арматурой и предохранительными клапанами, что предотвратит залповые и аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
3.2. Оценка степени соответствия применяемой технологии, 

технологического оборудования передовому научно-техническому уровню 

в стране и за рубежом.   

Анализ технологического оборудования и применяемой технологии позволяет сделать вывод о соответствии основных производств ТОО «ЕХУ» современному научно - техническому уровню в Республике Казахстан, в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Для защиты воздушной среды от технологических и аспирационных вы​бросов на предприятии выполняются следующие мероприятия:
· герметизация и уплотнение стыков и соединений на технологическом оборудовании и трубопроводах для предотвращения утечек вредно​стей;
· полив территории перед началом работ;
· непрерывность процесса производства;

· сигнализация и блокировка процессов производства, предотвращаю​щих аварийные ситуации.
3.3. Перспектива развития на 10 лет. 

Ввод новых производственных мощностей на период нормирования с 2026 года по 2028 год, ведущих к изменению качественного и количественного состава загрязняющих веществ, не предусматривается.
3.4. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приве​ден в таблице 3.1.
	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.1.1

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Класс
	Выброс
	Выброс
	Значение
	Выброс

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	опас-
	вещества
	вещества,
	КОВ
	вещества,

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	ности
	г/с
	т/год
	(M/ПДК)**а
	усл.т/год

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	3
	0.01322
	0.003575
	0
	0.089375

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.01
	0.001
	
	2
	0.001216
	0.000325
	0
	0.325

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	0.2
	0.04
	
	2
	7.18948
	23.896096
	4065.8097
	597.4024

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	3
	0.00014
	0.00428
	0
	0.07133333

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный)
	0.15
	0.05
	
	3
	0.3337051
	3.920072
	78.4014
	78.40144

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	3
	0.519304
	5.680144
	113.6029
	113.60288

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	2
	0.000127
	0.0006157
	0
	0.0769625

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	3
	
	4
	17.1488498
	24.09831
	6.522
	8.03277

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.005
	
	2
	0.00074
	0.0002
	0
	0.04

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.03
	
	2
	0.00056
	0.00015
	0
	0.005

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	1
	
	
	
	0.405
	5.83
	5.83
	5.83

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	1
	0.0000042
	0.0000622
	1120.582
	62.2

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	1
	
	
	4
	0.045213
	0.2193362
	0
	0.2193362

	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.1
	
	3
	30.85263
	133.85511
	1338.5511
	1338.5511

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.1.1

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Класс
	Выброс
	Выброс
	Значение
	Выброс

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	опас-
	вещества
	вещества,
	КОВ
	вещества,

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	ности
	г/с
	т/год
	(M/ПДК)**а
	усл.т/год

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских месторождений)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.5
	0.15
	
	3
	4.2048
	13.1114
	87.4093
	87.4093333

	
	двуокись кремния в %: менее 20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О:
	
	
	
	
	60.7149891
	210.6196761
	6816.7
	2292.25693

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии

	ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.1.2

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2020 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. 2020г. без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Класс
	Выброс
	Выброс
	Значение
	Выброс

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	опас-
	вещества
	вещества,
	КОВ
	вещества,

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	ности
	г/с
	т/год
	(M/ПДК)**а
	усл.т/год

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	3
	0.01322
	0.003575
	0
	0.089375

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.01
	0.001
	
	2
	0.001216
	0.000325
	0
	0.325

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	0.2
	0.04
	
	2
	51.04948
	26.818576
	4723.7667
	670.4644

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	3
	0.00014
	0.00428
	0
	0.07133333

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный)
	0.15
	0.05
	
	3
	0.3337051
	3.920072
	78.4014
	78.40144

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	3
	0.519304
	5.680144
	113.6029
	113.60288

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	2
	0.000127
	0.0006157
	0
	0.0769625

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	3
	
	4
	164.4821798
	30.45741
	8.0522
	10.15247

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.005
	
	2
	0.00074
	0.0002
	0
	0.04

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.03
	
	2
	0.00056
	0.00015
	0
	0.005

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	1
	
	
	
	0.405
	5.83
	5.83
	5.83

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	1
	0.0000042
	0.0000622
	1120.582
	62.2

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	1
	
	
	4
	0.045213
	0.2193362
	0
	0.2193362

	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.1
	
	3
	229.6198933
	258.49953
	2584.9953
	2584.9953

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.1.2

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2020 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. 2020г. без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Класс
	Выброс
	Выброс
	Значение
	Выброс

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	опас-
	вещества
	вещества,
	КОВ
	вещества,

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	ности
	г/с
	т/год
	(M/ПДК)**а
	усл.т/год

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских месторождений)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.5
	0.15
	
	3
	4.133
	20.0026
	133.3507
	133.350667

	
	двуокись кремния в %: менее 20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О:
	
	
	
	
	450.6037824
	351.4368761
	8768.6
	3659.82416

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии

	ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


3.5 Характеристика аварийных и залповых выбросов. 

За период, предшествующий нормируемому, на предприятии аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не зарегистрированы. В случае возникновения аварийных выбросов служба охраны окружающей среды обязана внести соответствующие сведения в типовую табли​цу и представить отчет в соответствии с установленными требованиями.

Аварийные выбросы.
В период проведения работ и функционирования из крупных аварийных ситуаций наиболее вероятными являются аварии, связанные с пожаром и землетрясениями, а также более мелкие технологические аварии, связанные с разливом дизельного топлива.

Учитывая кратковременный характер аварии в связи с оперативным реагированием служб предприятия и ликвидацией ее в кратчайшие сроки, такая аварийная ситуация не приведет к значительному загрязнению атмосферного воздуха и не потребует специальных мер по защите населения.

Для аварийных выбросов нормативы ПДВ не устанавливаются.

Для исключения аварийных ситуаций на всех объектах в рассматриваемые периоды работ будет проводиться ежедневный контроль состояния оборудования.

Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противоаварийных норм и правил, в том числе:

- обеспечение беспрепятственного доступа представителей аварийных служб к любому участку производства;

- обеспечение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил при выполнении работ;

- строгое выполнение принятых в отрасли правил техники безопасности;

- регулярные технические осмотры техники и оборудования, замена неисправного оборудования.

При соблюдении правил техники безопасности и правил технической эксплуатации на всех участках работ при регулярных проверках оборудования аварийные ситуации сводятся к минимуму или исключаются полностью.

Залповые выбросы.

Источником залповых выбросов на месторождении Кок Джон ТОО «ЕХУ» являются взрывные работы на участке Улькен – Актау , длительность эмиссии при взрывных работах - 10 мин. 

Расчет рассеивания от залповых выбросов не проводился, т.к. залповые выбросы при взрывных работах не нормируются.
Таблицы перечней загрязняющих веществ по годам и по площадкам представлены в книге 2 данного проекта.

При выбросе загрязняющих веществ в атмосферу образуются группы суммаций приведенных в таблицах 3.2.
	ЭРА v2.0   ТОО "КЭСО-Отан"                               Таблица 3.2

	Таблица групп суммаций

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1
	ЛИСТ 1

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	
	
	

	30
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	
	

	31
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	35
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	
	

	71
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (

	
	
	алюминия фторид, кальция фторид, натрия

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо

	
	
	растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

	
	
	

	Пыли
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного

	
	
	производства - глина, глинистый сланец, доменный

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей

	
	
	казахстанских месторождений) (494)

	
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль цементного производства

	
	
	- известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль

	
	
	вращающихся печей, боксит) (495*)


3.6 Параметры выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для расчета ПДВ

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены таблицах 3.3 в книге 2 данного проекта.
	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 1.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	001
	
	Дизель-
	1
	2000
	Труба
	1
	0001
	5
	0.1
	1
	0.007854
	35
	25
	60
	
	

	
	
	генератор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Дизель-
	1
	2000
	Труба
	1
	0002
	5
	0.1
	1
	0.007854
	35
	25
	60
	
	

	
	
	генератор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Дизель-
	1
	2000
	Труба
	1
	0003
	5
	0.1
	1
	0.007854
	35
	25
	60
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 1.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0001
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.75006
	95500.382
	5.400432
	2026

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.04167
	5305.577
	0.300024
	2026

	
	
	
	
	
	Углерод черный) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.08334
	10611.154
	0.600048
	2026

	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.20835
	26527.884
	1.50012
	2026

	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	0002
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.75006
	95500.382
	5.400432
	2026

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.04167
	5305.577
	0.300024
	2026

	
	
	
	
	
	Углерод черный) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.08334
	10611.154
	0.600048
	2026

	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.20835
	26527.884
	1.50012
	2026

	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	0003
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.75006
	95500.382
	5.400432
	2026


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 2.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	генератор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Печь бытовая
	1
	2000
	Труба
	1
	0004
	5
	0.1
	1
	0.007854
	80
	25
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Резервуар V-50
	1
	8760
	Дыхательный
	1
	0005
	10
	0.01
	1
	0.0000785
	35
	40
	60
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 2.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.04167
	5305.577
	0.300024
	2026

	
	
	
	
	
	Углерод черный) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.08334
	10611.154
	0.600048
	2026

	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.20835
	26527.884
	1.50012
	2026


	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	0004
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0008
	101.859
	0.02631
	2026

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00014
	17.825
	0.00428
	2026

	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00332
	422.715
	0.10485
	2026

	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	0005
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000035
	445.860
	0.0000421
	2026

	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.012465
	158789.809
	0.015003
	2026

	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	в пересчете на С) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10)
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 3.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	001
	
	Резервуар V-50
	1
	8760
	Дыхательный
	1
	0006
	10
	0.01
	1
	0.0000785
	35
	40
	60
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Резервуар V-50
	1
	8760
	Дыхательный
	1
	0007
	10
	0.01
	1
	0.0000785
	35
	40
	60
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	2
	2400
	Поверхность
	1
	6001
	2
	
	
	
	
	120
	120
	50
	50

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 3.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0006
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000035
	445.860
	0.0000421
	2026

	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.012465
	158789.809
	0.015003
	2026

	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	в пересчете на С) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10)
	
	
	
	

	0007
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000035
	445.860
	0.0000421
	2026

	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.012465
	158789.809
	0.015003
	2026


	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	в пересчете на С) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10)
	
	
	
	

	6001
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2603
	
	1.1245
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 4.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Горнотехнологич
	1
	1000
	Поверхность
	1
	6002
	2
	
	
	
	
	120
	120
	50
	50

	
	
	еское
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	2
	5000
	Поверхность
	1
	6003
	2
	
	
	
	
	200
	150
	50
	50

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	2
	2600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 4.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6002
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.6271
	
	2.2576
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6003
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.592
	
	1.6588
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 5.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Отвал ПСП
	1
	8760
	Поверхность
	1
	6004
	5
	
	
	
	
	250
	135
	50
	50

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	2
	2000
	Поверхность
	1
	6005
	2
	
	
	
	
	245
	130
	1
	15

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 5.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-


	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6004
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.4107
	
	9.7874
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6005
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.4214
	
	1.517
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 6.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	3
	6000
	Поверхность
	1
	6006
	2
	
	
	
	
	240
	125
	5
	5

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Гидравлический
	3
	10500
	Поверхность
	1
	6007
	2
	
	
	
	
	235
	120
	1
	25

	
	
	станок DM45/
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	50HP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Гидравлический
	2
	7000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок ROC-L6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Гидравлический
	2
	14000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок DM45/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	50HP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 6.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6006
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2696
	
	1.9411
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6007
	Циклон ЦН-15;
	2908/100
	75.00/75.00
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.1556
	
	3.92
	2026

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0602778
	
	1.52
	2026

	
	
	
	
	
	Углерод черный) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0777778
	
	1.96
	2026

	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 7.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Ручной
	2
	2400
	Поверхность
	1
	6008
	2
	
	
	
	
	140
	35
	40
	40

	
	
	перфоратор
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 7.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.3888889
	
	9.8
	2026

	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.117
	
	2.94
	2026

	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000012
	
	0.0000314
	2026

	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.32
	
	23.562
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6008
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.054
	
	0.23328
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 8.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Компрессор
	1
	4500
	Выхлопная труба
	1
	6009
	2
	
	
	
	
	140
	35
	50
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Взрывные работы
	1
	1
	Поверхность
	1
	6010
	30
	
	
	
	
	140
	30
	20
	20

	
	
	(Интеррит)
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 8.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6009
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.2275
	
	3.68
	2026

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0881395
	
	1.43
	2026

	
	
	
	
	
	Углерод черный) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1137284
	
	1.84
	2026

	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.568642
	
	9.21
	2026

	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.171
	
	2.76
	2026

	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000018
	
	0.0000295
	2026

	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	6010
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	4.515
	
	0.02808
	2026

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 9.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	2
	5000
	Поверхность
	1
	6011
	2
	
	
	
	
	100
	0
	50
	50

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Карьер
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 9.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	15.16667
	
	0.0611
	2026

	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	17.06667
	
	0.02638
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6011
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.9106
	
	19.4878
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 10.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Горнотехнологич
	1
	150
	Поверхность
	1
	6012
	2.5
	
	
	
	
	80
	10
	30
	10

	
	
	еское
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	5
	22500
	Поверхность
	1
	6013
	2
	
	
	
	
	150
	30
	10
	10

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Технологический
	5
	750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 10.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6012
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	2.5422
	
	1.3728
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6013
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.1817
	
	7.1923
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 11.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Отвал вскрышных
	1
	8760
	Поверхность
	1
	6014
	2
	
	
	
	
	158
	68
	50
	50

	
	
	пород
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	2
	6000
	Поверхность
	1
	6015
	2
	
	
	
	
	158
	68
	30
	30

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 11.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6014
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.802
	
	23.215
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6015
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.8717
	
	9.4141
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 12.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	1
	150
	Поверхность
	1
	6016
	2
	
	
	
	
	140
	70
	30
	30

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	5
	15000
	Поверхность
	1
	6017
	2
	
	
	
	
	140
	70
	30
	30

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	5
	15000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 12.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6016
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.5718
	
	0.3088
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: менее
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	20 (доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6017
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.268
	
	2.8891
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 13.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	4
	8000
	Поверхность
	1
	6018
	2
	
	
	
	
	140
	70
	30
	30

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	4
	8000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	1
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 13.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.072
	
	1.0368
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: менее
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	20 (доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6018
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.246
	
	1.7693
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 14.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Рудный склад
	1
	8760
	Поверхность
	1
	6019
	2
	
	
	
	
	140
	70
	30
	30

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 14.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.268
	
	1.4478
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: менее
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	20 (доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6019
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.733
	
	2.686
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: менее
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	20 (доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 15.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Горнотехнологич
	1
	800
	Поверхность
	1
	6020
	2
	
	
	
	
	0
	10
	20
	20

	
	
	еское
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	4
	16000
	Поверхность
	1
	6021
	2
	
	
	
	
	0
	10
	20
	20

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	4
	16000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 15.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6020
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	2.5
	
	7.2
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: менее
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	20 (доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6021
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.174
	
	2.5017
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 16.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Горнотехнологич
	1
	3600
	Поверхность
	1
	6022
	2
	
	
	
	
	0
	120
	50
	50

	
	
	еское
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	2
	6000
	Поверхность
	1
	6023
	2
	
	
	
	
	0
	120
	50
	50


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 16.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.06
	
	0.432
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: менее
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	20 (доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6022
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.2178
	
	15.7824
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6023
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.5423
	
	7.1873
	2026


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 17.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	2
	2400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	2
	7000
	Поверхность
	1
	6024
	2
	
	
	
	
	250
	300
	20
	20

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 17.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6024
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.074
	
	0.9351
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 18.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	001
	
	САГ (МР, КНР)
	1
	300
	Сварка металлов
	1
	6025
	2
	
	
	
	
	140
	70
	30
	30

	
	
	САГ (УОНИ-13/
	1
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	55)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	САГ ДВС
	1
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 18.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6025
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	
	0.003575
	2026

	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.001216
	
	0.000325
	2026

	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	марганца (IV) оксид/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0404
	
	0.04041
	2026

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0602778
	
	0.07
	2026

	
	
	
	
	
	Углерод черный) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0777778
	
	0.08
	2026

	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.3962789
	
	0.422
	2026

	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.00074
	
	0.0002
	2026

	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 19.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 19.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.00015
	2026

	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.117
	
	0.13
	2026

	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000012
	
	0.0000013
	2026

	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.00015
	2026

	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	глина, глинистый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	сланец, доменный
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 20.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Топливозаправщи
	1
	500
	Поверхность
	1
	6026
	2
	
	
	
	
	0
	120
	50
	50

	
	
	к (передвижной)
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Топливозаправщи
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	к (передвижной)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	9
	64800
	Выхлопная труба
	1
	6300
	10
	
	
	
	
	250
	135
	100
	100

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 20.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	кремнезем, зола
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6026
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000022
	
	0.0004894
	2026

	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.007818
	
	0.1743272
	2026

	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	в пересчете на С) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10)
	
	
	
	

	6300
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.5278
	
	13.68
	2026

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.8180556
	
	21.2
	2026

	
	
	
	
	
	Углерод черный) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	1.0555556
	
	27.36
	2026

	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	5.2777778
	
	136.8
	2026

	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	1.583
	
	41.04
	2026


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 21.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
	ЛИСТ 21.2

	Hо-
	Hаименование
	Вещества
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	мер
	газоочистных
	по котор.
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ист.
	установок
	производ.
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выб-
	и мероприятий
	г-очистка
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	роса
	по сокращению
	к-т обесп
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	выбросов
	газоо-й %
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000169
	
	0.0004378
	2026

	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	


4. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ПДВ
Нумерация источников загрязнения атмосферы приведена согласно «Инструкции по инвентаризации выбросов…» (организованные с 0001, неорганизованные с 6001).

Достоверность полноты исходных данных, принятых для расчета нормативов ПДВ, основывается на инвентаризации источников выделения загрязняющих веществ, проведенной «Исполнителем», согласованной «Заказчиком».

Расчеты приземных концентраций по каждому веществу ведутся с учетом наихудшей (когда наибольшие максимальные разовые (г/с) выбросы) возможной одновременности работы оборудования.

Выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании методических нормативных документов, утвержденных МООС РК.  
4.1 Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников производились на основании технических характеристик применяемого оборудования в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу. Геометрические характеристики и параметры газовоздушной смеси источников были приняты по технико-технологическим данным разделов проекта, по аналогичным видам оборудования, а также расчётным путём.
Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу  на 2026-2027 представлены ниже.
Участок Улькен – Актау 
Общая площадь участка Баладегерес  - 596650,0 м2, в т.ч.:

Жамбылская область: 5501660,0 м2
Туркестанская область: 216302,0 м2
Источник загрязнения № 6001, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Снятие ПСП

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =10

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,100

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =19

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,4

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * 

с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,003

Время работы, час/год, _T_ =1200

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,2603

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =1,1245

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,2603
	1,1245


Источник загрязнения № 6002, Горнотехнологическое оборудование 

Источник выделения № 001, Отгрузка ПСП на отвал

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: ПСП (аналог суглинок)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1) Р1=0,05

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1) Р2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2) Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =1000

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем горной массы, м3/год ,V=25083,9

Плотность материала, ρ = 1,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=37,63

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =0,6271

Валовый выброс, т/год,

 M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =2,2576

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,6271
	2,2576


Источник загрязнения № 6003, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Транспортировка ПСП на отвал

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число автомашин, работающих в  на площадке , n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =5

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,5

Vср = N * Z / n

Vср =1,25

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.3.3.1) , C1 =1,6

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.3.3.2) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.3.3.3) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =19

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.3.3.4) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , C6 =0,4

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Коэф-т, учитывающий долю уносимой пыли, С7=0,01

Значение пылевыделения с единицы фактической  поверхности перевозимого материала, г/м2 * с,

 (табл. 3.1.1) Q2 =0,003

Время работы, час/год, _T_ =2500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (3.3.1) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 * С6 * С7 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n

_G_ =0,112068889

Валовый выброс, т/год ,

 _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =1,0086

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                    
	0,112
	1,0086


Источник загрязнения № 6003, Технологический транспорт

Источник выделения № 002, Разгрузка ПСП на отвале

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: ПСП

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1) К1=0,05

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.) К2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2) К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазон  7 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,4

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,6

Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =0,1

Высота пересыпки, м, Н=1,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,6

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=100,00

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=37625,85

Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,4800

Валовый выброс, т/год, 

M =  К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Q * ( 1 - ή ) 

M =0,6502

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                    
	0,4800
	0,6502


Источник загрязнения № 6004, Отвал ПСП

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: ПСП (аналог глина)
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Влажность материала в диапазоне: более 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала, K2 =0,4

Коэфф., учитывающий эффективность сдувания твердых частиц с поверхности отвала:

в первые три года после прекращения эксплуатации, К6=0,2

в последующие годы до полного озеленения отвала, К6=0,1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, дней, Тс=90

Площадь свежеотсыпанного отвала, м2, Sс=7500

Площадь дефлирующих поверхностей отвала, м2, Sд=7500

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности свежеотсыпанного отвала или 

дефлирующих поверхностей отвала, мг/м2·с, qо =0,002

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 

Масса твердых частиц, сдуваемых с свежеотсыпанного отвала, тн/год:

Мс = 86,4* qо * (365 - Тс ) * Sс * К1 * 10 ^ -6

Мс = 9,75888

Максимальный из разовых выброс, г/с:

Gс = Мс * 10^6  / (  (365 - Тс ) * 86400 )

Gс = 0,410727273

Масса твердых частиц, сдуваемых с  дефлирующих поверхностей отвала:

Мд = 86,4* qо * (365 - Тс ) * Sд * К2 * К6 * 10 ^ -6

Мд = 0,0285120

Максимальный из разовых выброс, г/с:

Gд = Мс * 10^6  / (  (365 - Тс ) * 86400 )

Gд = 0,0012

Валовый выброс от отвала вскрышных пород, т/год:

_M_ = Mс + Mд

_M_ = 9,7873920

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_=G1=0,4107273

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,4107
	9,7874


Источник загрязнения № 6005, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Планировочные работы на отвале ПСП

Список литературы:

 Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,200

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =19

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,4

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 *

 с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,003

Время работы, час/год , _T_ =1000

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,4214

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =1,5170

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,4214
	1,5170


Источник загрязнения № 6006, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Планировочные работы Карьера Основной

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =3

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =3

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,05

Vср = N * Z / n

Vср =0,05

Коэфф., учитывающий cреднююгрузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =19

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,4

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической  поверхности перевозимого материала, г/м2 *

 с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,003

Время работы, час/год, _T_ =2000

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,2696

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =1,9411

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,2696
	1,9411


Источник загрязнения № 6007, Буровые работы

Источник выделения № 001, Гидравлический станок DM45/50HP

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Технологический процесс: Буровые работы
Вид оборудования: Гидравлический станок DM45/50HP (аналог БА-100)
Тип породы: Породы средней и выше средней крепости

Диаметр скважины: d -600 мм 
Число станков данного типа: NS =3

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =2

Количество пыли, выделяющейся при бурении одним станком, г/сек (табл. 3.1) g=2,2

Система пылеподавления: Циклон
Степень очистки пылеочистной установки,% ή=75

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =3500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = (N * g * (100-ή)) / 100
_G_ = 1,1

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = 3600 * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 20,79

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                    
	1,1
	20,79


Источник загрязнения № 6007, Буровые работы

Источник выделения № 002, Бурение скважин

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Технологический процесс: Буровые работы
Вид оборудования: ROC-L6 (аналог БСШ-1)
Тип породы: Породы средней и выше средней крепости

Диаметр скважины: d -150 мм (от 105 до 150 мм)
Число станков данного типа: , NS =2

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =2

Количество пыли, выделяющейся при бурении одним станком, г/сек (табл. 3.1) g=0,11

Система пылеподавления:нет

Степень очистки пылеочистной  установки,% ή=0

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =3500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,

 _G_ = (N * g * (100-ή)) / 100
_G_ = 0,22

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = 3600 * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 2,772

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                    
	0,22
	2,772


Источник загрязнения № 6007, Буровые работы

Источник выделения № 003, Выхлопная труба

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Расход дизельного топлива, тн/год, В=98

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =7000

При одновременной работе технологического транспорта в количестве 2 ед.

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14) w =0,014

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=9,80000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,388889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,04

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=3,92

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  = 0,1556

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=2,94

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  = 0,1167

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=1,52

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  = 0,0603

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,96000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00003

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000012

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,1556
	3,92

	0337
	Углерод оксид
	0,3888889
	9,80

	0401
	Углеводороды
	0,117
	2,94

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,0777778
	1,96

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,0602778
	1,52

	0703
	Бензапирен
	0,0000012
	0,0000314


Источник загрязнения № 6008, Буровые работы

Источник выделения № 001, Бурение шпуров

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Технологический процесс: Буровые работы
Вид оборудования: Ручной перфоратор

Тип породы: Породы средней и выше средней крепости

Диаметр скважины: d -45 мм 
Число станков данного типа: , NS =2

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =2

Количество пыли, выделяющейся при бурении одним станком, г/сек (табл. 3.1) g=0,027

Система пылеподавления: нет

Степень очистки пылеочистной  установки, % ή=0

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =1200

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = (N * g * (100-ή)) / 100
_G_ = 0,054

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = 3600 * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 0,23328

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                    
	0,054
	0,23328


Источник загрязнения № 6009, Выхлопная труба

Источник выделения № 001, Компрессор

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Расход дизельного топлива, тн/год,   В=92,12

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =4500

При одновременной работе технологического транспорта в количестве 1 ед.

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,014

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=9,21200

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,568642

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,04

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=3,68

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  = 0,2275

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=2,76

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  = 0,1706

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=1,43

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  = 0,0881

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,84240

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1137284

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00003

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000018

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,2275
	3,68

	0337
	Углерод оксид
	0,5686420
	9,21

	0401
	Углеводороды
	0,171
	2,76

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1137284
	1,84

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,0881395
	1,43

	0703
	Бензапирен
	0,0000018
	0,0000295


Источник загрязнения № 6010, Взрывные работы

Источник выделения № 001, Взрывные работы 

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

2026 г.

Технологический процесс: Взрывные работы
Тип породы: Породы выше средней крепости
Взрывчатое вещество: Интеррит (аналог игданит)

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 5152

Эффективность применяемых при взрыве средств пылеподавления, табл. 3.5.3, ή =0,6

Эффективность применяемых при взрыве гидрозабойки,  (пылеподавление) ή1=0,6

Эффективность применяемых при взрыве гидрозабойки (для оксидов азота), ή2=0,5

Максимальный объем взорванной горной породы за 1 массовый взрыв, м3, Vm =4000

Количество взорванного взрывчатого вещества за 1 массовый взрыв,  т, А1 = 1,4

Количество взорванного взрывчатого вещества,  т/год, А = 6,5

Удельное содержание в пылегазовом облаке окислов азота, т/т, q=0,0063

Удельное содержание окислов азота в взорванной породе, т/т, q=0,0018

Удельное содержание в пылегазовом облаке оксида углерода, т/т, q=0,011

Удельное содержание оксида углерода в взорванной породе, т/т, q=0,005

Безразмерный коэффициент, учитывающий среднюю глубину скважины  b=1

Расчет дополнительных параметров пылегазового облака:

Высота подъема пылегазового облака, м, (3.5.7):

Н  =  b *  ( 164 * 0,258 * А1 )

Н  =  59,2368

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Количество оксидов азота, выделяющегося при взрывных работах с 

пылегазовым облаком:

Максимальный из разовых выброс, г/с (3.5.5) :

_G1_ = q * А1 * ( 1 - ή1 ) * 10 ^ 6 ) / 1200

_G1_ = 3,675

Валовый выброс, т/год,  (3.5.2)

_М1_ = А*  q * ( 1 - η )

_М1_ = 0,01638

Количество оксидов азота, выделяющегося при взрывных работах из взорванной горной породы:

Максимальный из разовых выброс, г/с (3.5.5) :

_G2_ = q * А1 * ( 1 - ή1 ) * 10 ^ 6 ) / 1200

_G2_ = 0,84

Валовый выброс, т/год,  (3.5.3)

_М2_ = А*  q 

_М2_ = 0,0117

Массовое количество окислов азота тн/год , (3.5.1)

Мгод = М1 + М2

Мгод = 0,02808

Массовое количество окислов азота г/сек , (3.5.1)

_Gгод_ = _G1_+_G2_

_Gгод_ = 4,515

Примесь:0337 Углерод оксид

Количество оксида углерода, выделяющегося при взрывных работах с пылегазовым облаком:

Максимальный из разовых выброс, г/с (3.5.5) :

_G1_ = q * А1 * ( 1 - ή1 ) * 10 ^ 6 ) / 1200

_G1_ = 12,833333

Валовый выброс, т/год,  (3.5.2)

_М1_ = А*  q * ( 1 - η )

_М1_ = 0,0286

Количество оксида углерода, выделяющегося при взрывных работах из взорванной горной породы:

Максимальный из разовых выброс, г/с (3.5.5) :

_G2_ = q * А1 * ( 1 - ή1 ) * 10 ^ 6 ) / 1200

_G2_ = 2,3333333

Валовый выброс, т/год,  (3.5.3)

_М2_ = А*  q 

_М2_ = 0,0325

Массовое количество оксида углерода тн/год , (3.5.1)

Мгод = М1 + М2

Мгод = 0,0611

Массовое количество оксида углерода г/сек, (3.5.1)

_Gгод_ = _G1_+_G2_

_Gгод_ = 15,166667

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Безразмерный коэффициент, учитывающий гравитационное оседание твердых частиц в пределах 

разреза - 0,16

Удельное выделение на 1 м3 взорванной горной породы, кг/м3 (табл. 3.5.2)

qn=0,08Количество пыли, выделяющегося при взрывных работах с 20 мин интервалом осреднения:

Максимальный из разовых выброс, г/с (3.5.6) :

_G1_ = 0,16 * qn * Vгм * ( 1 - ή1 ) * 10 ^ 3 ) / 1200

_G1_ = 17,066667

Валовый выброс, т/год,  (3.5.4)

_М1_ = 0,16 * qn * Vгм * ( 1 - ή1 ) / 1000

_М1_ = 0,0263782

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)   
	4,5150
	0,02808

	0337
	Углерод оксид      
	15,16667
	0,06110

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                    
	17,06667
	0,02638


Источник выделения № 001, Взрывные работы 

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Технологический процесс: Взрывные работы
Тип породы: Породы выше средней крепости
Взрывчатое вещество: Интеррит (аналог игданит)

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 800000

Эффективность применяемых при взрыве средств пылеподавления, табл. 3.5.3, ή =0,6

Эффективность применяемых при взрыве гидрозабойки,  (пылеподавление) ή1=0,6

Эффективность применяемых при взрыве гидрозабойки (для оксидов азота), ή2=0,5

Максимальный объем взорванной горной породы за 1 массовый взрыв, м3, Vm =50000

Количество взорванного взрывчатого вещества за 1 массовый взрыв,  т, А1 = 15

Количество взорванного взрывчатого вещества,  т/год, А = 683

Удельное содержание в пылегазовом облаке окислов азота, т/т, q=0,0063

Удельное содержание окислов азота в взорванной породе, т/т, q=0,0018

Удельное содержание в пылегазовом облаке оксида углерода, т/т, q=0,011

Удельное содержание оксида углерода в взорванной породе, т/т, q=0,005

Безразмерный коэффициент, учитывающий среднюю глубину скважины  b=1

Расчет дополнительных параметров пылегазового облака:

Высота подъема пылегазового облака, м, (3.5.7):

Н  =  b *  ( 164 * 0,258 * А1 )

Н  =  634,68

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Количество оксидов азота, выделяющегося при взрывных работах с пылегазовым облаком:

Максимальный из разовых выброс, г/с (3.5.5) :

_G1_ = q * А1 * ( 1 - ή1 ) * 10 ^ 6 ) / 1200

_G1_ = 39,375

Валовый выброс, т/год,  (3.5.2)

_М1_ = А*  q * ( 1 - η )

_М1_ = 1,72116

Количество оксидов азота, выделяющегося при взрывных работах из взорванной горной породы:

Максимальный из разовых выброс, г/с (3.5.5) :

_G2_ = q * А1 * ( 1 - ή1 ) * 10 ^ 6 ) / 1200

_G2_ = 9

Валовый выброс, т/год,  (3.5.3)

_М2_ = А*  q 

_М2_ = 1,2294

Массовое количество окислов азота тн/год , (3.5.1)

Мгод = М1 + М2

Мгод = 2,95056

Массовое количество окислов азота г/сек , (3.5.1)

_Gгод_ = _G1_+_G2_

_Gгод_ = 48,375

Примесь:0337 Углерод оксид

Количество оксида углерода, выделяющегося при взрывных работах с пылегазовым облаком:

Максимальный из разовых выброс, г/с (3.5.5) :

_G1_ = q * А1 * ( 1 - ή1 ) * 10 ^ 6 ) / 1200

_G1_ = 137,5

Валовый выброс, т/год,  (3.5.2)

_М1_ = А*  q * ( 1 - η )

_М1_ = 3,0052

Количество оксида углерода, выделяющегося при взрывных работах из взорванной горной породы:

Максимальный из разовых выброс, г/с (3.5.5) :

_G2_ = q * А1 * ( 1 - ή1 ) * 10 ^ 6 ) / 1200

_G2_ = 25

Валовый выброс, т/год,  (3.5.3)

_М2_ = А*  q 

_М2_ = 3,415

Массовое количество оксида углерода тн/год , (3.5.1)

Мгод = М1 + М2

Мгод = 6,4202

Массовое количество оксида углерода г/сек, (3.5.1)

_Gгод_ = _G1_+_G2_

_Gгод_ = 162,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Безразмерный коэффициент, учитывающий гравитационное оседание твердых частиц в пределах разреза - 0,16 

Удельное выделение на 1 м3 взорванной горной породы, кг/м3 (табл. 3.5.2)qn=0,08

Количество пыли, выделяющегося при взрывных работах с 20 мин интервалом осреднения:

Максимальный из разовых выброс, г/с (3.5.6) :

_G1_ = 0,16 * qn * Vгм * ( 1 - ή1 ) * 10 ^ 3 ) / 1200

_G1_ = 213,33333

Валовый выброс, т/год,  (3.5.4)

_М1_ = 0,16 * qn * Vгм * ( 1 - ή1 ) / 1000

_М1_ = 4,096

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)   
	48,3750
	2,95056

	0337
	Углерод оксид      
	162,50000
	6,42020

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                    
	213,33333
	4,09600


Источник загрязнения № 6011, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Планировочные работы в карьере

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число автомашин, работающих в  на площадке , n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =10

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,1

Vср = N * Z / n

Vср =0,5

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.3.3.1) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.3.3.2) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.3.3.3) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =19

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.3.3.4) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , C6 =0,4

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Коэф-т, учитывающий долю уносимой пыли, С7=0,01

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с, 

(табл. 3.1.1) Q2 =0,003

Время работы, час/год, _T_ =2500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (3.3.1) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 * С6 * С7 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n

_G_ =0,102402222

Валовый выброс, т/год ,

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 

_M_ =0,9216

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                    
	0,102
	0,9216


Источник загрязнения № 6011, Технологический транспорт

Источник выделения № 002, Поверхность пыления карьера

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Горная масса

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Влажность материала в диапазоне: более 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала, K2 =0,4

Коэфф., учитывающий эффективность сдувания твердых частиц с поверхности отвала:

в первые три года после прекращения эксплуатации, К6=0,2

в последующие годы до полного озеленения отвала, К6=0,1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, дней, Тс=100

Площадь свежеотсыпанного карьера, м2, Sс=142513 

Площадь дефлирующих поверхностей отвала, м2, Sд=14251,3

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности свежеотсыпанного отвала или 

дефлирующих поверхностей отвала, мг/м2·с, qо =0,002

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 

Масса твердых частиц, сдуваемых с свежеотсыпанного отвала, тн/год:

Мс = 86,4* qо * (365 - Тс ) * Sс * К1 * 10 ^ -6

Мс = 18,51401204

Максимальный из разовых выброс, г/с:

Gс = Мс * 10^6  / (  (365 - Тс ) * 86400 )

Gс = 0,808613384

Масса твердых частиц, сдуваемых с  дефлирующих поверхностей отвала:

Мд = 86,4* qо * (365 - Тс ) * Sд * К2 * К6 * 10 ^ -6

Мд = 0,0522076

Максимальный из разовых выброс, г/с:

Gд = Мс * 10^6  / (  (365 - Тс ) * 86400 )

Gд = 0,002280208

Валовый выброс от отвала вскрышных пород, т/год:

_M_ = Mс + Mд

_M_ = 18,5662197

Максимальный из разовых выброс, г/с , 

_G_=G1=0,8086134

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,8086
	18,5662


Источник загрязнения № 6012, Горнотехнологическое оборудование 

Источник выделения № 001, Погрузка вскрышных пород

2026 год.

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Вскрышная порода (аналог доломит)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,05

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 7 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,4
Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =150

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем горной массы, тн/год ,V=5720

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=38,13

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =2,5422
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =1,3728
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	2,5422
	1,3728


Источник выделения № 001, Погрузка вскрышных пород

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Вскрышная порода (аналог доломит)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,05

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 7 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,4

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =6000

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем горной массы, тн/год ,V=2057431

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=342,91

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Эффективность применяемого пылеподавления, ή1=0,1

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =2,2860

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =49,3783

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	2,2860
	49,3783


Источник загрязнения № 6013, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Транспортировка вскрышных пород на отвал

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число автомашин, работающих в  на площадке , n =5

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =1

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,5

Vср = N * Z / n

Vср =0,10

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =19

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,4

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * 

с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =4500,0

Пылеподавление дорог - полив территории  ή=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,419

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =6,781

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,419
	6,7805


Источник загрязнения № 6013, Технологический транспорт

Источник выделения № 002, Разгрузка вскрышных пород на отвале

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Скальная вскрыша (аналог доломит)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1)К1=0,05

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)К2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 7%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) ,К5=0,4

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,3

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=38,13

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=5720

Время работы, час/год, _T_ =150

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,7627

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =0,4118

2026 г.

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,7627
	0,4118


Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	3,5195
	72,9811


Источник загрязнения № 6014, Отвал вскрышных пород

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Вскрыша (аналог доломит)
Влажность материала в диапазоне: 7 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,4 

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:

для действующих отвалов,К2 =1

менее 3-х лет после прекращения эксплуатации,К2 =0,2

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой в отвал, г/м3, (табл.9.3)

(разгрузка автосамосвалов)Q =55

Количество материала, поступающего на отвал, т/год , MGOD =2520146

Максимальное количество материала, поступающего на отвал, т/час , MH =437,53

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется N =0

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , 

Площадь пылящей поверхности отвала, м2,

Действующий  S =239559

Менее 3-х лет  S =119779,5

Более 3-х лет  S =239559

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней  ТС =100

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12),

M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =16,632964

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.13),

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,8021

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M2 =6,5819314

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G2 =0,1437

Итого валовый выброс, т/год, 

_M_ = M1 + M2 + М3
_M_ =23,214895

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_= G2 =0,8021, наблюдается в процессе сдувания с поверхности действующего отвала

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,802
	23,215


Источник загрязнения № 6015, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Планировочные работы на отвале вскрышных пород

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =10

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,1

Vср = N * Z / n

Vср =0,500

Коэфф., учитывающий cреднюю  грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =19

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,4

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * 

с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =3000

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,8717

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =9,4141

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,8717
	9,4141


Источник загрязнения № 6016, Горнотехнологическое оборудование 

Источник выделения № 001, Погрузка руды

2026 г.

Список литературы:

 Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1) Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 7 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,4

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =150

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=0,5

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем добычи, тн/год ,V=8577

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=57,18

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая: до 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =0,5718

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,3088

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая:  20% двуокиси кремния                           
	0,5718
	0,3088


Источник выделения № 001, Погрузка руды

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 7%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,4

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =4000

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=0,5

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем добычи, тн/год ,V=200000

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=50,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая: до 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =0,5000

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =7,2000

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая:  20% двуокиси кремния                           
	0,5000
	7,2000


Источник загрязнения № 6017, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Транспортировка фосфоритной руды на перерабатывающий
                                                      комплекс

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число автомашин, работающих в  на площадке , n =5

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =1

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,5

Vср = N * Z / n

Vср =0,10

Коэфф., учитывающий cреднююгрузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =19

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,4

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * 

с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =3000,0

Пылеподавление дорог - полив территории   ή=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,268

Валовый выброс, т/год ,

 _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =2,889

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,268
	2,8891


Источник загрязнения № 6017, Технологический транспорт

Источник выделения № 002, Разгрузка руды на  склад перерабатывающего комплекса

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазон  7 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,4

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,6

Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =0,1

Высота пересыпки, м, Н=1,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,6

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=50,00

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=200000

Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2909 Пыль неорганическая: до 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,0720

Валовый выброс, т/год, 

M =  К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Q * ( 1 - ή ) 

M =1,0368

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния                    
	0,0720
	1,0368


Источник загрязнения № 6018, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Транспортировка фосфоритной руды на рудный склад

Список литературы: 

 Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число автомашин, работающих в  на площадке , n =4

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =1

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,3

Vср = N * Z / n

Vср =0,08

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =19

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,4

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * 

с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =2000,0

Пылеподавление дорог - полив территории   ή=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,174

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =1,251

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,174
	1,2509


Источник загрязнения № 6018, Технологический транспорт

Источник выделения № 002, Разгрузка руды на  рудном складе 

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1) К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.) К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазон  7 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,4

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,6

Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =0,1

Высота пересыпки, м, Н=1,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,6

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=50,00

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=100000

Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2909 Пыль неорганическая: до 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,0720

Валовый выброс, т/год, 

M =  К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Q * ( 1 - ή ) 

M =0,5184

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая:  20% двуокиси кремния                    
	0,0720
	0,5184


Источник загрязнения № 6018, Технологический транспорт

Источник выделения № 003, Планировка рудного склада

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число автомашин, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =1

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,3

Vср = N * Z / n

Vср =0,3

Коэфф., учитывающий cреднюю  грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =19

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,4

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической  поверхности перевозимого материала, г/м2 * 

с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =1500,0

Примесь:2909 Пыль неорганическая: до 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,268

Валовый выброс, т/год ,

 _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =1,4478

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния                           
	0,268
	1,4478


Источник загрязнения № 6019, Рудный склад

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы: 

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Фосфоритная руда

Влажность материала в диапазоне: 7 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,4

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:

для действующих отвалов,К2 =1

менее 3-х лет после прекращения эксплуатации,К2 =0,2

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой в отвал, г/м3, (табл.9.3)

(разгрузка автосамосвалов)Q =55

Количество материала, поступающего на отвал, т/год , MGOD =100000

Максимальное количество материала, поступающего на отвал, т/час , MH =100,00

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001 

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется N =0 экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , 

Площадь пылящей поверхности отвала, м2,

Действующий    S =400

Менее 3-х лет    S =200

Более 3-х лет     S =400

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней   ТС =90

Примесь:2909 Пыль неорганическая: до 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании склада:

Валовый выброс, т/год (9.12),

M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =2,64

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.13),

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,7333

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M2 =0,0456192

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G2 =0,0010

Итого валовый выброс, т/год, 

_M_ = M1 + M2 + М3
_M_ =2,6856192

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_= G2 =0,7333, наблюдается в процессе сдувания с поверхности действующего отвала

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния 
	0,733
	2,686


Источник загрязнения № 6020, Горнотехнологическое оборудование 

Источник выделения № 001, Отгрузка руды с рудного склада на перерабатывающий 
                                                       комплекс

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк)

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1) Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 7 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,4

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =800

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем горной массы, тн/год ,V=100000

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=125,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая: до 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =2,5000

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =7,2000

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния                           
	2,5000
	7,2000


Источник загрязнения № 6021, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Транспортировка фосфоритной руды на перерабатывающий
                                                       комплекс

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число автомашин, работающих в  на площадке , n =4

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =1

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,3

Vср = N * Z / n

Vср =0,08

Коэфф., учитывающий cреднюю  грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =19

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,4

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической  поверхности перевозимого материала, г/м2 * 

с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =4000,0

Пылеподавление дорог - полив территории   ή=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,174

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =2,502

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,174
	2,5017


Источник загрязнения № 6021, Технологический транспорт

Источник выделения № 002, Разгрузка руды на  перерабатывающем комплексе

Список литературы: Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. 

Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1) К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазон  7 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,4

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,6

Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =0,1

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=50,00

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=100000

Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2909 Пыль неорганическая: до 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,0600

Валовый выброс, т/год, 

M =  К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Q * ( 1 - ή ) 

M =0,4320

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая:  20% двуокиси кремния                    
	0,0600
	0,4320


Источник загрязнения № 6022, Горнотехнологическое оборудование 

Источник выделения № 001, Погрузка вскрышных пород  с отвала на ремонт дорог

Список литературы:

 Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Ремонт дорог будет выполняться  со второй половины 2020 года.
Материал: Скальная вскрыша (аналог доломит)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,05

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 7%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,4

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =3600

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=0,5

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем горной массы, м3/год ,V=60000

Плотность материала, ρ = 2,74

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=45,67

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =1,2178

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =15,7824

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	1,2178
	15,7824


Источник загрязнения № 6023, Технологический транспорт,

Источник выделения № 001, Транспортировка вскрышных пород на ремонт дорог

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число автомашин, работающих в  на площадке , n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =1

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,5

Vср = N * Z / n

Vср =0,25

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога со щебеночным покрытием, обработанная пылеподавляющим раствором (типа кальций хлор)

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =19

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,4

Коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, С7=0,01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * 

с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,003

Время работы, час/год, _T_ =3000

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 * С6 * С7 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,081

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,8743

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,081
	0,8743


Источник загрязнения № 6023, Технологический транспорт,

Источник выделения № 002, Разгрузка вскрышных пород на ремонт

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Скальная вскрыша (аналог доломит)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1)К1=0,05

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)К2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 7%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,4

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=137,00

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=164400

Время работы, час/год, _T_ =1200

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =1,4613

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =6,3130

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	1,4613
	6,3130


Источник загрязнения № 6024, Технологический транспорт,

Источник выделения № 001, Планировка карьерных дорог

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число автомашин, работающих в  на площадке , n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =10

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,1

Vср = N * Z / n

Vср =0,5

Коэфф., учитывающий cреднююгрузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога со щебеночным покрытием, обработанная пылеподавляющим раствором (типа кальций хлор)

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =17

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,4

Коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, С7=0,01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической  поверхности перевозимого материала, г/м2 * 

с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,003

Время работы, час/год , _T_ =3500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 * С6 * С7 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,0742

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,9351

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,074
	0,9351


Источник загрязнения № 0001-0003, Выхлопная труба 

Источник выделения № 001, Дизель-генератор

Список литературы: 

Приложение № 14 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 № 100-п.Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных 

дизельных установок.

Климатическая зона: третья - южные области РК

Расход топлива при максимальном режиме работы, кг/час, Gfm=30

Расход топлива средний за эксплуатационный период, кг/час, Gfe=27

Время работы дизельной установки, час/год, Т = 2000

Количество топлива израсходованное дизельной установкой за год эксплуатации, кг/год,  г=54000

Коэффициент размерности, равный обратной величине числа секунд в часе 

2,778 *  10 ^ - 4 = 0,0002778

Коэффициент размерности, равный обратной величине числа часов в году 

1,141 * 10 ^ - 4 =0,0001141

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 90

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,675054

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,75006

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 20,538

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 5,400432

Примесь:0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 25

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,187515

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,20835

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 5,705

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 1,50012

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 10

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,075006

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,08334

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 1,141

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,600048

Примесь:0328 Углерод черный (сажа)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 5

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,037503

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,04167

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 1,141

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,300024

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,75006
	5,400432

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,08334
	0,600048

	0337
	Углерод оксид
	0,20835
	1,50012

	0328
	Углерод черный
	0,04167
	0,300024


Источник загрязнения №  6025, САГ

Источник выделения № 001, сварка металлов

Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР, КНР -4 ( по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год ,В=150

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,001485

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0055

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,000165

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0006111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0002222

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,0055
	0,001485

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,00061
	0,000165

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00022
	0,00006


Источник загрязнения №  6025, САГ

Источник выделения № 002, сварка металлов

Список литературы: 

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год , B =150

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,002085

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,0077222

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,09

Валовый  выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,0001635

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0006056

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,0005556

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,00015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,0005556

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,0001395

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600  

_G_ = 0,0005167

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000405

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,0015

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,001995

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,0073889

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00772
	0,00209

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000606
	0,00016

	0301
	Азот диоксид
	0,00150
	0,00041

	0337
	Углерод оксид 
	0,00739
	0,00200

	0342
	Фтористые газообразные соединения  
	0,00052
	0,00014

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,00056
	0,00015

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00056
	0,00015


Источник загрязнения №  6025, САГ

Источник выделения № 003, Выхлопная труба

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Расход дизельного топлива, тн/год,   В=4,2

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =300

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14)w =0,014

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,42000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,388889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,04

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0389

Примесь: 0401 1325 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,13

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1167

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,07

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0603

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,08400

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000012

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0389
	0,04

	0337
	Углерод оксид
	0,3888889
	0,42

	0401
	Углеводороды
	0,117
	0,13

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,0777778
	0,08

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,0602778
	0,07

	0703
	Бензапирен
	0,0000012
	0,0000013


Источник загрязнения № 0004, Печь бытовая

Источник выделения № 001, Сжигание топлива

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива , K3 = Газ (природный)
Расход топлива, тыс.м3/год , BT =15,0

Расход топлива, л/с , BG =0,4756469

Плотность газа,  кг/м3   ρ=0,81

Расход топлива, т/год , BT =12,15

Расход топлива, г/с , BG =0,385

Теплота сгорания, QR =6678

Месторождение , M = _NAME_ = Бухара-Урал
Теплота сгорания, ккал/кг, ккал/м3(прил. 2.1), 

QR =8244,4444

Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187= 34,52

Зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 0
Сернистость топлива, % (для газа в мг/м3)(прил. 2.1) , SR = 0
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, квт , QN = 30
Фактическая мощность котлоагрегата, квт , QF = 27
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO = 0,0805

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B = 0
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , 

KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 

KNO = 0,078407302

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , 

MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) 

MNOT =0,032884947

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) ,

MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) 

MNOG =0,001042775

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс азота диоксида (0301), т/год , 

_M_ = 0.8 * MNOT 
_M_=0,026307957

Выброс азота диоксида (0301), г/с , 

_G_ = 0.8 * MNOG 
 _G_ =0,00083422

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс азота оксида (0304), т/год , 

_M_ = 0.13 * MNOT 
_M_= 0,004275043

Выброс азота оксида (0304), г/с ,

 _G_ = 0.13 * MNOG 
_G_ = 0,0001356

Примесь:0337 Углерод оксид

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1) , q3 = 0,5

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты, R=0,5

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3' , 

CCO = QR * q3 * R 
 CCO =8,630

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , 

_M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) 

_M_ = 0,1049

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , 

_G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) 

_G_ = 0,00332

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год
	

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)   
	0,0008
	0,02631
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)  
	0,00014
	0,00428
	

	0337
	Углерод оксид      
	0,00332
	0,10485
	


Источник загрязнения № 0005-0007, Дыхательный клапан

Источник выделения № 001, Резервуар V-50 м3

Список литературы: 

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004, Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Конструкция резервуара: наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15) CMAX=2,25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 QOZ=285

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/м3, (Прил. 15), COZ=1,19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL=285

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м3, (Прил. 15)CVL=1,6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/часVSL=20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1)

GR = ( CMAX * VSL ) / 3600

GR =0,0125

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4)

MZAK = ( COZ * QOZ + CVL * QVL ) * 10^-6 =

MZAK=0,0007952

Удельный выброс при проливах, г/м3  J=50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5)

MPRR = 0.5 * J * ( QOZ + QVL ) * 10^(-6) 

MPRR =0,01425

Валовый выброс, т/год (9.2.3)

MR  =  MZAK  +  MPRR  

MR = 0,0150452

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14)CI=99,72

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,015003

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_= CI * G / 100

_G_=0,012465

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14)CI=0,28

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,000042

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_= CI * G / 100

_G_=0,000035

Итого:

	Код
	Примесь                               
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород                            
	0,000035
	0,00004213

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	0,012465
	0,015003024


Источник загрязнения № 6026, Топливозаправщик (передвижной)

Источник выделения № 001-002, Бензобак авто

Список литературы: 

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004 Расчет по п.9

Нефтепродукт: Дизельное топливо
Климатическая зона: третья - южные области РК (прил.17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков машин, г/м3 (Прил.12),

СМАХ =  3,92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ =684

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3, (Прил.15),САМОZ =1,19

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 684

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в весенне-летний период, г/м3, (Прил.15),CAMVL = 1,6

Производительность одного рукава ТРК, л/мин, V =60

VTRK = V * 60 / 10000 

VTRK = 3,60

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих выбранный вид нефтепродукта, NN= 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN * CMAX * VTRK / 3600

GB = 0,0039200

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), 

MBA = ( CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL ) * 10 ^ ( - 6 ) 

MBA = 0,0019084

Удельный выброс при проливах, г/м3, J =125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8),

MPRA  =  0,5 * J * ( QOZ + QVL ) * 10 ^ ( - 6  )

MPRA = 0,0855

Валовый выброс, т/год (9.2.6),

MTRK = MBA + MPRA 
MTRK = 0,0874

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14)CI=99,72

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,0871636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0039090

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14)CI=0,28

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,0002447

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0000110

Итого:

	Код
	Примесь                               
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород                            
	0,0000110
	0,0002447

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	0,0039090
	0,0871636


Источник загрязнения № 6300, Технологический автотранспорт

Источник выделения № 001, Выхлопная труба

Список литературы: 

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Расход дизельного топлива, тн/год,        В=1368

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =7200

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14)w =0,019

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=136,80000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =5,277778

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=13,68

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,5278

Примесь: 0401 1325 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=41,04

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =1,5833

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=21,20

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,8181

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=27,36000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =1,0555556

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00044

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000169

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,5278
	13,68

	0337
	Углерод оксид
	5,2777778
	136,80

	0401
	Углеводороды
	1,583
	41,04

	0330
	Сернистый ангидрид
	1,0555556
	27,36

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,8180556
	21,20

	0703
	Бензапирен
	0,0000169
	0,0004378


5. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

НОРМАТИВОВ ПДВ

Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы проводился по программе "Эра-1.7" на ПЭВМ. При этом определялись наибольшие концентрации вредных веществ в расчетных точках (узлах сетки) на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Программа рекомендована Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Войкова для расчетов рассеивания вредных веществ и утверждена Министерством  охраны окружающей среды РК.

Следует иметь в виду, что в силу особенностей конструкции печатающих устройств (принтеров) персональных компьютеров карта может печататься с отклонениями масштаба, поэтому она является только схемой, имеющей характер иллюстрации.

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в каждом узле поиска.

Выдача результатов расчетов проведена при опасных средневзвешенных скоростях ветра с шагом перебора направлений 10 градусов.

С целью ускорения и упрощения расчетов рассеивания включены только вещества, для которых выполняется неравенство:

М/ПДКм.p > Ф

Ф = 0.01хН   пpи Н > 10 м

Ф = 0.1   пpи Н < 10м

где М – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, г/с;

ПДКм.р. – максимально-разовое ПДК, мг/м3;

Н(м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса [3, п.7.8] определяем по формуле:

Hср.вз. =  (5*M(0-10) + 15*M(11-20) + 25*M(21-30) + ....) / Мi ,  м

Мi = М(0-10) + М(11-20) + М(21-30) + .....

Мi – суммарные выбросы i-го вещества в интервалах высот источников до 10 метров включительно, 11-20м, 21-30м и т.д.

Результаты расчета сведены в таблицу 5.1.
Из таблицы видно, что превышений ПДК на утвержденной границе СЗЗ размером 500 м нет ни по одному веществу. 

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97. Характер распределения загрязнений на площадке показан в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ.

Таблица 5.1  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

      Город     :324  Сарысу.

      Объект    :0032 ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . 
                      .

      Вар.расч. :1    (2026 год)

---------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    | ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |   мг/м3   |опасн|

----<----------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |   0.3583 |   0.0083 |   0.0075 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |   1.3185 |   0.0307 |   0.0275 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |           |     |

|      | оксид/ (327) )                  |          |          |          |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |   7.6075 |   0.6510 |   0.6402 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   5.6445 |   0.6521 |   0.6088 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   2.4883 |   0.2510 |   0.2521 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |           |     |

|      | (IV) оксид) (516) )             |          |          |          |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.0102 |   0.0013 |   0.0013 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   1.2583 |   0.1259 |   0.1264 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.3969 |   0.0163 |   0.0150 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |           |     |

|      | (617) )                         |          |          |          |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    |   0.0303 |   0.0007 |   0.0006 | 0.2000000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |           |     |

|      | кальция фторид,                 |          |          |          |           |     |

| 0401 | Углеводороды                    |   1.8712 |   0.1884 |   0.1892 | 1.0000000 |  -  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   1.6975 |   0.2010 |   0.1878 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |           |     |

| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |   0.0290 |   0.0039 |   0.0037 | 1.0000000 |  4  |

|      | (в пересчете на С) (10)         |          |          |          |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  16.628  |   0.8655 |   0.8500 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль            |          |          |          |           |     |

| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая |  12.400  |   0.2901 |   0.2617 | 0.5000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: менее 20  |          |          |          |           |     |

|      | (доломит, пыль                  |          |          |          |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   2.4883 |   0.2515 |   0.2526 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |   9.8995 |   0.8775 |   0.8495 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   2.8483 |   0.2589 |   0.2601 |           |     |

| __71 | 0342 + 0344                     |   0.4272 |   0.0170 |   0.0156 |           |     |

| __ПЛ | 2908 + 2909                     |  21.875  |   0.8034 |   0.7368 |           |     |

---------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в   

     долях ПДК.
По указанным ниже таблицам 5.2, видно, что из 15 и 7 загрязняющих веществ, расчет приземных концентраций ведется по 9 и 7 веществам, и как следствие, по суммациям которые они составляют.                                    
	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"                                                                                       Таблица 5.2

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	Примечание

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота,
	М/ПДК
	

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	м
	для  Н<10
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	0.01322
	2.0000
	0.033
	-

	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.001216
	2.0000
	0.1216
	Расчет

	
	марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.00014
	5.0000
	0.0003
	-

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	1.1517607
	8.0077
	7.6784
	Расчет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	22.4266276
	22.9026
	0.1958
	Расчет

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	1
	
	
	1.988
	8.3702
	1.988
	Расчет

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	0.0000211
	8.4076
	2.11
	Расчет

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	1
	
	
	0.045213
	8.6167
	0.0452
	-

	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	28.94693
	18.5619
	5.1983
	Расчет

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.5
	0.15
	
	4.2048
	2.0000
	8.4096
	Расчет

	
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся
	
	
	
	
	
	
	

	
	печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	7.71728
	19.8036
	1.9485
	Расчет

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	1.5748596
	7.8383
	3.1497
	Расчет

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"                                                                                       Таблица 5.2

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	Примечание

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота,
	М/ПДК
	

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	м
	для  Н<10
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.000127
	8.6142
	0.0159
	-

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.00074
	2.0000
	0.037
	-

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.00056
	2.0000
	0.0028
	-

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет-

	ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.


6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ПДВ.

На основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения и предприятия в целом, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов ПДВ.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ являются: максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДКмр) каждого загрязняющего вещества в воздухе населенных пунктов, опубликованные в [12], а также в официальных изменениях и дополнениях к ним. При этом требуется выполнение соотношения:

С/ПДК ( 1

где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы от всех источников.

Расчеты С должны проводиться для разовых концентраций, осредненных за 20-30 мин. 

Для веществ, по которым установлены только среднесуточные ПДК (ПДКсс), используется приближенное соотношение между максимальными значениями разовых и среднегодовых концентраций и требуется, чтобы:

0.1С ( ПДК



При отсутствии нормативов ПДК вместо них используются значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ), их значения принимаются как максимально разовые ПДК.

На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере составлен перечень загрязняющих атмосферу веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов ПДВ для источников выброса предприятия.

Нормативы ПДВ для источников установлены, исходя из условий максимальных выбросов при полной нагрузке и проектных показателях работы всех оборудований.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК на СП с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.

Предложения по нормативам ПДВ разработаны по каждому веществу для отдельных источников и для предприятия в целом. Результаты сведены в таблицу 6.1.
	ЭРА v2.5 ТОО "КЭСО-Отан"    
	
	
	
	Таблица 6.1

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Каратау" Участок Улькен – Актау   без авто
	ЛИСТ 1

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
ПДВ

	
	
	существующее положение 2026 год
на 2026 год
	на 2020-2021 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	О Р Г А Н И З О В А Н Н Ы Е    И С Т О Ч Н И К И

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Участок Улькен – Актау , 
	0001
	0,75006
	5,400432
	0,75006
	5,400432
	0,75006
	5,400432
	2026

	 
	0002
	0,75006
	5,400432
	0,75006
	5,400432
	0,75006
	5,400432
	2026

	 
	0003
	0,75006
	5,400432
	0,75006
	5,400432
	0,75006
	5,400432
	2026

	 
	0004
	0,0008
	0,02631
	0,0008
	0,02631
	0,0008
	0,02631
	2026

	 
	 
	2,25098
	16,22761
	2,25098
	16,22761
	2,25098
	16,22761
	 

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	Участок Улькен – Актау , 
	0004
	0,00014
	0,00428
	0,00014
	0,00428
	0,00014
	0,00428
	2026

	 
	 
	0,00014
	0,00428
	0,00014
	0,00428
	0,00014
	0,00428
	 

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	Участок Улькен – Актау , 
	0001
	0,04167
	0,300024
	0,04167
	0,300024
	0,04167
	0,300024
	2026

	 
	0002
	0,04167
	0,300024
	0,04167
	0,300024
	0,04167
	0,300024
	2026

	 
	0003
	0,04167
	0,300024
	0,04167
	0,300024
	0,04167
	0,300024
	2026

	 
	 
	0,12501
	0,900072
	0,12501
	0,900072
	0,12501
	0,900072
	 

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	Участок Улькен – Актау , 
	0001
	0,08334
	0,600048
	0,08334
	0,600048
	0,08334
	0,600048
	2026

	 
	0002
	0,08334
	0,600048
	0,08334
	0,600048
	0,08334
	0,600048
	2026

	 
	0003
	0,08334
	0,600048
	0,08334
	0,600048
	0,08334
	0,600048
	2026

	 
	 
	0,25002
	1,800144
	0,25002
	1,800144
	0,25002
	1,800144
	 

	 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	Участок Улькен – Актау , 
	0005
	3,505E-05
	0,0000421
	3,505E-05
	0,0000421
	0,0000018
	2,105E-06
	2026

	 
	0006
	3,505E-05
	0,0000421
	3,505E-05
	0,0000421
	0,0000018
	2,105E-06
	2026

	 
	0007
	3,505E-05
	0,0000421
	3,505E-05
	0,0000421
	0,0000018
	2,105E-06
	2026

	 
	 
	0,000105
	0,000126
	0,000105
	0,000126
	5,4E-06
	6,32E-06
	 

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Участок Улькен – Актау , 
	0001
	0,20835
	1,50012
	0,20835
	1,50012
	0,20835
	1,50012
	2026

	 
	0002
	0,20835
	1,50012
	0,20835
	1,50012
	0,20835
	1,50012
	2026
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	Таблица 6.1

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Каратау" Участок Улькен – Актау   без авто
	ЛИСТ 2

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
ПДВ

	
	
	существующее положение 2026 год
на 2026 год
	на 2020-2021 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	0003
	0,20835
	1,50012
	0,20835
	1,50012
	0,20835
	1,50012
	2026

	 
	0004
	0,00332
	0,10485
	0,00332
	0,10485
	0,00332
	0,10485
	2026

	 
	 
	0,62837
	4,60521
	0,62837
	4,60521
	0,62837
	4,60521
	 

	 (2754) Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)

	Участок Улькен – Актау , 
	0005
	0,012465
	0,015003
	0,012465
	0,015003
	0,012465
	0,015003
	2026

	 
	0006
	0,012465
	0,015003
	0,012465
	0,015003
	0,012465
	0,015003
	2026

	 
	0007
	0,012465
	0,015003
	0,012465
	0,015003
	0,012465
	0,015003
	2026

	 
	 
	0,037395
	0,045009
	0,037395
	0,045009
	0,037395
	0,045009
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по организованным источникам:
	3,29202
	23,58245
	3,29202
	23,58245
	3,29192
	23,58233
	 

	Т в е р д ы е:              
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Газообразные, ж и д к и е:  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н Е О Р Г А Н И З О В А Н Н Ы Е    И С Т О Ч Н И К И

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)

	Участок Улькен – Актау , 
	6025
	0,01322
	0,003575
	0,01322
	0,003575
	0,01322
	0,003575
	2026

	 
	 
	0,01322
	0,003575
	0,01322
	0,003575
	0,01322
	0,003575
	 

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	Участок Улькен – Актау , 
	6025
	0,001216
	0,000325
	0,001216
	0,000325
	0,001216
	0,000325
	2026

	 
	 
	0,001216
	0,000325
	0,001216
	0,000325
	0,001216
	0,000325
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	 
	6007
	0,1556
	3,92
	0,1556
	3,92
	0,1556
	3,92
	2026

	 
	6009
	0,2275
	3,68
	0,2275
	3,68
	0,2275
	3,68
	2026

	 
	6010
	4,515
	0,02808
	48,375
	2,95056
	48,375
	2,95056
	2020

	 
	6025
	0,0404
	0,04041
	0,0404
	0,04041
	0,0404
	0,04041
	2026

	 
	 
	4,9385
	7,66849
	48,7985
	10,59097
	48,7985
	10,59097
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	Таблица 6.1

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Каратау" Участок Улькен – Актау   без авто
	ЛИСТ 3

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
ПДВ

	
	
	существующее положение 2026 год
на 2026 год
	на 2020-2021 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	 
	6007
	0,0602778
	1,52
	0,0602778
	1,52
	0,0602778
	1,52
	2026

	 
	6009
	0,0881395
	1,43
	0,0881395
	1,43
	0,0881395
	1,43
	2026

	 
	6025
	0,0602778
	0,07
	0,0602778
	0,07
	0,0602778
	0,07
	2026

	 
	 
	0,208695
	3,02
	0,208695
	3,02
	0,208695
	3,02
	 

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	 
	6007
	0,0777778
	1,96
	0,0777778
	1,96
	0,0777778
	1,96
	2026

	 
	6009
	0,1137284
	1,84
	0,1137284
	1,84
	0,1137284
	1,84
	2026

	 
	6025
	0,0777778
	0,08
	0,0777778
	0,08
	0,0777778
	0,08
	2026

	 
	 
	0,269284
	3,88
	0,269284
	3,88
	0,269284
	3,88
	 

	 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	 
	6026
	0,000022
	0,0004894
	0,000022
	0,0004894
	0,000022
	0,0004894
	2026

	 
	 
	0,000022
	0,000489
	0,000022
	0,000489
	0,000022
	0,000489
	 

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	 
	6007
	0,3888889
	9,8
	0,3888889
	9,8
	0,3888889
	9,8
	2026

	 
	6009
	0,568642
	9,21
	0,568642
	9,21
	0,568642
	9,21
	2026

	 
	6010
	15,16667
	0,0611
	162,5
	6,4202
	162,5
	6,4202
	2020

	 
	6025
	0,3962789
	0,422
	0,3962789
	0,422
	0,3962789
	0,422
	2026

	 
	 
	16,52048
	19,4931
	163,8538
	25,8522
	163,8538
	25,8522
	 

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Участок Улькен – Актау , 
	6025
	0,00074
	0,0002
	0,00074
	0,0002
	0,00074
	0,0002
	2026

	 
	 
	0,00074
	0,0002
	0,00074
	0,0002
	0,00074
	0,0002
	 

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	Участок Улькен – Актау , 
	6025
	0,00056
	0,00015
	0,00056
	0,00015
	0,00056
	0,00015
	2026

	 
	 
	0,00056
	0,00015
	0,00056
	0,00015
	0,00056
	0,00015
	 

	 (0401) Углеводороды

	Участок Улькен – Актау , 
	6007
	0,117
	2,94
	0,117
	2,94
	0,117
	2,94
	2026
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	Таблица 6.1

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Каратау" Участок Улькен – Актау   без авто
	ЛИСТ 4

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
ПДВ

	
	
	существующее положение 2026 год
на 2026 год
	на 2020-2021 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6009
	0,171
	2,76
	0,171
	2,76
	0,171
	2,76
	2026

	 
	6025
	0,117
	0,13
	0,117
	0,13
	0,117
	0,13
	2026

	 
	 
	0,405
	5,83
	0,405
	5,83
	0,405
	5,83
	 

	 (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

	Участок Улькен – Актау , 
	6007
	0,0000012
	0,0000314
	0,0000012
	0,0000314
	0,0000012
	0,0000314
	2026

	 
	6009
	0,0000018
	0,0000295
	0,0000018
	0,0000295
	0,0000018
	0,0000295
	2026

	 
	6025
	0,0000012
	0,0000013
	0,0000012
	0,0000013
	0,0000012
	0,0000013
	2026

	 
	 
	4,2E-06
	6,22E-05
	4,2E-06
	6,22E-05
	4,2E-06
	6,22E-05
	 

	 (2754) Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)

	 
	6026
	0,007818
	0,1743272
	0,007818
	0,1743272
	0,007818
	0,1743272
	2026

	 
	 
	0,007818
	0,174327
	0,007818
	0,174327
	0,007818
	0,174327
	 

	 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	Участок Улькен – Актау , 
	6001
	0,2603
	1,1245
	0,2603
	1,1245
	0,2603
	1,1245
	2026

	 
	6002
	0,6271
	2,2576
	0,6271
	2,2576
	0,6271
	2,2576
	2026

	 
	6003
	0,592
	1,6588
	0,592
	1,6588
	0,592
	1,6588
	2026

	 
	6004
	0,4107
	9,7874
	0,4107
	9,7874
	0,4107
	9,7874
	2026

	 
	6005
	0,4214
	1,517
	0,4214
	1,517
	0,4214
	1,517
	2026

	 
	6006
	0,2696
	1,9411
	0,2696
	1,9411
	0,2696
	1,9411
	2026

	 
	6007
	1,32
	23,562
	1,32
	23,562
	1,32
	23,562
	2026

	 
	6008
	0,054
	0,23328
	0,054
	0,23328
	0,054
	0,23328
	2026

	 
	6010
	17,06667
	0,02638
	213,33333
	4,096
	213,33333
	4,096
	2020

	 
	6011
	0,9106
	19,4878
	0,9106
	19,4878
	0,9106
	19,4878
	2026

	 
	6012
	2,5422
	1,3728
	2,286
	49,3783
	2,286
	49,3783
	2022

	 
	6013
	1,1817
	7,1923
	3,9385
	79,7616
	3,9385
	79,7616
	2022

	 
	6014
	0,802
	23,215
	0,802
	23,215
	0,802
	23,215
	2026

	 
	6015
	0,8717
	9,4141
	0,8717
	9,4141
	0,8717
	9,4141
	2026

	 
	6017
	0,268
	2,8891
	0,268
	2,8891
	0,268
	2,8891
	2026

	 
	6018
	0,174
	1,2509
	0,174
	1,2509
	0,174
	1,2509
	2026
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	Таблица 6.1

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Каратау" Участок Улькен – Актау   без авто
	ЛИСТ 5

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
ПДВ

	
	
	существующее положение 2026 год
на 2026 год
	на 2020-2021 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6021
	0,174
	2,5017
	0,174
	2,5017
	0,174
	2,5017
	2026

	 
	6022
	1,2178
	15,7824
	1,2178
	15,7824
	1,2178
	15,7824
	2026

	 
	6023
	1,5423
	7,1873
	1,5423
	7,1873
	1,5423
	7,1873
	2026

	 
	6024
	0,074
	0,9351
	0,074
	0,9351
	0,074
	0,9351
	2026

	 
	6025
	0,00056
	0,00015
	0,00056
	0,00015
	0,00056
	0,00015
	2026

	 
	 
	30,78063
	133,3367
	229,5479
	257,9811
	229,5479
	257,9811
	 

	 (2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)

	Участок Улькен – Актау , 
	6016
	0,5718
	0,3088
	0,5
	7,2
	0,5
	7,2
	2020

	 
	6017
	0,072
	1,0368
	0,072
	1,0368
	0,072
	1,0368
	2026

	 
	6018
	0,34
	1,9662
	0,34
	1,9662
	0,34
	1,9662
	2026

	 
	6019
	0,733
	2,686
	0,733
	2,686
	0,733
	2,686
	2026

	 
	6020
	2,5
	7,2
	2,5
	7,2
	2,5
	7,2
	2026

	 
	6021
	0,06
	0,432
	0,06
	0,432
	0,06
	0,432
	2026

	 
	 
	4,2768
	13,6298
	4,205
	20,521
	4,205
	20,521
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по неорганизованным источникам:
	57,42297
	187,0372
	447,3118
	327,8544
	447,3118
	327,8544
	 

	Т в е р д ы е:              
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Газообразные, ж и д к и е:  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Всего по предприятию:      
	60,71499
	210,6197
	450,6038
	351,4369
	450,6037
	351,4368
	 

	 Т в е р д ы е:             
	35,40614
	150,8907
	234,1016
	282,4263
	234,1016
	282,4263
	 

	 Газообразные, ж и д к и е: 
	25,30885
	59,72898
	216,5022
	69,01056
	216,5022
	69,01056
	 


7. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

Согласно Экологического кодекса РК 9.01 2007 года  № 212-III ЗРК в целях охраны условий жизнедеятельное и человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Размеры и граница СЗЗ устанавливаются на основе интегральной оценки загрязнения предприятием окружающей среды по загрязнению атмосферы, водной среды, почвы. Так как данный проект направлен на определение нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу, то СЗЗ устанавливается по выявлению доминирующею фактора загрязнения воздушной среды.  В связи с этим под СЗЗ следует понимать следующее:
Санитарно-защитная зона – это территория, предназначенная для   обеспечения снижения уровня воздействия вредных веществ на ее границе  до требуемых гигиенических нормативов по всем негативным факторам как  по условиям жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов за счет различных природоохранных мероприятий которые, обеспечивают экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Граница СЗЗ – линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций.
Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия установлен и подтвержден  в соответствии с СанПин № 273 от 15.03.2015 г.  - 500 м. 
По характеру производства размеры СЗЗ для ТОО «ЕХУ» устанавливаются следующие: 

Ближайшая жилая застройка предприятия, находится на расстоянии более 1000 м от границы предприятия. С учетом того, что преобладающее направление ветра направлено в северо-восточном направлении и наблюдения, проводимые аккредитованной лабораторией не зафиксировали превышения ПДК на границе СЗЗ, специальные мероприятия по реорганизации СЗЗ не предусматриваются.
Расчет рассеивания произведен для летнего периода времени, когда  наблюдается максимальное загрязнение приземного слоя атмосферы.  Моделирование загрязнения атмосферы осуществлялось с учетом одновременности работы оборудования.
С учетом ввода в действие нового документа – Санитарные правила «СП №237 от 15.03.2015 г.» для  расчета  СЗЗ  на 2017  г.  рассмотрено  несколько вариантов рассеивания примесей в атмосфере:

1.  Рассеивание примесей в атмосфере без учета розы от совокупности загрязняющих веществ с построением изолиний в 1 ПДК, по которой  устанавливается граница СЗЗ.

2.  Рассеивание примесей в атмосфере с учетом розы ветров от совокупности загрязняющих веществ с построением изолиний в 1 ПДК, по которой  устанавливается граница СЗЗ.

3.  Модуль «Эра-риски» программного  комплекса «Эра» производит оценку границы зоны риска воздействия объекта.

4.  Модуль «Эра-риски» производит расчет усредненной  СЗЗ,  рассчитанной  с учетом п.1-3.

Расчеты,  выполняемые при установлении положения границы и размера  СЗЗ, проводятся на условия нормального технологического режима работы организованных и неорганизованных источников выбросов.

Математическое моделирование рассеивания примесей в атмосфере с целью установления размеров СЗЗ в соответствии с методикой, приведенными выше, показало карту рассеивания. Методика не предусматривает установление границ СЗЗ от крайних источников, а только от совокупности тех, которые дают вклад в приземную концентрацию с 1 ПДК по совокупности загрязняющих веществ. Поэтому большое количество  ИЗА,  не задействованных  во  вкладе  в  приземную  концентрацию с 1 ПДК, остаются вне рассчитанной по методике СЗЗ. Размер  СЗЗ  на период эксплуатации,  устанавливаемый по оценке риска, составляет 500 м, размер СЗЗ без  учета розы ветров – 315; размер СЗЗ с учетом  розы  ветров – 385 м. 

Согласно  указаниям СП предприятие относится к объектам 2 класса опасности, как имеющего размер СЗЗ 500 м. 

Для предприятия по производству цемента ТОО «ЕХУ» установлен и подтвержден  наибольший из размеров СЗЗ – 500 м. 
В целом по комплексу производимых работ на период производственной деятельности  предприятие относится к объектам 2 класса опасности.

8. ЛИМИТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Для каждого предприятия государственными органами охраны природы по ЭК устанавливаются лимиты эмиссий (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов ПДВ.

На период достижения нормативов ПДВ устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия, а также уровня фонового загрязнения окружающей среды. В случае достижения предприятием норм ПДВ, лимит выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливаются на уровне ПДВ и не меняется до их очередного пересмотра.

Платежи взимаются как за установленные лимиты выбросов загрязняющих веществ, так и за их превышение.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природного ресурса (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ).

Плата за выбросы загрязняющих сверх устанавливаемых лимитов применяется в случаях невыполнения предприятиями обязательств по соблюдению согласованных лимитов выбросов загрязняющих веществ.

Величина платежей за превышение лимитов загрязняющих веществ определяется в кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение среды.

Согласно Налогового Кодекса РК по определению платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, плата для предприятия определяется :

П=Мi(Кi(Р, 

где

Мi - годовой выброс загрязняющих веществ, т/год;

Кi – количество МРП, минимальный расчетный показатель по РК; 
Р- ставка платы за выбросы в атмосферу, устанавливаемый за 1 тн выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ согласно Налогового Кодекса. 
Расчет лимитированного выброса (т/год) приведен в таблицах 8.
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	Таблица 8.1

	Расчет платежей загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2026-2020 года

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. 2020г. без авто. Участок Улькен – Актау .
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Выброс
	Ставки
	МРП
	Сумма
	Сумма

	загр,
	вещества
	вещества,
	вещества,
	платы
	
	платежа,
	платежа,

	веще-
	
	т/год
	т/год
	за 1 тн
	
	тенге
	тенге

	ства
	 
	2026
	2020
	(МРП)
	 
	2026
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо 
	0,003575
	0,003575
	30
	2525
	270,80625
	270,81

	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете 
	
	
	
	
	
	

	
	на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете 
	0,000325
	0,000325
	 
	
	0
	0,00

	
	на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	23,896096
	26,818576
	20
	2525
	1206752,85
	1354338,09

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00428
	0,00428
	20
	2525
	216,14
	216,14

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	3,920072
	3,920072
	24
	2525
	237556,363
	237556,36

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 
	5,680144
	5,680144
	20
	2525
	286847,272
	286847,27

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0006157
	0,0006157
	124
	2525
	192,77567
	192,78

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный 
	24,09831
	30,45741
	0,32
	2525
	19471,4345
	24609,59

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в 
	0,0002
	0,0002
	 
	
	0
	0,00

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо 
	0,00015
	0,00015
	 
	
	0
	0,00

	
	растворимые - (алюминия фторид, 
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия 
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды 
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в 
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	5,83
	5,83
	0,32
	2525
	4710,64
	4710,64

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,0000622
	0,0000622
	996600
	2525
	156521,013
	156521,01

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (в 
	0,2193362
	0,2193362
	0,32
	2525
	177,22365
	177,22

	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая 
	133,85511
	258,49953
	10
	2525
	3379841,53
	6527113,13

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, 
	
	
	
	
	
	

	
	цемент, пыль цементного производства - 
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец, доменный 
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	Таблица 8.1

	Расчет платежей загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2026-2020 года

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. 2020г. без авто. Участок Улькен – Актау .
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Выброс
	Ставки
	МРП
	Сумма
	Сумма

	загр,
	вещества
	вещества,
	вещества,
	платы
	
	платежа,
	платежа,

	веще-
	
	т/год
	т/год
	за 1 тн
	
	тенге
	тенге

	ства
	 
	2026
	2020
	(МРП)
	 
	2026
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, 
	
	
	
	
	
	

	
	зола углей казахстанских 
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая 
	13,1114
	20,0026
	10
	2525
	331062,85
	505065,65

	
	двуокись кремния в %: менее 20 
	
	
	
	
	
	

	
	(доломит, пыль цементного производства 
	
	
	
	
	
	

	
	- известняк, мел, огарки, сырьевая 
	
	
	
	
	
	

	
	смесь, пыль вращающихся печей, боксит)
	
	
	
	
	
	

	 
	В С Е Г О:
	210,6196761
	351,436876
	 
	 
	5623620,89
	9097618,69


9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ПДВ

Контроль за соблюдением установленных нормативов ПДВ, который осуществляется согласно [9]. Контроль может осуществляться собственной специализированной  аккредитованной организацией либо сторонней организацией привлекаемой на договорных условиях.

Контроль включает определение массы выбросов вредных веществ в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнение этих показателей с установленными величинами норматива, проверку плана мероприятий по достижению ПДВ и проверку эффективности эксплуатации очистных установок.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на главного инженера предприятия. Результаты контроля включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Все источники, подлежащие контролю, делятся на две категории.

К первой категории относятся источники, для которых при См/ПДК>0.5 выполняются неравенства:

М/ПДК>0.01Н при Н>10 м и М/ПДК>0.1Н при Н<10 м 

где:

М (г/с) – суммарное количество выбросов от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса; 

ПДК (мг/м3) – максимальная разовая предельно-допустимая концентрация; 

Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса. При Н<10 м принимают Н=10.

Источники 1 категории контролируются систематически. Источники 2 категории, более мелкие, могут контролироваться эпизодически. 
В связи с тем, что организованные источники выбросов загрязняющих веществ имеют крайне малые объемы выделения, инструментальный контроль на них не представляется возможным.

Обеспечение соблюдения нормативов ПДВ на предприятии гарантируется технологическим процессом. Контроль за ведением всех технологических параметров осуществляется дистанционно, с диспетчерского пункта. При выявлении отклонений или нарушений технологических параметров, технологический процесс останавливается до выявления и устранения причины.

Создавать стационарные посты наблюдения и контроля за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ не целесообразно, так как при выявлении нарушения технологического процесса он будет остановлен, и на качество атмосферного воздуха это не повлияет. 
Инструментальный контроль осуществляется за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ, на контрольных точках.

Ответственность за своевременное проведение отбора и анализа проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ возлагается на главного инженера предприятия.

План-график производственного контроля за качеством атмосферного воздуха – прилагается.

	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	Директор ТОО «Еврохим-Удобрения»

_____________________ Георгиади И.Ю.


	П л а н  -  г р а ф и к
	Таблица 9.1

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках на сущ.пол

	Жамбылская область, ТОО «ЕХУ»
	ЛИСТ 1

	N ист.
	Производство,
	
	
	Период.
	Норматив
	
	

	Nконт.
	Цех, участок.
	Контролируемое
	Периоди
	контроля
	выбросов 
	Кем
	Методика

	точки
	/Координаты
	вещество
	чность
	в перио-
	ПДВ(BCB)
	осуществляет
	проведения

	
	контрольной
	
	контро-
	ды НМУ
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	точки
	
	ля
	раз/сутк
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Улькен – Актау  .

	Т.
	СЗЗ
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	1 р/кв
	1 р/кв
	
	0.2
	-//-
	-//-

	1
	Х=616 Y=1251
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.4
	
	

	2
	Х=991 Y=328
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	
	
	
	0.5
	
	

	3
	Х=1500 Y=694
	Окись углерода 
	
	
	
	5.0
	
	

	
	
	Пыль неорганическая 20-70%
	
	
	
	0.3
	
	

	
	
	Углеводороды
	
	
	
	50.0
	
	

	
	
	Сероводород
	
	
	
	0.008
	
	


	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	                            Директор

ТОО «Еврохим-Удобрения»

_____________________ Георгиади И.Ю.


П Л А Н 
мероприятий по охране атмосферного воздуха на период на 2026-2020 года
	№№
п/п

	Наименование
мероприятий

	Объем
планируемых работ

	Общая
Стоим.
(тыс.тнг)
	Источник
финансирования

	Срок выполнения
	План финансирования
(тыс.тенге)
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия (тонн/год)

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	17

	1.1
	Производственный экологический мониторинг эмиссий в атмосферу
	Отбор проб и анализ
	300,0
	Собствен.

средства
	01.01..
	31.12.2020г
	150,0
	150,0
	Соблюдение нормативов ПДВ. Получение данных по коли-ву выбросов 

	1,2.
	Соблюдения технологического процесса
	постоянно
	-
	Собствен.

средства
	01.01..
	31.12.2020г
	-
	-
	Соблюдение нормативов ПДВ

	1.3.
	Уход и полив зеленых насаждений
	Полив зеленых насаждений в теплый период
	-
	Собствен. средства
	31.03..
	31.12.2020г
	-
	-
	Сохранение и поддерживание растительного фонда

	1.4.
	Пылеподавление на карьерах
	Полив перед началом работ  постоянно
	-
	Собствен. средства


	01.01..
	31.12.2020г.
	-
	-
	Снижение выбросов пыли 5,01 тн/год. 

	
	Пылеподавление при взрывных работах
	Использование гидрозабойки при взрывных работах
	-
	
	
	
	-
	-
	Снижение выбросов пыли 7,68 тн/год. 

	1.5.
	Озеленение территории 
	Высадка   саженцев, характерных для данного района (50-100 шт/год)
	100,0
	Собствен.

средства
	01.10..
	31.12.2020г
	50,0
	50,0
	Сохранение и поддерживание растительного фонда

	ВСЕГО:
 
	400,0
	 
	 
	 
	200,0
	200,0
	 


10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ


В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), как  туман, пыльные бури, сильные температурные инверсии атмосферного воздуха, предприятие обязано осуществлять мероприятия, направленные на временное снижение выбросов в целях достижения требуемых нормативов ПДК на границе СЗЗ.

В зависимости от прогнозируемого увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ, в действие вступают мероприятия I, II или III режима работы предприятия.

Мероприятия I режима НМУ работы предприятия.

Мероприятия 1 режима включают в себя меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов основного производства.

Они включают в себя:

· Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима

· Ограничение объемов работ от неорганизованных источников, вклад которых в общий объем выбросов наиболее весом

· Прекращение работ, направленных на испытание технологического оборудования, вводимого в эксплуатацию после ремонта.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 15-20%.

Мероприятия II режима НМУ работы предприятия
Мероприятия 2 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение нагрузки на отопительные установки, работающие на жидком, твердом или газообразном топливе

· Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия

· Остановки работ покрасочных работ

· Запрещение сжигания отходов на территории смежной с территорией площадки.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 20-40%.

Мероприятия III режима НМУ работы предприятия

Мероприятия 3 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 и 11 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение объемов ремонтных работ

· Снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, если это не противоречит требованиям безопасности и не угрожает жизни работников

· Остановка вспомогательных производств.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 40-60%.
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Генеральному директору 

ТОО  «ЕвроХим – Удобрения»

И.Ю. Георгиади

Департамент экологии по Жамбылской области рассмотрев Ваше письмо № 481 от 15.10.2018 г. по представленному «Плану горных работ участков Аралтобе и Улькен – Актау  (блок Баладегерес) месторождения Кок-Джон» (Дополнение к Проекту промышленной разработки месторождения фосфоритных руд Кок-Джон (участки Аралтобе, Улькен – Актау ) и Гиммельфарбское) с разделом «ООС» установил, что горные работы на участках Аралтобе, Улькен – Актау  (профиля с 5 по 51), будут вестись согласно утвержденных проектных документов, а по участку Улькен – Актау  (блок Баладегерес профиля с 1 по 4) согласно принятых технических решений  по настоящему плану горных работ. Режим работы карьера принят круглогодовой.

Площадь горного отвода составляет 11,6 км2. Общий срок эксплуатации блока Баладегерес составит 9 лет, добыча предусмотрена открытым способом двумя карьерами:  и карьер Блок 1.  Годовой объем добычи руды по  блоку Баладегерес составит 2026 г. -40,0 тыс. тонн,  2020 - 2022 гг. -200,0 тыс. тонн, 2023-2027гг. -300 тыс. тонн.

Согласно календарного плана горных работ добычи фосфоритных руд на участках Аралтобе и Улькен – Актау  месторождения Кок-Джон общий объем добычи с 2018 по 2036 год составит - 21735,8 тыс. тонн.

Почвенно-растительный слой на блоке Баладегерес мощностью 0,05м  снимается с площади 596650 м2. Объем ПРС  35,799  тыс. м3 в дальнейшем будет использован при рекультивации.  

Объект отнесен к 2 классу опасности согласно санитарной классификации производственных с санитарно-защитной зоной – 500 м, и относиться к 1 категории в соответствии с п.1  ст.40 Экологического кодекса.

Пылеподавление предусматривается посредством орошения подъездных дорог и отвалов с периодичностью 1-3 раза в сутки, 243 дня поливочной машиной.

Согласно п.11. главы 3. приказа МИР РК №351 от 18.05.2018 г. экологическое состояние недр обеспечивается нормирование предельно допустимых эмиссий, на основании ст.25 и ст. 27. Экологического кодекса предусмотреть разработку проектов нормативов эмиссий.

На основании выше изложенного Департамент экологии по Жамбылской области «План горных работ участков Аралтобе и Улькен – Актау  (блок Баладегерес) месторождения Кок-Джон» (Дополнение к Проекту промышленной разработки месторождения фосфоритных руд Кок-Джон (участки Аралтобе, Улькен – Актау ) и Гиммельфарбское) с разделом «ООС» согласовывает.

Руководитель департамента




К.Мадибек

Исп. Пасечный Ю.В.

тел. 8(7262) 30-60-52

Приложение 1

БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

В АТМОСФЕРУ 

ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

Площадка № 1. Участок Улькен – Актау .

	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 1

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	загряз-
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	няющего
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	веще-
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ства
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(001) Участок
	0001
	001
	Дизель-генератор
	Электроэнерг
	24
	2000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301
	5.400432

	Улькен – Актау ,
	
	
	
	ия
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328
	0.300024

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330
	0.600048

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337
	1.50012

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	0002
	001
	Дизель-генератор
	Электроэнерг
	24
	2000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301
	5.400432

	
	
	
	
	ия
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328
	0.300024

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330
	0.600048

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337
	1.50012

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	0003
	001
	Дизель-генератор
	Электроэнерг
	24
	2000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301
	5.400432

	
	
	
	
	ия
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328
	0.300024

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330
	0.600048

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337
	1.50012

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 2

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	загряз-
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	няющего
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	веще-
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ства
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0004
	001
	Печь бытовая
	Теплоэнергия
	24
	2000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301
	0.02631

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0304
	0.00428

	
	
	
	
	
	
	
	(6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337
	0.10485

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	0005
	001
	Резервуар V-50 м3
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0333
	0.0000421

	
	
	
	
	
	
	
	(518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-
	2754
	0.015003

	
	
	
	
	
	
	
	С19 (в пересчете на С) (10)
	
	

	
	0006
	001
	Резервуар V-50 м3
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0333
	0.0000421

	
	
	
	
	
	
	
	(518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-
	2754
	0.015003

	
	
	
	
	
	
	
	С19 (в пересчете на С) (10)
	
	

	
	0007
	001
	Резервуар V-50 м3
	Хранение ГСМ
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0333
	0.0000421

	
	
	
	
	
	
	
	(518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-
	2754
	0.015003

	
	
	
	
	
	
	
	С19 (в пересчете на С) (10)
	
	

	
	6001
	001
	Технологический
	Снятие ПСП
	16
	2400
	Пыль неорганическая,
	2908
	1.1245

	
	
	
	транспорт
	
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6002
	001
	Горнотехнологичес
	Отгрузка ПСП
	8
	1000
	Пыль неорганическая,
	2908
	2.2576


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 3

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	загряз-
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	няющего
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	веще-
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ства
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	кое оборудование
	на отвал
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6003
	001
	Технологический
	Транспортиро
	16
	5000
	Пыль неорганическая,
	2908
	1.0086

	
	
	
	транспорт
	вка ПСП на
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	отвал
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6003
	002
	Технологический
	Разгрузка
	16
	2600
	Пыль неорганическая,
	2908
	0.6502

	
	
	
	транспорт
	ПСП на
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	отвале
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6004
	001
	Отвал ПСП
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908
	9.7874

	
	
	
	
	материала
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 4

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	загряз-
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	няющего
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	веще-
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ства
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6005
	001
	Технологический
	Планировочны
	16
	2000
	Пыль неорганическая,
	2908
	1.517

	
	
	
	транспорт
	е работы на
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	отвале ПСП
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6006
	001
	Технологический
	Планировочны
	24
	6000
	Пыль неорганическая,
	2908
	1.9411

	
	
	
	транспорт
	е работы
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	Карьера
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	Основной
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6007
	001
	Гидравлический
	Буровые
	36
	10500
	Пыль неорганическая,
	2908
	20.79

	
	
	
	станок DM45/50HP
	работы
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 5

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	загряз-
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	няющего
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	веще-
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ства
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6007
	002
	Гидравлический
	Буровые
	24
	7000
	Пыль неорганическая,
	2908
	2.772

	
	
	
	станок ROC-L6
	работы
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6007
	003
	Гидравлический
	Электроэнерг
	24
	14000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301
	3.92

	
	
	
	станок DM45/50HP
	ия
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328
	1.52

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330
	1.96

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337
	9.8

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	2.94

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0703
	0.0000314

	
	
	
	
	
	
	
	(54)
	
	

	
	6008
	001
	Ручной перфоратор
	Бурение
	24
	2400
	Пыль неорганическая,
	2908
	0.23328


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 6

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	загряз-
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	няющего
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	веще-
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ства
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	шпуров
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6009
	001
	Компрессор
	Сжатый
	12
	4500
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301
	3.68

	
	
	
	
	воздух
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328
	1.43

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330
	1.84

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337
	9.21

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	2.76

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0703
	0.0000295

	
	
	
	
	
	
	
	(54)
	
	

	
	6010
	001
	Взрывные работы (
	Взрывы
	0.01
	1
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301
	0.02808

	
	
	
	Интеррит)
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908
	0.02638

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 7

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	загряз-
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	няющего
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	веще-
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ства
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6011
	001
	Технологический
	Планировка в
	16
	5000
	Пыль неорганическая,
	2908
	0.9216

	
	
	
	транспорт
	карьере
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6011
	002
	Карьер
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908
	18.5662

	
	
	
	
	материала
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6012
	001
	Горнотехнологичес
	Погрузка
	8
	150
	Пыль неорганическая,
	2908
	0.3432

	
	
	
	кое оборудование
	вскрышных
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	пород
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 8

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	загряз-
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	няющего
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	веще-
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ства
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6013
	001
	Технологический
	Транспортиро
	40
	22500
	Пыль неорганическая,
	2908
	6.7805

	
	
	
	транспорт
	вка
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	вскрышных
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	пород на
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	отвал
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6013
	002
	Технологический
	Разгрузка
	40
	750
	Пыль неорганическая,
	2908
	0.4118

	
	
	
	транспорт
	вскрышных
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	пород на
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	отвал
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6014
	001
	Отвал вскрышных
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908
	23.215

	
	
	
	пород
	материала
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 9

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	загряз-
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	няющего
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	веще-
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ства
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6015
	001
	Технологический
	Планировка
	16
	6000
	Пыль неорганическая,
	2908
	9.4141

	
	
	
	транспорт
	на отвале
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	вскрышных
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	пород
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6016
	001
	Технологический
	Тран-ка
	8
	150
	Пыль неорганическая,
	2909
	0.3088

	
	
	
	транспорт
	фосфоритной
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	руды на
	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	

	
	
	
	
	перерабатыва
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	ющий компл
	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	495*)
	
	

	
	6017
	001
	Технологический
	Тран-ка
	40
	15000
	Пыль неорганическая,
	2908
	2.8891

	
	
	
	транспорт
	фосфоритной
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	руды на
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	склад
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	перерабатыва
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	юще
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 10

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	загряз-
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	няющего
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	веще-
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ства
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6017
	002
	Технологический
	Разгрузка
	40
	15000
	Пыль неорганическая,
	2909
	1.0368

	
	
	
	транспорт
	руды на
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	складе
	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	

	
	
	
	
	перерабатыва
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	ющего
	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	

	
	
	
	
	комплес
	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	495*)
	
	

	
	6018
	001
	Технологический
	Тран-ка
	32
	8000
	Пыль неорганическая,
	2908
	1.2509

	
	
	
	транспорт
	фосфоритной
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	руды на
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	рудный склад
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6018
	002
	Технологический
	Разгрузка
	32
	8000
	Пыль неорганическая,
	2908
	0.5184

	
	
	
	транспорт
	руды на
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	рудном
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	складе
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6018
	003
	Технологический
	Планировка
	8
	1500
	Пыль неорганическая,
	2909
	1.4478


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 11

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	загряз-
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	няющего
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	веще-
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ства
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	транспорт
	на рудном
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	складе
	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	495*)
	
	

	
	6019
	001
	Рудный склад
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909
	2.686

	
	
	
	
	материала
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	495*)
	
	

	
	6020
	001
	Горнотехнологичес
	Погрузка
	8
	800
	Пыль неорганическая,
	2909
	7.2

	
	
	
	кое оборудование
	руды с
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	рудного
	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	

	
	
	
	
	склада на
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	перерабатыва
	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	

	
	
	
	
	ющий
	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	495*)
	
	

	
	6021
	001
	Технологический
	Транспортиро
	32
	16000
	Пыль неорганическая,
	2908
	2.5017

	
	
	
	транспорт
	вка
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	фосфоритной
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	руды на
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	перерабатыва
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 12

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	загряз-
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	няющего
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	веще-
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ства
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	ющ
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6021
	002
	Технологический
	Разгрузка
	32
	16000
	Пыль неорганическая,
	2909
	0.432

	
	
	
	транспорт
	руды на
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	перерабатыва
	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	

	
	
	
	
	ющем
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	комплексе
	
	
	известняк, мел, огарки,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	сырьевая смесь, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	495*)
	
	

	
	6022
	001
	Горнотехнологичес
	Погрузка
	8
	3600
	Пыль неорганическая,
	2908
	15.7824

	
	
	
	кое оборудование
	вскрышных
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	пород на
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	ремонт дорог
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6023
	001
	Технологический
	Транспортиро
	16
	6000
	Пыль неорганическая,
	2908
	0.8743

	
	
	
	транспорт
	вка
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	вскрышных
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	пород на
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	ремонт дорог
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 13

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	загряз-
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	няющего
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	веще-
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ства
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6023
	002
	Технологический
	Разгрузка
	16
	2400
	Пыль неорганическая,
	2908
	6.313

	
	
	
	транспорт
	вскрышных
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	пород на
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	ремонт дорог
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6024
	001
	Технологический
	Планировка
	16
	7000
	Пыль неорганическая,
	2908
	0.9351

	
	
	
	транспорт
	карьерных
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	дорог
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6025
	001
	САГ (МР, КНР)
	Сварка
	5
	300
	Железо (II, III) оксиды (
	0123
	0.001485

	
	
	
	
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в
	0143
	0.000165

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца (IV)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342
	0.00006


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 14

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	загряз-
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	няющего
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	веще-
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ства
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6025
	002
	САГ (УОНИ-13/55)
	Сварка
	5
	300
	Железо (II, III) оксиды (
	0123
	0.00209

	
	
	
	
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в
	0143
	0.00016

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца (IV)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301
	0.00041

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342
	0.00014

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо
	0344
	0.00015

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые - (алюминия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, кальция фторид,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	натрия гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908
	0.00015

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цементного производства -
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 15

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	загряз-
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	няющего
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	веще-
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ства
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6025
	003
	САГ ДВС
	Электроэнерг
	5
	300
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301
	0.04

	
	
	
	
	ия
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328
	0.07

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330
	0.08

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337
	0.42

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0703
	0.0000013

	
	
	
	
	
	
	
	(54)
	
	

	
	6026
	001
	Топливозаправщик
	Заправка
	5
	500
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0333
	0.0002447

	
	
	
	(передвижной)
	авто
	
	
	(518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-
	2754
	0.0871636

	
	
	
	
	
	
	
	С19 (в пересчете на С) (10)
	
	

	
	6026
	002
	Топливозаправщик
	Заправка
	5
	500
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0333
	0.0002447

	
	
	
	(передвижной)
	авто
	
	
	(518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-
	2754
	0.0871636

	
	
	
	
	
	
	
	С19 (в пересчете на С) (10)
	
	


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 2. Характеристика источников загрязнения атмосферы

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер                                 ЛИСТ 1

	
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код
	Количество  загрязняющих
	Координаты источн.загрязнения, м

	
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	загр
	веществ, выбрасываемых
	

	№
	
	
	ве-
	в атмосферу
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	ИЗА
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	щес-
	
	/1 конца лин.ист
	/длина, ширина

	
	м
	разм.сечен
	м/с
	расход,
	ратура,
	тва
	Максимальное,
	Суммарное,
	/центра площад-
	площадного

	
	
	устья, м
	
	м3/с
	С
	
	г/с
	т/год
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х1
	У1
	Х2
	У2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производство:001 - Участок Улькен – Актау 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	5
	0.1
	1
	0.007854
	35
	0301
	0.75006
	5.400432
	25
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328
	0.04167
	0.300024
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330
	0.08334
	0.600048
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337
	0.20835
	1.50012
	
	
	
	

	0002
	5
	0.1
	1
	0.007854
	35
	0301
	0.75006
	5.400432
	25
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328
	0.04167
	0.300024
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330
	0.08334
	0.600048
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337
	0.20835
	1.50012
	
	
	
	

	0003
	5
	0.1
	1
	0.007854
	35
	0301
	0.75006
	5.400432
	25
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328
	0.04167
	0.300024
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330
	0.08334
	0.600048
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337
	0.20835
	1.50012
	
	
	
	

	0004
	5
	0.1
	1
	0.007854
	80
	0301
	0.0008
	0.02631
	25
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304
	0.00014
	0.00428
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337
	0.00332
	0.10485
	
	
	
	

	0005
	10
	0.01
	1
	0.0000785
	35
	0333
	0.000035
	0.0000421
	40
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754
	0.012465
	0.015003
	
	
	
	

	0006
	10
	0.01
	1
	0.0000785
	35
	0333
	0.000035
	0.0000421
	40
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754
	0.012465
	0.015003
	
	
	
	

	0007
	10
	0.01
	1
	0.0000785
	35
	0333
	0.000035
	0.0000421
	40
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754
	0.012465
	0.015003
	
	
	
	

	6001
	2
	
	
	
	
	2908
	0.2603
	1.1245
	120
	120
	50
	50


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 2. Характеристика источников загрязнения атмосферы

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер                               ЛИСТ 2

	
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код
	Количество  загрязняющих
	Координаты источн.загрязнения, м

	
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	загр
	веществ, выбрасываемых
	

	№
	
	
	ве-
	в атмосферу
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	ИЗА
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	щес-
	
	/1 конца лин.ист
	/длина, ширина

	
	м
	разм.сечен
	м/с
	расход,
	ратура,
	тва
	Максимальное,
	Суммарное,
	/центра площад-
	площадного

	
	
	устья, м
	
	м3/с
	С
	
	г/с
	т/год
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х1
	У1
	Х2
	У2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	6002
	2
	
	
	
	
	2908
	0.6271
	2.2576
	120
	120
	50
	50

	6003
	2
	
	
	
	
	2908
	0.592
	1.6588
	200
	150
	50
	50

	6004
	5
	
	
	
	
	2908
	0.4107
	9.7874
	250
	135
	50
	50

	6005
	2
	
	
	
	
	2908
	0.4214
	1.517
	245
	130
	1
	15

	6006
	2
	
	
	
	
	2908
	0.2696
	1.9411
	240
	125
	5
	5

	6007
	2
	
	
	
	
	0301
	0.1556
	3.92
	235
	120
	1
	25

	
	
	
	
	
	
	0328
	0.0602778
	1.52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330
	0.0777778
	1.96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337
	0.3888889
	9.8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	0.117
	2.94
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703
	0.0000012
	0.0000314
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908
	1.32
	23.562
	
	
	
	

	6008
	2
	
	
	
	
	2908
	0.054
	0.23328
	140
	35
	40
	40

	6009
	2
	
	
	
	
	0301
	0.2275
	3.68
	140
	35
	50
	50

	
	
	
	
	
	
	0328
	0.0881395
	1.43
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330
	0.1137284
	1.84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337
	0.568642
	9.21
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	0.171
	2.76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703
	0.0000018
	0.0000295
	
	
	
	

	6010
	30
	
	
	
	
	0301
	4.515
	0.02808
	140
	30
	20
	20

	
	
	
	
	
	
	0337
	15.16667
	0.0611
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908
	17.06667
	0.02638
	
	
	
	

	6011
	2
	
	
	
	
	2908
	0.9106
	19.4878
	100
	0
	50
	50

	6012
	2.5
	
	
	
	
	2908
	0.6365
	0.3432
	80
	10
	30
	10

	6013
	2
	
	
	
	
	2908
	1.1817
	7.1923
	150
	30
	10
	10

	6014
	2
	
	
	
	
	2908
	0.802
	23.215
	158
	68
	50
	50


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 2. Характеристика источников загрязнения атмосферы

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер                               ЛИСТ 3

	
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код
	Количество  загрязняющих
	Координаты источн.загрязнения, м

	
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	загр
	веществ, выбрасываемых
	

	№
	
	
	ве-
	в атмосферу
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	ИЗА
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	щес-
	
	/1 конца лин.ист
	/длина, ширина

	
	м
	разм.сечен
	м/с
	расход,
	ратура,
	тва
	Максимальное,
	Суммарное,
	/центра площад-
	площадного

	
	
	устья, м
	
	м3/с
	С
	
	г/с
	т/год
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х1
	У1
	Х2
	У2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	6015
	2
	
	
	
	
	2908
	0.8717
	9.4141
	158
	68
	30
	30

	6016
	2
	
	
	
	
	2909
	0.5718
	0.3088
	140
	70
	30
	30

	6017
	2
	
	
	
	
	2908
	0.268
	2.8891
	140
	70
	30
	30

	
	
	
	
	
	
	2909
	0.072
	1.0368
	
	
	
	

	6018
	2
	
	
	
	
	2908
	0.246
	1.7693
	140
	70
	30
	30

	
	
	
	
	
	
	2909
	0.268
	1.4478
	
	
	
	

	6019
	2
	
	
	
	
	2909
	0.733
	2.686
	140
	70
	30
	30

	6020
	2
	
	
	
	
	2909
	2.5
	7.2
	0
	10
	20
	20

	6021
	2
	
	
	
	
	2908
	0.174
	2.5017
	0
	10
	20
	20

	
	
	
	
	
	
	2909
	0.06
	0.432
	
	
	
	

	6022
	2
	
	
	
	
	2908
	1.2178
	15.7824
	0
	120
	50
	50

	6023
	2
	
	
	
	
	2908
	1.5423
	7.1873
	0
	120
	50
	50

	6024
	2
	
	
	
	
	2908
	0.074
	0.9351
	250
	300
	20
	20

	6025
	2
	
	
	
	
	0123
	0.01322
	0.003575
	140
	70
	30
	30

	
	
	
	
	
	
	0143
	0.001216
	0.000325
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301
	0.0404
	0.04041
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328
	0.0602778
	0.07
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330
	0.0777778
	0.08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337
	0.3962789
	0.422
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342
	0.00074
	0.0002
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344
	0.00056
	0.00015
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	0.117
	0.13
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703
	0.0000012
	0.0000013
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908
	0.00056
	0.00015
	
	
	
	

	6026
	2
	
	
	
	
	0333
	0.000022
	0.0004894
	0
	120
	50
	50

	
	
	
	
	
	
	2754
	0.007818
	0.1743272
	
	
	
	


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 3. Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 1

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент обеспе-
	Капитальные
	Затраты

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	ченности  K(1),%
	вложения,
	на

	выделения
	оборудования
	проектный
	фактичес-
	вещества   по
	
	млн.
	газочистку,

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	норматив-
	фактичес-
	тенге
	млн.

	
	
	
	
	ходит очистка
	ный
	кий
	
	тенге /год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Производство:001 - Участок Улькен – Актау 

	6007 001
	Циклон ЦН-15
	75
	75
	2908
	100
	100
	
	


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 1

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источников
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизовано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	209.5900761
	209.5900761
	
	
	
	
	209.5900761

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е
	149.8610942
	149.8610942
	
	
	
	
	149.8610942

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	0.003575
	0.003575
	
	
	
	
	0.003575

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.000325
	0.000325
	
	
	
	
	0.000325

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/ (
	
	
	
	
	
	
	

	
	327)
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	3.920072
	3.920072
	
	
	
	
	3.920072

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.00015
	0.00015
	
	
	
	
	0.00015

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.0000622
	0.0000622
	
	
	
	
	0.0000622

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	132.82551
	132.82551
	
	
	
	
	132.82551

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	
	
	

	
	цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"

	Глава 4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2026 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Удобрения" Площадка № 1. . без авто. Участок Улькен – Актау . Карьер
	ЛИСТ 2

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источников
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизовано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских месторождений)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(494)
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	13.1114
	13.1114
	
	
	
	
	13.1114

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, жидкие
	59.7289819
	59.7289819
	
	
	
	
	59.7289819

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	23.896096
	23.896096
	
	
	
	
	23.896096

	
	(4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.00428
	0.00428
	
	
	
	
	0.00428

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	5.680144
	5.680144
	
	
	
	
	5.680144

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.0006157
	0.0006157
	
	
	
	
	0.0006157

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	24.09831
	24.09831
	
	
	
	
	24.09831

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения /
	0.0002
	0.0002
	
	
	
	
	0.0002

	
	в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	5.83
	5.83
	
	
	
	
	5.83

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	0.2193362
	0.2193362
	
	
	
	
	0.2193362

	
	пересчете на С) (10)
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