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КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
ТОО «NSM.Corp»
МЕСТОРОЖДЕНИЕ «АХМЕТ», НУРИНСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ



1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ
Участок «Ахмет» расположен в Нуринском районе Карагандинской области, ориентировочно в 7-9 км к северо-западу от села Ахмет. Расстояние до посёлка Нура составляет около 20 км, до Караганды - около 110 км, до Темиртау - около 130 км. Основные потенциальные направления использования ПГС - дорожные основания, планировка, общестроительные работы и переработка на песчаную и гравийную фракции. 
Ближайший населённый пункты:
- село Ахмет, расположенный на расстоянии 7,06 км южнее от проектируемого объекта;
Базовая схема реализации - самовывоз. Доставка не включена в цену ПГС и рассматривается отдельной услугой, поскольку транспортное плечо существенно влияет на конкурентоспособность нерудного материала.
Обзорная карта района работ представлена на рисунке 1.
Координаты угловых точек лицензионной территории приведены в таблице 1.
Таблица 1
Географические координаты угловых точек месторождения

	№ точки
	Северная широта WGS 84
	Восточная долгота WGS 84

	
Лицензионная площадь


	1
	50°42′00,0″
	71°27′00,0″

	2
	50°42′00,0″
	71°26′00,0″

	3
	50°43′00,0″
	71°26′00,0″

	4
	50°43′00,0″
	71°27′00,0″

	
Проектный контур Северного участка


	1
	50°42′56,9002″
	71°26′37,0372″

	2
	50°42′52,3204″
	71°26′37,0270″

	3
	50°42′51,3711″
	71°26′38,5185″

	4
	50°42′51,3667″
	71°26′50,9181″

	5
	50°42′52,3315″
	71°26′52,4156″

	6
	50°42′56,9191″
	71°26′52,3090″

	7
	50°42′57,8501″
	71°26′50,8198″

	8
	50°42′57,8463″
	71°26′38,5288″

	9
	50°42′56,9002″
	71°26′37,0372″

	
Проектный контур Южного участкая


	1
	50°42′12,503″
	71°26′07,054″

	2
	50°42′11,179″
	71°26′07,133″

	3
	50°42′05,814″
	71°26′16,111″

	4
	50°42′05,863″
	71°26′18,235″

	5
	50°42′10,289″
	71°26′24,651″

	6
	50°42′11,177″
	71°26′24,932″

	7
	50°42′15,222″
	71°26′22,628″

	8
	50°42′15,556″
	71°26′22,271″

	9
	50°42′15,681″
	71°26′22,051″

	11
	50°42′18,330″
	71°26′17,536″

	12
	50°42′18,284″
	71°26′15,441″

	13
	50°42′16,604″
	71°26′12,949″

	14
	50°42′15,397″
	71°26′11,224″



Рельеф слабоволнистый равнинный; поверхностный сток формируется преимущественно в период снеготаяния и ливней. Официальное согласование Нура-Сарысуской бассейновой инспекции №KZ63VRC00027933 от 10.04.2026 по Плану разведки указывает, что Северный и Южный участки расположены в пределах установленной водоохранной зоны реки Нура, а проектные разведочные скважины размещались ориентировочно в 850 м от реки. Указанное согласование относится к разведке. Поэтому производственные объекты ПГР не считаются автоматически расположенными вне водоохранных ограничений: их окончательная посадка выполняется по официальной схеме водоохранной зоны и полосы, с получением отдельного согласования для добычных работ.




Обзорная карта района работ
Масштаб 1:5 000
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Рисунок 1


2. Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов
Месторождение Ахмет расположено на территории сельского округа Ахмет Нуринского района Карагандинской области. Район размещения объекта относится к степной природно-климатической зоне и характеризуется преимущественно равнинным и слабоволнистым рельефом с отдельными возвышенными участками.
Территория намечаемой деятельности представлена землями, используемыми преимущественно для сельскохозяйственных целей, в том числе выпаса скота. В границах проектируемого объекта отсутствуют жилые здания, объекты социальной инфраструктуры и иные объекты постоянного пребывания населения.
Численность населения затрагиваемой территории определяется численностью населения ближайших населенных пунктов Целиноградского района. Основное воздействие на население может быть связано с транспортировкой добытого сырья по существующим автомобильным дорогам и носит кратковременный и локальный характер.
Участками извлечения природных ресурсов являются карьерное поле месторождения Ахмет и связанные с ним производственные площадки, предназначенные для проведения вскрышных и добычных работ, временного складирования плодородного слоя почвы, вскрышных пород и размещения технологической инфраструктуры.
Основными источниками воздействия на окружающую среду в период эксплуатации месторождения являются:
· карьерные работы по добыче песчано-гравийной смеси;
· погрузочно-разгрузочные операции;
· движение карьерной и автомобильной техники;
· временное складирование вскрышных пород и плодородного слоя почвы.
В процессе осуществления намечаемой деятельности возможно образование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в виде неорганической пыли, оксидов азота, оксида углерода, диоксида серы и углеводородов от работающих двигателей внутреннего сгорания горнотранспортной техники. Распространение загрязняющих веществ будет происходить воздушным путем и ограничиваться преимущественно территорией горного отвода и прилегающей производственной зоной.
Сбросы производственных сточных вод в поверхностные водные объекты проектом не предусматриваются. Производственный процесс не связан с использованием технологической воды и образованием загрязненных сточных вод. Воздействие на водные ресурсы может носить исключительно косвенный характер и быть связано с возможными аварийными проливами горюче-смазочных материалов либо поверхностным стоком в период атмосферных осадков.
Воздействие на почвенный покров будет связано с изъятием земель под карьерные работы, снятием плодородного слоя почвы и нарушением естественного рельефа территории. Воздействие ограничивается площадью горного отвода и носит локальный характер. Для последующего восстановления земель предусматривается проведение рекультивации нарушенных участков.
Воздействие на растительный и животный мир будет выражаться в сокращении площади естественных местообитаний непосредственно в границах ведения горных работ, а также в факторе беспокойства, обусловленном работой техники и присутствием персонала. За пределами участка недропользования существенное воздействие на биологическое разнообразие не прогнозируется.
С учетом локального характера работ, отсутствия сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, ограниченной зоны распространения выбросов и предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие намечаемой деятельности на окружающую среду оценивается как допустимое и не оказывающее существенного влияния на экологическую обстановку Целиноградского района в целом.

3. Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные
ТОО «NSM.Corp», БИН 250840031138. Юр. адрес: г. Астана, район Байконыр, Жилой массив Өндіріс, ул. Ақсай, зд. 1А.

4. Краткое описание намечаемой деятельности
Вид деятельности: добыча песчано-гравийной смеси на месторождении Ахмет, расположенного в Нуринском районе Карагандинской области.

Объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду: 
Первоначальный котлован и условия запуска земснаряда
На Южном участке формируется первоначальный котлован верхним размером ориентировочно 60 × 45 м и глубиной 4,5 м. При проектных откосах 1:3 нижняя площадка составляет около 33 × 18 м. Расчётный объём усечённой выемки: V = h/3 × (A₁ + A₂ + √(A₁A₂)) = 4,5/3 × (2 700 + 594 + √(2 700 × 594)) = 6 840 м³. При уровне грунтовых вод около 3 м первоначальный объём воды в нижней обводнённой части составляет ориентировочно 1 270 м³; этого достаточно для сборки и спуска понтона, но недостаточно для устойчивой непрерывной работы комплекса.
Запуск выполняется в две стадии. Сначала на пониженной подаче земснаряд расширяет и углубляет стартовую выемку при возврате воды из подготовленной карты; до перехода на непрерывный 12-часовой режим формируется рабочий водный запас не менее 12-15 тыс. м³. Глинистая вскрыша удаляется раздельно. Вскрытая ПГС остаётся в котловане и извлекается только земснарядом; товарная добыча полезного ископаемого наземной техникой не предусматривается.
До выхода на проектную нагрузку выполняется непрерывный опытный цикл продолжительностью не менее 72 часов. Контролируются расход и концентрация пульпы, уровень и приток грунтовых вод, возврат из карт, фильтрация, испарение, герметичность трубопроводов и отсутствие сброса. Переход на проектный режим допускается после подтверждения рабочего водного запаса не менее 12-15 тыс. м³ и устойчивого баланса без внешнего неоформленного водозабора.

Режим работы карьера
Режим работы предприятия принимается сезонным, с учетом климатических условий района, возможности эксплуатации земснаряда, состояния технологических дорог, карт намыва, водооборота и требований безопасного ведения работ.
Подготовительные работы предусматриваются с марта. Основной период добычных работ принимается в теплый сезон до ноября, в зависимости от фактических погодных условий. Ориентировочная продолжительность эксплуатационного сезона составляет 7-9 месяцев.
Для расчетов производительности принимается сезонный режим работы до 195 рабочих суток в год. Работа предусматривается в две смены. Продолжительность смены принимается 12 часов, при этом фактическое чистое время работы оборудования определяется с учетом технологических перерывов, осмотра оборудования, технического обслуживания, переключения пульпопроводов, контроля карт намыва и требований промышленной безопасности.

Производительность и срок эксплуатации карьера. Календарный план горных работ.
	Год
	Валовая ПГС
	Южный
	Северный
	Потери
	Товарный объём
	Остаток

	2027 (1-й сезон)
	206 186
	206 186
	0
	6 186
	200 000
	770 425

	2028 (2-й сезон)
	206 186
	206 186
	0
	6 186
	200 000
	564 239

	2029 (3-й сезон)
	206 186
	197 109
	9 077
	6 186
	200 000
	358 053

	2030 (4-й сезон)
	206 186
	0
	206 186
	6 186
	200 000
	151 867

	2031 (5-й сезон)
	151 867
	0
	151 867
	4 554
	147 313
	0

	Итого
	976 611
	609 481
	367 130
	29 298
	947 313
	-



Расчётный срок равен 947 313 / 200 000 = 4,74 сезона; календарно принято пять сезонов с пониженной загрузкой в 2031 году. Валовой объём календаря точно равен объёму Минеральных ресурсов и не превышает его. Плановые годы разработки - 2027-2031, при условии своевременного получения разрешительных документов.
Распределение подготовительных пород исправлено до точного баланса исходных литологических объёмов: ПРС - 46 135 м³, глины - 343 204 м³, некондиционная глинистая ПГС - 59 496 м³; общий объём - 448 835 м³. Оперативное распределение по месяцам уточняется по маркшейдерской съёмке без изменения общих проектных объёмов.

Вскрытие и порядок отработки месторождения
Вскрытие и подготовка участка выполняются до начала систематических добычных работ и включают комплекс мероприятий по подготовке территории, снятию почвенно-растительного слоя, удалению вскрышных пород, устройству технологических площадок, карт намыва, зумпфов и водоотводных элементов.
Почвенно-растительный слой снимается отдельно и складируется в специально отведенных местах. Смешивание почвенно-растительного слоя с вскрышными породами и полезной песчано-гравийной смесью не допускается. Сохраненный почвенно-растительный слой используется при последующей рекультивации нарушенных земель.
Вскрышные породы разрабатываются гусеничным экскаватором с ковшом 3,0 м³ с погрузкой в автосамосвалы. Перемещение вскрышных пород осуществляется в пределах проектных технологических площадок и временных отвалов. Вскрышные работы ведутся поэтапно с опережением добычных работ на величину, обеспечивающую безопасную работу земснаряда.
Подготовка технологических площадок включает планировку территории, устройство временных проездов, подготовку площадки под склад готовой продукции, размещение пульпопроводов, кабельных линий и мест безопасного прохода техники. Технологические площадки должны обеспечивать устойчивую работу экскаватора, бульдозера, погрузчиков, автосамосвалов и обслуживающего персонала.
Карты намыва устраиваются с обваловкой по периметру, зоной приема пульпы, зоной осаждения ПГС, водосборной канавой, зумпфом или отстойной частью. Для обеспечения непрерывности технологического процесса предусматривается не менее двух карт намыва: одна карта работает на прием пульпы, вторая находится на обезвоживании, подготовке к отгрузке или техническом обслуживании.
Зумпфы и водоотводные элементы предназначены для сбора осветленной воды после осаждения твердого материала. Осветленная вода направляется в технологический оборот. Неорганизованный сброс воды и пульпы за пределы технологической схемы не допускается.

Складирование и переработка
После обезвоживания ПГС перемещается погрузчиком на склад либо подаётся на сортировочно-обезвоживающую линию. Для наклонного грохота установлена проектная пропускная способность не менее 1 800 м³ пульпы/ч; изученное коммерческое предложение подтверждает наличие на рынке установки с пропускной способностью до 2 500 м³ пульпы/ч, но не содержит марки, мощности привода и полного состава линии и поэтому используется только как технический и ценовой аналог. Склад делится по видам и качеству продукции; пересечение потоков сырья, товарной ПГС и вскрыши исключается. Отгрузка ведётся по весу или объёму, коэффициент пересчёта проверяется контрольными взвешиваниями.
Пятидневный запас равен 200 000 / 195 × 5 = 5 128 м³. При высоте штабеля 4 м и коэффициенте использования площади 0,65 тело штабеля занимает около 1 972 м². С проездами и раздельными секторами принята площадка 0,45 га.

Карты обезвоживания
Проектируются три сменные карты ориентировочно по 1,5 га: одна заполняется, вторая дренируется, третья разгружается. Карты оборудуются устойчивым обвалованием, регулируемыми выпусками, защищёнными дренажными канавами, сборным зумпфом и аварийным свободным объёмом. Основание и водосборные элементы получают противофильтрационный экран. Перелив за обвалование и неорганизованная фильтрация запрещены.

Земснаряд
Земснаряд является основным добычным оборудованием, применяемым для гидромеханизированной разработки рыхлых песчано-гравийных отложений. Основная функция земснаряда заключается в размыве полезной толщи, заборе разжиженного грунта, образовании пульпы и подаче ее по пульпопроводу на карты намыва.
Фрезерный рыхлитель разрушает забой, грунтовый насос всасывает водогрунтовую смесь и подаёт её в напорную линию. Рабочий орган ведётся тонкими слоями ориентировочной мощностью 0,5-0,8 м. Глубина режущего органа контролируется штатными датчиками, оперативными промерами и маркшейдерской съёмкой.
Добычный фронт делится на панели шириной ориентировочно 25-35 м. Земснаряд перемещается поперёк панели папильонажными лебёдками, после завершения прохода подаётся вперёд. Направление принимается от подготовленного стартового котлована к удалённой части контура с обеспечением непрерывного водного зеркала и доступа к береговой арматуре.

Пульпопроводы
Пульпопроводы предназначены для транспортировки песчано-гравийной пульпы от земснаряда к рабочим картам намыва. В технологической схеме предусматриваются плавучий и береговой участки пульпопровода.
Основная линия состоит из плавучего гибкого участка от земснаряда и берегового участка до действующей карты. Для ограничения потерь напора проектом принят внутренний диаметр 0,40 м и максимальная активная длина 350 м. По мере продвижения фронта карты и береговая трасса переключаются так, чтобы не превышать расчётную длину.
При фактической трассе более 350 м первоочередным решением является перенос карты или берегового коллектора. Промежуточная насосная станция устанавливается только по отдельному гидравлическому расчёту и в базовый комплект проекта не включена.

Сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах 
Производство горно-капитальных работ (ГКР) на карьере осуществляется оборудованием, подобным предусмотренному и для их эксплуатации.
Принятые проектные решения в части режима работы и системы разработки карьера в целом остаются обязательными и для производства ГКР.
Таким образом, работы по подготовке месторождения заключаются в снятии покрывающих пород, представленных почвенно-растительным слоем и вскрышных пород, представленных суглинками, супесями и глинами.
Почвенно-растительный слой срезается бульдозером и перемещается за границы карьерного поля, где он складируется, располагаемые вдоль границ карьера. 
Вскрышные породы вскрываются экскаватором, затем грузятся в автосамосвал и вывозится на вскрышной отвал.
Производительность карьера на вскрышных работах определилась с учетом технологии ведения горных работ, запасов осадочных пород и коэффициента вскрыши.

Примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности
Площадь разработки участка Северный – 10,72 га, участок Южный – 23,02 га. Площадь оформляемой лицензионной территории составляет – 218, 26 га. 

Краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта
Учитывая геолого-литологическое строение района и непосредственно участка работ, а также вид полезного ископаемого и его качество, альтернатив по переносу и выбору участков не имеются.

5. Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты
Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности.
По результатам расчетов выбросов загрязняющих веществ и их рассеивании в приземном слое атмосферы, превышений ПДК на границе СЗЗ нет.
При разработке месторождения будут соблюдаться правила промсанитарии и технологии производства с целью обеспечения безопасности для здоровья трудящихся. 
Исходя из выше сказанного, воздействие на жизнь и здоровье людей, а также условия их проживания и деятельности оценивается как незначительное.
Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)
Изменения видового состава растительности, ее состояния, продуктивности сообществ в районе намечаемой деятельности исключается. Оператор объекта будет выполнять работы, с условием минимального воздействия на любой вид растительности и строго в границах земельного отвода.
Для исключения физического уничтожения растительности Планом горных работ предусмотрено снятие плодородного слоя почвы. Снятый слой почвы будет заскладирован в бурты и использоваться для последующей рекультивации нарушенных земель.
С учетом природоохранных мероприятий проведение работ на участке не повлечет за собой изменение видового состава и численности животного мира.
Следовательно, при проведении работ, существенного негативного влияния на растительный и животный мир не произойдет, воздействие допустимое.

Генетические ресурсы
В технологическом процессе работ на участке генетические ресурсы не используются.
Природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы
При проведении работ на участке строго будут соблюдаться охранные мероприятия по сохранению растительности и животного мира, улучшению состояния встречающихся растительных и животных сообществ и их воспроизводству.
Немаловажное значение для животных, обитающих в районе месторождения, будут иметь находящиеся на месторождении трудящиеся. Поэтому наряду с усилением охраны растительного и животного мира необходимо проводить экологическое воспитание рабочих и служащих.
Для снижения воздействия на растительный и животный мир после прекращения работ на месторождении, предусматривается рекультивация нарушенных земель. В связи с этим, воздействие намечаемой деятельности на растительный и животный мир оценивается как допустимое.

Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации).
На территории объекта отсутствуют земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. 
Дополнительного изъятия земель проектом не предусмотрено.

Почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)
Прямое воздействие на почвы района расположения объекта производится при работах. Косвенное воздействие производится в результате выбросов загрязняющих веществ.
Для предотвращения ветровой эрозии предусмотрено орошение водой рабочих мест ведения работ поливочной машиной. 
После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель. 
Воздействие допустимое.
Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)
Ближайшим водным объектом является река Нура, расположенная на расстоянии свыше 770 м.  
Постановлением акимата Карагандинской области от 15 октября 2025 года № 60/02, для реки Нура в Нуринском районе не установлена. Согласно Правил установления границ водоохранных зон и полос (утв. Приказом Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 9 июня 2025 года № 120-НҚ), потенциальная водоохранная зона составляет – 500 м, водоохранная полоса – 35 м. Тем самым, данный объект находится за пределами потенциальной водоохранной зоны и полосы. 
Таким образом, рассматриваемый объект находится за пределами потенциальной водоохранной зоны и полосы. Соответственно установления водоохраной зоны и полосы не требуется.
Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения оценочных работ на участке добычи сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков. 
Осуществление экологического контроля за производственной деятельностью предприятия позволит своевременно определить возможные превышения целевых показателей качества поверхностных и подземных вод с целью недопущения их загрязнения и сохранения экологического равновесия окружающей природной среды данного района.

Атмосферный воздух
Основными объектами пылеобразования при горнопроходческих работах.
При эксплуатации объекта внедрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха согласно приложению 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:
- п.1, п.п.3 - выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.
При высыхании буртов ПРС и вскрышных пород с целью снижения запыления воздушной среды, в сухую ветреную погоду будет организован полив отвалов водой.
- п.1, п.п.9 - проведение работ по пылеподавлению на технологических дорогах, на рабочих площадках.
В сухое летнее время с целью снижения запыленности воздушной среды будет организовано пылеподавление на технологических дорогах и рабочих площадках недропользования, увлажнение взорванной горной массы экскаваторных забоев водой. Вследствие применения операций по пылеподавлению, влажность транспортируемого полезного ископаемого составит более 10%, что позволит снизить пыление при их транспортировке. Полив технологических дорог также позволит снизить пыление от колес автосамосвалов, задействованных для транспортировки полезного ископаемого.
Воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух оценивается как незначительное.

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем
Проведение ГКР будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий. 
В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.
Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения). 

Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты. 
Предлагаемый вариант работ рассчитан на срок отработки 10 лет (2027-2036 г.). 
Отработка месторождений потребует больших затрат для обеспечения надежности и безопасности производственного процесса. Финансирование будет осуществляться за счёт собственных и привлеченных финансовых средств. 

Ландшафты, а также взаимодействие указанных объектов 
Территория месторождения ПГС «Ахмет» относится к степным ландшафтам Центрального Казахстана, характеризующимся преимущественно равнинным рельефом, засушливым климатом и разреженной степной растительностью.
При разработке месторождения произойдет локальное изменение рельефа и почвенно-растительного покрова непосредственно в пределах участка добычи. Воздействие на атмосферный воздух, почвы, растительность и животный мир будет взаимосвязанным, но преимущественно локальным и ограниченным периодом эксплуатации.
После завершения добычных работ предусматривается рекультивация нарушенных земель, направленная на восстановление территории и снижение остаточного воздействия на природный ландшафт.

6. Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности
Атмосферный воздух
В выбросах, отходящих от источников загрязнения атмосферного воздуха предприятия, содержится 10 загрязняющих веществ, с учетом передвижных источников: 
1. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4);
2. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6);
3. Углерод (Сажа, Углерод черный) (583);
4. Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516);
5. Сероводород (Дигидросульфид) (518);
6. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584);
7. Керосин (654*)
8. Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10);
9. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494);
10. Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен).
Эффектом суммации вредного действия обладает 3 группы веществ: 
- 07 (31): азота диоксид и сера диоксид; 
- 37 (39): сероводород и формальдегид; 
- 44 (30): сера диоксид и сероводород.
Возможный валовый выброс вредных веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферы предприятия, составит:
Выбросы загрязняющих веществ составят: 
	-
	на 
	2027-2035
	год
	-
	177.83323
	тонн

	-
	на 
	2036
	год
	-
	178.1694
	тонн



Отходы производства и потребления
В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов: 
Таблица 3

	Наименование отходов
	Количество,
тонн/год
	Срок хранения отходов

	Твердые бытовые отходы
	0,9
	не более 6 месяц. 

	Промасленная ветошь
	0,08
	не более 6 месяц.

	Вскрышные породы
	- 2027-2028 гг. – 127080;
- 2029 г. - 130116,6;
- 2030 г. - 196126,2;
- 2031 г. - 144457,2
	Используются в целях рекультивации карьера.



Временное хранение всех образующихся видов отходов на участке проведения работ предусматривается не более 6 месяцев. 
В дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся по договорам со специализированными организациями или утилизируются на предприятии.
Вероятность возникновения аварий
Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на две взаимосвязанные группы:
- отказы оборудования;
- внешние воздействия природного и техногенного характера.
К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены аварии, связанные с подвижками, вызываемыми разрядкой напряженного состояния литосферы и ее верхней оболочки (полезной толщи), региональными неотектоническими движениями, в том числе по активным разломам, техногенными процессами, приводящими к наведенной сейсмичности. Также к природным факторам, способным инициировать аварии можно отнести экстремальные погодные условия – ураганные ветры, степные пожары от молний и др.
Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, коррозийности металла, ошибочными действиями обслуживающего персонала.
Однако работа участка за весь период его существования показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников крайне мала.
С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий различных групп является готовность к ним: разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.
Другие аварийные ситуации и инциденты, связанные с эксплуатацией объекта и его объектов, носят, как правило, локальный характер, ликвидируются силами работников предприятия в соответствии с Планом ликвидации аварий.

7. Информация
Информация о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления 
Отсутствует.

Информация о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений
Отсутствует.

Информация о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения
Неблагоприятные последствия для окружающей среды в результате возникновения
возможного инцидента (розлив нефтепродуктов на земную поверхность) оцениваются как незначительные и локальные – пятно нефтепродуктов на поверхности земли, которые устраняются немедленно персоналом организации и направляются на осуществления процедур по обезвреживанию замазученных грунтов в специализированную организацию.

Информация о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения
Учитывая отдельность от жилой зоны, негативное воздействие отсутствует для населения и в окружающую среду. 
При возникновении опасных природных явлений, старатель уведомляет уполномоченные службы ЧС, гражданской защиты. 

8. краткое описание:
Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
В целях снижения пылевыделения на территории месторождения предусмотрено гидроорошение пылящих поверхностей, внутриплощадочного дорожного полотна посредством поливомоечной машины. 

Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям. 
Реализация намечаемой деятельности по добыче глин и глинистых пород на месторождении Ахмет будет сопровождаться локальным нарушением почвенно-растительного покрова в пределах карьерного поля и объектов производственной инфраструктуры. Воздействие на растительный и животный мир будет ограничено территорией земельного отвода и не затронет особо охраняемые природные территории, миграционные пути животных регионального значения, а также места произрастания и обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
С учетом локального характера воздействия, ограниченной площади нарушаемых земель и отсутствия объектов биоразнообразия, имеющих особую природоохранную ценность, значительные потери биоразнообразия не прогнозируются. В связи с этим проведение специальных компенсационных мероприятий не требуется.
Вместе с тем проектом предусматриваются меры по минимизации воздействия на компоненты биологического разнообразия, включая:
· ограничение проведения работ границами земельного отвода;
· сохранение плодородного слоя почвы для последующего использования при рекультивации;
· предотвращение загрязнения почв, поверхностных и подземных вод отходами производства и горюче-смазочными материалами;
· организацию системы обращения с отходами производства и потребления;
· ограничение движения техники вне установленных технологических маршрутов;
· проведение технической и биологической рекультивации нарушенных земель после завершения добычных работ.
Основной мерой компенсации временных потерь растительного покрова является рекультивация нарушенных земель с восстановлением почвенного слоя и созданием условий для естественного возобновления растительности, характерной для степной зоны Акмолинской области.
Реализация указанных мероприятий позволит восстановить экологические функции нарушенных территорий и обеспечить сохранение биоразнообразия прилегающих земель на уровне, близком к естественному состоянию.

Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия
По результатам проведённой оценки воздействия на окружающую среду, отражённым в настоящем Отчёте, необратимых воздействия на окружающую среду выявлено не было. В связи с чем, оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду не представляется возможным ввиду их отсутствия

Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности. 
После полной отработки запасов полезного ископаемого будет проведена рекультивация месторождения.
Направление рекультивации нарушенных земель для объектов недропользования определяется инженерно-геологическими и горнотехническими условиями на момент завершения работ.

Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям. 
Для обеспечения быстрого восстановления растительного покрова на участке эксплуатации, требующие снятие поверхностного почвенно-растительного слоя, с целью сохранения растительного покрова, являющегося кормовой базой растительноядных животных, предусматривается снятие ПРС, складирование его в места, позволяющие обеспечить его сохранность на время проведение работ, и последующее возвращение его на поверхность в ходе рекультивации.
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