Нетехническое резюме
на рабочий проект:
«РГП НЯЦ РК, Павлодарская область. Расширение комплекса исследовательского реактора ИГР. Участок переупаковки ВОУ топлива»

По намечаемой деятельности согласно Экологического кодекса РК было выдано Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду на проект Отчета о возможных воздействиях № KZ59VVX00618681 от 06.08.2026 г.
Для получения экологического разрешения на воздействие для объекта I категории осуществляется государственная экологическая экспертиза, в рамках которой проводятся общественные слушания.
1. Общие сведения
Инициатор намечаемой деятельности и разработчик проекта – Республиканское государственное предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Агентства Республики Казахстан по атомной энергии (РГП НЯЦ РК). Адрес: 180010, область Абай, г. Курчатов, ул. Бейбіт атом, 2Б, тел: 8(722-51)3-33-33, факс: 8(722-51)3-38-58, e-mail: nnc@nnc.kz.
Цель проекта – расширение существующей площадки КИР ИГР путем строительства на ее территории участка для переупаковки высокообогащенного уран-графитового (ВОУ) топлива. Участок предназначен для переупаковки ВОУ топлива, находящегося в восьми цилиндрических контейнерах, в радиационно-защитные контейнеры (РЗК), пригодные для дальнейшей транспортировки топлива на участок разбавления и иммобилизации ВОУ топлива, располагающийся на территории площадки технической зоны комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1».
Намечаемая деятельность планируется на огражденной, охраняемой территории технической зоны (площадка «Р» - промплощадка № 7) КИР ИГР в пределах санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Размер СЗЗ технической зоны КИР ИГР – 400 м. В пределах СЗЗ населенных пунктов нет. Географические координаты: северная широта - 50°51’56’’; восточная долгота - 77°97’74’’. 
КИР ИГР расположен в Майском районе Павлодарской области и находится в 45,6 км в юго-западном направлении от г. Курчатов, область Абай. КИР ИГР состоит из двух, разделенных между собой зон (техническая зона - площадка «Р» и жилая зона - площадка «Ш»). Техническая зона КИР ИГР располагается на земельном участке, принадлежащем РГП НЯЦ РК. Площадь земельного участка - 36,9804 га.
До КИР ИГР от г. Курчатов построена подъездная автодорога с твёрдым покрытием, подведены высоковольтная линия электропередач, имеются системы проводной телефонной связи и радиосвязи. На территории технической зоны КИР ИГР производственные здания и сооружения соединены между собой автомобильными дорогами с твердым покрытием. Доставка оборудования, материалов, конструкций, а также работников из г. Курчатов на КИР ИГР и обратно производится автомобильным транспортом.
КИР ИГР оснащен системами обеспечения безопасности, радиационного контроля, автоматического пожаротушения, системами телефонной и громкоговорящей связи, сигнализации и видеонаблюдения. КИР ИГР огражден периметром, охраняемым круглосуточно подразделением внутренних войск РК и имеет режим ограниченного доступа. Периметр технической зоны КИР ИГР оснащен охранной сигнализацией и освещением в тёмное время суток.
2. Характеристика окружающей среды
Климат территории намечаемой деятельности резко континентальный с суровой зимой и жарким засушливым летом, с характерными сильными и частыми ветрами, преимущественно юго-восточного направления. Сейсмичность района и участка работ оценивается до 6 баллов (несейсмичные). Температура наружного воздуха в ˚С: среднегодовая +4,1; абсолютная минимальная –46,8; абсолютная максимальная +42,5; средняя максимальная наиболее жаркого месяца +26,8. Среднегодовая скорость ветра – 4,4 м/сек. Нормативная глубина промерзания грунта – до 1,97 м. В Павлодарской области Майского района отсутствуют наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.
Ближайшим крупным пресным водотоком в регионе является река Иртыш. Площадка КИР ИГР расположена на расстоянии 49,5 км до р. Иртыш и не входит в водоохранную зону и полосу реки. Подземные воды находятся ниже глубины работ.
Категория сложности инженерно-геологических условий площадки, установленная по совокупности факторов, I (простая). По результатам инженерных изысканий, выделено 5 инженерно-геологических элементов. 
На обследуемом участке плодородный слой почвы отсутствует, что подтверждается результатами инженерно-геологических изысканий. В месте размещения объекта водная, ветровая эрозия, сели, оползни, подтопления, затопления отсутствуют. 
На территории намечаемой деятельности отсутствуют деревья, кустарники и другие зеленые насаждения. Животные на территории намечаемой деятельности отсутствуют, т.к. территория КИР ИГР обнесена защитными ограждениями по периметру технической зоны. 
В зоне воздействия намечаемой деятельности какие-либо минеральные и сырьевые ресурсы отсутствуют.
В пределах площадки КИР ИГР опасных процессов и явлений, не выявлено. По факторам опасности (землетрясения, ураганы, смерчи, грозы), район намечаемой деятельности оценивается как умеренно опасный. Опасных геологических процессов в районе намечаемой деятельности не наблюдается.
На территории намечаемой деятельности и в непосредственной близости особо охраняемые участки и ценные природные комплексы (заповедники-заказники, памятники природы) отсутствуют. В районе намечаемой деятельности отсутствуют объекты археологического и этнографического характера.
Согласно «Акта радиационного обследования территории под строительство участка переупаковки ВОУ топлива ИГР», плотность потока радона с поверхности грунта не превышает значение 250 мБк/(м2×с), мощность эквивалентной дозы (МЭД), уровни радиоактивного загрязнения α- и β- активными радионуклидами не превышают допустимые уровни, установленные НПА РК по обеспечению радиационной безопасности.
3. Проектные решения
Строительство объекта
Проект предусматривает строительство пристройки к существующему зданию 20 для размещения радиационно-защитного бокса (далее РЗБ) и изоляции от внешней среды оборудования для подъема и транспортировки контейнеров с ВОУ топливом от загрузочной шахты здания 20 до РЗБ. Номер проектируемой пристройки по генплану 20А.
 Проект предусматривает использование существующего в здании 20 санитарного пропускника для помещений I, класса работ с открытыми источниками радиационной опасности и с закрытыми источниками. Дополнительно предусмотрена организация санитарного шлюза в здании 20А на выходе из помещения центрального зала с I классом работ, и помещений работы с закрытыми источниками – помещения вытяжной венткамеры и спецканализации.
Общая площадь застройки – 389,1 м2. Проектный срок эксплуатации – не менее 50 лет.
При строительстве предусмотрено: метод работы в одну смену продолжительностью 8 ч, 5-дневная рабочая неделя; обеспечение строительства водой от мобильных установок, электроэнергией от автономного источника электроснабжения – трехфазного дизельного генератора; кол-во необходимого персонала – 194 чел.; проживание рабочего персонала в существующем общежитии на территории КИР ИГР; пассажирские и грузовые перевозки осуществляются автотранспортом предприятия, производящего работы; питание рабочих осуществляется в столовой КИР ИГР; осветительная мачта для обеспечения освещения в зимний период; временные мобильные здания и сооружения (контора прораба, мастера, помещение для отдыха, гардеробная, помещение для сушки одежды и обуви, туалетная кабина), устанавливаемые рядом с местом проведения работ; душевая для персонала располагается в существующих зданиях площадки КИР ИГР; временные склады для строительных конструкций, изделий, материалов и извлеченного грунта, отходов. 
Продолжительность строительства – 19 месяца. Начало строительства в 2027 г.
Эксплуатация объекта
Проектируемое здание оснащено всеми необходимыми инженерными системами, обеспечивающими работу технологического оборудования и санитарно-бытовые условия для персонала с соблюдением безопасных условий и приемов работ.
Режим работы одна смена в сутки, продолжительностью 7,2 ч, 5-дневная рабочая неделя; вода в систему водоснабжения проектируемого здания подается от существующей наружной сети объекта КИР ИГР; обеспечение электроэнергией от существующей системы электроснабжения объекта КИР ИГР; кол-во необходимого персонала – 17 чел.; пассажирские перевозки производятся существующим транспортом филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК; питание персонала предусмотрено в существующей столовой КИР ИГР.
Основные этапы технологического процесса: перегрузка цилиндрического контейнера с ВОУ-топливом из загрузочной шахты в радиационно-защитный бокс (РЗБ); резка цилиндрических контейнеров и перегрузка из них топлива в радиационно-защитный контейнер (РЗК) по 4 кг; транспортировка заполненных РЗК и размещение их в хранилище помещения 25 здания 20; удаление контейнера отходов с элементами разрезанных цилиндрических контейнеров в виде ТРО из РЗБ и погрузка для транспортировки на долговременное хранение. 
Проектная мощность производства – извлечение из цилиндрического контейнера и упаковка в РЗК 4 кг ВОУ топлива в смену. Общее количество ВОУ топлива, подлежащего переупаковке – 1519 кг. Общее количество суточных радиационно-защитных контейнеров (РЗК) – 380 шт. Контейнер подлежит временному хранению в существующем хранилище радиоактивных отходов (РАО) КИР «Байкал-1». Продолжительность временного хранения – не более 10 лет.
Продолжительность работы при переупаковке всего количества ВОУ топлива – 399 рабочих дней. Эксплуатация участка переупаковки ВОУ топлива планируется после завершения строительства.
Для строительства объекта предполагается привлечение местного населения. Для эксплуатации и обслуживания объекта - существующий персонал, обслуживающий КИР ИГР и отнесенный к персоналу группы А. 
4. Воздействия на окружающую среду
При строительстве:
1) Выбросы в атмосферный воздух по 28-ми загрязняющим веществам: 
· 2027 г. – 4,26173226 г/с; 2,482881113 т/год; 
· 2028 г. – 4,73525806 г/с; 2,758756786 т/год.
2) Образуемые сточные воды сбрасываются в существующую систему канализации КИР ИГР, далее на рельеф местности, в пределах установленных нормативов.
3) Количество образованных и накопленных отходов: 
· 2027 г. – 18,628280 т/год, из них опасных – 0,366713 т/год и неопасных – 18,261567 т/год;
· 2028 г. – 16,656424 т/год, из них опасных – 0,407459 т/год и неопасных – 16,248965 т/год.
Виды образуемых отходов: строительные отходы (мусор), обтирочный материал (ветошь), тара из-под лакокраски, смешанные коммунальные отходы (ТБО), отходы сварки.
При эксплуатации:
1) Источники выбросов загрязняющих химических веществ в атмосферный воздух отсутствуют.
[bookmark: _GoBack]2) Образуемые сточные воды сбрасываются в существующую систему канализации КИР ИГР, далее на рельеф местности, в пределах установленных нормативов.
3) Количество образуемых РАО за весь период:
· Контейнер для отходов, заполненный обрезками – 17 шт.;
· фильтры вытяжных вентиляционных систем – 6 шт.;
· СИЗ – 10000 шт.
4) Физические воздействия: 
· воздух, сбрасываемый системой вытяжной вентиляции в атмосферный воздух, с возможным содержанием частиц ВОУ топлива – 9,68·10-3 кг/год; 
· производственные сточные воды, сбрасываемые в существующую систему спецканализации КИР ИГР, далее в бассейн-накопитель, с возможным содержанием частиц ВОУ топлива – 0,01 кг/год.
Захоронение отходов производства и потребления в рамках намечаемой деятельности не предполагается. Все образуемые отходы, после временного складирования вывозятся на специализированные предприятия для утилизации и захоронения.
РАО размещаются на долговременное хранение в существующем хранилище КИР «Байкал-1».
Удаленность КИР ИГР, а именно участка работ, от ближайшего населенного пункта обеспечивает отсутствие негативных воздействий намечаемой деятельности на жизнь и здоровье населения.
Воздействия на водные источники при строительстве и эксплуатации не предполагается, т.к. поверхностные и подземные воды на участке работ отсутствуют.
Воздействие на почвы, недра предполагается при строительстве (строительная техника, земляные работы, отходы производства и потребления, ГСМ и т.д.). Воздействие на почвы, недра при эксплуатации отсутствует.
При строительстве возможные физические воздействия (шум, вибрация от работы строительной техники). При эксплуатации воздействие в виде выбросов и сточных вод, с возможным содержанием частиц ВОУ топлива, радиационного излучения на персонал, обслуживающего объект.
Воздействие на растительный мир при строительстве и эксплуатации объекта отсутствует. Возможное воздействие (присутствие людей и техники, шум в процессе работ) может оказываться на животный мир за пределами КИР ИГР.
Вышеперечисленные воздействия при намечаемой деятельности оцениваются как допустимые.
5. Меры, предусмотренные для предотвращения и/или уменьшения воздействия
При эксплуатации и обслуживании участка переупаковки ВОУ топлива, количество барьеров на пути распространения радионуклидов (продуктов деления) достаточно для предотвращения их сверхнормативного выхода в окружающую среду, что обеспечивается наличием и целостностью этих барьеров как в условиях нормальной эксплуатации, так и при нарушениях технологического процесса, авариях или стихийных бедствиях (ураган, землетрясение и т.п.).
Оборудование, используемое на участке переупаковки ВОУ топлива, относится к безопасному оборудованию, конструкция, геометрические особенности и конструкционные материалы которого исключают возможность возникновения самоподдерживающейся цепной реакции деления при нормальной эксплуатации, а также при любых учитываемых в проекте исходных событиях.
Работы, предусмотренные проектом, при строительстве, эксплуатации и обслуживании объекта производятся в соответствии с разработанными инструкциями по безопасному ведению работ и технологическим регламентом.
Меры по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения, предусмотренные проектом, включают:
· мероприятия по охране труда, промышленной санитарии;
· общие требования безопасности при производстве работ;
· мероприятия при работе с использованием грузоподъемных механизмов;
· мероприятия по противопожарной защите;
· мероприятия по пожарной безопасности и гражданской обороне;
· мероприятия по радиационной безопасности;
· систему аварийного реагирования;
· систему антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;
· действия персонала в аварийных ситуациях;
· мероприятия по обеспечению уровня защищённости объекта.
Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду включают:
· требования, обеспечивающие безопасность проектируемых работ;
· мероприятия по предотвращению и снижению воздействия на атмосферный воздух, на водные ресурсы, на растительный и животный миры, физических факторов;
· мероприятия по защите земельных ресурсов, почв, недр;
· мероприятия по управлению отходами производства и потребления;
· мероприятия по управлению радиоактивными отходами;
· мероприятия по предотвращению воздействия последствий испытаний ядерного оружия, радиоактивных веществ и реабилитации территории.
Природоохранные мероприятия и производственный экологический контроль, в том числе радиационный мониторинг, осуществляется на КИР ИГР согласно действующей документации предприятия.
Проектные решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других нормативно технических документов, которые обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
Учитывая вышеуказанные параметры окружающей среды, при строительстве и эксплуатации объекта, на основании выполненного анализа безопасности можно сделать заключение, что проектируемый объект соответствуют требованиям безопасности, критериям соответствующих правил и норм, действующих в Республики Казахстан в области использования атомной энергии, как при нормальной эксплуатации, так и при любых возможных аварийных ситуациях и опасных природных явлениях, что исключает существенные вредные воздействия на окружающую среду.
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