НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Раздела «Охрана окружающей среды» к «Индивидуальному техническому проекту на строительство оценочной скважины ОС-2 на месторождении Кожасай с проектной глубиной 3800 м»

ТОО «Казахойл Актобе» осуществляет деятельность по недропользованию в соответствии с Дополнением № 6 к Контракту № 359 от 10.08.1999 г. и Контрактом на добычу углеводородного сырья № 5373-УВС от 04.10.2024 г., заключенным на срок 2025–2027 гг. Горный отвод расположен на территории Актюбинской области. 
Площадь горного отвода месторождения Кожасай составляет 95,27 км².
Координаты проектируемых скважин
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	северная широта
	восточная долгота

	1
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	3
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	1
	ОС-2
	48°12'30.0"
	57°12'53.1"


Месторождение Кожасай в административном отношении находится в Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан. 
Месторождение Кожасай расположено в 245 км от города Актюбинска. Ближайший населенный пункт - пос. Кожасай находится в 1,5 км 
Железнодорожный узел Эмба находится около 120 км к северо-востоку от площади Кожасай. Сообщение с городом Актобе, а также с нефтепромыслами Кенкияк и Жанажол осуществляется по шоссейной дороге. В непосредственной близости, в 5 км к северо-востоку, находится разрабатываемое месторождение Жанажол, где построен базовый поселок нефтедобытчиков и действует небольшой завод по получению серы из растворенного в нефти газа.
Транспортировка добываемой нефти от месторождения Кожасай до промысла Кенкияк осуществляется по нефтепроводу и далее по магистральному нефтепроводу, который проходит на расстоянии 100 км - до города Орск (Россия).
Район работ расположен в пределах Предуральского плато и представляет собой слабо всхолмленную равнину с редкой сетью балок и оврагов. Абсолютные отметки рельефа изменяются от +140 м до +260 м и повышаются с запада на восток, от правобережья р. Эмба в сторону Мугаджарских гор. Гидрографическая сеть представлена рекой Эмба и левыми притоками рек Атжаксы и Ащисай. Главной водной артерией является р. Эмба, которая пересекает площадь с северо-востока на юго-запад и имеет постоянный водоток. Источники питьевой воды находятся на месторождении, в пределах песчаного массива Кокжиде.
Сведения об инициаторе намечаемой деятельности, его контактные данные
	Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Казахойл Актобе», БИН: 990940002914, г. Актобе, пр. А.Молдагуловой, 46. Тел: 8 (7132) 93 32 99, 8(7132) 55 73 25.
Краткое описание намечаемой деятельности
Проектом предусматривается строительство одной оценочной скважины ОС-2, глубиной 3800 по вертикали и стволу на месторождении Кожасай. 
Вид скважины – вертикальная.  Способ бурение – безамбарный. Для бурения скважин будет использована буровая установка ZJ-70, ZJ-50 или аналогичная буровая установка грузоподъемностью и проходить по следующим этапам (всего 200,0 суток): строительно-монтажные работы – 15,0 суток; подготовительные работы – 5,0 суток; бурение и крепление скважин – 90,0 суток; испытание в эксплуатационной колонне – 90,0 суток. Среднее число персонала, привлекаемого во время строительства скважины составляет в сутки – 30 человек. Члены буровой бригады будут проживать в вахтовом поселке, и доставляться на буровую автобусом. Размеры отводимых во временное пользование земель под строительство скважины составляет – 2,7 га.
Строительство оценочной скважины ОС-2 предусмотрено в 2026-2027годы.
Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.
Суммарное выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников при строительства оценочной скважины ОС-2 в 2026-2027 году составляет – 32,699576 г/сек и 136,93061 т/год.
Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности.
Все образующиеся отходы будут передаваться специализированным организациям имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов. Договора по передаче отходов на период 2026г. будут заключаться ежегодно по итогам тендера закупа услуг.
Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).
Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов.
Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.
[bookmark: _Hlk162698720]Лимиты накопления отходов производства и потребления при строительстве одной оценочной скв. ОС-2 гл. 3800 м  составляет   – 964,37т/г. 
Опасные отходы - буровой шлам (01 05 05*) – 779,195т; отработанный буровой раствор (01 05 06*) – 179,657т; отработанные масла (13 02 08*) – 4,17т, отработанные аккумуляторы  (16 06 01*) – 0,00013т, промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,0635 т.
Неопасные отходы - металлолом (17 04 07) – 0,0002 т, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,0015т, коммунальные отходы (ТБО) (20 03 01) – 1,2847т.
Водопотребление и водоотведение
[bookmark: _Hlk179899267]Вода для технических нужд также доставляется подрядной организацией согласно договору, которая определяется путем проведения открытого тендера, т.е. при реализации данного проекта будет использована привозная вода. 
Буровые бригады и обслуживающий персонал размещаются в передвижных вагончиках, оборудованных душевыми, умывальниками и биотуалетами. Также предусмотрены столовая и прачечная.
Техническая вода используется для приготовления бурового и тампонажного растворов, промывки оборудования и рабочей площадки, затворения цемента, а также для других производственных целей. Поставка воды для технических нужд осуществляется подрядными организациями в соответствии с договором.
Для хранения технической воды проектом предусмотрен резервуар объёмом 50 м³.
Хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в биотуалет, по мере накопления стоки будут вывозиться спецавтотранспортом по договору. В связи с этим внедрение оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений не требуется.
Баланс водоотведения и водопотребления в период строительства оценочный скважин ОС-2 составляет: водопотребление – 2151,24825 м3, водоотведение – 485,2586 м3.
Информации о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения.
Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, оперативный контроль, а также:
· строгое выполнение проектных решений при проведении строительных работ;
· обязательное соблюдение всех правил эксплуатации технологического
· оборудования при строительстве и эксплуатации объектов;
· периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;
· регулярное проведение учений по тревоге;
· контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;
· своевременное устранение утечки во время работы механизмов;
· использование контейнеров для сбора отходов производства и потребления.
В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах областной Департамент экологии, принять меры по ликвидации последствий после аварий, определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи в фонд охраны природы. Своевременная ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую природную среду.
После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций. 
План детализации мониторинга должен быть разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации. 
После ликвидации аварийной ситуации вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории, в том числе в течение двух лет после её завершения.
Разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях по индивидуальному предупреждению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнения земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).
Согласно ст. 211 ЭК РК при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.
При обнаружении аварийных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, т.е при угрозе возникновения чрезвычайной экологической ситуации техногенного характера диспетчер объекта обязан немедленно об этом информировать соответствующие технические службы, а также руководство службы ОТ, ТБ и ООС для приятия мер по нормализации обстановки, а оно, в свою очередь, должно информировать государственные органы охраны окружающей среды и другие ведомства в установленном законодательством порядке.










