



















КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 
ТОО «Qazaq Kaolin», МЕСТОРОЖДЕНИЕ «АЛЕКСЕЕВСКОЕ»



1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ
В административном отношении месторождение первичных каолинов «Алексеевское» расположено на территории Зерендинского района Акмолинской области, в 22 км северо-северо-западнее г. Кокшетау.
Ближайший населенный пункт - поселок Бирлестик, находится в 3 км на северо-запад от месторождения.
Ближайший водный объект – река Чаглинка расположенное в 9,5 км южнее от месторождения «Алексеевское».
Месторождение находится в 19 км к юго-западу от ближайшей к месторождению железнодорожной станции Азат (ж.д. Нур-Султан-Петропавловск).
В 2022 году был согласован проект Раздел "Охраны окружающей среды" к плану горных работ на добычу первичных каолинов месторождения «Алексеевское» Зерендинского района Акмолинской области (ЭРВ №: KZ70VCZ01895869 от 06.09.2022 г.).
В связи с отсутствием существенных изменений деятельности объекта проводится экологическая оценка по упрощенному порядку.
В границах территории месторождения исторические памятники, археологические памятники культуры отсутствуют. 
В случае обнаружения объектов историко-культурного наследия, в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании историко-культурного наследия» обязаны поставить в известность КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» в месячный срок.
Обзорная карта района работ представлена на рисунке 1.
Координаты угловых точек лицензионной территории приведены в таблице 1.
Таблица 1
Географические координаты угловых точек лицензионной территории в системе координат СК-1942

	Угловые точки
	Сев. широта
	Вост. долгота
	Площадь, км2 (га)

	1
	53º 30′ 11,78′′
	69º 14′ 40,54′′
	2,05 (205)

	2
	53º 30′ 32,38′′
	69º 14′ 40,64′′
	

	3
	53º 30′ 34,38′′
	69º 14′ 56,94′′
	

	4
	53º 30′ 47,08′′
	69º 14′ 56,94′′
	

	5
	53º 30′ 50,98′′
	69º 15′ 26,34′′
	

	6
	53º 30′ 50,98′′
	69º 15′ 36,14′′
	

	7
	53º 30′ 50,18′′
	69º 15′ 38,24′′
	

	8
	53º 30′ 50,18′′
	69º 16′ 17,84′′
	

	9
	53º 30′ 41,38′′
	69º 16′ 29,14′′
	

	10
	53º 30′ 26,98′′
	69º 16′ 30,84′′
	

	11
	53º 30′ 17,68′′
	69º 16′ 11,74′′
	

	12
	53º 30′ 11,68′′
	69º 15′ 50,84′′
	

	Центр
	53º 30′ 31,28′′
	69º 15′ 35,74′′
	



На месторождении первичных каолинов «Алексеевское» ранее проводились добычные работы. Месторождение вскрыто одним вскрышным +246м и двумя добычными горизонтами +240м, +235,4м, горизонт +235,4м затоплен осадочными водами. Высота вскрышного уступа составляет в среднем 4 м, добычного уступа – 6 м.
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2. Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов
Ближайший населенный пункт - поселок Бирлестик, находится в 3 км на северо-запад от месторождения.
Наибольшая концентрация пылевых выбросов и шумового воздействия возможна непосредственно в пределах участка горных работ. Вне этих участков перенос загрязняющих веществ в окружающую среду ограничен и локален.
Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты при реализации намечаемой деятельности не предусматриваются. Возможные изменения затрагивают лишь земельные ресурсы в границах отвода. Таким образом, негативное воздействие деятельности носит локальный характер и ограничивается непосредственно территорией месторождения и прилегающими производственными участками.

3. Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные
ТОО «Qazaq Kaolin». Юр. Адрес: Акмолинская область, Зерендинский район, с. Бирлестик, пром. зона Бирлестик, здание 1. тел. 8 (7162) -72-22-11 
БИН 101240014515

4. Краткое описание намечаемой деятельности
Вид деятельности: добыча первичных каолинов месторождения «Алексеевское» Зерендинского района Акмолинской области.

Объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду: 
Благоприятные горно-геологические условия залегания разведанного массива Алексеевского месторождения каолина, незначительная мощность вскрыши на месторождении позволяет вести разработку месторождения открытым способом.
За выемочную единицу разработки принят уступ.
Построение контуров карьера выполнено графическим методом с учетом морфологии, рельефа месторождения, мощности вскрышных пород и полезного слоя, а также гидрогеологических условий. На каждом горизонте оставлена предохранительная берма с минимальной шириной 6 м.
За нижнюю границу отработки месторождения в настоящем плане горных работ принята единая гипсометрическая отметка на момент окончания контрактного периода горизонт +204 м.
При определении технических границ карьера в основу приняты следующие положения:
1. В соответствии с заданием на проектирование на отработку в контрактный период вовлекаются часть запасов в объеме 3045,0 тыс.м3., с разбивкой по годам, согласно календарного графика.
2. В соответствии с данными по инженерно-геологическим условиям породы месторождения относятся к I классу устойчивости, а также с учетом данных ВНИМИ приняты следующие углы откосов:
· при добыче – 60°;
· при погашении - 45°;
Указанные углы рекомендованы Нормами технологического проектирования (НТП) и «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы».
Проектный контур карьера определен с учетом разноса бортов карьера, транспортных и предохранительных берм, а также с учетом полного извлечения утвержденных запасов в контуре карьера.

Сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах 
Система разработки определяется способом и порядком производства горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ. Рациональная система должна обеспечить безопасность работ, минимальные потери полезного ископаемого, достижения наилучших показателей интенсивности разработки, а также труда и себестоимости продукции.
По классификации профессора Е.Ф. Шешко планом горных работ принята транспортная система разработки с перевозкой вскрыши во внешние отвалы.
В соответствие с правилами промышленной безопасности и «Норм технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов», высота уступа принимается с учетом физико-механических свойств горных пород и полезного ископаемого, горнотехнических условий их залегания.
С учетом вышеперечисленных факторов принимаем следующую систему разработки:
- по способу перемещения горной массы – транспортная;
- по развитию рабочей зоны – углубочно-сплошная;
- по расположению фронта работ – продольная;
- по направлению перемещения фронта работ – однобортовая.
Отработка месторождения осуществляется экскаватором с отгрузкой в автосамосвалы. ПРС разрабатывается комбинированным методом, вскрытие будет осуществляться бульдозером с образованием «валов» и, в дальнейшем – погрузка погрузчиком на автотранспорт. Вскрышные породы отрабатываются экскаватором с отгрузкой в автосамосвалы.
Предусматривается следующий порядок ведения горных работ на карьере:
1. Снятие и складирование почвенно-растительного слоя на склад.
2. Выемка и погрузка вскрышных пород в забоях карьера.
3. Транспортировка вскрышных пород на отвал и на строительство внутриплощадочных дорог и подсыпку приямков и низин.
4. Выемка и погрузка полезного ископаемого в забоях карьера.
5. Транспортировка полезного ископаемого на склад сырья.
Для выполнения объемов по приведенному порядку горных работ предусматриваются следующие типы и модели горнотранспортного оборудования либо горнотранспортное оборудование других моделей с аналогичными технологическими характеристиками:
Экскаватор КOMATSU РС400-7 с емкостью ковша 2,6 м3;
Автосамосвалы КАМАЗ 65115 грузоподъемностью 15 тонн;
Бульдозер Shantui SD32;
Погрузчик ZL50 с емкостью ковша 3,0 м3.


Примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности
Площадь горного отвода составляет 2,05 км2 (205 га).
Глубина горного отвода составляет 66,5.

Краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта
Учитывая геолого-литологическое строение района и непосредственно участка работ, а также вид полезного ископаемого и его качество, альтернатив по переносу и выбору участков не имеются.

5. Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты
Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности.
По результатам расчетов выбросов загрязняющих веществ и их рассеивании в приземном слое атмосферы, превышений ПДК на границе СЗЗ нет.
При разработке месторождения будут соблюдаться правила промсанитарии и технологии производства с целью обеспечения безопасности для здоровья трудящихся. 
Исходя из выше сказанного, воздействие на жизнь и здоровье людей, а также условия их проживания и деятельности оценивается как незначительное.
Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)
Изменения видового состава растительности, ее состояния, продуктивности сообществ в районе намечаемой деятельности исключается. Оператор объекта будет выполнять работы, с условием минимального воздействия на любой вид растительности и строго в границах земельного отвода.
Для исключения физического уничтожения растительности Планом горных работ предусмотрено снятие плодородного слоя почвы. Снятый слой почвы будет заскладирован в склад и использоваться для последующей рекультивации нарушенных земель.
С учетом природоохранных мероприятий проведение работ на участке не повлечет за собой изменение видового состава и численности животного мира.
Следовательно, при проведении работ, существенного негативного влияния на растительный и животный мир не произойдет, воздействие допустимое.
Генетические ресурсы
В технологическом процессе работ на участке генетические ресурсы не используются.
Природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы
При проведении работ на участке строго будут соблюдаться охранные мероприятия по сохранению растительности и животного мира, улучшению состояния встречающихся растительных и животных сообществ и их воспроизводству.
Немаловажное значение для животных, обитающих в районе месторождения, будут иметь находящиеся на месторождении трудящиеся. Поэтому наряду с усилением охраны растительного и животного мира необходимо проводить экологическое воспитание рабочих и служащих.
Для снижения воздействия на растительный и животный мир после прекращения работ на месторождении, предусматривается рекультивация нарушенных земель. В связи с этим, воздействие намечаемой деятельности на растительный и животный мир оценивается как допустимое.

Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации).
На территории объекта отсутствуют земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. 
Дополнительного изъятия земель проектом не предусмотрено.

Почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)
Прямое воздействие на почвы района расположения объекта производится при работах. Косвенное воздействие производится в результате выбросов загрязняющих веществ.
Для предотвращения ветровой эрозии предусмотрено орошение водой рабочих мест ведения работ поливочной машиной. 
После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель. 
Воздействие допустимое.

Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)
Ближайший водный объект – река Чаглинка расположенное в 9,5 км южнее от месторождения «Алексеевское». 
Рассматриваемый объект находятся за пределами водоохранной зоны и полосы р. Чаглинка. Водоохранная зона и полоса для реки Ишим установлена Постановлением акимата Акмолинской области от 3 мая 2022 года № А-5/222, и составляет - водоохранная зона 500 м и водоохранная полос 35-100 м.
Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения оценочных работ на участке добычи сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков. 
Осуществление экологического контроля за производственной деятельностью предприятия позволит своевременно определить возможные превышения целевых показателей качества поверхностных и подземных вод с целью недопущения их загрязнения и сохранения экологического равновесия окружающей природной среды данного района.

Атмосферный воздух
Основными объектами пылеобразования при горнопроходческих работах.
При эксплуатации объекта внедрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха согласно приложению 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:
- п.1, п.п.3 - выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.
При высыхании буртов ПРС и вскрышных пород с целью снижения запыления воздушной среды, в сухую ветреную погоду будет организован полив отвалов водой.
- п.1, п.п.9 - проведение работ по пылеподавлению на технологических дорогах, на рабочих площадках.
В сухое летнее время с целью снижения запыленности воздушной среды будет организовано пылеподавление на технологических дорогах и рабочих площадках недропользования, увлажнение взорванной горной массы экскаваторных забоев водой. Вследствие применения операций по пылеподавлению, влажность транспортируемого полезного ископаемого составит более 10%, что позволит снизить пыление при их транспортировке. Полив технологических дорог также позволит снизить пыление от колес автосамосвалов, задействованных для транспортировки полезного ископаемого.
Воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух оценивается как незначительное.

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем
Проведение ГРР будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий. 
В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.
Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения). 

Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты. 
Предлагаемый вариант работ рассчитан на срок отработки 6 лет (2026-2031 г.). 
Отработка месторождений потребует больших затрат для обеспечения надежности и безопасности производственного процесса. Финансирование будет осуществляться за счёт собственных и привлеченных финансовых средств. 

Ландшафты, а также взаимодействие указанных объектов 
На территории Акмолинской области выделяются лесостепная (колочная лесостепь), степень и сухостепная природные зоны.
Территория Акмолинской области характеризуется преобладанием увалисто-холмисто-мелкосопочным рельефом. Северную часть занимает возвышенность Кокшетау, с общим уклоном местности – с востока на запад. На крайнем юго- востоке расположены горы Ерейментау. Северо-западная часть (прилегающая к долине Есиль, на участке ее поворота к северу) представляет равнинное плато, расчлененное сухими оврагами и балками. Крайняя северо-восточная часть Акмолинской области лежит в пределах Западно-Сибирской низменности.

6. Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности
Атмосферный воздух
Объект представлен одной промышленной площадкой.  
В результате обследования месторождения «Алексеевское», было выявлено, что загрязняющие атмосферный воздух вещества, образующиеся в процессе производственной деятельности, отводятся через 10 неорганизованных источника и 1 организованный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
От установленных источников в атмосферу выбрасывается 10 загрязняющих веществ: азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, бензин, сероводород, углерод оксид, керосин, алканы С12-19, пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70- 20%. 

Возможный валовый выброс вредных веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферы предприятия, составит:
Валовый выброс вредных веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферы предприятия на период промышленной отработки месторождения, будет составлять:
2026 год – 80.253583 тонн в год;
2027 год – 80.81403 тонн в год;
2028-2029 гг. – 80.89006 тонн в год;
2030-2031 гг. – 80.19829 тонн в год.

Отходы производства и потребления
В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов: 
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	2026-2029гг.

	Всего
	-
	44 328,29582

	в том числе отходов производства
	-
	44 327,32082

	отходов потребления
	-
	0,975

	Опасные отходы

	Отработанные аккумуляторы
	-
	0,108  

	Отработанные масла
	-
	508,1

	Ветошь промасленная
	-
	0,94

	Отработанные фильтры (топливные, масляные, воздушные)
	-
	0,04215

	Неопасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы (ТБО)
	-
	0,975

	Лом черных металлов
	-
	0,9

	Лом цветных металлов
	
	0,026

	Золошлак
	-
	66,21767

	Отработанные автошины
	-
	0,987

	Вскрышные породы
	-
	43 750

	2030-2031гг.

	Всего
	-
	578,29582

	в том числе отходов производства
	-
	577,32082

	отходов потребления
	-
	0,975

	Опасные отходы

	Отработанные аккумуляторы
	-
	0,108  

	Отработанные масла
	-
	508,1

	Ветошь промасленная
	-
	0,94

	Отработанные фильтры (топливные, масляные, воздушные)
	-
	0,04215

	Неопасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы (ТБО)
	-
	0,975

	Лом черных металлов
	-
	0,9

	Лом цветных металлов
	
	0,026

	Золошлак
	-
	66,21767

	Отработанные автошины
	-
	0,987

	Вскрышные породы
	-
	-



Временное хранение всех образующихся видов отходов на участке проведения работ предусматривается не более 6 месяцев. 
В дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся по договорам со специализированными организациями или утилизируются на предприятии.
Вероятность возникновения аварий
Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на две взаимосвязанные группы:
- отказы оборудования;
- внешние воздействия природного и техногенного характера.
К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены аварии, связанные с подвижками, вызываемыми разрядкой напряженного состояния литосферы и ее верхней оболочки (осадочной толщи), региональными неотектоническими движениями, в том числе по активным разломам, техногенными процессами, приводящими к наведенной сейсмичности. Также к природным факторам, способным инициировать аварии можно отнести экстремальные погодные условия – ураганные ветры, степные пожары от молний и др.
Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, коррозийности металла, ошибочными действиями обслуживающего персонала, террактами.
Однако работа участка за весь период его существования показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников крайне мала.
С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий различных групп является готовность к ним: разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.
Другие аварийные ситуации и инциденты, связанные с эксплуатацией объекта и его объектов, носят, как правило, локальный характер, ликвидируются силами работников предприятия в соответствии с Планом ликвидации аварий.

7. Информация
Информация о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления 
Отсутствует.

Информация о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений
Отсутствует.

Информация о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения
Неблагоприятные последствия для окружающей среды в результате возникновения
возможного инцидента (розлив нефтепродуктов на земную поверхность) оцениваются как незначительные и локальные – пятно нефтепродуктов на поверхности земли, которые устраняются немедленно персоналом организации и направляются на осуществления процедур по обезвреживанию замазученных грунтов в специализированную организацию.

Информация о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения
Учитывая отдельность от жилой зоны, негативное воздействие отсутствует для населения и в окружающую среду. 
При возникновении опасных природных явлений, старатель уведомляет уполномоченные службы ЧС, гражданской защиты. 

8. краткое описание:
Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
В целях снижения пылевыделения на территории месторождения предусмотрено гидроорошение пылящих поверхностей, внутриплощадочного дорожного полотна посредством поливомоечной машины. 

Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям. 
Для обеспечения быстрого восстановления растительного покрова на участках, где будут проводиться работы, требующие снятие поверхностного почвенно-растительного слоя, с целью сохранения растительного покрова, являющегося кормовой базой растительноядных животных, предусматривается снятие ПСП, складирование его в места, позволяющие обеспечить его сохранность на время проведение работ, и последующее возвращение его на поверхность в ходе рекультивации.

Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия
По результатам проведённой оценки воздействия на окружающую среду, отражённым в настоящем Отчёте, необратимых воздействия на окружающую среду выявлено не было. В связи с чем, оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду не представляется возможным ввиду их отсутствия

Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности. 
После полной отработки запасов полезного ископаемого будет проведена рекультивация месторождения.
Направление рекультивации нарушенных земель для объектов недропользования определяется инженерно-геологическими и горнотехническими условиями на момент завершения работ.

Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям. 
Для обеспечения быстрого восстановления растительного покрова на участке эксплуатации, требующие снятие поверхностного почвенно-растительного слоя, с целью сохранения растительного покрова, являющегося кормовой базой растительноядных животных, предусматривается снятие ПРС, складирование его в места, позволяющие обеспечить его сохранность на время проведение работ, и последующее возвращение его на поверхность в ходе рекультивации.
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1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК. г. Нур-Султан, 2021 г.;
2. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.
3. ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;
4. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. Госкомгидромет, Ленинград гидрометеоиздат, 1997;
5. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;
6. Рекомендации по делению предприятий на категории опасности в зависимости от массы и  видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, Алматы, 1995 г;
7. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов п.5. От предприятий по переработке нерудных материалов и производству пористых заполнителей. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
8. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. 
9. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
10. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
11. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26;
12. «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71;
13. Программный комплекс «ЭРА-Воздух» Версия 3.0. Расчет приземных концентраций и выпуск томов ПДВ. Новосибирск 2004;
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