НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Настоящим разработаны проекты: Проекты НДВ, ПУО, ПЭК, ППМ для объектов ТОО «ARK Petroleum» на 2027-2029 год.
Данные проектные документы разрабатывается с целью установления нормативов эмиссий, являющихся основой для выдачи экологического разрешения и принятия решения о необходимости проведения технических мероприятий, направленных на снижение негативного действия на атмосферный воздух.

Разработчик проектной документации ТОО «SciRes», имеющее государственную лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 01704Р № 14015938 от «23» 10 2014 г. «Проектирование горных производств» № 14003718 от «19» 03 2014 г. «Выполнение работ и услуг в области охраны окружающей среды».
Общие сведения об объекте
В связи с окончанием экологического разрешения разработанного проекта нормативов НДВ на 2026 год №: KZ78VCZ14693808 от 04.02.2026г., был разработан НДВ на 2027-2029 год с учетом утвержденного проекта разработки месторождения Шалва, далее согласованный в Министерстве энергетики Республики Казахста Заключение Государственной экспертизы базовых проектных документов и анализов разработки Протокол заседания Центральной комиссии по разведке и разработке месторождений углеводородов Республики Казахстан № 77/13 от 13.08.2026г и программы развития переработки сырого газа при эксплуатации месторождения Шалва и утвержденный материальный баланс добычи нефти и сырого газа на 2027-2029 год.

В данном проекте НДВ выбросы ЗВ при использование газа на собственные нужды и добыча нефти на данный период взят согласно разработанного проекта разработки месторождения Шалва в рамках настоящего Проекта НДВ на 2027-2029год. 

Материальный баланс добычи нефти и сырого газа ТОО «ARK Petroleum»
	Период
	Добыча нефти, т
	Добыча сырого газа, м3
	Расход сырого газа на собственные технологические нужды, м3
	Сжигание сырого газа на факелах нужды, м3
	Утилизация сырого 

газа, %

	
	
	
	
	
	

	На 2027 год
	9 500
	223 000
	223 000
	-
	100

	На 2028 год
	9 510
	223 000
	223 000
	-
	100

	На 2029 год
	25 275
	594 000
	594 000
	-
	100


При разработке данного проекта учтены изменения производительности предприятия, а именно изменения основных технологических показателей и количественных значений основных сырьевых материалов на период нормирования на 2027-2029 год. 

В административном отношении месторождении Шалва расположено на территории Каракиянского района Мангистауской области.

По физико-географическим характеристикам район работ относится к 4-г климатическому поясу.
Ближайший населенный пункт - районный центр Жетыбай расположен в 11 км., пос.Мунайши 19 км., в 39 км от п.Шетпе, в 56 км от г. Жанаозень, от п.Курык 67 км., в 83 км.от областного центра г. Актау. Объекты на территории месторождения не входят в природоохранную зону Каспийского моря, определенную в размере 2 км. Расстояние от месторождения Шалва до Каспийского моря – от 70 км.
В г. Актау находится нефтеналивной причал, к которому подведен нефтепровод Жанаозень - Актау. Через месторождения Узень и Жетыбай проходит магистральный нефтепровод Узень-Самара, к которому подключен нефтепровод с соседнего месторождения Асар. Район работ связан с городами и крупными поселками асфальтированными дорогами. Связь с другими населенными пунктами и скважинами осуществляется автомобильным транспортом по грунтовым дорогам. Асфальтированные дороги Актау – Жетыбай - Жанаозен и Жетыбай - Шетпе проходят в непосредственной близости от района работ. Ближайший аэропорт находится в г. Актау.

Площадь находится в районе с высоко развитой инфраструктурой нефтяного профиля в окружении разрабатываемых месторождений Бурмаша, Жетыбай Восточный, Туркменой, Асар, Карамандыбас, Восточный Бектурлы и др. в которых доказана нефтегазоносность юрских отложений.

В физико-географическом отношении площади расположены в степной части Мангышлака.

В орфографическом отношении район представляет собой полого холмистую равнину, В северо-западной части площади расположены отдельные эрозионные останцы. Южная и юго-западная части площади представляют собой холмистую равнину, изрезанную оврагами и промоинами. Абсолютные отметки колеблются в пределах +180 - +200 м.

Район характеризуется почти полным отсутствием пресных вод. Снабжение технической водой осуществляется из водовода системы ППД АО «Мангистаумунайгаз», а пресной водой - автоцистернами с месторождения Жетыбай.

Климат района резко континентальный. Лето сухое, жаркое, температура воздуха достигает +40+50 0С, а зима малоснежная, с сильными ветрами преимущественно северо-западного направления, температура понижается до -25 0С. Среднее количество осадков, выпадающих в год не превышает 100 мм, в основном они приходятся на осенне-зимний период.

В ботанико-географическом отношении район расположен в области пустынь.

В эколого-физиономическом отношении данная территория относится к полынному типу растительных сообществ с преобладанием наиболее характерной жизненной формы растений - полукустарничков и полукустарников, для которых характерно ежегодное отмирание генеративных побегов, а также значительна роль травянистых растений, среди которых выделяются длительно-вегетирующие многолетние злаки. Растительный покров месторождения Шалва характерен для пустынь, особенности которого обусловлены засушливостью климата, резкими колебаниями температур, большим дефицитом влаги и высокой засушливостью почв: верблюжья колючка, полынь, осока, саксаул.
Животный мир территории месторождения представлен, в основном, пустынными видами. Фоновыми видами млекопитающих являются грызуны, зайцеобразные, мелкие хищники, фоновыми видами пресмыкающихся - ящерицы.

Южный Мангышлак богат местными строительными материалами и, в первую очередь, известняком-ракушечником, являющимся превосходным стеновым материалом. Организована открытая карьерная разработка камня, глины, гравия и песка.
Население занято в нефтедобывающей промышленности и сельском хозяйстве – животноводство.
Для обеспечения электрической энергией месторождения используется дизель генератор.
В городе Актау, в областном центре Мангистауской области, находится морской порт с нефтеналивным причалом. Сообщение месторождения и населенными пунктами осуществляется морскими судами, а по суше - автотранспортом. Сеть грунтовых дорог в районе месторождения развита слабо. Движение автотранспорта в большинстве случаев затруднительно из-за плохого их состояния. Город Актау и промысел связывает автомобильная дорога с твердым покрытием.

Геологический отвод имеет площадь 112,12 кв. км. Глубина до кристаллического футдамента. Площадь для проведения пробной эксплуатации составляет 6 720,2 тыс.м2, что составляет около 6,0 % от всей площади Геологического отвода.

Координаты угловых точек границ при проведении эксплуатации на месторождения Шалва приведены в таблице ниже.

Таблица - Координаты угловых точек границ для проведения эксплуатации

	№№ п/п
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	43о 38' 45,24''
	52о 12' 59,25''

	2
	43о 38' 59,35''
	52о 13' 25,39''

	3
	43о 39' 07,13''
	52о 14' 34,64''

	4
	43о 39' 04,52''
	52о 15' 14,63''

	5
	43о 38' 14,78''
	52о 16' 15,15''

	6
	43о 37' 35,24''
	52о 16' 27,81''


Состав предприятия

Схема сбора и транспорта нефти на месторождении Шалва, на период эксплуатации следующая:

Система промыслового сбора нефти будет включать одну групповую замерную установку (ГЗУ), к которой подключены три добывающие скважины (SН-Р1, SН-РR2 и      SН-Р13). Для предотвращения застывания нефти в трубопроводах, рекомендуется предусмотреть нагрев транспортируемой продукции на устье каждой скважины печами подогрева типа УН-0,2, работающих на попутном нефтяном газе.

Нефтегазовая смесь со скважин по выкидным трубопроводам Ду = 114 мм фонтанным способом поступает на ГЗУ. На ГЗУ производится индивидуальный поочерёдный замер дебита продукции каждой скважины на автоматизированной групповой замерной установке типа «Спутник АМ-40», рассчитанный на 8 подключаемых скважин.

Из замерной установки, скважинная продукция по трубопроводу поступает в горизонтальный нефтегазовый сепаратор (НГС), в сепараторе происходит отделение воды и частичное отделение газа (первая ступень сепарации нефтегазовой смеси).

Далее, отделенный газ поступает в вертикальный сепаратор ГС1-1,6-800, где проходит сепарацию и подготовку к использованию в качестве топлива для работы устьевым нагревателям УН-0,2.

Из нефтегазового сепаратора (НГС) продукция поступает в емкости РГС (№ 1, 2) по мере накопления продукция из емкостей откачивают поршневым насосом НБ-50 на нефтеналивной гусак. С нефтеналивного пункта нефть автоцистернами транспортируется потребителю.

На ГЗУ предусмотрена дренажная система, по которой, в случае проведения ремонтных и профилактических работ, осуществляется слив жидкости из технологических сетей (трубопроводов) и аппаратов в подземную дренажную емкость.

Пластовая вода от НГС, РГС и ГС собирается в дренажной емкости ЕП-25-2400 для дальнейшего вывоза.

Групповая замерная установка питается электричеством, вырабатываемым дизель генератором. Добавились источники при вспомогательных работах на месторождении: при сварочных и покрасочных работах, для нормальной работы ДЭС предусмотрена емкость для хранения масла и емкость для хранения отработанного масла.
С 2027-2029 год общее количество источников выбросов загрязняющих веществ составит - 35 ед. в том числе: неорганизованных - 23 ед., организованных – 12 ед.
Общий объем выброса загрязняющих веществ в период эксплуатаций  на 2027 год составит: 26,192081 т/год. Общий объем выброса загрязняющих веществ в период эксплуатаций на 2028 год составит: 26,195323 т/год. Общий объем выброса загрязняющих веществ в период эксплуатаций  на 2029 год составит: 30,017767 т/год. 

Изменение происходит при увеличение технологических показателей и количественных значений основных сырьевых материалов на период нормирования на 2027-2029 год.  Добавились источники при вспомогательных работах на месторождении: при сварочных (ист.6022) и покрасочных работах (ист.6023), для нормальной работы ДЭС предусмотрена емкость для хранения масла (ист.6020) и емкость для хранения отработанного масла (ист.6021).
В атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества 18 наименований.

Производственными отходами, образующимися в процессе эксплуатации месторождения Шалва ТОО «ARK Petroleum» приняты с учетом выполняемых производственных  операций и источников их образования: 

Опасные отходы 2 видов:
· Промасленная ветошь;
· Нефтешлам (донные шламы);
· Отработанное масло;
· Отработанные фильтры;
· Использованная промасленная полиэтиленовая пленка;
· Медицинские отходы
· Использованная тара под ЛКМ.
Неопасные отходы – 2 видов:
· Отходы столовой;

· Металлолом;

· Коммунальные отходы (ТБО).

· Огарки сварочных электродов.

	Наименование отходов
	Лимит 

накопления, тонн/год

	1
	2

	Всего
	33,88213

	в т.ч. отходов производства 
	30,53213

	отходов потребления
	3,350

	Медицинские отходы
	0,002

	Промасленная ветошь
	0,9652

	Отработанное масло
	1,740

	Загрязненная тара под ЛКМ
	0,045

	Использованная промасленная полиэтиленовая пленка
	0,015

	Нефтешлам (донные шламы) после очистки резервуаров нефти
	2,5164

	Отработанные фильтры
	0,058

	Отходы столовой
	2,190

	Металлолом
	23,0

	Огарки сварочных электродов
	0,000525

	Коммунальные (твердо-бытовые) отходы
	3,350


Отходы вывозятся с территории площадки по мере накопления специализированной организацией по договору.
В соответствии с ««Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными Приказом министра здравоохранения РК от 11 января 2022 г. № КР ДСМ-2»  размер нормативной санитарно защитной зоны (СЗЗ) для месторождения Шалва установлена санитарно-защитная зона размером 1000 метров. 

Данное предприятие относится ко I категории.

Согласно Экологического кодекса республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, согласно Приложение 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК к объектам I категории относится согласно пп.1.3 п.1 раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI к I категории.

На территории участка отсутствуют объекты, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, которые отделяются санитарно-защитной зоной (СЗЗ) и санитарным разрывом (СР) от деятельности предприятия.
Территория не располагается в границах СЗЗ и СР объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что максимальная концентрация вредных выбросов в атмосфере с учетом фона на границе СЗЗ не превышает 1ПДК, следовательно, принятый размер санитарно-защитной зоны не требует уточнения. 

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест. Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании действующих санитарно-гигиенических нормативов согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан №168 от 28.02.2015 года «Об утверждении гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах».
