Нетехническое резюме

1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности
В административном отношении месторождение Северо-Восточный Дощан находится в Сырдарьинском районе  Кызылординской области Республики Казахстан, на территории блоков: XXIX-37-A (частично), В (частично), С (частично), E (частично), F (частично).
Основным направлением деятельности компании - добыча нефти и газа. 
2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов; 
В географическом отношении площадь работ расположена Южно-Тургайском осадочном бассейне на стыке Арыскумской грабен- синклинали и Аксайской горст-антиклинали Арыскумского прогиба. Площадь геологического отвода месторождения составляет 77,68 км2, глубина минус 2150м. 
Растительный и животный мир, наличие заповедных территорий - скудный полупустынного типа. Район относится к пустынной и полупустынной зонам с типичными для них растительностью и животным миром. Для района характерны сильные ветра: летом- западные, юго-западные, в остальное время года северные и северо-восточные, скорость 3-4 м/сек. 
Ближайшими населенными пунктами и железнодорожными станциями являются города Кызылорда (к юго-востоку 170 км), Жезказган (к северо-востоку 200 км), с.Теренозек (к западу 120 км), промысел Кумколь (к востоку 85 км).
На расстоянии 85 км к востоку от проектируемого района работ находится нефтепровод Кумколь - Каракоин, связанный с ниткой нефтепровода Павлодар -Шымкент. 
Дорожная сеть представлена межпромысловыми песчано-гравийными и грунтовыми дорогами. Грунтовые дороги труднопроходимы в зимний период из-за снежных заносов и непроходимы в период весенней распутицы.
Почвы в районе работ серо-бурые, пустынные, представлены суглинками;
Растительность чахлая полупустынного типа. 
Агрохимическая характеристика почв отсутствует.
Природно-климатические условия района работ – южная, степная подзона.
Рельеф местности – слабовсхолмленная равнина.
Основная деятельность предприятия - разведка углеводородного сырья. 
Географические координаты: 46°16’09” сш; 64°31’56” вд;46°20’00” сш;64°32’00” вд;46°20’00” сш;64°41’00” вд; 46°17’16” сш; 64°45’48” вд; 46°17’05” сш; 64°48’13” вд; 46°18’04” сш; 64°51’03” вд 46°20’00” сш; 64°48’35” вд; 46°20’00” сш; 64°59’05” вд;46°18’20” сш; 64°59’53” вд; 46°00’00” сш; 65°00’00” вд; 46°00’00” сш; 64°52’15” вд
Географические координаты участка (долгота и широта)- 46°16’09” сш; 64°31’56” вд;46°20’00” сш;64°32’00” вд;46°20’00” сш;64°41’00” вд; 46°17’16” сш; 64°45’48” вд; 46°17’05” сш; 64°48’13” вд; 46°18’04” сш; 64°51’03” вд 46°20’00” сш; 64°48’35” вд; 46°20’00” сш; 64°59’05” вд;46°18’20” сш; 64°59’53” вд; 46°00’00” сш; 65°00’00” вд; 46°00’00” сш; 64°52’15” вд
В атмосферу при проведении данных видов работ будут выделяться: Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274), Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327), Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) ( 583), Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516), Сероводород (Дигидросульфид) ( 518), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584), Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615), Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474), Формальдегид (Метаналь) (609), Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*),  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10), Взвешенные частицы (116), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) , Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*).
По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы в период проведения планируемых работ относится к локальному типу загрязнения. Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости. 
Данный объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает. Также намечаемая деятельность не предполагает загрязнение токсичными компонентами подземных вод. 
Предполагаемые к образованию в результате планируемой деятельности отходы будут накапливаться в специально отведенных местах и по мере накопления будут передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям (коммунальные службы, специализированные предприятия по переработке вторичного сырья и т.п.) согласно договора. 
3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные: 
Филиал «ПЕТРО КАЗАХСТАН ВЕНЧЕРС ИНК» БИН 040241006672. Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13.
4) краткое описание намечаемой деятельности: 
В географическом отношении площадь работ расположена Южно-Тургайском осадочном бассейне на стыке Арыскумской грабен- синклинали и Аксайской горст-антиклинали Арыскумского прогиба. Площадь геологического отвода месторождения составляет 77,68 км2, глубина минус 2150м. 
Растительный и животный мир, наличие заповедных территорий - скудный полупустынного типа. Район относится к пустынной и полупустынной зонам с типичными для них растительностью и животным миром. Для района характерны сильные ветра: летом- западные, юго-западные, в остальное время года северные и северо-восточные, скорость 3-4 м/сек. 
Ближайшими населенными пунктами и железнодорожными станциями являются города Кызылорда (к юго-востоку 170 км), Жезказган (к северо-востоку 200 км), с.Теренозек (к западу 120 км), промысел Кумколь (к востоку 85 км).
На расстоянии 85 км к востоку от проектируемого района работ находится нефтепровод Кумколь - Каракоин, связанный с ниткой нефтепровода Павлодар -Шымкент. 
Дорожная сеть представлена межпромысловыми песчано-гравийными и грунтовыми дорогами. Грунтовые дороги труднопроходимы в зимний период из-за снежных заносов и непроходимы в период весенней распутицы.
Почвы в районе работ серо-бурые, пустынные, представлены суглинками;
Растительность чахлая полупустынного типа. 
Агрохимическая характеристика почв отсутствует.
Природно-климатические условия района работ – южная, степная подзона.
Рельеф местности – слабовсхолмленная равнина.
Основная деятельность предприятия - разведка углеводородного сырья. 
5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты 
Воздействие проектируемого объекта на здоровье населения находится на низком уровне в связи со значительным удалением ближайших населенных пунктов от промплощадки намечаемой деятельности. Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный. 
Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК на рассматриваемой территории отсутствуют. В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям. 
Почвенно-растительный покров. В рамках проекта установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер при соблюдении мероприятий по восстановлению нарушенных земель (проведении рекультивации). 
В процессе производственной деятельности Ф «ПКВИ» образуются сточные воды. Образующиеся на предприятии хозяйственно-бытовые сточные воды будут сбрасываться в гидроизолированный септик. Оператор объекта полностью передаёт все сточные воды специализированным организациям. Сброса сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предполагаются.
Воздействие на водный бассейн деятельностью предприятия исключено. Проведение мониторинга воздействия на поверхностные воды не требуется.
6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности 
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На площадке месторождения имеются: 
3” выкидных линий от скважин NEDS-41,69,201 до СП-1 с врезкой на манифольд спутника. 
· 4” нефтяной коллектор от СП-1 до существующего 6”  нефтяного коллектора от СП-1 ЮВ Дощан до СП-6 Арыскум.  
На устьях скважин  NEDS-41, 69, 201 предусмотрена дренажная емкость на 2 м3 и камера запуска скребка 4”x3”.
· СП-1 со следующими зданиями и сооружениями:
- Приемный манифольд на 8 отводов. 
- Печь подогрева нефти -1 шт;
- Камера приёма скребка 4”x 3”;
- Дренажная ёмкость V=8,0м3  ;
- Тестовый сепаратор -2 шт ;
- Камера запуска скребка 6”x 4”;
- Пожарный щит.
· Узел приема скребка:
-  Камера приёма скребка 6”x 4”;
- Дренажная ёмкость V=2,0м3  .
Источники выбросов загрязняющих веществ на месторождении всего 20 из них 10 организованных и 10 неорганизованных:
ИЗА N0050  Печь ПП-0,63  
Для подогрева нефти используется печи подогрева. Время работы на 2026 год - 24 час/сут, 6720 ч/год.  От печей с дымовыми газами выбрасываются в атмосферу диоксид и оксид азота, оксид углерода и метан.
Дренажные емкости 8 (ИЗА 0051) и 2 м3 (ИЗА 0052, 0053, 0054, 0055). При хранении нефти выделяются углеводороды;
Тестовый сепаратор (ИЗА 6056, 6057). При работе тестового сепаратора выделяются углеводороды;
Манифольд, камера запуска скребка (ИЗА 6058, 6059, 6060, 6061, 6062, 6063, 6064) ЗРА и ФС не нормируются.
ИЗА N 0056, Газовый факел временный (при пуско-наладке);
Временный газовый факел предназначена для сжигания газа при проведении пусконаладочных работ технологического оборудования. 
При сжигании газа в атмосферу выделяются: Углерод оксид (Окись углерода, Угарный, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), Метан (727*), Углерод (Сажа, Углерод черный) (583). 
Отходы, образующейся на период эксплуатации Северо-Восточный Дощан:
промасленная ветошь - 0,0127 т, ртутосодержащие лампы - 0,00111 т, нефтешлам*  - 24,8722 т, грунт, содержащие опасные вещества - 97,75 т, твердые бытовые отходы - 51,5 т.
7) информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на территории месторождений могут являться нарушения технологических процессов на предприятии, механические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения. 
Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. 
С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них. 
Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. 
Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность по данной проблеме, и обеспечить безопасность намечаемой деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах осуществляемой деятельности. 
Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска. 
8) краткое описание: мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;
Основные мероприятия по снижению или исключению воздействий: 
· проведение планируемых работ в пределах отведенного земельного участка; 
· проведение своевременного технического обслуживания и ремонта используемой техники; 
· обеспечение технологического контроля за соблюдением технологии производственного процесса и технологическими характеристиками оборудования; 
· организация системы упорядоченного движения автотранспорта и техники на территории объекта; 
· контроль за объемами водопотребления и водоотведения; 
· организация системы сбора и хранения отходов, образующихся при эксплуатации; 
· содержание отведенного земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению; 
· проведение озеленения и благоустройства территории предприятия; 
· соблюдение установленных норм и правил природопользования; 
· экологическое сопровождение всех видов производственной деятельности; 
· проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира. 
Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия: 
Принятые проектные решения по реализации намечаемой деятельности не приведут к потере биоразнообразия и исчезновению отдельных видов представителей флоры и фауны. 
Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду: 
Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что намечаемая деятельность не окажет критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая окажется под воздействием намечаемой деятельности. Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района, проведения планируемых работ не установлено. Ожидаемые воздействия не приведут к необратимым изменениям экосистем. 
Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности: 
При прекращении намечаемой деятельности будут проведены следующие мероприятия: вывоз с территории отходов, бытовых стоков и т.п. согласно договоров; проведение технической и биологической рекультивации. 
9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.
Источники информации: действующие экологические, санитарно-гигиенические и другие нормы и правила Республики Казахстан; методологическая документация, действующая на территории Республики Казахстан; общедоступные источники информации в интернет-ресурсах официальных сайтов соответствующих ведомств, а также данные сайта https://ndbecology.gov.kz/. 


