Нетехническое резюме

1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности
В административном отношении месторождение Юго-Восточный Дощан находится в Жалагашском и Сырдарьинском районах  Кызылординской области Республики Казахстан, на территории блоков: XXIX-37-A (частично), В (частично), С (частично), E (частично), F (частично).
Основным направлением деятельности компании - добыча нефти и газа. 
2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов; 
Географически лицензионная территория занимает западную часть Южно-Торгайской впадины. Площадь геологического отвода за вычетом возвращенных участков составляет 896 км2. 
Растительный и животный мир, наличие заповедных территорий - скудный полупустынного типа. Район относится к пустынной и полупустынной зонам с типичными для них растительностью и животным миром. Для района характерны сильные ветра: летом- западные, юго-западные, в остальное время года северные и северо-восточные, скорость 3-4 м/сек. 
Ближайшими населенными пунктами и железнодорожными станциями являются г.г. Кызылорда (к югу 170 км), Жезказган (к северо-востоку 200 км), Жалагаш и Теренозек (120 км), промысел Кумколь (к востоку 85 км).
На расстоянии 85 км к востоку от проектируемого района работ находится нефтепровод Кумколь - Каракоин, связанный с ниткой нефтепровода Павлодар -Шымкент. 
Дорожная сеть представлена межпромысловыми песчано-гравийными и грунтовыми дорогами. Грунтовые дороги труднопроходимы в зимний период из-за снежных заносов и непроходимы в период весенней распутицы.
Почвы в районе работ серо-бурые, пустынные, представлены суглинками;
Растительность чахлая полупустынного типа. 
Агрохимическая характеристика почв отсутствует.
Природно-климатические условия района работ – южная, степная подзона.
Рельеф местности – слабовсхолмленная равнина.
Основная деятельность предприятия - разведка углеводородного сырья. 
Географические координаты: 46°16’09” сш; 64°31’56” вд;46°20’00” сш;64°32’00” вд;46°20’00” сш;64°41’00” вд; 46°17’16” сш; 64°45’48” вд; 46°17’05” сш; 64°48’13” вд; 46°18’04” сш; 64°51’03” вд 46°20’00” сш; 64°48’35” вд; 46°20’00” сш; 64°59’05” вд;46°18’20” сш; 64°59’53” вд; 46°00’00” сш; 65°00’00” вд; 46°00’00” сш; 64°52’15” вд
Географические координаты участка (долгота и широта)- 46°16’09” сш; 64°31’56” вд;46°20’00” сш;64°32’00” вд;46°20’00” сш;64°41’00” вд; 46°17’16” сш; 64°45’48” вд; 46°17’05” сш; 64°48’13” вд; 46°18’04” сш; 64°51’03” вд 46°20’00” сш; 64°48’35” вд; 46°20’00” сш; 64°59’05” вд;46°18’20” сш; 64°59’53” вд; 46°00’00” сш; 65°00’00” вд; 46°00’00” сш; 64°52’15” вд
В атмосферу при проведении данных видов работ будут выделяться: Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274), Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327), Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) ( 583), Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516), Сероводород (Дигидросульфид) ( 518), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584), Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615), Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474), Формальдегид (Метаналь) (609), Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*),  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10), Взвешенные частицы (116), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) , Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*).
По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы в период проведения планируемых работ относится к локальному типу загрязнения. Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости. 
Данный объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает. Также намечаемая деятельность не предполагает загрязнение токсичными компонентами подземных вод. 
Предполагаемые к образованию в результате планируемой деятельности отходы будут накапливаться в специально отведенных местах и по мере накопления будут передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям (коммунальные службы, специализированные предприятия по переработке вторичного сырья и т.п.) согласно договора. 
3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные: 
Ф «ПЕТРО КАЗАХСТАН ВЕНЧЕРС ИНК» БИН 040241006672. Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13.
4) краткое описание намечаемой деятельности: 
Географически лицензионная территория занимает западную часть Южно-Торгайской впадины. Площадь геологического отвода за вычетом возвращенных участков составляет 896 км2. 
Растительный и животный мир, наличие заповедных территорий - скудный полупустынного типа. Район относится к пустынной и полупустынной зонам с типичными для них растительностью и животным миром. Для района характерны сильные ветра: летом- западные, юго-западные, в остальное время года северные и северо-восточные, скорость 3-4 м/сек. 
Ближайшими населенными пунктами и железнодорожными станциями являются г.г. Кызылорда (к югу 170 км), Жезказган (к северо-востоку 200 км), Жалагаш и Теренозек (120 км), промысел Кумколь (к востоку 85 км).
На расстоянии 85 км к востоку от проектируемого района работ находится нефтепровод Кумколь - Каракоин, связанный с ниткой нефтепровода Павлодар -Шымкент. 
Дорожная сеть представлена межпромысловыми песчано-гравийными и грунтовыми дорогами. Грунтовые дороги труднопроходимы в зимний период из-за снежных заносов и непроходимы в период весенней распутицы.
Почвы в районе работ серо-бурые, пустынные, представлены суглинками;
Растительность чахлая полупустынного типа. 
Агрохимическая характеристика почв отсутствует.
Природно-климатические условия района работ – южная, степная подзона.
Рельеф местности – слабовсхолмленная равнина.
Основная деятельность предприятия - разведка углеводородного сырья. 
5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты 
Воздействие проектируемого объекта на здоровье населения находится на низком уровне в связи со значительным удалением ближайших населенных пунктов от промплощадки намечаемой деятельности. Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный. 
Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК на рассматриваемой территории отсутствуют. В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям. 
Почвенно-растительный покров. В рамках проекта установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер при соблюдении мероприятий по восстановлению нарушенных земель (проведении рекультивации). 
В процессе производственной деятельности Ф «ПКВИ» образуются сточные воды. Образующиеся на предприятии хозяйственно-бытовые сточные воды будут сбрасываться в гидроизолированный септик. Оператор объекта полностью передаёт все сточные воды специализированным организациям. Сброса сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предполагаются.
Воздействие на водный бассейн деятельностью предприятия исключено. Проведение мониторинга воздействия на поверхностные воды не требуется.
6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности 
[bookmark: _Hlk206429933]Согласно предварительным расчетам на период эксплуатации на м/р Юго-Восточный Дощан будут задействованы 40 источников загрязнения воздушного бассейна, 7 из которых являются  организованными, 33 неорганизованными.
Общее количество печей составляет 5 шт.
ИЗА N 0101 – Печь подогрева нефти
Время работы печи - 24 час/сут, 8688 часов в год. Рабочий расход газа – 16,0 м3/час. Плотность газа 1,134 кг/м3. От печей с дымовыми газами выбрасываются в атмосферу диоксид и оксид азота, оксид углерода и метан.
ИЗА N 0102– Печь подогрева нефти
Время работы печи - 24 час/сут, 8688 часов в год. Рабочий расход газа – 16,0 м3/час. Плотность газа 1,134 кг/м3. От печей с дымовыми газами выбрасываются в атмосферу диоксид и оксид азота, оксид углерода и метан.
ИЗА N 0103– Печь подогрева нефти 
Время работы печи - 24 час/сут, 8688 часов в год. Рабочий расход газа – 16,0 м3/час. Плотность газа 1,134 кг/м3. От печей с дымовыми газами выбрасываются в атмосферу диоксид и оксид азота, оксид углерода и метан.
ИЗА N 0104– Печь подогрева нефти
Время работы печи - 24 час/сут, 8712 часов в год. Рабочий расход– 16,5 м3/час. Плотность газа 1,134 кг/м3.  От печей с дымовыми газами выбрасываются в атмосферу диоксид и оксид азота, оксид углерода и метан.
ИЗА N 0105– Печь подогрева нефти 
Время работы печи - 24 час/сут, 8712 часов в год. Рабочий расход газа – 16,0 м3/час. Плотность газа 1,134 кг/м3.  От печей с дымовыми газами выбрасываются в атмосферу диоксид и оксид азота, оксид углерода и метан.
ИЗА N 6101, 6108 –Дренажные емкость V-25 и 8 м3
Дренажная емкость предназначена для сбора дренажа при аварийном и ремонтном опорожнении оборудования и трубопроводов. На площадке Спутника СП-1 установлена подземная дренажная ёмкость геометри-ческим объемом 25 м3. На площадке Спутника СП-2 установлена подземная дренажная ёмкость геометрическим объемом 8 м3. Выбрасываются в атмосферу такие вещества: смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), диметилбензол  (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), метилбензол (349). 
ИЗА N 6113–Нефтяной насос
Насос предназначен для заказчки нефти. Время работы насосной на 2025 год 8760 час в год. При работе насоса выбрасываются в атмосферу сероводород (Дигидросульфид) (518) смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) бензол (64) диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) метилбензол (349). 
ИЗА N 6115 -6123  –Дренажные емкость V- 2 м3
На устьях скважин SEDS-16, 33, 38, 39, 50, 51, 52, 54, 58, установлены подземные дренажные ёмкости геометрическим объемом 2 м3. На емкости предусмотрены патрубки с запорной арматурой для подачи теплоносителя. Выбрасываются в атмосферу такие вещества: смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), диметилбензол  (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), метилбензол (349). 
ИЗА N 6125, 6126, 6127  –Дренажные емкость V- 2 м3
На устьях скважин SEDS-31, 105, 106, установлены дренажные ёмкости геометрическим объемом 2 м3. На емкости предусмотрены патрубки с запорной арматурой для подачи теплоносителя. Выбрасываются в атмосферу такие вещества: сероводород (518), смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), диметилбензол  (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), метилбензол (349). 
ИЗА N 6131  –Дренажные емкость V- 2 м3
На устье скважины SEDS-107 предусмотрена дренажная емкость на 2 м3. На емкости предусмотрены патрубки с запорной арматурой для подачи теплоносителя. Выбрасываются в атмосферу такие вещества: сероводород (518), смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), диметилбензол  (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), метилбензол (349). 
ЗРА и фланцевые соединения
ИЗА N 6102, 6103, 6104,6105,6106,6107, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114
ИЗА N 6124, 6128, 6129, 6130,6132, 6133 ЗРА и ФС скважин 
Фланцевые соединения – наиболее широко применяемый вид разъёмных соединений в промышленности, обеспечивающий герметичность и прочность конструкции, а также процесс изготовления, разборки и сборки. Основное назначение запорно-регулирующей арматуры – перекрывать поток рабочей среды по трубопроводу и снова пускать среду, а также обеспечивать необходимую герметичность. Она имеет наиболее широкое применение и составляет обычно около 80% от всего количества применяемых изделий. К запорной арматуре относят и пробно-спускную и контрольно-спускную арматуру, используемую для проверки уровня жидкой среды в ёмкостях, отбора проб, выпуска воздуха из верхних полостей, дренажа и т.д.
За счет герметизации неплотности запорно-регулирующей арматуры и фланцевых соединений в атмосферу исключается выделение углеводородов и не подлежит нормированию.
Переработка/утилизация сырого газа
На месторождении Юго-Восточный Дощан добываемый сырой газ используется на собственные нужды в качестве топлива на печах подогрева нефти, остальная часть газа транспортируется на ГТЭС месторождения Кумколь и/или ГПЭС Арыскум для выработки электроэнергии, а также есть возможность перенаправить газ для закачки в пласт на месторождении Арыскум. 
В 2027 году ввод в эксплуатацию добывающих скважин не планируется. В связи с этим сжигание газа при проведении пусконаладочных работ осуществляться не будет.




Отходы, образующейся на период эксплуатации месторождения Юго-Восточный Дощан:
Промасленная ветошь - 0,01167 т, отработанные масла - 3,40144 т, люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы - 0,017153 т, отработанные фильтры - 0,00048 т, медицинские отходы - 0,01 т, нефтешлам* - 59,3794 т, грунт, содержащие опасные вещества - 97,75 т, твердо-бытовые отходы - 103,375 т 
7) информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на территории месторождений могут являться нарушения технологических процессов на предприятии, механические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения. 
Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. 
С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них. 
Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. 
Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность по данной проблеме, и обеспечить безопасность намечаемой деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах осуществляемой деятельности. 
Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска. 
8) краткое описание: мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;
Основные мероприятия по снижению или исключению воздействий: 
· проведение планируемых работ в пределах отведенного земельного участка; 
· проведение своевременного технического обслуживания и ремонта используемой техники; 
· обеспечение технологического контроля за соблюдением технологии производственного процесса и технологическими характеристиками оборудования; 
· организация системы упорядоченного движения автотранспорта и техники на территории объекта; 
· контроль за объемами водопотребления и водоотведения; 
· организация системы сбора и хранения отходов, образующихся при эксплуатации; 
· содержание отведенного земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению; 
· проведение озеленения и благоустройства территории предприятия; 
· соблюдение установленных норм и правил природопользования; 
· экологическое сопровождение всех видов производственной деятельности; 
· проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира. 
Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия: 
Принятые проектные решения по реализации намечаемой деятельности не приведут к потере биоразнообразия и исчезновению отдельных видов представителей флоры и фауны. 
Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду: 
Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что намечаемая деятельность не окажет критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая окажется под воздействием намечаемой деятельности. Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района, проведения планируемых работ не установлено. Ожидаемые воздействия не приведут к необратимым изменениям экосистем. 
Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности: 
При прекращении намечаемой деятельности будут проведены следующие мероприятия: вывоз с территории отходов, бытовых стоков и т.п. согласно договоров; проведение технической и биологической рекультивации. 
9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.
Источники информации: действующие экологические, санитарно-гигиенические и другие нормы и правила Республики Казахстан; методологическая документация, действующая на территории Республики Казахстан; общедоступные источники информации в интернет-ресурсах официальных сайтов соответствующих ведомств, а также данные сайта https://ndbecology.gov.kz/. 


