Нетехническое резюме  «Расширение ДНС-1 на месторождении Жалгизтобе-установка предварительного сброса воды»
На площадке предусмотрено строительство следующих сооружений: 
1.Площадка РВС500; 
2.Площадка РГС-1 для нефтеводяной эмульсии; 
3.Площадка насосов перекачки нефтеводяной; 
4.Площадка блока очистки пластовой воды; 
5.Площадка насосов перекачки пластовой воды; 
6.Площадка стояка налива нефтеводяной эмульсии в автоцистерны; 
7.Площадка стояка налива пластовой воды в автоцистерны; 
8.Площадка РГС-2 для пластовой воды; 
9.Резервуары хранения противопожарной воды; 
10.Склад хранения пожарного инвентаря; 
11.Площадка блока ввода жидкого реагента.
12. Ограждение территории.
13. Кабельная эстакада.
14. Защита резервуаров хранения противопожарной воды.	
Привязка сооружений производится от границ существующей площадки ДНС-1.
Отведение дождевых и талых вод предусмотрено с уклоном 3 промилле с северо-востока на юго-запад.
Площадка предусматривается в сетчатом ограждении с панелями и воротами по серии 3.017-3 по металлическим стойкам, замоноличенным в столбчатые фундаменты. 
Подъездные дороги, КТП существуют. 
Общее количество подключенных добывающих скважин на ДНС-1  - 23 ед.;
Водонефтяная эмульсия от добывающих скважин по выкидным линиям и сборным коллекторам поступает на площадку ДНС-1;
-	сбор жидкости от добывающих скважин №№: - 203, 206, 213, 222, 223, 224, 225, 314, 315, 316, 318, 319,327, 330,342,343,345,346,350,351,354,355,363;
- средний дебит нефтедобывающих скважин по жидкости 9 - 70 м3/сутки;
-	средняя обводненность водонефтяной эмульсии - 80-99%;
-	газовый фактор - 0-2,8 м3/т (незначительный);
На существующей площадке ДНС-1 расположено следующее оборудование:
-	печи подогрева жидкости ППНПl-1,5/6,3 - 2 ед.;
-	нефтегазовый сепаратор объемом 100 м3 - 1 ед.;
-	газовый сепаратор ГС 1-2,5-600-1-И- lед.;
.	емкость дренажная объемом 100 м3 - lед., с погружным насосом НВ-Е-50/50 - lед.;
-	насосы перекачки нефтяной эмульсии НБ-125 - 3ед.;
В качестве основного топлива для печей подогрева используется топливный газ, который подается по существующему газопроводу.
Всего на период проведения строительных работ выявлено 19 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых 4 источников – организованных, 15 являются неорганизованными. 
На этапе строительства источникам неорганизованных выбросов присвоены четырехразрядные номера начиная: организованный с 0101, неорганизованные с 7101.
В атмосферу будут выбрасываться вещества 16 наименований.
Перечень и характеристика загрязняющих веществ, выброс которых в атмосферу вероятен при СМР от стационарных источников, представлен в таблице ниже.
Выбросы от ДВС 4,1509 г/сек или 2,1611 т/период.
Всего на период проведения эксплуатации выявлено 16 источников выброса, из них  3 организованных и 13 неорганизованных.
На этапе эксплуатации источникам выбросов присвоены четырехразрядные номера: для организованных источников с 0001, для неорганизованных начиная с 6001. Источник №0001 – Емкость для сбора водонефтяной эмульсии РВС 500 м3;
Источник №0002 – Емкость для сбора нефти РГС 50 м3;
Источник №0003 – Емкость для сбора пластовой воды РГС 50 м3;
Источник №6001- 6006 – насосы нефти;
Источник № 6007- Блок вводы жидкого реагента;
Источник № 6008- Стояк налива нефти;
Источник № 6009- ЗРА и ФС резервуара 500 м3;
Источник №6010 – зРА и ФС резеруаров 50 м3;
№ 6010-6013-площадки насосов, стояков налива нефти и пластовой воды.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации проектируемого объекта, составит 12,987256 г/сек или 33,092778 т/год.
В атмосферу будет выбрасываться вещества 7 наименований.
Объем отходов при строительстве составляет.
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	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	Всего
	-
	6,54995

	в том числе отходов производства
	-
	1,54182

	отходов потребления
	-
	1,563

	Опасные отходы

	Использованная тара ЛКМ
	-
	0,003

	Промасленная ветошь
	-
	0,0381

	Не опасные отходы

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,00885

	Строительные отходы
	-
	5,0

	Металлолом
	-
	1,5

	Коммунальные отходы
	-
	1,563

	Зеркальные

	-
	-
	-





