Нетехническое резюме  «Модернизация системы сбора нефти от добывающих скважин на месторождении Жалгизтобе»
Запроектированная система сбора нефти была лучевая: сбор продукции скважин от выкидных линий скважин осуществляется в сборные коллекторы, далее по коллекторам в пункты сбора и подготовки нефти.
В связи с понижением давления (устьевого) определенных добывающих скважин появилась потребность в локальных резервуарах для сбора скважинной продукции -нефтеводяной эмульсии, состоящей 92-95% из пластовой воды.
Настоящим рабочим проектом модернизации предусмотрено:
-  устройство 4-х резервуаров РГС-100 на площадках существующих скважин для малодебитных скважин и подключение выкидных линий данных скважин к проектируемым РГС-100 в т.ч.:
- Установка резервуара РГС объемом 100 м3 - система сбора на площадке скважины № 209 – сбор добываемой жидкости со скважин № 202, 209, 301, 317, 341; 
- Установка резервуара РГС объемом 100 м3 - система сбора на площадке скважины № 311 – сбор добываемой жидкости со скважин № 200, 201, 207, 308, 310, 311, 312; 
- Установка резервуара РГС объемом 100 м3 - система сбора на площадке скважины № 325 – сбор добываемой жидкости со скважин № 214, 215, 216, 325, 326, 334, 335; 
- Установка резервуара РГС объемом 100 м3 - система сбора на площадке скважины № 332 – сбор добываемой жидкости со скважин № 217, 328, 332, 333, 336, 337, 338.
- при обвязке устьев добывающих скважин 137а, 236, 237, 239, 240, 255, 257, 259, 261, 266, 267, 268, 271, 273,  274, 275, 276, 280, 282, 283, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 220-1, 222, 223, 224, 225, 229, 230, 233, 235, 247, 301, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 350, 351, 354, 355, 358, 360, 361, 363, 362, 364, 366, 368, 369, 371, 374, 377 (87 ед.) исключена задвижка с электроприводом на выкидной линии.
На основании задания на проектирование рабочим проектом предусматриваются следующие сооружения с классификации технологических площадок по взрывопожароопасности: 
•	Модернизация устья  скважин – 26 скважин (В-1г) ; 
•	Строительство выкидных линий от существующих, проектируемых и переподключаемых скважин к резервуарам горизонтальным стальным (РГС);
•	Установка РГС для сбора скважинной продукции – 4 РГС-100 (В-1г);
•	Установка насосов для налива с РГС в автоцистерну – 4 насоса (В-1г);  
•	Стояк налива (СН) в автоцистерны (В-1г);
•	Технологические трубопроводы.
Проектом предусматривается обвязка устьев 26-и скважин. Наплощадках 4-х скважин предусмотрены РГС-100 для сбора скважинной жидкости. Скважинная продукция поступает в проектируемые резервуары (РГС) по выкидным линиям Ду80х8мм. На площадке РГС предусмотрена обвязка выкидных линий в общий манифольд с возможностью измерения скважинной продукции по отдельности. Жидкость с РГС отводится путем откачки проектируемыми насосами в автоцистерны через стояк налива. Также предусмотрен отвод жидкости с РГС для автоцистерн со своим насосом. В связи с незначительным содержанием растворенного газа в нефти Согласно письму от ДТОО «Жалгизтобемунай» №07/Д-05/588 от 02.10.2017г. о добыче, испаренный газ в РГС выводится через дыхательный клапан.
Планируемый объем сбора скважинной продукции (нефтеводяной эмульсии) составляет:
- на РГС-100 площадкискв. 209 - 65 м3/сут;
- на РГС-100 площадки скв. 311 - 91 м3/сут;
- на РГС-100 площадки скв. 325 - 91 м3/сут;
- на РГС-100 площадки скв. 332 - 91 м3/сут.
Всего на период проведения строительных работ  выявлено 18 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 4 из которых явлются организованными и 14 являются неорганизованными.
На этапе строительства источникам неорганизованных выбросов присвоены четырехразрядные номера начиная: организованный с 1101, неорганизованные с 7101.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве проектируемого объекта, составит 1,2832 г/сек или 1,2493 т/период.
Необходимое для проведения строительных работ количество ГСМ: дизельное топливо 9,04 т/период, бензин 0,39 т/период.
Выброс от автотранспорта составляет 2,1181 т/период.
Всего на площадке в период эксплуатации выявлено 29 источников выбросов, из них 4 организованных источника, 25 - неорганизованных источника.
Неплотности оборудования не посчитаны, так как производится замена оборудования без изменения количества ЗРА и ФС.
На этапе строительства источникам выбросов присвоены четырехразрядные номера: для организованных источников с 0001, для неорганизованных   начиная с 6001.
	Источник №0001-0004-РГС - 100 на скважинах 209, 311, 325, 332 
	Источник №6001-6004 – Насосы для налива в автоцистерны на скважинах 209, 311, 325, 332.
	Источник №6005-6008 – Стояк налива нефти в автоцистерны на скважинах 209, 311, 325, 332.
	Источник №6009 – Насос на скважинах (26 ед).
	Источник №6010-6014 – площадка РГС (неплотности оборудования);
	Источник № 6015 – Выкидные линии;
	Источник №6016-6020 – Площадка стояка налива нефти (неплотности оборудования);
	Источник №6021-6025 – площадка насосов (ЗРА и ФС).
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации проектируемого объекта, составит 3,342271 г/сек или 42,993979 т/год.

Объем отходов при строительстве составляет.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	
	35,35143

	в т. ч. Отходов производства
	
	30,10143

	отходов потребления
	
	0,75

	Опасные отходы

	Использованная тара
	
	[bookmark: _Hlk155715507]0,04153

	Ветошь промасленная
	
	0,0381

	Не опасные отходы

	Смешанные металлы
	
	20

	Остаточный бетон и бетонный шлам
	
	10

	Отходы сварки
	
	0,0218

	Коммунальные (смешанные отходы и раздельно собранные отходы, которые по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств)
	
	0,75
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