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4. Аннотация
В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (выбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.
Проект НДВ ТОО «ГПК Казфосфат» разработан в связи разделением площадок с целью получения Разрешения на Воздействие по отдельности, а также корректировка проекта НДВ выполнена на основании учета источников выбросов вредных веществ, вводимые для обеспечения текущей хозяйственной деятельности предприятия без разработки рабочих проектов (п. 14 Прил. к приказу и.о. министра окружающей среды и водных ресурсов РК № 329 от 2013 г., а также перерасчета валовых выбросов на Разработка проекта Нормативов Допустимых Выбросов (далее НДВ) выполнена на основании:

- изменения объема валовых выбросов;
- учета источников выбросов вредных веществ, вводимые для обеспечения текущей хозяйственной деятельности предприятия без разработки рабочих проектов (п. 14 Прил. к приказу министра окружающей среды и водных ресурсов РК № 329  от 2013 г.).

Нормирование допустимых выбросов вредных веществ в окружающую природную среду производится путем установления предельно допустимых выбросов этих веществ в атмосферу.

Предельно допустимый выброс (далее НДВ) норматив эмиссии  загрязняющих веществ в атмосферу является научно-техническим нормативом и устанавливается для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от него и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом их рассеивания и перспектив развития предприятия, не создадут приземные концентрации, превышающие установленные нормативы, регулируют качество окружающей среды и установление допустимого воздействия на нее, обеспечивающих экологическую безопасность, сохранение  экологических систем и биологическое разнообразие.

Разработанный документ содержит основные результаты работы по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу                                ТОО "ГПК Казфосфат". 
Проект выполнен в соответствии с Приказом Министра охраны окружающей среды РК от 10.03.2021  года № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. 
Настоящий том НДВ разработан на основании договора, заключенного между ТОО «КЭСО Отан-Тараз» и ТОО "ГПК Казфосфат".

ТОО «КЭСО Отан-Тараз»

ГСЛ №01584Р от 01.08.2013г.

БИН 130640020120

080000, г. Тараз, проспект Толе би 42 «А»

+7 7262 43-27-07, 45-23-45

ТОО "ГПК Казфосфат"

БИН 221040010936
Жамбылская обл., Сарысуйский район г. Жанатас, 1 микрорайон, дом 17.

Основой проекта являются материалы инвентаризации источников вы​бросов вредных веществ в атмосферу на существующее положение. Выбросы загрязняющих веществ состоят из 20 ингредиентов, в том числе эффектом суммации обладают 5 загрязняю​щих веществ, составляющих 2 групп суммации вредного воздействия.
В целом по предприятию выявлены 17 неорганизованных источников загрязнения атмо​сферы.

Нормативы НДВ достигаются при существующем уровне выбросов 2023 года, с последующим периодом нормирования до 2027 года с учетом выполнения воздухоохранных мероприятий.

Валовые выбросы на существующее положение составляют 724,722 т/год.

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ. 

По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I категории 1 класса опасности. В проекте установлены границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ), расчетного прямоугольника (РП), нормативы предельно допустимых выбросов по ингредиентам и сроки их достижения.

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов НДВ для предприятий с I категорией опасности. 
 5. ВВЕДЕНИЕ

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта нормативов  эмиссий в окружающую среду соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта НДВ для предприятий в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК  № 63 от 10.03.2021 г. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

Норматив предельно допустимого выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (НДВ) устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) на границах санитарно-защитных зон и населенных пунктов. 

В целом для предприятия нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу устанавливаются по совокупности значений нормативов выбросов для действующих, проектируемых и реконструируемых источников загрязнения данного предприятия.

Значение НДВ для каждого устанавливаются на основе расчетов, выполненных в соответствии с № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. по программному комплексу «Эра V 2.0 ».

За период производственной деятельности ТОО «ГПК Казфосфат» реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло.

При разработке проекта НДВ были использованы исходные данные, представленные Заказчиком.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выброс вещества – вещество, поступающее в атмосферу из источника.
Загрязнение атмосферы – изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей.
Загрязняющее воздух вещество – примесь в атмосфере, оказывающая неблаго​приятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.
Инвентаризация выбросов – систематизация сведений о распределении источ​ников на территории, количестве и качестве выбросов.
Источник выделения – технологический агрегат, выделяющий в процессе экс​плуатации вредные вещества.
Источник загрязнения атмосферы – источник, вносящий в атмосферу загряз​няющие ее твердые, жидкие и газообразные вещества.
Мощность выброса – количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу времени.
Неорганизованный промышленный выброс – промышленный выброс, посту​пающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нару​шения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной ра​боты по отсосу газа или хранения продукта.
Опасная скорость ветра – скорость ветра на установленной высоте, при кото​рой приземная концентрация от источника достигает максимального значения.
Организованный промышленный выброс – промышленный выброс, посту​пающий в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы.
ПДК (предельно-допустимая концентрация) – максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, кото​рая при периодическом воздействии не оказывает на человека вредного дейст​вия, включая отдаленные последствия.
Примесь в атмосфере – рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе.

6. Общие сведения ОБ ОПЕРАТОРЕ.
	Областной центр  
	Тараз

	Область
	Жамбылская

	Республика
	Казахстан

	Предприятие
	ТОО «ГПК Казфосфат»

	Адрес
	Жамбылская обл., Сарысуйский район г. Жанатас, 1 микрорайон, дом 17.


В ТОО «ГПК Казфосфат» добыча фосфоритовых руд осуществляется на фосфоритовых месторождениях, для которых характерно пластовое залегание с общим направлением с юго-востока на северо-запад. Город Жанатас удален от областного центра г. Тараз на расстоянии 170 км и связан с ним шоссейной и железной дорогами.

Основная деятельность предприятия ТОО «ГПК Казфосфат» – добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау. 

В состав филиала ТОО «ГПК Казфосфат» (далее по тексту предприятия) входит двенадцать отдельно выделенных промышленных площадок, находящихся друг от друга на значительном расстоянии.

Месторождения приурочены к северо-западной ветви хребта Малый Каратау. Рельеф местности представляет собой узкие горные гряды, вытянутые с юго-востока на северо-запад на расстоянии до 40 км. каждая. В районе месторождений протекают реки Ушбас.
При ведении горных работ открытым способом принята автотранспортная  система разработки породы во внешние отвалы. Так как средняя крепость пород колеблется от 10 до 16 по шкале проф. Протодъяконова М., то при производстве  горных работ используют буровзрывные работы. Отбойка горной массы в карьерах (руда и вскрышные породы) производится буровзрывным способом, с использованием взрывных скважин среднего диаметра (214 мм). Погрузка взорванной горной массы в автотранспортные средства осуществляется карьерными экскаваторами ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭКГ-5А, HITACHI 1900, HITACHI ZX870LC-5G, CAT, бульдозер SHANNUI SD-32, SEM-822. Параметры ведения горных работ контролируются маркшейдерской службой и отделом главного горняка.

Транспортировка руды на склады и отвального грунта из вскрышных пород на отвалы производится большегрузным технологическим автотранспортом (карьерные автосамосвалы БелАЗ), HOWO-40, -70, грузоподъемностью 40-120 тонн. Временное хранение руды на рудниках осуществляется на специально подготовленных рудных складах.

Транспортировка руды на фабрики осуществляется железнодорожным транспортом. 

Переработка руды на фабрике ДСФ включает в себя дробление руды до кондиционных размеров, с использованием в процессе измельчения дробильного оборудования большой производительности. Руда (сырье)  из  приемных  бункеров  пластинчатыми питателями подается в конусные (щековые) дробилки крупного  дробления, где дробится  до  размеров минус 250 мм. Системой  конвейеров руда  подается  в  бункера  среднего  дробления  и  питателями  в  конусные  дробилки  среднего дробления (КСД-2200 Гр.) Разгрузочная щель дробилок 40-45 мм. Дробленая  руда  крупностью 0-100 мм  системой  конвейеров  подается  в  бункера  отделения  сортировки.

Питателями  руда  подается  на  двухситовые  грохота ГИЛ  (ГИТ) ГИС -52.

Надрешетный продукт возвращается в корпус среднего дробления на  дробилки КСД  и  КМД  для  додрабливания.

Подрешетный продукт системой конвейеров транспортируется на склады  готовой продукции.

Полностью просеивающийся продукт класса тоже системой конвейеров  транспортируется на склады готовой продукции.

    Для производства фоссырья тонкого помола используются фабрика ЦОФ (Центральная обогатительная фабрика).

Запыленный воздух от мест пылевыделения (пересыпка, дробление) отводится на системы пылегазоочистки.

 Производство сырья фосфатного тонкого помола осуществляется на Центральной Обогатительной Фабрике (промышленная площадка ЦОФ) с использованием шаровых мельниц. Хранение готового продукта осуществляется в силосных складах, общей емкостью 70000 тонн. Транспортировка и отгрузка фоссырья тонкого помола осуществляется с использованием пневмотранспорта. Запыленный воздух от мест пылевыделения (пересыпка, дробление и др.) отводится на системы пылегазоочистки. Отгрузка готовой продукции потребителям производится железнодорожным транспортом.

Параметры ведения технологического процесса контролируется отделом главного технолога.
Климатические условия, масштабы предстоящей деятельности обуславливают применение цикличной технологии производства вскрышных и добычных работ с использованием механических лопат в комплексе с автомобильным транспортом.

Ближайшие населенные г. Жанатас расположен в 15 км от месторождения. 

На рассматриваемой площади никакой инфраструктуры не имеется.

При эксплуатации связь между объектом и городом осуществляется по существующим автомобильным дорогам районного центра Жамбылской области. Транспортные связи весьма благоприятные.
6.1  Определение категории опасности предприятия

Для определения категорий опасности предприятий используют данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по форме статистической отчетности 2-тп (воздух). Категорию опасности предприятия (коп) рассчитывают по формуле: 
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где:

Мi – масса выброса i – того вещества, т/год;

ПДКi - среднесуточная предельно допустимая концентрация i – того вещества, мг/м3;

n – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием; 

ai – безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i – того вещества с вредностью сернистого газа. Показатели ai, в зависимости от класса опасности, приведены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1
	Константа
	Класс опасности 

	
	1
	2
	3
	4

	Аi
	1.7
	1.3
	1.0
	0.9


Значения КОП рассчитывают при условии, когда Мi/ПДКi (1, при Мi/ ПДКi (1 значения КОП не рассчитывают и приравнивают к нулю. Для расчета КОП при отсутствии среднесуточных значений предельно допустимых концентраций используют значения максимально-разовых ПДК, ОБУВ или уменьшенные в 10 раз значения предельно допустимых концентраций рабочей зоны.
Для веществ, по которым отсутствует информация о ПДК или ОБУВ, значения КОП приравнивают к массе выбросов данных веществ. 
По величине КОП предприятия делят на четыре категории опасности, граничные условия которых приведены в табл. 6.2.
Таблица 6.2
	Категория опасности предприятий
	Значения К О П

	I

II

III

IV
	КОП ( 106

106 ( КОП ( 104
104 ( КОП ( 103
КОП ( 103


Расчет КОП сведен в Таблице 6.3.
	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	
	
	Таблица 6.3

	Расчет КОП

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	3
	0.050625
	1.265625

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.01
	0.001
	
	2
	0.005885
	5.885

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	

	0164
	Никель оксид /в пересчете на
	
	0.001
	
	2
	0.000585
	0.585

	
	никель/ (420)
	
	
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI)
	
	0.0015
	
	1
	0.001805
	1.20333333

	
	оксид/ (Хром шестивалентный) (
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.2
	0.04
	
	2
	7.84016
	196.004

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	3
	
	4
	4.71064
	1.57021333

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.005
	
	2
	0.002645
	0.529

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.03
	
	2
	0.0008
	0.02666667

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-
	0.2
	
	
	3
	0.93675
	4.68375

	0621
	Толуол (558)
	0.6
	
	
	3
	1.112
	1.85333333

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	0.1
	
	
	3
	0.24
	2.4

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	4
	0.796
	0.1592

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	
	
	0.7
	
	0.48
	0.68571429

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	
	
	4
	0.216
	2.16

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	4
	0.356
	1.01714286

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	
	
	0.2
	
	0.0705
	0.3525

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	
	0.37275
	0.37275
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	Таблица 6.3

	Расчет КОП

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.15
	0.05
	
	3
	5.9097
	118.194

	
	двуокись кремния в %: более 70 (
	
	
	
	
	
	

	
	Динас) (493)
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.1
	
	3
	184.4349
	1844.349

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	


	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.5
	0.15
	
	3
	517.1844484
	3447.89632

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	724.7221934
	5631.19255


Значение КОП находится в пределах 106 ( КОП ( 104, следовательно, предприятие относится к I категории опасности, что является обоснованием объема и содержания данного проекта.
Ситуационная карта-схема (ситуационный план) производственных площадок  предприятия с нанесенными на ней производственными зданиями и сооружениями и указанными источниками выбросов в атмосферу с границей санитарно-защитной зоны (СЗЗ) представлены на рис. 1.
Карта расположения площадки Кис-Тас.

[image: image2.png]



Схема расположения ИЗА площадки Кис-Тас

[image: image3]
7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
7.1. Краткая характеристика технологии производства.
Месторождение фосфоритов Кокжон открыто в 1939 году. Находится в Сарысуском районе Жамбылской области и частично Сузакском районе Южно-Казахстанской области, в 12 км к юго – западу от  г. Жанатас.

 Протягивается узкой полосой /20-50м/ с юго-востока на северо- запад и условно делится на четыре участка: Арал-Тюбе, Аткум, Кесик-Тюбе и Кис-Тас. Протяженность участков соответственно: 9,5; 11,0; 7,8; 11,2 км.

Месторождение приурочено к северо-восточному крылу крупной антиклинальной складки, сложенной осадочными породами протерозойского, палеозойского и четвертичного возрастов.

Пласт фосфоритов являющихся полезными ископаемыми, залегают согласно среди подстилающих фосфато-кремнистых и перекрывающих его карбонатных пород тамдинской серии среднего кембрия. Падение пород  северо-восточное под углами 200-500 (уч. Кис-Тас) и 250-600 (Арал – Тюбе).Мощность фосфоритового пласта изменяется от 5 до 25м. Фосфориты имеют кристаллическую, скрыто- кристаллическую, зернистую и оолито-зернистую структуры. Зерна фосфата цементируются карбонатным, кремнистым или фосфатным материалом.

На месторождении широкое развитие имеют разрывные нарушения продольного, поперечного и диагонального направления. На участке Кис-Тас амплитуды смещении по вертикали изменяются от 3 до 290м, на участке Арал-Тюбе от10 до 80м. Мощность вскрышных пород, представленных элювием коренных пород, делювиальными и аллювиальными суглинками четвертичного возраста изменяются от 0,2 до 30м (Кис-Тас) и от 0,2 до 10-25м (Арал- Тюбе).

 Балансовые запасы месторождения утверждены протоколом ГКЗ №6369 от 18 ноября 1971 года по участкам Кис-Тас (тыс. тонн):

Уч. Кис-Тас      Балансовые:

по категории А – 17344  с содержанием Р2О5-25,33% 

по категории В –  27338  с содержанием Р2О5-27,41% 

 по категории С1 – 124332  с содержанием Р2О5-25,99% 

  А+В+С1 – 169014  с содержанием Р2О5-26,0% 

 С2 – 55315  с содержанием Р2О5- 25,99%

 В контуре карьера (открытой разработки):

 по категории А – 17344  с содержанием Р2О5-25,33% 

 по категории В –  26754  с содержанием Р2О5-27,35% 

 по категории С1 – 94956  с содержанием Р2О5-26,03% 

  А+В+С1 – 139054  с содержанием Р2О5-26,19%

  С2 -   9447     с содержанием Р2О5- 24,58%

2.2 Карьеры.

2.2.1 Способ разработки месторождения.

Рудное тело представлено промышленными двумя пластами: (верхний и нижний) разделенных пачкой фосфато-кремнистых сланцев.

По падению рудные тела на большей части месторождения прос​лежены разведочными скважинами на глубину 250 – 300 м, в отдельных  местах до 500 м.

Вмещающие рудную залежь пустые породы в основном представ​лены доломитизированными известняками.

Наносы практически отсутствуют, рудные пласты выходят на дневную поверхность.

Таким образом, для месторождения характерны следующие осо​бенности залегания рудных пластов 

· залегание наклонное с углом падения 28 – 36о 

· значительная горизонтальная мощность пластов 15 – 30 м;

· непосредственный выход пластов на поверхность;

· значительная глубина залегания пластов 250 – 300 м  и более.  

Такое залегание рудных пластов обуславливает применение открытого способа разработки верхней части месторождения до экономически целесообразной глубины открытых горных работ и подзем​ного способа разработки глубинной части месторождения. 

Добыча фосфоритовых руд в карьерах осуществляется методом проведения разрезных траншей, со складированием отвального грунта во внешние отвалы, что обусловлено горно-геологическими особенностями залегания фосфоритного пласта. 

Фосфоритный пласт разделен на «верхний» и «нижний» пласт, разделенный пропластком сланцев. Средняя суммарная мощность фосфоритного пласта колеблется от 15 до 30 метров и имеет крутое падение с юго-запада на северо-восток. 

Добыча фосфоритов осуществляется в действующих карьерах. Работы в карьере осуществляются по 3-хсменному графику, 256 дней в году. Отгрузка руды со склада осуществляется круглосуточно. В связи с планируемым увеличением производства минеральных удобрений, с 2010 года по 2015 год планируется увеличение добычи фосфоритовых руд с выходом на мощность карьера – 500,0 тыс.тн/год. При этом режим работы рудника будет 3-х сменный, 340 дней/год. 

Горные работы в карьерах осуществляются с использованием буровзрывных работ. Для ведения буровзрывных работ на карьере используются станки шарошечного бурения типа СБШ-250 МН, Атлас Копко ДМ-75, Epirok ДМ-75, обеспечивающие бурение взрывных скважин диаметром от 215 до 245 мм. 

Бурение скважин малого диаметра (90-150 мм) и шпуров для разделки негабаритных кусков горной массы осуществляется станками БТС и ручными перфораторами.

Взрывные работы осуществляются с использованием комбинированных зарядов, на основе простейших смесевых взрывчатых веществ – игданит, эмульгран, эмигран. Для повышения качества взрывов, в состав зарядов вводятся граммонит 79/21 и патронированный аммонит №6ЖВ. При ведении взрывных работ на обводненных горизонтах используется граммонит 79/21. Взрывы проводятся 5 раз в неделю, в светлое время суток (16-00 до 17-00).

Для не взрывного разрушения горной массы, на руднике используется машина ударного разрушения негабаритов «Rammer».
Погрузка (экскавация) подготовленной к выемке горной массы в автотранспорт осуществляется карьерными гусеничными экскаваторами типа «прямая мехлопата» Hitachi-1900, ЭКГ-8 и ЭКГ-10А, работающих за счет электроэнергии. Экскавация горной массы производится селективно, с разделением на отвальные породы, кондиционные и некондиционные руды. С учетом развития фронта горных работ, расстояния откатки (перевозки) горной массы увеличатся. Для уменьшения пылевыделения, при погрузке используется предварительное орошение забоя водой.

Горная масса (руда и вскрыша) из карьера вывозятся большегрузными автосамосвалами БелАЗ, с грузоподъемностью 110-120 тонн.

Вскрышные породы, представлены в основном доломитами, вывозятся на внешние отвалы, расположенные в пределах горного отвода. Отгрузка высококремнистых фосфоритов с отвала осуществляется экскаватором.

Руда из карьера и с отвала вывозится на прирельсовые рудные склады и по мере производственной необходимости отгружается на фабрики предприятия.

В качестве бульдозерной техники используются тяжелые гусеничные бульдозера типа Т-330, колесные типа К-700 и грейдера на базе тягачей МАЗ.
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Рис. 1 Карьер Кис-Тас
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Рис.2 Кис-Тас (блок 1)

2.2.2 Площадка рудника.
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Рис. 3 Рудные склады
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Рис. 4 Площадка горного оборудования
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Рис.5 Горное оборудование
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Календарный план горных работ.
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На территории рудника находятся 

· административно-бытовой комплекс (АБК) со столовой;

· ремонтно-механический участок;

· склада ГСМ;

· участка внутри-карьерного транспорта (УВКТ);

· электроцех;

· площадок ремонта оборудования.

В ремонтно-механическом цеху осуществляется мелкий ремонт оборудования и подготовка запасных частей для ремонта горно-транспортного оборудования. Изготовление запчастей осуществляется с использованием станочного парка и сварочного оборудования.

В электроцехе осуществляют мелкий ремонт электрооборудования и обеспечение работы двух подстанций, обеспечивающих подачу электроэнергии в карьеры.
Склад ГСМ располагается в западной части площадки и представлен наземными цилиндрическими емкостями, оборудованных дыхательными клапанами.
Качественная и количественная оценка выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
Источник № 6001, Бурение скважин. Буровые работы производятся буровыми станками СБШ-250, БТС-150, с системой гидрообеспылевания,  ручной перфоратор для бурения скважин диаметром 250 мм, 150 мм, 45 мм. 

Загрязняющими веществами является пыль неорганическая 20-70% SiO2.

Источник № 6002, Взрывные работы. После предварительного бурения скважин их заряжают ВВ и раз в неделю проводят взрывные работы. В качестве ВВ применяется игданит, граммонит 79/21, качестве боевика применяется аммонит - 6ЖВ. Загрязнение атмосферного воздуха при взрывных работах происходит за счет выделения вредных веществ из пылегазового облака и выделения газов из взорванной горной массы. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2, диоксид азота, оксид углерода.

Источник № 6003, Технологический транспорт. Планировочные работы в карьере. Проведен расчет выбросов при перемещении с одновременной планировкой техники по складу. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Источник № 6004, Погрузка горной массы. Проектом предусматривается использование горно-технологического оборудования и дск.

Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник 6005 – Транспортировка горной массы. Транспортировка горной массы из карьера предусматривается автосамосвалами грузоподъемностью до 50 тонн. Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение пыли неорганической в результате взаимодействия колес с полотном  дороги и сдува ее с поверхности материала, груженного в кузов машины. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник № 6006 -  Отвальные работы на отвале №1. Проведен расчет выбросов при выгрузке (пересыпке) из автосамосвалов и поверхности пыления. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник № 6007 -  Транспортировка руды на прирельсовый склад. Транспортировка горной массы из карьера предусматривается автосамосвалами грузоподъемностью до 50 тн. Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение пыли неорганической в результате взаимодействия колес с полотном  дороги и сдува ее с поверхности материала, груженного в кузов машины. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник № 6008 -  Прирельсовый склад. Поргузочно-выемочные работы руды на складе. Проведен расчет выбросов при выгрузке (пересыпке) из автосамосвалов и поверхности пыления. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Источник № 6009 -  Склад кварцитовой мелочи. Поргузочно-выемочные работы руды на складе. Проведен расчет выбросов при выгрузке (пересыпке) из автосамосвалов и поверхности пыления. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Источник № 6010 -  Ремонтные работы на карьерах. Расход электродов марки  МР-4, УОНИ 13/65.

Загрязняющими веществами являются оксиды марганца, фтористый водород, окислы железа, пыль неорганическая.
Источник 6011 – Технологический транспорт. Технологический транспорт/ремонт автодорог. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Источник 6012 –Технологический транспорт.  Технологический транспорт и другая карьерная техника, работающая за счет сжигания дизельного топлива и бензина в двигателях внутреннего сгорания. Загрязняющими веществами являются окись углерода (СО), углероды, двуокись азота, сажа, сернистый газ, бенз(а)пирен.

Источник 6013-6017 – Покрасочные работы. Ремонтные работы по благоустройству территории. Загрязняющими веществами являются уайт-спирит, ксилол, спирт н-бутиловый.

Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения Жамбылской области является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие -42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до + 18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования Жамбылская область по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. 

Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

По данным Казгидромет в Сарысуйском районе ПНЗ отсутствует, но анализы на границе СЗЗ действующего предприятия приложены.
7.3. Краткая характеристика установок очистки газов 
и укрупненный анализ технического состояния. 

На объектах ТОО «ГПК Казфосфат» пылегазоочистное оборудование отсутствует. 
С целью снижения потерь при хранении ГСМ, на емкостях хранения установлены дыхательные клапаны.
7.4. Оценка степени соответствия применяемой технологии, 

технологического и пылегазоочисткого оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом.   

Анализ технологического оборудования и применяемой технологии производства добычи и рудоподготовки позволяет сделать вывод о соответствии основных производств ТОО «ГПК Казфосфат» современному научно– техническому уровню в Республике Казахстан, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Для защиты воздушной среды от технологических и аспирационных вы​бросов на предприятии выполняются следующие мероприятия:
· герметизация и уплотнение стыков и соединений на технологическом оборудовании и трубопроводах для предотвращения утечек вредно​стей;
· пылеподавление методом орошения мест пылеобразования;
· непрерывность процесса производства;

· сигнализация и блокировка процессов производства, предотвращаю​щих аварийные ситуации.
7.5. Перспектива развития на 10 лет. 

Ввод новых производственных мощностей на период нормирования с 2023 года по 2026 год, ведущих к изменению качественного и количественного состава загрязняющих веществ, не предусматривается.
7.6. Параметры выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для расчета НДВ
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены таблице 7.1.
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	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 2.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Взрывные работы
	1
	1
	Поверхность
	6002
	200
	
	
	
	31
	-200
	1750
	150
	120

	
	
	Граммонит 79/21
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Взрывные работы
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Аммонит 6 ЖВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Взрывные работы
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Игданит
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 2.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6002
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	65.14583
	
	7.82
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	39.0875
	
	4.7
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	328.5
	
	23.652
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1078.65
	
	77.6628
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 3.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Бульдозер
	2
	11500
	Поверхность
	6003
	2
	
	
	
	31
	-250
	1800
	160
	125

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Экскаватор
	7
	49000
	Поверхность
	6004
	5
	
	
	
	31
	-200
	1750
	150
	120

	
	
	Экскаватор
	5
	35000
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Экскаватор
	1
	7200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Экскаватор
	1
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 3.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6003
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.166
	
	3.443054
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6004
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	4.518
	
	113.4805
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 4.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	БелАЗы
	6
	27498
	Поверхность
	6005
	30
	
	
	
	31
	-300
	1750
	150
	120

	
	
	БелАЗы
	6
	2526
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	БелАЗы
	2
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	БелАЗы
	6
	31200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 4.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	4.5
	
	0.81
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6005
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	15.549
	
	137.091
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 5.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Отвал № 1
	1
	7140
	Поверхность
	6006
	30
	
	
	
	31
	-700
	500
	150
	200

	
	
	породный
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал № 1
	1
	5750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	породный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал № 1
	1
	5750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	породный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал № 1
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	породный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал № 1
	1
	7000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	породный
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 5.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6006
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	1.84
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	2.85
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	3.68
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	18.4
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	5.52
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000589
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	7.2953333
	
	128.0842344
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 6.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	3
	2499
	Поверхность
	6007
	25
	
	
	
	31
	500
	1300
	150
	150

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Прирельсовый
	1
	3000
	Поверхность
	6008
	40
	
	
	
	31
	-700
	1500
	700
	350

	
	
	рудный склад
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	575
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	рудный склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	575
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	рудный склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	рудный склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 6.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6007
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	6.348
	
	47.3016
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6008
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	2.18
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	3.37
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	4.35
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	21.76
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 7.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	рудный склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	рудный склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	рудный склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	рудный склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Склад
	1
	1000
	Поверхность
	6009
	4
	
	
	
	31
	-250
	1800
	160
	125

	
	
	кварцитовой
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кварцитовой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кварцитовой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 7.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	6.53
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000696
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	18.4429
	
	136.3196
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6009
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.03
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.05
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.06
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 8.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	мелочи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кварцитовой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад
	1
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кварцитовой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Сварочный пост
	1
	200
	Поверхность
	6010
	6
	
	
	
	31
	150
	1100
	150
	50

	
	
	МР-4
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(Пропан-бутан)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОЗЛ-9А Сормайт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НЖ-13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 8.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	0.32
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.1
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.000001
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	2.9661
	
	2.2759
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	6010
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0171255
	
	0.050625
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0017421
	
	0.005885
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0164
	Никель оксид /в
	0.0001083
	
	0.000585
	2023

	
	
	
	
	
	
	пересчете на никель/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(420)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0203
	Хром /в пересчете на
	0.0004639
	
	0.001805
	2023

	
	
	
	
	
	
	хром (VI) оксид/ (
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 9.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 9.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Хром шестивалентный)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(647)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00775
	
	0.02016
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.01064
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0009865
	
	0.002645
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.0008
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 10.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Ремонт
	1
	3000
	Поверхность
	6011
	5
	
	
	
	31
	250
	1050
	50
	30

	
	
	автодорог
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт
	1
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	автодорог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт
	1
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	автодорог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт
	1
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	автодорог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 10.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.0008
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6011
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.26
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.4
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.51
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	2.56
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.77
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 11.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	БелАЗы
	3
	9000
	Поверхность
	6012
	4.5
	
	
	
	31
	-300
	1750
	150
	120

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Пост покраски
	1
	1000
	Поверхность
	6013
	5
	
	
	
	31
	250
	1050
	50
	30

	
	
	ПФ-15
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПФ-15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 11.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000082
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	25.4936
	
	3.6338
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	6012
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	3.8052
	
	120
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	5.8980213
	
	186
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	7.6103501
	
	240
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	38.0517504
	
	1200
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	11.416
	
	360
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0001218
	
	0.00384
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	6013
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.03125
	
	0.3375
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.03125
	
	0.3375
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 12.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	006
	
	Пост покраски
	1
	1000
	Поверхность
	6014
	5
	
	
	
	31
	250
	1050
	50
	30

	
	
	Р-4
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Р-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Пост покраски
	1
	1000
	Поверхность
	6015
	5
	
	
	
	31
	250
	1050
	50
	30

	
	
	Олифа
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Олифа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Пост покраски
	1
	1000
	Поверхность
	6016
	5
	
	
	
	31
	250
	1050
	50
	30

	
	
	НЦ-132
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НЦ-132
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Пост покраски
	1
	1000
	Поверхность
	6017
	5
	
	
	
	31
	250
	1050
	50
	30

	
	
	Водоэмульсия
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 12.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6014
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.017222
	
	0.62
	2023

	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.003333
	
	0.12
	2023

	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.007222
	
	0.26
	2023

	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	6015
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.019444
	
	0.7
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1119
	Этилцеллозольв (1497*
	0.008333
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	6016
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.182222
	
	0.492
	2023

	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.088889
	
	0.24
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.035556
	
	0.096
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1119
	Этилцеллозольв (1497*
	0.066667
	
	0.18
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.035556
	
	0.096
	2023

	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.035556
	
	0.096
	2023

	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	6017
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.055486
	
	0.59925
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 13.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Пост покраски
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Водоэмульсия
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 13.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2750
	Сольвент нафта (1149*
	0.006528
	
	0.0705
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.003264
	
	0.03525
	2023


7.7 Характеристика аварийных и залповых выбросов. 

За период, предшествующий нормируемому, на предприятии не зарегистрированы аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 
По технологии производства залповые выбросы на предприятии предусмотрены при ведении взрывных работ. В случае возникновения аварийных служба охраны окружающей среды обязана внести соответствующие сведения в типовую табли​цу и представить отчет в соответствии с установленными требованиями.
Источником залповых выбросов на месторождении Коккия ТОО «ГПК Казфосфат» являются взрывные работы, длительность эмиссии при взрывных работах - 10 мин/600 сек. 

Расчет рассеивания от залповых выбросов не проводился, т.к. залповые выбросы при взрывных работах не нормируются.
7.8 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен в таблице 7.2.
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	Таблица 7.2.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто и Взрывов
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	
	0.04
	
	3
	0.0171255
	0.050625
	1.265625

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0017421
	0.005885
	5.885

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0164
	Никель оксид /в пересчете на
	
	
	0.001
	
	2
	0.0001083
	0.000585
	0.585

	
	никель/ (420)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI)
	
	
	0.0015
	
	1
	0.0004639
	0.001805
	1.20333333

	
	оксид/ (Хром шестивалентный) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	647)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.00775
	7.84016
	196.004

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.00739
	4.71064
	1.57021333

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0009865
	0.002645
	0.529

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.00056
	0.0008
	0.02666667

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.086736
	0.93675
	4.68375

	
	) (322)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Толуол (558)
	
	0.6
	
	
	3
	0.199444
	1.112
	1.85333333

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.088889
	0.24
	2.4

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.055
	0.796
	0.1592
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто и Взрывов
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	
	
	
	0.7
	
	0.075
	0.48
	0.68571429

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.038889
	0.216
	2.16

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.042778
	0.356
	1.01714286

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	
	
	
	0.2
	
	0.006528
	0.0705
	0.3525

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.034514
	0.37275
	0.37275

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.15
	0.05
	
	3
	28.4597
	5.9097
	118.194

	
	двуокись кремния в %: более 70 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Динас) (493)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	10.86656
	184.4349
	1844.349

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.5
	0.15
	
	3
	48.7152333
	517.1844484
	3447.89632

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	88.7053976
	724.7221934
	5631.19255

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


При выбросе загрязняющих веществ в атмосферу образуются группы суммаций приведенных в таблице 7.3.
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	Таблица групп суммаций на существующее положение

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 1

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	07(31)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	41(35)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	
	

	59(71)
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (

	
	
	алюминия фторид, кальция фторид, натрия

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо

	
	
	растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

	
	
	

	Пыли
	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: более 70 (Динас) (493)

	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного

	
	
	производства - глина, глинистый сланец, доменный

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей

	
	
	казахстанских месторождений) (494)

	
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль цементного производства

	
	
	- известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль

	
	
	вращающихся печей, боксит) (495*)

	Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по

	Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от

	25.01.2012 №168. После него в круглых скобках указывается служебный

	код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА.


8. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ  РАССЕИВАНИЯ.

8.1 Метеорологическая  характеристика и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ

Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие минус 42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до +18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования город Тараз по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. Повторяемость направлений ветра, штилей, скорость ветра  по направлениям представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Метеорологические коэффициенты и характеристики

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ.

	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	38

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для  котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-23.0

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	16.0

	СВ
	11.0

	В
	5.0

	ЮВ
	8.0

	Ю
	24.0

	ЮЗ
	15.0

	З
	10.0

	СЗ
	11.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	6.0

	Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения, которой составляет    5 %, м/с
	5.0


Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.
Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

8.2 Результаты расчетов рассеивания.
Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы проводился по программе "Эра-1.7" на ПЭВМ. При этом определялись наибольшие концентрации вредных веществ в расчетных точках (узлах сетки) на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Программа рекомендована Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Войкова для расчетов рассеивания вредных веществ и утверждена Министерством  охраны окружающей среды РК.

Следует иметь в виду, что в силу особенностей конструкции печатающих устройств (принтеров) персональных компьютеров карта может печататься с отклонениями масштаба, поэтому она является только схемой, имеющей характер иллюстрации.

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в каждом узле поиска. Выдача результатов расчетов проведена при опасных средневзвешенных скоростях ветра с шагом перебора направлений 10 градусов.

С целью ускорения и упрощения расчетов рассеивания включены только вещества, для которых выполняется неравенство:

М/ПДКм.p > Ф

Ф = 0.01хН   пpи Н > 10 м

Ф = 0.1   пpи Н < 10м
где М – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, г/с;

ПДКм.р. – максимально-разовое ПДК, мг/м3;

Н(м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса [3, п.7.8] определяем по формуле:

Hср.вз. =  (5*M(0-10) + 15*M(11-20) + 25*M(21-30) + ....) / Мi ,  м

Мi = М(0-10) + М(11-20) + М(21-30) + .....

Мi – суммарные выбросы i-го вещества в интервалах высот источников до 10 метров включительно, 11-20м, 21-30м и т.д.

Результаты расчета сведены в таблицу 8.2.
Из таблицы видно, что превышений ПДК на границе СЗЗ размером 1000 м нет ни по одному веществу. 

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97. Характер распределения загрязнений на площадке показан в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ.

Таблица 8.2
  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

      Город     :324  Сарысу.

      Объект    :0004 ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас.

      Вар.расч. :1    существующее положение (2023 год)
---------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    | ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |   мг/м3   |опасн|

----<----------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |   0.1104 |   0.0028 |   0.0028 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |   0.4063 |   0.0103 |   0.0103 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |           |     |

|      | оксид/ (327) )                  |          |          |          |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  17.988  |   0.7004 |   0.6856 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   1.4411 |   0.0547 |   0.0535 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   0.8006 |   0.0505 |   0.0491 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |           |     |

|      | (IV) оксид) (516) )             |          |          |          |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.0801 |   0.0006 |   0.0005 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   0.2091 |   0.0189 |   0.0184 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.0826 |   0.0059 |   0.0059 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |           |     |

|      | (617) )                         |          |          |          |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    |   0.0093 |   0.0002 |   0.0002 | 0.2000000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |           |     |

|      | кальция фторид,                 |          |          |          |           |     |

| 0401 | Углеводороды                    |   0.2613 |   0.0188 |   0.0187 | 1.0000000 |  -  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   0.4010 |   0.0102 |   0.0102 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |           |     |

| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |   0.2270 |   0.0018 |   0.0016 | 1.0000000 |  4  |

|      | (в пересчете на С) (10)         |          |          |          |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  21.557  |   0.4925 |   0.4784 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль            |          |          |          |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   0.8006 |   0.0506 |   0.0492 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  18.789  |   0.7477 |   0.7343 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   0.8008 |   0.0561 |   0.0547 |           |     |

| __71 | 0342 + 0344                     |   0.0859 |   0.0061 |   0.0061 |           |     |

---------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.                                                                                       

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 8.3

	

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	0.0171255
	6
	0.0428
	Нет

	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.0017421
	6
	0.1742
	Да

	
	марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0164
	Никель оксид /в пересчете на никель/ (
	
	0.001
	
	0.0001083
	6
	0.0108
	Нет

	
	420)
	
	
	
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (
	
	0.0015
	
	0.0004639
	6
	0.0309
	Нет

	
	Хром шестивалентный) (647)
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	6.7246881
	5.73
	44.8313
	Да

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	82.4799738
	97.8
	0.1687
	Да

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	1
	
	
	13.018
	5.73
	13.018
	Да

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)
	0.2
	
	
	0.086736
	5
	0.4337
	Да

	0621
	Толуол (558)
	0.6
	
	
	0.199444
	5
	0.3324
	Да

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	0.0001386
	5.71
	13.860
	Да

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	0.088889
	5
	0.8889
	Да

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	0.055
	5
	0.011
	Нет

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	
	
	0.7
	0.075
	5
	0.1071
	Да

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый
	0.1
	
	
	0.038889
	5
	0.3889
	Да

	
	эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	0.042778
	5
	0.1222
	Да

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	
	
	0.2
	0.006528
	5
	0.0326
	Нет

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	0.034514
	5
	0.0345
	Нет

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.15
	0.05
	
	28.4597
	4.9
	189.7313
	Да

	
	кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	339.36656
	194
	5.8271
	Да
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	Таблица 8.3

	

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.5
	0.15
	
	1127.3652333
	193
	11.7038
	Да

	
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся
	
	
	
	
	
	
	

	
	печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	69.49318
	188
	1.8497
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	8.6770169
	5.73
	17.354
	Да

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.0009865
	6
	0.0493
	Нет

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.00056
	6
	0.0028
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.


8.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ НДВ.

На основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения и предприятия в целом, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов НДВ.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении НДВ являются: максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДКмр) каждого загрязняющего вещества в воздухе населенных пунктов, опубликованные в [12], а также в официальных изменениях и дополнениях к ним. При этом требуется выполнение соотношения:

С/ПДК ( 1

где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы от всех источников.

Расчеты С должны проводиться для разовых концентраций, осредненных за 20-30 мин. 

Для веществ, по которым установлены только среднесуточные ПДК (ПДКсс), используется приближенное соотношение между максимальными значениями разовых и среднегодовых концентраций и требуется, чтобы:

0.1С ( ПДК



При отсутствии нормативов ПДК вместо них используются значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ), их значения принимаются как максимально разовые ПДК.

На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере составлен перечень загрязняющих атмосферу веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов НДВ для источников выброса предприятия.

Нормативы НДВ для источников установлены, исходя из условий максимальных выбросов при полной нагрузке и проектных показателях работы всех оборудований.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК на СП с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.

Предложения по нормативам НДВ разработаны по каждому веществу для отдельных источников и для предприятия в целом. Результаты сведены в таблицу 8.4.
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 1

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6012
	0,01322
	0,03488
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,0186478
	0,03395
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6022
	0,01322
	0,01428
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6010
	 
	 
	0,0171255
	0,050625
	0,0171255
	0,050625
	2023

	Всего:
	 
	0,0450878
	0,08311
	0,0171255
	0,050625
	0,0171255
	0,050625
	 

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6012
	0,0012171
	0,00351
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,0021771
	0,00414
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6022
	0,001216
	0,00131
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6010
	 
	 
	0,0017421
	0,005885
	0,0017421
	0,005885
	2023

	Всего:
	 
	0,0046102
	0,00896
	0,0017421
	0,005885
	0,0017421
	0,005885
	 

	 (0164) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склады
	6010
	 
	 
	0,0001083
	0,000585
	0,0001083
	0,000585
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,0001083
	0,000585
	0,0001083
	0,000585
	 

	 (0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6010
	 
	 
	0,0004639
	0,001805
	0,0004639
	0,001805
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,0004639
	0,001805
	0,0004639
	0,001805
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Теплоснабжение
	0001
	0,14107
	1,219
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,14107
	1,219
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер
	6001
	0,02222
	0,06
	 
	 
	 
	 
	2023


	 
	6002
	60,47917
	7,26
	 
	7,82
	 
	7,82
	2023

	 
	6003
	0,0359
	0,744
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 2

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


	 
	6006
	0,0208
	0,06
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6007
	0,0167
	0,006
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	0,0167
	0,006
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6010
	0,0166667
	0,04
	0,00775
	0,02016
	0,00775
	0,02016
	2023

	 
	6011
	0,0222
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6012
	0,00775
	0,01016
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,0081667
	0,03762
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6021
	0,00496
	0,0017864
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6022
	0,0015
	0,00162
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6014
	0,761035
	24
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	61,413768
	32,2471864
	0,00775
	7,84016
	0,00775
	7,84016
	 

	Итого:
	 
	61,554838
	33,4661864
	0,00775
	7,84016
	0,00775
	7,84016
	 

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Теплоснабжение
	0001
	0,01834
	0,198
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,01834
	0,198
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0316) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6020
	0,0041667
	0,0075
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	 
	0,0041667
	0,0075
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0322) Серная кислота (517)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	0008
	0,0026389
	0,0399
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0026389
	0,0399
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Теплоснабжение
	0001
	0,0043
	0,0375
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0043
	0,0375
	0
	0
	0
	0
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 3

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Теплоснабжение
	0001
	0,375
	3,24
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,375
	3,24
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	0002
	0,0000525
	0,0002218
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0003
	0,0000525
	0,0002218
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0004
	0,0000525
	0,0002218
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0005
	0,0000525
	0,0002218
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	 
	0,00021
	0,0008872
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6013
	0,0000037
	0,0000107
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,0002311
	0,000416
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6016
	0,000011
	0,0010737
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6017
	0,000011
	0,0010737
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0002568
	0,0025741
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого:
	 
	0,0004668
	0,0034613
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Теплоснабжение
	0001
	0,96483
	8,3361
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,96483
	8,3361
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер
	6001
	0,22222
	0,6
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6002
	36,2875
	4,36
	 
	4,7
	 
	4,7
	2023

	 
	6003
	0,3594
	7,44
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6006
	0,2083
	0,6
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6007
	0,1667
	0,06
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	0,1667
	0,06
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 4

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6010
	0,1666667
	0,36
	0,00739
	0,01064
	0,00739
	0,01064
	2023

	 
	6011
	0,2222
	0,16
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6012
	0,00739
	0,01064
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,00739
	0,00798
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6021
	0,0000001
	5,28E-08
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6022
	0,0073901
	0,00798
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6014
	7,6103501
	240
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	45,432207
	253,666600
	0,00739
	4,71064
	0,00739
	4,71064
	 

	Итого:
	 
	46,397037
	262,002700
	0,00739
	4,71064
	0,00739
	4,71064
	 

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6012
	0,0007422
	0,0017
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,0009622
	0,0016
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6022
	0,00074
	0,0008
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6010
	 
	 
	0,0009865
	0,002645
	0,0009865
	0,002645
	2023

	Всего:
	 
	0,0024444
	0,0041
	0,0009865
	0,002645
	0,0009865
	0,002645
	 

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6012
	0,00056
	0,0008
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,00056
	0,0006
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6022
	0,00056
	0,0006
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6010
	 
	 
	0,00056
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	2023

	Всего:
	 
	0,00168
	0,002
	0,00056
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	 

	 (0616) Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6023
	0,04
	0,2888
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6013
	 
	 
	0,03125
	0,3375
	0,03125
	0,3375
	2023

	Ремонтные работы
	6017
	 
	 
	0,055486
	0,59925
	0,055486
	0,59925
	2023

	Всего:
	 
	0,04
	0,2888
	0,086736
	0,93675
	0,086736
	0,93675
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 5

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ


	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0621) Толуол (558)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	6014
	 
	 
	0,017222
	0,62
	0,017222
	0,62
	2023

	 
	6016
	 
	 
	0,182222
	0,492
	0,182222
	0,492
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,199444
	1,112
	0,199444
	1,112
	2023

	 (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6023
	0,0028
	0,3481
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6016
	 
	 
	0,088889
	0,24
	0,088889
	0,24
	2023

	Всего:
	 
	0,0028
	0,3481
	0,088889
	0,24
	0,088889
	0,24
	 

	 (1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	6015
	 
	 
	0,019444
	0,7
	0,019444
	0,7
	2023

	 
	6016
	 
	 
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,055
	0,796
	0,055
	0,796
	 

	 (1119) Этилцеллозольв (1497*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	6015
	 
	 
	0,008333
	0,3
	0,008333
	0,3
	2023

	 
	6016
	 
	 
	0,066667
	0,18
	0,066667
	0,18
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,075
	0,48
	0,075
	0,48
	 

	 (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	6014
	 
	 
	0,003333
	0,12
	0,003333
	0,12
	2023

	 
	6016
	 
	 
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,038889
	0,216
	0,038889
	0,216
	 

	 (1325) Формальдегид (Метаналь) (609)

	 
	6001
	0,01111
	0,03
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6003
	0,018
	0,372
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6006
	0,0104
	0,03
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 6

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6007
	0,0083
	0,003
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	0,0083
	0,003
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6010
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6011
	0,0111
	0,01
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6014
	0,3805175
	12
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,4560608
	12,468
	0
	0
	0
	0
	 

	 (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	6014
	 
	 
	0,007222
	0,26
	0,007222
	0,26
	2023

	 
	6016
	 
	 
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,042778
	0,356
	0,042778
	0,356
	 

	 (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	0006
	0,002
	0,001408
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0007
	0,002
	0,001408
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,004
	0,002816
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6018
	0,00025
	0,013804
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6019
	0,00025
	0,013804
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0005
	0,027608
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого:
	 
	0,0045
	0,030424
	0
	0
	0
	0
	 

	 (2750) Сольвент нафта (1149*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	6017
	 
	 
	0,006528
	0,0705
	0,006528
	0,0705
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,006528
	0,0705
	0,006528
	0,0705
	 

	 (2752) Уайт-спирит (1294*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6023
	0,0041
	0,3032
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6013
	 
	 
	0,03125
	0,3375
	0,03125
	0,3375
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 7

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ремонтные работы
	6017
	 
	 
	0,003264
	0,03525
	0,003264
	0,03525
	2023

	Всего:
	 
	0,0041
	0,3032
	0,034514
	0,37275
	0,034514
	0,37275
	 

	 (2754) Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	0002
	0,0186975
	0,0790041
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0003
	0,0186975
	0,0790041
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0004
	0,0186975
	0,0790041
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0005
	0,0186975
	0,0790041
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	 
	0,07479
	0,3160164
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6013
	0,001303
	0,0038107
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,0823022
	0,148144
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6016
	0,003909
	0,3823783
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6017
	0,003909
	0,3823783
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0914232
	0,9167113
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого:
	 
	0,1662132
	1,2327277
	0
	0
	0
	0
	 

	 (2902) Взвешенные частицы (116)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	0008
	0,0032
	0,004608
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0032
	0,004608
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6020
	0,00746
	0,016416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6022
	0,00468
	0,0042768
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего:
	 
	0,01214
	0,0206928
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	0,01534
	0,0253008
	0
	0
	0
	0
	 

	 (2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6009
	 
	 
	2,9661
	2,2759
	2,9661
	2,2759
	2023

	 
	6011
	 
	 
	25,4936
	3,6338
	25,4936
	3,6338
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 8

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	 
	0
	0
	28,4597
	5,9097
	28,4597
	5,9097
	 

	 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер
	6002
	328,5
	39,42
	 
	23,652
	 
	23,652
	2023

	 
	6004
	2,78
	30,024
	4,518
	113,4805
	4,518
	113,4805
	2023

	 
	6005
	5,952
	10,821
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6006
	40,747033
	5,957892
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6007
	 
	 
	6,348
	47,3016
	6,348
	47,3016
	2023

	 
	6008
	40,747033
	11,33264
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6011
	15,4984
	8,3121
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6012
	0,00056
	0,0008
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6015
	18,8309
	3,1549
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,00056
	0,0006
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6010
	 
	 
	0,00056
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	2023

	 
	6022
	0,00056
	0,0006
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	453,05704
	109,024532
	10,86656
	184,4349
	10,86656
	184,4349
	 

	 (2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер
	6001
	3,21
	36,386496
	2,762
	33,77376
	2,762
	33,77376
	2023

	 
	6002
	977,85
	117,342
	 
	77,6628
	 
	77,6628
	2023

	 
	6003
	0,1663
	3,4431
	0,166
	3,443054
	0,166
	3,443054
	2023

	 
	6004
	27,4594
	677,976
	4,5
	0,81
	4,5
	0,81
	2023

	 
	6005
	8,071
	123,4773
	15,549
	137,091
	15,549
	137,091
	2023

	 
	6006
	146,26363
	117,762168
	7,2953333
	128,0842344
	7,2953333
	128,0842344
	2023

	 
	6007
	146,26373
	49,652692
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	81,33033
	60,28064
	18,4429
	136,3196
	18,4429
	136,3196
	2023

	Склады
	6009
	3,537
	9,6513
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6010
	49,5173
	117,4094
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	1443,6686
	1313,38109
	48,7152333
	517,184448
	48,715233
	517,184448
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 9

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	0008
	0,0022
	0,003168
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0022
	0,003168
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6020
	0,0022
	0,006336
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6022
	0,0022
	0,001584
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0044
	0,00792
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого:
	 
	0,0066
	0,011088
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Всего по объекту:          
	2005,8319
	1736,20668
	88,7053976
	724,722193
	88,7053976
	724,7221934
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным источникам:
	1,5905789
	13,3979956
	0
	0
	0
	0
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	2004,2413
	1722,80869
	88,7053976
	724,722193
	88,7053976
	724,7221934
	


8.4. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ НДВ
Нумерация источников загрязнения атмосферы приведена согласно «Инструкции по инвентаризации выбросов…» (организованные с 0001, неорганизованные с 6001).
Достоверность полноты исходных данных, принятых для расчета нормативов НДВ, основывается на инвентаризации источников выделения загрязняющих веществ, проведенной «Исполнителем», согласованной «Заказчиком».

Расчеты приземных концентраций по каждому веществу ведутся с учетом наихудшей (когда наибольшие максимальные разовые (г/с) выбросы) возможной одновременности работы оборудования.
Выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании методических нормативных документов, утвержденных Министерством окружающей среды и водных ресурсов РК. Расчеты приведены в Приложении 1.
8.4.1 Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников производились на основании технических характеристик применяемого оборудования в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу. Геометрические характеристики и параметры газовоздушной смеси источников были приняты по технико-технологическим данным разделов проекта, по аналогичным видам оборудования, а также расчётным путём.

Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу  на 2023-2026 в прил. 1.

8.5 УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА.
Согласно Экологического кодекса РК в целях охраны условий жизнедеятельное и человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Размеры и граница СЗЗ устанавливаются на основе интегральной оценки загрязнения предприятием окружающей среды по загрязнению атмосферы, водной среды, почвы. Так как данный проект направлен на определение нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу, то СЗЗ устанавливается по выявлению доминирующею фактора загрязнения воздушной среды.  В связи с этим под СЗЗ следует понимать следующее:
Санитарно-защитная зона – это территория, предназначенная для   обеспечения снижения уровня воздействия вредных веществ на ее границе  до требуемых гигиенических нормативов по всем негативным факторам как  по условиям жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов за счет различных природоохранных мероприятий которые, обеспечивают экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Граница СЗЗ – линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций.
Для данного предприятия ранее установленный размер СЗЗ 1000 м СанПиН №334 и № 237, КР ДСМ-2 от 11.01.2022 г. подтвержден проведенным расчетом рассеивания.
Согласно письма № ЮЛН 00144/0 от 13.30.04 г. реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло, то в пересмотре санитарно-эпидемиологического заключения нет необходимости.
Расчеты,  выполняемые при установлении положения границы и размера  СЗЗ, проводятся на условия нормального технологического режима работы организованных и неорганизованных источников выбросов.

Математическое моделирование рассеивания примесей в атмосфере с целью установления размеров СЗЗ в соответствии с методикой, показало карту рассеивания. Методика не предусматривает установление границ СЗЗ от крайних источников, а только от совокупности тех, которые дают вклад в приземную концентрацию с 1 ПДК по совокупности загрязняющих веществ. Поэтому большое количество  ИЗА,  не задействованных  во  вкладе  в  приземную  концентрацию с 1 ПДК, остаются вне рассчитанной по методике СЗЗ. Размер  СЗЗ  на период эксплуатации,  устанавливаемый по оценке риска, составляет 618 м, размер СЗЗ без учета розы ветров – 773; размер СЗЗ с учетом  розы  ветров – 901 м. 

Согласно  указаниям СП площадка относится к объектам 1 класса опасности, как имеющего размер СЗЗ 1000 м. 

По характеру производства размеры СЗЗ для промплощадки предприятия ТОО "ГПК Казфосфат" устанавливаются следующие: 

Ближайшая жилая застройка от площадки находится на расстоянии более 1000 м от границы предприятия. 
8. 6 ЛИМИТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Для каждого предприятия государственными органами охраны природы по ЭК устанавливаются лимиты эмиссий (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов НДВ.

На период достижения нормативов НДВ устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия, а также уровня фонового загрязнения окружающей среды. В случае достижения предприятием норм НДВ, лимит выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливаются на уровне НДВ и не меняется до их очередного пересмотра.

Платежи взимаются как за установленные лимиты выбросов загрязняющих веществ, так и за их превышение.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природного ресурса (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ).

Плата за выбросы загрязняющих сверх устанавливаемых лимитов применяется в случаях невыполнения предприятиями обязательств по соблюдению согласованных лимитов выбросов загрязняющих веществ.

Величина платежей за превышение лимитов загрязняющих веществ определяется в кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение среды.

Согласно Налогового Кодекса РК по определению платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, плата для предприятия определяется:

П = Мi * Кi * Р,

где

Мi - годовой выброс загрязняющих веществ, т/год;

Кi – количество МРП, минимальный расчетный показатель по РК; 

Р - ставка платы за выбросы в атмосферу, устанавливаемый за 1 тн выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ согласно Налогового Кодекса. 

Расчет лимитированного выброса (т/год) приведен в таблице 8.5
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	Таблица 8.5

	Расчет платежей загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2024-2026 года

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто          ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Ставки
	МРП
	Сумма

	загр,
	вещества
	вещества,
	платы
	
	платежа,

	веще-
	
	т/год
	за 1 тн
	
	тенге

	ства
	 
	Разведка
	(МРП)
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,050625
	30
	3450
	5239,69

	
	(диЖелезо триоксид, Железа 
	
	
	
	

	
	оксид) /в пересчете на железо/
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в 
	0,005885
	 
	3450
	0,00

	
	пересчете на марганца (IV) 
	
	
	
	

	
	оксид/ (327)
	
	
	
	

	0164
	Никель оксид /в пересчете на 
	0,000585
	 
	3450
	0,00

	
	никель/ (420)
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI) 
	0,001805
	798
	3450
	4969,35

	
	оксид/ (Хром шестивалентный)
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота 
	7,84016
	20
	3450
	540971,04

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
	4,71064
	0,32
	3450
	5200,55

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные 
	0,002645
	 
	3450
	0,00

	
	соединения /в пересчете на фтор/
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо 
	0,0008
	 
	3450
	0,00

	
	растворимые - (алюминия фторид, 
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия 
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды 
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые 
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, 
	0,93675
	0,32
	3450
	1034,17

	
	п-) (322)
	
	
	
	

	0621
	Толуол (558)
	1,112
	0,32
	3450
	1227,65

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 
	0,24
	0,32
	3450
	264,96

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,796
	0,32
	3450
	878,78

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	0,48
	0,32
	3450
	529,92

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты 
	0,216
	0,32
	3450
	238,46

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,356
	0,32
	3450
	393,02

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	0,0705
	0,32
	3450
	77,83

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,37275
	0,32
	3450
	411,52

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая 
	5,9097
	10
	3450
	203884,65

	
	двуокись кремния в %: более 70 
	
	
	
	

	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая 
	184,4349
	10
	3450
	6363004,05

	
	двуокись кремния в %: 70-20 
	
	
	
	

	
	(шамот, цемент, пыль цементного 
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый 
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок, 
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола 
	
	
	
	

	
	углей казахстанских 
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая 
	517,1844484
	10
	3450
	17842863,47

	
	двуокись кремния в %: менее 20 
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	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто          ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Ставки
	МРП
	Сумма

	загр,
	вещества
	вещества,
	платы
	
	платежа,

	веще-
	
	т/год
	за 1 тн
	
	тенге

	ства
	 
	Разведка
	(МРП)
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	(доломит, пыль цементного 
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль 
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	724,722193
	 
	 
	24971189,11


9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), как  туман, пыльные бури, сильные температурные инверсии атмосферного воздуха, предприятие обязано осуществлять мероприятия, направленные на временное снижение выбросов в целях достижения требуемых нормативов ПДК на границе СЗЗ.

В зависимости от прогнозируемого увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ, в действие вступают мероприятия I, II или III режима работы предприятия.

Мероприятия I режима НМУ работы предприятия.

Мероприятия 1 режима включают в себя меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов основного производства.

Они включают в себя:

· Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима

· Ограничение объемов работ от неорганизованных источников, вклад которых в общий объем выбросов наиболее весом

· Прекращение работ, направленных на испытание технологического оборудования, вводимого в эксплуатацию после ремонта.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 15-20%.

Мероприятия II режима НМУ работы предприятия
Мероприятия 2 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение нагрузки на отопительные установки, работающие на жидком, твердом или газообразном топливе

· Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия

· Остановки работ покрасочных работ

· Запрещение сжигания отходов на территории смежной с территорией площадки.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 20-40%.

Мероприятия III режима НМУ работы предприятия

Мероприятия 3 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 и 11 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение объемов ремонтных работ

· Снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, если это не противоречит требованиям безопасности и не угрожает жизни работников

· Остановка вспомогательных производств.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 40-60%.

Мероприятия на период НМУ.
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Характеристика ВВ на период НМУ.
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10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ НДВ
Контроль за соблюдением установленных нормативов НДВ, который осуществляется согласно [9]. Контроль может осуществляться специализированной организацией, привлекаемой на договорных условиях.

Контроль включает определение массы выбросов вредных веществ в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнение этих показателей с установленными величинами норматива, проверку плана мероприятий по достижению НДВ и проверку эффективности эксплуатации очистных установок.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на главного инженера предприятия. Результаты контроля включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Все источники, подлежащие контролю, делятся на две категории.

К первой категории относятся источники, для которых при См/ПДК>0.5 выполняются неравенства:

М/ПДК>0.01Н при Н>10 м и М/ПДК>0.1Н при Н<10 м 

где:

М (г/с) – суммарное количество выбросов от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса; 

ПДК (мг/м3) – максимальная разовая предельно-допустимая концентрация; 

Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса. При Н<10 м принимают Н=10.

Источники 1 категории контролируются систематически. Источники 2 категории, более мелкие, могут контролироваться эпизодически. 
В связи с тем, что организованные источники выбросов загрязняющих веществ имеют крайне малые объемы выделения, инструментальный контроль на них не представляется возможным.

Обеспечение соблюдения нормативов НДВ на предприятии гарантируется технологическим процессом. Контроль за ведением всех технологических параметров осуществляется дистанционно, с диспетчерского пункта. При выявлении отклонений или нарушений технологических параметров, технологический процесс останавливается до выявления и устранения причины.

Создавать стационарные посты наблюдения и контроля за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ не целесообразно, так как при выявлении нарушения технологического процесса он будет остановлен, и на качество атмосферного воздуха это не повлияет. 
Инструментальный контроль осуществляется за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ, на контрольных точках.

Ответственность за своевременное проведение отбора и анализа проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ возлагается на главного инженера предприятия.

План-график производственного контроля за качеством атмосферного воздуха – прилагается.

	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	Директор ТОО «ГПК Казфосфат» ________ Турсынбеков С.У.

	
	
	«___» _______________ 2023 г.


	
	

	П л а н  -  г р а ф и к
	Таблица 5.7

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ(BCB) нa источниках выбросов и на контрольных точках(постax) на сущ.пол

	Т. Рыскуловский район, ТОО «ГПК Казфосфат»
	ЛИСТ 1

	N ист.
	Производство,
	
	
	Период.
	Норматив
	
	

	Nконт.
	цех, участок.
	Контролируемое
	Периоди
	контроля
	выбросов НДВ(BCB)
	Кем
	Методика

	точки
	/Координаты
	вещество
	чность
	в перио-
	
	осуществляет
	проведения

	
	контрольной
	
	контро-
	ды НМУ
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	точки
	
	ля
	раз/сутк
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка № 1
	Аккредитованная лаборатория
	Согласно

утвержден-ных

методик

	Т.
	
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	1 р/кв
	1 р/кв
	
	0.085
	
	

	1
	Х=1053 Y=-1363
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.4
	
	

	2
	Х=1890 Y=172
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	
	
	
	0.5
	
	

	3
	Х=1455 Y=-621
	Окись углерода 
	
	
	
	3.0
	
	

	
	
	Пыль неорганическая 20-70%
	
	
	
	0.5
	
	


	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	 
	Директор ТОО «ГПК Казфосфат» ___________ Турсынбеков С.У.                        

	
	
	«___» _______________ 20__ г.


	ЭРА v1.7   
	Таблица 7.1

	ПЛАН мероприятий по охране окружающей среды 2024-2023 годы

	Жамбылская область, Т. Рыскуловский район, ТОО«GCJ»

	№№

п/п
	Наименование

мероприятий
	Объем

планируемых работ
	Общая

Стоим.

тыс.тнг
	Источ.

Финанси-рования


	Срок выполнения
	План финансирования

тыс.тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия (тонн/год)

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Охрана воздушного бассейна

	1.1.
	Производственный экологический мониторинг эмиссий в атмосферу
	Отбор проб и анализ
	1500,0
	Собствен.

средства
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	214,286
	214,286
	214,286
	Соблюдение нормативов НДВ. 

	1.2
	Соблюдения технологического процесса 
	постоянно
	-
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Соблюдение нормативов НДВ

	1.3.
	Уход и полив зеленых насаждений
	Полив зеленых насаждений в теплый период 
	-
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Сохранение и поддерживание растительного фонда

	1.4.
	Озеленение территории  (100 шт.по АБК)
	Высадка   саженцев, характерных для данного района (70 шт./год)
	1000,0
	Собствен.

средства
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	142,9
	142,9
	142,9
	Сохранение и поддерживание растительного фонда

	1.5.
	Пылеподавление карьерных дорог
	Полив карьерных дорог
	
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Снижение выбросов пыли на 0,5 тн/год 
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Расчет выбросов ЗВ на 2023-2026 г.
Источник загрязнения № 6001, Буровзрывные работы

Источник выделения № 001, Бурение скважин

Список литературы:

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Астана 2005 г.

Технологический процесс: Буровые работы
Вид оборудования: Буровой станок СБШ-250, Атлас Копко ДМ-75, Epirok ДМ-75

Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Диаметр скважины: d -250 мм (от 200 до 250 мм)
Число станков данного типа: , NS =7

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =5

Количество пыли, выделяющейся при бурении одним станком, г/сек (табл. 3.1), g=3,84

Система пылеподавления орошение водой

Степень очистки пылеочистной установки,% ή=95

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =5200

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = (N * g * (100-ή)) / 100
_G_ = 1,344

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = 3600 * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 25,15968

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                    
	1,344
	25,15968


Источник выделения № 002, Бурение скважин

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Астана 2005 г.

Технологический процесс: Буровые работы
Вид оборудования: Буровой станок БТС-150

Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Диаметр скважины: d -150 мм (от 105 до 150 мм)
Число станков данного типа: , NS =3

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =2

Количество пыли, выделяющейся при бурении одним станком, г/сек (табл. 3.1), g=0,64

Система пылеподавления: нет

Степень очистки пылеочистной установки,% ή=60

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =2100
Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = (N * g * (100-ή)) / 100
_G_ = 0,768

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = 3600 * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 5,806
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                    
	0,768
	5,80608


Источник выделения № 003, Технологический транспорт

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА

Расход дизельного топлива, тн/год, В=65,536

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =2100
Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=6,55360

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,66

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=1,97

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=1,02

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,31072

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00002

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,66

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	6,55

	0401
	Углеводороды
	0,267
	1,97

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	1,31

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	1,02

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000210


Источник выделения № 004, Бурение шпуров

Список литературы:

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Астана 2005 г.

Технологический процесс: Буровые работы
Вид оборудования: Ручной перфоратор

Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Диаметр скважины: d -45 мм 
Число станков данного типа: , NS =2

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =2

Количество пыли, выделяющейся при бурении одним станком, г/сек (табл. 3.1), g=0,325

Система пылеподавления: нет

Степень очистки пылеочистной установки, % ή=0

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =1200

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = (N * g * (100-ή)) / 100
_G_ = 0,65

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = 3600 * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 2,808

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                    
	0,65
	2,808


Источник выделения № 005, Бутобой

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Расход дизельного топлива, тн/год, В=38,4

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =1200

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=3,84000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,38

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=1,15

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,60

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,76800

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00001

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,38

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	3,84

	0401
	Углеводороды
	0,267
	1,15

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,77

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,60

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000123


Источник загрязнения № 6002, Взрывные работы

Источник выделения № 001, Взрывные работы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Технологический процесс: Взрывные работы
Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Общее количество добываемой породы, м3/год, V = 3500000

Взрывчатое вещество: типа Граммонит 79/21
Расход ВВ, тн, N=730

Годовое количество взрывов, шт., К=200

Количество материала, поднимаего при взрыве  1 кг ВВ, тн/кг, а1=4,5

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли, размером 0-50 мкм, а2=0,00002

Коэффициент, учитывающий влияние обводнения скважин и предварительного увлажнения забоя,

а4=0,5

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2),   Рв=1,2

Величина заряда ВВ, кг, Д=3650

Продолжительность эмиссии пыли, сек, Т=600

Удельное выделение ЗВ при взрыве 1 т ВВ, (табл. 9.7-9.6), т/т,

для оксидов азота, q =0,0025

для оксидов углерода, q =0,001

Коэфф., учитывающий гравитационное оседание, для газов: К =1

Коэфф., учитывающий выделения ЗВ из взорванной горной массы, д

ля оксидов углерода, а =1,5

для оксидов азота, а =1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Коэфф., гравитацонного оседания К1=0,6

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = а4 * а1 * а2 * Рв * Д * 10 ^ 6 / Т
_G_ = 328,5

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

  _M_ = К1 * К * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 23,652

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Количество оксида азота, выделяющегося при взрывных работах:

_М_ = а * К * q * N * ( 1 - η ), т/год
_М_ =1,83

_G_= _М_ * 1000000 / (Т * К ), г/с
_G_=15,2083

Примесь:0337 Оксид углерода

Количество оксида углерода, выделяющегося при взрывных работах:

_М_ = а * К * q * N * ( 1 - η ), т/год
_М_ =1,10

_G_= _М_ * 1000000 / (Т * К ), г/с
_G_=9,1250

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	15,20833
	1,83

	0337
	Углерод оксид
	9,12500
	1,10

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                    
	328,5
	23,652


Источник выделения № 002, Взрывные работы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п. 

Технологический процесс: Взрывные работы
Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Общее количество добываемой породы, м3/год, V = 2500000

Взрывчатое вещество: типа Аммонит 6 ЖВ
Расход ВВ, тн, N=260

Годовое количество взрывов, шт., К=200

Количество материала, поднимаего при взрыве  1 кг ВВ, тн/кг, а1=4,5

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли, размером 0-50 мкм, а2=0,00002

Коэффициент, учитывающий влияние обводнения скважин и предварительного увлажнения забоя,

а4=0,5

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2),   Рв=1,2

Величина заряда ВВ, кг, Д=1300

Продолжительность эмиссии пыли, сек, Т=600

Удельное выделение ЗВ при взрыве 1 т ВВ, (табл. 9.7-9.6), т/т,

для оксидов азота , q =0,0025

для оксидов углерода, q =0,001

Коэфф., учитывающий гравитационное оседание, для газов: К =1

Коэфф., учитывающий выделения ЗВ из взорванной горной массы,

для оксидов углерода, а =1,5

для оксидов азота, а =1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Коэфф., гравитацонного оседания К1=0,6

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,

 _G_ =а4 * а1 * а2 * Рв * Д * 10 ^ 6 / Т
_G_ = 117

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = К1 * К * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 8,424

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Количество оксида азота, выделяющегося при взрывных работах:

_М_ = а * К * q * N * ( 1 - η ), т/год
_М_ =0,65

_G_= _М_ * 1000000 / (Т * К ), г/с
_G_=5,4167

Примесь:0337 Оксид углерода

Количество оксида углерода, выделяющегося при взрывных работах:

_М_ = а * К * q * N * ( 1 - η ), т/год
_М_ =

0,39_G_= _М_ * 1000000 / (Т * К ), г/с
_G_=3,2500

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	5,41667
	0,65

	0337
	Углерод оксид
	3,25000
	0,39

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                    
	117
	8,424


Источник выделения № 003, Взрывные работы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Технологический процесс: Взрывные работы
Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Общее количество добываемой породы, м3/год, V = 4200000

Взрывчатое вещество: типа Игданит
Расход ВВ, тн, N=2137

Годовое количество взрывов, шт., К=200

Количество материала, поднимаего при взрыве  1 кг ВВ, тн/кг, а1=4,5

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли, размером 0-50 мкм, а2=0,00002

Коэффициент, учитывающий влияние обводнения скважин и предварительного увлажнения забоя,

а4=0,5

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2),  Рв=1,2

Величина заряда ВВ, кг, Д=10685

Продолжительность эмиссии пыли, сек, Т=600

Удельное выделение ЗВ при взрыве 1 т ВВ, (табл. 9.7-9.6), т/т,

для оксидов азота, q =0,0025

для оксидов углерода, q =0,001

Коэфф., учитывающий гравитационное оседание, для газов: К =1

Коэфф., учитывающий выделения ЗВ из взорванной горной массы,

для оксидов углерода, а =1,5

для оксидов азота, а =1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Коэфф., гравитацонного оседания К1=0,6

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = а4 * а1 * а2 * Рв * Д * 10 ^ 6 / Т
_G_ = 961,65

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = К1 * К * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 69,2388

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Количество оксида азота, выделяющегося при взрывных работах:

_М_ = а * К * q * N * ( 1 - η ), т/год
_М_ =5,34

_G_= _М_ * 1000000 / (Т * К ), г/с
_G_=44,5208

Примесь:0337 Оксид углерода

Количество оксида углерода, выделяющегося при взрывных работах:

_М_ = а * К * q * N * ( 1 - η ), т/год
_М_ =3,21

_G_= _М_ * 1000000 / (Т * К ), г/с
_G_=26,7125

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	44,52083
	5,34

	0337
	Углерод оксид
	26,71250
	3,21

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                    
	961,65
	69,2388


Источник загрязнения № 6003, Технологический транспорт (Бульдозер, трактор)

Источник выделения № 001, Планировочные работы в карьере

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,200

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =5750

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1663

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =3,4431

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                    
	0,166
	3,443054


Источник загрязнения № 6004, Горнотехнологическое оборудование (Экскаватор) 

Источник выделения № 001, Погрузка руды

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Вид оборудования: экскаватор HITACHI ZX870LC-5G, Hitachi-1900, ЭКГ-10А,

Количество марок экскаваторов, работающих одновременно в течение часа, m=7

Коэфф., гравитацонного оседания К1=0,6

Удельное выделение пыли отгружаемого материала эксакватором, (табл. 3.1.9), г/м3 q = 21,8

Максимальный объем перегружаемого материала экскаватором, м3/час, V=150

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия,  (табл. 3.1.2), К3 =1,4

Влажность материала в диапазоне: до 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), к5=0,2

Эффективность средств пылеподавления, ή=0,5

Время работы, час/год, _T_ =7000

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (3.1.3) , 

_G_ = m * (q * V * K3 * K5 * ( 1 - ή )) / 3600

_G_ = 0,89

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =22,4322

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,890
	22,4322


Источник выделения № 002, Погрузка горной массы экскаваторами  

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Вид оборудования: экскаватор  

Количество марок экскаваторов, работающих одновременно в течение часа, m=5

Удельное выделение пыли отгружаемого материала эксакватором, (табл. 3.1.9), г/м3 q = 19,2

Максимальный объем перегружаемого материала экскаватором, м3/час, V=90

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия,  (табл. 3.1.2), К3 =1,4

Влажность материала в диапазоне: до 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), к5=0,2

Эффективность средств пылеподавления, ή=0,5

Время работы, час/год, _T_ =7000

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (3.1.3) , 

_G_ = m * (q * V * K3 * K5 * ( 1 - ή )) / 3600

_G_ = 0,336

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =8,4672

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,336
	8,4672


Источник выделения № 003, Дробление руды

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к приказу № 100-п от 08.04.2008 г.

Объем выпускаемой продукции, тн/год, V=2500000

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =7200

Производительность ДСК, тн/час, Qп=120

Коэффициент использования оборудования, К=0,85

Общая длина конвейеров составляет, м, L=205

Коэфф., гравиатацонного оседания К1=0,6

Расчет выделяемых взвешенных веществ (пыли) проведен по удельным выбросам 

от работы технологического оборудования

Общее количество ДСК,  m1=10

Количество ДСК, работающих одновременно в течение часа, m=7

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Крупное дробление.

Максимальный из разовых выбросов, г/сек: 

_G1_ =0,42

Валовый выброс, т/год :

 _M1_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 

 _M1_ =10,8864

Среднее дробление.

Максимальный из разовых выбросов, г/сек: 

_G2_ =0,7

Валовый выброс, т/год :

 _M2_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 

 _M2_ =18,144

Пересыпка с конвейера на грохот.

Количество пересыпок , n=3

Максимальный из разовых выбросов, г/сек: 

_G3_ =0,28

Валовый выброс, т/год :

 _M3_ = 0.0036 * _G_ * _T_  * n

 _M3_ =21,7728

Работа грохота :

Количество грохотов , n=2

_G4_ =1,05

Валовый выброс, т/год :

 _M4_ = 0.0036 * _G_ * _T_  * n

 _M4_ =54,432

Работа конвейера.

_G5_ =0,002, на 1 м

Валовый выброс, т/год :

 _M5_ = 0.0036 * _G_ * _T_  * L

 _M5_ =10,6272

Мелкое дробление:

Максимальный из разовых выбросов, г/сек: 

_G6_ =0,84

Валовый выброс, т/год :

 _M6_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 

 _M6_ =21,7728

Валовый выброс от ДСК, тн/год, с учетом К1:

_M_ =  К * (М1 + М2 + М3 + М4 + М5 + М6)

_M_ = 82,5811

Максимальный из разовых выброс, г/с: 

_G_ = G1 + G2 + G3 + G4 + G5 + G6

_G_ = 3,292

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	3,2920
	82,5811


Источник выделения № 004, Снятие плодородного слоя почвы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: ПСП (по аналогу глины)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,09

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) ,  Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =50

Объем снятия грунта, м3, V=5000

Насыпной вес почвы , тн/м3,  В1=1,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=150,00

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G4 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * 1000000) / 3600  
G4 =4,5000

Валовый выброс, т/год, 

M4 = G4 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M4 =0,8100

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	4,5000
	0,8100


Источник загрязнения № 6005, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Транспортировка вскрышных пород на отвал

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число автомашин, работающих в  на площадке , n =6

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =3

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =2,8

Vср = N * Z / n

Vср =1,40

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =4583,0

Пылеподавление дорог - полив территории ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =5,933

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =97,8933

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	5,933
	97,8933


Источник выделения № 002, Транспортировка сланцев на отвал

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =6

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =2,8

Vср = N * Z / n

Vср =0,93

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =421,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =3,96

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =6,0014

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	3,960
	6,0014


Источник выделения № 003, Транспортировка ПСП на отвал

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =3

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =1

Vср = N * Z / n

Vср =1,5

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =12,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G2 =2,119

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M2 =0,0915

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	2,119
	0,0915


Источник выделения № 004, Транспортировка руды на склад

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =6

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =2,5

Vср = N * Z / n

Vср =0,833333333

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =5200,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G2 =3,537

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M2 =33,1048

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	3,537
	33,1048


Источник загрязнения № 6006, Отвал №1 породный

Источник выделения № 001,Разгрузка вскрышных пород на отвале

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: вскрышные породы (по аналогу доломит)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,08

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =7140,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=1271,00

Коэфф., гравитацонного оседания К1=0,6
Высота пересыпки, м, Н=0,5
Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,4
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * 1000000) / 3600  
G1 =5,084

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =78,4075

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	5,0840
	78,4075


Источник выделения № 002, Планировочные работы на отвале

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =5750

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =3,3890

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,164
	3,3890


Источник выделения № 003, Технологический транспорт

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Расход дизельного топлива, тн/год, В=184

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =5750

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=18,40000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=1,84

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=5,52

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=2,85

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=3,68000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00006

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	1,84

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	18,40

	0401
	Углеводороды
	0,267
	5,52

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	3,68

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	2,85

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000589


Источник выделения № 004, Поверхность пыления вскрышного отвала

Список литературы:

борник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Отработанная порода

Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:

для действующих отвалов, К2 =1

менее 3-х лет после прекращения эксплуатации, К2 =0,2

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой в отвал, г/м3, (табл.9.3)

(разгрузка автосамосвалов), Q =10

Количество материала, поступающего на отвал, т/год , MGOD =9074940

Максимальное количество материала, поступающего на отвал, т/час , MH =1271,00

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0

Площадь пылящей поверхности отвала, м2,

Действующий, S =34000

Менее 3-х лет, S =30000

Более 3-х лет, S =388000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =90

Примесь:2909 Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12),

M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =21,779856

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.13),

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,8473

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M2 =1,938816

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G2 =0,072

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс в первые три года после прекращения эксплуатации отвала, т/год (9.14),

M3 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M3 =4,4250624

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G3 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G3 =0,18624

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 + М3
_M_ =28,1437344

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_= G2 =0,8473

наблюдается в процессе сдувания с поверхности действующего отвала

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 
	0,8473333
	28,1437344


Источник выделения № 005, Погрузка вскрышных пород

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: вскрышные породы (по аналогу доломита)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,08

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =4200
Коэфициент гравитационного оседания К=0,6
Пылеподавление  - ή=
0,5
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Объем снятия грунта, м3, V=1500000

Насыпной вес почвы , тн/м3,  В1=2,75

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=300

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,4

Примесь:2909 Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (ή * К *Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * 1000000) / 3600  
G3 =1,2

Валовый выброс, т/год, 

M3 = G3 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M3 =18,144

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	1,2000
	18,1440


Источник загрязнения № 6007, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Транспортировка руды на прирельсовый склад

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число автомашин, работающих на площадке, n =18

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =4,5

Vср = N * Z / n

Vср =0,50

Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл.5.7), C1 =1

Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.5.8), C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.5.9), C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.5.10), C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), C6 =0,01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =2070,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G_ =6,348

Валовый выброс, т/год, 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_=47,302

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	6,348
	47,3016


Источник загрязнения № 6008, Прирельсовый рудный склад

Источник выделения № 001, Разгрузка руд

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., гравитацонного оседания К1= 0,6

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =7200

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=348

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,4

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * 1000000) / 3600  
G1 =1,3920
Валовый выброс, т/год, 

M1 = К1 * G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =21,6484
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	1,3920
	21,6484


Источник выделения № 002, Разгрузка сланцев

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: сланцы (по аналогу известняка)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., гравитацонного оседания К 1= 0,6

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =2000,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=300,00

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,4

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * 1000000) / 3600  
G1 =1,2

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ * К1 / 1000000 
M1 =5,184

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	1,2000
	5,1840


Источник выделения № 003, Разгрузка вскрышных пород

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: вскрышные породы (по аналогу доломита)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Коэфф., гравитацонного оседания К 1= 0,6

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =3500,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=500,00

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,4

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * 1000000) / 3600  
G1 =2,0

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ *К1 / 1000000 
M1 =15,2

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	2,0000
	15,1200


Источник выделения № 004, Планировочные  работы 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., гравитацонного оседания К 1= 0,6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450 

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =6800

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ * К1
_M_ =2,4047

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,1637
	2,4047


Источник выделения № 005, Технологический транспорт

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАСПОРТА

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Расход дизельного топлива, тн/год, В=217,6

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =6800

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=21,76000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=2,18

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=6,53

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=3,37

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С =0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=4,35200

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00007

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	2,18

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	21,76

	0401
	Углеводороды
	0,267
	6,53

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	4,35

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	3,37

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000696


Источник выделения № 006, Поверхность пыления

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов с поверхности рудного склада

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) ,  K3 =1,2

Влажность материала в диапазоне: до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K4 =0,2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с рудного склада: для действующих карьеров ,К7 =1

Площадь пыления , м2, F =3000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =90

Время работы транспорта, час/год Т3=6800

Коэфф., измельчения массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

W = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности рудного склада:

Валовый выброс с действующего склада, т/год (9.14),

M1 = 86,4 * K4 * K3 * K7 * F * W * γ * ( 365 - ТС ) 

M1 =0,1711

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22), 
G1 = K4 * K3 * K7 * F / 100000 

G1 =0,0072

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,0072
	0,1711


Источник выделения № 007, Погрузка руды в думпкары

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: фосфоритовые руды и сланцы (по аналогу известняка)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Коэфф., гравиатацонного оседания К=0,6

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =5200

Объем грунта, тн, V=2500000

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=480

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * 1000000) / 3600  
G1 =2,88

Валовый выброс, т/год, 

M1 = К1 * G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =54,000

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	2,88
	54,0000


Источник выделения № 008, Погрузка вскрышных пород в думпкары

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: вскрышные породы (по аналогу доломита)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Коэфф., гравитацонного оседания К=0,6

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =972

Объем грунта, м3, V=636400

Насыпной вес , тн/м3,  В1=2,75

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=1800,00

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * 1000000) / 3600  
G1 =10,800

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =37,79

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	10,8000
	37,79


Источник загрязнения № 6009, Склад кварцитовой мелочи

Источник выделения № 001, Разгрузка на склад

Список литературы:

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии" Астана 2005, п. 5.3 Погрузочно-выемочные работы

Материал: кварцитовая мелочь (по аналогу доломит)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,06

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =500

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=100,00

Высота пересыпки, м, Н=0,5
Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,4
Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,8

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ * К1 / 1000000 
M1 =1,4400

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	0,8000
	1,4400


Источник выделения № 002, Планировочные  работы 

Список литературы:

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Астана 2005 г.

Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02
Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =100

Примесь:2907 Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,0589

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	0,1637
	0,0589


Источник выделения № 003, Технологический транспорт

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАСПОРТА

Расход дизельного топлива, тн/год, В=3,2

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =100

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,32000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,03

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,10

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,05

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,06400

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,03

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	0,32

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,10

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,06

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,05

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000010


Источник выделения № 004 Поверхность пыления

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов с поверхности рудного склада

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K3 =1,2

Влажность материала в диапазоне: до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K4 =0,2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с рудного склада: 

для действующих карьеров ,К7 =1

Площадь пыления , м2, F =1000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =90

Время работы транспорта, час/год, Т3=100

Коэфф., измельчения массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

W = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Примесь:2907 Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности рудного склада:

Валовый выброс с действующего склада, т/год (9.14),

M1 = 86,4 * K4 * K3 * K7 * F * W * γ * ( 365 - ТС ) 

M1 =0,0570

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G1 = K4 * K3 * K7 * F / 100000 

G1 =0,0024

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	0,0024
	0,0570


Источник выделения № 005, Погрузка мелочи в БелАЗы

Список литературы:

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии" Астана 2005, п. 5.3 Погрузочно-выемочные работы

Материал: кварциты (по аналогу известняка)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =100

Объем грунта, м3, V=7400

Насыпной вес , тн/м3,  В1=2,70

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=200,00

Примесь:2907 Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния 

 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * 1000000) / 3600  
G1 =2,0000

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,7200

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	2,0000
	0,7200


Источник загрязнения №  6010, Ремонтные работы горного участка

Источник выделения № 001, Сварка металлов электродами МР-4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР, КНР -4 ( по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год , В=2400

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,02376

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0055

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00264

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000611111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00096

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000222222

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,0055
	0,02376

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000611111
	0,00264

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000222222
	0,00096


Источник выделения № 002, Сварка металлов электродами УОНИ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год ,  B =800

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,01112

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,007722222

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000872

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000605556

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения  

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000744

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,000516667

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00216

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,0015

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,01064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,007388889

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00772
	0,01112

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000606
	0,00087

	0301
	Азот диоксид
	0,00150
	0,00216

	0337
	Углерод оксид 
	0,00739
	0,01064

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00052
	0,00074

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,00056
	0,00080

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00056
	0,00080


Источник выделения № 003, Сварка металлов пропан-бутаном

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год , B =1200

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1,5

Газы:

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0063

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00625
	0,018


Источник выделения № 004, Сварка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): ОЗЛ-9А, Сормайт
Расход сварочных материалов, кг/го ,  B =1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =1
Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =3,37

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,005055

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00093611
Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =0,97

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,001455

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,00026944
Примесь:0203 Хрома (VI) оксид
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =0,27

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,000405

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000075
Примесь:0164 Никель оксид
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3),  GIS =0,39

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,000585

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00010833
Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0,13

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000195

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,000036

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,000936111
	0,005055

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000269444
	0,001455

	0164
	Никель оксид
	0,0001083
	0,000585

	0203
	Хрома  (VI) оксид
	0,000075
	0,000405

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000036
	0,000195


Источник выделения № 005, Сварка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): НЖ-13
Расход сварочных материалов, кг/год, B =1000

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =1
Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =10,69

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,01069

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00296944
Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =0,92

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 

0,00092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,00025556
Примесь:0203 Хрома (VI) оксид
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0014

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00038889

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0,75

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00075

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,00020833

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,002969444
	0,01069

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000255556
	0,00092

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000208333
	0,00075

	0203
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00038889
	0,0014


Источник загрязнения № 6011, Ремонт автодорог

Источник выделения № 001, Транспортировка кварцитовой мелочи

Список литературы:

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Астана 2005 г.

Число автомашин, работающих в  на площадке , n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =3

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =2,5

Vср = N * Z / n

Vср =3,75

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =84,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2907 Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =5,287

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =1,599

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	5,287
	1,5988


Источник выделения № 002,Разгрузка кварцитовой мелочи

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии" Астана 2005, п. 5.3 Погрузочно-выемочные работы

Материал: кварцитовая мелочь (по аналогу доломит)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,06

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =20,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=1000,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5

Примесь:2907 Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * 1000000) / 3600  
G1 =20,0000

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =1,4400

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	20,0000
	1,4400


Источник выделения № 003, Планировочные  работы

Список литературы:

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Астана 2005 г.

Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =5

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,1

Vср = N * Z / n

Vср =0,250

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =800

Примесь:2907 Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,2066

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,5950

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	0,2066
	0,5950


Источник выделения № 004, Технологический транспорт

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ 

Расход дизельного топлива, тн/год, В=25,6

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =800

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=2,56000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,26

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,77

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,40

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,51200

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00001

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,26

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	2,56

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,77

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,51

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,40

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000082


Источник загрязнения № 6012, Технологический автотранспорт (БелАЗы)

Источник выделения № 001, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Расход дизельного топлива, тн/год, В=12000

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =8760

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =1,370

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАСПОРТА

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1200,00000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =38,051750

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=120,00

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =3,8052

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=360,00

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =11,4155

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=186,00

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =5,8980

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=240,00000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =7,6103501

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00384

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0001218

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	3,8052
	120,00

	0337
	Углерод оксид
	38,0517504
	1200,00

	0401
	Углеводороды
	11,416
	360,00

	0330
	Сернистый ангидрид
	7,6103501
	240,00

	0328
	Сажа (углерод черный)
	5,8980213
	186,00

	0703
	Бензапирен
	0,0001218
	0,0038400


Источник загрязнения № 6016, Поверхность испарения
Источник выделения № 001-002,  Покраска и сушка изделий

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Покраска и сушка изделий
Вид краски: НЦ-132
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 2
	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Краска НЦ-132

	При окраске

	G = ( mм * fр * δр1 * δх / 1000000 /3,6 )*(1 - η ), г/с,

	М  =  ( mф * fр * δр1 * δх / 1000000) * ( 1 - η ),  т/год,

	1401
	Ацетон
	2
	1,5
	80
	28
	 
	8
	0
	0,009956
	0,02688

	1210
	Бутилацетат 
	
	
	
	
	
	8
	
	0,009956
	0,02688

	1119
	Этилцеллозольв
	
	
	
	
	
	15
	
	0,018667
	0,05040

	1042
	Спирт н-бутиловый
	
	
	
	
	
	20
	
	0,024889
	0,06720

	1061
	Спирт этиловый
	
	
	
	
	
	8
	
	0,009956
	0,02688

	0621
	Толуол
	
	
	
	
	
	41
	
	0,051022
	0,13776

	При сушке

	G =  mм * fр * δр2 * δх / 1000000 / 3,6 * ( 1 - η ), г/с,

	М = ( mф * fр* δр2 * δх / 1000000 ) * ( 1 - η ) ,  т/год,

	1401
	Ацетон
	2
	1,5
	80
	 
	72
	8
	0
	0,025600
	0,06912

	1210
	Бутилацетат 
	
	
	
	
	
	8
	
	0,025600
	0,06912

	1119
	Этилцеллозольв
	
	
	
	
	
	15
	
	0,048000
	0,12960

	1042
	Спирт н-бутиловый
	
	
	
	
	
	20
	
	0,064000
	0,17280

	1061
	Спирт этиловый
	
	
	
	
	
	8
	
	0,025600
	0,06912

	0621
	Толуол
	
	
	
	
	
	41
	
	0,131200
	0,35424


Источник загрязнения № 6013, Поверхность испарения
Источник выделения № 001-002,  Покраска и сушка изделий

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Покраска и сушка изделий
Вид краски: ПФ-15
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 2
	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Краска ПФ-115

	При окраске

	G = ( mм * fр * δр1 * δх / 1000000 /3,6 )*(1 - η ), г/с,

	М  =  ( mф * fр * δр1 * δх / 1000000) * ( 1 - η ),  т/год,

	0616
	Ксилол
	0,5
	1,5
	45
	28
	 
	50
	0
	0,008750
	0,09450

	2752
	Уайт-спирит
	
	
	
	
	
	50
	
	0,008750
	0,09450

	При сушке

	G =  mм * fр * δр2 * δх / 1000000 / 3,6 * ( 1 - η ), г/с,

	М = ( mф * fр* δр2 * δх / 1000000 ) * ( 1 - η ) ,  т/год,

	0616
	Ксилол
	0,5
	1,5
	45
	 
	72
	50
	0
	0,022500
	0,24300

	2752
	Уайт-спирит
	
	
	
	
	
	50
	
	0,022500
	0,24300


Источник загрязнения № 6014, Поверхность испарения
Источник выделения № 001-002,  Покраска и сушка изделий

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Покраска и сушка изделий
Вид краски: Растворитель Р-4
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 2
	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Растворитель Р-4

	При окраске

	G = ( mм * fр * δр1 * δх / 1000000 /3,6 )*(1 - η ), г/с,

	М  =  ( mф * fр * δр1 * δх / 1000000) * ( 1 - η ),  т/год,

	1401
	Ацетон
	0,1
	1
	100
	28
	 
	26
	0
	0,002022
	0,07280

	1210
	Бутилацетат 
	
	
	
	
	
	12
	
	0,000933
	0,03360

	0621
	Толуол
	
	
	
	
	
	62
	
	0,004822
	0,17360

	При сушке

	G =  mм * fр * δр2 * δх / 1000000 / 3,6 * ( 1 - η ), г/с,

	М = ( mф * fр* δр2 * δх / 1000000 ) * ( 1 - η ) ,  т/год,

	1401
	Ацетон
	0,1
	1
	100
	 
	72
	26
	0
	0,005200
	0,18720

	1210
	Бутилацетат 
	
	
	
	
	
	12
	
	0,002400
	0,08640

	0621
	Толуол
	
	
	
	
	
	62
	
	0,012400
	0,44640


Источник загрязнения № 6015, Поверхность испарения
Источник выделения № 001-002,  Покраска и сушка изделий

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Покраска и сушка изделий
Вид краски: Олифа
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 2
	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Олифа

	При окраске

	G = ( mм * fр * δр1 * δх / 1000000 /3,6 )*(1 - η ), г/с,

	М  =  ( mф * fр * δр1 * δх / 1000000) * ( 1 - η ),  т/год,

	1061
	Спирт этиловый
	0,1
	1
	100
	28
	 
	70
	0
	0,005444
	0,19600

	1119
	Этилцеллозольв
	
	
	
	
	
	30
	
	0,002333
	0,08400

	При сушке

	G =  mм * fр * δр2 * δх / 1000000 / 3,6 * ( 1 - η ), г/с,

	М = ( mф * fр* δр2 * δх / 1000000 ) * ( 1 - η ) ,  т/год,

	1061
	Спирт этиловый
	0,1
	1
	100
	 
	72
	70
	0
	0,0140
	0,50400

	1119
	Этилцеллозольв
	
	
	
	
	
	30
	
	0,0060
	0,21600


Источник загрязнения № 6017, Повверхность испарения
Источник выделения № 001-002,  Покраска и сушка изделий

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005
Технология обработки: Покраска и сушка изделий
Вид краски: Водоэмцульсия (по аналогу АС-182)
	Код загрязняющего вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделевшегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделевшегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3
	Спетень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Краска АС-182

	При окраске

	G = ( mм * fр * δр1 * δх / 1000000 /3,6 )*(1 - η ), г/с,

	М  =  ( mф * fр * δр1 * δх / 1000000) * ( 1 - η ),  т/год,

	0616
	Ксилол
	0,5
	1,5
	47
	28
	 
	85
	0
	0,015536
	0,16779

	2752
	Уайт-спирит
	
	
	
	
	
	5
	
	0,000914
	0,00987

	2750
	Сольвент
	
	
	
	
	
	10
	
	0,001828
	0,01974

	При сушке

	G =  mм * fр * δр2 * δх / 1000000 / 3,6 * ( 1 - η ), г/с,

	М = ( mф * fр* δр2 * δх / 1000000 ) * ( 1 - η ) ,  т/год,

	0616
	Ксилол
	0,5
	1,5
	47
	 
	72
	85
	0
	0,039950
	0,43146

	2752
	Уайт-спирит
	
	
	
	
	
	5
	
	0,002350
	0,02538

	2750
	Сольвент
	
	
	
	
	
	10
	
	0,004700
	0,05076


	УТВЕРЖДАЮ

	Руководитель оператора

	

	

	______________________

	(Фамилия, имя, отчество

	(при наличии))

	______________________

	(подпись)

	

	"__"_________2023 г

	

	М.П.

	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 1

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(001) Горный
	6001
	6001 01
	Станки СБШ-250
	Буровые
	56
	36400
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	25.15968

	карьер
	
	
	
	работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6001
	6001 02
	Станок БТС-150
	Буровые
	24
	6300
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	5.80608

	
	
	
	
	работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 2

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6001
	6001 03
	Технологический
	Буровые
	32
	8400
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.66

	
	
	
	транспорт
	работы
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	1.02

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	1.31

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	6.55

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	1.97

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.000021

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6001
	6001 04
	Ручной
	Буровые
	16
	2400
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	2.808

	
	
	
	перфоратор
	работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6001
	6001 05
	Бутобой
	Буровые
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.38


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 3

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	работы
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.6

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.77

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	3.84

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000123

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6002
	6002 01
	Взрывные работы
	Взрывы
	0.01
	1
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	1.83

	
	
	
	Граммонит 79/21
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	23.652

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 4

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6002
	6002 02
	Взрывные работы
	Взрывы
	0.01
	1
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.65

	
	
	
	Аммонит 6 ЖВ
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.39

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	8.424

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6002
	6002 03
	Взрывные работы
	Взрывы
	0.01
	1
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	5.34

	
	
	
	Игданит
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	3.21

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	69.2388

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 5

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6003
	6003 01
	Бульдозер
	Планировочны
	16
	11500
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	3.443054

	
	
	
	
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6004
	6004 01
	Экскаватор
	Погрузка
	56
	49000
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	22.4322

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6004
	6004 02
	Экскаватор
	Погрузка
	40
	35000
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	8.4672

	
	
	
	
	горной массы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 6

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6004
	6004 03
	Экскаватор
	Дробление
	8
	7200
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	82.5811

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6004
	6004 04
	Экскаватор
	Снятие ПСП
	8
	50
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.81

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6005
	6005 01
	БелАЗы
	Перевозка
	48
	27498
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	97.8933

	
	
	
	
	вскрыши на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	отвал
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 7

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6005
	6005 02
	БелАЗы
	Перевозка
	48
	2526
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	6.0014

	
	
	
	
	сланцев на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	отвал
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6005
	6005 03
	БелАЗы
	Перевозка
	16
	24
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0915

	
	
	
	
	ПСП на отвал
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6005
	6005 04
	БелАЗы
	Перевозка
	48
	31200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	33.1048

	
	
	
	
	руды на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	склад
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 8

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6006
	6006 01
	Отвал № 1
	Разгрузка
	8
	7140
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	78.4075

	
	
	
	породный
	вскрыши на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	отвале
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6006
	6006 02
	Отвал № 1
	Планировка
	8
	5750
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	3.389

	
	
	
	породный
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6006
	6006 03
	Отвал № 1
	Технологичес
	8
	5750
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	1.84

	
	
	
	породный
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	2.85

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	3.68

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	18.4

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 9

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	5.52

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000589

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6006
	6006 04
	Отвал № 1
	Сдувание с
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	28.1437344

	
	
	
	породный
	вскрышного
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	отвала
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6006
	6006 05
	Отвал № 1
	Погрузка
	12
	7000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	18.144

	
	
	
	породный
	вскрышных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	пород
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6007
	6007 01
	Технологический
	Транспортиро
	24
	2499
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	47.3016

	
	
	
	транспорт
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	вскрышных
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	пород на
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	склад
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 10

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6008
	6008 01
	Прирельсовый
	Разгрузка
	8
	3000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	21.6484

	
	
	
	рудный склад
	руд
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6008
	6008 02
	Прирельсовый
	Разгрузка
	8
	575
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	5.184

	
	
	
	рудный склад
	сланцев
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6008
	6008 03
	Прирельсовый
	Разгрузка
	8
	575
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	15.12

	
	
	
	рудный склад
	вскрышных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	пород
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 11

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6008
	6008 04
	Прирельсовый
	Планировка
	8
	5000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	2.4047

	
	
	
	рудный склад
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6008
	6008 05
	Прирельсовый
	Технологичес
	8
	5000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	2.18

	
	
	
	рудный склад
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	3.37

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	4.35

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	21.76

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	6.53

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000696

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6008
	6008 06
	Прирельсовый
	Поверхность
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1711

	
	
	
	рудный склад
	пыления
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 12

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6008
	6008 07
	Прирельсовый
	Погрузка
	8
	5000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	54

	
	
	
	рудный склад
	руды в
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	думпкары
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6008
	6008 08
	Прирельсовый
	Погрузка
	8
	5000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	37.7914

	
	
	
	рудный склад
	вскрышных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	пород в
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	думпкары
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	(002) Склады
	6009
	6009 01
	Склад
	Разгрузка
	8
	1000
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.44

	
	
	
	кварцитовой
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	мелочи
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6009
	6009 02
	Склад
	Планировка
	8
	1000
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0589


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 13

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	кварцитовой
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	мелочи
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6009
	6009 03
	Склад
	Технологичес
	8
	1000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.03

	
	
	
	кварцитовой
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	мелочи
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.05

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.06

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.32

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.1

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6009
	6009 04
	Склад
	Поверхность
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.057

	
	
	
	кварцитовой
	пыления
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	мелочи
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6009
	6009 05
	Склад
	Погрузка
	8
	2000
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.72

	
	
	
	кварцитовой
	мелочи
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	мелочи
	БелАЗы
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6010
	6010 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.02376

	
	
	
	МР-4
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 14

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00264

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00096

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6010
	6010 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01112

	
	
	
	УОНИ-13/55
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00087

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00216

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.01064

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00074

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 15

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6010
	6010 03
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.018

	
	
	
	(Пропан-бутан)
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	6010
	6010 04
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.005055

	
	
	
	ОЗЛ-9А Сормайт
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.001455

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Никель оксид /в пересчете
	0164(420)
	0.000585

	
	
	
	
	
	
	
	на никель/ (420)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 16

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром
	0203(647)
	0.000405

	
	
	
	
	
	
	
	(VI) оксид/ (Хром
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шестивалентный) (647)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000195

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6010
	6010 05
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01069

	
	
	
	НЖ-13
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00092

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром
	0203(647)
	0.0014

	
	
	
	
	
	
	
	(VI) оксид/ (Хром
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шестивалентный) (647)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00075

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6011
	6011 01
	Ремонт
	Транспортиро
	8
	3000
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.5988

	
	
	
	автодорог
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кварцитовой
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6011
	6011 02
	Ремонт
	Разгрузка
	8
	3000
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.44

	
	
	
	автодорог
	кварцитовой
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 17

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6011
	6011 03
	Ремонт
	Планировка
	8
	3000
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.595

	
	
	
	автодорог
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6011
	6011 04
	Ремонт
	Технологичес
	8
	3000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.26

	
	
	
	автодорог
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.51

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	2.56

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.77

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000082

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6012
	6012 01
	БелАЗы
	Транспортиро
	24
	9000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	120

	
	
	
	
	вка
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	186

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	240

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1200


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 18

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	360

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.00384

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	(006) ГСМ
	6013
	6013 01
	Пост покраски
	Покраска
	8
	1000
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.0945

	
	
	
	ПФ-15
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.0945

	
	6013
	6013 02
	Пост покраски
	Сушка
	8
	1000
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.243

	
	
	
	ПФ-15
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.243

	
	6014
	6014 01
	Пост покраски
	Покраска
	8
	1000
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.1736

	
	
	
	Р-4
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной
	1210(110)
	0.0336

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401(470)
	0.0728

	
	6014
	6014 02
	Пост покраски
	Сушка
	8
	1000
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.4464

	
	
	
	Р-4
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной
	1210(110)
	0.0864

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401(470)
	0.1872

	
	6015
	6015 01
	Пост покраски
	Покраска
	8
	1000
	Этанол (Этиловый спирт) (
	1061(667)
	0.196

	
	
	
	Олифа
	
	
	
	667)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этилцеллозольв (1497*)
	1119(1497*)
	0.084

	
	6015
	6015 02
	Пост покраски
	Сушка
	8
	1000
	Этанол (Этиловый спирт) (
	1061(667)
	0.504

	
	
	
	Олифа
	
	
	
	667)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 19

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Этилцеллозольв (1497*)
	1119(1497*)
	0.216

	
	6016
	6016 01
	Пост покраски
	Покраска
	8
	1000
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.13776

	
	
	
	НЦ-132
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	1042(102)
	0.0672

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (
	1061(667)
	0.02688

	
	
	
	
	
	
	
	667)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этилцеллозольв (1497*)
	1119(1497*)
	0.0504

	
	
	
	
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной
	1210(110)
	0.02688

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401(470)
	0.02688

	
	6016
	6016 02
	Пост покраски
	Сушка
	8
	1000
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.35424

	
	
	
	НЦ-132
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	1042(102)
	0.1728

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (
	1061(667)
	0.06912

	
	
	
	
	
	
	
	667)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этилцеллозольв (1497*)
	1119(1497*)
	0.1296

	
	
	
	
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной
	1210(110)
	0.06912

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401(470)
	0.06912

	
	6017
	6017 01
	Пост покраски
	Покраска
	8
	1000
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.16779

	
	
	
	Водоэмульсия
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сольвент нафта (1149*)
	2750(1149*)
	0.01974

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.00987

	
	6017
	6017 02
	Пост покраски
	Сушка
	8
	1000
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.43146


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 20

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	Водоэмульсия
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сольвент нафта (1149*)
	2750(1149*)
	0.05076

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.02538

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики

	РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 1

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Горный карьер

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6001
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1788
	1.04

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.2755556
	1.62

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.3555556
	2.08

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	1.7777778
	10.39

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.534
	3.12

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000056
	0.0000333

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	2.762
	33.77376

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 2

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	6002
	200
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	65.14583
	7.82

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	39.0875
	4.7

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	328.5
	23.652

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	1078.65
	77.6628

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6003
	2
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.166
	3.443054

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 3

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6004
	5
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	4.518
	113.4805

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	4.5
	0.81

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6005
	30
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	15.549
	137.091


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 4

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6006
	30
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	1.84

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	2.85

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	3.68

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	18.4

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	5.52

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000589

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	7.2953333
	128.0842344

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 5

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6007
	25
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	6.348
	47.3016

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6008
	40
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	2.18

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	3.37

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	4.35

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	21.76

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	6.53

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000696


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 6

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	18.4429
	136.3196

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Склады
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6009
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.03

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.05

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.06

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	0.32

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.1

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 7

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	2.9661
	2.2759

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	6010
	6
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.0171255
	0.050625

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0017421
	0.005885

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0164 (420)
	Никель оксид /в пересчете
	0.0001083
	0.000585

	
	
	
	
	
	
	
	на никель/ (420)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0203 (647)
	Хром /в пересчете на хром (
	0.0004639
	0.001805

	
	
	
	
	
	
	
	VI) оксид/ (Хром
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шестивалентный) (647)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.00775
	0.02016

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	0.01064

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0009865
	0.002645

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00056
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 8

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6011
	5
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.51

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	2.56

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 9

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.77

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000082

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	25.4936
	3.6338

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	6012
	4.5
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	3.8052
	120

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	5.8980213
	186

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	7.6103501
	240

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	38.0517504
	1200

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	11.416
	360

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0001218
	0.00384

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ГСМ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6013
	5
	
	
	
	31
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.03125
	0.3375

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 10

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2752 (1294*)
	Уайт-спирит (1294*)
	0.03125
	0.3375

	6014
	5
	
	
	
	31
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.017222
	0.62

	
	
	
	
	
	
	1210 (110)
	Бутилацетат (Уксусной
	0.003333
	0.12

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1401 (470)
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.007222
	0.26

	6015
	5
	
	
	
	31
	1061 (667)
	Этанол (Этиловый спирт) (
	0.019444
	0.7

	
	
	
	
	
	
	
	667)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1119 (1497*)
	Этилцеллозольв (1497*)
	0.008333
	0.3

	6016
	5
	
	
	
	31
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.182222
	0.492

	
	
	
	
	
	
	1042 (102)
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.088889
	0.24

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1061 (667)
	Этанол (Этиловый спирт) (
	0.035556
	0.096

	
	
	
	
	
	
	
	667)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1119 (1497*)
	Этилцеллозольв (1497*)
	0.066667
	0.18

	
	
	
	
	
	
	1210 (110)
	Бутилацетат (Уксусной
	0.035556
	0.096

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1401 (470)
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.035556
	0.096

	6017
	5
	
	
	
	31
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.055486
	0.59925

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2750 (1149*)
	Сольвент нафта (1149*)
	0.006528
	0.0705

	
	
	
	
	
	
	2752 (1294*)
	Уайт-спирит (1294*)
	0.003264
	0.03525

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 11

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

	И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас

	ЛИСТ 1

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 1

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	2924.5162044
	2924.5162044
	0
	0
	0
	0
	2924.5162044

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е:
	901.8827594
	901.8827594
	0
	0
	0
	0
	901.8827594

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды (
	0.050625
	0.050625
	0
	0
	0
	0
	0.050625

	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.005885
	0.005885
	0
	0
	0
	0
	0.005885

	
	пересчете на марганца (IV)
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0164
	Никель оксид /в пересчете на
	0.000585
	0.000585
	0
	0
	0
	0
	0.000585

	
	никель/ (420)
	
	
	
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (
	0.001805
	0.001805
	0
	0
	0
	0
	0.001805

	
	VI) оксид/ (Хром
	
	
	
	
	
	
	

	
	шестивалентный) (647)
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод
	194.29
	194.29
	0
	0
	0
	0
	194.29

	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.0008
	0.0008
	0
	0
	0
	0
	0.0008

	
	растворимые - (алюминия
	
	
	
	
	
	
	

	
	фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фториды неорганические плохо
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	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 2

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	растворимые /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.004011
	0.004011
	0
	0
	0
	0
	0.004011

	
	(54)
	
	
	
	
	
	
	

	2907
	Пыль неорганическая,
	5.9097
	5.9097
	0
	0
	0
	0
	5.9097

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: более 70 (Динас) (493)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая,
	184.4349
	184.4349
	0
	0
	0
	0
	184.4349

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	

	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	

	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая,
	517.1844484
	517.1844484
	0
	0
	0
	0
	517.1844484

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	
	

	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	495*)
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, жидкие:
	2022.633445
	2022.633445
	0
	0
	0
	0
	2022.633445
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	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас
	ЛИСТ 3

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	133.19016
	133.19016
	0
	0
	0
	0
	133.19016

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	250.68
	250.68
	0
	0
	0
	0
	250.68

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	1258.14064
	1258.14064
	0
	0
	0
	0
	1258.14064

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные
	0.002645
	0.002645
	0
	0
	0
	0
	0.002645

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	376.04
	376.04
	0
	0
	0
	0
	376.04

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-
	0.93675
	0.93675
	0
	0
	0
	0
	0.93675

	
	, п-) (322)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Толуол (558)
	1.112
	1.112
	0
	0
	0
	0
	1.112

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)
	0.24
	0.24
	0
	0
	0
	0
	0.24

	
	(102)
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0.796
	0.796
	0
	0
	0
	0
	0.796

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	0.48
	0.48
	0
	0
	0
	0
	0.48

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.216
	0.216
	0
	0
	0
	0
	0.216

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.356
	0.356
	0
	0
	0
	0
	0.356

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	0.0705
	0.0705
	0
	0
	0
	0
	0.0705

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.37275
	0.37275
	0
	0
	0
	0
	0.37275
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