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АННОТАЦИЯ

В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (сбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.
Цель работы – переработка проекта нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ с одновременным определением правил приема сточных вод в систему канализации и установлением норм предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в существующие приемники сточных вод.
Под предельно-допустимым сбросом загрязняющих веществ понимается масса вещества в сточных водах, максимально-допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольных пунктах.
Согласно проведенной инвентаризации на предприятии ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» выявлено 1 выпуска сточных вод.
Проектом определено 8 видов загрязняющих веществ, находящихся в составе выпускаемых сточных вод: БПК 5; ХПК; нефтепродукты; хлориды; сульфаты; фосфаты; взвешенные вещества; азот аммонийных солей.
[bookmark: _GoBack]Срок достижения нормативов ПДС по всем ингредиентам – 2027г.
Установленные величины норм ПДС являются плановыми показателями, которые определяют объем водоохранных мероприятий, необходимых для достижения нормативного качества воды в приемнике очищенных сточных вод.
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ВВЕДЕНИЕ

Разработчик проекта НДС ТОО «КЭСО Отан - Тараз» расположенный по адресу г. Тараз, проспект Толе би 42 а.
Государственная лицензия №01584Р от 01.08.2013 г.
Расчеты допустимых величин показателей загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами. Предприятия произведены в соответствии со следующими нормативными документами:
· «Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, отводимых со сточными водами предприятий в накопители», Кокшетау 2002;
· Методические указания «Условия сброса сточных вод на городские очистные сооружения», а также в соответствии с требованиями СанПиН N 4630-88 и «Правил приема вод в систему канализации населенных пунктов».
· «Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты», Москва, 1989 г.;
· «Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами», Алматы, 1994г.
· «Инструкция по контролю за работой очистных сооружений и отведением сточных вод», утвержденной приказом Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РК №12П от 21.01.2002 г.;
· «Дополнение к методике расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами.» Раздел 6 «Расчет ПДС для накопителей сточных вод» Алматы 1995г.
· «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения Сан ПиН 4660-80». Москва, 1988 г.
· «Правила приема производственных сточных вод в систему канализации населенных пунктов». ОНТИ АКХ им К.Д.Панфилова Москва 1984 г.
· «Инструкция по нормированию сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Республики Казахстан», РНД 211.2.03.01-97.
· «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно-допустимых сбросов в водные объекты для предприятий». Алма- Ата, 1992 г.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Почтовый адрес.
Город                                      Жанатас
Область                                 Жамбылская
Республика                             Казахстан
Предприятие                         ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»
Адрес                                      080700, г. Жанатас, 1 микрорайон, 17 дом
БИН                                            221040010936  
ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» представляет собой горнорудный комбинат по добыче и переработке фосфоритной руды. 
Основными видами деятельности компании являются: проведение геологоразведочных работ, добыча и переработка фосфоритной руды, производство и реализация желтого фосфора и его производных, фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов, выпуск на основе минерального сырья промышленной продукции.
ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» расположен на территории Жамбылской и Туркестанской областей Республики Казахстан в полосе шириной около 30 и протяженностью более 120 км.
Основная деятельность предприятия ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» - добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау.
Промышленная площадка ЦОФ является одним из основных подразделений ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ». Основные технологические процессы, производящиеся на площадке ЦОФ, ориентированы на дробление и измельчение минерального сырья бассейна Каратау, добытого рудниках и карьерах предприятия.
Промышленная площадка Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) филиала ТОО «Казфосфат» ГПК «Каратау», расположена в 5 км на северо-западе от города Жанатас, Сарысуского района, Жамбылской области. Площадь занимаемой территории ЦОФ составляет 435,0 га. Координаты расположения площадки: широта - 43035/38.26///; долгота - 69042/47.43//
Жилая зона расположена на расстоянии более чем 3000 м в восточном направлении.
Шламонакопитель ЦОФ расположен в северо- восточном направлении на расстоянии 200м. Координаты расположения шламонакопителя: широта - 43036/1.31///; долгота - 69042/51.69//.
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СЗЗ шламохранилища ЦОФ
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
3.1  Характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав производственных сточных вод

На площадке ЦОФ вода используется на хозяйственно-питьевые, производственные нужды, полив и орошение. Водоснабжение хозяйственно- питьевого значения обеспечивается из водопроводной сети г.Жанатас. Водоснабжение производственных нужд осуществляется насосами марки ЦН - 400/210 (2шт) из карьера Тогузбай и насосами марки ЦН-300/42 из искусственного водоема «Центральный».
На площадке ЦОФ сброс сточных вод осуществляется по канализационной сети. Все загрязненные производственные сточные воды от систем ПГУУ, орошения и т.д. на площадке ЦОФ поступают на радиальные отстойники, после отстаивания на радиальных отстойниках, осветленная вода собирается в резервуар осветленной воды и насосами, расположенными в общем здании с насосами оборотного водоснабжения чистого цикла, перекачиваются в сеть площадки. Все хозяйственно-бытовые и близкие по своему составу к хозяйственно – бытовым, сточные воды по внутри площадной канализационной сети сбрасываются в сети городской канализации г.Жанатас.
В целях уменьшения потерь сырья, за счет сброса твердых частиц, представленных пылью фосфоритовых руд, на насосной станции предусмотрена предварительная очистка на радиальных отстойниках. Предварительная очистка производственных сточных вод от взвешенных частиц на конусных радиальных отстойниках осуществляется за счет их гравиметрического осаждения в конусной части аппаратов. Иловый осадок из аппаратов возвращается в производство. Осветленная вода частично поступает в сеть оборотного водоснабжения, а основная масса стоков сбрасывается в шламонакопитель. При объемах производства не более 1000,0 тыс.т/год, с уменьшением потребности в свежей воде, вся осветленная вода с конусных радиальных отстойников поступает в сеть оборотного водоснабжения. При увеличении объемов производства более 1000,0 тыс.т/год, сброс сточных вод будет осуществляться по проектной схеме (см. схемы №1,2 )
Описание радиальных отстойников. Радиальный отстойник представляет собой открытое емкостное сооружение, заглубленное в грунт. Имеет форму цилиндра с коническим днищем. Размеры диаметр – 6,0 м, высота цилиндрической части - 3,0м, высота конуса – 3,3 м. Угол между стенкой конуса и горизонтальной плоскостью - 50° , общая площадь – 28,3 м², общий объем – 116,8 м³.
Шламонакопитель площадки ЦОФ с общей площадью – 10,66 га, емкостью по проекту -344,0 тыс.м³. Эксплуатация с 1983 года. Количество карт – 1 шт., размерами 253м х 420 м х 3,24м. Экран выполнен из трамбованной прессованной смеси глины и щебня.
По данным «Баланса водопотребления и водоотведения» расчетный объем водопотребления на производственной площадке составляет 627,3413 тыс.м³/год, из них:
· на хоз. питьевые нужды – 29,7879 тыс.м³/год;
· на производственные нужды – 467,9534 тыс.м³/год;
· на полив и орошение – 129,6 тыс.м³/год;
· Оборотное водоснабжение – 4234,5217 тыс.м³/год
Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 
тыс.м³/год, из них
производственные сточные воды – 171,9424 тыс.м³/год 
В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод:
производственные сточные воды.
Характеристика приемника сточных вод ТОО «Казфосфат» ГКП «Каратау»

	Наименование приемника сточных вод
	Место расположения
	Площадь, га
	Глубина, м
	Проектный объем тыс. м3
	Год ввода в эксплуатацию

	Шламонакопитель
	ЦОФ
	10,66
	3,24
	343,0
	1983


Данным проектом установлены нормативы сброса сточных вод в шламонакопитель для площадки ЦОФ, в соответствии с показателями паспорта гидротехнического сооружения.


3.2. Краткая характеристика существующих очистных сооружений
На площадке ЦОФ сброс сточных вод осуществляется по канализационной сети. Все загрязненные производственные сточные воды (от ПГУУ, орошения и т.д) поступают на радиальные отстойники, после отстаивания на радиальных отстойниках, осветленная вода собирается в резервуар осветленной воды и насосами, расположенными в общем здании с насосами оборотного водоснабжения чистого цикла, перекачиваются в сеть площадки. Все хозяйственно-бытовые и близкие по своему составу к хозяйственно-бытовым, сточные воды по внутриплощадной канализационной сети сбрасываются в сети городской канализации г.Жанатас.
В целях уменьшения потерь сырья, за счет сброса твердых частиц, представленных пылью фосфоритовых руд, на насосной станции предусмотрена предварительная очистка на радиальных отстойниках. Предварительная очистка производственных сточных вод от взвешенных частиц на конусных радиальных отстойниках осуществляется за счет их гравиметрического осаждения в конусной части аппаратов. Иловый осадок из аппаратов возвращается в производство. Осветленная вода частично поступает в сеть оборотного водоснабжения, а основная масса стоков сбрасывается в шламонакопитель. При объемах производства не более 1000,0 тыс.т/год, с уменьшением потребности в свежей воде, вся осветленная вода с конусных радиальных отстойников поступает в сеть оборотного водоснабжения. При увеличении объемов производства более 1000,0 тыс.т/год, сброс сточных вод будет осуществляться по проектной схеме. 
Описание радиальных отстойников. Радиальный отстойник представляет собой открытое емкостное сооружение, заглубленное в грунт. Имеет форму цилиндра с коническим днищем. Размеры диаметр – 6,0 м, высота цилиндрической части - 3,0м, высота конуса – 3,3 м. Угол между стенкой конуса и горизонтальной плоскостью - 50° , общая площадь – 28,3 м², общий объем – 116,8 м³.
Шламонакопитель площадки ЦОФ с общей площадью – 10,66 га, емкостью по проекту -344,0 тыс.м³. Эксплуатация с 1983 года. Количество карт – 1 шт., размерами 253м х 420 м х 3,24м. Экран выполнен из трамбованной прессованной смеси глины и щебня.
В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод:
производственные сточные воды. Выпуск № 1 – производственные
расход СВ по выпуску № 1 – 171,9424 тыс.м³/год; 684,47 м³/сут.; 19,628 м³/час;
режим отведения - постоянный;
конечный приемник СВ – шламонакопитель;
нормируемые показатели - 8 наименований, в том числе: взвешенные вещества, БПК-5, ХПК, хлориды, сульфаты, фосфаты, нефтепродукты, азот аммонийный.
Расчет водопотребления и водоотведения на производственной площадке представлен.

3.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии.
Применяемая технология и технологическое оборудование на предприятии   ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» и метод очистки сточных вод соответствуют передовому научно-техническому уровню в стране.



4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящие нормативы предельно допустимого сброса направлены:
· на обеспечение охраны грунтовых вод и рельефа местности от загрязнения ингредиентами, содержащимися в сточных водах Предприятия;
· на предотвращение нарушений в работе собственных канализационных сетей и очистных сооружений.
4.2. Настоящие условия ПДС являются обязательными для всех подразделений и цехов Предприятия, которые производят сброс сточных вод в собственную канализационную систему.
4.3. Предприятие, заключившее договор с ВКХ, на прием его сточных вод непосредственно в систему канализации ВКХ, в дальнейшем именуются Абонентом, а предприятие, дополнительно использующее канализационную систему Абонента, называется Субабонентом.
4.4. Взаимоотношения между Абонентом и Субаобонентом строятся на основе «Правил пользования коммунальными водопроводом и канализацией в городах и районных центрах Республики Казахстан».


5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ СТОЧНЫХ ВОД

5.1. В систему канализации предприятия принимаются сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений; обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены совместно с бытовыми сточными водами в, соответствии с требованиями «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».
5.2. Запрещается сбрасывать в систему канализации предприятия сточные воды с участков, цехов содержащие вещества способные засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках, оказывающие разрушительное действие на элементы сооружений канализации. Производить сброс веществ в концентрациях, превышающих установленные нормативы.
5.3. Категорически запрещается сбрасывать в канализацию ЛВЖ, кислоты, примеси, токсичные растворимые и газообразные вещества в концентрациях ведущих к образованию в канализационных сетях и сооружениях токсичных газов или взрывоопасных смесей.
5.4. Запрещается сбрасывать в канализационные сети залповые сбросы сточных вод, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СБРОСОМ СТОЧНЫХ ВОД.

7.1. Контроль осуществляется путем анализов и замера объема сточных вод на входе водоприемных сооружений.
7.2. Предприятие обязано обеспечить органам государственного надзора проведение контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод в любое время суток, включая представление необходимых документов.
7.3. О всех случаях ухудшения качества сточных вод, залповых сбросах, проведения аварийно-восстановительных работ информировать органы государственного надзора.
7.4. В случае превышения установленных нормативов ПДС предприятие обязано принять срочные меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до установленных нормативов или прекратить сброс сточных вод.
7.5. Для фактического определения расхода и объема отводимых сточных вод. В случаях отсутствия указанных устройств основанием для определения объема водоотведения являются нормативные показатели расхода сточных вод.
7.6. Предприятие обязано систематически представлять отчетные сведения об объемах, качественном составе сточных вод и режиме сброса их в приемники. Периодичность представления отчетных данных и форм отчетности определяется органами государственного контроля.
7.7. Руководитель предприятия несет ответственность за достоверность представляемых отчетных данных.
7.8. Предприятие осуществляет контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод 1 раз в квартал по 8 загрязняющим веществам, по водовыпуску №1 в том числе: БПК5, ХПК, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, фосфаты, взвешенные вещества, азот аммонийных солей.
Контроль осуществляется аккредитованной лабораторией по договору.
Перечень веществ, предусмотренных для контроля, периодичность контроля и кем будет осуществляться контроль указан в план графике аналитического контроля.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВОВ СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
8.1. Предприятие несет ответственность за нарушение установленных «Условием сброса» нормативов сброса загрязняющих веществ в пруд-накопитель, земледельческие поля орошения и при поливе санитарно-защитной зоны, а также за аварии, несчастные случаи, возникшие и повлекшие за собой сверхнормативное загрязнение окружающей среды.
8.2. Предприятие несет ответственность за техническое состояние водоприемных сооружений, за своевременность принятия мер по выявлению и устранению нарушений и информирование об этом органов, осуществляющих государственный контроль в области охраны окружающей среды.
8.3. В соответствии с Налоговым кодексом РК предусмотрена плата за загрязнение окружающей среды за сбросом загрязняющих веществ:
· в пределах установленных лимитов;
· сверх установленных лимитов.
Ставки платежей за загрязнение окружающей среды установлены в Налоговом кодексе РК.
8.4. Платежи за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных и сверх установленных лимитов рассчитываются предприятием самостоятельно, и представляется на согласование областному управлению охраны окружающей среды.
8.5. Нормативы сброса загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливается местным исполнительным органом путем выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Основанием для установления нормативов сброса загрязняющих веществ является настоящий проект «ПДС».
8.6. При отсутствии нормативов сброса загрязняющих веществ или с истекшим сроком действия ежегодного «Разрешения», а также за сверхнормативный сброс, вся масса загрязняющих веществ рассматривается как сверхнормативная. При этом плата за сверхнормативные сбросы устанавливается расчетным путем, по материалам контроля органов государственного надзора и взимается в десятикратном размере.
8.7. Платежи за сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных и сверх установленных лимитов перечисляются предприятием ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. За не своевременное внесение платежей начисляется пеня за каждый день просрочки, включая день оплаты, в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан.
Плата взимается за каждый вид загрязнений в отдельности, в соответствии с действующими утвержденными тарифами.

9. СБРОС СТОЧНЫХ ВОД.
Водоснабжение
На площадке ЦОФ сброс сточных вод осуществляется по канализационной сети. Все загрязненные производственные сточные воды (от ПГУУ, орошения и т.д) поступают на радиальные отстойники, после отстаивания на радиальных отстойниках, осветленная вода собирается в резервуар осветленной воды и насосами, расположенными в общем здании с насосами оборотного водоснабжения чистого цикла, перекачиваются в сеть площадки. Все хозяйственно-бытовые и близкие по своему составу к хозяйственно-бытовым, сточные воды по внутриплощадной канализационной сети сбрасываются в сети городской канализации г.Жанатас.
В целях уменьшения потерь сырья, за счет сброса твердых частиц, представленных пылью фосфоритовых руд, на насосной станции предусмотрена предварительная очистка на радиальных отстойниках. Предварительная очистка производственных сточных вод от взвешенных частиц на конусных радиальных отстойниках осуществляется за счет их гравиметрического осаждения в конусной части аппаратов. Иловый осадок из аппаратов возвращается в производство. Осветленная вода частично поступает в сеть оборотного водоснабжения, а основная масса стоков сбрасывается в шламонакопитель. При объемах производства не более 1000,0 тыс.т/год, с уменьшением потребности в свежей воде, вся осветленная вода с конусных радиальных отстойников поступает в сеть оборотного водоснабжения. При увеличении объемов производства более 1000,0 тыс.т/год, сброс сточных вод будет осуществляться по проектной схеме. 
Описание радиальных отстойников. Радиальный отстойник представляет собой открытое емкостное сооружение, заглубленное в грунт. Имеет форму цилиндра с коническим днищем. Размеры диаметр – 6,0 м, высота цилиндрической части - 3,0м, высота конуса – 3,3 м. Угол между стенкой конуса и горизонтальной
плоскостью - 50° , общая площадь – 28,3 м², общий объем – 116,8 м³.
Шламонакопитель площадки ЦОФ с общей площадью – 10,66 га, емкостью по проекту -344,0 тыс.м³. Эксплуатация с 1983 года. Количество карт – 1 шт., размерами 253м х 420 м х 3,24м. Экран выполнен из трамбованной прессованной смеси глины и щебня.
- режим отведения - постоянный;
- конечный приемник СВ – шламонакопитель;
- нормируемые показатели - 8 наименований, в том числе: взвешенные вещества, БПК-5, ХПК, хлориды, сульфаты, фосфаты, нефтепродукты, азот аммонийный.




Результаты инвентаризации выпусков сточных вод

Таблица №1

	Наименование предприятия (участка,цеха)
	Номер выпуска сточных вод
	Диаметр выпуска, мм
	 
Категория сточных вод
 
	Режим отведения сточных вод
	Расход сбрасываемых сточных вод
	Место сброса (приемник сточных вод)
	 
Наименование загрязняющих веществ
 
	Концентрация
загрязняющих веществ за 2023-2026 г.г.

	
	
	
	
	ч/сут
	сут/год
	м3/ч
	м3/год
	
	
	макс
	средн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Площадка ЦОФ
 
 
 
 
 
 
	1
 
 
 
 
 
 
	200
 
 
 
 
 
 
	Производственные
 
 
 
 
 
 
	24
 
 
 
 
 
 
	365
 
 
 
 
 
 
	20,026
 
 
 
 
 
 
	1754311
 
 
 
 
 
 
	Шламонакопитель
 
 
 
 
 
	Взвешенные вещества
	10000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БПК-5
	200
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ХПК
	900
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хлориды
	805
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сульфаты
	1500
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фосфаты
	60
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нефтепродукты
	80
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азот аммонийный
	50
	 




Баланс водопотребления и водоотведения
	№№
п/п
 
 
 
 
 
	Наименование водо-
потребителей: 
цех, участок
 
 
 
 
	Ед.
изм.
 
 
 
 
 
	Произ-
водите-
льность
мощ-ть
(тн.)
 
 
	Расход воды на единицу изм. м3
	Годовой расход воды тыс.м3
	Безвозвратное
водопотребление
и потери воды
	 Кол-во выпускаемых 
 сточных вод на ед.  
 измерения, м3 
	 Кол-во выпускаемых 
 сточных вод на год  
 измерения,тыс. м3 
	 
 
       Примечание
 
 
 
 

	
	
	
	
	оборот-
но-пов-
торно
испол.
вода
 
	свежей из источников
	оборот
но-пов-
торно
испол.
вода
 
	свежей из источников
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	всего
 
 
 
 
	в том числе
	
	всего
 
 
 
 
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	произв.
техн.
нужды
 
	хоз.
питье
нужды
 
	полив
или
ороше-
ние
	
	
	произв.
техн.
нужды
 
	хоз.
питье
нужды
 
	полив
или
ороше-
ние
	на
ед.
изм.
м3
	всего
тыс м3
 
 
	всего
 
 
 
	в том числе
	всего
 
 
 
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	произв
стоки
 
	хоз.
быт.
стоки
	
	произв.
стоки
 
	хоз.
быт.
сток
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	 1
	ИТР
	чел
	34
	 
	0,016
	 
	0,016
	 
	 
	0,1376
	 
	0,1376
	 
	 
	 
	0,016
	 
	0,016
	0,1376
	 
	0,1376
	СНиП 2-04-01-85 пр.3 п.12 253 дня

	2 
	Рабочие
	чел
	213
	 
	0,025
	 
	0,025
	 
	 
	1,3472
	 
	1,3472
	 
	 
	 
	0,025
	 
	0,025
	1,3472
	 
	1,3472
	СНиП 2-04-01-85 пр.3 п.31 253 дня

	3
	Производство фоссырья для хим. перераб. методом сухого помола
	тн.
	2500000
	15342,47
	1624,66
	1517,81
	106,85
	 
	4234,5217
	448,4062
	418,9156
	29,4906
	 
	989,04
	272,9750
	635,62
	528,77
	106,85
	175,4311
	145,9405
	29,4906
	Проект водоснабжен. и канализац. объекта   ЦПП (ЦОФ) инв.53237, 276сут.УНВиВ стр.211п.3

	4
	Котел утилизатор ЭТА-4/9
	шт.
	2
	 
	295,42
	293,64
	1,78
	 
	 
	49,3351
	49,0379
	0,2973
	 
	137,94
	23,0360
	157,48
	155,70
	1,78
	26,2992
	26,0019
	0,2973
	Тип пр 903-1 -5 1 /70 167 сут

	
	Полив зеленых насаждений
	м2
	120000
	 
	0,006
	 
	 
	0,006
	 
	129,6000
	 
	 
	129,60
	0,006
	129,6000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	СНИП 2.04.01-85 пр.3 п.32  180 дней

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4234,5217
	627,3413
	467,9534
	29,7879
	129,60
	 
	425,6110
	 
	 
	 
	201,7303
	171,9424
	29,7879
	 







	Производство
	Всего
	Водопотребление, тыс.м3/сут.
	Водоотведение, тыс.м3/сут.

	
	
	На производственные нужды
	На хозяйственно –бытовые нужды
	Безвозвратное потребление
	Всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производственные сточные воды
	Хозяйственно –бытовые сточные воды
	Примечание

	
	
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно-используемая вода
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	в т.ч. питьевого качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Водовыпуск №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТР
	34
	0,000544
	0,000544
	 
	 
	0,000544
	 
	0,000544
	 
	 
	0,000544
	Приложение 15 
к Методике определения
нормативов эмиссий в
окружающую среду

	Рабочие
	213
	0,005325
	0,005325
	 
	 
	0,005325
	 
	0,005325
	 
	 
	0,005325
	

	Производство фоссырья для хим. перераб. методом сухого помола
	2500000
	1,6246600
	 
	15,3424700
	 
	 
	0,9890400
	 
	 
	0,5287700
	 
	

	Котел утилизатор ЭТА-4/9
	2,000
	0,2954200
	 
	 
	 
	 
	0,0834637
	 
	 
	0,1557000
	 
	

	Полив зеленых насаждений
	120000
	0,7200000
	 
	 
	 
	 
	0,4695652
	 
	 
	 
	 
	

	ИТОГО
	 
	16,8845389
	 
	15,3424700
	 
	 
	1,5420689
	 
	 
	0,6844700
	 
	




9. [bookmark: _Hlk127806480]ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПДС (предельно-допустимых сбросов).


	
	[image: ]где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки;
Н - первоначальная глубина залегания грунтовых вод от дна, м
It- глубина воды на ПФ, м
т- мощность водоносного горизонта, м
Р - периметр фильтрационного слоя, м =700
G- расход сточных вод,  мJ/сутки =552,6856986
Тогда радиус купола растекания составит:
[image: ]
	




R=75,38461752
 Определение - количества выпадаемых атмосферных осадков производится по формуле:VA=HA*S, м3
где: НА - годовой слой атмосферных осадков, м
VA =1000*0,331 
Va=331м3/год
Определение количества испаряющейся влаги с поверхности полей подземной фильтрации вычисляют по формуле:
V„=Hи*S,m3
где: Ни - годовая испаряемость с открытой водной поверхности, м
S -площадь ППФ, м2.
VH =1000 * 1.1 VH=1100 м3/год
Vн=1100 м3/год
Тогда величина расхода фильтрационных вод равна:
Vф = Qф+VА -VH,м3
Vф =171942 + 331 - 1100, 0 м3/год
Vф =10430м3/год
Так как мощность водоносного горизонта не превышает 20 м, то коэффициент учета мощности (L) равен 1,0.
Расчетный срок наращивания концентрации загрязняющих веществ (Т) в подземных водах под ППФ равняется:
Т= 15 +10 =25 лет
Длина пути, проходимая подземными водами за один год составит
X = 365 * К * Iе
где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки Iе - градиент уклона естественного потока подземных вод
Х=365* 1,0 *'0,01, м
Х=3,65м
Кратность разбавления фильтрующихся сточных вод подземными водами равна:
	[image: ]




n=1,24079487
По формуле (1) определяем предельно-допустимую концентрацию веществ (Спдс):










	№
	Наименование веществ
	Ед. изм
	Сф
	Кратность разбавления
	Спдс

	
	
	
	
	
	

	1
	Взвешенные вещества
	г/мЗ
	11504
	1,24079487
	14274,10419

	2
	БПК-5
	г/мЗ
	170
	 
	210,9351279

	3
	ХПК
	г/мЗ
	800
	 
	992,6358961

	4
	Хлориды
	г/мЗ
	650
	 
	806,5166656

	5
	Сульфаты
	г/мЗ
	1000
	 
	1240,79487

	6
	Фосфаты
	г/мЗ
	25
	 
	31,01987175

	7
	Нефтепродукты
	г/мЗ
	25
	 
	31,01987175

	8
	Азот аммонийный
	г/мЗ
	20
	 
	24,8158974




	

	№ п/п
	Наименование веществ
	Спдс расчет.
г/м3
	Спдс фактич.
г/м3
	Спдс
г/м3

	1
	Взвешенные вещества
	14274,10419
	10000
	10000,00

	2
	БПК-5
	210,9351279
	200
	200,00

	3
	ХПК
	992,6358961
	900
	900,00

	4
	Хлориды
	806,5166656
	805
	805,00

	5
	Сульфаты
	1240,79487
	1500
	1240,79487

	6
	Фосфаты
	31,01987175
	60
	31,01987175

	7
	Нефтепродукты
	31,01987175
	80
	31,01987175

	8
	Азот аммонийный
	24,8158974
	50
	24,8158974








[bookmark: _Hlk127806488]Расчет нормативов предельно-допустимых сбросов сточных вод
Водовыпуск №1

	Расчет нормативов предельно - допустимых сбросов сточных вод 

	Наименование
показателя


	ПДК
	фактическая концентрация
мг/ дм3
	фоновые концентрации мг/ дм3
	расчетные концентрации мг/ дм3
	нормы ПДС
мг/ дм3
	утвержденный ПДС

	
	
	
	
	
	
	г/час
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Взвешенные вещества
	11504,0000
	10000,0000
	11504,0000
	14274,1042
	10000,0000
	200263,8356
	1754,3112

	БПК-5
	170,0000
	200,0000
	170,0000
	210,9351
	200,0000
	4005,2767
	35,0862

	ХПК
	800,0000
	900,0000
	800,0000
	992,6359
	900,0000
	18023,7452
	157,8880

	Хлориды
	650,0000
	805,0000
	873,1000
	806,5167
	805,0000
	16121,2388
	141,2221

	Сульфаты
	1000,0000
	1500,0000
	2710,1000
	1240,7949
	1240,7949
	24848,6340
	217,6740

	Фосфаты
	25,0000
	60,0000
	1,5000
	31,0199
	31,0199
	621,2158
	5,4419

	Нефтепродукты
	25,0000
	80,0000
	25,0000
	31,0199
	31,0199
	621,2158
	5,4419

	Азот аммонийный
	20,0000
	50,0000
	20,0000
	24,8159
	24,8159
	496,9727
	4,3535

	 Итого:
	 
	2321,4187





[bookmark: _Hlk127806497]Нормативы сбросов загрязняющих веществ

	Номер выпуска
	Наименование показателя
	Существующее положение 2022г.
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу 2023-2026гг.
	Год достижения ПДС

	
	
	
	
	

	
	
	Расход
сточных вод
	Концентрация на выпуске,
мг/дм3
	Сброс
	Расход
сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске,
мг/дм3
	Сброс
	

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Взвешенные вещества
	19,0260
	166,664
	11504
	218870,03
	1917,3015
	20,02638
	175,431
	10000,00
	200263,8356
	1754,3112
	2023

	
	БПК-5
	
	
	170
	3234,3451
	28,332863
	
	
	200,0000
	4005,276712
	35,0862
	2023

	
	ХПК
	
	
	500
	9512,7797
	83,33195
	
	
	900,0000
	18023,74521
	157,8880
	2023

	
	Хлориды
	
	
	400
	7610,2237
	66,66556
	
	
	805,0000
	16121,23877
	141,2221
	2023

	
	Сульфаты
	
	
	800
	15220,447
	133,33112
	
	
	1240,7949
	24848,63399
	217,6740
	2023

	
	Фосфаты
	
	
	25
	380,51119
	3,333278
	
	
	31,0199
	621,2158498
	5,4419
	2023

	
	Нефтепродукты
	
	
	25
	475,63898
	4,1665975
	
	
	31,0199
	621,2158498
	5,4419
	2023

	
	Азот аммонийный
	
	
	20
	475,63898
	4,1665975
	
	
	24,8159
	496,9726798
	4,3535
	2023

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2240,629
	 
	 
	 
	 
	2321,4187
	 



Разработано для ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»


Расчет платежей за сбросы загрязняющих веществ со сточными водами

	№
	Наименование загрязняющих веществ
	Сброс т/год
	МРП
	Ставка платы
	Сумма платежа

	1
	Взвешенные вещества
	1754,3112
	3450
	1
	6052373,64

	2
	БПК-5
	35,0862
	3450
	4
	484189,8912

	3
	ХПК
	157,8880
	3450
	 
	0

	4
	Хлориды
	141,2221
	3450
	0,1
	48721,6078

	5
	Сульфаты
	217,6740
	3450
	0,4
	300390,1666

	6
	Фосфаты
	5,4419
	3450
	 
	0

	7
	Нефтепродукты
	5,4419
	3450
	268
	5031535,29

	8
	Азот аммонийный
	4,3535
	3450
	34
	510663,2832

	 Итого:
	2321,4187
	 
	 
	12427873,88








ПЛАН-ГРАФИК
аналитического контроля за состоянием водных ресурсов для 
ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»

Таблица №2

	
№п/п
	
Производство, цех, участок
	Место отбора проб
(№ контрольного источ- ника выброса, сброса)
	Контролируемые ингредиенты
	Периодичность контроля
	Кем осуществляется
контроль
	Методика проведения
контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Водовыпуск 1
	точка сброса в шламонакопитель
	Взвешенные вещества 
БПК-5
ХПК
Хлориды
Сульфаты
Фосфаты
Нефтепродукты
Азот аммонийный
	Ежеквартально
	Аккредитованная лаборатория
	Согласно
утвержденных
методик









ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В данной работе, основной целью явилось определение допустимых величин показателей загрязняющих веществ, и установление нормативов ПДС для шламонакопителя площадки ЦОФ.
Принимается наиболее максимальная концентрация загрязняющих веществ.
Согласно санитарно - эпидемиологическому заключению №125 от 28.05.2013г., выданным КГСЭН МЗ РК по Жамбылской области для шламонакопителя площадки ЦОФ установлен санитарный разрыв (СР) - 500м.

11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический кодекс РК.
2. Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, отводимых со сточными водами предприятий в накопители. Алматы, 1997 г.
3. Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами. Алматы, 1994 г.
4. Дополнение к методике расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами. Раздел 6 «Расчет ПДС для накопителей сточных вод» Алматы, 1995 г.
5. Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно- допустимых сбросов в водные объекты для предприятий.
Алма-Ата, 1992 г.
6. Правила приема сточных вод в систему канализации населенных пунктов. РДС РК 1.04-11-2002 Алматы 2002 г.
7. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к
санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года
№ ҚР ДСМ-2 
8. СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
ТОО «КЭСО Отан Тараз»			31
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