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4. Аннотация
В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (выбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.
Проект НДВ ТОО «ГПК Казфосфат» разработан в связи разделением площадок с целью получения Разрешения на Воздействие по отдельности, а также корректировка проекта НДВ выполнена на основании учета источников выбросов вредных веществ, вводимые для обеспечения текущей хозяйственной деятельности предприятия без разработки рабочих проектов (п. 14 Прил. к приказу и.о. министра окружающей среды и водных ресурсов РК № 329 от 2013 г., а также перерасчета валовых выбросов на Разработка проекта Нормативов Допустимых Выбросов (далее НДВ) выполнена на основании:

- изменения объема валовых выбросов;
- учета источников выбросов вредных веществ, вводимые для обеспечения текущей хозяйственной деятельности предприятия без разработки рабочих проектов (п. 14 Прил. к приказу министра окружающей среды и водных ресурсов РК № 329  от 2013 г.).
Нормирование допустимых выбросов вредных веществ в окружающую природную среду производится путем установления предельно допустимых выбросов этих веществ в атмосферу.

Предельно допустимый выброс (далее НДВ) норматив эмиссии  загрязняющих веществ в атмосферу является научно-техническим нормативом и устанавливается для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от него и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом их рассеивания и перспектив развития предприятия, не создадут приземные концентрации, превышающие установленные нормативы, регулируют качество окружающей среды и установление допустимого воздействия на нее, обеспечивающих экологическую безопасность, сохранение  экологических систем и биологическое разнообразие.

Разработанный документ содержит основные результаты работы по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу                                ТОО "ГПК Казфосфат". 
Проект выполнен в соответствии с Приказом Министра охраны окружающей среды РК от 10.03.2021  года № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. 
Настоящий том НДВ разработан на основании договора, заключенного между ТОО «КЭСО Отан-Тараз» и ТОО "ГПК Казфосфат".

ТОО «КЭСО Отан-Тараз»

ГСЛ №01584Р от 01.08.2013г.

БИН 130640020120

080000, г. Тараз, проспект Толе би 42 «А»

+7 7262 43-27-07, 45-23-45

ТОО "ГПК Казфосфат"

БИН 221040010936
Жамбылская обл., Сарысуйский район г. Жанатас, 1 микрорайон, дом 17.

Основой проекта являются материалы инвентаризации источников вы​бросов вредных веществ в атмосферу на существующее положение. 
Промышленная площадка Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ)
ТОО «ГПК Казфосфат», расположена в 5 км на северо-западе
от города Жанатас, Сарысуского района, Жамбылской области. Площадь
занимаемой территории ЦОФ составляет 435,0 га. 

Координаты расположения площадки: 

СШ – 43о035/38//; 

ВД - 69о042/47//.

Жилая зона расположена на расстоянии более чем 3000 м в восточном
направлении.

Выбросы загрязняющих веществ состоят из 26 ингредиентов, в том числе эффектом суммации обладают 11 загрязняю​щих веществ, составляющих 6 групп суммации вредного воздействия.
В целом по предприятию выявлены 88 источников загрязнения атмо​сферы, в том числе организованных источников - 58 и неорганизованных ис​точников - 30, для которых установлены нормативы выбросов.

Нормативы НДВ достигаются при существующем уровне выбросов 2022 года, с последующим периодом нормирования до 2027 года с учетом выполнения воздухоохранных мероприятий.

Валовые выбросы на существующее положение составляют 753,656 т/год, в том числе от организованных источников – 693,941 т/год, и от неорганизованных источников – 59,715 т/год.

Залповые выбросы присутсвуют при выполнении взрывных работ на карьере Коккия и Южный.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ. 

По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I категории 1 класса опасности. В проекте установлены границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ), расчетного прямоугольника (РП), нормативы предельно допустимых выбросов по ингредиентам и сроки их достижения.

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов НДВ для предприятий с I категорией опасности. 
 5. ВВЕДЕНИЕ

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта нормативов  эмиссий в окружающую среду соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта НДВ для предприятий в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК  № 63 от 10.03.2021 г. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

Норматив предельно допустимого выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (НДВ) устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) на границах санитарно-защитных зон и населенных пунктов. 

В целом для предприятия нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу устанавливаются по совокупности значений нормативов выбросов для действующих, проектируемых и реконструируемых источников загрязнения данного предприятия.

Значение НДВ для каждого устанавливаются на основе расчетов, выполненных в соответствии с № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. по программному комплексу «Эра V 2.0 ».

За период производственной деятельности ТОО «ГПК Казфосфат» реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло.

При разработке проекта НДВ были использованы исходные данные, представленные Заказчиком.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выброс вещества – вещество, поступающее в атмосферу из источника.
Загрязнение атмосферы – изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей.
Загрязняющее воздух вещество – примесь в атмосфере, оказывающая неблаго​приятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.
Инвентаризация выбросов – систематизация сведений о распределении источ​ников на территории, количестве и качестве выбросов.
Источник выделения – технологический агрегат, выделяющий в процессе экс​плуатации вредные вещества.
Источник загрязнения атмосферы – источник, вносящий в атмосферу загряз​няющие ее твердые, жидкие и газообразные вещества.
Мощность выброса – количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу времени.
Неорганизованный промышленный выброс – промышленный выброс, посту​пающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нару​шения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной ра​боты по отсосу газа или хранения продукта.
Опасная скорость ветра – скорость ветра на установленной высоте, при кото​рой приземная концентрация от источника достигает максимального значения.
Организованный промышленный выброс – промышленный выброс, посту​пающий в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы.
ПДК (предельно-допустимая концентрация) – максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, кото​рая при периодическом воздействии не оказывает на человека вредного дейст​вия, включая отдаленные последствия.
Примесь в атмосфере – рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе.

6. Общие сведения ОБ ОПЕРАТОРЕ.
	Областной центр  
	Тараз

	Область
	Жамбылская

	Республика
	Казахстан

	Предприятие
	ТОО «ГПК Казфосфат»

	Адрес
	Сарысуский р-н, г. Жанатас, 1 мкрн., дом № 17


В ТОО "ГПК Казфосфат" добыча фосфоритовых руд осуществляется на фосфоритовых месторождениях, для которых характерно пластовое залегание с общим направлением с юго-востока на северо-запад. Город Жанатас удален от областного центра г. Тараз на расстоянии 170 км и связан с ним шоссейной и железной дорогами.

Основная деятельность предприятия ТОО "ГПК Казфосфат" – добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау. 

В состав ТОО "ГПК Казфосфат" (далее по тексту предприятия) входит двенадцать отдельно выделенных промышленных площадок, находящихся друг от друга на значительном расстоянии.

В данном проекте рассматривается площадка Центральная обогатительная фабрика  (далее ЦОФ).
Данным проектом рассматривается прием фосфоритной руды, прошедшей стадию дробления и усреднения с ДСФ в объеме 3 999 600 тонн, для производства 3111 тыс.тонн фоссырья тонкого помола.
На площадке расположен комплекс сооружений и оборудования, предназначенного для приема, хранения дробленых руд, их измельчения и сушки.
На площадке имеются вспомогательные цеха и подразделения, необходимые для бесперебойной работы основного производства: ремонтно-механический участок, участок паро-водоснабжения, ремонтно-строительный участок, склад нефтепродуктов.

В состав ЦОФ входят:

1. Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)

2. Сушильно-размольный корпус (СРК)

3. Участок погрузки (УП)

4. Склад ГСМ

5. РММ

Производительность фабрики определяется производительностью основного технологического оборудования - трубных мельниц сухого размола размером 4,4*15 м производства Чехии.
Параметры ведения технологического процесса контролируется отделом главного технолога.
Климатические условия, масштабы предстоящей деятельности обуславливают применение цикличной технологии производства вскрышных и добычных работ с использованием механических лопат в комплексе с автомобильным транспортом.

Ближайшие населенные г. Жанатас расположены на расстоянии более 1 км от ЦОФ. 

На рассматриваемой площади никакой инфраструктуры не имеется.

При эксплуатации связь между объектом и городом осуществляется по существующим автомобильным дорогам районного центра Жамбылской области. Транспортные связи весьма благоприятные.
6.1  Определение категории опасности предприятия

Для определения категорий опасности предприятий используют данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по форме статистической отчетности 2-тп (воздух). Категорию опасности предприятия (коп) рассчитывают по формуле: 
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где:

Мi – масса выброса i – того вещества, т/год;

ПДКi - среднесуточная предельно допустимая концентрация i – того вещества, мг/м3;

n – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием; 

ai – безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i – того вещества с вредностью сернистого газа. Показатели ai, в зависимости от класса опасности, приведены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1
	Константа
	Класс опасности 

	
	1
	2
	3
	4

	Аi
	1.7
	1.3
	1.0
	0.9


Значения КОП рассчитывают при условии, когда Мi/ПДКi (1, при Мi/ ПДКi (1 значения КОП не рассчитывают и приравнивают к нулю. Для расчета КОП при отсутствии среднесуточных значений предельно допустимых концентраций используют значения максимально-разовых ПДК, ОБУВ или уменьшенные в 10 раз значения предельно допустимых концентраций рабочей зоны.
Для веществ, по которым отсутствует информация о ПДК или ОБУВ, значения КОП приравнивают к массе выбросов данных веществ. 
По величине КОП предприятия делят на четыре категории опасности, граничные условия которых приведены в табл. 6.2.
Таблица 6.2
	Категория опасности предприятий
	Значения К О П

	I

II

III

IV
	КОП ( 106

106 ( КОП ( 104
104 ( КОП ( 103
КОП ( 103


Расчет КОП сведен в Таблице 6.3.
	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 6.3

	Расчет КОП

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК


	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	3
	0.25063
	6.26575

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0235
	23.5

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI)
	
	0.0015
	
	1
	0.0014
	0.93333333

	
	оксид/ (Хром шестивалентный) (
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.2
	0.04
	
	2
	15.442664
	386.0666

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	3
	2.482
	41.3666667

	0316
	Соляная кислота (163)
	0.2
	0.1
	
	2
	0.0075
	0.075

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	0.15
	0.05
	
	3
	0.00125
	0.025

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	3
	117.708
	2354.16

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.008
	
	
	2
	0.0023142
	0.289275

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	3
	
	4
	211.1495
	70.3831667

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.005
	
	2
	0.01375
	2.75

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.03
	
	2
	0.009
	0.3

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-
	0.2
	
	
	3
	0.93675
	4.68375

	0621
	Толуол (558)
	0.6
	
	
	3
	1.113014
	1.85502333

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	0.1
	
	
	3
	0.24
	2.4

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	4
	0.796
	0.1592

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	
	
	0.7
	
	0.48
	0.68571429

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	
	
	4
	0.216
	2.16


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 6.3

	Расчет КОП

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	4
	0.356
	1.01714286

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	0.05
	
	0.015916
	0.31832

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	
	
	0.2
	
	0.0705
	0.3525

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	
	0.37275
	0.37275

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (
	1
	
	
	4
	0.4791228
	0.4791228

	
	в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	3
	0.1153728
	0.769152

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	0.002
	
	2
	0.828
	414

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.1
	
	3
	17.2873
	172.873

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.5
	0.15
	
	3
	383.227
	2554.84667

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	0.04
	
	0.03168
	0.792

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	753.6569138
	6043.87914


Значение КОП находится в пределах 106 ( КОП ( 104, следовательно, предприятие относится к I категории опасности, что является обоснованием объема и содержания данного проекта.
Ситуационная карта-схема (ситуационный план) производственных площадок  предприятия с нанесенными на ней производственными зданиями и сооружениями и указанными источниками выбросов в атмосферу с границей санитарно-защитной зоны (СЗЗ) представлены на рис. 1.
Карта расположения площадки ЦОФ.

[image: image2.png]Google Earth.





Схема расположения ИЗА площадки ЦОФ.
[image: image3.png]



7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
7.1. Краткая характеристика технологии производства.
Технология производства минерального сырья тонкого помола основана на измельчении (размоле) дробленых руд в шаровых мельницах.
Основными источниками выброса загрязняющих веществ являются:
· технологические процессы рудоподготовки;
· технологические процессы измельчения и сушки готовой продукции;
· выбросы при отгрузке готовой продукции потребителям;
· выбросы при хранении руд и материалов;
· ремонтно-восстановительные работы.
Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК).
Технологические процессы рудоподготовки включают в себя прием руды от железнодорожного транспорта и выгрузкой на приемные бункера. Для выравнивания и усреднения качества руд до показателей необходимых для производства, руды складируются на галерейные склады. Хранение руд производится открыто. Узлы пересыпки оборудованы системами пылегазоочистки. Перечень систем пылегазоочистки приведен в таблице инвентаризации.         Состояние систем пылегазоулавливания удовлетворительное. Средне эксплутационные степени очистки составляют 88-90%.
Сушильно-размольный комплекс (СРК).
Проектная мощность – 3990,6 тыс. тн готовой фосмуки в год. Состоит из четырех технологических линий-мельниц. 

В состав ЦОФ входят:

1.
Дробильно-усреднительный комплекс

2.
Сушильно-размольный корпус

3.
Участок погрузки

4.
Склад ГСМ

5.
РММ

Технологические процессы измельчения и сушки готовой продукции включают в себя следующие операции:
1. Подача руд с галерейных складов конвейерным транспортом в корпус мелкого дробления. По мере отработки склада и при необходимости, подача руд на конвейера осуществляется с помощью бульдозера.
2. Дробление руды до фракций, обеспечивающих их нормальную подачу к размольным установкам (от 10 до 30 мм).
3. Подача дробленой руды к размольным установкам.
4. Сушка рудного концентрата в размольных установках за счет сжигания мазута в топках и его размол.
5. Сепарация измельченной массы.
6. Подача готовой продукции пневмотранспортом на хранение в силосные склады.
Исходным сырьем для производства фосмуки служат фосфоритные руды различных месторождений бассейна Каратау, добываемые на рудниках открытым способом, прошедшие две стадии дробления и стадию усреднения на ДСФ.
Руда дробленая для ЦОФ от ДСФ состоит из двух марок:

- "руда дробленая для ЦОФ сортированная" представляет собой смесь кусков

руды неправильной формы, соответствующую классу –70+10 мм, получаемая после операции грохочения из руд месторождений "Жанатас", "Кокжон","Коксу".

- "руда дробленая для ЦОФ несортированная" представляет собой смесь кусков руды неправильной формы, соответствующую классу -85+0 мм, без операции грохочения из руд месторождений "Жанатас", "Кокжон","Коксу".

Физико-химические показатели.
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Технологическая схема Центральной обогатительной фабрики
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Физико-механические показатели.
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Дробильно - усреднительный комплекс (ДУК).
Прием сырья (руды). Доставка сырой руды крупностью до 85мм осуществляется железнодорожным транспортом в саморазгружающихся вагонах – самосвалах (думпкарах) на ст. Выгрузочная, где имеются два приемных бункера №1 и №9 емкостью 750м3 каждый. В зимнее время остатки смерзшейся руды в думпкарах выгружаются с помощью вибратора В-401, подцепленного на мостовой кран Q=10тн, (управление с отм.0.00м), после чего производится обработка думпкаров специально приготовленным нефтепродуктом или другими веществами, предусмотренными против смерзания руды с помощью опрыскивающей установки. Источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6001, №6002. Время работы составляет 2400 ч/год. Количество перерабатываемого материала 833,25 т/час. Данными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния (2909).

Складирование руды на галерейные склады. Транспортировка исходной руды с приемных бункеров производится двумя отдельными конвейерными линиями на галерейные (дозировочные) склады №1, №2 и №3. Емкость каждого галерейного склада 40000 тн, общая емкость – 120000 тн. Каждый склад разделен на 4 участка - №1, №2, №3 и №4. Источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6005-№6016. Данными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния (2909). Исходная руда из бункера №1 с помощью пластинчатого питателя тяжелого типа ПП-1-24-180 №1, а также просыпь руды с питателя через ленточный конвейер №44а поступает на наклонный ленточный конвейер №2, который транспортирует руду в здание перегрузочного узла №2 (ПУ-2) и поступает на ленточный конвейер №5 с разгрузочной тележкой №6 типа Г100-63П-11-Н, с помощью которой производится отсыпка руды на открытый галерейный склад №2 отдельными конусами. Исходная руда из бункера №9 с помощью пластинчатого питателя тяжелого типа ПП-1-24-180 №9, а также просыпь руды с питателя через ленточный конвейер №44 поступает на наклонный ленточный конвейер №10, который транспортирует руду в здание перегрузочного узла №1 (ПУ-1) и с помощью перекидной шиберной заслонки поступает на ленточные конвейера №13,13а с разгрузочными тележками №14,14а типа Г100-63П-11-Н, которые производят отсыпку руды на открытые галерейные склады №№1,3 отдельными конусами.
Участки хранения на ДУК.
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Предварительное грохочение. Разгрузка руды с галерейных складов
осуществляется через донные бункера с помощью питателей. На каждом
галерейном складе питатели разделены по участкам:
№№питателей 2-8 - участок №1; №№питателей 19-28 – участок №3;
№№питателей 9-18 – участок №2; №№питателей 29-35 – участок №4.
С галерейных складов №№1,3 при помощи бульдозеров или самотеком
усредненное сырье путем подключения необходимых питателей подается на
подземные ленточные конвейера №№16,16а, которые транспортируют руду на
ленточный конвейер №17 подземной галереи, далее на наклонный ленточный
конвейер №36, после на ленточный конвейер №38 с разгрузочной тележкой типа
Б140-125-11-11.

С галерейного склада №2 при помощи бульдозеров или самотеком усредненное сырье путем подключения необходимых питателей подается на подземный ленточный конвейер №8, который транспортирует руду на наклонный ленточный конвейер №36. Руда ленточным конвейером №36 транспортируется в здание корпуса мелкого дробления через узел улавливания металла на ленточный
конвейер №38 с разгрузочной тележкой №39 типа Б140-125-11-11, где руда
подается в пять промежуточных бункеров, питающих пять технологических линий
мелкого дробления. Емкость каждого бункера 150 тн. Шестой бункер
предназначен для сбора просыпи, которая посредством пластинчатого питателя №4
подается на конвейер №43.
Мелкое дробление.

Надрешетный продукт направляется в конусные дробилки мелкого дробления
КМДТ-2200 №17-21, где дробится до крупности -25 мм. Содержание класса +25 мм
в дробленой руде не должно превышать 3%. Регулировка разгрузочной щели
дробилки осуществляется перемещением неподвижной брони с помощью
гидросистемы. Дробленая руда совместно с подрешетным продуктом наклонным
ленточным конвейером №43 транспортируется в здание Сушильно-размольного
комплекса на ленточные конвейера №№46/1,46/2 с рагрузочными тележками
№№47/1,47/2 типа Т100634-II-11 и распределяется по бункерам размольных
установок.

Всего на четырех размольных установках имеются 36 бункеров:
- на РУ-1 – 10 бункеров: №№2,4,7,8,9 – заполняются «шихтой», которая
подается согласно расчетных геологических указаний для выпуска готовой
продукции, соответствующей нормируемым показателям; на каждой РУ бункер №3
– заполняется некондиционной рудой; №№5,10 – заполняются полубогатой рудой;
бункера №№1,6 не используются из-за ограничения передвижения разгрузочной
тележки; на РУ-2 – 8 бункеров: №№2,4,6,7,8 – заполняются «шихтой»; №№1,5 –
заполняются полубогатой рудой; на РУ-3 – 8 бункеров: №№1,2,5,6,7 – заполняется
«шихтой»; №№4,8 – заполняется полубогатой рудой; на РУ-4 – 10 бункеров:
№№2,4,5,7,8,9,10 – заполняются «шихтой»; №№1,6 – заполняются полубогатой
рудой.

Дробленая до крупности -85 +0 руда подается в два приемных бункера емкостью по 750 тн каждый, откуда двумя питателями и системой из семи конвейеров транспортируется на дозировочные склады (3 ед.). Отсыпка руды по конусам производится при помощи трех барабанных тележек.
С дозировочных складов руда питателями (60 ед.) или прямыми течками (45 ед.),
через систему конвейеров (4 ед.) подается в бункера корпуса мелкого дробления
руды. Из бункеров мелкого дробления руда подается ленточными питателями (5
ед.) на 5 грохотов ГИЛ-52. Надрешетный продукт грохотов направляется в
конусные дробилки мелкого Дробления КМДТ-2200 (5 ед.) и дробится до
крупности 0-25 мм.

Дробленая руда 0-25 мм и подрешетный продукт грохотов конвейером длиной
215 м, затем конвейером с разгрузочной тележкой (2 ед.) подается в бункера
сушильно-размольного корпуса (СРК). Из бункеров руда (в шихте) дисковыми
питателями (36 ед.) и системой конвейеров (по пять на каждую мельницу) подается
в размольную установку (мельницу). Регулировка содержания Р205 производится
включением и выключением дисковых питателей.

В мельнице под действием стальных шаров происходит процесс размола сырья. Шаровая загрузка мельницы составляет 280 тн., состоит из стальных помольных шаров d-100-60 мм, догрузка производится шарами d -100 мм.

На каждую размольную установку установлены две топки. Сушка руды производится в мельнице и дополнительно одновременно в сепараторах при
помощи горячего воздуха, нагнетаемого дутьевыми вентиляторами.
Измельченный продукт двумя ковшовыми элеваторами подается в воздушноциркуляционные сепараторы с диаметром рабочего колеса 7200 мм (по два сепаратора на каждую мельницу), под действием воздушного потока происходит разделение на готовый продукт с содержанием класса +0,16 мм до 30 % и «крупку», которая направляется на доизмельчение в мельницу.
Готовый продукт двумя конвейерами на каждую мельницу подается в
бункера пневмокамерных насосов, с помощью которых транспортируется по
трубопроводам на склады готовой продукции - представляющие из себя
закрытые силосные банки емкостью по 9 тыс. тонн каждая, всего 8 ед. по две на
каждую мельницу. 

Источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0001-0025, оснащенные системами ПГУУ. 

Данными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Ремонтные работы на участке ДУК ИЗА 6003 : сварка металлов электродами МР-4. Расход сварочных материалов составляет 2400 кг/год. Время работы составляет 600 ч/год. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.  Сварка металлов электродами УОНИ – 13/55. Расход сварочных материалов составляет 1800 кг/год. Время работы составляет 400 ч/год. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, Азот диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.
Сварка металлов пропан-бутаном. Расход сварочных материалов составляет
2500 кг/год. Время работы составляет 1000 ч/год. Данным источником выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: Азот
(IV) оксид (Азота диоксид) , азот (II) оксид (азота оксид).

Станочный парк: сверлильный станок, заточный станок Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: взвешенные вещества, пыль абразивная.
Рудный склад площадью 400 м2. Время работы составляет 8760 ч/год.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния .
Сушильно-размольный комплекс (СРК).
Измельчение рудной шихты. Из бункеров дробленая руда путем
подключения необходимого количества питателей (ленточные питатели типа ПЛ-
10, дисковые питатели типов ДЛ-12,16,20) в соответствии с требованием
качественных показателей к выпускаемой готовой продукции поступает на
ленточные конвейера №№49(1-4),50(1-4),51(1-4),52(1-4), которые транспортируют
на ленточный конвейер №04(1-4), где производится взвешивание на
тензометрических весах типа АВ-1954. Пройдя взвешивание на конвейерных весах,
через загрузочную течку с двойной механической заслонкой шихта подается в
шаровую мельницу 4,4 х 15 м. Вращение мельницы осуществляется двойным
контурным приводом с двумя высоковольтными электродвигателями (на РУ-1
FBМO-909, на РУ-2, РУ-3 и РУ-4 FRC 630 Kt6) мощностью 2250 кВт каждый.
В барабане мельницы под действием стальных шаров происходит процесс
размола исходного сырья. Шаровая нагрузка мельниц состоит из разноразмерных
шаров и составляет 270 тонн шаров диаметрами 100,90,80,70,60 мм. Во время
эксплуатации ежесменно догружаются шары диаметром 100 мм. Для догрузки в
мельницу шары загружаются в специальный контейнер емкостью 2м3 (с насыпным
весом шаров – 4,5 т/м3) и контейнер грузоподъемным механизмом доставляется на
отм.+11,40м. 
Источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу №0026(4-7),
оснащенные циклонами ТРЕ. Данными источниками выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль неорганическая:
менее 20% двуокиси кремния.
Для получения готовой продукции с влажностью не более 1% и обеспечения
требуемой производительности размольной установки производится сушка руды.
На мельницы №№3,4 установлены две топки №№47,48 типа SК: №48
предназначена для сушки руды в мельнице, №47 – для разогрева электрофильтров
типа ЕКЕ-1-22/9-3х8-6/250; на мельницах №№1,2 топки №48 предназначены для
сушки руды в мельницы, а топки №47 переоборудованы в котел-утилизатор ЭТА
5/9 №1 и №2. Топка – это камера сгорания мазута с внутренним диаметром 2700
мм. Она предназначена для получения горячих газов. Продукт сжигания жидкого
топлива (мазута) – топочные газы - подаются в мельницу и электрофильтр. Степень
сгорания, температура охлаждающей рубашки регулируются заслонкой управления давлением первичного воздуха. Увеличение температуры в камере
сгорания после розжига горелки производится постепенно. Для сушки исходного
сырья, влажность которого превышает 1%, в мельницу дутьевым вентилятором
подаются горячие газы с температурой до 440˚С, получаемые от сжигания мазута в
камере сгорания. Мощность горелки ГМГ-5,5 7300 кВт, температура газов на
выходе из мельницы не должна превышать 110˚С. Эти параметры достигаются
поддерживанием температуры газа в топке (в диапазоне 0-1150˚С) путем подачи в
топку вторичного воздуха. Подача вторичного воздуха регулируется
перемещением боковых и торцовых заслонок топки. В летнее время при высокой
температуре атмосферы воздуха обеспечение влажности готового продукта до 1%
допускается работа размольной установки без включения топки.
Мазут в топку подается через трубопроводы от мазутонасосной станции,
которая расположена возле железной дороги ст. «Погрузочная». На
мазутонасосной станции установлены 2 резервуара для хранения мазута - емкость
каждого 2000м3 (диаметр резервуара – 15,18м, высота – 11,85м), мазутные насосы,
теплообменники, пароподогреватели, нулевая емкость и нефтеуловитель.
Мазутонасосная станции обеспечивает все необходимые операции по подогреву,
очистке и подаче мазута в СРК. Все основное оборудование потребления мазута
установлено в СРК, циркуляция мазута между мазутонасосной станции и СРК
осуществляется 5 насосами, из них 2 насоса в работе, 3 насоса – в резерве.
Производительность каждого насоса - 11м3/час. Подогрев мазута в
пароподогревателях производится насыщенным паром давлением до 4 кгс/см2.
Периодически, один раз в смену, конденсат из резервуаров сбрасывается в
нефтеуловитель и оттуда в канализационную насосную станцию (КНС).
Уловленный мазут из нефтеуловителя возвращается в нулевую емкость. Слив
мазута с железнодорожной цистерны производится из межрельсового сливного
лотка и односторонней эстакады для одновременного слива 2-х цистерн
четырехосных или 1-ой цистерны восьмиосной. Разогрев мазута в цистернах
осуществляется паром до 60˚С.
Энерготехнологический агрегат ЭТА-5/9 (котел-утилизатор). Котелутилизатор установлен в топке типа SK и предназначен для выработки пара
путем утилизации топочных газов на технологические нужды в процессе сушки
при измельчении руды внутри барабана шаровых мельниц, а также для обогрева
производственных помещений и подачи горячей воды в душевые ЦОФ.
Источники выделения № 0026 (1-3) Данными источниками выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: азот (IV)
оксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), сера диоксид
(ангидрид сернистый), углерод оксид, мазутная зола.

Измельченный продукт (фосмука) из размольной установки через полую цапфу и воздушную камеру разряжением 190-210 мм вод.ст., создаваемого вентилятором типа РВЕ-1600 №№49(1-4),50(1-4) (дымосос), поступает на ковшовые  элеваторы типа АМК-10 №№29(1-4),30(1-4), установленные на каждой мельнице.  Элеватор ковшовый имеет габаритные размеры: высота 46,26м, количество ковшей 150шт., емкость ковша 96дм3, ширина ковшей 696мм, деление ковшей 630мм. Скорость передвижения ветви элеватора 0,46м/сек, производительность 260 т/час. Остановка элеваторов производится после полной разгрузки ковшей от продукта. Тонкие частицы фосмуки через верхнюю часть воздушной камеры поступает на два быстроходные сепараторы (циклоны) типа ТРЕ, далее поступает на ленточный конвейер готовой продукции №42(1-4). Фосмука элеваторами подается для классификации в воздушные ротационные
сепараторы VTR-SS-7100 №№33(1-4),34(1-4). Сортируемый материал подается
на рассеивающую тарелку, откуда он посредством центробежной силы
бросается в поток воздуха в сортирующее пространство. Замкнутый поток
воздуха создается вентилятором внутри сепаратора. В сортирующем
пространстве под действием сопротивления и силы инерции происходит
разделение частиц по крупности. Тонкие частицы класса -0,16мм, содержащий
класс +0,16мм до 30%, уносятся потоком воздуха вверх в пространство
сепаратора между внутренней и внешней камерами сепаратора и попадают вниз
в разгрузочную воронку готового продукта. Крупные частицы "крупка", у
которых преобладает сила инерции над силой воздушного течения, отделяются
на кожухе внутренней камеры и под влиянием гравитации падают вниз в
разгрузочную воронку крупки, которая через систему ленточных конвейеров
№№28(1-4),43(1-4), возвращается на доизмельчение в мельницу. Загрузка
сепараторов регулируется нагрузкой элеваторов ручным перемещением
шиберной заслонки, расположенной в нижней части разгрузочной камеры
мельницы. Количество лопастей вентилятора – 24 шт, неподвижные жалюзи-
24 шт, клиноременной привод марки Г-9000 в количестве 9шт на один
сепаратор. Производительность сепаратора 137 тн/час.
Источники выделения №№ 0027-0030. Данными источниками выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль
неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Станочный парк на участке СРК: сверлильный станок, заточный станок, сварка металлов электродами МР-43, УОНИ – 13/55,  пропан-бутановая сварка,  Выбросами загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, Азот диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.
Запыленный воздух с ленточных конвейеров и узлов пересыпки
отсасывается вентилятором RBE-1000 №51(1-4) и перед выбросом в атмосферу
проходит очистку в тканевом фильтре типа ФКА-16/400. На одной установке
имеется 4-х секционная сборка ФКА, т.е. 16 фильтрующих рукавов размером
25,4 х 1,37 м. Фосфоритная пыль, уловленная в фильтрах, винтовыми
конвейерами №№53(1-4) разгружается на конвейер готовой продукции
№№41(1-4). Обеспыленный воздух, прошедший очистку вентилятором РВЕ-
1000 выбрасывается в атмосферу. Запыленный воздух, включающий в себе
фосфоритную пыль, образовавшуюся при измельчении и вторичный пар, а
также дымовые газы из сепараторов VTR-7100 воздухопроводом при помощи
разряжения, создаваемого вентилятором РВЕ-1600 (дымосос), проходит очистку
в электрофильтре ЕКЕ-1-22/9-3х8-6/250. На каждую мельницу установлены по
одному электрофильтру. Электрофильтр представляет собой камеру с системой
осадительных и коронирующих электродов, встряхивающими устройствами с
разгрузочными воронками. Электрофильтр имеет входной конус и источник
высоковольтного напряжения. Уловленная пыль транспортируется винтовыми
конвейерами №45(1-4),63(1-4),64(1-4) в бункер готовой продукции. Очищенные
газы через выходной конус вентилятором РВЕ-1600 выбрасываются в
атмосферу через дымовую трубу Н=100м, D=3.6м. 

Складирование готовой продукции. Готовая продукция конвейерами
№41(1-4),42(1-4) подается в бункера двухкамерных пневмонасосов ТА-28.
Производительность выгрузки фосмуки из камер пневмонасоса ТА-28 –100
тн/час. Полезная емкость сосуда – 12,9м3 (18тн). Внутренний диаметр сосуда –
2,8 м. Расход сжатого воздуха 103,2 м3/мин. Давление сжатого воздуха
пневмотранспорта – 2,5 - 5 кгс/см2. Сжатым воздухом пневмонасос
транспортирует продукцию по трубопроводам в силосный склад, состоящий из
в 8-ми силосных банок, емкостью каждой 9000 тн, общей емкостью – 72000 тн.
Внутренняя высота банки – 35 м. Компрессорная станция обеспечивает подачу
сжатого воздуха для выгрузки фосмуки из пневмонасосов СРК, силосных банок
пневмоперегружателями и из погрузбункеров в ж/д цистерны. В компрессорной
станции имеется 4 единицы турбокомпрессоров типа К-250-61 №№1-4.
Отгрузка товарного продукта потребителям. Из силосных банок фосмука
через пневмозатворы подается на ленточные конвейера №77 и № 78 и далее
конвейерами №80 и №81 транспортируется в погрузбункера №1 и №2 общей
емкостью 2000 тн. Под каждой силосной банкой находится по два пневмозатвора.
Разгрузка фосмуки производится из одного или нескольких силосов
одновременно в зависимости от качества готовой продукции и уровня заполнения силосной банки по письменным указаниям начальника производственно-диспетчерского бюро (ПДБ) фабрики. Из Погрузочных бункеров фосмука загрузочными устройствами №93,№96, №99 и №102 загружается в
железнодорожные цистерны или в железнодорожные хоппер-вагоны и после
взвешивания на весах УВЦ-150-1 отправляется потребителям. Из Погрузочных
бункеров фосмука через специальное устройство загружается в контейнера «бигбеги» (грузоподъемностью 1тн), взвешивается на весах типа РП-2Ц 136 и
электротельфером (Тип Т-10532, грузоподъемность 3,2тн, рег.№36) складируется
на площадке. Отгружается в полувагоны при помощи крана подвесного
электрического однобалочного (Тип – однопролетный, грузоподъемность 5,0тн,
рег.№35).
Источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу №0031-0050,
оснащенные системами ПГУУ. Данными источниками выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль неорганическая:
менее 20% двуокиси кремния (2909).
Ремонтные работы на участке погрузка УП: сверлильный станок, заточный станок, токарный станок, фрезерный станок, вертикально-сверлильный станок, паечный станок сварка металлов электродами МР-43, УОНИ – 13/55,  пропан-бутановая сварка и покрасочный участок. Выбросами загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, Азот диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, ксилол,  спирт-н -бутиловый, уайт-спирит, взвешенные вещества.

Склад ГСМ предназначен для приема и хранения мазута, дизельного топлива и масел.

Обеспечение потребности в тепловой энергии осуществляется за счет подачи тепла от котлов утилизаторов, работающих на мазуте.

Ближайшая жилая застройка располагается на расстоянии более 1,50 километров.

Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения Жамбылской области является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие -42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до + 18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования Жамбылская область по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. 

Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

По данным Казгидромет в Сарысуском районе ПНЗ отсутствует, но анализы на границе СЗЗ действующего предприятия приложены.
7.2. Краткая характеристика установок очистки газов 
и укрупненный анализ технического состояния. 

В соответствии с проектом ПДВ на предприятии имеется 88 источников
выброса загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе 58 организованных.
Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК).

Приемные бункера. Для улавливания пыли неорганической на приемном бункере установлена двухступенчатая очистка. На первой ступени циклопы ГДН-15 и на второй ступени полый скруббер ударного действия «Прима».
Циклоны ЦН-15 являются очень распространенным типом пылеуловителей, разработанных Научно-исследовательским институтом очистки газов (НИИОгаз, г. Москва). Наклон входного патрубка и винтообразная крышка способствуют направлению вращающего газового потока вниз, что снижает гидравлическое сопротивление циклона. На выхлопной трубе иногда устанавливают улитку, раскручивающую вращающийся газовый поток.
Улавливание пыли в циклонах основано на использовании центробежной силы. Запыленный газовый поток обычно вводится в верхнюю часть корпуса циклона, представляющую собой в большинстве случаев цилиндр, заканчивающийся в нижней части конусом. Патрубок входа газа в циклон, в основном прямоугольной формы, обязательно располагают по касательной к окружности цилиндрической части. Газы выходят из аппарата через круглую трубу, расположенную по оси циклона.
После входа в циклон газы движутся сверху вниз, вращаясь вначале в кольцевом пространстве между наружной цилиндрической поверхностью циклона и центральной входной трубой, а затем в корпусе циклона, образуя вращающий вихрь. При этом развиваются центробежные силы, под воздействием которых частицы пыли, взвешенные во вращающем газовом потоке, отбрасываются к стенкам корпуса циклона как цилиндрической, так и конической его части, приблизившись, к корпусу циклона, газовый поток поворачивается и движется вверх к выходной трубе, образуя внутренний вращающийся вихрь. Частицы пыли, достигшие стенок циклона, перемещаются вместе с газами вниз, откуда через пылеотводящий патрубок выносятся из циклона. Движение частиц пыли вниз к пылеотводящему патрубку обусловлено не только влиянием силы тяжести, в первую очередь оно вызвано тем, что газовый поток у стенок цилиндрической и конической частей корпуса циклона не только вращается, но и движется вдоль оси циклона к вершине его конуса. Поэтому циклон можно располагать не только вертикально конусов вниз, но и наклонно, горизонтально и даже вертикально конусом вверх, с движением газа снизу вверх по спирали.
Полый скруббер ударного действия «Прима» представляет собой вертикальный полый цилиндр из листовой стали с коническим днищем. Действие скрубберов ударного действия основано на принципе дробления жидкости на капли при ударе запыленного газового потока о ее поверхность. В нем газовый поток проходит через щель выходной трубы со скоростью 35-55 м/с, ударяется о поверхность жидкости и образует завесу из ее капель. Уровень жидкости в скруббере ударного действия ниже кромки на несколько миллиметров (до 5-10). Основными преимуществами полых скрубберов является малогабаритность и малая засоряемость.
Железнодорожные приемные бункера оснащены двухступенчатой системой сухой очистки, состоящей из циклонов ЦН-15 и СИОТ (Свердловского института охраны труда).
Циклон СИОТ характеризуется полным отсутствием цилиндрической части и треугольной формой входного патрубка. По сравнению с другими типами этих пылеуловителей циклоны СИОТ имеют наименьшую высоту и могут устанавливаться внутри помещений с малой высотой. По эффективности циклоны СИОТ и ЦН-15 при равных величинах гидравлического сопротивления и расхода газа равноценны.
Пересыпки с конвейера №16 на №17. Очистка осуществляется двухступенчатой системой очистки, состоящей из циклона ЦН-15 и циклона с водяной пленкой ЦВП.
Циклон с водяной пленкой ЦВП. Корпус такого циклона представляет собой цилиндр, к нижней и верхней части которого касательно по ходу вращения присоединены патрубки для подвода запыленного и отвода очищенного газов. Внутренняя стенка циклона орошается водой, стекающая по ней в виде пленки. Водоподающие сопла установлены в верхней части цилиндра касательно (с наклоном 30° вниз) к внутренней поверхности цилиндра по направлению вращения газового потока. Такое расположение сопел является обязательным, т.к. предотвращает образование брызг и вынос из аппарата капель воды. Вода подводится к соплам через кольцевой коллектор. К нижней части цилиндра приварен конус, к которому присоединяется гидрозатвор в виде конического патрубка или ковша-мигалки. На входном патрубке имеется подвод воды к соплам для периодического смыва пылевых наростов, образующихся на границе сухой и смоченной поверхности, и люк с легко снимающейся крышкой. Типовые циклоны ЦВП имеют два исполнения -основное и скоростное. В скоростном исполнении сечение входа сужено в два раза и соответственно входная скорость в нем больше в два раза,  чем в основном исполнении. Эффективность скоростного циклона выше: остаточная концентрация пыли в очищаемом воздухе в два раза меньше.
Гидравлическое сопротивление циклона в зависимости от воздушной нагрузки и типа исполнения лежит в пределах от 400 до 2000 Па. Удельный расход воды зависит от диаметра цилиндра аппарата. При диаметре цилиндра 1000 мм удельный расход воды составляет 0,1 л/м и изменяется обратно пропорционально размеру диаметра. В скоростном исполнении удельный расход воды в циклонах ЦВП в два раза меньше, чем в основном исполнении.
Пересыпка с конвейера № 10 на конвейер № 13 и на МЫ 6. Двухступенчатая очистка в циклонах ЦН-15 и СИОТ, принцип работы которых описан выше.
Пересыпка с конвейера № 2 на конвейер № 5. Очистка осуществляется двухступенчатой системой очистки, состоящей из циклона ЦН-15 и циклона с водяной пленкой ЦВП, принцип работы которых описан выше.
Пересыпка с конвейера № 238 в бункер. Двухступенчатая очистка в циклонах ЦН-15 и СИОТ, принцип работы которых описан выше.
Пересыпка с конвейера №№ 38, 37, 36. Очистка в циклоне СИОТ, принцип работы которого описан выше.
Пересыпка с конвейера № 16 в бункер дробилки. Для улавливания пыли неорганической установлена двухступенчатая очистка. На первой ступени циклоны ЦН-15 и на второй ступени полый скруббер ударного действия «Прима», принцип работы которых описан выше.
Узлы пересыпки с бункеров в дробилки (АС-6, АС-9-13). Очистка газов осуществляется в циклоне СИОТ, принцип работы которой приведен выше.
Узел пересыпки с бункера в дробилку (АС-15). Двухступенчатая очистка в циклонах ЦН-15 и СИОТ, принцип работы которых описан выше.
Дробилка № 21 и грохот (АС-16). Для улавливания пыли неорганической установлена двухступенчатая очистка. На первой ступени циклоны ЦН-15 и на второй ступени полый скруббер ударного действия «Прима», принцип работы которых описан выше.
Пересыпка с бункера (АС-7) . очистка осуществляется в циклоне СИОТ.
Дробилки №№ 20, 18, 17, 19 и грохота (АС-15, 13, 17, 19) оснащены двухступенчатой системой очистки. На первой ступени циклоны ЦН-15 и на второй ступени полый скруббер ударного действия «Прима», принцип работы которых описан выше.
Пересыпка с конвейера № 17. Очистка газов осуществляется в полом скруббере ударного действия «Прима».
Пересыпка с конвейера № 16. Очистка газов осуществляется в циклоне СИОТ.
Сушильно-размольный комплекс.
Мельницы №№ 1, 2, 3, 4 (АС-51/1,2,3,4). Отходящие газы проходят двухступенчатую очистку в электрофильтрах ЕКЕ-1-22/9 и тканевых фильтрах.

Электрофильтры ЕКЕ-1-22/9 вертикальные пластинчатые предназначены для обеспыливания неагрессивных невзрывоопасных технологических газов и аспирационного воздуха. Улавливание пыли в электрофильтрах основано на известной способности разноименно заряженных тел притягиваться друг к другу. Пылевым частицам сообщается вначале электрический заряд (как правило, отрицательный), после чего они осаждаются на противоположно заряженном электроде. Скорость движения ионов зависит от напряженности электрического поля. Когда на межэлектродном пространстве находится газ с взвешенными в нем пылевыми частицами, ионы адсорбируются на поверхности пылинок, вследствие чего последние заряжаются и приобретают способность перемещаться под воздействием электрического поля к осадительным электродам, осаждаясь на них. Осевшую на электродах пыль периодически удаляют, встряхивая их. Таким образом, электрогазоочистка включает процессы образования ионов, зарядки пылевых частиц, транспортирования их к осадительным электродам, периодическое разрушение слоя накопившейся на электродах пыли и сброс ее в пылесборные бункера.
Тканевые рукавные фильтры применяют для очистки аспирационного воздуха и дымовых газов с температурой до 70оС. Фильтр состоит из металлического разборного корпуса, , разделенного вертикальными перегородками на независимые секции, в каждой из которых монтируются рукава из хлопчатобумажной фланели. Осажденная на внутренней поверхности рукавов пыль удаляется путем периодического встряхивания и собирается в конусных сборниках, откуда выводится шнеками. При встряхивании секции автоматически отключаются от всасывающего воздуховода перекидными клапанами, размещенными в специальных коробках. Наружный воздух через отверстие в клапанной коробке подается во встряхиваемую секцию, что способствует лучшей регенерации ткани.
Участок погрузки. Все организованные выбросы оснащены рукавными фильтрами типа СМЦ-166.
Рукавные фильтры типа СМЦ предназначены для очистки сухих технологических газов. Особенностью этих аппаратов является то, что они компонуются из единичных фильтров площадью фильтрующей поверхности, указанной в технических характеристиках соответствующих фильтров. Каждая секция аппарата состоит из верхнего блока с подводящими газоходами, среднего блока и нижнего блока - бункерной части. Секция разделена вертикальной перегородкой на две независимые камеры, позволяющие производить фильтрацию газа одновременно с регенерацией фильтрующей системы. Открытые с двух сторон рукава закреплены на верхней и нижней решетках. Уловленная пыль накапливается на внутренней поверхности рукавов. Пыль из бункера удаляется через затвор. Регенерация ткани производится либо путем одной обратной покамерной продувки рукавов сжатым воздухом или воздухом низкого давления.
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7.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии, 

технологического и пылегазоочисткого оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом.   

Анализ технологического оборудования и применяемой технологии производства добычи и рудоподготовки позволяет сделать вывод о соответствии основных производств ТОО «ГПК Казфосфат» современному научно– техническому уровню в Республике Казахстан, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Для защиты воздушной среды от технологических и аспирационных вы​бросов на предприятии выполняются следующие мероприятия:
· герметизация и уплотнение стыков и соединений на технологическом оборудовании и трубопроводах для предотвращения утечек вредно​стей;
· пылеподавление методом орошения мест пылеобразования;
· непрерывность процесса производства;

· сигнализация и блокировка процессов производства, предотвращаю​щих аварийные ситуации.
7.4. Перспектива развития на 10 лет. 

Ввод новых производственных мощностей на период нормирования с 2023 года по 2026 год, ведущих к изменению качественного и количественного состава загрязняющих веществ, не предусматривается.
7.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для расчета НДВ
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены таблице 7.1.
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 1.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	001
	
	Конвейер № 2
	1
	6406
	Труба
	0001
	13
	0.51
	12
	2.4513905
	31
	5
	580
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	Конвейер № 10
	1
	6406
	Труба
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	13
	0.8
	13
	6.5345127
	31
	5
	560
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Конвейер № 13
	1
	6406
	Труба
	0003
	35
	0.6
	15.3
	4.3259731
	31
	-20
	530
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 1.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
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	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0001
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	95.00/95.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2756
	125.192
	6.3562
	2023

	
	скруббер ПРИМА;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0002
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	98.50/98.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1486
	25.323
	3.4276
	2023

	
	СИОТ;
	
	
	50
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
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	производства -
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	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0003
	Уиклон ЦН-15,
	2909
	100
	95.20/95.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1705
	43.889
	3.9315
	2023

	
	ЦВП;
	
	
	20
	
	содержащая двуокись
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 2.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
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	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного
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	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
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	001
	
	Конвейер № 5
	1
	6406
	Труба
	0004
	35
	0.45
	12.5
	1.9880391
	31
	-10
	525
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	Конвейер № 8
	1
	4200
	Труба
	0005
	35
	0.6
	11.2
	3.1667254
	31
	-60
	405
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 2.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
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	НДВ
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	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0004
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	98.00/98.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.085
	47.611
	1.9594
	2023
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	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
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	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0005
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	98.00/98.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.0976
	34.320
	1.4764
	2023

	
	СИОТ;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 3.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
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	001
	
	Конвейер № 16
	1
	4200
	Труба
	0006
	35
	0.8
	13
	6.5345127
	31
	-65
	410
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	Конвейер № 38
	1
	4200
	Труба
	0007
	35
	0.8
	13
	6.5345127
	31
	-70
	415
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 3.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0006
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	95.00/95.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.374
	63.734
	5.6546
	2023

	
	Циклон ЦВП;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0007
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	98.10/98.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1022
	17.416
	1.5458
	2023

	
	СИОТ;
	
	
	10
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 4.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Конвейер № 17 А
	1
	4200
	Труба
	0008
	35
	0.7
	13.6
	5.2338934
	31
	-75
	420
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Конвейер № 36
	1
	4200
	Труба
	0009
	35
	0.8
	13
	6.5345127
	31
	-80
	425
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1


	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 4.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0008
	СИОТ;
	2909
	100
	90.00/90.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.04287
	9.121
	6.4822
	2023

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0009
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	95.10/95.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.4179
	71.215
	6.3189
	2023

	
	скруббер ПРИМА;
	
	
	10
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 5.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Дробилка № 17
	1
	4200
	Труба
	0010
	35
	0.77
	9.6
	4.4703607
	31
	-85
	430
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Дробилка № 18
	1
	4200
	Труба
	0011
	35
	0.6
	13
	3.6756634
	31
	-90
	435
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 5.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0010
	СИОТ;
	2909
	100
	90.20/90.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.4024
	100.237
	6.085
	2023

	
	
	
	
	20
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0011
	СИОТ;
	2909
	100
	90.00/90.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3172
	96.097
	4.7964
	2023

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 6.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Дробилка № 19
	1
	4200
	Труба
	0012
	35
	0.6
	14.3
	4.0432297
	31
	-95
	440
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Дробилка № 20
	1
	4200
	Труба
	0013
	35
	0.6
	14.3
	4.0432297
	31
	-80
	370
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Дробилка № 21
	1
	4200
	Труба
	0014
	35
	0.6
	14.3
	4.0432297
	31
	-85
	375
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 6.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже


	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0012
	СИОТ;
	2909
	100
	90.10/90.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3735
	102.866
	5.6476
	2023

	
	
	
	
	10
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0013
	СИОТ;
	2909
	100
	90.20/90.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2994
	82.458
	4.5271
	2023

	
	
	
	
	20
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0014
	СИОТ;
	2909
	100
	90.00/90.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2313
	63.703
	3.4967
	2023
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 7.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	АС-5
	1
	4200
	Труба
	0015
	53.6
	0.5
	11.9
	2.3365595
	31
	-90
	380
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	АС-6
	1
	4200
	Труба
	0016
	53.6
	0.77
	12.4
	5.7742159
	31
	-95
	385
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 7.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0015
	СИОТ;
	2909
	100
	90.00/90.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2835
	135.110
	4.2865
	2023

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0016
	СИОТ;
	2909
	100
	90.00/90.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.599
	115.517
	9.0571
	2023

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 8.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	АС-7
	1
	4200
	Труба
	0017
	53.6
	0.77
	11.9
	5.5413846
	31
	-100
	390
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	АС-8
	1
	4200
	Труба
	0018
	53.6
	0.6
	11.9
	3.3646457
	31
	128
	325
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 8.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0017
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	98.20/98.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1851
	37.196
	2.7991
	2023

	
	СИОТ;
	
	
	20
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0018
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	95.10/95.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2811
	93.032
	4.2503
	2023

	
	скруббер ПРИМА;
	
	
	10
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 9.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	АС-9
	1
	4200
	Труба
	0019
	53.6
	0.77
	11.4
	5.3085533
	31
	148
	320
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	АС-10
	1
	4200
	Труба
	0020
	53.6
	0.77
	11.9
	5.5413846
	31
	168
	315
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 9.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0019
	СИОТ;
	2909
	100
	90.20/90.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.07413
	15.550
	11.2081
	2023

	
	
	
	
	20
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0020
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	95.10/95.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.4239
	85.184
	6.4092
	2023

	
	скруббер ПРИМА;
	
	
	10
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 10.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	АС-11
	1
	4200
	Труба
	0021
	53.6
	0.77
	11.9
	5.5413846
	31
	188
	310
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	АС-12
	1
	4200
	Труба
	0022
	53.6
	0.77
	11.9
	5.5413846
	31
	114
	290
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 10.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0021
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	95.20/95.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.4213
	84.661
	6.3696
	2023

	
	скруббер ПРИМА;
	
	
	20
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0022
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	95.00/95.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3732
	74.995
	5.6426
	2023

	
	скруббер ПРИМА;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 11.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	АС-13
	1
	4200
	Труба
	0023
	53.6
	0.77
	11.9
	5.5413846
	31
	134
	285
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	АС-14
	1
	4200
	Труба
	0024
	53.6
	0.77
	11.9
	5.5413846
	31
	154
	280
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 11.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0023
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	95.30/95.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3207
	64.445
	4.8487
	2023

	
	скруббер ПРИМА;
	
	
	30
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0024
	Скруббер ПРИМА;
	2909
	100
	88.50/88.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.8827
	177.380
	13.3467
	2023

	
	
	
	
	50
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 12.1


	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	001
	
	Конвейер № 43
	1
	4200
	Труба
	0025
	53.6
	0.77
	11.9
	5.5413846
	31
	174
	275
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Котел-
	1
	40
	Труба
	0026
	100
	4
	20
	251.328
	80
	110
	230
	
	

	
	
	утилизатор ЭТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Котел-
	1
	4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	утилизатор ЭТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Топка на мазуте
	1
	4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Топка на мазуте
	1
	6144
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Топка на мазуте
	1
	6144
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Топка на мазуте
	1
	6144
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мельница № 1+
	1
	6144
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейер+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сушильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	барабан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мельница № 2+
	1
	6144
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 12.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0025
	СИОТ;
	2909
	100
	90.40/90.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.4749
	95.432
	7.1801
	2023

	
	
	
	
	40
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0026
	Циклон ТРЕ,
	2909
	100
	98.96/98.
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	1.29014
	6.638
	15.288
	2023

	
	Электрофильтр
	
	
	96
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	ЕКЕ-122/11;
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.20068
	1.032
	2.482
	2023

	
	Циклон ТРЕ,
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	Электрофильтр
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0086
	0.044
	0.00125
	2023

	
	ЕКЕ-122/9;
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	8.526
	43.865
	117.708
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	15.86966
	81.647
	211.0298
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 13.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	конвейер+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сушильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	барабан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мельница № 3+
	1
	6144
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейер+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сушильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	барабан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мельница № 4+
	1
	6144
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейер+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сушильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	барабан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	АС-51/1
	1
	6406
	Труба
	0027
	53
	0.79
	7.1
	3.4801938
	31
	100
	280
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 13.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-


	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2904
	Мазутная зола
	0.056
	0.288
	0.828
	2023

	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ванадий/ (326)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	2.8363
	14.592
	63.3083
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0027
	Тканевый фильтр
	2909
	100
	95.00/95.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.4037
	129.171
	9.3093
	2023

	
	ФКА-16/400;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 14.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	АС-51/2
	1
	6406
	Труба
	0028
	53
	0.79
	7.1
	3.4801938
	31
	120
	275
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	АС-51/3
	1
	6406
	Труба
	0029
	53
	0.79
	7.1
	3.4801938
	31
	140
	270
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 14.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	


	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0028
	Тканевый фильтр
	2909
	100
	95.00/95.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.5634
	180.270
	12.9925
	2023

	
	ФКА-16/400;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0029
	Тканевый фильтр
	2909
	100
	95.00/95.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.5823
	186.318
	13.429
	2023

	
	ФКА-16/400;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 15.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	002
	
	АС-51/4
	1
	6406
	Труба
	0030
	53
	0.79
	7.1
	3.4801938
	31
	160
	265
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Пневмопогрузка
	1
	6144
	Труба
	0031
	53
	0.48
	17.35
	3.139582
	31
	120
	190
	
	

	
	
	на силосный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Пневмопогрузка
	1
	6144
	Труба
	0032
	53
	0.48
	17.35
	3.139582
	31
	140
	180
	
	

	
	
	на силосный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 15.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0030
	Тканевый фильтр
	2909
	100
	95.00/95.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.5376
	172.015
	12.3984
	2023

	
	ФКА-16/400;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0031
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1698
	60.225
	3.7548
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0032
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3529
	125.167
	7.806
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 16.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	склад № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Пневмопогрузка
	1
	6144
	Труба
	0033
	53
	0.5
	17.35
	3.4066725
	31
	170
	165
	
	

	
	
	на силосный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Пневмопогрузка
	1
	6144
	Труба
	0034
	53
	0.63
	17.35
	5.4084333
	31
	190
	155
	
	

	
	
	на силосный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 16.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0033
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2276
	74.397
	5.0348
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0034
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3145
	64.753
	6.9567
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 17.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Пневмопогрузка
	1
	6144
	Труба
	0035
	53
	0.6
	17.35
	4.9056084
	31
	120
	170
	
	

	
	
	на силосный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Пневмопогрузка
	1
	6144
	Труба
	0036
	53
	0.48
	17.35
	3.1395894
	31
	140
	160
	
	

	
	
	на силосный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 17.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-


	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0035
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.264
	59.927
	5.8393
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0036
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1778
	63.062
	3.9326
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 18.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Пневмопогрузка
	1
	6144
	Труба
	0037
	53
	0.5
	17.35
	3.4066725
	31
	170
	145
	
	

	
	
	на силосный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Пневмопогрузка
	1
	6144
	Труба
	0038
	53
	0.5
	17.35
	3.4066725
	31
	190
	135
	
	

	
	
	на силосный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 18.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0037
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1809
	59.132
	4.0002
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0038
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2252
	73.612
	4.9808
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 19.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Конвейер № 81
	1
	5800
	Труба
	0039
	34
	0.5
	17.35
	3.4066725
	31
	180
	150
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Конвейер № 80
	1
	5800
	Труба
	0040
	34
	0.48
	17.35
	3.1395894
	31
	150
	130
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 19.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0039
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2611
	85.347
	5.4508
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0040
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.22
	78.030
	4.5929
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 20.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Конвейер № 77
	1
	5800
	Труба
	0041
	34
	0.48
	17.35
	3.1395894
	31
	50
	220
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Конвейер № 78
	1
	5800
	Труба
	0042
	34
	0.48
	17.35
	3.1395894
	31
	60
	190
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Устройство №
	1
	5800
	Труба
	0043
	34
	0.48
	17.35
	3.1395894
	31
	-25
	85
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 20.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0041
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1954
	69.305
	4.0806
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0042
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2314
	82.073
	4.8315
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0043
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2776
	98.459
	5.7957
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 21.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Устройство №
	1
	5800
	Труба
	0044
	34
	0.48
	17.35
	3.1395894
	31
	-15
	80
	
	

	
	
	102/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Конвейер № 80
	1
	5800
	Труба
	0045
	18
	0.48
	17.35
	3.139582
	31
	-5
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 21.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0044
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1981
	70.262
	4.1363
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0045
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1767
	62.672
	3.6903
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 22.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Конвейер № 81
	1
	5800
	Труба
	0046
	18
	0.48
	17.35
	3.139582
	31
	5
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Конвейер № 78
	1
	5800
	Труба
	0047
	18
	0.48
	17.35
	3.139582
	31
	30
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 22.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0046
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2228
	79.023
	4.6522
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0047
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1888
	66.964
	3.9424
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 23.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Конвейер № 77
	1
	5800
	Труба
	0048
	18
	0.48
	17.35
	3.139582
	31
	-10
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Устройство № 6
	1
	5800
	Труба
	0049
	34
	0.48
	17.35
	3.139582
	31
	0
	55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 23.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0048
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2016
	71.504
	4.2098
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0049
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2254
	79.945
	5.0181
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 24.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Устройство № 7
	1
	5800
	Труба
	0050
	34
	0.48
	17.35
	3.139582
	31
	20
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Резервуар V-
	1
	8760
	Дефлектор
	0051
	12
	0.1
	1
	0.007854
	31
	210
	50
	
	

	
	
	2000м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Резервуар V-
	1
	8760
	Дефлектор
	0052
	12
	0.1
	1
	0.007854
	31
	230
	35
	
	

	
	
	1000м3
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 24.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0050
	Рукавный фильтр
	2909
	100
	93.00/93.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2209
	78.349
	4.9181
	2023

	
	СМЦ-166;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0051
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.003214
	455.686
	0.0005246
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.0014061
	199.359
	0.00023
	2023

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.6649797
	94281.922
	0.1085563
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0052
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.003214
	455.686
	0.0005246
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.0014061
	199.359
	0.00023
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 25.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Резервуар V-
	1
	8760
	Труба
	0053
	53
	0.79
	7.1
	3.4801938
	31
	100
	280
	
	

	
	
	1000м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Резервуар V-
	1
	8760
	Дефлектор
	0054
	12
	0.1
	1
	0.007854
	31
	270
	40
	
	

	
	
	1000м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Резервуар V-
	1
	8760
	Дыхательный
	0055
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	340
	-20
	
	

	
	
	60м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Резервуар V-
	1
	8760
	Дыхательный
	0056
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	350
	-25
	
	

	
	
	20м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 25.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.6649797
	94281.922
	0.1085563
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0053
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.003214
	1.028
	0.0005246
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.0014061
	0.450
	0.00023
	2023

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.6649797
	212.773
	0.1085563
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0054
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.003214
	455.686
	0.0005246
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.0014061
	199.359
	0.00023
	2023

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.6649797
	94281.922
	0.1085563
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0055
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000525
	7.444
	0.0000014
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0186975
	2650.962
	0.0005264
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0056
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.002
	283.563
	0.000704
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 26.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	004
	
	Резервуар V-
	1
	8760
	Дыхательный
	0057
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	355
	-27
	
	

	
	
	20м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Резервуар V-
	1
	8760
	Дыхательный
	0058
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	360
	-30
	
	

	
	
	20м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Приемный бункер
	1
	2400
	Поверхность
	6001
	4
	
	
	
	31
	40
	730
	10
	10

	
	
	№ 1
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Сварочный пост
	1
	600
	Сварка металлов
	6003
	6
	
	
	
	31
	-200
	350
	30
	40

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ 13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 26.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0057
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.002
	283.563
	0.000704
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0058
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.002
	283.563
	0.000704
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	6001
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.9998
	
	17.2783
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6003
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.02644
	
	0.04878
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 27.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Пропанбутановая
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 27.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0024332
	
	0.0046
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00925
	
	0.02736
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.01478
	
	0.02394
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0014744
	
	0.00263
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00111
	
	0.0018
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 28.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Сверлильный
	1
	600
	Дверной проем
	6004
	2
	
	1
	1
	31
	-80
	415
	-78
	415

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Галерейный
	1
	880
	Поверхность
	6005
	6
	
	
	
	31
	-160
	640
	20
	20

	
	
	склад № 1
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 28.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00111
	
	0.0018
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6004
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00342
	3.808
	0.0193824
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	2.450
	0.012672
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6005
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 29.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Галерейный
	1
	880
	Поверхность
	6006
	6
	
	
	
	31
	-120
	625
	20
	20

	
	
	склад № 2
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 29.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.92
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.58
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.7659
	
	4.0135
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6006
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.3
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 30.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	склад № 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Галерейный
	1
	880
	Поверхность
	6007
	6
	
	
	
	31
	-80
	610
	20
	20


	
	
	склад № 3
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 30.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.92
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.58
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.7659
	
	4.0135
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6007
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 31.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Галерейный
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Галерейный
	1
	880
	Поверхность
	6008
	6
	
	
	
	31
	30
	560
	20
	20


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 31.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.92
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.58
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.7667
	
	2.3263
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6008
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.19
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 32.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	склад № 4
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 32.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.92
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.58
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.7667
	
	2.3263
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 33.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	001
	
	Галерейный
	1
	880
	Поверхность
	6009
	6
	
	
	
	31
	70
	545
	20
	20

	
	
	склад № 5
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 33.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6009
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.92
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.58
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.7659
	
	4.0135
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 34.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Галерейный
	1
	880
	Поверхность
	6010
	6
	
	
	
	31
	110
	530
	20
	20

	
	
	склад № 6
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 34.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6010
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.92
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.58
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.7667
	
	2.3263
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 35.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Галерейный
	1
	880
	Поверхность
	6011
	6
	
	
	
	31
	150
	515
	20
	20

	
	
	склад № 7
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 35.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6011
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.92
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.58
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.7667
	
	2.3263
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 36.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Галерейный
	1
	880
	Поверхность
	6012
	6
	
	
	
	31
	190
	500
	20
	20

	
	
	склад № 8
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 36.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6012
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.92
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.58
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.7659
	
	4.0135
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 37.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Галерейный
	1
	880
	Поверхность
	6013
	6
	
	
	
	31
	-180
	590
	20
	20

	
	
	склад № 9
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 37.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6013
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.92
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.58
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.7659
	
	4.0135
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 38.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Галерейный
	1
	880
	Поверхность
	6014
	6
	
	
	
	31
	-140
	575
	20
	20

	
	
	склад № 10
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	склад № 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1


	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 38.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже


	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6014
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.92
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.58
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.7667
	
	2.3263
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 39.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Галерейный
	1
	880
	Поверхность
	6015
	6
	
	
	
	31
	-100
	560
	20
	20

	
	
	склад № 11
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 39.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6015
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.92
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.58
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.7667
	
	1.3263
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 40.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Галерейный
	1
	880
	Поверхность
	6016
	6
	
	
	
	31
	-60
	545
	20
	20

	
	
	склад № 12
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад № 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 40.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6016
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.92
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.58
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.7659
	
	4.0135
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 41.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Рудный склад
	1
	8760
	Поверхность
	6017
	6
	
	
	
	31
	210
	490
	50
	20

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Заточной станок
	1
	800
	Дверной проем
	6018
	2
	
	1
	1
	31
	70
	250
	68
	250

	
	
	Сверлильный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 41.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6017
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.001
	
	0.0234
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6018
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00342
	3.808
	0.0096912
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	2.450
	0.006336
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 42.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	002
	
	Сварочный пост
	1
	450
	Сварка металлов
	6019
	5
	
	
	
	31
	60
	280
	10
	10

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ 13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 42.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6019
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.02644
	
	0.05118
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0024332
	
	0.0046
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00925
	
	0.02898
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.01478
	
	0.03192
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0014744
	
	0.00295
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00111
	
	0.0024
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 43.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Заточной станок
	1
	800
	Дверной проем
	6020
	2
	
	1
	1
	31
	40
	200
	44
	200

	
	
	Сверлильный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 43.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00111
	
	0.0024
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6020
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00342
	3.808
	0.0096912
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	2.450
	0.006336
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 44.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	003
	
	Сварочный пост
	1
	450
	Сварка металлов
	6021
	5
	
	
	
	31
	-25
	70
	20
	20

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ 13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 44.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6021
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.02644
	
	0.05118
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0024332
	
	0.0046
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00925
	
	0.02898
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.01478
	
	0.03192
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0014744
	
	0.00295
	2023


	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00111
	
	0.0024
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 45.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Эстакада слива
	1
	94
	Поверхность
	6022
	4
	
	
	
	31
	0
	200
	60
	10

	
	
	мазута
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эстакада слива
	1
	94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мазута
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 45.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00111
	
	0.0024
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6022
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0008358
	
	0.0002144
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.0003656
	
	0.000094
	2023

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.1729318
	
	0.0443712
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 46.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	ТРК
	1
	46
	Поверхность
	6023
	2
	
	
	
	31
	345
	0
	10
	10

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	ТРК
	1
	46
	Поверхность
	6024
	2
	
	
	
	31
	350
	-5
	10
	10

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Сварочный пост
	1
	700
	Сварка металлов
	6025
	2
	
	
	
	31
	280
	-5
	20
	20

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ 13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кислородно-
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ацителеновая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сормайт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НЖ-13
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 46.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	6023
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.00025
	
	0.006902
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	6024
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.00025
	
	0.006902
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	6025
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0404094
	
	0.09949
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.003911
	
	0.0097
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0203
	Хром /в пересчете на
	0.0003889
	
	0.0014
	2023

	
	
	
	
	
	
	хром (VI) оксид/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Хром шестивалентный)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(647)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.01421
	
	0.069344
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 47.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 47.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.01478
	
	0.03192
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0021271
	
	0.00522
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00111
	
	0.0024
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00111
	
	0.0024
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 48.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Заточной станок
	1
	800
	Дверной проем
	6026
	4
	
	1
	1
	31
	300
	0
	305
	0

	
	
	Сверлильный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Токарный станок
	1
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фрезерный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Паяльные работы
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Покраска
	1
	1000
	Поверхность
	6027
	10
	
	
	
	31
	-100
	-50
	20
	20

	
	
	изделий НЦ-132
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Покраска
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	изделий НЦ-132
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 48.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6026
	
	
	
	
	0316
	Соляная кислота (163)
	0.0041667
	4.640
	0.0075
	2023

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00872
	9.710
	0.076608
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	2.450
	0.006336
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6027
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.182222
	
	0.492
	2023

	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.088889
	
	0.24
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.035556
	
	0.096
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1119
	Этилцеллозольв (1497*
	0.066667
	
	0.18
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.035556
	
	0.096
	2023

	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 49.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Покраска
	1
	1000
	Поверхность
	6028
	10
	
	
	
	31
	-100
	-50
	20
	20

	
	
	изделий ПФ-15
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Покраска
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	изделий ПФ-15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Покраска
	1
	1000
	Поверхность
	6029
	10
	
	
	
	31
	-100
	-50
	20
	20

	
	
	изделий (
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	растворитель Р-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Покраска
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	изделий (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	растворитель Р-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Покраска
	1
	1000
	Поверхность
	6030
	10
	
	
	
	31
	-100
	-50
	20
	20

	
	
	изделий Олифа
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Покраска
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	изделий Олифа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Покраска
	1
	1000
	Поверхность
	6031
	10
	
	
	
	31
	-100
	-50
	20
	20

	
	
	изделий
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Водоэмульсия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Покраска
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	изделий
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 49.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.035556
	
	0.096
	2023

	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	6028
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.03125
	
	0.3375
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.03125
	
	0.3375
	2023

	6029
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.017222
	
	0.62
	2023

	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.003333
	
	0.12
	2023

	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.007222
	
	0.26
	2023

	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6030
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.019444
	
	0.7
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1119
	Этилцеллозольв (1497*
	0.008333
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	6031
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.055486
	
	0.59925
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2750
	Сольвент нафта (1149*
	0.006528
	
	0.0705
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 50.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Водоэмульсия
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 50.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26


	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.003264
	
	0.03525
	2023


7.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов. 

За период, предшествующий нормируемому, на предприятии не зарегистрированы аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 
По технологии производства залповые выбросы на предприятии не предусмотрены. В случае возникновения аварийных служба охраны окружающей среды обязана внести соответствующие сведения в типовую табли​цу и представить отчет в соответствии с установленными требованиями.
7.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен в таблице 7.2.
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	Таблица 7.2.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	
	0.04
	
	3
	0.1197294
	0.25063
	6.26575

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0112106
	0.0235
	23.5

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI)
	
	
	0.0015
	
	1
	0.0003889
	0.0014
	0.93333333

	
	оксид/ (Хром шестивалентный) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	1.3321
	15.442664
	386.0666

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.20068
	2.482
	41.3666667

	0316
	Соляная кислота (163)
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.0041667
	0.0075
	0.075

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0086
	0.00125
	0.025

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	8.526
	117.708
	2354.16

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0137443
	0.0023142
	0.289275

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	15.92878
	211.1495
	70.3831667

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0065503
	0.01375
	2.75

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.00444
	0.009
	0.3

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
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	Таблица 7.2.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.086736
	0.93675
	4.68375

	0621
	Толуол (558)
	
	0.6
	
	
	3
	0.205434
	1.113014
	1.85502333

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.088889
	0.24
	2.4

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.055
	0.796
	0.1592

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	
	
	
	0.7
	
	0.075
	0.48
	0.68571429

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.038889
	0.216
	2.16

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.042778
	0.356
	1.01714286

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	
	0.05
	
	0.0065
	0.015916
	0.31832

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	
	
	
	0.2
	
	0.006528
	0.0705
	0.3525

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.034514
	0.37275
	0.37275

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (
	
	1
	
	
	4
	2.8515481
	0.4791228
	0.4791228

	
	в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.01898
	0.1153728
	0.769152

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.056
	0.828
	414

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	2.00424
	17.2873
	172.873

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
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	Таблица 7.2.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 3

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.5
	0.15
	
	3
	26.31
	383.227
	2554.84667

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.0088
	0.03168
	0.792

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	58.0462263
	753.6569138
	6043.87914

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


При выбросе загрязняющих веществ в атмосферу образуются группы суммаций приведенных в таблице 7.3.
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	Таблица 7.3

	Таблица групп суммаций на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 1

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	04(02)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на

	
	
	ванадий/ (326)

	
	
	

	07(31)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)


	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	41(35)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	
	

	44(30)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	
	

	59(71)
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (

	
	
	алюминия фторид, кальция фторид, натрия

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо

	
	
	растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

	
	
	

	Пыли
	2902
	Взвешенные частицы (116)

	
	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на

	
	
	ванадий/ (326)


	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного

	
	
	производства - глина, глинистый сланец, доменный

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей

	
	
	казахстанских месторождений) (494)

	
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль цементного производства

	
	
	- известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль

	
	
	вращающихся печей, боксит) (495*)

	
	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по

	Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от

	25.01.2012 №168. После него в круглых скобках указывается служебный

	код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА.


8. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ  РАССЕИВАНИЯ.

8.1 Метеорологическая  характеристика и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ

Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие минус 42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до +18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования город Тараз по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. Повторяемость направлений ветра, штилей, скорость ветра  по направлениям представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Метеорологические коэффициенты и характеристики

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ.

	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	38

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для  котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-23.0

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	16.0

	СВ
	11.0

	В
	5.0

	ЮВ
	8.0

	Ю
	24.0

	ЮЗ
	15.0

	З
	10.0

	СЗ
	11.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	6.0

	Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения, которой составляет    5 %, м/с
	5.0


Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.
Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

8.2 Результаты расчетов рассеивания.
Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы проводился по программе "Эра-1.7" на ПЭВМ. При этом определялись наибольшие концентрации вредных веществ в расчетных точках (узлах сетки) на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Программа рекомендована Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Войкова для расчетов рассеивания вредных веществ и утверждена Министерством  охраны окружающей среды РК.

Следует иметь в виду, что в силу особенностей конструкции печатающих устройств (принтеров) персональных компьютеров карта может печататься с отклонениями масштаба, поэтому она является только схемой, имеющей характер иллюстрации.

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в каждом узле поиска. Выдача результатов расчетов проведена при опасных средневзвешенных скоростях ветра с шагом перебора направлений 10 градусов.

С целью ускорения и упрощения расчетов рассеивания включены только вещества, для которых выполняется неравенство:

М/ПДКм.p > Ф

Ф = 0.01хН   пpи Н > 10 м

Ф = 0.1   пpи Н < 10м
где М – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, г/с;

ПДКм.р. – максимально-разовое ПДК, мг/м3;

Н(м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса [3, п.7.8] определяем по формуле:

Hср.вз. =  (5*M(0-10) + 15*M(11-20) + 25*M(21-30) + ....) / Мi ,  м

Мi = М(0-10) + М(11-20) + М(21-30) + .....

Мi – суммарные выбросы i-го вещества в интервалах высот источников до 10 метров включительно, 11-20м, 21-30м и т.д.

Результаты расчета сведены в таблицу 8.2.
Из таблицы видно, что превышений ПДК на границе СЗЗ размером 1000 м нет ни по одному веществу. 

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97. Характер распределения загрязнений на площадке показан в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ.

Таблица 8.2
   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

      Город     :718  Т.Рыскуловский р-н.

      Объект    :0004 ТОО "ГПК Казфосфат".

      Вар.расч. :3    существующее положение (2023 год)

---------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    | ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |   мг/м3   |опасн|

----<----------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |   0.1104 |   0.0028 |   0.0028 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |   0.4063 |   0.0103 |   0.0103 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |           |     |

|      | оксид/ (327) )                  |          |          |          |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  17.988  |   0.7004 |   0.6856 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   1.4411 |   0.0547 |   0.0535 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   0.8006 |   0.0505 |   0.0491 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |           |     |

|      | (IV) оксид) (516) )             |          |          |          |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.0801 |   0.0006 |   0.0005 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   0.2091 |   0.0189 |   0.0184 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.0826 |   0.0059 |   0.0059 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |           |     |

|      | (617) )                         |          |          |          |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    |   0.0093 |   0.0002 |   0.0002 | 0.2000000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |           |     |

|      | кальция фторид,                 |          |          |          |           |     |

| 0401 | Углеводороды                    |   0.2613 |   0.0188 |   0.0187 | 1.0000000 |  -  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   0.4010 |   0.0102 |   0.0102 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |           |     |

| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |   0.2270 |   0.0018 |   0.0016 | 1.0000000 |  4  |

|      | (в пересчете на С) (10)         |          |          |          |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  21.557  |   0.4925 |   0.4784 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль            |          |          |          |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   0.8006 |   0.0506 |   0.0492 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  18.789  |   0.7477 |   0.7343 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   0.8008 |   0.0561 |   0.0547 |           |     |

| __71 | 0342 + 0344                     |   0.0859 |   0.0061 |   0.0061 |           |     |

---------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.                                                                                       
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	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	0.10576
	4.5
	0.2644
	Да

	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.0097328
	4.5
	0.9733
	Да

	
	марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0316
	Соляная кислота (163)
	0.2
	0.1
	
	0.0041667
	4
	0.0208
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	1.6619336
	6.49
	11.0796
	Да

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	26.5954468
	62.1
	0.0857
	Да

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	1
	
	
	3.204
	6
	3.204
	Да

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)
	0.2
	
	
	0.03125
	10
	0.1563
	Да

	0621
	Толуол (558)
	0.6
	
	
	0.205434
	10.3
	0.0332
	Да

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	0.0000336
	6
	3.360
	Да

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	0.088889
	10
	0.8889
	Да

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	0.055
	10
	0.011
	Нет

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	
	
	0.7
	0.075
	10
	0.1071
	Да

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый
	0.1
	
	
	0.038889
	10
	0.3889
	Да

	
	эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	0.042778
	10
	0.1222
	Да

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное,
	
	
	0.05
	0.0065
	3.85
	0.130
	Да

	
	машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	0.03125
	10
	0.0313
	Нет

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	1
	
	
	2.8515481
	21
	0.1356
	Да

	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	0.01898
	2.92
	0.038
	Нет

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	2.00424
	4
	6.6808
	Да
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	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.5
	0.15
	
	27.0083
	35.9
	1.5033
	Да

	
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся
	
	
	
	
	
	
	

	
	печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	0.04
	0.0088
	2.5
	0.220
	Да

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	2.3989
	56.5
	0.2122
	Да

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.20068
	100
	0.005
	Нет

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	10.6593336
	81.2
	0.2626
	Да

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.0137443
	21.1
	0.0815
	Да

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.0058976
	4.5
	0.2949
	Да

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.00444
	4.5
	0.0222
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в
	
	0.002
	
	0.056
	100
	0.028
	Да
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	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 3

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.


8.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ НДВ.

На основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения и предприятия в целом, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов НДВ.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении НДВ являются: максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДКмр) каждого загрязняющего вещества в воздухе населенных пунктов, опубликованные в [12], а также в официальных изменениях и дополнениях к ним. При этом требуется выполнение соотношения:

С/ПДК ( 1

где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы от всех источников.

Расчеты С должны проводиться для разовых концентраций, осредненных за 20-30 мин. 

Для веществ, по которым установлены только среднесуточные ПДК (ПДКсс), используется приближенное соотношение между максимальными значениями разовых и среднегодовых концентраций и требуется, чтобы:

0.1С ( ПДК



При отсутствии нормативов ПДК вместо них используются значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ), их значения принимаются как максимально разовые ПДК.

На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере составлен перечень загрязняющих атмосферу веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов НДВ для источников выброса предприятия.

Нормативы НДВ для источников установлены, исходя из условий максимальных выбросов при полной нагрузке и проектных показателях работы всех оборудований.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК на СП с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.

Предложения по нормативам НДВ разработаны по каждому веществу для отдельных источников и для предприятия в целом. Результаты сведены в таблицу 8.4.

	ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан"
	
	
	
	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 1


	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6003
	0,02644
	0,04878
	0,02644
	0,04878
	0,02644
	0,04878
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6019
	0,02644
	0,05118
	0,02644
	0,05118
	0,02644
	0,05118
	2023

	Участок Погрузка
	6021
	0,02644
	0,05118
	0,02644
	0,05118
	0,02644
	0,05118
	2023

	РММ
	6025
	0,02644
	0,06108
	0,0404094
	0,09949
	0,0404094
	0,09949
	2023

	Всего:
	 
	0,10576
	0,21222
	0,1197294
	0,25063
	0,1197294
	0,25063
	 

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6003
	0,00243322
	0,0046
	0,0024332
	0,0046
	0,0024332
	0,0046
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6019
	0,00243322
	0,0046
	0,0024332
	0,0046
	0,0024332
	0,0046
	2023

	Участок Погрузка
	6021
	0,00243322
	0,0046
	0,0024332
	0,0046
	0,0024332
	0,0046
	2023

	РММ
	6025
	0,00243322
	0,0057
	0,003911
	0,0097
	0,003911
	0,0097
	2023

	Всего:
	 
	0,00973288
	0,0195
	0,0112106
	0,0235
	0,0112106
	0,0235
	 

	 (0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	РММ
	6025
	 
	 
	0,0003889
	0,0014
	0,0003889
	0,0014
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,0003889
	0,0014
	0,0003889
	0,0014
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	0026
	1,2894
	19,13
	1,29014
	15,288
	1,29014
	15,288
	2023

	 
	 
	1,2894
	19,13
	1,29014
	15,288
	1,29014
	15,288
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6003
	0,00925
	0,02736
	0,00925
	0,02736
	0,00925
	0,02736
	2023

	 
	6005
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6006
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6007
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023


	ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан"
	
	
	
	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 2

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6008
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6009
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6010
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6011
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6012
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6013
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6014
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6015
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6016
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6019
	0,00925
	0,02898
	0,00925
	0,02898
	0,00925
	0,02898
	2023

	Участок Погрузка
	6021
	0,00925
	0,02898
	0,00925
	0,02898
	0,00925
	0,02898
	2023

	РММ
	6025
	0,01421
	0,069344
	0,01421
	0,069344
	0,01421
	0,069344
	2023

	Всего:
	 
	0,2419604
	0,634664
	0,04196
	0,154664
	0,04196
	0,154664
	 

	 Итого:
	 
	1,5313604
	19,764664
	1,3321
	15,442664
	1,3321
	15,442664
	 

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	0026
	0,206
	3,106
	0,20068
	2,482
	0,20068
	2,482
	2023

	Всего:
	 
	0,206
	3,106
	0,20068
	2,482
	0,20068
	2,482
	 

	 (0316) Соляная кислота (163)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	РММ
	6026
	0,0041667
	0,0075
	0,0041667
	0,0075
	0,0041667
	0,0075
	2023

	Всего:
	 
	0,0041667
	0,0075
	0,0041667
	0,0075
	0,0041667
	0,0075
	 

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	0026
	0,0086
	0,00125
	0,0086
	0,00125
	0,0086
	0,00125
	2023

	Всего:
	 
	0,0086
	0,00125
	0,0086
	0,00125
	0,0086
	0,00125
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 3

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	0026
	10,782
	163,3178
	8,526
	117,708
	8,526
	117,708
	2023

	Всего:
	 
	10,782
	163,3178
	8,526
	117,708
	8,526
	117,708
	 

	 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ
	0051
	0,00321408
	0,000524691
	0,003214
	0,0005246
	0,003214
	0,0005246
	2023

	 
	0052
	0,00321408
	0,000524691
	0,003214
	0,0005246
	0,003214
	0,0005246
	2023

	 
	0053
	0,00321408
	0,000524691
	0,003214
	0,0005246
	0,003214
	0,0005246
	2023

	 
	0054
	0,00321408
	0,000524691
	0,003214
	0,0005246
	0,003214
	0,0005246
	2023

	 
	0055
	0,0000525
	0,00000148
	0,0000525
	0,0000014
	0,0000525
	0,0000014
	2023

	 
	 
	0,01290882
	0,002100244
	0,0129085
	0,0020998
	0,0129085
	0,0020998
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6022
	0,00083584
	0,000214462
	0,0008358
	0,0002144
	0,0008358
	0,0002144
	2023

	Всего:
	 
	0,00083584
	0,000214462
	0,0008358
	0,0002144
	0,0008358
	0,0002144
	 

	 Итого:
	 
	0,01374466
	0,002314706
	0,0137443
	0,0023142
	0,0137443
	0,0023142
	 

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	0026
	17,452
	263,97
	15,86966
	211,0298
	15,86966
	211,0298
	2023

	 
	 
	17,452
	263,97
	15,86966
	211,0298
	15,86966
	211,0298
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6003
	0,01478
	0,02394
	0,01478
	0,02394
	0,01478
	0,02394
	2023

	 
	6005
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6006
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6007
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 4

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6009
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6010
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6011
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6012
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6013
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6014
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6015
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6016
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6019
	0,01478
	0,03192
	0,01478
	0,03192
	0,01478
	0,03192
	2023

	Участок Погрузка
	6021
	0,01478
	0,03192
	0,01478
	0,03192
	0,01478
	0,03192
	2023

	РММ
	6025
	0,01478
	0,03192
	0,01478
	0,03192
	0,01478
	0,03192
	2023

	Всего:
	 
	2,0591204
	4,4397
	0,05912
	0,1197
	0,05912
	0,1197
	2023

	 Итого:
	 
	19,5111204
	268,4097
	15,92878
	211,1495
	15,92878
	211,1495
	 

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6003
	0,00147444
	0,00263
	0,0014744
	0,00263
	0,0014744
	0,00263
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6019
	0,00147444
	0,00295
	0,0014744
	0,00295
	0,0014744
	0,00295
	2023

	Участок Погрузка
	6021
	0,00147444
	0,00295
	0,0014744
	0,00295
	0,0014744
	0,00295
	2023

	РММ
	6025
	0,00147444
	0,00335
	0,0021271
	0,00522
	0,0021271
	0,00522
	2023

	Всего:
	 
	0,00589776
	0,01188
	0,0065503
	0,01375
	0,0065503
	0,01375
	 

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6003
	0,00111
	0,0018
	0,00111
	0,0018
	0,00111
	0,0018
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6019
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	2023

	Участок Погрузка
	6021
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	2023

	РММ
	6025
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 5

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	 
	0,00444
	0,009
	0,00444
	0,009
	0,00444
	0,009
	 

	 (0616) Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочные работы
	6028
	0,03125
	0,3375
	0,03125
	0,3375
	0,03125
	0,3375
	2023

	 
	6031
	 
	 
	0,055486
	0,59925
	0,055486
	0,59925
	2023

	Всего:
	 
	0,03125
	0,3375
	0,086736
	0,93675
	0,086736
	0,93675
	 

	 (0621) Толуол (558)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ
	0051
	0,00140616
	0,00023
	0,0014061
	0,00023
	0,0014061
	0,00023
	2023

	 
	0052
	0,00140616
	0,00023
	0,0014061
	0,00023
	0,0014061
	0,00023
	2023

	 
	0053
	0,00140616
	0,00023
	0,0014061
	0,00023
	0,0014061
	0,00023
	2023

	 
	0054
	0,00140616
	0,00023
	0,0014061
	0,00023
	0,0014061
	0,00023
	2023

	 
	 
	0,00562464
	0,00092
	0,0056244
	0,00092
	0,0056244
	0,00092
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6022
	0,00036568
	0,000094
	0,0003656
	0,000094
	0,0003656
	0,000094
	2023

	Покрасочные работы
	6027
	0,182222
	0,492
	0,182222
	0,492
	0,182222
	0,492
	2023

	 
	6029
	0,017222
	0,62
	0,017222
	0,62
	0,017222
	0,62
	2023

	Всего:
	 
	0,19980968
	1,112094
	0,1998096
	1,112094
	0,1998096
	1,112094
	 

	 Итого:
	 
	0,20543432
	1,113014
	0,205434
	1,113014
	0,205434
	1,113014
	 

	 (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочные работы
	6027
	0,088889
	0,24
	0,088889
	0,24
	0,088889
	0,24
	2023

	Всего:
	 
	0,088889
	0,24
	0,088889
	0,24
	0,088889
	0,24
	 

	 (1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочные работы
	6027
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 6

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6030
	0,019444
	0,7
	0,019444
	0,7
	0,019444
	0,7
	2023

	Всего:
	 
	0,055
	0,796
	0,055
	0,796
	0,055
	0,796
	 

	 (1119) Этилцеллозольв (1497*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочные работы
	6027
	0,066667
	0,18
	0,066667
	0,18
	0,066667
	0,18
	2023

	 
	6030
	0,008333
	0,3
	0,008333
	0,3
	0,008333
	0,3
	2023

	Всего:
	 
	0,075
	0,48
	0,075
	0,48
	0,075
	0,48
	 

	 (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочные работы
	6027
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	2023

	 
	6029
	0,003333
	0,12
	0,003333
	0,12
	0,003333
	0,12
	2023

	Всего:
	 
	0,038889
	0,216
	0,038889
	0,216
	0,038889
	0,216
	 

	 (1325) Формальдегид (Метаналь) (609)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6005
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6006
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6007
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6009
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6010
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6011
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6012
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6013
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6014
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6015
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6016
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан"
	
	
	
	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 7

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 Всего:
	 
	0,0999996
	0,24
	0
	0
	0
	0
	 

	 (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочные работы
	6027
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	2023

	 
	6029
	0,007222
	0,26
	0,007222
	0,26
	0,007222
	0,26
	2023

	Всего:
	 
	0,042778
	0,356
	0,042778
	0,356
	0,042778
	0,356
	 

	 (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ
	0056
	0,002
	0,000704
	0,002
	0,000704
	0,002
	0,000704
	2023

	 
	0057
	0,002
	0,000704
	0,002
	0,000704
	0,002
	0,000704
	2023

	 
	0058
	0,002
	0,000704
	0,002
	0,000704
	0,002
	0,000704
	2023

	 
	 
	0,006
	0,002112
	0,006
	0,002112
	0,006
	0,002112
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6023
	0,00025
	0,006902
	0,00025
	0,006902
	0,00025
	0,006902
	2023

	 
	6024
	0,00025
	0,006902
	0,00025
	0,006902
	0,00025
	0,006902
	2023

	Всего:
	 
	0,0005
	0,013804
	0,0005
	0,013804
	0,0005
	0,013804
	 

	 Итого:
	 
	0,0065
	0,015916
	0,0065
	0,015916
	0,0065
	0,015916
	 

	 (2750) Сольвент нафта (1149*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочные работы
	6031
	 
	 
	0,006528
	0,0705
	0,006528
	0,0705
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,006528
	0,0705
	0,006528
	0,0705
	 

	 (2752) Уайт-спирит (1294*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочные работы
	6028
	0,03125
	0,3375
	0,03125
	0,3375
	0,03125
	0,3375
	2023

	 
	6031
	 
	 
	0,003264
	0,03525
	0,003264
	0,03525
	2023

	Всего:
	 
	0,03125
	0,3375
	0,034514
	0,37275
	0,034514
	0,37275
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 8


	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (2754) Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ
	0051
	0,66497976
	0,108556319
	0,6649797
	0,1085563
	0,6649797
	0,1085563
	2023

	 
	0052
	0,66497976
	0,108556319
	0,6649797
	0,1085563
	0,6649797
	0,1085563
	2023

	 
	0053
	0,66497976
	0,108556319
	0,6649797
	0,1085563
	0,6649797
	0,1085563
	2023

	 
	0054
	0,66497976
	0,108556319
	0,6649797
	0,1085563
	0,6649797
	0,1085563
	2023

	 
	0055
	0,0186975
	0,000526422
	0,0186975
	0,0005264
	0,0186975
	0,0005264
	2023

	 
	 
	2,67861654
	0,434751698
	2,6786163
	0,4347516
	2,6786163
	0,4347516
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6022
	0,172931814
	0,04437139
	0,1729318
	0,0443712
	0,1729318
	0,0443712
	2023

	Всего:
	 
	0,172931814
	0,04437139
	0,1729318
	0,0443712
	0,1729318
	0,0443712
	2023

	 
	 
	2,851548354
	0,479123088
	2,8515481
	0,4791228
	2,8515481
	0,4791228
	 

	 (2902) Взвешенные частицы (116)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6004
	0,00342
	0,0193824
	0,00342
	0,0193824
	0,00342
	0,0193824
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6018
	0,00342
	0,0096912
	0,00342
	0,0096912
	0,00342
	0,0096912
	2023

	Участок Погрузка
	6020
	0,00342
	0,0096912
	0,00342
	0,0096912
	0,00342
	0,0096912
	2023

	РММ
	6026
	0,00872
	0,076608
	0,00872
	0,076608
	0,00872
	0,076608
	2023

	Всего:
	 
	0,01898
	0,1153728
	0,01898
	0,1153728
	0,01898
	0,1153728
	 

	 (2904) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	0026
	0,07
	1,036
	0,056
	0,828
	0,056
	0,828
	2023

	Всего:
	 
	0,07
	1,036
	0,056
	0,828
	0,056
	0,828
	 

	 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	0001
	0,35
	8,0701
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 9

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	0002
	0,2586
	5,9645
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0003
	0,2823
	6,5093
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0004
	0,0739
	1,7047
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0005
	0,0528
	0,7982
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0006
	0,3886
	5,8757
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0007
	0,2544
	3,8464
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0008
	0,4928
	7,4509
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0009
	0,3136
	4,7421
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0010
	0,4466
	6,7531
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0011
	0,4262
	6,4436
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0012
	0,4841
	7,3195
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0013
	0,3802
	5,7485
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0014
	0,4607
	6,9657
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0015
	0,2394
	3,6194
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0016
	0,62329
	9,42428
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0017
	0,28213
	4,26588
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0018
	0,24009
	3,63017
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0019
	1,06855
	16,1564
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0020
	0,66491
	10,0534
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0021
	0,69121
	10,4512
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0022
	0,47078
	7,11818
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0023
	0,40192
	6,07708
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0024
	2,51908
	38,0885
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0025
	0,95388
	14,4226
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0026
	8,3433
	184,5418
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0027
	0,6087
	14,0381
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 10

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	0028
	0,6087
	14,0381
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0029
	0,6087
	14,0381
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0030
	0,6087
	14,0381
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0031
	0,6348
	14,0411
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0032
	0,6348
	14,0411
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0033
	0,7653
	16,9278
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0034
	1,5586
	34,4742
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0035
	0,7067
	15,6307
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0036
	0,3264
	7,2198
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0037
	0,6297
	13,9282
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0038
	1,0754
	23,7865
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0039
	1,0754
	22,4547
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0040
	0,5004
	10,448
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0041
	0,6135
	12,8101
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0042
	0,726
	15,1583
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0043
	0,7084
	14,7914
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0044
	0,2649
	5,5313
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0045
	0,3853
	8,0447
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0046
	0,5707
	11,9157
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0047
	0,5707
	11,9157
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0048
	0,57
	11,9019
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0049
	0,2733
	6,0833
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0050
	0,5518
	12,284
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	 
	36,74024
	725,58209
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6001
	4,1663
	35,9964
	1,9998
	17,2783
	1,9998
	17,2783
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 11

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6002
	4,1663
	35,9964
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6003
	0,00111
	0,0018
	0,00111
	0,0018
	0,00111
	0,0018
	2023

	 
	6005
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6006
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6007
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6009
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6010
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6011
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6012
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6013
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6014
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6015
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6016
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6017
	0,0005
	0,0114
	 
	 
	 
	 
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6019
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	2023

	Участок Погрузка
	6021
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	2023

	РММ
	6025
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	2023

	Всего:
	 
	22,30434
	114,3456
	2,00424
	17,2873
	2,00424
	17,2873
	 

	 Итого:
	 
	59,04458
	839,92769
	2,00424
	17,2873
	2,00424
	17,2873
	 

	 (2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	0001
	 
	 
	0,2756
	6,3562
	0,2756
	6,3562
	2023

	 
	0002
	 
	 
	0,1486
	3,4276
	0,1486
	3,4276
	2023

	 
	0003
	 
	 
	0,1705
	3,9315
	0,1705
	3,9315
	2023

	 
	0004
	 
	 
	0,085
	1,9594
	0,085
	1,9594
	2023


	ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан"
	
	
	
	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 12

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	0005
	 
	 
	0,0976
	1,4764
	0,0976
	1,4764
	2023

	 
	0006
	 
	 
	0,374
	5,6546
	0,374
	5,6546
	2023

	 
	0007
	 
	 
	0,1022
	1,5458
	0,1022
	1,5458
	2023

	 
	0008
	 
	 
	0,04287
	6,4822
	0,04287
	6,4822
	2023

	 
	0009
	 
	 
	0,4179
	6,3189
	0,4179
	6,3189
	2023

	 
	0010
	 
	 
	0,4024
	6,085
	0,4024
	6,085
	2023

	 
	0011
	 
	 
	0,3172
	4,7964
	0,3172
	4,7964
	2023

	 
	0012
	 
	 
	0,3735
	5,6476
	0,3735
	5,6476
	2023

	 
	0013
	 
	 
	0,2994
	4,5271
	0,2994
	4,5271
	2023

	 
	0014
	 
	 
	0,2313
	3,4967
	0,2313
	3,4967
	2023

	 
	0015
	 
	 
	0,2835
	4,2865
	0,2835
	4,2865
	2023

	 
	0016
	 
	 
	0,599
	9,0571
	0,599
	9,0571
	2023

	 
	0017
	 
	 
	0,1851
	2,7991
	0,1851
	2,7991
	2023

	 
	0018
	 
	 
	0,2811
	4,2503
	0,2811
	4,2503
	2023

	 
	0019
	 
	 
	0,07413
	11,2081
	0,07413
	11,2081
	2023

	 
	0020
	 
	 
	0,4239
	6,4092
	0,4239
	6,4092
	2023

	 
	0021
	 
	 
	0,4213
	6,3696
	0,4213
	6,3696
	2023

	 
	0022
	 
	 
	0,3732
	5,6426
	0,3732
	5,6426
	2023

	 
	0023
	 
	 
	0,3207
	4,8487
	0,3207
	4,8487
	2023

	 
	0024
	 
	 
	0,8827
	13,3467
	0,8827
	13,3467
	2023

	 
	0025
	 
	 
	0,4749
	7,1801
	0,4749
	7,1801
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	0026
	 
	 
	2,8363
	63,3083
	2,8363
	63,3083
	2023

	 
	0027
	 
	 
	0,4037
	9,3093
	0,4037
	9,3093
	2023

	 
	0028
	 
	 
	0,5634
	12,9925
	0,5634
	12,9925
	2023

	 
	0029
	 
	 
	0,5823
	13,429
	0,5823
	13,429
	2023

	 
	0030
	 
	 
	0,5376
	12,3984
	0,5376
	12,3984
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 13

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Участок Погрузка
	0031
	 
	 
	0,1698
	3,7548
	0,1698
	3,7548
	2023

	 
	0032
	 
	 
	0,3529
	7,806
	0,3529
	7,806
	2023

	 
	0033
	 
	 
	0,2276
	5,0348
	0,2276
	5,0348
	2023

	 
	0034
	 
	 
	0,3145
	6,9567
	0,3145
	6,9567
	2023

	 
	0035
	 
	 
	0,264
	5,8393
	0,264
	5,8393
	2023

	 
	0036
	 
	 
	0,1778
	3,9326
	0,1778
	3,9326
	2023

	 
	0037
	 
	 
	0,1809
	4,0002
	0,1809
	4,0002
	2023

	 
	0038
	 
	 
	0,2252
	4,9808
	0,2252
	4,9808
	2023

	 
	0039
	 
	 
	0,2611
	5,4508
	0,2611
	5,4508
	2023

	 
	0040
	 
	 
	0,22
	4,5929
	0,22
	4,5929
	2023

	 
	0041
	 
	 
	0,1954
	4,0806
	0,1954
	4,0806
	2023

	 
	0042
	 
	 
	0,2314
	4,8315
	0,2314
	4,8315
	2023

	 
	0043
	 
	 
	0,2776
	5,7957
	0,2776
	5,7957
	2023

	 
	0044
	 
	 
	0,1981
	4,1363
	0,1981
	4,1363
	2023

	 
	0045
	 
	 
	0,1767
	3,6903
	0,1767
	3,6903
	2023

	 
	0046
	 
	 
	0,2228
	4,6522
	0,2228
	4,6522
	2023

	 
	0047
	 
	 
	0,1888
	3,9424
	0,1888
	3,9424
	2023

	 
	0048
	 
	 
	0,2016
	4,2098
	0,2016
	4,2098
	2023

	 
	0049
	 
	 
	0,2254
	5,0181
	0,2254
	5,0181
	2023

	 
	0050
	 
	 
	0,2209
	4,9181
	0,2209
	4,9181
	2023

	 
	 
	0
	0
	17,1134
	346,1648
	17,1134
	346,1648
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6004
	0,0022
	0,012672
	 
	 
	 
	 
	2023

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6005
	 
	 
	0,7659
	4,0135
	0,7659
	4,0135
	2023

	 
	6006
	 
	 
	0,7659
	4,0135
	0,7659
	4,0135
	2023

	 
	6007
	 
	 
	0,7667
	2,3263
	0,7667
	2,3263
	2023


	ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан"
	
	
	
	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 14

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6008
	 
	 
	0,7667
	2,3263
	0,7667
	2,3263
	2023

	 
	6009
	 
	 
	0,7659
	4,0135
	0,7659
	4,0135
	2023

	 
	6010
	 
	 
	0,7667
	2,3263
	0,7667
	2,3263
	2023

	 
	6011
	 
	 
	0,7667
	2,3263
	0,7667
	2,3263
	2023

	 
	6012
	 
	 
	0,7659
	4,0135
	0,7659
	4,0135
	2023

	 
	6013
	 
	 
	0,7659
	4,0135
	0,7659
	4,0135
	2023

	 
	6014
	 
	 
	0,7667
	2,3263
	0,7667
	2,3263
	2023

	 
	6015
	 
	 
	0,7667
	1,3263
	0,7667
	1,3263
	2023

	 
	6016
	 
	 
	0,7659
	4,0135
	0,7659
	4,0135
	2023

	 
	6017
	 
	 
	0,001
	0,0234
	0,001
	0,0234
	2023

	 
	6018
	0,0022
	0,006336
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,0022
	0,006336
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6026
	0,0022
	0,006336
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0088
	0,03168
	9,1966
	37,0622
	9,1966
	37,0622
	 

	 Итого:
	 
	0,0088
	0,03168
	26,31
	383,227
	26,31
	383,227
	 

	 (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6004
	 
	 
	0,0022
	0,012672
	0,0022
	0,012672
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6018
	 
	 
	0,0022
	0,006336
	0,0022
	0,006336
	2023

	Участок Погрузка
	6020
	 
	 
	0,0022
	0,006336
	0,0022
	0,006336
	2023

	РММ
	6026
	 
	 
	0,0022
	0,006336
	0,0022
	0,006336
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,0088
	0,03168
	0,0088
	0,03168
	 

	 Всего по объекту:          
	94,85172107
	1300,583625
	58,0462263
	753,656914
	58,046226
	753,6569138
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным источникам:
	69,25139
	1176,583024
	45,7676292
	693,941733
	45,767629
	693,9417334
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	25,60033107
	124,0006007
	12,2785971
	59,7151804
	12,278597
	59,7151804
	


8.4. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ НДВ
Нумерация источников загрязнения атмосферы приведена согласно «Инструкции по инвентаризации выбросов…» (организованные с 0001, неорганизованные с 6001).
Достоверность полноты исходных данных, принятых для расчета нормативов НДВ, основывается на инвентаризации источников выделения загрязняющих веществ, проведенной «Исполнителем», согласованной «Заказчиком».

Расчеты приземных концентраций по каждому веществу ведутся с учетом наихудшей (когда наибольшие максимальные разовые (г/с) выбросы) возможной одновременности работы оборудования.
Выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании методических нормативных документов, утвержденных Министерством окружающей среды и водных ресурсов РК. Расчеты приведены в Приложении 1.
8.4.1 Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников производились на основании технических характеристик применяемого оборудования в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу. Геометрические характеристики и параметры газовоздушной смеси источников были приняты по технико-технологическим данным разделов проекта, по аналогичным видам оборудования, а также расчётным путём.

Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу  на 2023-2026 в прил. 1.

8.5 УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА.
Согласно Экологического кодекса РК в целях охраны условий жизнедеятельное и человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Размеры и граница СЗЗ устанавливаются на основе интегральной оценки загрязнения предприятием окружающей среды по загрязнению атмосферы, водной среды, почвы. Так как данный проект направлен на определение нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу, то СЗЗ устанавливается по выявлению доминирующею фактора загрязнения воздушной среды.  В связи с этим под СЗЗ следует понимать следующее:
Санитарно-защитная зона – это территория, предназначенная для   обеспечения снижения уровня воздействия вредных веществ на ее границе  до требуемых гигиенических нормативов по всем негативным факторам как  по условиям жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов за счет различных природоохранных мероприятий которые, обеспечивают экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Граница СЗЗ – линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций.
Для данного предприятия ранее установленный размер СЗЗ 500 м СанПиН №334 и № 237, КР ДСМ-2 от 11.01.2022 г. подтвержден проведенным расчетом рассеивания.
Согласно письма № ЮЛН 00144/0 от 13.30.04 г. реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло, то в пересмотре санитарно-эпидемиологического заключения нет необходимости.
Расчеты,  выполняемые при установлении положения границы и размера  СЗЗ, проводятся на условия нормального технологического режима работы организованных и неорганизованных источников выбросов.

Математическое моделирование рассеивания примесей в атмосфере с целью установления размеров СЗЗ в соответствии с методикой, показало карту рассеивания. Методика не предусматривает установление границ СЗЗ от крайних источников, а только от совокупности тех, которые дают вклад в приземную концентрацию с 1 ПДК по совокупности загрязняющих веществ. Поэтому большое количество  ИЗА,  не задействованных  во  вкладе  в  приземную  концентрацию с 1 ПДК, остаются вне рассчитанной по методике СЗЗ. Размер  СЗЗ  на период эксплуатации,  устанавливаемый по оценке риска, составляет 418 м, размер СЗЗ без учета розы ветров – 377; размер СЗЗ с учетом  розы  ветров – 499 м. 

Согласно  указаниям СП площадка относится к объектам 1 класса опасности, как имеющего размер СЗЗ 500 м. 

По характеру производства размеры СЗЗ для промплощадки предприятия ТОО "ГПК Казфосфат" устанавливаются следующие: 

Ближайшая жилая застройка от площадки находится на расстоянии более 1000 м от границы предприятия. 
8. 6 ЛИМИТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Для каждого предприятия государственными органами охраны природы по ЭК устанавливаются лимиты эмиссий (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов НДВ.

На период достижения нормативов НДВ устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия, а также уровня фонового загрязнения окружающей среды. В случае достижения предприятием норм НДВ, лимит выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливаются на уровне НДВ и не меняется до их очередного пересмотра.

Платежи взимаются как за установленные лимиты выбросов загрязняющих веществ, так и за их превышение.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природного ресурса (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ).

Плата за выбросы загрязняющих сверх устанавливаемых лимитов применяется в случаях невыполнения предприятиями обязательств по соблюдению согласованных лимитов выбросов загрязняющих веществ.

Величина платежей за превышение лимитов загрязняющих веществ определяется в кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение среды.

Согласно Налогового Кодекса РК по определению платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, плата для предприятия определяется:

П = Мi * Кi * Р,

где

Мi - годовой выброс загрязняющих веществ, т/год;

Кi – количество МРП, минимальный расчетный показатель по РК; 

Р - ставка платы за выбросы в атмосферу, устанавливаемый за 1 тн выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ согласно Налогового Кодекса. 

Расчет лимитированного выброса (т/год) приведен в таблице 8.5
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	Таблица 8.5

	Расчет платежей загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2024-2026 года

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто                     ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Ставки
	МРП
	Сумма

	загр,
	вещества
	вещества,
	платы
	
	платежа,

	веще-
	
	т/год
	за 1 тн
	
	тенге

	ства
	 
	Разведка
	(МРП)
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,25063
	30
	3450
	25940,21

	
	(диЖелезо триоксид, Железа 
	
	
	
	

	
	оксид) /в пересчете на железо/
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в 
	0,0235
	
	3450
	0,00

	
	пересчете на марганца (IV) 
	
	
	
	

	
	оксид/ (327)
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI) 
	0,0014
	
	3450
	0,00

	
	оксид/ (Хром шестивалентный)
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота)
	15,442664
	20
	3450
	1065543,82

	
	диоксид) (4
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	2,482
	20
	3450
	171258,00

	0316
	Соляная кислота (163)
	0,0075
	
	3450
	0,00

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	0,00125
	24
	3450
	103,50

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид 
	117,708
	20
	3450
	8121852,00

	
	сернистый, Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) 
	0,0023142
	124
	3450
	990,01

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
	211,1495
	0,32
	3450
	233109,05

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные 
	0,01375
	
	3450
	0,00

	
	соединения /в пересчете на фтор/
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо 
	0,009
	
	3450
	0,00

	
	растворимые - (алюминия фторид, 
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия 
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды 
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые 
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, 
	0,93675
	0,32
	3450
	1034,17

	
	п-) (322)
	
	
	
	

	0621
	Толуол (558)
	1,113014
	0,32
	3450
	1228,77

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 
	0,24
	0,32
	3450
	264,96

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,796
	0,32
	3450
	878,78

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	0,48
	0,32
	3450
	529,92

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты 
	0,216
	0,32
	3450
	238,46

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,356
	0,32
	3450
	393,02

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0,015916
	0,32
	3450
	17,57

	
	(веретенное, машинное, 
	
	
	
	

	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	0,0705
	0,32
	3450
	77,83

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,37275
	0,32
	3450
	411,52

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 
	0,4791228
	0,32
	3450
	528,95

	
	(в пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,1153728
	
	3450
	0,00

	2904
	Мазутная зола 
	0,828
	10
	3450
	28566,00

	
	теплоэлектростанций /в пересчете 
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	Таблица 8.5

	Расчет платежей загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2024-2026 года

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто                     ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Ставки
	МРП
	Сумма

	загр,
	вещества
	вещества,
	платы
	
	платежа,

	веще-
	
	т/год
	за 1 тн
	
	тенге

	ства
	 
	Разведка
	(МРП)
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	на ванадий/ (326)
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая 
	17,2873
	10
	3450
	596411,85

	
	двуокись кремния в %: 70-20 
	
	
	
	

	
	(шамот, цемент, пыль цементного 
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый 
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок, 
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола 
	
	
	
	

	
	углей казахстанских 
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая 
	383,227
	10
	3450
	13221331,50

	
	двуокись кремния в %: менее 20 
	
	
	
	

	
	(доломит, пыль цементного 
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел, 
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль 
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит)
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, 
	0,03168
	10
	3450
	1092,96

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 ВСЕГО:
	753,6569138
	 
	 
	23471802,86


9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), как  туман, пыльные бури, сильные температурные инверсии атмосферного воздуха, предприятие обязано осуществлять мероприятия, направленные на временное снижение выбросов в целях достижения требуемых нормативов ПДК на границе СЗЗ.

В зависимости от прогнозируемого увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ, в действие вступают мероприятия I, II или III режима работы предприятия.

Мероприятия I режима НМУ работы предприятия.

Мероприятия 1 режима включают в себя меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов основного производства.

Они включают в себя:

· Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима

· Ограничение объемов работ от неорганизованных источников, вклад которых в общий объем выбросов наиболее весом

· Прекращение работ, направленных на испытание технологического оборудования, вводимого в эксплуатацию после ремонта.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 15-20%.

Мероприятия II режима НМУ работы предприятия
Мероприятия 2 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение нагрузки на отопительные установки, работающие на жидком, твердом или газообразном топливе

· Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия

· Остановки работ покрасочных работ

· Запрещение сжигания отходов на территории смежной с территорией площадки.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 20-40%.

Мероприятия III режима НМУ работы предприятия

Мероприятия 3 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 и 11 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение объемов ремонтных работ

· Снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, если это не противоречит требованиям безопасности и не угрожает жизни работников

· Остановка вспомогательных производств.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 40-60%.

Мероприятия на период НМУ.
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Характеристика выбросов вредных веществ на период НМУ.
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10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ НДВ
Контроль за соблюдением установленных нормативов НДВ, который осуществляется согласно [9]. Контроль может осуществляться специализированной организацией, привлекаемой на договорных условиях.

Контроль включает определение массы выбросов вредных веществ в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнение этих показателей с установленными величинами норматива, проверку плана мероприятий по достижению НДВ и проверку эффективности эксплуатации очистных установок.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на главного инженера предприятия. Результаты контроля включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Все источники, подлежащие контролю, делятся на две категории.

К первой категории относятся источники, для которых при См/ПДК>0.5 выполняются неравенства:

М/ПДК>0.01Н при Н>10 м и М/ПДК>0.1Н при Н<10 м 

где:

М (г/с) – суммарное количество выбросов от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса; 

ПДК (мг/м3) – максимальная разовая предельно-допустимая концентрация; 

Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса. При Н<10 м принимают Н=10.

Источники 1 категории контролируются систематически. Источники 2 категории, более мелкие, могут контролироваться эпизодически. 
В связи с тем, что организованные источники выбросов загрязняющих веществ имеют крайне малые объемы выделения, инструментальный контроль на них не представляется возможным.

Обеспечение соблюдения нормативов НДВ на предприятии гарантируется технологическим процессом. Контроль за ведением всех технологических параметров осуществляется дистанционно, с диспетчерского пункта. При выявлении отклонений или нарушений технологических параметров, технологический процесс останавливается до выявления и устранения причины.

Создавать стационарные посты наблюдения и контроля за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ не целесообразно, так как при выявлении нарушения технологического процесса он будет остановлен, и на качество атмосферного воздуха это не повлияет. 
Инструментальный контроль осуществляется за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ, на контрольных точках.

Ответственность за своевременное проведение отбора и анализа проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ возлагается на главного инженера предприятия.

План-график производственного контроля за качеством атмосферного воздуха – прилагается.

	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	Директор ТОО «ГПК Казфосфат» ________ Турсынбеков С.У.

	
	
	«___» _______________ 2023 г.


	
	

	П л а н  -  г р а ф и к
	Таблица 5.7

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ(BCB) нa источниках выбросов и на контрольных точках(постax) на сущ.пол

	Т. Сарысукий район, ТОО «ГПК Казфосфат»
	ЛИСТ 1

	N ист.
	Производство,
	
	
	Период.
	Норматив
	
	

	Nконт.
	цех, участок.
	Контролируемое
	Периоди
	контроля
	выбросов НДВ(BCB)
	Кем
	Методика

	точки
	/Координаты
	вещество
	чность
	в перио-
	
	осуществляет
	проведения

	
	контрольной
	
	контро-
	ды НМУ
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	точки
	
	ля
	раз/сутк
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка № 1
	Аккредитованная лаборатория
	Согласно

утвержден-ных

методик

	Т.
	
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	1 р/кв
	1 р/кв
	
	0.085
	
	

	1
	Х=1053 Y=-1363
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.4
	
	

	2
	Х=1890 Y=172
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	
	
	
	0.5
	
	

	3
	Х=1455 Y=-621
	Окись углерода 
	
	
	
	3.0
	
	

	
	
	Пыль неорганическая 20-70%
	
	
	
	0.5
	
	


	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	 
	Директор ТОО «ГПК Казфосфат» ___________ Турсынбеков С.У.                        

	
	
	«___» _______________ 20__ г.


	ЭРА v1.7   
	Таблица 7.1

	ПЛАН мероприятий по охране окружающей среды 2024-2026 годы

	Жамбылская область, Сарысуский р-н

	№№

п/п
	Наименование

мероприятий
	Объем

планируемых работ
	Общая

Стоим.

тыс.тнг
	Источ.

Финанси-рования


	Срок выполнения
	План финансирования

тыс.тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия (тонн/год)

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Охрана воздушного бассейна

	1.1.
	Производственный экологический мониторинг эмиссий в атмосферу
	Отбор проб и анализ
	1500,0
	Собствен.

средства
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	214,286
	214,286
	214,286
	Соблюдение нормативов НДВ. 

	1.2
	Соблюдения технологического процесса 
	постоянно
	-
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Соблюдение нормативов НДВ

	1.3.
	Уход и полив зеленых насаждений
	Полив зеленых насаждений в теплый период 
	-
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Сохранение и поддерживание растительного фонда

	1.4.
	Озеленение территории  (100 шт.по АБК)
	Высадка   саженцев, характерных для данного района (70 шт./год)
	1000,0
	Собствен.

средства
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	142,9
	142,9
	142,9
	Сохранение и поддерживание растительного фонда

	1.5.
	Пылеподавление карьерных дорог
	Полив карьерных дорог
	
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Снижение выбросов пыли на 0,5 тн/год 


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
1. Экологический Кодекс Республики Казахстан.

2. Налоговый Кодекс Республики Казахстан.

3. ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых вредных веществ промышленными предприятиями.

4. Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (НДВ) для предприятий Республики Казахстан. РНД 211.2.02.02-97, Алматы, 1997г.
5. РНД 211.2.01.01-97 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Алматы, 1997 (взамен ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Госкомгидромет. 1987).
6. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов» РК № 237 от 20.03.15 г.

7. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приложение к приказу и.о. министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан  № 329 от 2013 года.

8. МСН 2.04.01.98 Строительная климатология (взамен СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. М.. Госкомитет по делам строительства.

9. Рекомендации по делению предприятий на категории опасности в зависимости от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ. Алма-Ата. 1991 г.
10. Перечень ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Приложения 1 и 2 к «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к атмосферному воздуху», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 18.08.2004 г. № 629.
11. Методика по проведению инвентаризации вредных  физических воздействий на атмосферный воздух и их источников.

12. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении  лакокрасочных  материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.05-2004;

13. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов. РНД 211.2.02.06-2004;

14. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004;

15. Инструкция по инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу РНД 211.02.03.-97;

16. Методика расчета концентраций в  атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86 ГОСКОМГИДРОМЕТ.

17. Методика по проведению инвентаризации вредных  физических воздействий на атмосферный воздух и их источников. от 18 июля 2007 года № 229 – п;

18. Правила инвентаризации выбросов парниковых газов и потребления озоноразрушающих веществ. от «13» декабря 2007 г. № 348-п;

19. Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

20. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. от 18 апреля 2008г. № 100-п;

21. Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (Приложение № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  18.04.2008г. №100 –п);

22. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов. РНД 211.2.02.05-2004

23. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов. РНД 211.2.02.06-2004

24. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах. РНД 211.2.02.03-2004.

25.  Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных приложение 3.  Приказ Министра ОС и водных ресурсов РК от 12.06. 2014 г. № 221-Ө.
26.  Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников согласно приложение 8. Приказ Министра ОС и водных ресурсов РК от 12.06. 2014 г. № 221-Ө.

27.  Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов согласно приложение 11. Приказ Министра ОС и водных ресурсов РК от 12.06. 2014 г. № 221-Ө.

28.  Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий согласно приложение 12. Приказ Министра ОС и водных ресурсов РК от 12.06. 2014 г. № 221-Ө.

29.  Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  18.04.2008г. №100 –п);
30. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  18.04.2008г. №100 –п);

Расчет выбросов ЗВ на 2023-2026 г.

Источник загрязнения № 6001, Разгрузка дробленной руды в приемный бункер №1, № 6002, Разгрузка дробленной руды в приемный бункер №2

Источник выделения № 001, Разгрузка руды

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняк)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), Р4=0,1

Коэфф.,гравитационного оседания К1 = 0,6
Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =2400

Объем грунта, м3, V=740667
Насыпной вес , тн/м3,  В1=2,7
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=833,25

Высота пересыпки, м, Н=0,5
Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,4
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * К1 * 1000000) / 3600  
G1 =1,9998
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =17,2783
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	1,9998
	17,2783


Расчет выбросов от систем ПГУУ участка ДУК
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Источник загрязнения №  6003, Ремонтные работы на ДУК

Источник выделения № 001, Сварка металлов электродами МР-4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004.

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4, КНР -4 (по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год, В=2400

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =4

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,02376

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,011

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00264

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,001222222

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00096

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000444444

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,011
	0,02376

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,001222222
	0,00264

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000444444
	0,00096


Источник выделения № 002, Сварка металлов электродами УОНИ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год,  B =1800

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =4

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,02502

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,015444444

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3),  GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,001962

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,001211111

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,001111111

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,001111111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,001674

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,001033333

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00486

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,003

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,02394

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,014777778

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,01544
	0,02502

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,001211
	0,00196

	0301
	Азот диоксид
	0,00300
	0,00486

	0337
	Углерод оксид 
	0,01478
	0,02394

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00103
	0,00167

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0,00111
	0,00180

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00111
	0,00180


Источник выделения № 003, Сварка металлов пропан-бутаном

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, B =1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =1,5

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,0225

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0063

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00625
	0,0225


Источник загрязнения №  6004, Дверной проем РМУ ДУК

Источник выделения № 001, металлообработка на сверлильном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004.

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Тип расчета: Без охлаждения

Местный отсос пыли не проводится

Вид оборудования: Сверлильные станки 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =600

Число станков данного типа: NS =2

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ, г/с (таб.5.1.1): GV =0,0011

Валовый выброс ЗВ, т/год: 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0009504

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с: 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00022

Итого:  

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00022
	0,0009504


Источник выделения № 002, металлообработка на заточном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =800

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ =2

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV =0,011

Валовый выброс, т/год (1),

 _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,012672

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),

 _G_ = KN * GV * NS1
_G_ =0,0022

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV =0,016

Валовый выброс, т/год (1),

 _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,018432

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),

 _G_ = KN * GV * NS1
 _G_ =0,0032

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,0032
	0,018432

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)                                    
	0,0022
	0,012672


Источник загрязнения № 6005-6006,  № 6009, №6012-6013, №6016, Галерейный склад (№1,-№2, №5,№8,№9, №12)

Источник выделения № 001, разгрузка на складе

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфориты (по аналогу известняк)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Коэфф.,гравитационного осдания, К1 = 0,6
Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =1670,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=200,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * К1 * 1000000) / 3600  
G1 =0,6
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =6,6072
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния                           
	0,6000
	3,6072


Источник выделения № 002 Поверхность пыления

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфориты (по аналогу известняк)
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2),  K1 =1,2

Влажность материала в диапазоне: более 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала, K2 =0,2

Коэфф., учитывающий эффективность сдувания твердых частиц с поверхности отвала:

в первые три года после прекращения эксплуатации, К6=0,2

в последующие годы до полного озеленения отвала, К6=0,1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, дней, Тс=90

Объем грунта, м3/год, V =740667
Площадь свежеотсыпанного склад м2, Sс=910

Площадь дефлирующих поверхностей отвала, м2, Sд=400

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности свежеотсыпанного отвала или 

дефлирующих поверхностей отвала, мг/м2·с, qо =0,002

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Масса твердых частиц, сдуваемых с свежеотсыпанного отвала, тн/год:

Мс = 86,4* qо * (365 - Тс ) * Sс * К1 * 10 ^ -6

Мс = 0,051892
Максимальный из разовых выброс, г/с:

Gс = Мс * 10^6  / (  (365 - Тс ) * 86400 )

Gс = 0,002184
Масса твердых частиц, сдуваемых с  дефлирующих поверхностей отвала:

Мд = 86,4* qо * (365 - Тс ) * Sд * К2 * К6 * 10 ^ -6

Мд = 0,0007603

Максимальный из разовых выброс, г/с:

Gд = Мс * 10^6  / (  (365 - Тс ) * 86400 )

Gд = 0,000032

Валовый выброс от отвала вскрышных пород, т/год:

_M_ = Mс + Mд

_M_ = 0,0526522
Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_=G1=0,002184
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния                           
	0,0022
	0,0527


Источник выделения № 003, Планировочные  работы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих на площадке, n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл.5.7), C1 =1

Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта (табл.5.8), C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.5.9), C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.5.10), C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =600

Примесь:2909 Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год, 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,3536

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния                           
	0,1637
	0,3536


Источник выделения № 004, Технологический транспорт
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Расход дизельного топлива, тн/год,        В=19,2

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =600

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032
Примесь:0337 Углерод оксид
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,92000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889
Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,19

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889
Примесь: 0401 Углеводороды
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,58

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,30

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378
Примесь: 0330 Сернистый ангидрид
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 
0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,38400

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778
Примесь: 0703 Бензапирен
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00001
Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,19

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	1,92

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,58

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,38

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,30

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000061


Источник загрязнения № 6007-6008, №6010-6011, № 6014-6015 Галерейный склад (№3, №4, №6, №7, №10, №11)

Источник выделения № 001, разгрузка на складе

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфориты (по аналогу известняк)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Коэфф.,гравитационного осдания, К1 = 0,6
Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =880,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=200,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * К1* 1000000) / 3600  
G1 =0,6

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =1,9008

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния                           
	0,6000
	1,9008


Источник выделения № 002 Поверхность пыления

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфориты (по аналогу известняк)
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2),  K1 =1,2

Влажность материала в диапазоне: более 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала, K2 =0,2

Коэфф., учитывающий эффективность сдувания твердых частиц с поверхности отвала:

в первые три года после прекращения эксплуатации, К6=0,2

в последующие годы до полного озеленения отвала, К6=0,1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, дней, Тс=90

Объем грунта, м3/год, V =740667
Площадь свежеотсыпанного склад м2, Sс=1248
Площадь дефлирующих поверхностей отвала, м2, Sд=400

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности свежеотсыпанного отвала или 

дефлирующих поверхностей отвала, мг/м2·с, qо =0,002
Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Масса твердых частиц, сдуваемых с свежеотсыпанного отвала, тн/год:

Мс = 86,4* qо * (365 - Тс ) * Sс * К1 * 10 ^ -6

Мс = 0,071165952

Максимальный из разовых выброс, г/с:

Gс = Мс * 10^6  / (  (365 - Тс ) * 86400 )

Gс = 0,0029952

Масса твердых частиц, сдуваемых с  дефлирующих поверхностей отвала:

Мд = 86,4* qо * (365 - Тс ) * Sд * К2 * К6 * 10 ^ -6

Мд = 0,0007603

Максимальный из разовых выброс, г/с:

Gд = Мс * 10^6  / (  (365 - Тс ) * 86400 )

Gд = 0,000032

Валовый выброс от отвала вскрышных пород, т/год:

_M_ = Mс + Mд

_M_ = 0,0719263

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_=G1=0,0029952
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния                           
	0,0030
	0,0719


Источник выделения № 003, Планировочные  работы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих на площадке, n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл.5.7), C1 =1

Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта (табл.5.8), C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.5.9), C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.5.10), C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =600

Примесь:2909 Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год, 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,3536

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния                           
	0,1637
	0,3536


Источник выделения № 004, Технологический транспорт
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Расход дизельного топлива, тн/год,        В=19,2

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =600

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032
Примесь:0337 Углерод оксид
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,92000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889
Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,19

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889
Примесь: 0401 Углеводороды
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,58

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,30

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378
Примесь: 0330 Сернистый ангидрид
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 
0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,38400

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778
Примесь: 0703 Бензапирен
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00001
Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,19

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	1,92

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,58

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,38

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,30

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000061


Источник загрязнения № 6017, Рудный склад

Источник выделения № 001, Поверхность пыления
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: фосфориты (по аналогу известняк)
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Влажность материала в диапазоне: более 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала, K2 =0,2

Коэфф., учитывающий эффективность сдувания твердых частиц с поверхности отвала:

в первые три года после прекращения эксплуатации, К6=0,2

в последующие годы до полного озеленения отвала, К6=0,1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, дней, Тс=90

Объем грунта, м3/год, V =176000

Площадь свежеотсыпанного склад м2, Sс=400

Площадь дефлирующих поверхностей отвала, м2, Sд=300

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности свежеотсыпанного отвала или 

дефлирующих поверхностей отвала, мг/м2·с, qо =0,002
Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Масса твердых частиц, сдуваемых с свежеотсыпанного отвала, тн/год:

Мс = 86,4* qо * (365 - Тс ) * Sс * К1 * 10 ^ -6

Мс = 0,0228096

Максимальный из разовых выброс, г/с:

Gс = Мс * 10^6  / (  (365 - Тс ) * 86400 )

Gс = 0,00096

Масса твердых частиц, сдуваемых с  дефлирующих поверхностей отвала:

Мд = 86,4* qо * (365 - Тс ) * Sд * К2 * К6 * 10 ^ -6

Мд = 0,0005702

Максимальный из разовых выброс, г/с:

Gд = Мс * 10^6  / (  (365 - Тс ) * 86400 )

Gд = 0,000024

Валовый выброс от отвала вскрышных пород, т/год:

_M_ = Mс + Mд

_M_ = 0,0233798

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_=G1=0,00096
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния                           
	0,0010
	0,0234


Источник загрязнения № 0026, Труба

Источник выделения № 001-002, котлы-утилизаторы ЭТА на дизельном топливе (режим растопки)

Список литературы:

Методика расчета выбросов вредных веществ от  предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от афальтобетонных заводов. П. 3.3

Число котлов данного типа, шт. , _KOLIV_=2

Число оборудования  данного типа, работающих одновременно, шт. ,  NS1=2

Масса потребляемого топлива, т/год, _ВТ_ =10

Расход топлива, г/с, BG =69,444

Марка топлива:  Дизельное топливо
Зольность топлива, %, Ar = 0,025

Коэффициент, характеризующий количество золы в уносе к количеству топлива в уносе  

Наличие систем пылегазоочистки: нет

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителе, %  n=0

Время работы источника за год , час, _Т_=40

Содержание серы в топливе, %, табл. 3.4,  _Sr_=0,3

Теплота сгорания, ккал/кг, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR * 0.004187 
 QR = 42,75

Коэф-циент, зависящий от снижения оксидов азота в результате применения технических решений, β =0

Длительность работы сероулавливающей установки, n0 =0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, квт , QN = 30
Фактическая мощность котлоагрегата, квт , QF = 27
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO = 0,061
Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B = 0
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , 

KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 

KNO = 0,0591
Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , 

MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) 

MNOT =0,0253931

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) ,

MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) 

MNOG =0,1763407

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс азота диоксида (0301), т/год, 

_M_ = 0.8 * MNOT 
_M_=0,0203145

Выброс азота диоксида (0301), г/с, 

_G_ = 0.8 * MNOG 
_G_ =0,1410726

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс азота оксида (0304), т/год,

 _M_ = 0.13 * MNOT 
_M_= 0,0033011

Выброс азота оксида (0304), г/с, 

_G_ = 0.13 * MNOG 
_G_ = 0,0183394

Примесь:0337 Углерод оксид

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0,5

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты, R=0,65

Тип топки: камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3',

CCO = QR * Q3 * R 
 CCO =13,894

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , 

_M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) 

_M_ = 0,13894

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , 

_G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) 

_G_ = 0,96483

Примесь:0330 Ангидрид сернистый
Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2=0,1

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S=0

Расчет выбросов ЗВ производится по формулам:

_М_ = 0,02 * В * Sr * ( 1 - n1so2 ) * ( 1 - n2so2 ), тн/год 

_М_ =0,054

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2),

_G_ = 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG

_G_ = 0,37500

Примесь:0328 Углерод черный (сажа)
Коэффициент учета доли золы в уносе, _Х_=0,01

Тип топки: камерная топка

Расчет выбросов ЗВ производится по формулам:

_М_=В * Аr * Х * ( 1 - n ), тн/год

_М_ =0,0025

Выброс сажи  г/с (ф-ла 2.1) , 

_G_ = BG * AR * F 
_G_ =0,00434

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,14107
	0,020

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,01834
	0,003

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,37500
	0,054

	0337
	Углерод оксид
	0,96483
	0,1389

	0328
	Углерод черный
	0,0043
	0,0025


Источник выделения № 001-002, котлы утилизаторы ЭТА на мазуте (режим работы)

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час.

Число котлов данного типа, шт. , _KOLIV_=2

Число оборудования  данного типа, работающих одновременно, шт. ,  NS1=2
Вид топлива , K3 =Мазут топочный, М-100
Расход топлива, т/год, BT =1260

Расход топлива, г/с, BG =83,3333

Месторождение , M = _NAME_ = Мазут топочный, М-100

Теплота сгорания, ккал/кг, ккал/м3 (прил. 2.1), QR =10067

Пересчет в МДж, 

QR = QR * 0.004187 
QR = 42,151

Зольность топлива, %(прил. 2.1), AR =0,04

Сернистость топлива, % (для газа в мг/м3)(прил. 2.1) , SR =0,92

Время работы источника за год, час, _Т_ =4200

Доля ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхности нагрева котлов, noc=0,07

Наличие систем пылегазоочистки: Нет

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителе,  ή=0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА.

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, квт, QN =600

Фактическая мощность котлоагрегата, квт, QF =560

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =0,046
Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B=0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а),

KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25

KNO =0,0452
Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7),

MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B)

MNOT =2,4012678

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), 

MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) 

MNOG =0,158814

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс азота диоксида (0301), т/год, 

_M_ = 0.8 * MNOT
_M_ =1,9210143

Выброс азота диоксида (0301), г/с, 

_G_ = 0.8 * MNOG 
_G_ =0,1270512

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс азота оксида (0304), т/год,

_M_ = 0.13 * MNOT

_M_ =0,3121648

Выброс азота оксида (0304), г/с, 

_G_ = 0.13 * MNOG

_G_ =0,0206458

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2=0,02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S=0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2),

_M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT

_M_ =22,720

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2),

_G_ = 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG

_G_ =1,503

Примесь:0337 Углерод оксид

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 =0

Потери теплоты от хим. непон. сгорания, q3=0,5

Тип топки: Камерная топка

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты, R=1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3' , 

CCO = QR * q3*R 
CCO =21,075

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , 

_M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) 

_M_ = 26,55483

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , 

_G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) 

_G_ = 1,75627

Примесь:2904 Мазутная зола в пересчете на ванадий

Количество ванадия, содержащегося в 1 т мазута, г/т, по приближенной формуле:

Gван = (4000 * Аr )/1,8

Gван =88,8889

Выбросы мазутной золы, т/год, (ф-ла 2.12) 

_M_ = 10-6 * Gван * B * ( 1 - nос ) * ( 1 -  ή / 100 )
_M_ = 0,1042

Выбросы мазутной золы, г/сек,  

_G_ = _М_ * 1000000 / ( T * 3600 )
_G_ =0,0069

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,127
	1,921

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,021
	0,312

	0337
	Углерод оксид
	1,756
	26,555

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	1,503
	22,720

	2904
	Мазутная зола
	0,007
	0,104


Источник выделения № 003-006, топки на мазуте

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час.

Число котлов данного типа, шт. , _KOLIV_=4

Число оборудования  данного типа, работающих одновременно, шт. ,  NS1=3
Вид топлива , K3 =Мазут топочный, М-100
Расход топлива, т/год, BT =2500

Расход топлива, г/с, BG =165,3439

Месторождение , M = _NAME_ = Мазут топочный, М-100

Теплота сгорания, ккал/кг, ккал/м3(прил. 2.1), QR =10067

Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187 
QR = 42,151

Зольность топлива, %(прил. 2.1), AR =0,04

Сернистость топлива, % (для газа в мг/м3)(прил. 2.1) , SR =0,6

Время работы источника за год, час, _Т_ =4200

Наличие систем пылегазоочистки: Нет

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителе  ή=0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, квт, QN =600

Фактическая мощность котлоагрегата, квт, QF =560

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =0,046

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B=0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а),

KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25

KNO =0,0452
Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7),

MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B)

MNOT =4,7644203

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), 

MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) 

MNOG =0,3151072

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс азота диоксида (0301), т/год, 

_M_ = 0.8 * MNOT
_M_ =3,8115362

Выброс азота диоксида (0301), г/с,

 _G_ = 0.8 * MNOG 
_G_ =0,2520857

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
Выброс азота оксида (0304), т/год,

_M_ = 0.13 * MNOT

_M_ =0,6193746

Выброс азота оксида (0304), г/с, 

_G_ = 0.13 * MNOG

_G_ =0,0409639

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2=0,02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S=0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2),

_M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT

_M_ =29,400

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2),

_G_ = 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG

_G_ =1,944

Примесь:0337 Углерод оксид

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 =0

Потери теплоты от хим. непон. сгорания, q3=0,5

Тип топки: Камерная топка

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты, R=1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3' , 

CCO = QR * q3*R 
CCO =21,075
Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , 

_G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) 

_G_ = 3,48467

Согласно рекомендациям по расчету отходящих и установлению допустимых выбросов веществ 

в атмосферу, Алма-Ата 1985 г., после проведения наладочных работ валовое содержание окиси углерода в отходящих газах котельной допускается 10%.

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , 

_M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) 

_M_ = 5,269
Примесь:2904 Мазутная зола в пересчете на ванадий

Доля ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхности нагрева котлов, noc=0,07

Количество ванадия, содержащегося в 1 т мазута, г/т, по приближенной формуле:

Gван = (4000 * Аr )/1,8

Gван =88,8889

Выбросы мазутной золы, т/год, (ф-ла 2.12) 

_M_ = 10-6 * Gван * B * ( 1 - nос ) * ( 1 -  ή / 100 )
_M_ = 0,2067

Выбросы мазутной золы, г/сек, 

_G_ = _М_ * 1000000 / ( T * 3600 )
_G_ =0,0137

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,252
	3,812

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,041
	0,619

	0337
	Углерод оксид
	3,485
	5,269

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	2,981
	45,080

	2904
	Мазутная зола
	0,014
	0,207


Расчет выбросов от электрофильтров источника № 0026 участка СРК на 2023 г.
	№
	Наименование источника 
	Загрязняющее вещество
	Время работы источника, час
	Наличие системы ПГУУ
	Эффективность ПГУУ, %
	Диаметр газохода, м
	Скорость газа, м/сек
	Объем газов, м3/сек
	Концентрация на входе, мг/м3
	Выброс

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	т/год

	004
	Мельница №1+конвейер +сушильный барабан+сепараторы
	Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния    
	6200
	Циклон ТРЕ, Электрофильтр ЕКЕ-122/9
	98,6
	1,6
	11,8
	23,713
	2740
	0,9096
	20,3032

	005
	Мельница №2+конвейер +сушильный барабан+сепараторы
	Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния    
	6200
	Циклон ТРЕ, Электрофильтр ЕКЕ-122/10
	98,7
	1,6
	11,8
	23,713
	3543
	1,0922
	24,3781

	006
	Мельница №3+конвейер +сушильный барабан+сепараторы
	Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния    
	6200
	Циклон ТРЕ, Электрофильтр ЕКЕ-122/11
	98,8
	1,6
	11,8
	23,713
	2725
	0,7754
	17,3075

	007
	Мельница №4+конвейер +сушильный барабан+сепараторы
	Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния    
	6200
	Циклон ТРЕ, Электрофильтр ЕКЕ-122/12
	99,9
	1,6
	11,8
	23,713
	2493
	0,0591
	1,3195


Расчет выбросов от электрофильтров источника № 0026 участка СРК на 2024 г.
	№
	Наименование источника 
	Загрязняющее вещество
	Время работы источника, час
	Наличие системы ПГУУ
	Эффективность ПГУУ, %
	Диаметр газохода, м
	Скорость газа, м/сек
	Объем газов, м3/сек
	Концентрация на входе, мг/м3
	Выброс

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	т/год

	004
	Мельница №1+конвейер +сушильный барабан+сепараторы
	Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния    
	6200
	Циклон ТРЕ, Электрофильтр ЕКЕ-122/9
	99,9
	1,6
	11,8
	23,713
	2740
	0,0650
	1,4502

	005
	Мельница №2+конвейер +сушильный барабан+сепараторы
	Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния    
	6200
	Циклон ТРЕ, Электрофильтр ЕКЕ-122/10
	99,9
	1,6
	11,8
	23,713
	3543
	0,0840
	1,8752

	006
	Мельница №3+конвейер +сушильный барабан+сепараторы
	Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния    
	6200
	Циклон ТРЕ, Электрофильтр ЕКЕ-122/11
	99,9
	1,6
	11,8
	23,713
	2725
	0,0646
	1,4423

	007
	Мельница №4+конвейер +сушильный барабан+сепараторы
	Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния    
	6200
	Циклон ТРЕ, Электрофильтр ЕКЕ-122/12
	99,9
	1,6
	11,8
	23,713
	2493
	0,0591
	1,3195


Расчет выбросов ПГУУучастка СРК 
	№
	Наименование источника выброса
	Загрязняющее вещество
	Время работы источника, час
	Наличие системы ПГУУ
	Эффективность ПГУУ, %
	Диаметр газохода, м
	Скорость газа, м/сек
	Объем газов, м3/сек
	Концентрация на входе, мг/м3
	Выброс

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	т/год

	0027
	АС-51/1
	Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния    
	6406
	Тканевый фильтр ФКА-16/400
	95
	0,79
	7,1
	3,478
	2321
	0,4037
	9,3093

	0028
	АС-51/2
	Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния    
	6406
	Тканевый фильтр ФКА-16/400
	95
	0,79
	7,1
	3,478
	3239,29
	0,5634
	12,9925

	0029
	АС-51/3
	Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния    
	6406
	Тканевый фильтр ФКА-16/400
	95
	0,79
	7,1
	3,478
	3348,14
	0,5823
	13,4290

	0030
	АС-51/4
	Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния    
	6406
	Тканевый фильтр ФКА-16/400
	95
	0,79
	7,1
	3,478
	3091,17
	0,5376
	12,3984


Источник загрязнения №  6018, Дверной проем РМУ СРК

Источник выделения № 001, металлообработка на заточном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =800

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ =1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV =0,011

Валовый выброс, т/год (1), 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,006336

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), 

_G_ = KN * GV * NS1
_G_ =0,0022

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV =0,016

Валовый выброс, т/год (1) , 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,009216

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),

 _G_ = KN * GV * NS1
 _G_ =0,0032

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,0032
	0,009216

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)                                    
	0,0022
	0,006336


Источник выделения № 002, металлообработка на сверлильном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004.

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Тип расчета: Без охлаждения

Местный отсос пыли не проводится

Вид оборудования: Сверлильные станки 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =600

Число станков данного типа: NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ, г/с(таб.5.1.1): GV =0,0011

Валовый выброс ЗВ, т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0004752

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с: 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00022

Итого:  
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00022
	0,0004752


Источник загрязнения №  6019, Ремонтные работы на СРК

Источник выделения № 001, Сварка металлов электродами МР-4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4, КНР -4 (по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год, В=1800

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =4

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,01782

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,011

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00198

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,001222222

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00072

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000444444

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,011
	0,01782

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,001222222
	0,00198

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000444444
	0,00072


Источник выделения № 002, Сварка металлов электродами УОНИ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год,  B =2400

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =4

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,03336

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,015444444

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,002616

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,001211111

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,001111111

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3),  GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,001111111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,002232

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,001033333

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00648

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,003

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,03192

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,014777778

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,01544
	0,03336

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,001211
	0,00262

	0301
	Азот диоксид
	0,00300
	0,00648

	0337
	Углерод оксид 
	0,01478
	0,03192

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00103
	0,00223

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0,00111
	0,00240

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00111
	0,00240


Источник выделения № 003, Сварка металлов пропан-бутаном

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004.

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год, B =1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =1,5

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1),

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,0225

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0063

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00625
	0,0225


Расчет ПГУУ участка «Погрузка»

	Источник выброса
	Загрязняющее вещество
	Время, час
	ПГУУ
	Эффективность ПГУУ, %
	Диаметр газохода, м
	Скорость газа, м/сек
	Объем газов, м3/сек
	Конц-ия на входе, мг/м3
	Выброс

	№
	Наименование
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	0031
	Пневмопогрузка на силосный склад №1
	Пыль:  менее 20% двуокиси кремния    
	6144
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	0,48
	17,35
	3,138
	772,83
	0,1698
	3,7548

	0032
	Пневмопогрузка на силосный склад №1
	-//-
	6144
	-//-
	93
	0,48
	17,35
	3,138
	1606,67
	0,3529
	7,8060

	0033
	Пневмопогрузка на силосный склад №2
	-//-
	6144
	-//-
	93
	0,48
	17,35
	3,138
	1036,29
	0,2276
	5,0348

	0034
	Пневмопогрузка на силосный склад №2
	-//-
	6144
	-//-
	93
	0,48
	17,35
	3,138
	1431,86
	0,3145
	6,9567

	0035
	Пневмопогрузка на силосный склад №3
	-//-
	6144
	-//-
	93
	0,48
	17,35
	3,138
	1201,86
	0,2640
	5,8393

	0036
	Пневмопогрузка на силосный склад №3
	-//-
	6144
	-//-
	93
	0,48
	17,35
	3,138
	809,43
	0,1778
	3,9326

	0037
	Пневмопогрузка на силосный склад №4
	-//-
	6144
	-//-
	93
	0,48
	17,35
	3,138
	823,33
	0,1809
	4,0002

	0038
	Пневмопогрузка на силосный склад №4
	-//-
	6144
	-//-
	93
	0,48
	17,35
	3,138
	1025,17
	0,2252
	4,9808

	0039
	Погрузка в ЖД цистерну конвейером №81
	-//-
	5800
	-//-
	93
	0,63
	10,9
	3,396
	1098,14
	0,2611
	5,4508

	0040
	Погрузка в ЖД цистерну конвейером №80
	-//-
	5800
	-//-
	93
	0,63
	10,9
	3,396
	925,29
	0,2200
	4,5929


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	0041
	Погрузка на конвейер №77
	-//-
	5800
	-//-
	93
	0,48
	17,35
	3,138
	889,71
	0,1954
	4,0806

	0042
	Погрузка на конвейер №78
	-//-
	5800
	-//-
	93
	0,48
	17,35
	3,138
	1053,43
	0,2314
	4,8315

	0043
	Погрузка в ЖД цистерну  устройством №102
	-//-
	5800
	-//-
	93
	0,5
	17,35
	3,405
	1164,57
	0,2776
	5,7957

	0044
	Погрузка в ЖД цистерну  устройством №102
	-//-
	5800
	-//-
	93
	0,5
	17,35
	3,405
	831,14
	0,1981
	4,1363

	0045
	Перегрузка с конвейера №80
	-//-
	5800
	-//-
	93
	0,8
	6,2
	3,115
	810,57
	0,1767
	3,6903

	0046
	Перегрузка с конвейера №81
	-//-
	5800
	-//-
	93
	0,8
	6,2
	3,115
	1021,86
	0,2228
	4,6522

	0047
	Перегрузка с конвейера №78 в бункер
	-//-
	5800
	-//-
	93
	0,48
	17,35
	3,138
	859,57
	0,1888
	3,9424

	0048
	Перегрузка с конвейера №77 в бункер
	-//-
	5800
	-//-
	93
	0,48
	17,35
	3,138
	917,86
	0,2016
	4,2098

	0049
	Погрузка в цистерну устройством №6
	-//-
	6184
	-//-
	93
	0,5
	17,35
	3,405
	945,71
	0,2254
	5,0181

	0050
	Погрузка в цистерну устройством №7
	-//-
	6184
	-//-
	93
	0,5
	17,35
	3,405
	926,86
	0,2209
	4,9181


Источник загрязнения №  6020, Дверной проем РМУ участка ПОГРУЗКА

Источник выделения № 001, металлообработка на заточном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =800

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ =1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV =0,011

Валовый выброс, т/год (1), 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,006336

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), 

_G_ = KN * GV * NS1
_G_ =0,0022

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV =0,016

Валовый выброс, т/год (1) , 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,009216

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),

 _G_ = KN * GV * NS1
 _G_ =0,0032

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,0032
	0,009216

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)                                    
	0,0022
	0,006336


Источник выделения № 002, металлообработка на сверлильном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004.

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Тип расчета: Без охлаждения

Местный отсос пыли не проводится

Вид оборудования: Сверлильные станки 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =600

Число станков данного типа: NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ, г/с(таб.5.1.1): GV =0,0011

Валовый выброс ЗВ, т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0004752

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с: 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00022

Итого:  
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00022
	0,0004752


Источник загрязнения №  6021, Ремонтные работы на участке ПОГРУЗКА

Источник выделения № 001, Сварка металлов электродами МР-4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4, КНР -4 (по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год, В=1800

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =4

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,01782

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,011

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00198

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,001222222

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00072

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000444444

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,011
	0,01782

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,001222222
	0,00198

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000444444
	0,00072


Источник выделения № 002, Сварка металлов электродами УОНИ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год,  B =2400

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =4

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,03336

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,015444444

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,002616

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,001211111

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,001111111

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3),  GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,001111111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,002232

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,001033333

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00648

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,003

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,03192

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,014777778

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,01544
	0,03336

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,001211
	0,00262

	0301
	Азот диоксид
	0,00300
	0,00648

	0337
	Углерод оксид 
	0,01478
	0,03192

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00103
	0,00223

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0,00111
	0,00240

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00111
	0,00240


Источник выделения № 003, Сварка металлов пропан-бутаном

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004.

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год, B =1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =1,5

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1),

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,0225

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0063

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00625
	0,0225


Источник загрязнения № 6022, Эстакада слива мазута

Источник выделения № 001-002, Слив мазута

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: Слив нефтепродуктов из ж/д цистерн

Климатическая зона:  третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, (пр.12), С1=6,53

Опытный коэффициенты, (пр. 8), Крmax = 0,8

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, Vчmax=60

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т, (пр. 12), Уоз = 4,96

Средний удельный выброс в весенне-летний период, г/т, (пр.12), Увл = 4,96

Количество жидкости закачиваемое в осенне-зимний период, т, Воз = 1030

Количество жидкости закачиваемое в весенне-летний период, т, Ввл= 4600

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , 

М = С1 * Крmax * Vчmax / 3600

М = 0,087066667

Выбросы паров нефтепродукта, т/год (7.1),

G = ( Уоз * Воз + Увл * Ввл ) * Крmax / 1000000, 

G = 0,02233984

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=99,31

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,022185695

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_=CI * G / 100

_G_=0,086465907

Примесь: 0621 Метилбензол (толуол)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=0,21

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,000047

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_=CI * G / 100

_G_=0,00018284

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=0,48

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,000107231

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_=CI * G / 100

_G_=0,00041792

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0,00041792
	0,000107231

	0621
	Метилбензол (толуол)
	0,00018284
	0,000047

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	0,086465907
	0,022185695


Источник загрязнения № 0051-0054, Дефлектор

Источник выделения № 001, Хранение мазута

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: Хранение мазута, М-100 (Емкость № 1)

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара: наземный
Климатическая зона:  третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, (пр. 12), С20 = 5,4

Опытный коэффициенты, (пр. 8), Крmax = 0,8

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, Vчmax=600

Константа Генри при максимальной температуре, мм рт. ст, Кчmax = 0,93

Опытный коэффициент, при максимальной температуре жидкости, (пр. 7), Кtmax = 3,2

Опытный коэффициент, при минимальной температуре жидкости, (пр. 7), Кtmin =3,2

Опытный коэффициент, (пр. 8), Крср =0,8

Опытный коэффициент, (пр. 10), Коб=2,5

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, В =2815

Плотность жидкости, т/м3, ρж = 0,89

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.6.1) , 

G = С20 * Кчmax*Крmax * Vчmax/ 3600

G = 0,6696

Выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.6.2),

М = С20 * (Кtmax + Кtmin ) * Крср * Коб * В /(2 * 1000000 * ρж)  

М = 0,1093106

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=99,31

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,1085563

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_=CI * G / 100

_G_=0,6649798

Примесь: 0621 Метилбензол (толуол)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=0,21

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,000230

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_=CI * G / 100

_G_=0,0014062

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=0,48

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,0005247

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_=CI * G / 100

_G_=0,0032141

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0,00321408
	0,000524691

	0621
	Метилбензол (толуол)
	0,00140616
	0,000230

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	0,66497976
	0,108556319


Источник загрязнения № 0055, Дыхательный клапан

Источник выделения № 001,  Резервуар V-60,0 м3
Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004, Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара: наземный
Климатическая зона:  третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX=2,25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ=500
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ=1,19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL=600 
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL=1,6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL=30

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1)

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1)

GR = ( CMAX * VSL ) / 3600

GR=0,01875

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4)

MZAK = ( COZ * QOZ + CVL * QVL ) * 10^-6

MZAK=0,001555

Удельный выброс при проливах, г/м3, J=50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5)

MPRR = 0.5 * J * ( QOZ + QVL ) * 10 ^ (-6) 

MPRR=0,0275

Валовый выброс, т/год (9.2.3)

MR = MZAK + MPRR

MR=0,029055
Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI=99,72

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_ = CI * M / 100

0,0289736

_M_=Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0186975
Примесь: 0333 Сероводород
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI=0,28

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_ = CI * M / 100

_M_=0,000081354

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0000525
Итого:

	Код
	Примесь                               
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород                            
	0,0000525
	0,00008135

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	0,0186975
	0,028973646


Источник загрязнения № 0056-0058, Дыхательный клапан

Источник выделения № 001, Слив, хранение масел

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004, Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Масла
Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара: наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3, (Прил. 15), CMAX =0,24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ =50

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/м3, (Прил. 15), COZ =0,15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL =60

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м3, (Прил. 15), CVL =0,15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL =30

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1) , 

GR = (CMAX * VSL) / 3600

GR =0,002

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4) , 

MZAK = (COZ * QOZ + CVL * QVL) * 10 ^ -6 

MZAK =0,0000165

Удельный выброс при проливах, г/м3, J =12,5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5) , 

MPRR = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10 ^ (-6) 

MPRR =0,0006875

Валовый выброс, т/год (9.2.3) , MR = MZAK + MPRR
MR =0,000704

Примесь:2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)

Концентрация ЗВ в парах, % масс, (Прил. 14), CI =100

Валовый выброс, т/год, (5.2.5) , 

_M_ = CI * M / 100 

_M_ =0,000704

Максимальный из разовых выброс, г/с, (5.2.4) , 

_G_ = CI * G / 100

_G_ =0,002

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0,002
	0,000704


Источник загрязнения № 6023-6024, Горловина маслобака

Источник выделения № 001, заправка в автотранспорт

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004 Расчет по п.9.

Нефтепродукт: Масла
Климатическая зона: третья - южные области РК (прил.17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков машин, г/м3 (Прил.12),

СМАХ =  0,25

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ =500
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил.15), САМОZ =0,24

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 600
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил.15), CAMVL = 0,25

Производительность одного рукава ТРК, л/мин, V =60

VTRK = V * 60 / 1000

VTRK = 3,60

 Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих выбранный вид нефтепродукта, NN= 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 

GB = 0,0002500

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), 

MBA = ( CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL ) * 10 ^ ( - 6 ) 

MBA =0,000270

Удельный выброс при проливах, г/м3, J =125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8),

MPRA = 0,5 * J * ( QOZ + QVL ) * 10 ^ ( - 6 )

MPRA = 0,069

Валовый выброс, т/год (9.2.6),

MTRK = MBA + MPRA  
MTRK = 0,069

Примесь:2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=100

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,069020
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_= CI * G / 100

_G_= 0,0002500

Итого:

	Код
	Примесь                               
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0,0002500
	0,069


Источник загрязнения №  6025, Ремонтные работы на РММ

Источник выделения № 001, Сварка металлов электродами МР-4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4, КНР -4 (по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год, В=2800

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =4

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,02772

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,011

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00308

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,001222222

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00112

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000444444

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,011
	0,02772

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,001222222
	0,00308

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000444444
	0,00112


Источник выделения № 002, Сварка металлов электродами УОНИ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год, B =2400

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =4

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,03336

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,015444444

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,002616

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,001211111

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,001111111

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3),  GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,001111111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,002232

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,001033333

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00648

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,003

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), 

GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,03192

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,014777778

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,01544
	0,03336

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,001211
	0,00262

	0301
	Азот диоксид
	0,00300
	0,00648

	0337
	Углерод оксид 
	0,01478
	0,03192

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00103
	0,00223

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,00111
	0,00240

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00111
	0,00240


Источник выделения № 003, Сварка металлов пропан-бутаном

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004.

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год, B =3000

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =1,5

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1), 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,045

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0063

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00625
	0,045


Источник выделения № 004, кислородно-ацетиленовая сварка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004.

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Кислородно-ацетиленовая (Карбид кальция)

Расход сварочных материалов, кг/год, Р=2000

Выход ацетилена с 1 кг карбида кальция, кг/кг, 0,406

Количество израсходованного ацетилена, В=812

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =0,812

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =22

Валовый выброс, т/год (5.1),

 _M_ = GIS * BMAX / 10 ^ 6 
_M_ =0,017864

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0050

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00496
	0,017864


Источник выделения № 005, Сварка металлов 

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Сормайт (по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год, В=2800

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =4

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,02772

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,011

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00308

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,001222222

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00112

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000444444

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,011
	0,02772

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,001222222
	0,00308

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000444444
	0,00112


Источник выделения № 006, Сварка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): НЖ-13
Расход сварочных материалов, кг/год, B =1000

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =1
Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =10,69

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,01069

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00296944
Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =0,92

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 

0,00092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,00025556
Примесь:0203 Хрома (VI) оксид
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0014

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00038889

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0,75

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00075

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,00020833

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,002969444
	0,01069

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000255556
	0,00092

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000208333
	0,00075

	0203
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00038889
	0,0014


Источник загрязнения №  6026, Дверной проем РММ

Источник выделения № 001, металлообработка на заточном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =800

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ =1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV =0,011

Валовый выброс, т/год (1), 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,006336

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), 

_G_ = KN * GV * NS1
_G_ =0,0022

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV =0,016

Валовый выброс, т/год (1) , 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,009216

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),

 _G_ = KN * GV * NS1
 _G_ =0,0032

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,0032
	0,009216

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)                                    
	0,0022
	0,006336


Источник выделения № 002, металлообработка на сверлильном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004.

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Тип расчета: Без охлаждения

Местный отсос пыли не проводится

Вид оборудования: Сверлильные станки 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =600

Число станков данного типа: NS =2

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ, г/с(таб.5.1.1): GV =0,0011

Валовый выброс ЗВ, т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0009504

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с: 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00022

Итого:  
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00022
	0,0009504


Источник выделения № 003, металлообработка на токарном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004.

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов

Тип расчета: Без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид оборудования: Токарный станок

Время работы ед.оборудования, ч/д: T =4

Число станков данного типа: NS =3

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =2

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =2000

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ, г/с(таб.5.1.1): GV =0,0063

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,054432

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с: 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00252

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00252
	0,054432


Источник выделения № 004, металлообработка на фрезерном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004.

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов

Тип расчета: Без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид оборудования: Фрезерный станок

Время работы ед.оборудования, ч/д: T =2

Число станков данного типа: NS =2

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =600

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ, г/с (таб.5.1.1): GV =0,0139

Валовый выброс ЗВ, т/год: 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0120096

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с:  

_G_ =KNAB * GV * NS1

_G_ = 0,00278

Итого:  
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00278
	0,0120096


Источник выделения № 005, паяльные работы

Список литературы:

Удельные показатели характеристик загрязнений, выделяемых в атмосферу предприятиями Госкомсельхозтехники СССР.

Выброс вредного вещества с 1м2 за 1 час, г/м*час,  Q =  50

Площадь поверхности испарения, м2,  S=0,3

Эффективность работы газоулавливающей системы, Кц=0
Время работ за год, час,  Т=500

Примесь: 0316 Хлористый водород

Выбросы , т/год 

MBA = ( Т * S * Q * ( 1 - Кц ) ) * 10 ^ ( - 6 ) 

MBA = 0,0075000

Максимальный из разовых выброс , г/с (9.2.2),

GB = MBA * 10 ^ ( 6 ) / ( Т * 3600 ) 

GB = 0,0041667

Итого:
	Код
	Примесь                               
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0316
	Хлористый водород
	0,0041667
	0,007500


Источник загрязнения № 6027

Источник выделения № 001-002,  Покраска и сушка изделий

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Покраска и сушка изделий
Вид краски: НЦ-132
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 2
	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Краска НЦ-132

	При окраске

	G = ( mм * fр * δр1 * δх / 1000000 /3,6 )*(1 - η ), г/с,

	М  =  ( mф * fр * δр1 * δх / 1000000) * ( 1 - η ),  т/год,

	1401
	Ацетон
	2
	1,5
	80
	28
	 
	8
	0
	0,009956
	0,02688

	1210
	Бутилацетат 
	
	
	
	
	
	8
	
	0,009956
	0,02688

	1119
	Этилцеллозольв
	
	
	
	
	
	15
	
	0,018667
	0,05040

	1042
	Спирт н-бутиловый
	
	
	
	
	
	20
	
	0,024889
	0,06720

	1061
	Спирт этиловый
	
	
	
	
	
	8
	
	0,009956
	0,02688

	0621
	Толуол
	
	
	
	
	
	41
	
	0,051022
	0,13776

	При сушке

	G =  mм * fр * δр2 * δх / 1000000 / 3,6 * ( 1 - η ), г/с,

	М = ( mф * fр* δр2 * δх / 1000000 ) * ( 1 - η ) ,  т/год,

	1401
	Ацетон
	2
	1,5
	80
	 
	72
	8
	0
	0,025600
	0,06912

	1210
	Бутилацетат 
	
	
	
	
	
	8
	
	0,025600
	0,06912

	1119
	Этилцеллозольв
	
	
	
	
	
	15
	
	0,048000
	0,12960

	1042
	Спирт н-бутиловый
	
	
	
	
	
	20
	
	0,064000
	0,17280

	1061
	Спирт этиловый
	
	
	
	
	
	8
	
	0,025600
	0,06912

	0621
	Толуол
	
	
	
	
	
	41
	
	0,131200
	0,35424


Источник загрязнения № 6028, Поверхность испарения
Источник выделения № 001-002,  Покраска и сушка изделий

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Покраска и сушка изделий
Вид краски: ПФ-15
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 2
	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Краска ПФ-115

	При окраске

	G = ( mм * fр * δр1 * δх / 1000000 /3,6 )*(1 - η ), г/с,

	М  =  ( mф * fр * δр1 * δх / 1000000) * ( 1 - η ),  т/год,

	0616
	Ксилол
	0,5
	1,5
	45
	28
	 
	50
	0
	0,008750
	0,09450

	2752
	Уайт-спирит
	
	
	
	
	
	50
	
	0,008750
	0,09450

	При сушке

	G =  mм * fр * δр2 * δх / 1000000 / 3,6 * ( 1 - η ), г/с,

	М = ( mф * fр* δр2 * δх / 1000000 ) * ( 1 - η ) ,  т/год,

	0616
	Ксилол
	0,5
	1,5
	45
	 
	72
	50
	0
	0,022500
	0,24300

	2752
	Уайт-спирит
	
	
	
	
	
	50
	
	0,022500
	0,24300


Источник загрязнения № 6029, Поверхность испарения
Источник выделения № 001-002,  Покраска и сушка изделий

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Покраска и сушка изделий
Вид краски: Растворитель Р-4
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 2
	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Растворитель Р-4

	При окраске

	G = ( mм * fр * δр1 * δх / 1000000 /3,6 )*(1 - η ), г/с,

	М  =  ( mф * fр * δр1 * δх / 1000000) * ( 1 - η ),  т/год,

	1401
	Ацетон
	0,1
	1
	100
	28
	 
	26
	0
	0,002022
	0,07280

	1210
	Бутилацетат 
	
	
	
	
	
	12
	
	0,000933
	0,03360

	0621
	Толуол
	
	
	
	
	
	62
	
	0,004822
	0,17360

	При сушке

	G =  mм * fр * δр2 * δх / 1000000 / 3,6 * ( 1 - η ), г/с,

	М = ( mф * fр* δр2 * δх / 1000000 ) * ( 1 - η ) ,  т/год,

	1401
	Ацетон
	0,1
	1
	100
	 
	72
	26
	0
	0,005200
	0,18720

	1210
	Бутилацетат 
	
	
	
	
	
	12
	
	0,002400
	0,08640

	0621
	Толуол
	
	
	
	
	
	62
	
	0,012400
	0,44640


Источник загрязнения № 6030, Поверхность испарения
Источник выделения № 001-002,  Покраска и сушка изделий

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Покраска и сушка изделий
Вид краски: Олифа
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 2
	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Олифа

	При окраске

	G = ( mм * fр * δр1 * δх / 1000000 /3,6 )*(1 - η ), г/с,

	М  =  ( mф * fр * δр1 * δх / 1000000) * ( 1 - η ),  т/год,

	1061
	Спирт этиловый
	0,1
	1
	100
	28
	 
	70
	0
	0,005444
	0,19600

	1119
	Этилцеллозольв
	
	
	
	
	
	30
	
	0,002333
	0,08400

	При сушке

	G =  mм * fр * δр2 * δх / 1000000 / 3,6 * ( 1 - η ), г/с,

	М = ( mф * fр* δр2 * δх / 1000000 ) * ( 1 - η ) ,  т/год,

	1061
	Спирт этиловый
	0,1
	1
	100
	 
	72
	70
	0
	0,0140
	0,50400

	1119
	Этилцеллозольв
	
	
	
	
	
	30
	
	0,0060
	0,21600


Источник загрязнения № 6031, Повверхность испарения
Источник выделения № 001-002,  Покраска и сушка изделий

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005
Технология обработки: Покраска и сушка изделий
Вид краски: Водоэмцульсия (по аналогу АС-182)
	Код загрязняющего вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделевшегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделевшегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3
	Спетень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Краска АС-182

	При окраске

	G = ( mм * fр * δр1 * δх / 1000000 /3,6 )*(1 - η ), г/с,

	М  =  ( mф * fр * δр1 * δх / 1000000) * ( 1 - η ),  т/год,

	0616
	Ксилол
	0,5
	1,5
	47
	28
	 
	85
	0
	0,015536
	0,16779

	2752
	Уайт-спирит
	
	
	
	
	
	5
	
	0,000914
	0,00987

	2750
	Сольвент
	
	
	
	
	
	10
	
	0,001828
	0,01974

	При сушке

	G =  mм * fр * δр2 * δх / 1000000 / 3,6 * ( 1 - η ), г/с,

	М = ( mф * fр* δр2 * δх / 1000000 ) * ( 1 - η ) ,  т/год,

	0616
	Ксилол
	0,5
	1,5
	47
	 
	72
	85
	0
	0,039950
	0,43146

	2752
	Уайт-спирит
	
	
	
	
	
	5
	
	0,002350
	0,02538

	2750
	Сольвент
	
	
	
	
	
	10
	
	0,004700
	0,05076


	УТВЕРЖДАЮ

	Руководитель оператора

	

	

	______________________

	(Фамилия, имя, отчество

	(при наличии))

	______________________

	(подпись)

	

	"__"_________2023 г

	

	М.П.

	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 1

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(001)
	0001
	0001 01
	Конвейер № 2
	Пересыпка на
	24
	6406
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	127.124

	Дробильно-
	
	
	
	конвейер № 2
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	усреднительный
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	комплекс (ДУК)
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0002
	0002 01
	Конвейер № 10
	Пересыпка на
	24
	6406
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	228.506666667

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	10
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 2

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0003
	0003 01
	Конвейер № 13
	Пересыпка на
	24
	6406
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	81.90625

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	13
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0004
	0004 01
	Конвейер № 5
	Пересыпка на
	24
	6406
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	97.97

	
	
	
	
	конвейер № 5
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0005
	0005 01
	Конвейер № 8
	Пересыпка на
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	73.82

	
	
	
	
	конвейер № 8
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 3

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0006
	0006 01
	Конвейер № 16
	Пересыпка на
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	113.092

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	16
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0007
	0007 01
	Конвейер № 38
	Пересыпка на
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	81.3578947368

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	38
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0008
	0008 01
	Конвейер № 17 А
	Пересыпка на
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	64.822

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	17 А
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 4

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0009
	0009 01
	Конвейер № 36
	Пересыпка на
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	128.957142857

	
	
	
	
	конвейер №
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	36
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0010
	0010 01
	Дробилка № 17
	Дробление
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	62.0918367347

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0011
	0011 01
	Дробилка № 18
	Дробление
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	47.964

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0012
	0012 01
	Дробилка № 19
	Дробление
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	57.0464646465

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 5

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0013
	0013 01
	Дробилка № 20
	Дробление
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	46.1948979592

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0014
	0014 01
	Дробилка № 21
	Дробление
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	34.967

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0015
	0015 01
	АС-5
	Дробление
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	42.865

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 6

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0016
	0016 01
	АС-6
	Дробление
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	90.571

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0017
	0017 01
	АС-7
	Дробление
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	155.505555556

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0018
	0018 01
	АС-8
	Дробление
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	86.7408163265

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 7

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0019
	0019 01
	АС-9
	Дробление
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	114.368367347

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0020
	0020 01
	АС-10
	Дробление
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	130.8

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0021
	0021 01
	АС-11
	Дробление
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	132.7

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 8

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0022
	0022 01
	АС-12
	Дробление
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	112.852

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0023
	0023 01
	АС-13
	Дробление
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	103.163829787

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0024
	0024 01
	АС-14
	Дробление
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	116.05826087

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0025
	0025 01
	Конвейер № 43
	Пересыпка с
	24
	4200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	74.7927083333

	
	
	
	
	конвейера №
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 9

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	43
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6001
	6001 01
	Приемный бункер
	Разгрузка
	12
	2400
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	17.2783

	
	
	
	№ 1
	дробленной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руды
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6003
	6003 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.02376

	
	
	
	МР-4
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00264

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00096

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 10

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6003
	6003 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	450
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.02502

	
	
	
	УОНИ 13/55
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00196

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00486

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.02394

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00167

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0018

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0018

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 11

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6003
	6003 03
	Пропанбутановая
	Сварка
	8
	1000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0225

	
	
	
	сварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	6004
	6004 01
	Сверлильный
	Металлообраб
	8
	600
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0009504

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6004
	6004 02
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	800
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.018432

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.012672

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6005
	6005 01
	Галерейный
	Разгрузка на
	8
	880
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	3.6072

	
	
	
	склад № 1
	складе
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6005
	6005 02
	Галерейный
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0527

	
	
	
	склад № 1
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 12

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6005
	6005 03
	Галерейный
	Планировочны
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3536

	
	
	
	склад № 1
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6005
	6005 04
	Галерейный
	Технологичес
	8
	600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.19

	
	
	
	склад № 1
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.58

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6006
	6006 01
	Галерейный
	Разгрузка на
	8
	880
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	3.6072


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 13

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	склад № 2
	складе
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6006
	6006 02
	Галерейный
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0527

	
	
	
	склад № 2
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6006
	6006 03
	Галерейный
	Планировочны
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3536

	
	
	
	склад № 2
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6006
	6006 04
	Галерейный
	Технологичес
	8
	600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.19

	
	
	
	склад № 2
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.3


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 14

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.58

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6007
	6007 01
	Галерейный
	Разгрузка на
	8
	880
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.9008

	
	
	
	склад № 3
	складе
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6007
	6007 02
	Галерейный
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0719

	
	
	
	склад № 3
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 15

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6007
	6007 03
	Галерейный
	Планировочны
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3536

	
	
	
	склад № 3
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6007
	6007 04
	Галерейный
	Технологичес
	8
	600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.19

	
	
	
	склад № 3
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.58

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6008
	6008 01
	Галерейный
	Разгрузка на
	8
	880
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.9008

	
	
	
	склад № 4
	складе
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 16

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6008
	6008 02
	Галерейный
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0719

	
	
	
	склад № 4
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6008
	6008 03
	Галерейный
	Планировочны
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3536

	
	
	
	склад № 4
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6008
	6008 04
	Галерейный
	Технологичес
	8
	600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.19

	
	
	
	склад № 4
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 17

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.58

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6009
	6009 01
	Галерейный
	Разгрузка на
	8
	880
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	3.6072

	
	
	
	склад № 5
	складе
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6009
	6009 02
	Галерейный
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0527

	
	
	
	склад № 5
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6009
	6009 03
	Галерейный
	Планировочны
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3536

	
	
	
	склад № 5
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 18

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6009
	6009 04
	Галерейный
	Технологичес
	8
	600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.19

	
	
	
	склад № 5
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.58

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6010
	6010 01
	Галерейный
	Разгрузка на
	8
	880
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.9008

	
	
	
	склад № 6
	складе
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6010
	6010 02
	Галерейный
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0719


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 19

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	склад № 6
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6010
	6010 03
	Галерейный
	Планировочны
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3536

	
	
	
	склад № 6
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6010
	6010 04
	Галерейный
	Технологичес
	8
	600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.19

	
	
	
	склад № 6
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.58


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 20

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6011
	6011 01
	Галерейный
	Разгрузка на
	8
	880
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.9008

	
	
	
	склад № 7
	складе
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6011
	6011 02
	Галерейный
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0719

	
	
	
	склад № 7
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6011
	6011 03
	Галерейный
	Планировочны
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3536

	
	
	
	склад № 7
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 21

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6011
	6011 04
	Галерейный
	Технологичес
	8
	600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.19

	
	
	
	склад № 7
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.58

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6012
	6012 01
	Галерейный
	Разгрузка на
	8
	880
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	3.6072

	
	
	
	склад № 8
	складе
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6012
	6012 02
	Галерейный
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0527

	
	
	
	склад № 8
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 22

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6012
	6012 03
	Галерейный
	Планировочны
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3536

	
	
	
	склад № 8
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6012
	6012 04
	Галерейный
	Технологичес
	8
	600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.19

	
	
	
	склад № 8
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.58

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6013
	6013 01
	Галерейный
	Разгрузка на
	8
	880
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	3.6072

	
	
	
	склад № 9
	складе
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 23

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6013
	6013 02
	Галерейный
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0527

	
	
	
	склад № 9
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6013
	6013 03
	Галерейный
	Планировочны
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3536

	
	
	
	склад № 9
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6013
	6013 04
	Галерейный
	Технологичес
	8
	600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.19

	
	
	
	склад № 9
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 24

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.58

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6014
	6014 01
	Галерейный
	Разгрузка на
	8
	880
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.9008

	
	
	
	склад № 10
	складе
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6014
	6014 02
	Галерейный
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0719

	
	
	
	склад № 10
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6014
	6014 03
	Галерейный
	Планировочны
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3536


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 25

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	склад № 10
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6014
	6014 04
	Галерейный
	Технологичес
	8
	600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.19

	
	
	
	склад № 10
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.58

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6015
	6015 01
	Галерейный
	Разгрузка на
	8
	880
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.9008

	
	
	
	склад № 11
	складе
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 26

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 02
	Галерейный
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0719

	
	
	
	склад № 11
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 03
	Галерейный
	Планировочны
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3536

	
	
	
	склад № 11
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 04
	Галерейный
	Технологичес
	8
	600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.19

	
	
	
	склад № 11
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.92


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 27

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.58

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6016
	6016 01
	Галерейный
	Разгрузка на
	8
	880
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	3.6072

	
	
	
	склад № 12
	складе
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6016
	6016 02
	Галерейный
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0527

	
	
	
	склад № 12
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6016
	6016 03
	Галерейный
	Планировочны
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3536

	
	
	
	склад № 12
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 28

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6016
	6016 04
	Галерейный
	Технологичес
	8
	600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.19

	
	
	
	склад № 12
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.58

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6017
	6017 01
	Рудный склад
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0234

	
	
	
	
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	(002)
	0026
	0026 01
	Котел-
	Теплоэнергия
	8
	40
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.02

	Сушильно-
	
	
	утилизатор ЭТА
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 29

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	размольный
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.003

	комплекс (СРК)
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.000625

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.054

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.1389

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	0026
	0026 02
	Котел-
	Теплоэнергия
	24
	4200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.02

	
	
	
	утилизатор ЭТА
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.003

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.000625

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.054

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.1389

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	0026
	0026 03
	Топка на мазуте
	Теплоэнергия
	24
	4200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	3.812

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.619

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 30

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	29.4

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	52.688

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Мазутная зола
	2904(326)
	0.207

	
	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на ванадий/ (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	326)
	
	

	
	0026
	0026 04
	Топка на мазуте
	Теплоэнергия
	24
	6144
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	3.812

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.619

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	29.4

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	52.688

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Мазутная зола
	2904(326)
	0.207

	
	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на ванадий/ (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	326)
	
	

	
	0026
	0026 05
	Топка на мазуте
	Теплоэнергия
	24
	6144
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	3.812

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 31

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.619

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	29.4

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	52.688

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Мазутная зола
	2904(326)
	0.207

	
	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на ванадий/ (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	326)
	
	

	
	0026
	0026 06
	Топка на мазуте
	Теплоэнергия
	24
	6144
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	3.812

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.619

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	29.4

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	52.688

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Мазутная зола
	2904(326)
	0.207

	
	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на ванадий/ (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	326)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 32

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0026
	0026 07
	Мельница № 1+
	Фоссырье
	24
	6144
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1450.22857143

	
	
	
	конвейер+
	тонкого
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	сушильный
	помола
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	барабан
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0026
	0026 08
	Мельница № 2+
	Фоссырье
	24
	6144
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1875.23846154

	
	
	
	конвейер+
	тонкого
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	сушильный
	помола
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	барабан
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0026
	0026 09
	Мельница № 3+
	Фоссырье
	24
	6144
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1442.29166667

	
	
	
	конвейер+
	тонкого
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	сушильный
	помола
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	барабан
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0026
	0026 10
	Мельница № 4+
	Фоссырье
	24
	6144
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1319.5

	
	
	
	конвейер+
	тонкого
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 33

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	сушильный
	помола
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	барабан
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0027
	0027 01
	АС-51/1
	Фоссырье
	24
	6406
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	186.186

	
	
	
	
	тонкого
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	помола
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0028
	0028 01
	АС-51/2
	Фоссырье
	24
	6406
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	259.85

	
	
	
	
	тонкого
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	помола
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0029
	0029 01
	АС-51/3
	Фоссырье
	24
	6406
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	268.58

	
	
	
	
	тонкого
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	помола
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 34

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0030
	0030 01
	АС-51/4
	Фоссырье
	24
	6406
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	247.968

	
	
	
	
	тонкого
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	помола
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6018
	6018 01
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	800
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.009216

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.006336

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6018
	6018 02
	Сверлильный
	Металлообраб
	8
	600
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0004752

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6019
	6019 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	450
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01782

	
	
	
	МР-4
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00198

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00072

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 35

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6019
	6019 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.03336

	
	
	
	УОНИ 13/55
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00262

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00648

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.03192

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00223

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0024

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0024

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 36

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6019
	6019 03
	Пропанбутановая
	Сварка
	8
	1000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0225

	
	
	
	сварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	(003) Участок
	0031
	0031 01
	Пневмопогрузка
	Хранение
	24
	6144
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	53.64

	Погрузка
	
	
	на силосный
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	склад № 1
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0032
	0032 01
	Пневмопогрузка
	Хранение
	24
	6144
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	111.514285714

	
	
	
	на силосный
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	склад № 1
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 37

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0033
	0033 01
	Пневмопогрузка
	Хранение
	24
	6144
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	71.9257142857

	
	
	
	на силосный
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	склад № 2
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0034
	0034 01
	Пневмопогрузка
	Хранение
	24
	6144
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	99.3814285714

	
	
	
	на силосный
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	склад № 2
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0035
	0035 01
	Пневмопогрузка
	Хранение
	24
	6144
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	83.4185714286

	
	
	
	на силосный
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	склад № 3
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0036
	0036 01
	Пневмопогрузка
	Хранение
	24
	6144
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	56.18

	
	
	
	на силосный
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 38

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	склад № 3
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0037
	0037 01
	Пневмопогрузка
	Хранение
	24
	6144
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	57.1457142857

	
	
	
	на силосный
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	склад № 4
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0038
	0038 01
	Пневмопогрузка
	Хранение
	24
	6144
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	71.1542857143

	
	
	
	на силосный
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	склад № 4
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0039
	0039 01
	Конвейер № 81
	Хранение
	24
	5800
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	77.8685714286

	
	
	
	
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 39

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0040
	0040 01
	Конвейер № 80
	Хранение
	24
	5800
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	65.6128571429

	
	
	
	
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0041
	0041 01
	Конвейер № 77
	Хранение
	24
	5800
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	58.2942857143

	
	
	
	
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0042
	0042 01
	Конвейер № 78
	Хранение
	24
	5800
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	69.0214285714

	
	
	
	
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 40

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0043
	0043 01
	Устройство №
	Хранение
	24
	5800
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	82.7957142857

	
	
	
	102
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0044
	0044 01
	Устройство №
	Хранение
	24
	5800
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	59.09

	
	
	
	102/2
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0045
	0045 01
	Конвейер № 80
	Хранение
	24
	5800
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	52.7185714286

	
	
	
	
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 41

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0046
	0046 01
	Конвейер № 81
	Хранение
	24
	5800
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	66.46

	
	
	
	
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0047
	0047 01
	Конвейер № 78
	Хранение
	24
	5800
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	56.32

	
	
	
	
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0048
	0048 01
	Конвейер № 77
	Хранение
	24
	5800
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	60.14

	
	
	
	
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0049
	0049 01
	Устройство № 6
	Хранение
	24
	5800
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	71.6871428571

	
	
	
	
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 42

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0050
	0050 01
	Устройство № 7
	Хранение
	24
	5800
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	70.2585714286

	
	
	
	
	фоссырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6020
	6020 01
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	800
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.009216

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.006336

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6020
	6020 02
	Сверлильный
	Металлообраб
	8
	600
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0004752

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6021
	6021 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	450
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01782

	
	
	
	МР-4
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00198

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 43

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00072

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6021
	6021 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.03336

	
	
	
	УОНИ 13/55
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00262

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00648

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.03192

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00223

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0024

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 44

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0024

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6021
	6021 03
	Пропанбутановая
	Сварка
	8
	1000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0225

	
	
	
	сварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	(004) Склад
	0051
	0051 01
	Резервуар V-
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0005246

	ГСМ
	
	
	2000м3
	мазута
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.00023

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.1085563

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0052
	0052 01
	Резервуар V-
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0005246

	
	
	
	1000м3
	мазута
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.00023

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.1085563

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0053
	0053 01
	Резервуар V-
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0005246

	
	
	
	1000м3
	мазута
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 45

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.00023

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.1085563

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0054
	0054 01
	Резервуар V-
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0005246

	
	
	
	1000м3
	мазута
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.00023

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.1085563

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0055
	0055 01
	Резервуар V-
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000014

	
	
	
	60м3
	дизтоплива
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.0005264

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0056
	0056 01
	Резервуар V-
	Хранение
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.000704

	
	
	
	20м3
	масла
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0057
	0057 01
	Резервуар V-
	Хранение
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.000704

	
	
	
	20м3
	масла
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0058
	0058 01
	Резервуар V-
	Хранение
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.000704

	
	
	
	20м3
	масла
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	6022
	6022 01
	Эстакада слива
	Слив мазута
	8
	94
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0001072

	
	
	
	мазута
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 46

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.000047

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.0221856

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6022
	6022 02
	Эстакада слива
	Слив мазута
	8
	94
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0001072

	
	
	
	мазута
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.000047

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.0221856

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6023
	6023 01
	ТРК
	Заправка
	8
	46
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.006902

	
	
	
	
	масла
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	6024
	6024 01
	ТРК
	Заправка
	8
	46
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.006902

	
	
	
	
	масла
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	(005) РММ
	6025
	6025 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	700
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.02772

	
	
	
	МР-4
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00308

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00112

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 47

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6025
	6025 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.03336

	
	
	
	УОНИ 13/55
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00262

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00648

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.03192

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00223

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0024

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0024

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 48

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6025
	6025 03
	Пропанбутановая
	Сварка
	8
	2000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.045

	
	
	
	сварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	6025
	6025 04
	Кислородно-
	Сварка
	8
	1000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.017864

	
	
	
	ацителеновая
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	

	
	6025
	6025 05
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.02772

	
	
	
	Сормайт
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00308

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00112

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6025
	6025 06
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01069

	
	
	
	НЖ-13
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 49

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00092

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром
	0203(647)
	0.0014

	
	
	
	
	
	
	
	(VI) оксид/ (Хром
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шестивалентный) (647)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00075

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6026
	6026 01
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	800
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.009216

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.006336

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6026
	6026 02
	Сверлильный
	Металлообраб
	8
	600
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0009504

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6026
	6026 03
	Токарный станок
	Металлообраб
	8
	2000
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.054432

	
	
	
	
	отка
	
	
	
	
	

	
	6026
	6026 04
	Фрезерный
	Металлообраб
	8
	600
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0120096

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6026
	6026 05
	Паяльные работы
	Паяльные
	8
	500
	Соляная кислота (163)
	0316(163)
	0.0075

	
	
	
	
	работы
	
	
	
	
	

	(006)
	6027
	6027 01
	Покраска
	Покраска
	8
	1000
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.13776

	Покрасочные
	
	
	изделий НЦ-132
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	1042(102)
	0.0672

	работы
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (
	1061(667)
	0.02688

	
	
	
	
	
	
	
	667)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этилцеллозольв (1497*)
	1119(1497*)
	0.0504


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 50

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной
	1210(110)
	0.02688

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401(470)
	0.02688

	
	6027
	6027 02
	Покраска
	Сушка
	8
	1000
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.35424

	
	
	
	изделий НЦ-132
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	1042(102)
	0.1728

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (
	1061(667)
	0.06912

	
	
	
	
	
	
	
	667)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этилцеллозольв (1497*)
	1119(1497*)
	0.1296

	
	
	
	
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной
	1210(110)
	0.06912

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401(470)
	0.06912

	
	6028
	6028 01
	Покраска
	Покраска
	8
	1000
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.0945

	
	
	
	изделий ПФ-15
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.0945

	
	6028
	6028 02
	Покраска
	Сушка
	8
	1000
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.243

	
	
	
	изделий ПФ-15
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.243

	
	6029
	6029 01
	Покраска
	Покраска
	8
	1000
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.1736

	
	
	
	изделий (
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной
	1210(110)
	0.0336

	
	
	
	растворитель Р-
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	4)
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401(470)
	0.0728

	
	6029
	6029 02
	Покраска
	Сушка
	8
	1000
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.4464


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 51

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	изделий (
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной
	1210(110)
	0.0864

	
	
	
	растворитель Р-
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	4)
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401(470)
	0.1872

	
	6030
	6030 01
	Покраска
	Покраска
	8
	1000
	Этанол (Этиловый спирт) (
	1061(667)
	0.196

	
	
	
	изделий Олифа
	
	
	
	667)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этилцеллозольв (1497*)
	1119(1497*)
	0.084

	
	6030
	6030 02
	Покраска
	Сушка
	8
	1000
	Этанол (Этиловый спирт) (
	1061(667)
	0.504

	
	
	
	изделий Олифа
	
	
	
	667)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этилцеллозольв (1497*)
	1119(1497*)
	0.216

	
	6031
	6031 01
	Покраска
	Покраска
	8
	1000
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.16779

	
	
	
	изделий
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	Водоэмульсия
	
	
	
	Сольвент нафта (1149*)
	2750(1149*)
	0.01974

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.00987

	
	6031
	6031 02
	Покраска
	Сушка
	8
	1000
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.43146

	
	
	
	изделий
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	Водоэмульсия
	
	
	
	Сольвент нафта (1149*)
	2750(1149*)
	0.05076

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.02538

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики

	РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 1

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	13
	0.51
	12
	2.4513905
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2756
	6.3562

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0002
	13
	0.8
	13
	6.5345127
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.1486
	3.4276

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0003
	35
	0.6
	15.3
	4.3259731
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.1705
	3.9315

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 2

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0004
	35
	0.45
	12.5
	1.9880391
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.085
	1.9594

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0005
	35
	0.6
	11.2
	3.1667254
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.0976
	1.4764

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0006
	35
	0.8
	13
	6.5345127
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.374
	5.6546

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 3

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0007
	35
	0.8
	13
	6.5345127
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.1022
	1.5458

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0008
	35
	0.7
	13.6
	5.2338934
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.04287
	6.4822

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0009
	35
	0.8
	13
	6.5345127
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.4179
	6.3189

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 4

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0010
	35
	0.77
	9.6
	4.4703607
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.4024
	6.085

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0011
	35
	0.6
	13
	3.6756634
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.3172
	4.7964

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0012
	35
	0.6
	14.3
	4.0432297
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.3735
	5.6476

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 5

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	0013
	35
	0.6
	14.3
	4.0432297
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2994
	4.5271

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0014
	35
	0.6
	14.3
	4.0432297
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2313
	3.4967

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0015
	53.6
	0.5
	11.9
	2.3365595
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2835
	4.2865

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0016
	53.6
	0.77
	12.4
	5.7742159
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.599
	9.0571


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 6

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0017
	53.6
	0.77
	11.9
	5.5413846
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.1851
	2.7991

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0018
	53.6
	0.6
	11.9
	3.3646457
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2811
	4.2503

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0019
	53.6
	0.77
	11.4
	5.3085533
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.07413
	11.2081

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 7

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0020
	53.6
	0.77
	11.9
	5.5413846
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.4239
	6.4092

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0021
	53.6
	0.77
	11.9
	5.5413846
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.4213
	6.3696

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0022
	53.6
	0.77
	11.9
	5.5413846
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.3732
	5.6426

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 8

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0023
	53.6
	0.77
	11.9
	5.5413846
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.3207
	4.8487

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0024
	53.6
	0.77
	11.9
	5.5413846
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.8827
	13.3467

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0025
	53.6
	0.77
	11.9
	5.5413846
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.4749
	7.1801

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 9

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6001
	4
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	1.9998
	17.2783

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6003
	6
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.02644
	0.04878

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0024332
	0.0046

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.00925
	0.02736

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.01478
	0.02394

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 10

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0014744
	0.00263

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00111
	0.0018

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00111
	0.0018

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6004
	2
	
	1
	1
	31
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.00342
	0.0193824

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0022
	0.012672

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 11

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	6005
	6
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.58

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.7659
	4.0135

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6006
	6
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 12

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.58

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.7659
	4.0135

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6007
	6
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.92


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 13

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.58

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.7667
	2.3263

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6008
	6
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.58

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000061


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 14

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.7667
	2.3263

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6009
	6
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.58

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.7659
	4.0135

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 15

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6010
	6
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.58

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.7667
	2.3263

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 16

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6011
	6
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.58

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.7667
	2.3263

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6012
	6
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.3


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 17

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.58

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.7659
	4.0135

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6013
	6
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 18

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.58

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.7659
	4.0135

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6014
	6
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.58


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 19

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.7667
	2.3263

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6015
	6
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.58

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.7667
	1.3263

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 20

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6016
	6
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.58

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.7659
	4.0135

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 21

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6017
	6
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.001
	0.0234

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0026
	100
	4
	20
	251.328
	80
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	1.29014
	15.288

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.20068
	2.482

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0086
	0.00125

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	8.526
	117.708

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	15.86966
	211.0298

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 22

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2904 (326)
	Мазутная зола
	0.056
	0.828

	
	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на ванадий/ (326)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	2.8363
	63.3083

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0027
	53
	0.79
	7.1
	3.4801938
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.4037
	9.3093

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0028
	53
	0.79
	7.1
	3.4801938
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.5634
	12.9925

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 23

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0029
	53
	0.79
	7.1
	3.4801938
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.5823
	13.429

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0030
	53
	0.79
	7.1
	3.4801938
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.5376
	12.3984

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6018
	2
	
	1
	1
	31
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.00342
	0.0096912

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0022
	0.006336

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	6019
	5
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.02644
	0.05118

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 24

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0024332
	0.0046

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.00925
	0.02898

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.01478
	0.03192

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0014744
	0.00295

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00111
	0.0024

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00111
	0.0024

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 25

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участок Погрузка

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0031
	53
	0.48
	17.35
	3.139582
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.1698
	3.7548

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0032
	53
	0.48
	17.35
	3.139582
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.3529
	7.806

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0033
	53
	0.5
	17.35
	3.4066725
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2276
	5.0348

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 26

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0034
	53
	0.63
	17.35
	5.4084333
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.3145
	6.9567

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0035
	53
	0.6
	17.35
	4.9056084
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.264
	5.8393

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0036
	53
	0.48
	17.35
	3.1395894
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.1778
	3.9326

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 27

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0037
	53
	0.5
	17.35
	3.4066725
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.1809
	4.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0038
	53
	0.5
	17.35
	3.4066725
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2252
	4.9808

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0039
	34
	0.5
	17.35
	3.4066725
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2611
	5.4508

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 28

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0040
	34
	0.48
	17.35
	3.1395894
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.22
	4.5929

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0041
	34
	0.48
	17.35
	3.1395894
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.1954
	4.0806

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0042
	34
	0.48
	17.35
	3.1395894
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2314
	4.8315

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 29

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0043
	34
	0.48
	17.35
	3.1395894
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2776
	5.7957

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0044
	34
	0.48
	17.35
	3.1395894
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.1981
	4.1363

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0045
	18
	0.48
	17.35
	3.139582
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.1767
	3.6903

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 30

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0046
	18
	0.48
	17.35
	3.139582
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2228
	4.6522

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0047
	18
	0.48
	17.35
	3.139582
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.1888
	3.9424

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0048
	18
	0.48
	17.35
	3.139582
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2016
	4.2098

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 31

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0049
	34
	0.48
	17.35
	3.139582
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2254
	5.0181

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0050
	34
	0.48
	17.35
	3.139582
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.2209
	4.9181

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6020
	2
	
	1
	1
	31
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.00342
	0.0096912

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0022
	0.006336

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	6021
	5
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.02644
	0.05118

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0024332
	0.0046


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 32

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.00925
	0.02898

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.01478
	0.03192

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0014744
	0.00295

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00111
	0.0024

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00111
	0.0024

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 33

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Склад ГСМ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0051
	12
	0.1
	1
	0.007854
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.003214
	0.0005246

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.0014061
	0.00023

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.6649797
	0.1085563

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0052
	12
	0.1
	1
	0.007854
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.003214
	0.0005246

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.0014061
	0.00023

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.6649797
	0.1085563

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0053
	53
	0.79
	7.1
	3.4801938
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.003214
	0.0005246

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.0014061
	0.00023

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.6649797
	0.1085563

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0054
	12
	0.1
	1
	0.007854
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.003214
	0.0005246


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 34

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.0014061
	0.00023

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.6649797
	0.1085563

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0055
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000525
	0.0000014

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.0186975
	0.0005264

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0056
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.002
	0.000704

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0057
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.002
	0.000704

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0058
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.002
	0.000704

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	6022
	4
	
	
	
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0008358
	0.0002144

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.0003656
	0.000094

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.1729318
	0.0443712

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 35

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	6023
	2
	
	
	
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.00025
	0.006902

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	6024
	2
	
	
	
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.00025
	0.006902

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	РММ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6025
	2
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.0404094
	0.09949

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.003911
	0.0097

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0203 (647)
	Хром /в пересчете на хром (
	0.0003889
	0.0014

	
	
	
	
	
	
	
	VI) оксид/ (Хром
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шестивалентный) (647)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.01421
	0.069344

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.01478
	0.03192

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0021271
	0.00522


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 36

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00111
	0.0024

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00111
	0.0024

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6026
	4
	
	1
	1
	31
	0316 (163)
	Соляная кислота (163)
	0.0041667
	0.0075

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.00872
	0.076608

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0022
	0.006336

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 37

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	Покрасочные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6027
	10
	
	
	
	31
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.182222
	0.492

	
	
	
	
	
	
	1042 (102)
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.088889
	0.24

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1061 (667)
	Этанол (Этиловый спирт) (
	0.035556
	0.096

	
	
	
	
	
	
	
	667)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1119 (1497*)
	Этилцеллозольв (1497*)
	0.066667
	0.18

	
	
	
	
	
	
	1210 (110)
	Бутилацетат (Уксусной
	0.035556
	0.096

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1401 (470)
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.035556
	0.096

	6028
	10
	
	
	
	31
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.03125
	0.3375

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2752 (1294*)
	Уайт-спирит (1294*)
	0.03125
	0.3375

	6029
	10
	
	
	
	31
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.017222
	0.62

	
	
	
	
	
	
	1210 (110)
	Бутилацетат (Уксусной
	0.003333
	0.12

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1401 (470)
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.007222
	0.26

	6030
	10
	
	
	
	31
	1061 (667)
	Этанол (Этиловый спирт) (
	0.019444
	0.7

	
	
	
	
	
	
	
	667)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1119 (1497*)
	Этилцеллозольв (1497*)
	0.008333
	0.3

	6031
	10
	
	
	
	31
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.055486
	0.59925

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 38

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2750 (1149*)
	Сольвент нафта (1149*)
	0.006528
	0.0705

	
	
	
	
	
	
	2752 (1294*)
	Уайт-спирит (1294*)
	0.003264
	0.03525

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной

	экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

	И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ

	ЛИСТ 1

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)

	0001 01
	Циклон ЦН-15, скруббер ПРИМА
	95
	95
	2909
	100

	0002 01
	Циклон ЦН-15, СИОТ
	98.5
	98.5
	2909
	100

	0003 01
	Уиклон ЦН-15, ЦВП
	95.2
	95.2
	2909
	100

	0004 01
	Циклон ЦН-15, ЦВП
	98
	98
	2909
	100

	0005 01
	Циклон ЦН-15, СИОТ
	98
	98
	2909
	100

	0006 01
	Циклон ЦН-15, Циклон ЦВП
	95
	95
	2909
	100

	0007 01
	Циклон ЦН-15, СИОТ
	98.1
	98.1
	2909
	100

	0008 01
	СИОТ
	90
	90
	2909
	100

	0009 01
	Циклон ЦН-15, скруббер ПРИМА
	95.1
	95.1
	2909
	100

	0010 01
	СИОТ
	90.2
	90.2
	2909
	100

	0011 01
	СИОТ
	90
	90
	2909
	100

	0012 01
	СИОТ
	90.1
	90.1
	2909
	100

	0013 01
	СИОТ
	90.2
	90.2
	2909
	100

	0014 01
	СИОТ
	90
	90
	2909
	100

	0015 01
	СИОТ
	90
	90
	2909
	100

	0016 01
	СИОТ
	90
	90
	2909
	100

	0017 01
	Циклон ЦН-15, СИОТ
	98.2
	98.2
	2909
	100

	0018 01
	Циклон ЦН-15, скруббер ПРИМА
	95.1
	95.1
	2909
	100

	0019 01
	СИОТ
	90.2
	90.2
	2909
	100

	0020 01
	Циклон ЦН-15, скруббер ПРИМА
	95.1
	95.1
	2909
	100

	0021 01
	Циклон ЦН-15, скруббер ПРИМА
	95.2
	95.2
	2909
	100

	0022 01
	Циклон ЦН-15, скруббер ПРИМА
	95
	95
	2909
	100

	0023 01
	Циклон ЦН-15, скруббер ПРИМА
	95.3
	95.3
	2909
	100

	0024 01
	Скруббер ПРИМА
	88.5
	88.5
	2909
	100


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ

	ЛИСТ 2

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0025 01
	СИОТ
	90.4
	90.4
	2909
	100

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)

	0026 07
	Циклон ТРЕ, Электрофильтр ЕКЕ-
	98.6
	98.6
	2909
	100

	
	122/9
	
	
	
	

	0026 08
	Циклон ТРЕ, Электрофильтр ЕКЕ-
	98.7
	98.7
	2909
	100

	
	122/10
	
	
	
	

	0026 09
	Циклон ТРЕ, Электрофильтр ЕКЕ-
	98.8
	98.8
	2909
	100

	
	122/11
	
	
	
	

	0026 10
	Циклон ТРЕ, Электрофильтр ЕКЕ-
	99.9
	99.9
	2909
	100

	
	122/12
	
	
	
	

	0027 01
	Тканевый фильтр ФКА-16/400
	95
	95
	2909
	100

	0028 01
	Тканевый фильтр ФКА-16/400
	95
	95
	2909
	100

	0029 01
	Тканевый фильтр ФКА-16/400
	95
	95
	2909
	100

	0030 01
	Тканевый фильтр ФКА-16/400
	95
	95
	2909
	100

	Участок Погрузка

	0031 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0032 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0033 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0034 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0035 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0036 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0037 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0038 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0039 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0040 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0041 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0042 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ

	ЛИСТ 3

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0043 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0044 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0045 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0046 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0047 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0048 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0049 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100

	0050 01
	Рукавный фильтр СМЦ-166
	93
	93
	2909
	100


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 1

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	11298.6397213
	447.932187
	10850.7075343
	346.1648
	10504.5427343
	0
	794.096987

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е:
	10909.9179403
	59.210406
	10850.7075343
	346.1648
	10504.5427343
	0
	405.375206

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды (
	0.25063
	0.25063
	0
	0
	0
	0
	0.25063

	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.0235
	0.0235
	0
	0
	0
	0
	0.0235

	
	пересчете на марганца (IV)
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (
	0.0014
	0.0014
	0
	0
	0
	0
	0.0014

	
	VI) оксид/ (Хром
	
	
	
	
	
	
	

	
	шестивалентный) (647)
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод
	3.60125
	3.60125
	0
	0
	0
	0
	3.60125

	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.009
	0.009
	0
	0
	0
	0
	0.009

	
	растворимые - (алюминия
	
	
	
	
	
	
	

	
	фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фториды неорганические плохо
	
	
	
	
	
	
	

	
	растворимые /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 2

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000732
	0.0000732
	0
	0
	0
	0
	0.0000732

	
	(54)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1153728
	0.1153728
	0
	0
	0
	0
	0.1153728

	2904
	Мазутная зола
	0.828
	0.828
	0
	0
	0
	0
	0.828

	
	теплоэлектростанций /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая,
	17.2873
	17.2873
	0
	0
	0
	0
	17.2873

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	

	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	

	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая,
	10887.7697343
	37.0622
	10850.7075343
	346.1648
	10504.5427343
	0
	383.227

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	
	

	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	495*)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд
	0.03168
	0.03168
	0
	0
	0
	0
	0.03168

	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 3

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Газообразные, жидкие:
	388.721781
	388.721781
	0
	0
	0
	0
	388.721781

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	17.722664
	17.722664
	0
	0
	0
	0
	17.722664

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	2.482
	2.482
	0
	0
	0
	0
	2.482

	
	(6)
	
	
	
	
	
	
	

	0316
	Соляная кислота (163)
	0.0075
	0.0075
	0
	0
	0
	0
	0.0075

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	122.268
	122.268
	0
	0
	0
	0
	122.268

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0.0023142
	0.0023142
	0
	0
	0
	0
	0.0023142

	
	(518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	234.1895
	234.1895
	0
	0
	0
	0
	234.1895

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные
	0.01375
	0.01375
	0
	0
	0
	0
	0.01375

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	6.96
	6.96
	0
	0
	0
	0
	6.96

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-
	0.93675
	0.93675
	0
	0
	0
	0
	0.93675

	
	, п-) (322)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Толуол (558)
	1.113014
	1.113014
	0
	0
	0
	0
	1.113014

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)
	0.24
	0.24
	0
	0
	0
	0
	0.24

	
	(102)
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0.796
	0.796
	0
	0
	0
	0
	0.796

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	0.48
	0.48
	0
	0
	0
	0
	0.48


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ
	ЛИСТ 4

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.216
	0.216
	0
	0
	0
	0
	0.216

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.356
	0.356
	0
	0
	0
	0
	0.356

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	0.015916
	0.015916
	0
	0
	0
	0
	0.015916

	
	веретенное, машинное,
	
	
	
	
	
	
	

	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	0.0705
	0.0705
	0
	0
	0
	0
	0.0705

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.37275
	0.37275
	0
	0
	0
	0
	0.37275

	2754
	Углеводороды предельные С12-
	0.4791228
	0.4791228
	0
	0
	0
	0
	0.4791228

	
	С19 (в пересчете на С) (10)
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