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1. ЦЕЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ
Настоящая программа по управлению отходами (далее Программа) определяет приоритетные направления деятельности на филиале ТОО «ГПК Казфосфат» в части экологической устойчивости окружающей среды на 2023-2026 годы, и ставит основные задачи и цели снижения за счет выполнения ряда природоохранных мероприятий.
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ПУО – программа управления отходами 
Обращение с отходами – виды деятельности, связанные с отходами, включая предупреждение и минимизацию образования, сбор, утилизацию, переработку, обезвреживание, транспортировку, обезвреживание, транспортировку, хранение (складирование) и удаление отходов;
Окружающая среда - совокупность природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, подземные и поверхностные воды, земли, недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии; 
Отходы производства и потребления (отходы) – остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
Вид отходов – совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией обращения, определяемые на основании классификатора отходов.
Хранение – складирование отходов в специально отведенных местах в целях их последующего безопасного удаления; 
Утилизация – использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов; 
Переработка – физические, тепловые, химические или биологические процессы, включая сортировку, которые изменяют характеристики отходов для уменьшения их объема или опасных свойств, облегчают обращение с ними или улучшают их утилизацию; 
Учет – система сбора и предоставления информации о количественных и качественных характеристиках отходов и способах обращения с ними.      
Обезвреживание – уменьшение или устранение опасных свойств отходов путем механической, физико-химической или биологической обработки;
Размещение – хранение или захоронение отходов производства и потребления; 
Захоронение – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока; 
Удаление – операции по захоронению и уничтожению отходов; 
Накопление – временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков (не более 6 месяцев), осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления; 
Плановый период - период, на который разработана Программа не более 10 лет; 
Приоритетные виды отходов – виды отходов, предотвращение образования и увеличение доли восстановления, которых в рамках планового периода будет более эффективно с точки зрения снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду; 
Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище и другое); 
Неопасные отходы – отходы, которые не относятся к опасным и инертным отходам. 
Реестр отходов – список отходов, образующихся в процессе деятельности филиала с указанием места образования, места хранения, методов управления отходами и ответственных лиц.
Паспорт опасных отходов – документ, содержащий стандартизированное описание процессов образования отходов по месту их происхождения, их количественных и качественных показателей, правил обращения с ними, методов их контроля, видов вредного воздействия этих отходов на окружающую среду, здоровье человека и (или) имущество лиц, сведения о производителях отходов, иных лицах, имеющих их в собственности. 
Место временного хранения отходов – специально отведенное место на территории предприятия для временного сбора, сортировки и хранения отходов, образующихся в процессе работы.
3. ПРОГРАММА
Программа управления отходами выполнена на основании Правил разработки программы управления отходами утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318
Настоящая программа по управлению отходами (далее Программа) определяет приоритетные направления деятельности на филиале ТОО «ГПК Казфосфат» в части экологической устойчивости окружающей среды на 2023-2026 годы, и ставит основные задачи и цели снижения за счет выполнения ряда природоохранных мероприятий.
Программа разработана с учетом имеющихся экологических проблем и направлена на стабилизацию эксплуатации природоохранных сооружений. В программу включены только реально осуществимые природоохранные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I категории 2 класса опасности. В проекте определен и подтвержден существующий размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – 500 м.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Программа управления отходами выполнена на основании Правил разработки программы управления отходами утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318.
Настоящая программа по управлению отходами (далее Программа) определяет приоритетные направления деятельности на филиале ТОО «ГПК Казфосфат» в части экологической устойчивости окружающей среды на 2023-2026 годы, и ставит основные задачи и цели снижения за счет выполнения ряда природоохранных мероприятий.
Программа разработана с учетом имеющихся экологических проблем и направлена на стабилизацию эксплуатации природоохранных сооружений. В программу включены только реально осуществимые природоохранные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I категории 2 класса опасности. В проекте определен и подтвержден существующий размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – 500 м.
Программа управления отходами разработана филиалом ТОО «ГПК Казфосфат» 
ТОО «ГПК Казфосфат» 
Юридический адрес: 
РК, 080700, г. Жанатас, 1 мкрн. Дом 17
Медеуский район, ул. Омаровой Ж. дом 8.
Почтовый адрес:
г. Жанатас, 1 мкрн, дом 17.
БИН 221040010936
Банковские реквизиты:
Расчётный счёт в KZT: KZ35601A161000948741
в АО «Народный Банк Казахстана»
BIC: HSBKKZKX 
Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан выдана Государственная лицензия (02156Р от 19.12.2019 года) на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности (Приложение 1). 
Проект разработан на основаниях исходных данных предприятия, фондовых материалов и информационных источников.
Проект выполнен в соответствии с нормативно-методическими документами, которые приведены в разделе «Список литературы».
Основным видом деятельности является добыча и переработка фосфоритовых руд. 
В данном проекте приведены:	
· все виды образующихся отходов; 
· производственные процессы, при которых образуются отходы; 
· рассчитаны объемы образования отходов основного и вспомогательного производств;
· установлены нормативы размещения отходов на 2023-2026 г.г.
К отходам производства (промышленным) относятся:
· промасленная ветошь;
К отходам потребления (бытовым, коммунальным) относится твердые бытовые (коммунальные) отходы (ТБО), образующиеся в результате амортизации предметов и самой жизни эксплуатационного персонала.
Все отходы производства и потребления подлежат временному хранению в специально отведенных и оборудованных местах. Затем осуществляется передача отходов на захоронение на собственном полигоне. Остальные отходы передаются сторонней организации на переработку и дальнейшую утилизацию с передачей права собственности согласно кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
На все отходы разработаны паспорта.
	


Общие сведения о предприятии
Основная деятельность предприятия – добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау.
При ведении горных работ открытым способом принята автотранспортная система разработки породы во внешние отвалы. Так как средняя крепость пород колеблется от 10 до 16 по шкале проф. Протодъяконова М., то при производстве горных работ используют буровзрывные работы. Отбойка горной массы в карьерах (руда и вскрышные породы) производится буровзрывным способом, с использованием взрывных скважин среднего диаметра (214 мм). Погрузка взорванной горной массы в автотранспортные средства осуществляется карьерными экскаваторами ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭКГ-5А. Параметры ведения горных работ контролируются маркшейдерской службой и отделом главного горняка.
Транспортировка руды на склады и отвального грунта из вскрышных пород на отвалы производится большегрузным технологическим автотранспортом (карьерные автосамосвалы БелАЗ), грузоподъемностью 40-130 тонн. Временное хранение руды на рудниках осуществляется на специально подготовленных рудных складах. Транспортировка руды на фабрики осуществляется железнодорожным транспортом. 
Переработка руды на фабрике ДСФ (Дробильно-сортировочная фабрика) включает в себя дробление руды до кондиционных размеров, с использованием в процессе измельчения дробильного оборудования большой производительности. Руда (сырье) из приемных бункеров пластинчатыми питателями подается в конусные (щековые) дробилки крупного дробления, где дробится до размеров минус 250 мм. Системой конвейеров руда подается в бункера среднего дробления и питателями в конусные дробилки среднего дробления (КСД-2200 Гр.) Разгрузочная щель дробилок 40-45 мм. Дробленая руда крупностью 0-100 мм системой конвейеров подается в бункера отделения сортировки. Питателями руда подается на двухситовые грохота ГИЛ (ГИТ) ГИС -52. Над решётный продукт возвращается в корпус среднего дробления на дробилки КСД и КМД для додрабливания. Под решётный продукт системой конвейеров транспортируется на склады готовой продукции. Полностью просеивающийся продукт класса тоже системой конвейеров транспортируется на склады готовой продукции. Для производства фоссырья тонкого помола используются фабрика ЦОФ (Центральная обогатительная фабрика). Запыленный воздух от мест пылевыделения (пересыпка, дробление) отводится на системы пылегазоочистки.
Производство сырья фосфатного тонкого помола осуществляется на Центральной Обогатительной Фабрике (промышленная площадка ЦОФ) с использованием шаровых мельниц. Хранение готового продукта осуществляется в силосных складах, общей емкостью 72000 тонн. Транспортировка и отгрузка фоссырья тонкого помола осуществляется с использованием пневмотранспорта. Запыленный воздух от мест пылевыделения (пересыпка, дробление и др.) отводится на системы пылегазоочистки. Отгрузка готовой продукции потребителям производится железнодорожным транспортом.
В состав филиала ТОО «Казфосфат»  (далее по тексту предприятия) входит три основных цехов и одиннадцать вспомогательных цехов, находящихся друг от друга на значительном расстоянии.
В настоящее время предприятия занимает площадь 13717,2 га и состоит:
 Основные цеха:
· Рудник «Коксу»; 
· ДСФ (Дробильно-сортировочная фабрика); 
· ЦОФ (Центральная обогатительная фабрика). 
Вспомогательные цеха: 
· АТЦ (Автотранспортный цех); 
· ИПСЛ (Испытательная санитарно-промышленная лаборатория); 
· Порэмит;
· ЦЭС (Цех электроснабжения);  
· РМЦ (Ремонтно-механический цех);
· РСЦ (Ремонтно-строительный цех);
· ОТК (Отдел технического контроля); 
· КИПиА, связь и служба АСУТП; 
· УМТС в т.ч. Центральные склады, склад ГСМ; 
· АХУ (Административно-хозяйственный участок);
· Учебный центр;
· ГИП (геолого-изыскательская партия). 



Климатическая условия района
Климат в районе расположения предприятия резко континентальный, с большой амплитудой суточных и среднегодовых температур. Максимальные температуры в летний период составляют +42 град.С, в зимний период -35 град.С. Атмосферные осадки незначительные. Среднегодовое количество составляет 350 мм. Снежный покров в зимнее время неравномерный.
Месторождения приурочены к северо-западной ветви хребта Малый Каратау. Рельеф местности представляет собой узкие горные гряды, вытянутые с юго-востока на северо-запад на расстоянии до 40 км. каждая. В районе месторождений протекают реки Ушбас, Куртлыбулак. В северной части месторождения Кок-Су располагается родник Жилыбулак.
Климат района месторождения характеризуется резкой континентальностью, большими колебаниями температуры, наибольшим количествам осадков и значительным испарением.
Среднегодовая температура воздуха - 10,2ºС. Среднемесячная температура колеблется от -7,1ºС в январе до + 26,4°С в июле. Абсолютный максимум - 35,1°С. Средняя многолетняя годовая сумма осадков – 310 мм. Средняя величина испарения с водной поверхности - 140 см, с суши - 150 мм. Осадки в виде дождя и снега выпадают преимущественно весной и зимой. Глубина промерзания грунтов - 1,2 м. Преобладающее направление ветра - юго-западное и западное. Наибольшей интенсивностью обладают ветры в зимнее время, когда их скорость достигает 40 м/сек. Наибольшее количество ветров приходится на лето.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосфере, приняты по данным РГП
«Казгидромет» (метеостанция Жанатас (Жамбылская область, Сарысуский район) и метеостанция Шолаккорган (Туркестанская область, Сузакский район), так как проектируемые объекты находятся на границе Жамбылской и Туркестанской областей).
Данные по метеостанции Жанатас представлены в таблицах 3.3-3.4 и рисунок 3.2.
Данные по метеостанции Шолаккорган представлены в таблицах 3.5-3.6 и рисунок 3.3.

Таблица 3.3 – Метеорологические данные по МС Жанатас за 2022 г.


	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1

	Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль), С
	+35,2

	Средняя минимальная температура воздуха самого холодного
месяца (январь), °С
	-4,1

	Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5%,
м/с (2010-2017гг.)
	8,4

	Число дней атмосферного явления (дождь) за год
	46

	Число дней со снежным покровом за год
	75



Таблица 3.4 – Повторяемость направлений ветра и штилей, % за 2022г. (Жанатас)

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	13
	2
	16
	23
	7
	4
	8
	27
	100



Таблица 3.5 – Метеорологические данные по МС Шолаккорган за 2022 г.
Наименование характеристик
Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
200
Коэффициент рельефа местности в городе
1
Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль), С
+35,2
Средняя минимальная температура воздуха самого холодного
месяца (февраль), °С
-8,7
Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5%,
м/с
6
Число дней атмосферного явления (дождь) за год
48
Число дней со снежным покровом за год
47











Таблица	3.6	–	Повторяемость	направлений	ветра	и	штилей,	%	за	2017г. (Шолаккорган)

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	14
	13
	13
	8
	8
	13
	17
	14
	19



2. Анализ текущего состояния управления отходами
[bookmark: _Toc470593503][bookmark: _Toc117590560]Характеристика отходов производства и потребления:
Отходы производства и потребления – это остатки продуктов, образующиеся в процессе или по завершении производственной и другой деятельности, в том числе и потребление продукции. Соответственно различают отходы производства и потребления.   
К отходам производства относятся остатки сырья, материалов, веществ, предметов, изделий, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. К отходам производства относятся также образующиеся в процессе производства попутные вещества, не применяемые в данном производстве (отходы вспомогательного производства). 
К отходам потребления относятся остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного и личного потребления (жизнедеятельности), использования и эксплуатации. 
Согласно Экологического кодекса PK отходы производства и потребления по степени опасности разделяются на опасные, неопасные, инертные.
	Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.
К опасным отходам относятся отходы, содержащие одно или несколько из следующих веществ:
1) взрывчатые вещества;
2) легковоспламеняющиеся   жидкости;
3) легковоспламеняющиеся твердые вещества;
4) самовозгорающиеся вещества и отходы;
5) окисляющиеся вещества;
6) органические пероксиды;
7) ядовитые вещества;
8) токсичные вещества, вызывающие затяжные и хронические заболевания; 
9) инфицирующие вещества; 
10) коррозионные вещества;
11) экотоксичные вещества;
12) вещества или отходы, выделяющие огнеопасные газы при контакте с водой
13) вещества или отходы, которые могут выделять токсичные газы при контакте с воздухом или водой;
14) вещества   и материалы, способные   образовывать   другие   материалы, обладающие одним из вышеуказанных свойств.
Инертные отходы – отходы, которые не подвергаются существенным физическим, химическим или биологическим преобразованиям и не оказывают неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Неопасные отходы – отходы, которые не относятся к опасным и инертным отходам.
Коммунальные отходы – отходы потребления, образующиеся в населенных пунктах. В том числе в результате жизнедеятельности человека, а также отходы производства, близкие к ним по составу и характеру образования.
Классификация отходов проведена согласно «Утверждении Классификатора отходов утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314». Настоящий документы позволяют определить уровень опасности и кодировку отходов. Кодировка отходов учитывает область образования, способ складирования (захоронения), способ утилизации или регенерации, потенциально опасные составные элементы, уровень опасности, отрасль экономики, на объектах которой образуются отходы.
	Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определение основных признаков отходов.
	Классификации подлежат местонахождение, состав, количество, агрегатное состояние отходов, а также их токсикологические, экологические и др. опасные характеристики.
В соответствии с классификатором отходов произведена классификация отходов, к которым присвоен следующий код:
Перечень отходов по филиалу ТОО «ГПК Казфосфат»
	№
	Группа
	Под-группа
	Код
	Виды отходов
	Наименование отходов

	Неопасные отходы

	1
	01
	01 01
	01 01 02
	Отходы от разработки не металлоносных полезных ископаемых
	Вскрышная порода

	2
	20
	20 03
	20 03 01
	Смешанные коммунальные отходы
	ТБО



Отходами производства, образующиеся в процессе хозяйственной деятельности филиала размещаются на проектных специально подготовленных накопителях.
         Отходы должны собираться в специально отведенные для этого места хранения. Отходы, которые могут в последующем повторно использоваться, должны собираться и храниться таким образом, чтобы они не утратили свои первоначальные свойства.
        Отходы с мест временного хранения удаляются по мере накопления. 
         Места размещения отходов должны быть обозначены на местности хорошо видимыми опознавательными знаками с указанием вида отходов.
         В результате хозяйственной деятельности филиала образуются следующие отходы производства и потребления:
Неопасные отходы:
Отвальный грунт (вскрышных пород), образуется при добыче фосфоритовых руд и складируются в специальных отвалах. 
	Отвал №4 кремневый - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 70 га расположен на руднике Центральный, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №4а кремневый - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 70 га расположен на руднике Центральный, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;
Отвал №4 породный - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 90 га расположен на руднике Центральный, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №4а породный - объем заскладируемой массы 1197,5 тыс.тн,  площадь отвала составляет  100 га расположен на руднике Центральный, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №4а (ФКС) - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 80 га расположен на руднике Центральный, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;




Фактический объем отвальных пород по ТОО «ГПК Казфосфат»
                                                                                                                                                     Таблица №2
	№№
	Наименование отвала
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	
	
	м3
	тн
	м3
	тн
	м3
	тн

	Туркестанская область

	Карьер «Центральный»

	1.1.
	№4 кремневый
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	№4а ФКС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	№4а кремневый
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	№4а породный
	67282
	178297
	67500
	178875
	65460
	173469




Баланс по отвалам ТМО находящиеся в государственной собственности и в собственности предприятия:
                        Информация по ТМО ТОО «ГПК Казфосфат»
	                                                          таблица№3
	ТМО, находящиеся в государственной собственности
	Наименование, № ТМО ТОО «ГПК Казфосфат»
	 

	Наименование, № ТМО  
	проектная площадь, га
	       на балансе
	в собственности
	проектная площадь, га

	Месторождение Жанатас

	карьер Центральный

	2 породный
	 
	4 кремневый
	  -
	320

	2 кремневый
	204,6
	4а кремневый
	  -
	

	2 сланцевый
	 
	4а породный
	  -
	

	3 породный
	 
	4а (ФКС)
	  -
	

	3 кремневый
	157,9
	 
	  -
	 

	4 породный
	171,9
	 
	  -
	 

	5 породный
	 
	 
	  -
	 

	5 сланцевый
	36,1
	 
	  -
	 

	5 кремневый
	 
	 
	  -
	 

	Итого: 9 отвалов
	 
	Итого: 4 отвала
	 
	 

	карьер Северо-Западный

	1 породный
	99
	4 (ФКС)
	  -
	15

	2 породный
	47
	
	2а прородный
	40

	3 породный
	84
	 
	  -
	 

	8 породный
	16
	 
	  -
	 

	Итого: 4 отвалов
	 
	Итого: 2 отвал
	 
	 

	карьер Юго-Восточный

	1 породный
	118,2
	 
	  -
	 

	7 породный
	33,9
	 
	  -
	 

	8 породный
	27,5
	 
	  -
	 

	9 породный
	251
	 
	  -
	 

	17 породный
	113,4
	 
	  -
	 

	16 породный
	47,6
	 
	  -
	 

	15 породный
	45
	 
	  -
	 

	14 породный
	10,4
	 
	  -
	 

	10 породный
	104,3
	 
	  -
	 

	Итого: 9 отвалов
	 
	 
	 
	 

	Месторождение мраморизованных брекчий Донгулек

	карьер "Донгулек"

	   -
	 
	 
	породный отвал
	0,5

	 
	 
	Итого: 1 отвал
	 
	 

	Месторождение известняков Жанатас

	карьер "Тогузбай"

	   -
	 
	 
	породный отвал
	0,8

	 
	 
	Итого: 1 отвал
	 
	 

	Всего: 28 отвалов
	 
	Всего: 24 отвал
	 
	 




Анализы текущего состояния в динамике за последние три года:
                                                                                                               Таблица №1
	Наименование
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	Отвальный грунт из вскрышных пород (Жамбылская область)
	1 101 735 тонны
	5 048 540 тонны
	8 038 283 тонны



      

3. Цель, задачи и целевые показатели
Настоящая программа по управлению отходами (далее Программа) определяет приоритетные направления деятельности филиала ТОО «ГПК Казфосфат» в части экологической устойчивости окружающей среды на 2023-2026 годы, и ставит основные задачи и цели снижения за счет выполнения ряда природоохранных мероприятий.
Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов накопленных и образуемых отходов. Улучшение экологической обстановки производства.
        Обеспечить эффективные и своевременные сбор и размещение отходов производства и потребления, контроль за их образованием и размещение. 
         Предусмотреть меры безопасного обращения с отходами, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по сокращению образования отходов производства и потребления.        
Задачи Программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов.
Программа разработана с учетом имеющихся экологических проблем и направлена на стабилизацию эксплуатации природоохранных сооружений.
	В программу включены только реально осуществимые природоохранные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Реализация настоящей программы предполагает стабилизацию качества окружающей среды. Однако, чтобы стабилизировать экологическую ситуацию, необходима большая подготовительная работа. Поэтому целью настоящей программы является снижение уровня загрязнения окружающей среды.
Программа, ориентированная на проведения мер по созданию эффективных механизмов и мероприятий, позволяющих замедлить темпы деградации природных среды и стабилизировать экологическую ситуацию.
Для достижения данной цели программы предусматривается решение следующих задач:
-совершенствование системы производственного мониторинга качества окружающей среды;
-научное обеспечение отдельных проблемных вопросов в области охраны окружающей среды;
-сокращение объемов накопления отходов производства и потребления;
-предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Показатели программы
Показателями программы призваны обеспечить укрепление и развитие материально-технической базы филиала в функции, которой входит размещение и утилизация отходов производства и потребления, а также предусматривается текущее содержание действующих объектов размещения отходов, постоянного контроля за санитарно-гигиенической обстановкой накопителей отходов производства и потребления.  
В качестве основных инструментов по достижению поставленных целей и решения стоящих задач являются:
-повышение эффективности контроля в области охраны окружающей среды;
-осуществление взаимодействия с государственными контролирующими органами;
-организация обменом информацией между филиалом ТОО «Казфосфат» и государственными службами охраны окружающей среды;
-обеспечение экологического воспитания в области обращения с отходами через средства информации, административные методы.
	Учет, отчетность и анализ
         Начальники структурных подразделений филиала, осуществляющие обращение с отходами, ведут регулярный учет образовавшихся, собранных, перевезенных, утилизированных или размещенных отходов в процессе производственной деятельности филиала.
         Начальники структурных подразделений представляют в отдел ООС ежеквартальные отчеты, справки по объемам образовавшихся отходов, которые используются для составления ежеквартальных и годовых отчетов в уполномоченные органы охраны окружающей среды.
         Ежегодно отдел ООС представляет в уполномоченные орган по охране окружающей среды отчеты по образованию отходов, заявки и получает разрешение на размещение отходов на промышленной площадке территории филиала.

4. Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры
	На предприятии системы управления отходами включает следующие этапы технологического цикла отходов:
1) образование; 
2) раздельный сбор и/или накопление; 
3) идентификация; 
4) сортировка (с обезвреживанием); 
5) паспортизация; 
6) транспортирование; 
7) складирование (упорядоченное размещение);
8) временное хранение; 
9) передача на захоронение на собственном полигоне или отвалах, либо утилизация на самом предприятии;
10) передача сторонней организации переработку и дальнейшую утилизацию с передачей права собственности согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК».
	Предприятием предусмотрено обращение с отходами производства и потребления в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержден приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 176, а также экологических требований, закрепленных в законодательных и нормативных актах, действующих в Республике Казахстан.
В Статье 288 «Экологического кодекса РК» «Общие экологические требования при обращении с отходами производства и потребления», в Пункте 6 отмечается, что «При выборе способа и места обезвреживания или размещения отходов, а также при определении физических и юридических лиц, осуществляющих переработку, удаление или размещение отходов, собственники отходов должны обеспечить минимальное перемещение отходов от источника их образования».  
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	Характеристика отходов, образующихся в структурных подразделениях предприятия, и их мест хранения (инвентаризация) 

	Цех, участок
	Источник образования (получения) отходов
	Наименование отходов
	Физико-химическая характеристика отходов
	Нормативное количество образования, т/г (шт/г)
	Место временного хранения отходов
	Удаление отхода

	
	
	
	агрегатное состояние
	растворимость
	летучесть
	содержание основных компонентов
	
	Характеристика места хранения отхода
	Способ и периодичность удаления
	Куда удаляется отход

	1
	3
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	13
	14
	15

	Площадка №5 Центральный Жамбылская область

	Отвал №4 А
	Горные работы 
	0
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	вода-15%, диоксид кремния -64,28%, алюминий - 10,1%, железо - 1,53% и т.д
	1 788 750
	отвал(характеристика  отвала приведена в таблице №1)
	 
	хранение на горном отвале 








	Нормативы размещения отходов производства и потребления на 2027 - 2036 годы.       Лимиты накопления и захоронения.

	

	Наименование отходов
	Объем образованных отходов на существующее положение, тонн/год
	Размещение, т/год 
	Передача сторонним спец. организациям, т/год

	
	Лимит накопления, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	

	1
	2
	3
	4

	Площадка №5 Центральный Жамбылская область

	Всего по площадке
	1788751,894
	1738750,000
	50001,894

	Неопасные отходы

	Вскрыша
	1788750,000
	1 738 750
	50 000

	ТБО
	1,894
	
	1,894





СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Возможные аварийные ситуации:
При сборе ТБО при переполнении металлических контейнеров возможно загрязнение прилегающих площадок и стекания загрязнениях стоков с них при выпадении атмосферных осадков. Для исключения подобных ситуаций необходимо осуществлять регулярный вывоз ТБО и проведение дезинфекции контейнеров.
Аварийными ситуациями при сборе нетоксичных отходов могут быть возгорания. При тушение всех образующихся отходов рекомендуется пеной (автопокрышек - только пеной), для чего места сбора оборудуются огнетушителями.
Отработанные смеси, эмульсии масла/вода, (промасленная ветошь). Указанные отходы способны оказывать отрицательное влияние на приземные слои атмосферы и локальные участки почвы аналогично отработанным нефтепродуктам.
При этом возможно:
· загрязнение атмосферы летучими углеводородами;
· попадание нефтепродуктов из замасленных материалов в почву при их длительном контакте с грунтом;
· попадание нефтепродуктов из замасленных материалов в грунтовые воды при их длительном контакте с грунтом или при воздействии атмосферных осадков.
Правилами экологической безопасности при обращении с этими видами отходов предусматривается сбор указанных отходов металлических контейнерах с плотно закрывающейся крышкой.
Вероятность возникновения выше приведенных аварийных ситуаций низкая, так как на предприятии предусматривается сбор всех видов отходов в специальных контейнерах с последующей передачей специализированным предприятием (по договору).
На предприятии должен осуществляться учет возникших аварийных ситуаций и связанных с ними последствий. О возникших авариях предприятие оповещает контролирующие службы в области охраны окружающей среды.

Соблюдение правил техники безопасности и экологической безопасности при сборе, транспортировке и хранении отходов. 
Действия в аварийных ситуациях

Общие правила безопасности, накопления и хранения токсичных отходов, техники безопасности и ликвидации аварийных ситуаций установлены санитарными, строительными и ведомственными нормативными документами и инструкциями.
Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники безопасности при сборе, хранении и транспортировке отходов, образующихся на предприятии при выполнении технологических процессов и деятельности персонала, предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Большая часть нетоксичных отходов: резинотехнических изделий, стекла, макулатуры и других, не содержат загрязняющих веществ, способных оказывать отрицательное воздействие на существующую экосистему и человека.
Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферы и водостойкость, устойчивость к окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает складирование и временное хранение отходов в емкостях как на открытых площадках, так и в производственных помещениях.
Аварийными ситуациями при временном хранении нетоксичных отходов могут быть загорания.
При загорании тушение всех перечисленных отходов рекомендуется пеной (автопокрышек - только пеной), для чего места временного хранения оборудуются огнетушителями типа ОП-10 в количестве, соответствующем «Правилам пожарной безопасности в РК».
При этом возможно:
 Правилами экологической безопасности при обращении с этими видами отходов предусматривается:
1. В помещениях материалы (ветошь, песок).
2. Хранение замасленных материалов в производственных помещениях допускается в течение 1 суток.
3. Складирование и временное хранение указанных отходов осуществляется на специально оборудованных площадках в плотно закрывающихся металлических контейнерах.
4. Площадки для хранения емкостей с замасленными материалами (ветошью, песком, грунтом) оборудуются асфальтобетонным покрытием, исключающим возможную фильтрацию вод, загрязненных нефтепродуктами.
Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, отработанные и брак могут оказывать отрицательное влияние на окружающую среду.
Ртуть является наиболее токсичным веществом для экосистемы и человека. Это вещество находится в лампах в состоянии, способном к активной воздушной, водной и физико-химической миграции.
Правила экологической безопасности обращения с ртутно-люминесцентными лампами, соответствуют требованиям, предъявляемым к условиям работы с ртутью, согласно СанПиН 1.10.083-94 Санитарные правила при работе с ртутью, её соединениями и приборами с ртутным заполнением.
При разрушении люминесцентных ламп их осколки должны быть собраны в контейнер для транспортировки (ни в коем случае не выбрасывать), а в случае отделения ртути ее нейтрализация осуществляется в 2 стадии:
1.  механическая - шарики ртути собирают влажной бумагой (фильтровальной или газетной),  после чего бумагу сразу не выбрасывают, а помещают в банку с пробкой и заливают раствором   (в 1 л воды 10 мл КМnO4 и 5 мл концентрированной соляной кислоты) и выдерживают в течение нескольких дней;
химическая – демеркуризация раствором хлорного железа, 20%-ным раствором FeCl3 обильно смачивают поверхности, куда попала ртуть, затем несколько раз протирают щеткой и оставляют до полного высыхания. Через 1-2 суток поверхность тщательно промывают мыльной, а затем чистой водой. Раствор хлорного железа готовят из расчета 10 л на 25-30 м2 площади помещения.
Основные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении всех видов работ можно классифицировать по следующим категориям:
- полные или частичные технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства;
- механические отказы, вызванные разрушением или износом технологического оборудования или его деталей; ошибки обслуживающего персонала;
- пожары, которые могут быть вызваны различными причинами.
Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных	условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).
Ежегодно на предприятии разрабатывается план мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.
Реализация	данных мероприятий позволяет максимально снизить негативные последствия для окружающей среды. Однако, наиболее значимые последствия для окружающей	среды могут иметь различные аварийные ситуации, которые в процессе выполнения различного рода работ можно предусмотреть заранее.
Строгое соблюдение природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, позволяет максимально снизить негативные последствия для окружающей среды, связанные с воздействием шламонакопителя. Руководство предприятия в полной мере осознает свою ответственность по данной проблеме, и будет обеспечивать:
- безопасное	проектирование деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала;
-   соблюдение нормативных требований Республики Казахстан в области охраны окружающей среды на всех этапах хозяйственной деятельности.
Как показывает практика ведения аналогичных работ, наиболее значимые последствия для окружающей среды могут иметь различные аварийные ситуации, которые в процессе реализации проектируемых работ можно предусмотреть заранее.
Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации при осуществлении данного проекта используется для оценки:
- потенциальных событий или опасностей, которые могут привести к аварийной ситуации с вероятным негативным воздействием на окружающую среду;
- вероятности и возможности реализации таких событий;
- потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации события. С учетом, вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них. Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в рабочем проекте предусмотрен комплекс мероприятий и разработан план ликвидации аварийных ситуаций.
Контроль за безопасным обращением с отходами осуществляется при выполнении намеченных мер плана управления отходами и включает:
- идентификацию отходов по типу и уровню опасности; 
- минимизацию количества отходов;
- планирование организационно-технических мероприятий; 
- методы сбора и транспортировки отходов;
- варианты размещения и утилизации отходов.
На предприятии планируется регулярный контроль за объектами окружающей среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почва). Контроль качества подземных вод, почв и атмосферного воздуха осуществляется на внешней границе санитарно-защитной зоны. В этом случае, санитарно-защитная зона должна рассматриваться как переходная (буферная) зона между предприятием с возможным высоким потенциалом ЗВ и природной средой с фоновым содержанием (или отсутствием) загрязняющих веществ. 
Отбор проб подземных вод, почв и атмосферного воздуха должен производиться ежеквартально в наиболее экстремальный сезон, когда загрязнение компонента окружающей среды будет максимальным:
- отбор водных проб производится в конце весны - начале лета, то есть в период наибольшего пополнения грунтовых вод фильтрационно-паводковыми водами с прилегающих территорий накопителя ОП (согласно РНД 03.3.0.4.01-96);
- отбор почвенных проб производится в конце лета – начале осени, то есть в период наибольшего накопления водорастворимых солей и загрязняющих веществ, поступивших с накопителя в виде абиотических наносов и	с загрязненными подземными водами (согласно РНД 03.3.0.4.01-96);
- отбор проб атмосферного воздуха производит в точках, расположенных на пересечении румбов   господствующих   направлений   ветра  и  контура   санитарно- защитной зоны, но не более чем через 500 м пост от поста - Количество постов должно составлять 4-5. Контроль качества атмосферного воздуха производиться не реже 1 раза в  год, согласно ОНД-90 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы».
Производственный контроль за соблюдением правил хранения, и своевременным вывоз отходов осуществляется руководителем предприятия.
Необходимые ресурсы
[bookmark: _GoBack]Реализация программы осуществляется за счет собственных финансовых средств филиала ТОО «Казфосфат» .
Финансовая устойчивость филиала ТОО «Казфосфат»  подтверждается финансовой отчетностью, проходящая ежегодный независимый аудит, включающая в себя: 
- ежемесячный, ежеквартальный, ежегодный «Бухгалтерский баланс», при этом объекты бухгалтерского учета являются активами (имущество, товары материальных ценностей, земля, имущественные и личные неимущественные блага и права субъекта, имеющего стоимостную оценку), собственный капитал, обязательства филиала ТОО «Казфосфат»  (денежные суммы, по которым данные активы и обязательства признаются компетентным органам и фиксируется в финансовой деятельности);
- хозяйственной деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет о состоянии трудовых ресурсов, обязательств филиала ТОО «Казфосфат»  в связи с вверенными ему ресурсами.
Финансовая устойчивость Компании позволяет ежегодно увеличивать вложения финансовых средств на выполнение природоохранных мероприятий, отсутствием задолженности по всем видам налоговых платежей в бюджет государства, в том числе и в бюджет охраны окружающей среды.
Примечание: * - объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.
Кроме того, на реализацию мероприятий, определенных данной Программой, будут привлечены средства других организаций, кредиты, инвестиции и другие источники.

6. План мероприятий по реализации Программы.
План мероприятий является составной частью Программы и содержит совокупность действий/мероприятий, направленных на полное достижение цели и задач Программы, с указанием показателей результатов по мероприятиям (ожидаемые мероприятия), с определением сроков, исполнителей, формы завершения, необходимых затрат на реализацию программы и источников финансирования.

Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды

Методы сокращения объема отходов
Мероприятия по сокращению объема отходов предполагают применение безотходных технологий либо уменьшение, по мере возможности, количества или относительной токсичности отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов. 
Однако возможности сокращения объемов отходов ограничены, так как они в основном зависят от деятельности предприятия. 
Образование металлолома обусловлено проводимыми ремонтными работами и в соответствии с технологическим регламентом их срока службы. 

Повторное использование 
После того, как рассмотрены все возможные варианты сокращения объема отходов, определяется возможность их повторного использования. При этом отходы могут использоваться точно так же, как и исходный материал, в альтернативных или вспомогательных технологических процессах.
В настоящее время тема рециклинга отходов очень актуальна. Рециклинг - процесс возвращение отходов в круговорот "Производство - потребление", иначе говоря, повторное или многократное использование ресурсов. Повторное использование, переработка и правильная утилизация отходов позволяют значительно снизить количество мусора.


Регенерация/утилизация
Мероприятия по регенерации и утилизации отходов возможны как на собственном предприятии, так и на сторонних предприятиях. Отходы, подлежащие утилизации вывозятся на переработку на другие предприятия: металлолом, отработанные люминесцентные лампы, аккумуляторы и т.д.


Размещение и хранение отходов 
Временное хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов с учётом их изоляции и в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования. 
Одним из сооружений временного хранения (складирования) отходов являются контейнеры. При использовании подобных объектов исключается контакт размещённых в них отходах с почвой и водными объектами.  Рекомендуется:
· Хранить ТБО в контейнерах и контейнеры должны устанавливаться на площадке с твердым покрытием.
· Осуществлять ежедневную уборку территории от мусора с последующим поливом. В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать и вывозить совместно с ТБО. Сжигание мусора и опавшей листвы на территории запрещается.
· Содержать в чистоте и производить своевременную санобработку урн, мусорных контейнеров и площадки для размещения мусоросборных контейнеров, следить за их техническим состоянием.
Необходимо предотвращать потери отходов ТБО и других отходов при транспортировке. 

Сведения о производственном контроле при обращении с отходами
Все отходы производства и потребления временно складируются на территории предприятия и по мере накопления вывозятся по договорам в специализированные предприятия на переработку и на захоронение на собственные площадки/отвалы филиала ТОО «Казфосфат» . Безопасное обращение с отходами предполагает их хранение в специальных помещениях, контейнерах и площадках, постоянный контроль количества отходов, особенно ТБО, и своевременный вывоз на переработку или захоронение на предприятия, которые имеют собственные полигоны либо на собственный полигон. Вещества, содержащиеся в отходах, не могут мигрировать в грунтовые воды и почвы, т.к. обеспечивается их соответствующее хранение. В связи с этим проведение инструментальных замеров в местах временного складирования отходов не планируется. 
На существующее положение контроль необходимо производить за безопасным обращением с отходами, за соблюдением правил хранения отходов и за своевременным вывозом по договорам.



























План мероприятий ТОО «ГПК Казфосфат» направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды 
на 2023-2026 года
	№№ п.п
	Наименование мероприятия
	Объем запланированных работ
	Общая стоимость тыс.тг
	Источник финансирования
	Сроки выполнения
	План финансирования, тыс.тг
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Рудник Центральный Жамбылская область

	3
	Использование доломита для ремонта собственных дорог
	Отвал 4А
	финансовых затрат не требует 
	-
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	-
	-
	-
	-
	Сокращение отхода на 50 тыс.т/год

	4
	Использование вскрышных пород для ремонта и подсыпки карьерных дорог
	Снижение захоронения вскрышных пород на 500 тыс.т/год
	финансовых затрат не требует 
	-
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	-
	-
	-
	-
	Сокращение отхода на 500 тыс.т/год
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