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4. Аннотация
В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (выбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.
Проект НДВ ТОО «ГПК Казфосфат» разработан в связи разделением площадок с целью получения Разрешения на Воздействие по отдельности, а также корректировка проекта НДВ выполнена на основании учета источников выбросов вредных веществ, вводимые для обеспечения текущей хозяйственной деятельности предприятия без разработки рабочих проектов (п. 14 Прил. к приказу и.о. министра окружающей среды и водных ресурсов РК № 329 от 2013 г., а также перерасчета валовых выбросов на Разработка проекта Нормативов Допустимых Выбросов (далее НДВ) выполнена на основании:

- изменения объема валовых выбросов;
- учета источников выбросов вредных веществ, вводимые для обеспечения текущей хозяйственной деятельности предприятия без разработки рабочих проектов (п. 14 Прил. к приказу министра окружающей среды и водных ресурсов РК № 329  от 2013 г.).
Нормирование допустимых выбросов вредных веществ в окружающую природную среду производится путем установления предельно допустимых выбросов этих веществ в атмосферу.

Предельно допустимый выброс (далее НДВ) норматив эмиссии  загрязняющих веществ в атмосферу является научно-техническим нормативом и устанавливается для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от него и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом их рассеивания и перспектив развития предприятия, не создадут приземные концентрации, превышающие установленные нормативы, регулируют качество окружающей среды и установление допустимого воздействия на нее, обеспечивающих экологическую безопасность, сохранение  экологических систем и биологическое разнообразие.

Разработанный документ содержит основные результаты работы по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу                                ТОО "ГПК Казфосфат". 
Проект выполнен в соответствии с Приказом Министра охраны окружающей среды РК от 10.03.2021  года № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. 
Настоящий том НДВ разработан на основании договора, заключенного между ТОО «КЭСО Отан-Тараз» и ТОО "ГПК Казфосфат".

ТОО «КЭСО Отан-Тараз»

ГСЛ №01584Р от 01.08.2013г.

БИН 130640020120

080000, г. Тараз, проспект Толе би 42 «А»

+7 7262 43-27-07, 45-23-45

ТОО "ГПК Казфосфат"

БИН 221040010936
Жамбылская обл., Сарысуйский район г. Жанатас, 1 микрорайон, дом 17.

Основой проекта являются материалы инвентаризации источников вы​бросов вредных веществ в атмосферу на существующее положение. 
Промышленная площадка Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)
ТОО «ГПК Казфосфат», расположена в 3 км на юго-западе от
города Жанатас, Сарысуского района, Жамбылской области. 
Площадь занимаемой территории ДСФ составляет 2987,6 га. 
Координаты расположения площадки: 
СШ – 43о035/38//; 
ВД - 69о042/47//.

Жилая зона расположена на расстоянии более чем 3000 м в восточном
направлении.
Выбросы загрязняющих веществ состоят из 55 ингредиентов, в том числе эффектом суммации обладают 19 загрязняю​щих веществ, составляющих 10 групп суммации вредного воздействия.
В целом по предприятию выявлены 150 источников загрязнения атмо​сферы, в том числе организованных источников - 83 и неорганизованных ис​точников - 67, для которых установлены нормативы выбросов.

Нормативы НДВ достигаются при существующем уровне выбросов 2026 года, с последующим периодом нормирования до 2037 года с учетом выполнения воздухоохранных мероприятий.

Валовые выбросы на существующее положение составляют 2001,623 т/год, в том числе от организованных источников – 324,872 т/год, и 1676.75078876 т/год от неорганизованных источников.

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ. 

По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I категории 1 класса опасности. В проекте установлены границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ), расчетного прямоугольника (РП), нормативы предельно допустимых выбросов по ингредиентам и сроки их достижения.

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов НДВ для предприятий с I категорией опасности. 
 5. ВВЕДЕНИЕ

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта нормативов  эмиссий в окружающую среду соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта НДВ для предприятий в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК  № 63 от 10.03.2021 г. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

Норматив предельно допустимого выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (НДВ) устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) на границах санитарно-защитных зон и населенных пунктов. 

В целом для предприятия нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу устанавливаются по совокупности значений нормативов выбросов для действующих, проектируемых и реконструируемых источников загрязнения данного предприятия.

Значение НДВ для каждого устанавливаются на основе расчетов, выполненных в соответствии с № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. по программному комплексу «Эра V 2.0 ».

За период производственной деятельности ТОО «ГПК Казфосфат» реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло.

При разработке проекта НДВ были использованы исходные данные, представленные Заказчиком.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выброс вещества – вещество, поступающее в атмосферу из источника.
Загрязнение атмосферы – изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей.
Загрязняющее воздух вещество – примесь в атмосфере, оказывающая неблаго​приятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.
Инвентаризация выбросов – систематизация сведений о распределении источ​ников на территории, количестве и качестве выбросов.
Источник выделения – технологический агрегат, выделяющий в процессе экс​плуатации вредные вещества.
Источник загрязнения атмосферы – источник, вносящий в атмосферу загряз​няющие ее твердые, жидкие и газообразные вещества.
Мощность выброса – количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу времени.
Неорганизованный промышленный выброс – промышленный выброс, посту​пающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нару​шения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной ра​боты по отсосу газа или хранения продукта.
Опасная скорость ветра – скорость ветра на установленной высоте, при кото​рой приземная концентрация от источника достигает максимального значения.
Организованный промышленный выброс – промышленный выброс, посту​пающий в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы.
ПДК (предельно-допустимая концентрация) – максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, кото​рая при периодическом воздействии не оказывает на человека вредного дейст​вия, включая отдаленные последствия.
Примесь в атмосфере – рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе.

6. Общие сведения ОБ ОПЕРАТОРЕ.
	Областной центр  
	Тараз

	Область
	Жамбылская

	Республика
	Казахстан

	Предприятие
	ТОО «ГПК Казфосфат»

	Адрес
	Сарысуский р-н, г. Жанатас, 1 мкрн., дом № 17



В ТОО «ГПК Казфосфат» добыча фосфоритовых руд осуществляется на фосфоритовых месторождениях, для которых характерно пластовое залегание с общим направлением с юго-востока на северо-запад. Город Жанатас удален от областного центра г. Тараз на расстоянии 170 км и связан с ним шоссейной и железной дорогами.

Основная деятельность предприятия ТОО «ГПК Казфосфат» – добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау. 

В состав ТОО «ГПК Казфосфат» (далее по тексту предприятия) входит двенадцать отдельно выделенных промышленных площадок, находящихся друг от друга на значительном расстоянии.

В данном проекте рассматривается площадка Дробильно-сортировочной фабрики  (далее ДСФ).
В ТОО «ГПК Казфосфат» добыча фосфоритовых руд осуществляется на
фосфоритовых месторождениях, для которых характерно пластовое залегание с
общим направлением с юго-востока на северо-запад. Город Жанатас удален от
областного центра г. Тараз на расстоянии 170 км и связан с ним шоссейной и
железной дорогами.
Площадка ДСФ ТОО «ГПК Казфосфат», расположена в 3 км на юго-западе от города Жанатас, Сарысуского района, Жамбылской области. 
Площадь занимаемой территории ДСФ составляет 2987,6 га.
Проектная мощность по переработке фосруды составляет 8,8 млн тонн сырой
руды в год. Основной процесс состоит из двух потоков (очередей/ниток):
- первая технологическая нитка – 4,4 млн. тонн;
- вторая технологическая нитка – 4,4 млн. тонн;
в том числе за счет расширения по 0,4 млн. тонн на каждую нитку. На площадке расположен комплекс сооружений и оборудования, предназначенного для приема, хранения дробленых руд, их измельчения и сушки.

Данным проектом рассматривается прием и переработка фосфоритной руды, в объеме 2 800 000 тонн, кремниевых руд 240 000 тонн.

Технологический процесс производства «Сырья фосфатного дробленого
ТОО «ГПК Казфосфат» (марок ФКТ-1, ФКТ-2, ФКТ-5, ФКТ-8, ФКТ-11), «Руды дробленой для ЦОФ сортированной» и «Руды дробленой для ЦОФ несортированной» включает следующие основные операции:
- подготовка сырья: прием сырья (руды), работы по усреднению руд;
- первая стадия дробления (крупное дробление);
- вторая стадия дробления (среднее дробление);
- сортировка руды по крупности (грохочение);
додрабливание при необходимости;
- складирование готовой продукции.
Производительность фабрики определяется в целом производительностью
двух дробилок крупного дробления ККД-1200/150 установленных в голове
технологических потоков.
Характеристика исходного сырья.
Исходным сырьем для производства «Сырья фосфатного дробленого
«Каратау» являются фосфоритные руды месторождений бассейна «Каратау».
Микрозернистые фосфоритные руды представляют собой плотные плитчатые
породы темно-серого цвета. Основными минеральными компонентами фосфоритов
являются фосфаты, доломит, кварц, халцедон, полевые шпаты, гидрослюды,
силикаты магния и пирит. Основная масса фосфоритового вещества представлена
фторкарбонатапатитом. В зависимости от количественных соотношений указанных
минералов и их взаимопрорастания с фосфатом, а также с учетом существующих
требований промышленности к качеству поставляемого на переработку фоссырья
выделяются разновидности руд:
- субмономинеральные (богатые);
- кремнисто-карбонатные (рядовые);
- фосфато-кремнисто-глинистые (бедные).
Сырьем для производства «Сырья фосфатного дробленого «Каратау» марки
ФКТ-5 является высококремнистая слабофосфатизированная руда (кремни),
представленная в основном минералами кремнезема, зернами кварца, халцедона,
которые составляют основную долю нерастворимого остатка (НО).
Максимальная крупность кусков руды, поступающей с месторождений
фосфоритовых руд, должна быть не более 1000 мм по среднему значению в трех
измерениях: длина, ширина, высота.
Параметры ведения технологического процесса контролируется отделом главного технолога.
Климатические условия, масштабы предстоящей деятельности обуславливают применение цикличной технологии производства вскрышных и добычных работ с использованием механических лопат в комплексе с автомобильным транспортом.

Ближайшие населенные г. Жанатас расположены на расстоянии более 1 км от ЦОФ. 

На рассматриваемой площади никакой инфраструктуры не имеется.

При эксплуатации связь между объектом и городом осуществляется по существующим автомобильным дорогам районного центра Жамбылской области. Транспортные связи весьма благоприятные.
6.1  Определение категории опасности предприятия

Для определения категорий опасности предприятий используют данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по форме статистической отчетности 2-тп (воздух). Категорию опасности предприятия (коп) рассчитывают по формуле: 
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где:

Мi – масса выброса i – того вещества, т/год;

ПДКi - среднесуточная предельно допустимая концентрация i – того вещества, мг/м3;

n – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием; 

ai – безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i – того вещества с вредностью сернистого газа. Показатели ai, в зависимости от класса опасности, приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2

	Константа
	Класс опасности 

	
	1
	2
	3
	4

	Аi
	1.7
	1.3
	1.0
	0.9


Значения КОП рассчитывают при условии, когда Мi/ПДКi (1, при Мi/ ПДКi (1 значения КОП не рассчитывают и приравнивают к нулю. Для расчета КОП при отсутствии среднесуточных значений предельно допустимых концентраций используют значения максимально-разовых ПДК, ОБУВ или уменьшенные в 10 раз значения предельно допустимых концентраций рабочей зоны.
Для веществ, по которым отсутствует информация о ПДК или ОБУВ, значения КОП приравнивают к массе выбросов данных веществ. 
По величине КОП предприятия делят на четыре категории опасности, граничные условия которых приведены в табл. 2.3.
Таблица 2.3

	Категория опасности предприятий
	Значения К О П

	I

II

III

IV
	КОП ( 106

106 ( КОП ( 104
104 ( КОП ( 103
КОП ( 103


Расчет КОП сведен в Таблице 2.4.
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	Таблица 2.4

	Расчет КОП

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	3
	0.1347341
	3.3683525

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	

	0128
	Кальций оксид (Негашеная известь)
	
	
	0.3
	
	0.0014246
	0.00474867

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0137299
	13.7299

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	0.01
	
	0.0792127
	7.92127

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	

	0152
	Натрий хлорид (Поваренная соль) (
	0.5
	0.15
	
	3
	0.0027216
	0.018144

	0168
	Олово оксид /в пересчете на
	
	0.02
	
	3
	0.0000178
	0.00089

	
	олово/ (Олово (II) оксид) (446)
	
	
	
	
	
	

	0184
	Свинец и его неорганические
	0.001
	0.0003
	
	1
	0.0002705
	0.90166667

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	

	
	свинец/ (513)
	
	
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI)
	
	0.0015
	
	1
	0.001034
	0.68933333

	
	оксид/ (Хром шестивалентный) (
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.2
	0.04
	
	2
	0.87414233
	21.8535582

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	0303
	Аммиак (32)
	0.2
	0.04
	
	4
	0.02288
	0.572

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	3
	3.27463122
	54.577187

	0316
	Соляная кислота (163)
	0.2
	0.1
	
	2
	0.0000064
	0.000064

	0322
	Серная кислота (517)
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0000152
	0.000152

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	0.15
	0.05
	
	3
	0.006789
	0.13578

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	3
	52.7407404
	1054.81481

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.008
	
	
	2
	0.0013963
	0.1745375

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	3
	
	4
	66.5062796
	22.1687599

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0067412
	1.34824

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.03
	
	2
	0.003002
	0.10006667
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	Таблица 2.4

	Расчет КОП

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	9
	10

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	50
	
	1.8829151
	0.0376583

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	30
	
	0.4585363
	0.01528454

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	1.5
	
	
	4
	0.062373
	0.041582

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	

	0503
	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен,
	3
	1
	
	4
	0.0000064
	0.0000064

	
	Дивинил) (98)
	
	
	
	
	
	

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (
	10
	
	
	4
	0.0000312
	0.00000312

	0516
	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-
	0.5
	
	
	3
	0.0000058
	0.0000116

	
	Метилбутадиен-1,3) (351)
	
	
	
	
	
	

	0521
	Пропен (Пропилен) (473)
	3
	
	
	3
	0.0000003
	0.0000001

	0526
	Этен (Этилен) (669)
	3
	
	
	3
	0.0000676
	0.00002253

	0602
	Бензол (64)
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0499019
	0.499019

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-
	0.2
	
	
	3
	1.967917
	9.839585

	0620
	Винилбензол (Стирол, Этилбензол)
	0.04
	0.002
	
	2
	0.00000362
	0.00181

	0621
	Толуол (558)
	0.6
	
	
	3
	2.2437463
	3.73957717

	0627
	Этилбензол (675)
	0.02
	
	
	3
	0.0012472
	0.06236

	0930
	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (
	0.02
	0.002
	
	2
	0.0000054
	0.0027

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	0.1
	
	
	3
	0.4331542
	4.331542

	1048
	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый
	0.1
	
	
	4
	0.0492
	0.492

	
	спирт) (383)
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	4
	0.02808
	0.005616

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	
	
	4
	0.09357
	0.9357

	
	бутиловый эфир) (110)
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	Таблица 2.4

	Расчет КОП

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	
	ЛИСТ 3

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	9
	10

	1215
	Дибутилфталат (Фталевой кислоты
	
	
	0.1
	
	0.0000056
	0.000056

	
	дибутиловый эфир, Дибутилбензол-
	
	
	
	
	
	

	
	1,2-дикарбонат) (346*)
	
	
	
	
	
	

	1240
	Этилацетат (674)
	0.1
	
	
	4
	0.09357
	0.9357

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	4
	0.45
	1.28571429

	1611
	Оксиран (Этилена оксид,
	0.3
	0.03
	
	3
	0.0000014
	0.00004667

	
	Эпоксиэтилен) (437)
	
	
	
	
	
	

	2001
	Акрилонитрил (Акриловой кислоты
	
	0.03
	
	2
	0.0000096
	0.00032

	
	нитрил, пропеннитрил) (9)
	
	
	
	
	
	

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	5
	1.5
	
	4
	0.234
	0.156

	
	/в пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	0.05
	
	0.0118919
	0.237838

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	
	
	0.2
	
	0.1443591
	0.7217955


	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	
	0.13338
	0.13338

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (
	1
	
	
	4
	0.7895074
	0.7895074

	
	в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	3
	0.91970928
	6.1313952

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	0.002
	
	2
	0.2232904
	111.6452

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.15
	0.05
	
	3
	283.1614217
	5663.22843

	
	двуокись кремния в %: более 70 (
	
	
	
	
	
	

	
	Динас) (493)
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.1
	
	3
	0.119657
	1.19657

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
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	Таблица 2.4

	Расчет КОП

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	
	ЛИСТ 4

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	9
	10

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.5
	0.15
	
	3
	1571.84003594
	10478.9336

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	0.04
	
	0.0912384
	2.28096

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	0.1
	
	12.3035328
	123.035328

	3708
	Пыль резины на основе
	
	
	0.02
	
	0.167616
	8.3808

	
	метилвинилдихлорсилана /по
	
	
	
	
	
	

	
	летучим хлорсодержащим
	
	
	
	
	
	

	
	компонентам/ (1074*)
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	2001.62375665
	17601.4766


Значение КОП находится в пределах 106 ( КОП ( 104, следовательно, предприятие относится к I категории опасности, что является обоснованием объема и содержания данного проекта.
Ситуационная карта-схема (ситуационный план) производственных площадок  предприятия с нанесенными на ней производственными зданиями и сооружениями и указанными источниками выбросов в атмосферу с границей санитарно-защитной зоны (СЗЗ) представлены на рис. 1.
Карта расположения площадки ДСФ.
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Схема расположения ИЗА площадки ДСФ.
[image: image3.png]



7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
В ТОО «ГПК Казфосфат» добыча фосфоритовых руд осуществляется на фосфоритовых месторождениях, для которых характерно пластовое залегание с
общим направлением с юго-востока на северо-запад. Город Жанатас удален от
областного центра г. Тараз на расстоянии 170 км и связан с ним шоссейной и железной дорогами.
Проектная мощность по переработке фосруды составляет 8,8 млн тонн сырой
руды в год. 
Основной процесс состоит из двух потоков (очередей/ниток):
- первая технологическая нитка – 4,4 млн. тонн;
- вторая технологическая нитка – 4,4 млн. тонн;
в том числе за счет расширения по 0,4 млн. тонн на каждую нитку.
Производительность фабрики определяется в целом производительностью
двух дробилок крупного дробления ККД-1200/150 установленных в голове
технологических потоков. Производительность фабрики определяется двумя
головными дробилками крупного дробления ККД-1200/150 выпуска
«Уралмашзавода». Имеется две технологических нитки до отделения сортировки,
далее по одной: на галерейные склады и на усреднительные комплексы. Фабрика
предназначена для получения сырья фосфатного дробленного в диапазоне
размеров куска от 0 до 85 мм, путем механического дробления и, при
необходимости, сортировки руды всех месторождений. По технологическому
уровню фабрика относится к комплексно-механизированной поточной линии, в
которой все основные операции производственного процесса выполняются
механизмами, агрегатами или иными видами оборудования со взаимоувязанной
производительностью. Исходное сырье крупностью менее 1000 мм из двух
приемных бункеров емкостью по 2500 тонн каждый двумя пластинчатыми
питателями подается на колосниковые грохоты с размером щели 150-180мм.
Надрешетный продукт грохотов - 1000 + 150 мм самотеком попадает в две
дробилки крупного дробления, где дробится до крупности - 300 + 0 мм.
Подрешетный продукт колосниковых грохотов, продробленный в дробилках
материал и просыпь из-под пластинчатых питателей системой из двух конвейеров
на каждый поток подается в бункера среднего дробления.
Руда из бункеров среднего дробления питателями (дисковыми – 4 ед. и
пластинчатыми – 2ед.) подается через колосниковые грохоты в конусные дробилки
среднего дробления КСД-2200 Гр – 4 ед. Дробленый материал до крупности –100 +
0 мм системой из трех конвейеров, затем через две разгрузочные тележки
транспортируется и распределяется по бункерам отделения «сортировки». Из
бункеров дробленый материал ленточными питателями подается на грохота ГИЛ-
52 – 12 ед., где разделяется на 3 класса по крупности.
• надрешетный продукт + 70 мм отправляется на додрабливание;
• продукт - 70 + 10 мм - (среднекусковой);
• продукт - 10 + 0 мм - (мелкокусковой).
Материал крупностью + 70 мм двумя конвейерами загружается в бункер узла
додрабливания. Далее материал проходит через дробилки додрабливания КМД-
2200 – 2 ед. и следует в отделение «сортировки» на повторное грохочение по выше
описанной схеме.
Продукт -10+0 (мелкокусковой) системой из трех конвейеров направляется на
прирельсовые склады рудной мелочи и по мере формирования штабелей (до 14
тыс. тонн) отгружается потребителю. Продукт –70 +10 (среднекусковой) пяти
конвейерами направляется на галерейные склады или системой из шести
конвейеров на ленточные склады, оборудованные усреднительными комплексами
У2Р-600. По мере необходимости продукт -70 +10 (среднекусковой) системой из
четырех конвейеров отгружается потребителю 
Перечень оборудования.
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Доставка сырой руды с карьеров «Коксу», «Кистас», «Северо-Западный», 4-го
участка карьера «Центральный» осуществляется железнодорожным транспортом
на прирельсовые склады №№ 20а, 20б, 21 участка усреднения. При работе
фабрики непосредственно в приемные бункера №№ 1, 2 сырая руда разгружается
думпкарами: 1800-2700 тонн. Разгрузка вагонов-самосвалов (думпкаров) производится подачей сжатого воздуха с компрессорной станции участка
усреднения, а при ее аварии или отсутствии электроэнергии тепловозами.
Возможна доставка фоссырья на промежуточные склады и приемные бункера ДСФ
с промежуточных рудных складов автосамосвалами БелАЗ.
Склады № 20;21 представляет собой железнодорожный тупик, с одной стороны которого расположен укрепленный откос, на который производится разгрузка думпкаров. На 5 метров ниже уровня рельсового пути расположена рабочая площадка экскаватора, на которую производится складирование разгружаемой руды.
Прирельсовый склад №20а, 20б по длине условно делится на два участка.
Емкость каждого участка, при условии перекидки руды экскаватором ЭКГ-8И –
13000тонн; общая емкость склада №20 26 тыс.тонн сырой руды. Смешивание
разных типов руды не допускается.
Прирельсовый склад №21 имеет один участок емкостью –12000 тонн. Отгрузка руды со складов разрешается по письменному геологическому указанию геолога фабрики по отработке рудных складов.
Отработка складов производится экскаваторами ЭКГ-8И и ЭКГ–4,6 (5А) в соответствии с паспортом отработки.
Формирование штабелей «сырых» руд.
Руда из карьеров месторождения «Жанатас» доставляется на усреднительные рудные склады «сырых» руд №№0-12,22-26 автомобильным транспортом, а из
карьеров месторождений «Кок-Су», «Кок-Джон», «Жанатас-4 блок»
железнодорожным транспортом, в думпкарах на прирельсовые склады №20,21.
Прием руды осуществляется участком «Усреднение». Принятая руда с прирельсовых складов №20,21 вывозится а/самосвалами
«БелАЗ» на усреднительные склады №0-12, согласно качества по типу руд и
складируется в штабеля или вывозится в приемные бункера ДСФ. Отсыпка руды
производится рядами с последовательной разгрузкой а/самосвалов «БелАЗ» на
каждые 4 метра, окончание первого ряда служит началом второго и так до
окончания формирования штабеля. Смешивание различных типов руд не
допускается.
На разгрузочную площадку склада подача а/самосвалов «БелАЗ» осуществляется задним ходом до предохранительной бровки. Выгруженная масса
сталкивается бульдозером таким образом, чтобы сохранилась предохранительная
бровка.
Формирование штабелей по каждому сорту руды производится поочередно:
один формируется, другой –отрабатывается.
Отработка сформированных штабелей.
Отработка сформированных штабелей производится экскаваторами ЭКГ-8И, ЭКГ 5А.

Отработка производится двумя вариантами:
а) при длине штабеля более 10 м –заходками шириной до 5-ти метров вкрест
простирания уложенных слоев, т.е. перпендикулярно к эстакаде до самого борта.
б) при длине штабеля менее 10 м- экскаватор становится вдоль борта к забою, и отгрузка производится параллельно эстакаде.
Расшихтовка производится двумя вариантами:
1 вариант: Вся площадь засыпается отсевом богатой руды.
2 вариант: Поверхность штабеля отсева руды срезается бульдозером от 0,5 до 2-х метров по высоте, движением бульдозера вперед по ходу формирования штабеля от начала эстакады до конца штабеля. На подготовленную таким образом поверхность штабеля, складируется отсев богатой руды от начала эстакады,
дальнейшее формирование аналогично формированию штабелей отсева руды, т.е.
параллельными рядами с последовательной разгрузкой а/самосвалов «БелАЗ».
Если весь объем отсева богатой руды, требуемый для расшихтовки не вмещается, то оставшийся объем отсева богатой руды равномерно складируется по всей площади штабеля кучками.
По окончании расшихтовки штабеля вдоль пионерской дамбы а/самосвалы
«БелАЗ» производят разгрузку отсева руды для создания предохранительной
бровки. Объем и количество обваловки учитывается в последующем штабеле.
Отработка (отгрузка) промежуточных складов осуществляется экскаватором
ЭКГ-5А и ЭКГ-8И по схеме.
а) при объеме штабеля -1000 тонн. экскаватор становится вдоль борта к забою, при черпании отсева руды ковш должен двигаться снизу верх и наполнятся за один прием с забором отсева руды от основания до верха штабеля: наполнение ковша только с подошвы штабеля не допускается. Отсев руды загружается в а/самосвалы «БелАЗ» и вывозится на прирельсовые склады ДСФ.
б) при объеме штабеля более 5,0 тыс. тонн экскаватор становится вкрест
простирания рядов отсыпки штабеля, т.е. перпендикулярно эстакаде с шириной
заходки в зависимости от объема штабеля. Выполнив одну заходку экскаватор
возвращается в исходное положение и начинает вторую.
Прирельсовые склады формируются с любого сформированного
промежуточного усреднительного склада, а из-под течки ДСФ формируется
прирельсовый склад №10а только для отсева кварцитовой руды, а также отсев
кварцитовой руды вывозится а/самосвалами «БелАЗ» на склад отсева кварцитовой
руды №13, которая отгружается для производственных нужд рудников.
В зимнее время, при минусовой температуре воздуха, внутренние стенки
думпкаров орошаются специальным незамерзающим составом. В случае налипания
или примерзания руды к стенкам и днищу думпкаров и невозможностью разгрузки
используется вибропогружатель, навешиваемый на ковш экскаватора ЭКГ-5А.
Руда со складов №№20,21 экскаваторами ЭКГ–4,6 (5А) или ЭКГ–8И
загружается в автосамосвалы «Белаз-549» и завозится в приемные бункера
фабрики.
При накоплении руды на складах №№20,21 свыше объема склада, руда а/с
БелАЗ вывозится на промежуточные склады №№0-12 для складирования согласно
качественного состава и типа руды.
Исходное сырье крупностью не более 1000 мм из приемных бункеров №№1,2
подается пластинчатыми питателями №№ 1,2 на колосниковые грохота для
предварительного грохочения. Надрешетный продукт +150-1000мм попадает
самотеком в конусные дробилки типа ККД-1200/150, где дробится до крупности –
0-300мм. Подрешетный продукт колосниковых грохотов, и продробленный в
дробилках материал подается на ленточные конвейера №№3,4 для доставки в
отделение среднего дробления. Просыпь с пластинчатых питателей по конвейерам
№№ 1,2 подается на конвейеры №№ 3,4.
Руда из двухсекционных бункеров № 4,5 отделения среднего дробления
дисковыми питателями типа ДТ-20 и пластинчатыми питателями типа ПП-800
через колосниковые грохота подается в конусные дробилки типа КСД-2200Гр по одной или двум технологическим линиям:
- по первой технологической линии – дробилки КСД-2200Гр № 5 или 6;
- по второй технологической линии – дробилки КСД-2200Гр №7 или 8;
- додрабливание - дробилки КМД-2200.
Пройдя стадию среднего дробления руда крупностью 0-85 мм по течкам
перегрузочных узлов поступает на ленточные конвейера №5-10, которые
перегружают руду на ленточные конвейера №№ 11,12, а последние – на конвейера
№№ 13,14, на которых установлены разгрузочные тележки. При помощи
разгрузочных тележек дробленая руда распределяется по 15-ти бункерам № 6-21
отделения сортировки, емкостью по 100 тонн каждый.
Сортировка дробленной руды производится двухситовыми грохотами №№ 5;8-
18 типа ГИЛ-52:
- верхние сита с размером ячеек: 65х65; 50х50; 40х40; 32х32мм;
нижние сита с размером ячеек: 25х25; 20х20; 16х16; 13х13; 10х10мм.
Выбор и установка сит по типоразмеру ячеек зависит от марки выпускаемой
продукции, влажности, наличия глинистых примесей, времени года и т.д.
Дробленая руда крупностью 0-85 мм поступает на грохота из бункеров
отделения сортировки. Технология сортировки включает получение:
надрешетного продукта верхнего сита – идущего на до драбливание;
подрешетный продукт верхнего сита (надрешетный продукт нижнего сита) –
идет в готовую продукцию в зависимости от перерабатываемых руд, назначения
товарной продукции;
подрешетный продукт нижнего сита – идет в готовую продукцию или в отвал в зависимости от назначения полученной мелочи.
После операции грохочения сортированная руда класса –70+10мм системой
конвейеров подается на штабелеукладчик Щ2К-750/2, при помощи которого
формируется (нарабатывается) штабель на складах № 1,2,3,4. Или же складируется
на галерейные участки № 1-8, а сортированная руда мелкокусковая класс –10+0 мм
конвейером №20а подается на площадку ДСУ под экскаватор.
Надрешетный продукт с верхнего сита грохотов, по конвейерам № 15-16
подается в двухсекционные бункера узла додрабливания, из которых при помощи
дисковых питателей ДТ-20 подается на додрабливание в конусные дробилки №№
3, 4 типа КМД-2200. Додробленная руда по течкам перегрузочных узлов поступает
на ленточные конвейеры №№5, 6, с которых возвращается на конвейеры №№11,
12, где смешивается с рудой, поступающей на грохота, образуя замкнутый цикл
дробления.
Складирование готовой продукции (за исключением мелочи) производится:
ФКТ-1- на склады усреднительного комплекса №1 или галерейные склады;
ФКТ-5 – на склады усреднительного комплекса №2;
Руда дробленая для ЦОФ (сортированная, не сортированная) – на галерейные
склады.
Складирование готовой продукции на склады усреднительного комплекса №№ 1, 2 ,3,4 включает в себя подачу руды с конвейера № 17 на конвейер № 21, далее на конвейер № 22 или на конвейера №№21/1, 24а, которые доставляют руду на штабелеукладчик Щ2К-750-2, работающий на формировании складов в
челночном режиме.
Технологические параметры: Штабелеукладчик Щ2К-750-2 

· оптимальная скорость движения штабелеукладчика – 0,8 м/с;
· число укладываемых слоев руды – до 900;
· ширина основания формируемого склада – до 24 м;
· высота склада – до 9 м;
· угол естественного откоса – 34-360;
· минимальный объем штабеля – 10000 тонн;
Складирование готовой продукции всех марок на галерейные склады
производится путем доставки руды системой конвейеров на конвейер с
разгрузочной тележкой, при помощи которой происходит отсыпка руды в конус на
складе.
При переходе с одного вида продукции на другой при необходимости вся
технологическая линия, включая бункера, течки и подошву складов должны быть
очищены от предыдущей продукции.
Отгрузка продукции марки ФКТ-1,ФКТ-5 со складов усреднительных
комплексов производится в полувагоны с одновременным взвешиванием на
железнодорожных весах в местах погрузки на станции «Карьерная».
Отгрузка со складов усреднительного комплекса №№1,2 производится при
помощи роторной усреднительной машины У2Р-600-2 на ленточные конвейера
№11/1 или №11/2 далее по системе ленточных конвейеров №№12,13,14 попадает в
погрузочные бункера, из которых продукция, через секторные затворы,
загружается в полувагоны, отгрузка со складов усреднительного комплекса
№№3,4 производится при помощи роторной усредительной машины У2Р-600-2 на
ленточные конвейера №№ 30/1 или 30/2, 31, 33 или 32, 33 попадает в погрузочные
бункера, из которых продукция, через секторные затворы, загружаются в
полувагоны.
Отгрузка «Руды дробленой для ЦОФ» сортированной, несортированной, и
ФКТ-1 производится с галерейных складов самотеком, и с помощью бульдозера,
через воронки и течки на поточную линию конвейеров
№№176,177,257А,257Б,210,301,303, далее в погрузбункера и через секторные
затворы загружается в вагоны – самосвалы (думпкары) или в полувагоны
одновременно взвешивая на железнодорожных весах.
Производимая на фабрике продукция не является пожаро-взрывоопасной, не токсична, не подвержена разложению с выделением опасных веществ, способных вызвать ожоги, отравления, пожары или взрывы.
Реагенты в технологическом процессе не применяются.
ДСФ.

Разгрузка фосфоритовых руд из ж/д думпкаров на склад №20 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6001/001). Время работы
составляет 1400 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Разгрузка кремневых руд из ж/д думпкаров на склад №20 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6001/002). Время работы
составляет 120 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час.
ИЗА выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния.

Хранение фосфоритовых руд на складе №20 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6001/003). Площадь склада 1816 м2. ИЗА загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Хранение кремневых руд на складе №20. Площадь склада 200 м2
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6001/004). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая:
более 70% двуокиси кремния.
Погрузка фосфоритовых руд в БелАзы склада №20 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6001/005). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Погрузка кремневых руд в БелАЗы склада №20 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6001/006). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния.
Разгрузка фосфоритовых руд из ж/д думпкаров на склад №21 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6002/001). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Хранение фосфоритовых руд на складе №21 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6002/002). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Погрузка фосфоритовых руд в БелАЗы со склада №21 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6002/003). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке руд со складов №20 и №21 на склады №0-
12 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6003/001). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Разгрузка фосфоритовых руд на промежуточные склады №0-12 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/001). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Разгрузка кремневых руд на промежуточные склады №0-12 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/002). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния.
Хранение фосфоритовых руд на промежуточных складах №0-12
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/003). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Хранение кремневых руд на промежуточных складах №0-12 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/004). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: 70 двуокиси кремния.
Планировочные работы на промежуточных складах №0-12 фосфоритовых
руд (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/005). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Транспортировка фосфоритовых руд на промежуточные склады №0-12
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/006). Выхлопная
труба, дизельное топливо. ИЗА выделяются следующие вещества: углерод оксид, азот оксид, углеводороды, сажа, сернистый ангидрид, бензапирен.
Планировочные работы на промежуточных складах №0-12кремневых руд
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/007). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Погрузка фосфоритовых руд в БелАЗ с промежуточных складов №0-12
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/009). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 

Погрузка кремневых руд в БелАЗы с промежуточных складов №0-12
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/010). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке руды с промежуточных складов №0-12 в
приемный бункер (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№6005/001). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Разгрузка кремневых руд на склад №21А (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6006/001). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Хранение кремневых руд на складе №21А (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6006/002). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Погрузка кремневых руд в БелАЗы со склада №21А (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6006/003). Время работы составляет 20
ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час. ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 70% двуокиси кремния.
Транспортировка руд со склада №21А на приемный бункер (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6007/001). Технологический
транспорт ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Разгрузка фосфоритовых руд из БелАзов в приемный бункер (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6008/001). Время работы
составляет 6600 ч/год. Количество перерабатываемого материала 424 т/час.
ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Разгрузка кремневых руд из БелАзов приемный бункер (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6008/002). Время работы составляет 240
ч/год. Количество перерабатываемого материала 500 т/час. ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Разгрузка фосфоритовых руд из думпкаров в приемный бункер (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6008/003). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Сварка металлов электродами МР-4 (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу №6009/001). Ремонтные работы на складах. Данным
источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: железо оксиды (0123), марганец и его соединения,
фтористые газообразные соединения.
Сварка металлов электродами УОНИ-13/55 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6009/002). Ремонтные работы на складах.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: железо оксиды, марганец и его соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические, фтористые газообразования, азот диоксид, углерод оксид.
Сварка металлов пропан-бутаном (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу №6009/003). Ремонтные работы на складах. Газовая сварка
с использованием пропанобутановой смеси. ИЗА выделяются следующие вещества: азот оксид.
Хранение руд на складе №15 суспензионной фабрики (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6010/001). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Сварка металлов электродами МР-4,  УОНИ-13/55,  пропан-бутаном (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6011/001). Ремонтные работы в отделении крупного дробления. ИЗА  выделяются следующие вещества:  железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо  растворимые, фтористые газообразования, азот диоксид, углерод оксид.
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по галерейному
конвейеру (складу) №3 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№6012/001). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 250 м.
Время работы составляет 2272 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по галерейному конвейеру
№3 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6012/002).
Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 250 м. Время работы
составляет 67 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по галерейному
конвейеру №4 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№6013/001). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 250 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по галерейному конвейеру
№4 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6013/002).
Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 250 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по галерейному складу
(конвейеру) №5 отделения среднего дробления (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6014/001). Ширина ленты конвейера 1,4
м. Длина ленты конвейера 60 м. Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по галерейному складу
(конвейеру) №5 отделения среднего дробления (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6014/002). Ширина ленты конвейера 1,4
м. Длина ленты конвейера 60 м. Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №5 на конвейер
№11отделения среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/003). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №5 на конвейер №11
отделение среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/004). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №10
отделения среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/005). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
60 м. Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №10
отделения среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/006). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
60 м. Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №10 на конвейер
№12 отделения среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/007). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №10 на конвейер №12
отделения среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/008). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Отделение среднего дробления. Сварка металлов электродами МР-4,  УОНИ-13/55, пропан-бутаном и станочный парк (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу №6014/009). ИЗА выделяются
следующие вещества: железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические, азот диоксид, углерод оксид.
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №11
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/001). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 165 м.
Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №11
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/002). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 165 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №11 на конвейер
№13 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/003). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №11 на конвейер №13
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/004). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №12
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/005). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 165 м.
Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №12
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/006). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 165 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №12 на конвейер
№14 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/007). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество 
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №12 на конвейер
№14 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/008). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №13
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/009). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 95 м.
Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №13
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/010). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 95 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №13 в бункер
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/011). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №13 в бункер
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/012). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №14
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/013). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 95 м.
Время работы составляет 4544 ч. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №14
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/014). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 95 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №14 в бункер
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/015). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №14 в бункер
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/016). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Сварка металлов электродами МР-4,  УОНИ-13/55, пропан-бутан,  (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6015/017). ИЗА выделяются следующие вещества: железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые 
газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо растворимые, азот диоксид , углерод оксид.
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд на конвейер №15.отделения
сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6015/020). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество перерабатываемого
материала 150 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния 
Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №11 на конвейер
№13 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/021). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 134 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния 
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №15
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/022). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 233 м.
Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №15
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/023). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 233 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния 
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд на конвейер №17 отделения
сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6015/024). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество перерабатываемого
материала 200 т/час. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 
Пыление при разгрузке кремневых руд на конвейер №17 отделения
сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6015/025). Время работы составляет 134 ч/год. Количество перерабатываемого
материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния .

Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №17
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/026). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 107 м.
Время работы составляет 4544 ч. Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №17
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/027). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 107 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния .

Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №17 на конвейер
№21 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/028). Время работы составляет 2744 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 200 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №17 на конвейер
№21 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/029). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №17 на конвейер
№23 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/030). Время работы составляет 2800 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 200 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния .

Пыление при разгрузке рудной мелочи на конвейер №18 отделения
сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6015/031). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество перерабатываемого
материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №18
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/032). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 102 м.
Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №18 на конвейер
№19 отделения сортировки(источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/033).. Время работы составляет 2272 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Отделение сортировки. 
Заточной станок (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6015/034). 
Склеивание и сушка транспортной ленты. (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6015/035-036).
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №23 ПУ-1
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6016/001). Ширина
ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 114 м. Время работы составляет
4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №24
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6017/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 114 м. Время работы составляет
2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №24 на галерейный
склад (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6017/002).
Время работы составляет 2272 ч/год. Количество перерабатываемого материала
250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №25
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6018/001).
Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
56 м. Время работы составляет 2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №25 на конвейер
№26 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6018/002).Галерейные конвейера. Время работы составляет 2272 ч/год.
Количество перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №26
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6018/003).
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Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
114 м. Время работы составляет 2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №26 на галерейный
скла (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6018/004) д.
Галерейные конвейера. Время работы составляет 2272 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру
№19.Галерейный конвейера (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6019/001). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты
конвейера 128 м. Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кварцитовой мелочи по конвейеру
№19.Галерейные конвейера (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6019/002). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты
конвейера 128 м. Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №19 на конвейер
№20.Галерейные конвейера (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6019/003). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке кварцитовой мелочи с конвейера №19 на
конвейер №20 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6019/004). Галерейные конвейера. Время работы составляет 134 ч/год.
Количество перерабатываемого материала 750 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №20
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6019/005).
Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
193 м. Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кварцитовой мелочи по конвейеру №20
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6019/006).
Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
193 м. Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №20 на конвейер
№20А (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6019/007).
Галерейные конвейера. Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке кварцитовой мелочи с конвейера №20 на
конвейер №20А (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6019/008). Галерейные конвейер. Время работы составляет 130 ч/год.
Количество перерабатываемого материала 750 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №20А
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6019/009).
Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
12 м. Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кварцитовой мелочи по конвейеру №20А
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6019/010).
Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
12 м. Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №20А на склад
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6019/011).
Галерейные конвейера. Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке кварцитовой мелочи с конвейера №20А на склад
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6019/012).
Галерейные конвейера. Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 750 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру
№21.Конвейер №21 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6020/001). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 320 м. Время
работы составляет 2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру
№21.Конвейер №21 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6020/002). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 320 м. Время
работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №22
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6021/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 390 м. Время работы составляет
1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №22
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6021/002). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 390 м. Время работы составляет
134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №22 в машину Ш2К-
750 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6021/003). Время
работы составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала 250
т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке кремневой руды с конвейера №22 в машину
Ш2К-750 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6021/004).
Время работы составляет 134 ч/год. Количество перерабатываемого материала
448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру Ш2К-750
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/001). Машина Ш2К-750. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 12 м. Время
работы составляет 1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру Ш2К-750
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/002). Машина
Ш2К-750. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 12 м. Время
работы составляет 134 ч. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад
№1 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/003).
Машина Ш2К-750. Время работы составляет 568 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке кремневой руды с конвейера Ш2К-750 на склад
№1 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/004).
Машина Ш2К-750. Время работы составляет 67 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад
№2 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/005).
Машина Ш2К-750. Время работы составляет 568 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке кремневой руды с конвейера Ш2К-750 на склад
№2. (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/006)
Машина Ш2К -750. Время работы составляет 67 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №22А
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6023/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 100 м. Время работы составляет
1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №22А на конвейер
№24 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6023/002).
Время работы составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала
250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №24
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6024/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 390 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №24 на машину
Ш2К-750 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6024/002).
Время работы составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала
250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру Ш2К-750
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6025/001). Машина
Ш2К-750 комплекса 2. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
12 м. Время работы составляет 1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад
№3. Машина комплекса 2 (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6025/002). Время работы составляет 568 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад
№4 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6025/003).
Машина комплекса 2. Время работы составляет 568 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Склад под течкой.
Хранение фосфоритовых руд склада под течкой (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/001). Площадь склада 300 м2. Время
работы составляет 6000 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Хранение кварцитовой мелочи склада под течкой (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/002). Площадь склада 300 м2. Время
работы составляет 1400 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при погрузке фосфоритовых руд в БелАЗы со склада под течкой
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/003). Время работы
составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час.
Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при погрузке кварцитовой мелочи в БелАЗы со склада под течкой
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/004). Время работы
составляет 101 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час.
ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Планировочные работы на складе под течкой (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/005). Время работы составляет 200
ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Технологический автотранспорт. ДВС. Выхлопная труба (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/006). Время работы составляет 200
ч/год. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: углерод оксид (0337), азот оксид (0301),
углеводороды (0401), сажа (0328), сернистый ангидрид (0330), бензапирен (0703).
Пыление при транспортировке руд со склада под течкой на склады готовой
продукции №8-10 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6027/001). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Транспортировка руд со склада под течкой на склады готовой продукции №8-
10 ДВС (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6027/002).
Выхлопная труба, дизельное топливо. Данным источником выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: углерод
оксид (0337), азот оксид (0301), углеводороды (0401), сажа (0328), сернистый
ангидрид (0330), бензапирен (0703).
Склады готовой продукции № 8-10.

Пыление при разгрузке фосфоритовых руд (источник выброса загрязняющих 
веществ в атмосферу № 6028/001). Склады готовой продукции №8-10. Время
работы составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000
т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Хранение фосфоритовых руд (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6028/002). Склады готовой продукции №8-10. Площадь склада 2407
м2. Время работы составляет 8760 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при погрузке фосфоритовых руд в вагоны (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6028/003). Склады готовой продукции №8-
10. Время работы составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала
1000 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Планировочные работы на складе (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6028/004). Склады готовой продукции №8-10. Время работы
составляет 200 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Склады готовой продукции №8-10 (источник выброса загрязняющих веществ
в атмосферу № 6028/005). ДВС. Выхлопная труба. Расход дизельного топлива 7,5
тн/год. Время работы составляет 200 ч/год. Данным источником выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: углерод
оксид (0337), азот оксид (0301), углеводороды (0401), сажа (0328), сернистый
ангидрид (0330), бензапирен (0703).
Склады кварцитовой мелочи № 7, 11
Пыление при транспортировке кварцитов со склада под течкой на склады
кварцитовой мелочи №7,11 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6029/001). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Транспортировка кварцитов со склада под течкой на склады кварцитовой
мелочи №7,11 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6029/002).
ДВС. Выхлопная труба, дизельное топливо. Время работы составляет 101 ч/год.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: углерод оксид (0337), азот оксид (0301), углеводороды
(0401), сажа (0328), сернистый ангидрид (0330), бензапирен (0703).
Пыление при разгрузке кварцитовой мелочи (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 6030/001). Склады кварцитовой мелочи №7,11. Время
работы составляет 134 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час.
ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Хранение кварцитовой мелочи (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6030/002). Склады кварцитовой мелочи №7,11. Площадь склада
1160м2. Время работы составляет 8760 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при погрузке кварцитовой мелочи в вагоны (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6030/003). Склады кварцитовой мелочи
№7,11. Время работы составляет 134 ч/год. Количество перерабатываемого
материала 1000 т/час. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Планировочные работы на складе (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6030/004). Склады кварцитовой мелочи №7,11. Время работы
составляет 100 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Склады кварцитовой мелочи №7,11 (источник выброса загрязняющих веществ
в атмосферу № 6030/005). ДВС. Выхлопная труба. Расход дизельного топлива 3,7
тн/год. Время работы составляет 100 ч/год. Данным источником выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: углерод
оксид (0337), азот оксид (0301), углеводороды (0401), сажа (0328), сернистый
ангидрид (0330), бензапирен (0703).
Склады забалансовой мелочи № 13, 14
Хранение забалансовой мелочи (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6031/001). Склады забалансовой мелочи №13, 14. Площадь склада
8750 м2. Время работы составляет 6600 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Галерейные склады №1, 2, 3, 4
Хранение фосфоритовых руд (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6032/001). Галерейные склады №1,2,3,4. Площадь склада 4400м2.
Время работы составляет 8760 ч/год. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Планировочные работы на складе (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6032/002). Галерейные склады № 1,2,3,4. Время работы составляет
1000 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Галерейные склады № 5, 6, 7, 8
Хранение фосфоритовых руд (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6033/001). Галерейные склады № 5,6,7,8. Площадь склада 4460 м2.
Время работы составляет 8760 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Планировочные работы на складе (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6033/002). Галерейные склады № 5,6,7,8. Время работы составляет
1000 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Галерейные склады.

Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру №176
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6034/001). Галерейные
склады. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 87 м. Время
работы составляет 1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру №177
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6034/002). Галерейные
склады. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 87 м. Время
работы составляет 1136 ч . ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру №257А
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6034/003). Галерейные
склады. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 87 м. Время
работы составляет 1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру № 257Б.
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6034/004) Галерейные
склады. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 87 м. Время
работы составляет 1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру № 210
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6035/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 165 м. Время работы составляет
2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру №301
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6036/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 110 м. Время работы составляет
2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке дробленной руды с конвейера №301 на конвейер №303 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6036/002). Время работы составляет 2276 ч/год. Количество перерабатываемого материала 250 т/час.
Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру №303
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6036/003). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 110 м. Время работы составляет
2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке дробленной руды с конвейера №303 в бункер
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6036/004). Время работы
составляет 2276 ч/год. Количество перерабатываемого материала 250 т/час.
ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
ЖД, 5, 13, 9 путь.

Пыление при погрузке дробленной руды в думпкары. ЖД, 5 путь (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6037/001). Время работы
составляет 569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Склады комплексные № 1, 2.

Хранение фосфоритовых руд на складе №1 (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 6038/001). Склады-комплекс №1,2. Площадь склада №1
составляет 5520 м2. Время работы составляет 8760 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. Хранение кремневых руд на складе №2 (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 6038/002). Склады-комплекс №1,2. Площадь склада №2
составляет 5520 м 2. Время работы составляет 8760 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при погрузке руды со склада №1 машиной У2Р600 на конвейер
№11/2 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6038/003).
Склады-комплекс №1,2. Время работы составляет 569 ч/год. Производительность
500 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке руды по конвейеру №11/2 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6038/004). Склады-комплекс №1,2. Время
работы составляет 569 ч/год. Длина ленты конвейера 400 м. Ширина ленты
конвейера 1,4 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при погрузке кремней со склада №2 машиной У2Р600 на конвейер
№11/2 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6038/005).
Склады-комплекс №1,2. Производительность составляет 500 т/час. Время работы
569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кремней по конвейеру №11/2 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6038/006). Склады-комплекс №1,2.
Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 400 м. Время работы
составляет 569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Подземные конвейера № 12, № 30/1, № 30/2

Пыление при транспортировке руды по подземному конвейеру №12 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6039/001). Ширина ленты
конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 120 м. Время работы составляет 569 ч/год.
ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кремней по подземному конвейеру №12
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6039/002). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 120 м. Время работы составляет
569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Конвейер № 13-14, 33, 44

Пыление при транспортировке руды по конвейеру №13 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6040/001). Ширина ленты конвейера 1,4 м.
Длина ленты конвейера 230 м. Время работы составляет 569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кремней по конвейеру №13 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6040/002). Ширина ленты конвейера 1,4 м.
Длина ленты конвейера 230 м. Время работы составляет 569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Участок погрузки. 
Сварка металлов электродами МР-4,  УОНИ-13/55, пропанбутановой смеси (источник выброса загрязняющих веществ
в атмосферу № 6048/001). Участок погрузки. ИЗА выделяются следующие  вещества: железо  оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные
соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо растворимые, азот диоксид, углерод оксид.
Сварка металлов пропан-бутаном (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6048/003). Участок погрузки. Газовая сварка стали с использованием. Склады промежуточные для ручной мелочи № 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4
Хранение фосфоритовых руд на складе (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 6049/001). Склады промежуточные для рудной мелочи
№1,2,3А,3Б,4. Площадь 15800 м2. Время работы составляет 6600 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси.

РМЦ кузнечное отделение
Закалка деталей, о деталей,  кислородно-ацетиленовая газосварка, МР-4,  УОНИ – 13/55, ОЗЛ, НЖ-13, пропанбутановой смеси (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6054/001). ИЗА выделяются следующие вещества: масло минеральное, железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо растворимые, азот диоксид, углерод  оксид, хрома оксиды.
ЦЭКА
Токарно-винторезный станок 16К25,  вертикально сверлильный станок (2Н118, 2Н55), заточной станок, шлифовальный станок, кислородно-ацетиленовая газосварка, МР-4, УОНИ – 13/55, пропан-бутаном, вулканизация кабелей ИЗА выделяются следующие вещества: масло минеральное, железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо растворимые, азот диоксид, углерод  оксид, дивинил, изопрен, хлоропрен, оксиды этилена пропилена, этилен, изобутилен, хлористый водоро, метилстирол, сернистый ангидрид, алифатические предельные углерода.
АТЦ
Мойка деталей в растворе щелочи, шероховальный станок, вулканизация автошин. ИЗА выделяются окись углерода.
Горловина бензобака. Бензобак Дизельное топливо. 
Горловина бензобака. Бензобак авто на бензине.

РСЦ
 Лесопильная рама Р65-4М ИЗА в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная.
Сварка металлов электродами МР-4, УОНИ – 13/55,  пропан-бутаном (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6063/002). Сварочные работы. ИЗА выделяются следующие
вещества: железо оксиды, марганец и его соединения, пыль
неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо
растворимые, фтористые газообразные соединения, азот диоксид,  углерод оксид.

Поверхность испарения (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6064/001-002). Покраска и сушка. Эмаль МЛ-152, расход 8 т/год.
Организованные источники ДСФ.

Дробилка КД №1 ОКД (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0001). Время работы составляет 2272 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=
20 м. Диаметр D=0,78 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Дробилка КД №2 ОКД (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0002). Время работы составляет 2272 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=
20 м. Диаметр D=0,78 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Дробилка КСД №5,6 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0003). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=35 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Дробилка КСД №7,8 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0004). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=
35 м. Диаметр D=0,65 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Дробилка КМД №3 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0005). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=
35 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Дробилка КМД №4 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0006). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=
35 м. Диаметр D=0,6 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Пересыпка с конвейера №15 на конвейер №16 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №0007). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,65 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Пересыпка на повторное дробление №1 (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0008). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота
вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Пересыпка на повторное дробление №2 (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0009). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота
вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Пересыпка с конвейера №11-12 на конвейер №13-14 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0010). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №5 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0011).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №6 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0012).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №7 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0013).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №8 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0014).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №9 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0015).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №10 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0016).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,8 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №11 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0017).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №1 2(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0018).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №13 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0019).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №14 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0020).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот № 15 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0021).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,71 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №16 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0022).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №17 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0023).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №18 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0024).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №19 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0025).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №19 на конвейер №23 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0026). Время работы составляет 4544 ч/год
Высота вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №23 на конвейер №25 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0027). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния. 
Перезагрузка с конвейера №25 на конвейер №26 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0028). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния. 
Перезагрузка с конвейера № 257 на конвейер № 210 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0029). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния. 
Перезагрузка с конвейера №176, 177 на конвейер № 210 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0030). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния. 
Перезагрузка на конвейер №22 (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 0031). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной
трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,65 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №11/2 на конвейер №12 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0032). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,6 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №12 на конвейер №13 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0033). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,62 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №13 на конвейер №14 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0034). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,71 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №11/1 на конвейер №12 начало (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0035). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,62 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №11/1 на конвейер №12 конец (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0035). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,62 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №30/2 на конвейер №32 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №0036). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,6 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №31-32 на конвейер №33 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0037). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,6 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Ремонтно-строительный участок ДСФ.

Ремонтно-строительный участок ДСФ Станок комбинированный КСМ-1, фуговальный СФ6-1А, станок токарный ПТ-40, сверлильный СВПГ, токарно-винторезный станок, ТТС, сверлильный станок, фрезерный, шлифовальный станок, сварка кислородно-ацетиленовая,пропан-бутановая, МР-4, УОНИ, ОЗЛ, труба кузнечного горна. ИЗА загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная, взвешенные вещества, пыль абразивная, железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, азот диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, сажа,

ЦЭКА
Сушка и пропитка лаком двигателей ИЗА выбросовзагрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: спирт н бутиловый, ксилол.
РМУ 
РМУ АТЦ. Токарно-винторезный станок, фрезерный станок, сверлильный станок, заточный станок, плоско - шлифовальный станок, кислородно – ацетиленовая,  МР-4 УОНИ – 13/55 НЖ- пропан-бутанан. ИЗА загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная, взвешенные вещества, пыль абразивная, железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, азот диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, сажа,

Аккумуляторное отделение. Зарядка кислотных аккумуляторов 
загрязняющих веществ в атмосферу № 0045/003). Время работы составляет 300 ч/год, 1 ч/сут. ИЗА в атмосферу выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное, свинец и его соединения.
Медницкое отделение (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0046/001). Пайка. Время работы составляет 1000 ч/год, 4 ч/сут. ИЗА в атмосферу выделяются следующие вещества свинец и его соединения, оксиды олова.
Отделение ремонта топливной аппаратуры. Ремонт форсунок (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0047/001). Время работы
составляет 1024 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: углеводороды (0401).
Отделение ремонта топливной аппаратуры. Испытание топливной аппаратуры
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0047/002). Время работы
составляет 1024 ч/год, 3 ч/сут. Расход дизельного топлива составляет 100 кг/год.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: углеводороды (0401).
Стенд обкатки двигателей. Обкатка бензиновых двигателей (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0048/001). Время работы составляет 10
ч/год, 1 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: углерода оксид (0337), углеводород (0401), серы
диоксид (0330).
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Стенд обкатки двигателей. Обкатка дизельных двигателей. (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0048/002) Время работы составляет 10
ч/год, 1 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: углерода оксид (0337), углеводороды
предельные С12-19 (2754), диоксид азота (0301), оксид азота (0304), серы диоксид
(0330), сажа (0328).
Труба кузнечного горна.Кузнечный горн (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0049/001). Число оборудования данного типа работающих
одновременно– 1 шт. Время работы составляет 300 ч/год, 1 ч/сут. Данным
источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие
вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид) (0301), азот (II) оксид (азота оксид)
(0304), углерод оксид (0337), ангидрид сернистый (0330), углерод черный (сажа)
(0328).
Кузнечное отделение. Закалка деталей (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0050/001). Время работы составляет 400 ч/год, 2 ч/сут.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: масло минеральное (2735).
Кузнечное отделение. Отпуск деталей (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0050/002). Время работы составляет 400 ч/год, 2 ч/сут.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: масло минеральное (2735).
Отделение покраски. Покраска автомобилей и сушка (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0051/001). Время работы составляет 500
ч/год, 2 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: бутилацетат (1210), этилацетат (1240), спирт нбутиловый (1042), спирт этиловый (1061), толуол (0621).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0052-0055/001). АЗС. Резервуар V-26,0 м3. Дизельное топливо. Время работы
составляет 8760 ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: сероводород (0333),
углеводороды предельные С12-19 (2754).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0056-0057/001). АЗС. Резервуар V-26 м3. Бензин. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: смесь углеводородов предельных С1-С5 (0415),
смесь углеводородов предельных С6-С10 (0416), пентилены (0501), бензол (0602),
толуол (0621), этилбензол (0627), ксилол (0616).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0058/001). АЗС. Резервуар V-23 м3. Бензин. Время работы составляет 8760 ч/год,
24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
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выделяются следующие вещества: смесь углеводородов предельных С1-С5 (0415),
смесь углеводородов предельных С6-С10 (0416), пентилены (0501), бензол (0602),
толуол (0621), этилбензол (0627), ксилол (0616).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0059/001). АЗС. Резервуар V-0,97 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0060/001). АЗС. Резервуар V-2,97 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0061/001). АЗС. Резервуар V-2,91 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0062/001). АЗС. Резервуар V-2,75 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0063/001). АЗС. Резервуар V-2,89 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0064-0065/001). АЗС. Резервуар V-1,04 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0066-0067/001). АЗС. Резервуар V-0,5 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
РСЦ
Труба. Циркулярная пила 12Д-5А (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 0068/001). Количество станков данного типа – 1 шт. Время работы
составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
Труба. Фуговальный станок СВ8-1А (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0068/002). Количество станков данного типа – 1 шт. Время
работы составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
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Труба. Фрезерный станок ФА-4 (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 0068/003). Количество станков данного типа – 1 шт. Время работы
составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
Труба. Токарный станок ПТ-400 (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 0068/004). Количество станков данного типа – 1 шт. Время работы
составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
Труба. Строгальный станок С-26-4 (источник выброса загрязняющих веществ
в атмосферу № 0068/005). Количество станков данного типа – 1 шт. Время работы
составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
Труба. Сверлильный станок СВА-2 (источник выброса загрязняющих веществ
в атмосферу № 0068/006). Количество станков данного типа – 1 шт. Время работы
составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
Кровельные работы
Битумоплавильная установка. Сжигание топлива (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0069/001). Мазут топочный М-100. Время
работы составляет 500 ч/год, 2 ч/сут. ИЗА в атмосферу выделяются следующие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, мазутная зола .

Склад ГСМ. 

Резервуары хранения ГСМ дизельное топлива и бензина Время
работы составляет 8760 ч/год, 24 ч/сут. ИЗА загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: углеводороды предельные, сероводород, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, пентилены, бензол, толуол, этилбензол, ксилол, масло минеральное

Труба. Котел ДЕ10/14. Мазут топочный М-100 ИЗА атмосферу выделяются следующие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, мазутная зола.
Пересыпка аммиачной селитры (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 0089). Данным источником выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу выделяются следующие вещества: аммиак (0303)
 На существующее положение на ДСФ имеется 158 ИЗА, в т. С. 89 организованных.
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0033 02 ChpyGoep "Torsii 7907
0024 01 CrpyGtep "Honsiii” 2009
0037 02 ChpyGoep "Torsii 7907
0025 01 CrpyGtep "Honsiii” 2009
0035 02 ChpyGoep "Torsii 7907
0036 01 ChpyGoep "Torsii 901 2009
0026 02 CrpyGtep "Honsiii” 90.1 2907
002701 ChpyGoep "Torsii 50 2009
0038 01 CipyGoep "ol o1 2009
0029 01 Tuscnon LIH-15-800 9.1 2009
0030 01 Tiaxcnon L{FH-15-800 o1 2009
0031 01 Thxaon [H-15-800, CHOT o1 2009
003102 Taon L{H-15-800, CHOT o1 2007
0032 01 Txaon [H-15-800, CHOT 905 2009
003202 Txaon [H-15-800, CHOT 905 7907
0033 01 Taon L{H-15-800, CHOT §53 2009
0033 02 Txaon [H-15-800, CHOT N 7907
0034 01 Txaon [H-15-800, CHOT 50 2009
0034 02 Taon L{H-15-800, CHOT 9 2907
0035 01 Txaon [H-15-800, CHOT 503 503 2009
0035 02 Txaon [H-15-800, CHOT 503 503 7907
0035 03 Taon L{H-15-800, CHOT 905 2009
0035 04 Txaon [H-15-800, CHOT E 905 7907
0036 01 Txaon [H-15-800, CHOT 596 56 2009
0036 02 Taon L{H-15-800, CHOT 596 596 2907
003701 Txaon [H-15-800, CHOT % 50 2009
003702 Taon L{H-15-800, CHOT %0 9 2007
0089 01 Txcnon 0H 15 50 50 0303




 Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения Жамбылской области является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие -42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до + 18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования Жамбылская область по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. 

Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

По данным Казгидромет в Сарысуском районе ПНЗ отсутствует, но анализы на границе СЗЗ действующего предприятия приложены.
7.2. Краткая характеристика установок очистки газов 
и укрупненный анализ технического состояния. 

В соответствии с проектом ПДВ на предприятии имеется 158 источников
выброса загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе 89 организованных.
Циклоны ЦН-15 являются очень распространенным типом пылеуловителей, разработанных Научно-исследовательским институтом очистки газов (НИИОгаз, г. Москва). Наклон входного патрубка и винтообразная крышка способствуют направлению вращающего газового потока вниз, что снижает гидравлическое сопротивление циклона. На выхлопной трубе иногда устанавливают улитку, раскручивающую вращающийся газовый поток.
Улавливание пыли в циклонах основано на использовании центробежной силы. Запыленный газовый поток обычно вводится в верхнюю часть корпуса циклона, представляющую собой в большинстве случаев цилиндр, заканчивающийся в нижней части конусом. Патрубок входа газа в циклон, в основном прямоугольной формы, обязательно располагают по касательной к окружности цилиндрической части. Газы выходят из аппарата через круглую трубу, расположенную по оси циклона.
После входа в циклон газы движутся сверху вниз, вращаясь вначале в кольцевом пространстве между наружной цилиндрической поверхностью циклона и центральной входной трубой, а затем в корпусе циклона, образуя вращающий вихрь. При этом развиваются центробежные силы, под воздействием которых частицы пыли, взвешенные во вращающем газовом потоке, отбрасываются к стенкам корпуса циклона как цилиндрической, так и конической его части, приблизившись, к корпусу циклона, газовый поток поворачивается и движется вверх к выходной трубе, образуя внутренний вращающийся вихрь. Частицы пыли, достигшие стенок циклона, перемещаются вместе с газами вниз, откуда через пылеотводящий патрубок выносятся из циклона. Движение частиц пыли вниз к пылеотводящему патрубку обусловлено не только влиянием силы тяжести, в первую очередь оно вызвано тем, что газовый поток у стенок цилиндрической и конической частей корпуса циклона не только вращается, но и движется вдоль оси циклона к вершине его конуса. Поэтому циклон можно располагать не только вертикально конусов вниз, но и наклонно, горизонтально и даже вертикально конусом вверх, с движением газа снизу вверх по спирали.
Полый скруббер ударного действия «Прима» представляет собой вертикальный полый цилиндр из листовой стали с коническим днищем. Действие скрубберов ударного действия основано на принципе дробления жидкости на капли при ударе запыленного газового потока о ее поверхность. В нем газовый поток проходит через щель выходной трубы со скоростью 35-55 м/с, ударяется о поверхность жидкости и образует завесу из ее капель. Уровень жидкости в скруббере ударного действия ниже кромки на несколько миллиметров (до 5-10). Основными преимуществами полых скрубберов является малогабаритность и малая засоряемость.
Циклон СИОТ характеризуется полным отсутствием цилиндрической части и треугольной формой входного патрубка. По сравнению с другими типами этих пылеуловителей циклоны СИОТ имеют наименьшую высоту и могут устанавливаться внутри помещений с малой высотой. По эффективности циклоны СИОТ и ЦН-15 при равных величинах гидравлического сопротивления и расхода газа равноценны.
Пересыпки с конвейера №16 на №17. Очистка осуществляется двухступенчатой системой очистки, состоящей из циклона ЦН-15 и циклона с водяной пленкой ЦВП.
7.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии, 

технологического и пылегазоочисткого оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом.   

Анализ технологического оборудования и применяемой технологии производства добычи и рудоподготовки позволяет сделать вывод о соответствии основных производств ТОО «ГПК Казфосфат» современному научно– техническому уровню в Республике Казахстан, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Для защиты воздушной среды от технологических и аспирационных вы​бросов на предприятии выполняются следующие мероприятия:
· герметизация и уплотнение стыков и соединений на технологическом оборудовании и трубопроводах для предотвращения утечек вредно​стей;
· пылеподавление методом орошения мест пылеобразования;
· непрерывность процесса производства;

· сигнализация и блокировка процессов производства, предотвращаю​щих аварийные ситуации.
7.4. Перспектива развития на 10 лет. 

Ввод новых производственных мощностей на период нормирования с 2023 года по 2026 год, ведущих к изменению качественного и количественного состава загрязняющих веществ, не предусматривается.
7.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для расчета НДВ
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены таблице 3.3.
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	003
	
	Дробилка КСД №
	1
	4544
	Труба
	0004
	35
	0.65
	17.43
	5.7838095
	31
	2510
	1200
	
	

	
	
	7,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Дробилка КСД №
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 2.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0003
	Циклон ЦН-15-
	2907
	100
	85.00/85.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.4234
	123.838
	0.2043
	2023

	
	800;
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	85.00/85.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.4234
	123.838
	6.9268
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0004
	Циклон ЦН-15-
	2907
	100
	84.00/84.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.6702
	129.033
	0.3233
	2023

	
	800;
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	84.00/84.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 3.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	7,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Дробилка КМД №
	1
	4544
	Труба
	0005
	35
	0.5
	18.67
	3.6658545
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Дробилка КМД №
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 3.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	00
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.6702
	129.033
	10.9638
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0005
	Скруббер "
	2907
	100
	90.20/90.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.2798
	84.993
	0.135
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	20
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	90.20/90.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	20
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2798
	84.993
	4.5767
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 4.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Дробилка КМД №
	1
	4544
	Труба
	0006
	35
	0.6
	10.95
	3.0960396
	31
	2520
	1200
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Дробилка КМД №
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Конвейер № 15
	1
	4544
	Труба
	0007
	35
	0.65
	11.02
	3.6567746
	31
	2450
	920
	
	

	
	
	Конвейер № 15
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 4.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0006
	Скруббер "
	2907
	100
	88.10/88.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.3139
	112.900
	0.1514
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	10
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	88.10/88.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3139
	112.900
	5.1353
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0007
	Скруббер "
	2907
	100
	90.00/90.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.2224
	67.725
	0.1073
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	90.00/90.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2224
	67.725
	3.6381
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 5.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Пересыпка на
	1
	4544
	Труба
	0008
	35
	0.75
	8.37
	3.6977527
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	повторное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дробление № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пересыпка на
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	повторное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дробление № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 5.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0008
	Скруббер "
	2907
	100
	90.50/90.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.247
	74.382
	0.1192
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	50
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	90.50/90.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	50
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.247
	74.382
	4.0405
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 6.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	003
	
	Пересыпка на
	1
	4544
	Труба
	0009
	35
	0.75
	8.91
	3.9363174
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	повторное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дробление № 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пересыпка на
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	повторное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дробление № 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Конвейер №№ 11,
	1
	4544
	Труба
	0010
	35
	0.75
	12.96
	5.7255526
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	12 на Конвейер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№№ 13,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер №№ 11,
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12 на Конвейер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№№ 13,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 6.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0009
	Скруббер "
	2907
	100
	90.50/90.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.2625
	74.259
	0.1266
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	50
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	90.50/90.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	50
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2625
	74.259
	4.2935
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0010
	Скруббер "
	2907
	100
	90.00/90.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.2533
	49.264
	0.1222
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	90.00/90.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2533
	49.264
	4.1436
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 7.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Грохот № 5
	1
	4544
	Труба
	0011
	35
	0.75
	19.46
	8.5971646
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Грохот № 5
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Грохот № 6
	1
	4544
	Труба
	0012
	35
	0.75
	16.13
	7.1260157
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Грохот № 6
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 7.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0011
	Скруббер "
	2907
	100
	86.50/86.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.7439
	96.354
	0.3589
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	50
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	86.50/86.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	50
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.7439
	96.354
	12.1697
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0012
	Скруббер "
	2907
	100
	89.40/89.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.5368
	83.884
	0.2589
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	40
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	89.40/89.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 8.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Грохот № 7
	1
	4544
	Труба
	0013
	35
	0.75
	16.13
	7.1260324
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Грохот № 7
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 8.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	40
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.5368
	83.884
	8.7805
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0013
	Скруббер "
	2907
	100
	89.00/89.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.5149
	80.461
	0.2484
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	89.00/89.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.5149
	80.461
	8.4236
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 9.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Грохот № 8
	1
	4544
	Труба
	0014
	35
	0.75
	16.15
	7.1348514
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Грохот № 8
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Грохот № 9
	1
	4544
	Труба
	0015
	35
	0.5
	16.31
	3.202461
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Грохот № 9
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 9.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0014
	Скруббер "
	2907
	100
	88.10/88.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.5233
	81.673
	0.2525
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	10
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	88.10/88.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.5233
	81.673
	8.5608
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0015
	Скруббер "
	2907
	100
	87.00/87.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.2818
	97.987
	0.1359
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	87.00/87.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2818
	97.987
	4.6092
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 10.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Грохот № 10
	1
	4544
	Труба
	0016
	35
	0.8
	6.97
	3.5035041
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Грохот № 10
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 10.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0016
	Скруббер "
	2907
	100
	89.00/89.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.251
	79.778
	0.1211
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	89.00/89.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.251
	79.778
	4.1061
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 11.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	004
	
	Грохот № 11
	1
	4544
	Труба
	0017
	35
	0.75
	8.14
	3.5961418
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Грохот № 11
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Грохот № 12
	1
	4544
	Труба
	0018
	35
	0.5
	23.16
	4.5474554
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Грохот № 12
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 11.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0017
	Скруббер "
	2907
	100
	89.00/89.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.2918
	90.357
	0.1407
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	89.00/89.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2918
	90.357
	4.7727
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0018
	Скруббер "
	2907
	100
	88.50/88.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.379
	92.807
	0.1828
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	50
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	88.50/88.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	50
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.379
	92.807
	6.1997
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 12.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Грохот № 13
	1
	4544
	Труба
	0019
	35
	0.5
	19.13
	3.7561667
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Грохот № 13
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Грохот № 14
	1
	4544
	Труба
	0020
	35
	0.75
	8.53
	3.7684386
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Грохот № 14
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 12.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0019
	Скруббер "
	2907
	100
	88.60/88.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.3373
	99.996
	0.1627
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	60
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	88.60/88.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	60
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3373
	99.996
	5.5179
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0020
	Скруббер "
	2907
	100
	88.50/88.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.3431
	101.384
	0.1655
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	50
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	88.50/88.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 13.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Грохот № 15
	1
	4544
	Труба
	0021
	35
	0.71
	9.95
	3.9393962
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Грохот № 15
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 13.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	50
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3431
	101.384
	5.6125
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0021
	Скруббер "
	2907
	100
	88.50/88.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.3228
	91.246
	0.1557
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	50
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	88.50/88.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	50
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3228
	91.246
	5.2807
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 14.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Грохот № 16
	1
	4544
	Труба
	0022
	35
	0.75
	6.33
	2.7965083
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Грохот № 16
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Грохот № 17
	1
	4544
	Труба
	0023
	35
	0.75
	9.14
	4.0379283
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Грохот № 17
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 14.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0022
	Скруббер "
	2907
	100
	88.50/88.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.2112
	84.099
	0.1019
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	50
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	88.50/88.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	50
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2112
	84.099
	3.4545
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0023
	Скруббер "
	2907
	100
	88.50/88.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.3268
	90.123
	0.1576
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	50
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	88.50/88.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	50
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3268
	90.123
	5.3452
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 15.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Грохот № 18
	1
	4544
	Труба
	0024
	35
	0.75
	8.3
	3.6668277
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Грохот № 18
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 15.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0024
	Скруббер "
	2907
	100
	88.50/88.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.2967
	90.103
	0.1431
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	50
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	88.50/88.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	50
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2967
	90.103
	4.8538
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 16.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	004
	
	Грохот № 19
	1
	4544
	Труба
	0025
	35
	0.75
	8.3
	3.6668277
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Грохот № 19
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Конвейер №№ 19-
	1
	4544
	Труба
	0026
	35
	0.75
	14.95
	6.6047077
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер №№ 19-
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 16.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0025
	Скруббер "
	2907
	100
	88.50/88.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.2967
	90.103
	0.1431
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	50
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	88.50/88.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	50
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2967
	90.103
	4.8538
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0026
	Скруббер "
	2907
	100
	90.10/90.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.5254
	88.582
	0.2535
	2023

	
	Полый";
	2909
	100
	10
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	90.10/90.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.5254
	88.582
	8.5949
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 17.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 22
	1
	4544
	Труба
	0031
	15
	0.65
	15.06
	4.9973707
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Конвейер № 22
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер №№ 11/
	1
	4544
	Труба
	0032
	15
	0.6
	11.91
	3.3674732
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	2-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер №№ 11/
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 17.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0031
	Циклон ЦН-15-
	2907
	100
	91.00/91.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.3438
	76.608
	0.1658
	2023

	
	800, Циклон
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	СИОТ;
	
	
	91.00/91.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3438
	76.608
	5.6235
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0032
	Циклон ЦН-15-
	2907
	100
	90.50/90.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.2592
	85.712
	0.125
	2023

	
	800, Циклон
	2909
	100
	50
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	СИОТ;
	
	
	90.50/90.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 18.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	2-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер №№ 12-
	1
	4544
	Труба
	0033
	15
	0.62
	11.16
	3.3692827
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер №№ 12-
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 18.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	


	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	50
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2592
	85.712
	4.2397
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0033
	Циклон ЦН-15-
	2907
	100
	88.80/88.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.4028
	133.126
	0.1943
	2023

	
	800, Циклон
	2909
	100
	80
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	СИОТ;
	
	
	88.80/88.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	80
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.4028
	133.126
	6.5884
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 19.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер №№ 13-
	1
	4544
	Труба
	0034
	15
	0.71
	8.43
	3.337599
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер №№ 13-
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер №№ 11/
	1
	4544
	Труба
	0035
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	1-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер №№ 11/
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 19.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0034
	Циклон ЦН-15-
	2907
	100
	90.00/90.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.2582
	86.146
	0.1245
	2023

	
	800, Циклон
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	СИОТ;
	
	
	90.00/90.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2582
	86.146
	4.2233
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0035
	Циклон ЦН-15-
	2907
	100
	90.30/90.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.2848
	95.055
	0.1374
	2023

	
	800, Циклон
	2909
	100
	30
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	СИОТ;
	
	
	90.30/90.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	30
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2848
	95.055
	4.6586
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 20.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер №№ 30/
	1
	4544
	Труба
	0036
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	2-32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер №№ 30/
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2-32
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 20.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0036
	Циклон ЦН-15-
	2907
	100
	89.60/89.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.2778
	92.719
	0.134
	2023

	
	800, Циклон
	2909
	100
	60
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	СИОТ;
	
	
	89.60/89.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	60
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2778
	92.719
	4.5447
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 21.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	005
	
	Конвейер №№ 31-
	1
	4544
	Труба
	0037
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	32 на 33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер №№ 31-
	1
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	32 на 33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Комбинированный
	1
	1200
	Труба
	0038
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	станок КСМ-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фуговальный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Токарный станок
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Токарно-
	1
	1200
	Труба
	0039
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	винторезный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 21.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0037
	Циклон ЦН-15-
	2907
	100
	90.00/90.
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.2671
	89.148
	0.1289
	2023

	
	800, Циклон
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	СИОТ;
	
	
	90.00/90.
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.2671
	89.148
	4.3699
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0038
	
	
	
	
	2936
	Пыль древесная (1039*
	0.14184
	47.341
	0.4084992
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0039
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.011454
	3.823
	0.10979712
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 22.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тяжелый
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	токарный станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фрезерный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шлифовальный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	Труба
	0040
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Газосварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОЗЛ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 22.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.00064
	0.214
	0.0055296
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0040
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0062825
	2.097
	0.0115183
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006732
	0.225
	0.0012019
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0203
	Хром /в пересчете на
	0.0005222
	0.174
	0.000752
	2023

	
	
	
	
	
	
	хром (VI) оксид/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Хром шестивалентный)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(647)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0063944
	2.134
	0.00577183
	2023
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 23.1


	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 23.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0002215
	0.074
	0.00071652
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00171
	0.571
	0.0036841
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0005903
	0.197
	0.0009408
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0001282
	0.043
	0.000277
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0001282
	0.043
	0.000277
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 24.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Кузнечный горн
	1
	1200
	Труба
	0041
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 24.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0041
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.052
	17.356
	0.0559478
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0084181
	2.810
	0.0090915
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0048611
	1.622
	0.00525
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.105
	35.045
	0.1134
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.2701563
	90.168
	0.2917688
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 25.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	005
	
	Пропитка и
	1
	1200
	Труба
	0042
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	сушка лаком
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	двигателей (АК-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	113Ф)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропитка и
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сушка лаком
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	двигателей (АК-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	113Ф)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Токарно-
	1
	1200
	Труба
	0043
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	винторезный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фрезерный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Плоско-
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	шлифовальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	Труба
	0044
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Газосварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 25.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0042
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.1024292
	34.187
	1.1062358
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.0267375
	8.924
	0.2887642
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0029167
	0.973
	0.0315
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0043
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.012126
	4.047
	0.07792416
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.00072
	0.240
	0.0039168
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0044
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0040691
	1.358
	0.009332
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 26.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	УОНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварка
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 26.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0004141
	0.138
	0.000952
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0203
	Хром /в пересчете на
	0.0000652
	0.022
	0.000094
	2023

	
	
	
	
	
	
	хром (VI) оксид/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Хром шестивалентный)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(647)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0068867
	2.299
	0.0093552
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0011483
	0.383
	0.0015834
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00123
	0.411
	0.00266
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001539
	0.051
	0.000294
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0000925
	0.031
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 27.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м


	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Аккумуляторное
	1
	1200
	Труба
	0045
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	отделение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Аккумуляторное
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	отделение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 27.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0000925
	0.031
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0045
	
	
	
	
	0184
	Свинец и его
	0.000013
	0.004
	0.00023
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на свинец/
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 28.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Аккумуляторное
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	отделение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Медницкое
	1
	1200
	Труба
	0046
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	отделение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Отделение
	1
	1200
	Труба
	0047
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	ремонта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	топливной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппаратуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отделение
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ремонта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	топливной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппаратуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Стенд обкатки
	1
	1200
	Труба
	0048
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 28.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(513)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.00002227
	0.007
	0.0000152
	2023

	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.00003
	0.010
	0.0000324
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0046
	
	
	
	
	0168
	Олово оксид /в
	0.0000033
	0.001
	0.0000119
	2023

	
	
	
	
	
	
	пересчете на олово/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Олово (II) оксид) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	446)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0184
	Свинец и его
	0.0000075
	0.003
	0.000027
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на свинец/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(513)
	
	
	
	

	0047
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.59125
	197.337
	0.3469
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0048
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.01302
	4.346
	0.0004687
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 29.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	двигателей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стенд обкатки
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	двигателей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Кузнечный горн
	1
	1200
	Труба
	0049
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 29.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0021157
	0.706
	0.0000761
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.001085
	0.362
	0.000039
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0356275
	11.891
	0.0012825
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.359075
	119.845
	0.0129267
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.135095
	45.090
	0.0048634
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0049
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.015
	5.006
	0.016416
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00247
	0.824
	0.0026676
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0013889
	0.464
	0.0015
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.03
	10.013
	0.0324
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 30.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Кузнечное
	1
	1200
	Труба
	0050
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	отделение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кузнечное
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	отделение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Пост покраски
	1
	1200
	Труба
	0051
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	Эмаль НЦ-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эмаль НЦ-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-26
	1
	8760
	Дыхательный
	0052
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 30.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0771875
	25.762
	0.0833625
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	0050
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.00375
	1.252
	0.0054
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0051
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.082777
	27.628
	0.09357
	2023

	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.033111
	11.051
	0.03743
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.024834
	8.289
	0.02808
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.082777
	27.628
	0.09357
	2023

	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1240
	Этилацетат (674)
	0.0827773
	27.628
	0.09357
	2023

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.068
	22.696
	0.07686
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	0052
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000052
	732.972
	0.0000019
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.00187
	263587.889
	0.000684
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 31.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	005
	
	Резервуар V-26
	1
	8760
	Дыхательный
	0053
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-26
	1
	8760
	Дыхательный
	0054
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-26
	1
	8760
	Дыхательный
	0055
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-26
	1
	8760
	Дыхательный
	0056
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 31.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0053
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000052
	732.972
	0.0000019
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.00187
	263587.889
	0.000684
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0054
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000052
	732.972
	0.0000019
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.00187
	263587.889
	0.000684
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0055
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000052
	732.972
	0.0000019
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.00187
	263587.889
	0.000684
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0056
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	1.4793629
	208525210.6
	0.0678485
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.3600887
	50756695.32
	0.0165149
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0501
	Пентилены (амилены -
	0.049005
	6907553.206
	0.0022475
	2023

	
	
	
	
	
	
	смесь изомеров) (460)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.039204
	5526042.565
	0.001798
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 32.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-26
	1
	8760
	Дыхательный
	0057
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-23
	1
	8760
	Дыхательный
	0058
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 32.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.0029403
	414453.192
	0.0001349
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.0284229
	4006380.860
	0.0013036
	2023

	
	
	
	
	
	0627
	Этилбензол (675)
	0.0009801
	138151.064
	0.0000449
	2023

	0057
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	1.4793629
	208525210.6
	0.079169
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.3600887
	50756695.32
	0.0192704
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0501
	Пентилены (амилены -
	0.049005
	6907553.206
	0.0026225
	2023

	
	
	
	
	
	
	смесь изомеров) (460)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.039204
	5526042.565
	0.002098
	2023

	
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.0029403
	414453.192
	0.0001574
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.0284229
	4006380.860
	0.0015211
	2023

	
	
	
	
	
	0627
	Этилбензол (675)
	0.0009801
	138151.064
	0.0000524
	2023

	0058
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	1.4793629
	208525210.6
	0.0770877
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.3600887
	50756695.32
	0.0187637
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 33.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-0,
	1
	8760
	Дыхательный
	0059
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	97 м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-2,
	1
	8760
	Дыхательный
	0060
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	97 м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-2,
	1
	8760
	Дыхательный
	0061
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	91 м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-2,
	1
	8760
	Дыхательный
	0062
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	75 м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 33.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0501
	Пентилены (амилены -
	0.049005
	6907553.206
	0.0025536
	2023

	
	
	
	
	
	
	смесь изомеров) (460)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.039204
	5526042.565
	0.0020429
	2023

	
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.0029403
	414453.192
	0.0001532
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.0284229
	4006380.860
	0.0014811
	2023

	
	
	
	
	
	0627
	Этилбензол (675)
	0.0009801
	138151.064
	0.000051
	2023

	0059
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0001
	14095.609
	0.0000062
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0060
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.000198
	27909.306
	0.000019
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0061
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.000194
	27345.482
	0.0000186
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0062
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0002
	28191.218
	0.0000176
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 34.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-2,
	1
	8760
	Дыхательный
	0063
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	89 м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-1,
	1
	8760
	Дыхательный
	0064
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	04 м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-1,
	1
	8760
	Дыхательный
	0065
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	04 м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-0,5
	1
	8760
	Дыхательный
	0066
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-0,5
	1
	8760
	Дыхательный
	0067
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Циркулярная
	1
	1200
	Труба
	0068
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	пила12Д-5А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фуговальный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 34.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	


	0063
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.000193
	27204.525
	0.0000185
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0064
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0000693
	9768.257
	0.0000066
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0065
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0001
	14095.609
	0.0000066
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0066
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0000333
	4693.838
	0.0000032
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0067
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0000333
	4693.838
	0.0000032
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0068
	
	
	
	
	2936
	Пыль древесная (1039*
	0.27522
	91.858
	0.7926336
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 35.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	станок СВ8-1А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фрезерный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок ФА-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Токарный станок
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПТ-400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Строгальный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок С-26-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок СВА-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Битумоплавильна
	1
	1200
	Труба
	0069
	15
	0.6
	11.8
	3.3363714
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	я установка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 35.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0069
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.038278
	12.776
	0.110242
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00622
	2.076
	0.017914
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.2500444
	83.455
	0.72128
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.182948
	61.061
	0.52689
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2904
	Мазутная зола
	0.0001464
	0.049
	0.0004216
	2023

	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ванадий/ (326)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 36.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	005
	
	Резервуар V-25
	1
	8760
	Дыхательный
	0070
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-25
	1
	8760
	Дыхательный
	0071
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-25
	1
	8760
	Дыхательный
	0072
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-75
	1
	8760
	Дыхательный
	0073
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-75
	1
	8760
	Дыхательный
	0074
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 36.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0070
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000052
	732.972
	0.0000018
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.00187
	263587.889
	0.000658
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0071
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000052
	732.972
	0.0000018
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.00187
	263587.889
	0.000658
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0072
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000052
	732.972
	0.0000018
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.00187
	263587.889
	0.000658
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0073
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000052
	732.972
	0.0000055
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.00187
	263587.889
	0.001974
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0074
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000052
	732.972
	0.0000055
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.00187
	263587.889
	0.001974
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 37.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-75
	1
	8760
	Дыхательный
	0075
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-75
	1
	8760
	Дыхательный
	0076
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-75
	1
	8760
	Дыхательный
	0077
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-
	1
	8760
	Дыхательный
	0078
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	1000 м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-75
	1
	8760
	Дыхательный
	0079
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 37.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0075
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000052
	732.972
	0.0000055
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.00187
	263587.889
	0.001974
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0076
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000052
	732.972
	0.0000055
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.00187
	263587.889
	0.001974
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0077
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000052
	732.972
	0.0000055
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.00187
	263587.889
	0.001974
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0078
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000052
	732.972
	0.0000073
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.00187
	263587.889
	0.02632
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0079
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	1.9259944
	271480640.6
	0.0340153
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 38.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-75
	1
	8760
	Дыхательный
	0080
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 38.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.4690576
	66116525.43
	0.0082841
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0501
	Пентилены (амилены -
	0.0638
	8992998.563
	0.0011268
	2023

	
	
	
	
	
	
	смесь изомеров) (460)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.02104
	2965716.140
	0.0009014
	2023

	
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.003828
	539579.914
	0.0000676
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.037004
	5215939.166
	0.0006535
	2023

	
	
	
	
	
	0627
	Этилбензол (675)
	0.001276
	179859.971
	0.0000225
	2023

	0080
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	1.9259944
	271480640.6
	0.0340153
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.4690576
	66116525.43
	0.0082841
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0501
	Пентилены (амилены -
	0.0638
	8992998.563
	0.0011268
	2023

	
	
	
	
	
	
	смесь изомеров) (460)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.02104
	2965716.140
	0.0009014
	2023

	
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.003828
	539579.914
	0.0000676
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.037004
	5215939.166
	0.0006535
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 39.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-25
	1
	8760
	Дыхательный
	0081
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-25
	1
	8760
	Дыхательный
	0082
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-100
	1
	8760
	Дыхательный
	0083
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-25
	1
	8760
	Дыхательный
	0084
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-
	1
	8760
	Дыхательный
	0085
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	1000 м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-
	1
	8760
	Дыхательный
	0086
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 39.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0627
	Этилбензол (675)
	0.001276
	179859.971
	0.0000225
	2023

	0081
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000074
	1043.075
	0.0000001
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.012334
	1738552.418
	0.000261
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0082
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.001056
	148849.631
	0.00016
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0083
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.001056
	148849.631
	0.00064
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0084
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.001056
	148849.631
	0.00016
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0085
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000184
	25935.921
	0.000187
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.038127
	5374232.856
	0.038687
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0086
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000184
	25935.921
	0.000187
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 40.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	1000 м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар V-
	1
	8760
	Дыхательный
	0087
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	1000 м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Котел ДЕ 10/14
	1
	5000
	Дыхательный
	0088
	9
	0.01
	0.1
	0.0000079
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 40.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.038127
	5374232.856
	0.038687
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0087
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000184
	25935.921
	0.000187
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.038127
	5374232.856
	0.038687
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0088
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.029
	4087726.619
	0.5875632
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.1593333
	22458999.03
	3.2282208
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	2.5602333
	360880476.3
	51.8723755
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	3.2333667
	455762728.6
	65.5105953
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2904
	Мазутная зола
	0.011
	1550516.994
	0.2228688
	2023

	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ванадий/ (326)
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 41.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	005
	
	Базисный склад
	1
	5000
	Труба
	0089
	15
	0.25
	15.06
	0.739256
	31
	2515
	1200
	
	

	
	
	ВВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Склад № 20
	1
	1667
	Поверхность
	6001
	4
	
	
	
	31
	300
	1200
	100
	200

	
	
	Склад № 20
	1
	1667
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад № 20
	1
	1667
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад № 20
	1
	1667
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад № 20
	1
	1667
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад № 20
	1
	1667
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Склад № 21
	1
	1667
	Поверхность
	6002
	200
	
	
	
	31
	300
	1200
	100
	250

	
	
	Склад № 21
	1
	1667
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад № 21
	1
	1667
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 41.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0089
	Скруббер "
	0303
	100
	80.00/80.
	0303
	Аммиак (32)
	0.0031
	4.670
	0.02288
	2023

	
	Полый";
	
	
	00
	
	
	
	
	
	

	6001
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	8.88276
	
	27.177424
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6002
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	5.3415232
	
	29.1426
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 42.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	001
	
	Погрузка руды
	1
	3012
	Поверхность
	6003
	2
	
	
	
	31
	200
	1300
	110
	300

	
	
	со складов № 20
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и № 21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Погрузка руды
	1
	3012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	со складов № 20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и № 21
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 42.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6003
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0288889
	
	0.70304
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0046944
	
	0.114244
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0559722
	
	1.36214
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0122222
	
	1.7576
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	
	8.78
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	
	0.0000281
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.1083333
	
	2.6364
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.4704496
	
	9.7552429
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 43.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Промежуточные
	1
	3012
	Поверхность
	6004
	5
	
	
	
	31
	300
	1200
	100
	250

	
	
	склады № 0-12
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточные
	1
	3012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады № 0-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточные
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады № 0-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточные
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады № 0-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточные
	1
	3012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады № 0-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточные
	1
	3012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады № 0-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточные
	1
	3012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады № 0-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточные
	1
	3012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады № 0-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточные
	1
	3012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады № 0-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточные
	1
	3012
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 43.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6004
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0577778
	
	0.1352
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0093888
	
	0.02197
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1119444
	
	0.26195
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1444444
	
	0.338
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.7222222
	
	1.69
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000022
	
	0.0000053
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.2166666
	
	0.507
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	1.4338979
	
	8.9144894
	2023
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 44.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	склады № 0-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Транспортировка
	1
	3390
	Поверхность
	6005
	4
	
	
	
	31
	300
	1200
	700
	100

	
	
	руд со складов
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№0-12 на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	приемный бункер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Транспортировка
	1
	3390
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руд со складов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№0-12 на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	приемный бункер
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 44.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	3.0722659
	
	65.125774
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6005
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0288889
	
	0.48568
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0046944
	
	0.078923
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0559722
	
	0.941005
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0722222
	
	0.2142
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 45.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Склад № 21А
	1
	3750
	Поверхность
	6006
	30
	
	
	
	31
	480
	1700
	800
	600

	
	
	Склад № 21А
	1
	8760
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад № 21А
	1
	3390
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Склад № 21А
	1
	909
	Поверхность
	6007
	15
	
	
	
	31
	200
	100
	480
	170
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 45.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	
	6.071
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	
	0.0000194
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.1083333
	
	1.8213
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.4762496
	
	9.8755117
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6006
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	2.5482624
	
	3.2471691
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	6007
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0288889
	
	0.009984
	2023
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 46.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Склад № 21А
	1
	909
	пыления
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 46.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0046944
	
	0.0016224
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0559722
	
	0.019344
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0722222
	
	0.02496
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	
	0.1248
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	
	0.0000004
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.1083333
	
	0.03744
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3136331
	
	6.5034953
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 47.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Приемный бункер
	1
	3390
	Поверхность
	6008
	5
	
	
	
	31
	200
	100
	700
	110

	
	
	Приемный бункер
	1
	3390
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Приемный бункер
	1
	3390
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Сварочный пост
	1
	2000
	Поверхность
	6009
	10
	
	
	
	31
	200
	100
	100
	100

	
	
	МР
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1600
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 47.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6008
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.6
	
	0.5184
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	2.4
	
	34.0848
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6009
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0130764
	
	0.00872
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 48.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Газосварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 48.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012952
	
	0.000878
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.01325
	
	0.007632
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0021532
	
	0.0012402
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00462
	
	0.00266
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0006562
	
	0.000426
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0003472
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 49.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Склад  № 15
	1
	8760
	Поверхность
	6010
	4
	
	
	
	31
	300
	1200
	100
	200

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Сварочный пост
	1
	3750
	Поверхность
	6011
	4
	
	
	
	31
	-1800
	1600
	300
	500

	
	
	МР
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	3750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 49.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0003472
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6010
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.2246
	
	4.65814
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	6011
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0121261
	
	0.00872
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 50.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Сварочный пост
	1
	3750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 50.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012195
	
	0.000878
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0106
	
	0.007632
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0017225
	
	0.0012402
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00369
	
	0.00266
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0005916
	
	0.000426
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0002778
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 51.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Галерейный
	1
	909
	Поверхность
	6012
	200
	
	
	
	31
	-1800
	1600
	300
	500

	
	
	конвейер № 3
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	909
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейер № 3
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 51.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0002778
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6012
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.0567
	
	0.0037989
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.06048
	
	0.1374106
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 52.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Галерейный
	1
	848
	Поверхность
	6013
	2
	
	
	
	31
	-1900
	1700
	400
	500

	
	
	конвейер № 4
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	848
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейер № 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Конвейер № 5
	1
	2000
	Поверхность
	6014
	5
	
	
	
	31
	-1800
	1600
	300
	500


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 52.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6013
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.06048
	
	0.0040522
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.06048
	
	0.148176
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6014
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0121111
	
	0.00872
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 53.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Конвейер № 5
	1
	1600
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 5
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 5
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 10
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 10
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 10
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 10
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 53.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012195
	
	0.000878
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0106
	
	0.007632
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0017225
	
	0.0012402
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00369
	
	0.00266
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0005916
	
	0.000426
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0002778
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 54.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 54.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0032
	
	0.006912
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	1.0050512
	
	0.4780058
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0002778
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 55.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Конвейер № 11
	1
	1600
	Поверхность
	6015
	5
	
	
	
	31
	-2000
	1100
	800
	180

	
	
	Конвейер № 11
	1
	1600
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 11
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 11
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 12
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 12
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 12
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 12
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 55.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.7660512
	
	12.3062956
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	
	0.004752
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6015
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0121111
	
	0.00872
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012195
	
	0.000878
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 56.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Конвейер № 13
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 13
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 13
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 13
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 14
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 14
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 14
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 14
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 11
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 11
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 15
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 15
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 15
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 15
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 17
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 17
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 17
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 17
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 56.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0106
	
	0.007632
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0017225
	
	0.0012402
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00369
	
	0.00266
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0005916
	
	0.000426
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0002778
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 57.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Конвейер № 17
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 17
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 18
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 18
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспортерной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ленты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспортерной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ленты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 57.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.083334
	
	0.45
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.388888
	
	2.1
	2023

	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.083334
	
	0.45
	2023

	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0032
	
	0.006912
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	6.746018
	
	3.2406137
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0002778
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 58.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Конвейер № 23
	1
	4000
	Поверхность
	6016
	30
	
	
	
	31
	-1200
	2800
	500
	300

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 58.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	5.5442115
	
	88.0661953
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	
	0.004752
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6016
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.0206842
	
	0.0939888
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 59.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Конвейер № 24
	1
	1600
	Поверхность
	6017
	15
	
	
	
	31
	-2700
	1700
	200
	200

	
	
	Конвейер № 24
	1
	1600
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Галерейный
	1
	4000
	Поверхность
	6018
	10
	
	
	
	31
	-2500
	1600
	100
	100

	
	
	конвейер № 25
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	4000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейер № 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 26
	1
	4000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 26
	1
	4000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 59.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6017
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	14.0180986
	
	114.5499201
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6018
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	14.0669892
	
	114.8972875
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 60.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	004
	
	Конвейер № 19
	1
	1600
	Сварка металлов
	6019
	4
	
	
	
	31
	-1800
	1600
	300
	500

	
	
	Конвейер № 19
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 19
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 19
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 20
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 20
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 20
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 20
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 20А
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 20А
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 20А
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 20А
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Конвейер № 21
	1
	1200
	Поверхность
	6020
	4
	
	
	
	31
	-1800
	1600
	400
	150

	
	
	Конвейер № 21
	1
	1200
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 60.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6019
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	21.1728671
	
	10.1953723
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	7.2528671
	
	116.115588
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6020
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.0508032
	
	0.0068076
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.0508032
	
	0.1154249
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 61.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 22
	1
	1200
	Поверхность
	6021
	5
	
	
	
	31
	-2100
	1100
	100
	50

	
	
	Конвейер № 22
	1
	1200
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 22
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 22
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Машина Ш2К-750
	1
	1200
	Поверхность
	6022
	2
	
	
	
	31
	2500
	1180
	5
	5

	
	
	Машина Ш2К-750
	1
	1200
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Машина Ш2К-750
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 61.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6021
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	5.995164
	
	2.67635
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	3.619164
	
	12.9721703
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6022
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	50.1950512
	
	12.1050049
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 62.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Машина Ш2К-750
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Машина Ш2К-750
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Машина Ш2К-750
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 22А
	1
	1200
	Поверхность
	6023
	2
	
	
	
	31
	2505
	1180
	5
	5

	
	
	Конвейер № 22А
	1
	1200
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 24
	1
	1200
	Поверхность
	6024
	2
	
	
	
	31
	2510
	1180
	5
	5


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 62.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	28.0190512
	
	57.2760422
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6023
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	8.15876
	
	32.8971514
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6024
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	3.619164
	
	12.9721703
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 63.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Конвейер № 24
	1
	1200
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Машина Ш2К-750
	1
	1200
	Поверхность
	6025
	2
	
	
	
	31
	2515
	1180
	5
	5

	
	
	комплекса 2
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Машина Ш2К-750
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	комплекса 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Машина Ш2К-750
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	комплекса 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Склад под
	1
	1200
	Дверной проем
	6026
	5
	
	1
	1
	31
	2400
	900
	2405
	900

	
	
	течкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад под
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 63.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6025
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	28.0190512
	
	57.2760422
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6026
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0288889
	32.169
	0.0208
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0046944
	5.227
	0.00338
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 64.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	течкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад под
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	течкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад под
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	течкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад под
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	течкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад под
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	течкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 64.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0559722
	62.328
	0.0403
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0722222
	80.423
	0.052
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	402.116
	0.26
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	0.001
	0.0000008
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.1083333
	120.635
	0.078
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	2.934272
	3267.468
	1.58168
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	28.8298179
	32103.533
	118.398804
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 65.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Транспортировка
	1
	1200
	Дверной проем
	6027
	5
	
	1
	1
	31
	2350
	880
	2355
	880

	
	
	со склада под
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	течкой на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады готовой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции 8-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Транспортировка
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	со склада под
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	течкой на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады готовой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции 8-10
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 65.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6027
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0288888
	32.169
	0.118144
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0046944
	5.227
	0.0191984
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0559722
	62.328
	0.228904
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0722222
	80.423
	0.29536
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	402.116
	1.4768
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	0.001
	0.0000047
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.1083333
	120.635
	0.44304
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 66.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Склады готовой
	1
	1200
	Дверной проем
	6028
	4
	
	1
	1
	31
	2300
	850
	2303
	850

	
	
	продукции 8-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склады готовой
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции 8-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склады готовой
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции 8-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склады готовой
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции 8-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склады готовой
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции 8-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 66.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3962289
	441.222
	8.2162032
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6028
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0288888
	32.169
	0.0208
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0046944
	5.227
	0.00388
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0559722
	62.328
	0.0403
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0722222
	80.423
	0.052
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	402.116
	0.26
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 67.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Склады готовой
	1
	1200
	Поверхность
	6029
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	продукции 8-10
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склады готовой
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции 8-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 67.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	0.001
	0.0000008
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.1083333
	120.635
	0.078
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	38.573678
	42953.839
	160.6420358
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6029
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0288889
	
	0.010504
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0046944
	
	0.0017069
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0559722
	
	0.0203515
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0722222
	
	0.02626
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 68.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Склады
	1
	1200
	Поверхность
	6030
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	кварцитовой
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи № 7, 11
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 68.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	
	0.1313
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	
	0.0000004
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.1083333
	
	0.03939
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3060067
	
	6.3453552
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6030
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0288889
	
	0.0104
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0046944
	
	0.00169
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 69.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Склады
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кварцитовой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи № 7, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склады
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кварцитовой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи № 7, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склады
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кварцитовой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи № 7, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склады
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кварцитовой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи № 7, 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Склады
	1
	8760
	Поверхность
	6031
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	забалансовой
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи № 13, 14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Галерейные
	1
	8760
	Поверхность
	6032
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 69.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0559722
	
	0.02015
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0722222
	
	0.026
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	
	0.13
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	
	0.0000004
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.1083333
	
	0.039
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	38.5008023
	
	20.6144053
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	6031
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.7371
	
	15.28451
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	6032
	
	
	
	
	0302
	Азотная кислота (5)
	0.0288889
	
	0.104
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 70.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	склады № 1, 2,
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейные
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады № 1, 2,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейные
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады № 1, 2,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 70.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0046944
	
	0.0169
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0559722
	
	0.2015
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0722222
	
	0.26
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.3611111
	
	1.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	
	0.0000041
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.1083333
	
	0.39
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3785719
	
	7.850059
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 71.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Галерейные
	1
	8760
	Поверхность
	6033
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	склады № 5, 6,
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7, 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейные
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады № 5, 6,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7, 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейные
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады № 5, 6,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7, 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 71.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6033
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0288889
	
	0.104
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0046944
	
	0.0169
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0559722
	
	0.2015
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0722222
	
	0.26
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.361111
	
	1.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000011
	
	0.0000041
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.1083333
	
	0.39
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.378733
	
	7.8533998
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 72.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Галерейные
	1
	1200
	Поверхность
	6034
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	склады
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейные
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейные
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейные
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 210
	1
	1200
	Поверхность
	6035
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 72.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6034
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.5524848
	
	0.6276228
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6035
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.261954
	
	0.5951595
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 73.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 301
	1
	1200
	Поверхность
	6036
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	Конвейер № 301
	1
	1200
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 303
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 303
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	ЖД, 5 путь
	1
	1200
	Поверхность
	6037
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Склад-комплекс
	1
	8760
	Поверхность
	6038
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	№ 1
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад-комплекс
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 73.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6036
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.459272
	
	1.694842
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6037
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	40
	
	81.936
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	6038
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	17.100045
	
	42.7780778
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 74.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	№ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад-комплекс
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№ 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 11/2
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад-комплекс
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 11/1
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Подземный
	1
	1200
	Поверхность
	6039
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	конвейер № 12
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подземный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейер № 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 74.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	17.100045
	
	42.7780778
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6039
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.190512
	
	0.1084013
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.190512
	
	0.1084013
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 75.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 13
	1
	1200
	Поверхность
	6040
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	Конвейер № 13
	1
	1200
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 14
	1
	1200
	Поверхность
	6041
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	Конвейер № 14
	1
	1200
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 14
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 14
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 75.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6040
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.730296
	
	0.4155384
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6041
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.215876
	
	0.4187134
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.215876
	
	0.4187134
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 76.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	ЖД, 13 путь
	1
	1200
	Поверхность
	6042
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	ЖД, 13 путь
	1
	1200
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Склад-комплекс
	1
	8760
	Поверхность
	6043
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	№ 3, 4
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад-комплекс
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№ 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 76.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6042
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	20
	
	40.968
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	20
	
	40.968
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6043
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	42.20009
	
	71.0553556
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 77.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Конвейер № 30/2
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад-комплекс
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№ 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 30/1
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 30/1
	1
	1200
	Поверхность
	6044
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	Конвейер № 30/2
	1
	1200
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 33
	1
	1200
	Поверхность
	6045
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 77.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6044
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.190512
	
	0.10844014
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6045
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.08
	
	0.32774
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 78.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 34
	1
	1200
	Поверхность
	6046
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	Конвейер № 34
	1
	1200
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	ЖД, 9 путь
	1
	1200
	Поверхность
	6047
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 78.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6046
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.215876
	
	0.8374269
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6047
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	20
	
	81.936
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 79.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	Поверхность
	6048
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	МР
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 79.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6048
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0121111
	
	0.00872
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012195
	
	0.000878
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0039333
	
	0.002832
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0006392
	
	0.0004602
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00369
	
	0.00266
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0005916
	
	0.000426
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 80.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 80.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0002778
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0032
	
	0.004608
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0002778
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 81.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Промежуточные
	1
	8760
	Поверхность
	6049
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	склады рудной
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи № 1, 2,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3А, 3Б, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Склады
	1
	8760
	Поверхность
	6050
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	забалансовой
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи № 13,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13А, 13Б
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Заточной станок
	1
	1200
	Поверхность
	6051
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	Токарно-
	1
	1200
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	винторезный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 81.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	
	0.003168
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6049
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.330992
	
	27.59945
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6050
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	1.339416
	
	27.77413
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	6051
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00812
	
	0.019584
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0032
	
	0.003456
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 82.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Сверлильный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	Поверхность
	6052
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	Газосварка
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварка
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 82.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6052
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0121111
	
	0.00872
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012195
	
	0.000878
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0077111
	
	0.012032
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0012531
	
	0.0019552
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00369
	
	0.00266
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0005916
	
	0.000426
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0002778
	
	0.0002
	2023
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 83.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Заточной станок
	1
	1200
	Поверхность
	6053
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 83.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0002778
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6053
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0048
	
	0.005184
	2023
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 84.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Кузнечное
	1
	1200
	Поверхность
	6054
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	отделение
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кузнечное
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	отделение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	Поверхность
	6055
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	Газосварка
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОЗЛ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 84.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0032
	
	0.003456
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6054
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.00375
	
	0.0054
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	6055
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0099942
	
	0.023804
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0010765
	
	0.002566
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0203
	Хром /в пересчете на
	0.0001305
	
	0.000188
	2023

	
	
	
	
	
	
	хром (VI) оксид/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Хром шестивалентный)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(647)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0070667
	
	0.009744
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0011483
	
	0.0015834
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 85.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 85.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00123
	
	0.00266
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0004473
	
	0.001049
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0001654
	
	0.000305
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0000925
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 86.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Токарно-
	1
	1200
	Поверхность
	6056
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	винторезный
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шлифовальный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 86.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6056
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0036441
	
	0.00872
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003628
	
	0.000878
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0168
	Олово оксид /в
	0.0000033
	
	0.0000059
	2023

	
	
	
	
	
	
	пересчете на олово/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Олово (II) оксид) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	446)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0184
	Свинец и его
	0.0000075
	
	0.0000135
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 87.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Газосварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пайка
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вулканизация
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кабелей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Приготовление,
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	нанесение и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сушка клея
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вулканизация
	1
	1200
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 87.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на свинец/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(513)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0070667
	
	0.009744
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0011483
	
	0.0015834
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0316
	Соляная кислота (163)
	0.0000045
	
	0.0000032
	2023

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0000016
	
	0.0000012
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0012305
	
	0.0026604
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001813
	
	0.000426
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0000925
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 88.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 88.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0503
	Бута-1,3-диен (1,3-
	0.0000045
	
	0.0000032
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бутадиен, Дивинил) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	98)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0514
	Изобутилен (2-
	0.0000217
	
	0.0000156
	2023

	
	
	
	
	
	
	Метилпроп-1-ен) (282)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0516
	2-Метилбута-1,3-диен
	0.0000041
	
	0.0000029
	2023

	
	
	
	
	
	
	(Изопрен, 2-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Метилбутадиен-1,3) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	351)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0521
	Пропен (Пропилен) (
	0.0000002
	
	0.0000002
	2023

	
	
	
	
	
	
	473)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0526
	Этен (Этилен) (669)
	0.0000469
	
	0.0000338
	2023

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.0000025
	
	0.0000018
	2023

	
	
	
	
	
	0620
	Винилбензол (Стирол,
	0.0000025
	
	0.0000018
	2023

	
	
	
	
	
	
	Этилбензол) (121)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0930
	2-Хлорбута-1,3-диен (
	0.0000037
	
	0.0000027
	2023
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 89.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 89.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Хлоропрен) (627)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1215
	Дибутилфталат (
	0.0000039
	
	0.0000028
	2023

	
	
	
	
	
	
	Фталевой кислоты
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	дибутиловый эфир,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Дибутилбензол-1,2-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	дикарбонат) (346*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1611
	Оксиран (Этилена
	0.0000009
	
	0.0000007
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксид, Эпоксиэтилен)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(437)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2001
	Акрилонитрил (
	0.0000066
	
	0.0000048
	2023

	
	
	
	
	
	
	Акриловой кислоты
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	нитрил, пропеннитрил)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(9)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2704
	Бензин (нефтяной,
	0.0125
	
	0.117
	2023

	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на углерод/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(60)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0000524
	
	0.0000377
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.02072
	
	0.232128
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0000925
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 90.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Мойка деталей
	1
	1200
	Поверхность
	6057
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Шиномонтажное
	1
	1200
	Поверхность
	6058
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	отделение
	
	
	испарения
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 90.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0072
	
	0.062208
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3708
	Пыль резины на основе
	0.0776
	
	0.055872
	2023

	
	
	
	
	
	
	метилвинилдихлорсилан
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	а /по летучим
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	хлорсодержащим
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	компонентам/ (1074*)
	
	
	
	

	6057
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.055
	
	0.0792
	2023

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	

	6058
	
	
	
	
	0316
	Соляная кислота (163)
	0.0000022
	
	0.0000032
	2023

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0000008
	
	0.0000012
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 91.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 91.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0000002
	
	0.0000004
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0503
	Бута-1,3-диен (1,3-
	0.0000022
	
	0.0000032
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бутадиен, Дивинил) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	98)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0514
	Изобутилен (2-
	0.0000108
	
	0.0000156
	2023

	
	
	
	
	
	
	Метилпроп-1-ен) (282)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0516
	2-Метилбута-1,3-диен
	0.000002
	
	0.0000029
	2023

	
	
	
	
	
	
	(Изопрен, 2-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Метилбутадиен-1,3) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	351)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0521
	Пропен (Пропилен) (
	0.0000001
	
	0.0000001
	2023

	
	
	
	
	
	
	473)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0526
	Этен (Этилен) (669)
	0.0000235
	
	0.0000338
	2023

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.0000012
	
	0.0000018
	2023

	
	
	
	
	
	0620
	Винилбензол (Стирол,
	0.0000012
	
	0.00000182
	2023

	
	
	
	
	
	
	Этилбензол) (121)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0930
	2-Хлорбута-1,3-диен (
	0.0000019
	
	0.0000027
	2023

	
	
	
	
	
	
	Хлоропрен) (627)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1215
	Дибутилфталат (
	0.0000019
	
	0.0000028
	2023

	
	
	
	
	
	
	Фталевой кислоты
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 92.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Горловина
	1
	1200
	Поверхность
	6059
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	бензобака
	
	
	испарения
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 92.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	дибутиловый эфир,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Дибутилбензол-1,2-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	дикарбонат) (346*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1611
	Оксиран (Этилена
	0.0000004
	
	0.0000007
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксид, Эпоксиэтилен)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(437)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2001
	Акрилонитрил (
	0.0000033
	
	0.0000048
	2023

	
	
	
	
	
	
	Акриловой кислоты
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	нитрил, пропеннитрил)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(9)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2704
	Бензин (нефтяной,
	0.019231
	
	0.117
	2023

	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на углерод/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(60)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0000262
	
	0.0000377
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3708
	Пыль резины на основе
	0.0776
	
	0.111744
	2023

	
	
	
	
	
	
	метилвинилдихлорсилан
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	а /по летучим
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	хлорсодержащим
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	компонентам/ (1074*)
	
	
	
	

	6059
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000018
	
	0.0007874
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 93.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Горловина
	1
	1200
	Поверхность
	6060
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	бензобака
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Горловина
	1
	1200
	Поверхность
	6061
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	бензобака
	
	
	испарения
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 93.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0006515
	
	0.2804466
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	6060
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.5917451
	
	1.0605195
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.1441139
	
	0.2582794
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0501
	Пентилены (амилены -
	0.019602
	
	0.0351305
	2023

	
	
	
	
	
	
	смесь изомеров) (460)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.0156816
	
	0.0281044
	2023

	
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.0011761
	
	0.0021078
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.0113691
	
	0.0203757
	2023

	
	
	
	
	
	0627
	Этилбензол (675)
	0.000392
	
	0.0007026
	2023

	6061
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.5917451
	
	0.5302598
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.1441139
	
	0.1291397
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0501
	Пентилены (амилены -
	0.019602
	
	0.0175653
	2023
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 94.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Лесопильная
	1
	1200
	Поверхность
	6062
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	рама Р65-4М
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	Поверхность
	6063
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	МР
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварка
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 94.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь изомеров) (460)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.0156816
	
	0.0140522
	2023

	
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.0011761
	
	0.0010539
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.0113691
	
	0.0101878
	2023

	
	
	
	
	
	0627
	Этилбензол (675)
	0.000392
	
	0.0003513
	2023

	6062
	
	
	
	
	2936
	Пыль древесная (1039*
	5.14
	
	11.1024
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	6063
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0176111
	
	0.01268
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0018306
	
	0.001318
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0172667
	
	0.012432
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0028058
	
	0.0020202
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00369
	
	0.00266
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 95.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 95.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0008139
	
	0.000586
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0002778
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0002778
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 96.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Пост покраски (
	1
	1200
	Поверхность
	6064
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	Эмаль МЛ-152)
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски (
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эмаль МЛ-152)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски (
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Водоэмульсия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски (
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Водоэмульсия)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Кровельные
	1
	1200
	Поверхность
	6065
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	работы
	
	
	испарения
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 96.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6064
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.2518133
	
	0.4079388
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.008645
	
	0.014
	2023

	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.066025
	
	0.10696
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1048
	2-Метилпропан-1-ол (
	0.0303683
	
	0.0492
	2023

	
	
	
	
	
	
	Изобутиловый спирт) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	383)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2750
	Сольвент нафта (1149*
	0.08911
	
	0.1443591
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0823334
	
	0.13338
	2023

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.2150001
	
	0.3483
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	6065
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0027856
	
	0.0080224
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0004527
	
	0.0013036
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 97.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Склад песка
	1
	1200
	Поверхность
	6066
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	Склад песка
	1
	8760
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Склад извести
	1
	1200
	Поверхность
	6067
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	Склад извести
	1
	1200
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	Поверхность
	6068
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	МР
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 97.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0146547
	
	0.0422054
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	6066
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0205
	
	0.11676
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6067
	
	
	
	
	0128
	Кальций оксид (
	0.0018667
	
	0.0014246
	2023

	
	
	
	
	
	
	Негашеная известь) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	635*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.0003533
	
	0.0000127
	2023

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	

	6068
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0227219
	
	0.0163598
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 98.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	УОНИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварка
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 98.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0021333
	
	0.001546
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0042267
	
	0.0030432
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0006869
	
	0.0004945
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.01145
	
	0.008246
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0012352
	
	0.0008894
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0008611
	
	0.00062
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 99.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Склад соли
	1
	1200
	Поверхность
	6069
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	
	
	
	испарения
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 99.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0008611
	
	0.00062
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6069
	
	
	
	
	0152
	Натрий хлорид (
	0.0063
	
	0.0027216
	2023

	
	
	
	
	
	
	Поваренная соль) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	415)
	
	
	
	


7.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов. 

За период, предшествующий нормируемому, на предприятии не зарегистрированы аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 
По технологии производства залповые выбросы на предприятии не предусмотрены. В случае возникновения аварийных служба охраны окружающей среды обязана внести соответствующие сведения в типовую табли​цу и представить отчет в соответствии с установленными требованиями.
7.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен в таблице 7.2.
	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	
	0.04
	
	3
	0.1379698
	0.1347341
	3.3683525

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0128
	Кальций оксид (Негашеная известь)
	
	
	
	0.3
	
	0.0018667
	0.0014246
	0.00474867

	
	(635*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0138832
	0.0137299
	13.7299

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0553533
	0.0792127
	7.92127

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0152
	Натрий хлорид (Поваренная соль) (
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.0063
	0.0027216
	0.018144

	
	415)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0168
	Олово оксид /в пересчете на
	
	
	0.02
	
	3
	0.0000066
	0.0000178
	0.00089

	
	олово/ (Олово (II) оксид) (446)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0184
	Свинец и его неорганические
	
	0.001
	0.0003
	
	1
	0.000028
	0.0002705
	0.90166667

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	свинец/ (513)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI)
	
	
	0.0015
	
	1
	0.0007179
	0.001034
	0.68933333

	
	оксид/ (Хром шестивалентный) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	647)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.2556859
	0.87414233
	21.8535582

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.0031
	0.02288
	0.572

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.1953819
	3.27463122
	54.577187

	0316
	Соляная кислота (163)
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.0000067
	0.0000064
	0.000064

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.00002227
	0.0000152
	0.000152

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.007335
	0.006789
	0.13578

	
	583)
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	2.9809076
	52.7407404
	1054.81481

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0006288
	0.0013963
	0.1745375

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	4.1809989
	66.5062796
	22.1687599

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0070361
	0.0067412
	1.34824

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.0033537
	0.003002
	0.10006667

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	50
	
	9.4735677
	1.8829151
	0.0376583

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	30
	
	2.3066091
	0.4585363
	0.01528454

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	
	1.5
	
	
	4
	0.313819
	0.062373
	0.041582

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0503
	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен,
	
	3
	1
	
	4
	0.0000067
	0.0000064
	0.0000064

	
	Дивинил) (98)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (
	
	10
	
	
	4
	0.0000325
	0.0000312
	0.00000312

	
	282)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0516
	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-
	
	0.5
	
	
	3
	0.0000061
	0.0000058
	0.0000116

	
	Метилбутадиен-1,3) (351)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0521
	Пропен (Пропилен) (473)
	
	3
	
	
	3
	0.0000003
	0.0000003
	0.0000001
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	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 3

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0526
	Этен (Этилен) (669)
	
	3
	
	
	3
	0.0000704
	0.0000676
	0.00002253

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.1910589
	0.0499019
	0.499019

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.4564056
	1.967917
	9.839585

	
	) (322)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0620
	Винилбензол (Стирол, Этилбензол)
	
	0.04
	0.002
	
	2
	0.0000037
	0.00000362
	0.00181

	
	(121)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Толуол (558)
	
	0.6
	
	
	3
	0.6623249
	2.2437463
	3.73957717

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.0062763
	0.0012472
	0.06236

	0930
	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (
	
	0.02
	0.002
	
	2
	0.0000056
	0.0000054
	0.0027

	
	627)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.1258735
	0.4331542
	4.331542

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1048
	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый
	
	0.1
	
	
	4
	0.0303683
	0.0492
	0.492

	
	спирт) (383)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.024834
	0.02808
	0.005616

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.082777
	0.09357
	0.9357

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1215
	Дибутилфталат (Фталевой кислоты
	
	
	
	0.1
	
	0.0000058
	0.0000056
	0.000056

	
	дибутиловый эфир, Дибутилбензол-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,2-дикарбонат) (346*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1240
	Этилацетат (674)
	
	0.1
	
	
	4
	0.0827773
	0.09357
	0.9357

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.083334
	0.45
	1.28571429

	1611
	Оксиран (Этилена оксид,
	
	0.3
	0.03
	
	3
	0.0000013
	0.0000014
	0.00004667

	
	Эпоксиэтилен) (437)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2001
	Акрилонитрил (Акриловой кислоты
	
	
	0.03
	
	2
	0.0000099
	0.0000096
	0.00032

	
	нитрил, пропеннитрил) (9)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	
	5
	1.5
	
	4
	0.031731
	0.234
	0.156

	
	/в пересчете на углерод/ (60)
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 4

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	
	0.05
	
	0.0118189
	0.0118919
	0.237838

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	
	
	
	0.2
	
	0.08911
	0.1443591
	0.7217955

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.0823334
	0.13338
	0.13338

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (
	
	1
	
	
	4
	0.8781001
	0.7895074
	0.7895074

	
	в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.3527368
	0.91970928
	6.1313952

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.0111464
	0.2232904
	111.6452

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.15
	0.05
	
	3
	223.5805183
	283.1614217
	5663.22843

	
	двуокись кремния в %: более 70 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Динас) (493)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.0237808
	0.119657
	1.19657

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.5
	0.15
	
	3
	319.097283
	1571.84003594
	10478.9336

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.02156
	0.0912384
	2.28096
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	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 5

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	
	0.1
	
	5.55706
	12.3035328
	123.035328

	3708
	Пыль резины на основе
	
	
	
	0.02
	
	0.1552
	0.167616
	8.3808

	
	метилвинилдихлорсилана /по
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	летучим хлорсодержащим
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	компонентам/ (1074*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	571.58312897
	2001.62375665
	17601.4766

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


При выбросе загрязняющих веществ в атмосферу образуются группы суммаций приведенных в таблице 5.2.
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	Таблица групп суммаций на существующее положение

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 1

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	01(03)
	0303
	Аммиак (32)

	
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	
	

	04(02)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на

	
	
	ванадий/ (326)

	
	
	

	07(31)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	35(27)
	0184
	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете

	
	
	на свинец/ (513)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	41(35)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	
	

	42(28)
	0322
	Серная кислота (517)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	44(30)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	
	

	46(40)
	0302
	Азотная кислота (5)

	
	0316
	Соляная кислота (163)

	
	0322
	Серная кислота (517)

	
	
	

	59(71)
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (

	
	
	алюминия фторид, кальция фторид, натрия

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо

	
	
	растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

	
	
	

	Пыли
	2902
	Взвешенные частицы (116)

	
	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на

	
	
	ванадий/ (326)

	
	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: более 70 (Динас) (493)

	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного

	
	
	производства - глина, глинистый сланец, доменный

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"                               Таблица 2.3

	

	Таблица групп суммаций на существующее положение

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 2

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	
	
	казахстанских месторождений) (494)

	
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль цементного производства

	
	
	- известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль

	
	
	вращающихся печей, боксит) (495*)

	
	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	
	2936
	Пыль древесная (1039*)

	
	3708
	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по

	
	
	летучим хлорсодержащим компонентам/ (1074*)

	Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по

	Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от

	25.01.2012 №168. После него в круглых скобках указывается служебный

	код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА.


8. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ  РАССЕИВАНИЯ.

8.1 Метеорологическая  характеристика и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ

Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие минус 42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до +18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования город Тараз по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. Повторяемость направлений ветра, штилей, скорость ветра  по направлениям представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Метеорологические коэффициенты и характеристики

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ.

	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	38

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для  котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-23.0

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	16.0

	СВ
	11.0

	В
	5.0

	ЮВ
	8.0

	Ю
	24.0

	ЮЗ
	15.0

	З
	10.0

	СЗ
	11.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	6.0

	Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения, которой составляет    5 %, м/с
	5.0


Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.
Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

8.2 Результаты расчетов рассеивания.
Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы проводился по программе "Эра-1.7" на ПЭВМ. При этом определялись наибольшие концентрации вредных веществ в расчетных точках (узлах сетки) на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Программа рекомендована Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Войкова для расчетов рассеивания вредных веществ и утверждена Министерством  охраны окружающей среды РК.

Следует иметь в виду, что в силу особенностей конструкции печатающих устройств (принтеров) персональных компьютеров карта может печататься с отклонениями масштаба, поэтому она является только схемой, имеющей характер иллюстрации.

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в каждом узле поиска. Выдача результатов расчетов проведена при опасных средневзвешенных скоростях ветра с шагом перебора направлений 10 градусов.

С целью ускорения и упрощения расчетов рассеивания включены только вещества, для которых выполняется неравенство:

М/ПДКм.p > Ф

Ф = 0.01хН   пpи Н > 10 м

Ф = 0.1   пpи Н < 10м
где М – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, г/с;

ПДКм.р. – максимально-разовое ПДК, мг/м3;

Н(м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса [3, п.7.8] определяем по формуле:

Hср.вз. =  (5*M(0-10) + 15*M(11-20) + 25*M(21-30) + ....) / Мi ,  м

Мi = М(0-10) + М(11-20) + М(21-30) + .....

Мi – суммарные выбросы i-го вещества в интервалах высот источников до 10 метров включительно, 11-20м, 21-30м и т.д.

Результаты расчета сведены в таблицу 8.2.
Из таблицы видно, что превышений ПДК на границе СЗЗ размером 1000 м нет ни по одному веществу. 

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97. Характер распределения загрязнений на площадке показан в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ.

Таблица 5.4
   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

      Город     :718  

      Объект    :0004 ТОО "ГПК Казфосфат".

      Вар.расч. :3    существующее положение (2023 год)

---------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    | ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |   мг/м3   |опасн|

----<----------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |   0.1104 |   0.0028 |   0.0028 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |   0.4063 |   0.0103 |   0.0103 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |           |     |

|      | оксид/ (327) )                  |          |          |          |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  17.988  |   0.7004 |   0.6856 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   1.4411 |   0.0547 |   0.0535 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   0.8006 |   0.0505 |   0.0491 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |           |     |

|      | (IV) оксид) (516) )             |          |          |          |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.0801 |   0.0006 |   0.0005 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   0.2091 |   0.0189 |   0.0184 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.0826 |   0.0059 |   0.0059 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |           |     |

|      | (617) )                         |          |          |          |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    |   0.0093 |   0.0002 |   0.0002 | 0.2000000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |           |     |

|      | кальция фторид,                 |          |          |          |           |     |

| 0401 | Углеводороды                    |   0.2613 |   0.0188 |   0.0187 | 1.0000000 |  -  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   0.4010 |   0.0102 |   0.0102 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |           |     |

| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |   0.2270 |   0.0018 |   0.0016 | 1.0000000 |  4  |

|      | (в пересчете на С) (10)         |          |          |          |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  21.557  |   0.4925 |   0.4784 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль            |          |          |          |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   0.8006 |   0.0506 |   0.0492 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  18.789  |   0.7477 |   0.7343 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   0.8008 |   0.0561 |   0.0547 |           |     |

| __71 | 0342 + 0344                     |   0.0859 |   0.0061 |   0.0061 |           |     |

---------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.                                                                                       
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	Таблица 2.2

	

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	0.1379698
	5.57
	0.3449
	Да

	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0128
	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)
	
	
	0.3
	0.0018667
	4
	0.0062
	Нет

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.0138832
	5.6
	1.3883
	Да

	
	марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода
	
	
	0.01
	0.0553533
	4
	5.5353
	Да

	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0152
	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)
	0.5
	0.15
	
	0.0063
	4
	0.0126
	Нет

	0168
	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово
	
	0.02
	
	0.0000066
	9.5
	0.000033
	Нет

	
	(II) оксид) (446)
	
	
	
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (
	
	0.0015
	
	0.0007179
	13
	0.0037
	Нет

	
	Хром шестивалентный) (647)
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.6790014
	5.19
	4.5267
	Да

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	8.514332
	7.61
	1.7029
	Да

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (
	
	
	50
	9.4735677
	8.38
	0.1895
	Да

	
	1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (
	
	
	30
	2.3066091
	8.38
	0.0769
	Нет

	
	1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (
	1.5
	
	
	0.313819
	8.38
	0.2092
	Да

	
	460)
	
	
	
	
	
	
	

	0503
	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) (
	3
	1
	
	0.0000067
	4
	0.000002233
	Нет

	
	98)
	
	
	
	
	
	
	

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282)
	10
	
	
	0.0000325
	4
	0.00000325
	Нет

	0516
	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-
	0.5
	
	
	0.0000061
	4
	0.0000122
	Нет
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	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Метилбутадиен-1,3) (351)
	
	
	
	
	
	
	

	0521
	Пропен (Пропилен) (473)
	3
	
	
	0.0000003
	4
	0.0000001
	Нет

	0526
	Этен (Этилен) (669)
	3
	
	
	0.0000704
	4
	0.000023467
	Нет

	0602
	Бензол (64)
	0.3
	0.1
	
	0.1910589
	8.18
	0.6369
	Да

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)
	0.2
	
	
	0.4564056
	6.83
	2.282
	Да

	0620
	Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)
	0.04
	0.002
	
	0.0000037
	4
	0.0000925
	Нет

	0621
	Толуол (558)
	0.6
	
	
	0.6623249
	7.16
	1.1039
	Да

	0627
	Этилбензол (675)
	0.02
	
	
	0.0062763
	8.38
	0.3138
	Да

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	0.0000132
	5.08
	1.320
	Да

	0930
	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627)
	0.02
	0.002
	
	0.0000056
	4
	0.0003
	Нет

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	0.1258735
	9.23
	1.2587
	Да

	1048
	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (
	0.1
	
	
	0.0303683
	4
	0.3037
	Да

	
	383)
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	0.024834
	15
	0.0003
	Нет

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый
	0.1
	
	
	0.082777
	15
	0.0552
	Да

	
	эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1215
	Дибутилфталат (Фталевой кислоты
	
	
	0.1
	0.0000058
	4
	0.000058
	Нет

	
	дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-
	
	
	
	
	
	
	

	
	дикарбонат) (346*)
	
	
	
	
	
	
	

	1240
	Этилацетат (674)
	0.1
	
	
	0.0827773
	15
	0.0552
	Да

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	0.083334
	5
	0.2381
	Да

	1611
	Оксиран (Этилена оксид, Эпоксиэтилен) (
	0.3
	0.03
	
	0.0000013
	4
	0.000004333
	Нет

	
	437)
	
	
	
	
	
	
	

	2001
	Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил,
	
	0.03
	
	0.0000099
	4
	0.000033
	Нет

	
	пропеннитрил) (9)
	
	
	
	
	
	
	

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	5
	1.5
	
	0.031731
	4
	0.0063
	Нет


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
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	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 3

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	
	

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное,
	
	
	0.05
	0.0118189
	9.33
	0.2364
	Да

	
	машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	
	
	0.2
	0.08911
	4
	0.4455
	Да

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	0.0823334
	4
	0.0823
	Нет

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	1
	
	
	2.1780997
	8.66
	2.1781
	Да

	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	0.3527368
	6.97
	0.7055
	Да

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.15
	0.05
	
	223.5805183
	5.42
	1490.5368
	Да

	
	кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	0.0237808
	4.21
	0.0793
	Нет

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.5
	0.15
	
	319.097283
	8.8
	638.1946
	Да

	
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся
	
	
	
	
	
	
	

	
	печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	0.04
	0.02156
	4.9
	0.539
	Да

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	0.1
	5.55706
	4.83
	55.5706
	Да

	3708
	Пыль резины на основе
	
	
	0.02
	0.1552
	4
	7.760
	Да

	
	метилвинилдихлорсилана /по летучим
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	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 4

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	хлорсодержащим компонентам/ (1074*)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0184
	Свинец и его неорганические соединения /в
	0.001
	0.0003
	
	0.000028
	12.1
	0.0023
	Нет

	
	пересчете на свинец/ (513)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	0.5734636
	7.61
	2.8673
	Да

	0302
	Азотная кислота (5)
	0.4
	0.15
	
	0.0288889
	4
	0.0722
	Нет

	0303
	Аммиак (32)
	0.2
	0.04
	
	0.0031
	15
	0.001
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.2517147
	8.37
	0.6293
	Да

	0316
	Соляная кислота (163)
	0.2
	0.1
	
	0.0000067
	4
	0.0000335
	Нет

	0322
	Серная кислота (517)
	0.3
	0.1
	
	0.00002227
	15
	0.000004949
	Нет

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	3.787574
	8.88
	7.5751
	Да

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.0006288
	8.99
	0.0786
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.0070361
	5.89
	0.3518
	Да

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.0033537
	5.51
	0.0168
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в
	
	0.002
	
	0.0111464
	9.08
	0.5573
	Да

	
	пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c
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	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 5

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.


8.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ НДВ.

На основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения и предприятия в целом, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов НДВ.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении НДВ являются: максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДКмр) каждого загрязняющего вещества в воздухе населенных пунктов, опубликованные в [12], а также в официальных изменениях и дополнениях к ним. При этом требуется выполнение соотношения:

С/ПДК ( 1

где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы от всех источников.

Расчеты С должны проводиться для разовых концентраций, осредненных за 20-30 мин. 

Для веществ, по которым установлены только среднесуточные ПДК (ПДКсс), используется приближенное соотношение между максимальными значениями разовых и среднегодовых концентраций и требуется, чтобы:

0.1С ( ПДК



При отсутствии нормативов ПДК вместо них используются значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ), их значения принимаются как максимально разовые ПДК.

На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере составлен перечень загрязняющих атмосферу веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов НДВ для источников выброса предприятия.

Нормативы НДВ для источников установлены, исходя из условий максимальных выбросов при полной нагрузке и проектных показателях работы всех оборудований.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК на СП с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.

Предложения по нормативам НДВ разработаны по каждому веществу для отдельных источников и для предприятия в целом. Результаты сведены в таблицу 8.4.

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 1

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.0062825
	0.0115183
	0.0062825
	0.0115183
	0.0062825
	0.0115183
	2013

	
	0044
	0.0040691
	0.009332
	0.0040691
	0.009332
	0.0040691
	0.009332
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6009
	0.0130764
	0.00872
	0.0130764
	0.00872
	0.0130764
	0.00872
	2013

	
	6011
	0.0121261
	0.00872
	0.0121261
	0.00872
	0.0121261
	0.00872
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0121111
	0.00872
	0.0121111
	0.00872
	0.0121111
	0.00872
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0121111
	0.00872
	0.0121111
	0.00872
	0.0121111
	0.00872
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0121111
	0.00872
	0.0121111
	0.00872
	0.0121111
	0.00872
	2013

	
	6052
	0.0121111
	0.00872
	0.0121111
	0.00872
	0.0121111
	0.00872
	2013

	
	6055
	0.0099942
	0.023804
	0.0099942
	0.023804
	0.0099942
	0.023804
	2013

	
	6056
	0.0036441
	0.00872
	0.0036441
	0.00872
	0.0036441
	0.00872
	2013

	
	6063
	0.0176111
	0.01268
	0.0176111
	0.01268
	0.0176111
	0.01268
	2013

	
	6068
	0.0227219
	0.0163598
	0.0227219
	0.0163598
	0.0227219
	0.0163598
	2013

	Всего:
	
	0.1379698
	0.1347341
	0.1379698
	0.1347341
	0.1379698
	0.1347341
	2013

	(0128) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6067
	0.0018667
	0.0014246
	0.0018667
	0.0014246
	0.0018667
	0.0014246
	2013

	Всего:
	
	0.0018667
	0.0014246
	0.0018667
	0.0014246
	0.0018667
	0.0014246
	2013

	(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 2

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.0006732
	0.0012019
	0.0006732
	0.0012019
	0.0006732
	0.0012019
	2013

	
	0044
	0.0004141
	0.000952
	0.0004141
	0.000952
	0.0004141
	0.000952
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6009
	0.0012952
	0.000878
	0.0012952
	0.000878
	0.0012952
	0.000878
	2013

	
	6011
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	2013

	
	6052
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	2013

	
	6055
	0.0010765
	0.002566
	0.0010765
	0.002566
	0.0010765
	0.002566
	2013

	
	6056
	0.0003628
	0.000878
	0.0003628
	0.000878
	0.0003628
	0.000878
	2013

	
	6063
	0.0018306
	0.001318
	0.0018306
	0.001318
	0.0018306
	0.001318
	2013

	
	6068
	0.0021333
	0.001546
	0.0021333
	0.001546
	0.0021333
	0.001546
	2013

	Всего:
	
	0.0138832
	0.0137299
	0.0138832
	0.0137299
	0.0138832
	0.0137299
	2013

	(0150) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6057
	0.055
	0.0792
	0.055
	0.0792
	0.055
	0.0792
	2013

	
	6067
	0.0003533
	0.0000127
	0.0003533
	0.0000127
	0.0003533
	0.0000127
	2013

	Всего:
	
	0.0553533
	0.0792127
	0.0553533
	0.0792127
	0.0553533
	0.0792127
	2013

	(0152) Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6069
	0.0063
	0.0027216
	0.0063
	0.0027216
	0.0063
	0.0027216
	2013


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 3

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	
	0.0063
	0.0027216
	0.0063
	0.0027216
	0.0063
	0.0027216
	2013

	(0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0046
	0.0000033
	0.0000119
	0.0000033
	0.0000119
	0.0000033
	0.0000119
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6056
	0.0000033
	0.0000059
	0.0000033
	0.0000059
	0.0000033
	0.0000059
	2013

	Всего:
	
	0.0000066
	0.0000178
	0.0000066
	0.0000178
	0.0000066
	0.0000178
	2013

	(0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0045
	0.000013
	0.00023
	0.000013
	0.00023
	0.000013
	0.00023
	2013

	
	0046
	0.0000075
	0.000027
	0.0000075
	0.000027
	0.0000075
	0.000027
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6056
	0.0000075
	0.0000135
	0.0000075
	0.0000135
	0.0000075
	0.0000135
	2013

	Всего:
	
	0.000028
	0.0002705
	0.000028
	0.0002705
	0.000028
	0.0002705
	2013

	(0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.0005222
	0.000752
	0.0005222
	0.000752
	0.0005222
	0.000752
	2013

	
	0044
	0.0000652
	0.000094
	0.0000652
	0.000094
	0.0000652
	0.000094
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6055
	0.0001305
	0.000188
	0.0001305
	0.000188
	0.0001305
	0.000188
	2013

	Всего:
	
	0.0007179
	0.001034
	0.0007179
	0.001034
	0.0007179
	0.001034
	2013

	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 4

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.0063944
	0.00577183
	0.0063944
	0.00577183
	0.0063944
	0.00577183
	2013

	
	0041
	0.052
	0.0559478
	0.052
	0.0559478
	0.052
	0.0559478
	2013

	
	0044
	0.0068867
	0.0093552
	0.0068867
	0.0093552
	0.0068867
	0.0093552
	2013

	
	0048
	0.01302
	0.0004687
	0.01302
	0.0004687
	0.01302
	0.0004687
	2013

	
	0049
	0.015
	0.016416
	0.015
	0.016416
	0.015
	0.016416
	2013

	
	0069
	0.038278
	0.110242
	0.038278
	0.110242
	0.038278
	0.110242
	2013

	
	0088
	0.029
	0.5875632
	0.029
	0.5875632
	0.029
	0.5875632
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6009
	0.01325
	0.007632
	0.01325
	0.007632
	0.01325
	0.007632
	2013

	
	6011
	0.0106
	0.007632
	0.0106
	0.007632
	0.0106
	0.007632
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0106
	0.007632
	0.0106
	0.007632
	0.0106
	0.007632
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0106
	0.007632
	0.0106
	0.007632
	0.0106
	0.007632
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0039333
	0.002832
	0.0039333
	0.002832
	0.0039333
	0.002832
	2013

	
	6052
	0.0077111
	0.012032
	0.0077111
	0.012032
	0.0077111
	0.012032
	2013

	
	6055
	0.0070667
	0.009744
	0.0070667
	0.009744
	0.0070667
	0.009744
	2013

	
	6056
	0.0070667
	0.009744
	0.0070667
	0.009744
	0.0070667
	0.009744
	2013

	
	6063
	0.0172667
	0.012432
	0.0172667
	0.012432
	0.0172667
	0.012432
	2013

	
	6065
	0.0027856
	0.0080224
	0.0027856
	0.0080224
	0.0027856
	0.0080224
	2013

	
	6068
	0.0042267
	0.0030432
	0.0042267
	0.0030432
	0.0042267
	0.0030432
	2013

	Всего:
	
	0.2556859
	0.87414233
	0.2556859
	0.87414233
	0.2556859
	0.87414233
	2013

	(0303) Аммиак (32)
	
	
	
	
	
	
	
	

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 5

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ДСФ Участок погрузки
	0089
	0.0031
	0.02288
	0.0031
	0.02288
	0.0031
	0.02288
	2013

	Всего:
	
	0.0031
	0.02288
	0.0031
	0.02288
	0.0031
	0.02288
	2013

	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.0002215
	0.00071652
	0.0002215
	0.00071652
	0.0002215
	0.00071652
	2013

	
	0041
	0.0084181
	0.0090915
	0.0084181
	0.0090915
	0.0084181
	0.0090915
	2013

	
	0044
	0.0011483
	0.0015834
	0.0011483
	0.0015834
	0.0011483
	0.0015834
	2013

	
	0048
	0.0021157
	0.0000761
	0.0021157
	0.0000761
	0.0021157
	0.0000761
	2013

	
	0049
	0.00247
	0.0026676
	0.00247
	0.0026676
	0.00247
	0.0026676
	2013

	
	0069
	0.00622
	0.017914
	0.00622
	0.017914
	0.00622
	0.017914
	2013

	
	0088
	0.1593333
	3.2282208
	0.1593333
	3.2282208
	0.1593333
	3.2282208
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6009
	0.0021532
	0.0012402
	0.0021532
	0.0012402
	0.0021532
	0.0012402
	2013

	
	6011
	0.0017225
	0.0012402
	0.0017225
	0.0012402
	0.0017225
	0.0012402
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0017225
	0.0012402
	0.0017225
	0.0012402
	0.0017225
	0.0012402
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0017225
	0.0012402
	0.0017225
	0.0012402
	0.0017225
	0.0012402
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0006392
	0.0004602
	0.0006392
	0.0004602
	0.0006392
	0.0004602
	2013

	
	6052
	0.0012531
	0.0019552
	0.0012531
	0.0019552
	0.0012531
	0.0019552
	2013

	
	6055
	0.0011483
	0.0015834
	0.0011483
	0.0015834
	0.0011483
	0.0015834
	2013

	
	6056
	0.0011483
	0.0015834
	0.0011483
	0.0015834
	0.0011483
	0.0015834
	2013

	
	6063
	0.0028058
	0.0020202
	0.0028058
	0.0020202
	0.0028058
	0.0020202
	2013

	
	6065
	0.0004527
	0.0013036
	0.0004527
	0.0013036
	0.0004527
	0.0013036
	2013

	
	6068
	0.0006869
	0.0004945
	0.0006869
	0.0004945
	0.0006869
	0.0004945
	2013
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 6

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	
	0.1953819
	3.27463122
	0.1953819
	3.27463122
	0.1953819
	3.27463122
	2013

	(0316) Соляная кислота (163)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000045
	0.0000032
	0.0000045
	0.0000032
	0.0000045
	0.0000032
	2013

	
	6058
	0.0000022
	0.0000032
	0.0000022
	0.0000032
	0.0000022
	0.0000032
	2013

	Всего:
	
	0.0000067
	0.0000064
	0.0000067
	0.0000064
	0.0000067
	0.0000064
	2013

	(0322) Серная кислота (517)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0045
	0.00002227
	0.0000152
	0.00002227
	0.0000152
	0.00002227
	0.0000152
	2013

	Всего:
	
	0.00002227
	0.0000152
	0.00002227
	0.0000152
	0.00002227
	0.0000152
	2013

	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0041
	0.0048611
	0.00525
	0.0048611
	0.00525
	0.0048611
	0.00525
	2013

	
	0048
	0.001085
	0.000039
	0.001085
	0.000039
	0.001085
	0.000039
	2013

	
	0049
	0.0013889
	0.0015
	0.0013889
	0.0015
	0.0013889
	0.0015
	2013

	Всего:
	
	0.007335
	0.006789
	0.007335
	0.006789
	0.007335
	0.006789
	2013

	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0041
	0.105
	0.1134
	0.105
	0.1134
	0.105
	0.1134
	2013

	
	0048
	0.0356275
	0.0012825
	0.0356275
	0.0012825
	0.0356275
	0.0012825
	2013

	
	0049
	0.03
	0.0324
	0.03
	0.0324
	0.03
	0.0324
	2013

	
	0069
	0.2500444
	0.72128
	0.2500444
	0.72128
	0.2500444
	0.72128
	2013


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 7

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0088
	2.5602333
	51.8723755
	2.5602333
	51.8723755
	2.5602333
	51.8723755
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6056
	0.0000016
	0.0000012
	0.0000016
	0.0000012
	0.0000016
	0.0000012
	2013

	
	6058
	0.0000008
	0.0000012
	0.0000008
	0.0000012
	0.0000008
	0.0000012
	2013

	Всего:
	
	2.9809076
	52.7407404
	2.9809076
	52.7407404
	2.9809076
	52.7407404
	2013

	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0052
	0.0000052
	0.0000019
	0.0000052
	0.0000019
	0.0000052
	0.0000019
	2013

	
	0053
	0.0000052
	0.0000019
	0.0000052
	0.0000019
	0.0000052
	0.0000019
	2013

	
	0054
	0.0000052
	0.0000019
	0.0000052
	0.0000019
	0.0000052
	0.0000019
	2013

	
	0055
	0.0000052
	0.0000019
	0.0000052
	0.0000019
	0.0000052
	0.0000019
	2013

	
	0070
	0.0000052
	0.0000018
	0.0000052
	0.0000018
	0.0000052
	0.0000018
	2013

	
	0071
	0.0000052
	0.0000018
	0.0000052
	0.0000018
	0.0000052
	0.0000018
	2013

	
	0072
	0.0000052
	0.0000018
	0.0000052
	0.0000018
	0.0000052
	0.0000018
	2013

	
	0073
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	2013

	
	0074
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	2013

	
	0075
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	2013

	
	0076
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	2013

	
	0077
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	2013

	
	0078
	0.0000052
	0.0000073
	0.0000052
	0.0000073
	0.0000052
	0.0000073
	2013

	
	0081
	0.0000074
	0.0000001
	0.0000074
	0.0000001
	0.0000074
	0.0000001
	2013

	
	0085
	0.000184
	0.000187
	0.000184
	0.000187
	0.000184
	0.000187
	2013

	
	0086
	0.000184
	0.000187
	0.000184
	0.000187
	0.000184
	0.000187
	2013

	
	0087
	0.000184
	0.000187
	0.000184
	0.000187
	0.000184
	0.000187
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 8

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6059
	0.0000018
	0.0007874
	0.0000018
	0.0007874
	0.0000018
	0.0007874
	2013

	Всего:
	
	0.0006288
	0.0013963
	0.0006288
	0.0013963
	0.0006288
	0.0013963
	2013

	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.00171
	0.0036841
	0.00171
	0.0036841
	0.00171
	0.0036841
	2013

	
	0041
	0.2701563
	0.2917688
	0.2701563
	0.2917688
	0.2701563
	0.2917688
	2013

	
	0044
	0.00123
	0.00266
	0.00123
	0.00266
	0.00123
	0.00266
	2013

	
	0048
	0.359075
	0.0129267
	0.359075
	0.0129267
	0.359075
	0.0129267
	2013

	
	0049
	0.0771875
	0.0833625
	0.0771875
	0.0833625
	0.0771875
	0.0833625
	2013

	
	0069
	0.182948
	0.52689
	0.182948
	0.52689
	0.182948
	0.52689
	2013

	
	0088
	3.2333667
	65.5105953
	3.2333667
	65.5105953
	3.2333667
	65.5105953
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6009
	0.00462
	0.00266
	0.00462
	0.00266
	0.00462
	0.00266
	2013

	
	6011
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	2013

	
	6052
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	2013

	
	6055
	0.00123
	0.00266
	0.00123
	0.00266
	0.00123
	0.00266
	2013

	
	6056
	0.0012305
	0.0026604
	0.0012305
	0.0026604
	0.0012305
	0.0026604
	2013

	
	6058
	0.0000002
	0.0000004
	0.0000002
	0.0000004
	0.0000002
	0.0000004
	2013

	
	6063
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	2013

	
	6065
	0.0146547
	0.0422054
	0.0146547
	0.0422054
	0.0146547
	0.0422054
	2013
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 9

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6068
	0.01145
	0.008246
	0.01145
	0.008246
	0.01145
	0.008246
	2013

	Всего:
	
	4.1809989
	66.5062796
	4.1809989
	66.5062796
	4.1809989
	66.5062796
	2013

	(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.0005903
	0.0009408
	0.0005903
	0.0009408
	0.0005903
	0.0009408
	2013

	
	0044
	0.0001539
	0.000294
	0.0001539
	0.000294
	0.0001539
	0.000294
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6009
	0.0006562
	0.000426
	0.0006562
	0.000426
	0.0006562
	0.000426
	2013

	
	6011
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	2013

	
	6052
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	2013

	
	6055
	0.0004473
	0.001049
	0.0004473
	0.001049
	0.0004473
	0.001049
	2013

	
	6056
	0.0001813
	0.000426
	0.0001813
	0.000426
	0.0001813
	0.000426
	2013

	
	6063
	0.0008139
	0.000586
	0.0008139
	0.000586
	0.0008139
	0.000586
	2013

	
	6068
	0.0012352
	0.0008894
	0.0012352
	0.0008894
	0.0012352
	0.0008894
	2013

	Всего:
	
	0.0070361
	0.0067412
	0.0070361
	0.0067412
	0.0070361
	0.0067412
	2013

	(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.0001282
	0.000277
	0.0001282
	0.000277
	0.0001282
	0.000277
	2013

	
	0044
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	2013


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 10

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6009
	0.0003472
	0.0002
	0.0003472
	0.0002
	0.0003472
	0.0002
	2013

	
	6011
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	
	6052
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	
	6055
	0.0001654
	0.000305
	0.0001654
	0.000305
	0.0001654
	0.000305
	2013

	
	6056
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	2013

	
	6063
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	
	6068
	0.0008611
	0.00062
	0.0008611
	0.00062
	0.0008611
	0.00062
	2013

	Всего:
	
	0.0033537
	0.003002
	0.0033537
	0.003002
	0.0033537
	0.003002
	2013

	(0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0056
	1.4793629
	0.0678485
	1.4793629
	0.0678485
	1.4793629
	0.0678485
	2013

	
	0057
	1.4793629
	0.079169
	1.4793629
	0.079169
	1.4793629
	0.079169
	2013

	
	0058
	1.4793629
	0.0770877
	1.4793629
	0.0770877
	1.4793629
	0.0770877
	2013

	
	0079
	1.9259944
	0.0340153
	1.9259944
	0.0340153
	1.9259944
	0.0340153
	2013

	
	0080
	1.9259944
	0.0340153
	1.9259944
	0.0340153
	1.9259944
	0.0340153
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6060
	0.5917451
	1.0605195
	0.5917451
	1.0605195
	0.5917451
	1.0605195
	2013

	
	6061
	0.5917451
	0.5302598
	0.5917451
	0.5302598
	0.5917451
	0.5302598
	2013

	Всего:
	
	9.4735677
	1.8829151
	9.4735677
	1.8829151
	9.4735677
	1.8829151
	2013


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 11

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0056
	0.3600887
	0.0165149
	0.3600887
	0.0165149
	0.3600887
	0.0165149
	2013

	
	0057
	0.3600887
	0.0192704
	0.3600887
	0.0192704
	0.3600887
	0.0192704
	2013

	
	0058
	0.3600887
	0.0187637
	0.3600887
	0.0187637
	0.3600887
	0.0187637
	2013

	
	0079
	0.4690576
	0.0082841
	0.4690576
	0.0082841
	0.4690576
	0.0082841
	2013

	
	0080
	0.4690576
	0.0082841
	0.4690576
	0.0082841
	0.4690576
	0.0082841
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6060
	0.1441139
	0.2582794
	0.1441139
	0.2582794
	0.1441139
	0.2582794
	2013

	
	6061
	0.1441139
	0.1291397
	0.1441139
	0.1291397
	0.1441139
	0.1291397
	2013

	Всего:
	
	2.3066091
	0.4585363
	2.3066091
	0.4585363
	2.3066091
	0.4585363
	2013

	(0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0056
	0.049005
	0.0022475
	0.049005
	0.0022475
	0.049005
	0.0022475
	2013

	
	0057
	0.049005
	0.0026225
	0.049005
	0.0026225
	0.049005
	0.0026225
	2013

	
	0058
	0.049005
	0.0025536
	0.049005
	0.0025536
	0.049005
	0.0025536
	2013

	
	0079
	0.0638
	0.0011268
	0.0638
	0.0011268
	0.0638
	0.0011268
	2013

	
	0080
	0.0638
	0.0011268
	0.0638
	0.0011268
	0.0638
	0.0011268
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6060
	0.019602
	0.0351305
	0.019602
	0.0351305
	0.019602
	0.0351305
	2013

	
	6061
	0.019602
	0.0175653
	0.019602
	0.0175653
	0.019602
	0.0175653
	2013

	Всего:
	
	0.313819
	0.062373
	0.313819
	0.062373
	0.313819
	0.062373
	2013

	(0503) Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) (98)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 12

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000045
	0.0000032
	0.0000045
	0.0000032
	0.0000045
	0.0000032
	2013

	
	6058
	0.0000022
	0.0000032
	0.0000022
	0.0000032
	0.0000022
	0.0000032
	2013

	Всего:
	
	0.0000067
	0.0000064
	0.0000067
	0.0000064
	0.0000067
	0.0000064
	2013

	(0514) Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000217
	0.0000156
	0.0000217
	0.0000156
	0.0000217
	0.0000156
	2013

	
	6058
	0.0000108
	0.0000156
	0.0000108
	0.0000156
	0.0000108
	0.0000156
	2013

	Всего:
	
	0.0000325
	0.0000312
	0.0000325
	0.0000312
	0.0000325
	0.0000312
	2013

	(0516) 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (351)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000041
	0.0000029
	0.0000041
	0.0000029
	0.0000041
	0.0000029
	2013

	
	6058
	0.000002
	0.0000029
	0.000002
	0.0000029
	0.000002
	0.0000029
	2013

	Всего:
	
	0.0000061
	0.0000058
	0.0000061
	0.0000058
	0.0000061
	0.0000058
	2013

	(0521) Пропен (Пропилен) (473)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000002
	0.0000002
	0.0000002
	0.0000002
	0.0000002
	0.0000002
	2013

	
	6058
	0.0000001
	0.0000001
	0.0000001
	0.0000001
	0.0000001
	0.0000001
	2013

	Всего:
	
	0.0000003
	0.0000003
	0.0000003
	0.0000003
	0.0000003
	0.0000003
	2013

	(0526) Этен (Этилен) (669)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000469
	0.0000338
	0.0000469
	0.0000338
	0.0000469
	0.0000338
	2013

	
	6058
	0.0000235
	0.0000338
	0.0000235
	0.0000338
	0.0000235
	0.0000338
	2013


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 13

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	
	0.0000704
	0.0000676
	0.0000704
	0.0000676
	0.0000704
	0.0000676
	2013

	(0602) Бензол (64)
	
	
	
	
	
	
	
	

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0056
	0.039204
	0.001798
	0.039204
	0.001798
	0.039204
	0.001798
	2013

	
	0057
	0.039204
	0.002098
	0.039204
	0.002098
	0.039204
	0.002098
	2013

	
	0058
	0.039204
	0.0020429
	0.039204
	0.0020429
	0.039204
	0.0020429
	2013

	
	0079
	0.02104
	0.0009014
	0.02104
	0.0009014
	0.02104
	0.0009014
	2013

	
	0080
	0.02104
	0.0009014
	0.02104
	0.0009014
	0.02104
	0.0009014
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6056
	0.0000025
	0.0000018
	0.0000025
	0.0000018
	0.0000025
	0.0000018
	2013

	
	6058
	0.0000012
	0.0000018
	0.0000012
	0.0000018
	0.0000012
	0.0000018
	2013

	
	6060
	0.0156816
	0.0281044
	0.0156816
	0.0281044
	0.0156816
	0.0281044
	2013

	
	6061
	0.0156816
	0.0140522
	0.0156816
	0.0140522
	0.0156816
	0.0140522
	2013

	Всего:
	
	0.1910589
	0.0499019
	0.1910589
	0.0499019
	0.1910589
	0.0499019
	2013

	(0616) Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0042
	0.1024292
	1.1062358
	0.1024292
	1.1062358
	0.1024292
	1.1062358
	2013

	
	0056
	0.0029403
	0.0001349
	0.0029403
	0.0001349
	0.0029403
	0.0001349
	2013

	
	0057
	0.0029403
	0.0001574
	0.0029403
	0.0001574
	0.0029403
	0.0001574
	2013

	
	0058
	0.0029403
	0.0001532
	0.0029403
	0.0001532
	0.0029403
	0.0001532
	2013

	
	0079
	0.003828
	0.0000676
	0.003828
	0.0000676
	0.003828
	0.0000676
	2013

	
	0080
	0.003828
	0.0000676
	0.003828
	0.0000676
	0.003828
	0.0000676
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Отделение
	6015
	0.083334
	0.45
	0.083334
	0.45
	0.083334
	0.45
	2013


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 14

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6060
	0.0011761
	0.0021078
	0.0011761
	0.0021078
	0.0011761
	0.0021078
	2013

	
	6061
	0.0011761
	0.0010539
	0.0011761
	0.0010539
	0.0011761
	0.0010539
	2013

	
	6064
	0.2518133
	0.4079388
	0.2518133
	0.4079388
	0.2518133
	0.4079388
	2013

	Всего:
	
	0.4564056
	1.967917
	0.4564056
	1.967917
	0.4564056
	1.967917
	2013

	(0620) Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000025
	0.0000018
	0.0000025
	0.0000018
	0.0000025
	0.0000018
	2013

	
	6058
	0.0000012
	0.00000182
	0.0000012
	0.00000182
	0.0000012
	0.00000182
	2013

	Всего:
	
	0.0000037
	0.00000362
	0.0000037
	0.00000362
	0.0000037
	0.00000362
	2013

	(0621) Толуол (558)
	
	
	
	
	
	
	
	

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0051
	0.082777
	0.09357
	0.082777
	0.09357
	0.082777
	0.09357
	2013

	
	0056
	0.0284229
	0.0013036
	0.0284229
	0.0013036
	0.0284229
	0.0013036
	2013

	
	0057
	0.0284229
	0.0015211
	0.0284229
	0.0015211
	0.0284229
	0.0015211
	2013

	
	0058
	0.0284229
	0.0014811
	0.0284229
	0.0014811
	0.0284229
	0.0014811
	2013

	
	0079
	0.037004
	0.0006535
	0.037004
	0.0006535
	0.037004
	0.0006535
	2013

	
	0080
	0.037004
	0.0006535
	0.037004
	0.0006535
	0.037004
	0.0006535
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Отделение
	6015
	0.388888
	2.1
	0.388888
	2.1
	0.388888
	2.1
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6060
	0.0113691
	0.0203757
	0.0113691
	0.0203757
	0.0113691
	0.0203757
	2013

	
	6061
	0.0113691
	0.0101878
	0.0113691
	0.0101878
	0.0113691
	0.0101878
	2013

	
	6064
	0.008645
	0.014
	0.008645
	0.014
	0.008645
	0.014
	2013


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 15

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	
	0.6623249
	2.2437463
	0.6623249
	2.2437463
	0.6623249
	2.2437463
	2013

	(0627) Этилбензол (675)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0056
	0.0009801
	0.0000449
	0.0009801
	0.0000449
	0.0009801
	0.0000449
	2013

	
	0057
	0.0009801
	0.0000524
	0.0009801
	0.0000524
	0.0009801
	0.0000524
	2013

	
	0058
	0.0009801
	0.000051
	0.0009801
	0.000051
	0.0009801
	0.000051
	2013

	
	0079
	0.001276
	0.0000225
	0.001276
	0.0000225
	0.001276
	0.0000225
	2013

	
	0080
	0.001276
	0.0000225
	0.001276
	0.0000225
	0.001276
	0.0000225
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6060
	0.000392
	0.0007026
	0.000392
	0.0007026
	0.000392
	0.0007026
	2013

	
	6061
	0.000392
	0.0003513
	0.000392
	0.0003513
	0.000392
	0.0003513
	2013

	Всего:
	
	0.0062763
	0.0012472
	0.0062763
	0.0012472
	0.0062763
	0.0012472
	2013

	(0930) 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000037
	0.0000027
	0.0000037
	0.0000027
	0.0000037
	0.0000027
	2013

	
	6058
	0.0000019
	0.0000027
	0.0000019
	0.0000027
	0.0000019
	0.0000027
	2013

	Всего:
	
	0.0000056
	0.0000054
	0.0000056
	0.0000054
	0.0000056
	0.0000054
	2013

	(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0042
	0.0267375
	0.2887642
	0.0267375
	0.2887642
	0.0267375
	0.2887642
	2013

	
	0051
	0.033111
	0.03743
	0.033111
	0.03743
	0.033111
	0.03743
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6064
	0.066025
	0.10696
	0.066025
	0.10696
	0.066025
	0.10696
	2013


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 16

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	
	0.1258735
	0.4331542
	0.1258735
	0.4331542
	0.1258735
	0.4331542
	2013

	(1048) 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6064
	0.0303683
	0.0492
	0.0303683
	0.0492
	0.0303683
	0.0492
	2013

	Всего:
	
	0.0303683
	0.0492
	0.0303683
	0.0492
	0.0303683
	0.0492
	2013

	(1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0051
	0.024834
	0.02808
	0.024834
	0.02808
	0.024834
	0.02808
	2013

	Всего:
	
	0.024834
	0.02808
	0.024834
	0.02808
	0.024834
	0.02808
	2013

	(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0051
	0.082777
	0.09357
	0.082777
	0.09357
	0.082777
	0.09357
	2013

	Всего:
	
	0.082777
	0.09357
	0.082777
	0.09357
	0.082777
	0.09357
	2013

	(1215) Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2(346*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000039
	0.0000028
	0.0000039
	0.0000028
	0.0000039
	0.0000028
	2013

	
	6058
	0.0000019
	0.0000028
	0.0000019
	0.0000028
	0.0000019
	0.0000028
	2013

	Всего:
	
	0.0000058
	0.0000056
	0.0000058
	0.0000056
	0.0000058
	0.0000056
	2013

	(1240) Этилацетат (674)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0051
	0.0827773
	0.09357
	0.0827773
	0.09357
	0.0827773
	0.09357
	2013


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 17

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	
	0.0827773
	0.09357
	0.0827773
	0.09357
	0.0827773
	0.09357
	2013

	(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Отделение
	6015
	0.083334
	0.45
	0.083334
	0.45
	0.083334
	0.45
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	0.083334
	0.45
	0.083334
	0.45
	0.083334
	0.45
	2013

	(1611) Оксиран (Этилена оксид, Эпоксиэтилен) (437)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000009
	0.0000007
	0.0000009
	0.0000007
	0.0000009
	0.0000007
	2013

	
	6058
	0.0000004
	0.0000007
	0.0000004
	0.0000007
	0.0000004
	0.0000007
	2013

	Всего:
	
	0.0000013
	0.0000014
	0.0000013
	0.0000014
	0.0000013
	0.0000014
	2013

	(2001) Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил) (9)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000066
	0.0000048
	0.0000066
	0.0000048
	0.0000066
	0.0000048
	2013

	
	6058
	0.0000033
	0.0000048
	0.0000033
	0.0000048
	0.0000033
	0.0000048
	2013

	Всего:
	
	0.0000099
	0.0000096
	0.0000099
	0.0000096
	0.0000099
	0.0000096
	2013

	(2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0125
	0.117
	0.0125
	0.117
	0.0125
	0.117
	2013

	
	6058
	0.019231
	0.117
	0.019231
	0.117
	0.019231
	0.117
	2013

	Всего:
	
	0.031731
	0.234
	0.031731
	0.234
	0.031731
	0.234
	2013


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 18

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0045
	0.00003
	0.0000324
	0.00003
	0.0000324
	0.00003
	0.0000324
	2013

	
	0050
	0.00375
	0.0054
	0.00375
	0.0054
	0.00375
	0.0054
	2013

	
	0059
	0.0001
	0.0000062
	0.0001
	0.0000062
	0.0001
	0.0000062
	2013

	
	0060
	0.000198
	0.000019
	0.000198
	0.000019
	0.000198
	0.000019
	2013

	
	0061
	0.000194
	0.0000186
	0.000194
	0.0000186
	0.000194
	0.0000186
	2013

	
	0062
	0.0002
	0.0000176
	0.0002
	0.0000176
	0.0002
	0.0000176
	2013

	
	0063
	0.000193
	0.0000185
	0.000193
	0.0000185
	0.000193
	0.0000185
	2013

	
	0064
	0.0000693
	0.0000066
	0.0000693
	0.0000066
	0.0000693
	0.0000066
	2013

	
	0065
	0.0001
	0.0000066
	0.0001
	0.0000066
	0.0001
	0.0000066
	2013

	
	0066
	0.0000333
	0.0000032
	0.0000333
	0.0000032
	0.0000333
	0.0000032
	2013

	
	0067
	0.0000333
	0.0000032
	0.0000333
	0.0000032
	0.0000333
	0.0000032
	2013

	
	0082
	0.001056
	0.00016
	0.001056
	0.00016
	0.001056
	0.00016
	2013

	
	0083
	0.001056
	0.00064
	0.001056
	0.00064
	0.001056
	0.00064
	2013

	
	0084
	0.001056
	0.00016
	0.001056
	0.00016
	0.001056
	0.00016
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6054
	0.00375
	0.0054
	0.00375
	0.0054
	0.00375
	0.0054
	2013

	Всего:
	
	0.0118189
	0.0118919
	0.0118189
	0.0118919
	0.0118189
	0.0118919
	2013

	(2750) Сольвент нафта (1149*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6064
	0.08911
	0.1443591
	0.08911
	0.1443591
	0.08911
	0.1443591
	2013

	Всего:
	
	0.08911
	0.1443591
	0.08911
	0.1443591
	0.08911
	0.1443591
	2013

	(2752) Уайт-спирит (1294*)


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 19

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6064
	0.0823334
	0.13338
	0.0823334
	0.13338
	0.0823334
	0.13338
	2013

	Всего:
	
	0.0823334
	0.13338
	0.0823334
	0.13338
	0.0823334
	0.13338
	2013

	(2754) Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0047
	0.59125
	0.3469
	0.59125
	0.3469
	0.59125
	0.3469
	2013

	
	0048
	0.135095
	0.0048634
	0.135095
	0.0048634
	0.135095
	0.0048634
	2013

	
	0052
	0.00187
	0.000684
	0.00187
	0.000684
	0.00187
	0.000684
	2013

	
	0053
	0.00187
	0.000684
	0.00187
	0.000684
	0.00187
	0.000684
	2013

	
	0054
	0.00187
	0.000684
	0.00187
	0.000684
	0.00187
	0.000684
	2013

	
	0055
	0.00187
	0.000684
	0.00187
	0.000684
	0.00187
	0.000684
	2013

	
	0070
	0.00187
	0.000658
	0.00187
	0.000658
	0.00187
	0.000658
	2013

	
	0071
	0.00187
	0.000658
	0.00187
	0.000658
	0.00187
	0.000658
	2013

	
	0072
	0.00187
	0.000658
	0.00187
	0.000658
	0.00187
	0.000658
	2013

	
	0073
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	2013

	
	0074
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	2013

	
	0075
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	2013

	
	0076
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	2013

	
	0077
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	2013

	
	0078
	0.00187
	0.02632
	0.00187
	0.02632
	0.00187
	0.02632
	2013

	
	0081
	0.012334
	0.000261
	0.012334
	0.000261
	0.012334
	0.000261
	2013

	
	0085
	0.038127
	0.038687
	0.038127
	0.038687
	0.038127
	0.038687
	2013

	
	0086
	0.038127
	0.038687
	0.038127
	0.038687
	0.038127
	0.038687
	2013

	
	0087
	0.038127
	0.038687
	0.038127
	0.038687
	0.038127
	0.038687
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 20

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6056
	0.0000524
	0.0000377
	0.0000524
	0.0000377
	0.0000524
	0.0000377
	2013

	
	6058
	0.0000262
	0.0000377
	0.0000262
	0.0000377
	0.0000262
	0.0000377
	2013

	
	6059
	0.0006515
	0.2804466
	0.0006515
	0.2804466
	0.0006515
	0.2804466
	2013

	Всего:
	
	0.8781001
	0.7895074
	0.8781001
	0.7895074
	0.8781001
	0.7895074
	2013

	(2902) Взвешенные частицы (116)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0039
	0.011454
	0.10979712
	0.011454
	0.10979712
	0.011454
	0.10979712
	2013

	
	0042
	0.0029167
	0.0315
	0.0029167
	0.0315
	0.0029167
	0.0315
	2013

	
	0043
	0.012126
	0.07792416
	0.012126
	0.07792416
	0.012126
	0.07792416
	2013

	
	0051
	0.068
	0.07686
	0.068
	0.07686
	0.068
	0.07686
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0032
	0.006912
	0.0032
	0.006912
	0.0032
	0.006912
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0032
	0.006912
	0.0032
	0.006912
	0.0032
	0.006912
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0032
	0.004608
	0.0032
	0.004608
	0.0032
	0.004608
	2013

	
	6051
	0.00812
	0.019584
	0.00812
	0.019584
	0.00812
	0.019584
	2013

	
	6053
	0.0048
	0.005184
	0.0048
	0.005184
	0.0048
	0.005184
	2013

	
	6056
	0.02072
	0.232128
	0.02072
	0.232128
	0.02072
	0.232128
	2013

	
	6064
	0.2150001
	0.3483
	0.2150001
	0.3483
	0.2150001
	0.3483
	2013

	Всего:
	
	0.3527368
	0.91970928
	0.3527368
	0.91970928
	0.3527368
	0.91970928
	2013

	(2904) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0069
	0.0001464
	0.0004216
	0.0001464
	0.0004216
	0.0001464
	0.0004216
	2013
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 21

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0088
	0.011
	0.2228688
	0.011
	0.2228688
	0.011
	0.2228688
	2013

	Всего:
	
	0.0111464
	0.2232904
	0.0111464
	0.2232904
	0.0111464
	0.2232904
	2013

	(2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Корпус крупного
	0001
	0.7654
	0.1846
	0.7654
	0.1846
	0.7654
	0.1846
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0002
	0.7595
	0.1832
	0.7595
	0.1832
	0.7595
	0.1832
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	0003
	0.4234
	0.2043
	0.4234
	0.2043
	0.4234
	0.2043
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0004
	0.6702
	0.3233
	0.6702
	0.3233
	0.6702
	0.3233
	2013

	
	0005
	0.2798
	0.135
	0.2798
	0.135
	0.2798
	0.135
	2013

	
	0006
	0.3139
	0.1514
	0.3139
	0.1514
	0.3139
	0.1514
	2013

	
	0007
	0.2224
	0.1073
	0.2224
	0.1073
	0.2224
	0.1073
	2013

	
	0008
	0.247
	0.1192
	0.247
	0.1192
	0.247
	0.1192
	2013

	
	0009
	0.2625
	0.1266
	0.2625
	0.1266
	0.2625
	0.1266
	2013

	
	0010
	0.2533
	0.1222
	0.2533
	0.1222
	0.2533
	0.1222
	2013

	ДСФ Отделение
	0011
	0.7439
	0.3589
	0.7439
	0.3589
	0.7439
	0.3589
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0012
	0.5368
	0.2589
	0.5368
	0.2589
	0.5368
	0.2589
	2013

	
	0013
	0.5149
	0.2484
	0.5149
	0.2484
	0.5149
	0.2484
	2013

	
	0014
	0.5233
	0.2525
	0.5233
	0.2525
	0.5233
	0.2525
	2013

	
	0015
	0.2818
	0.1359
	0.2818
	0.1359
	0.2818
	0.1359
	2013

	
	0016
	0.251
	0.1211
	0.251
	0.1211
	0.251
	0.1211
	2013

	
	0017
	0.2918
	0.1407
	0.2918
	0.1407
	0.2918
	0.1407
	2013

	
	0018
	0.379
	0.1828
	0.379
	0.1828
	0.379
	0.1828
	2013
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 22

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0019
	0.3373
	0.1627
	0.3373
	0.1627
	0.3373
	0.1627
	2013

	
	0020
	0.3431
	0.1655
	0.3431
	0.1655
	0.3431
	0.1655
	2013

	
	0021
	0.3228
	0.1557
	0.3228
	0.1557
	0.3228
	0.1557
	2013

	
	0022
	0.2112
	0.1019
	0.2112
	0.1019
	0.2112
	0.1019
	2013

	
	0023
	0.3268
	0.1576
	0.3268
	0.1576
	0.3268
	0.1576
	2013

	
	0024
	0.2967
	0.1431
	0.2967
	0.1431
	0.2967
	0.1431
	2013

	
	0025
	0.2967
	0.1431
	0.2967
	0.1431
	0.2967
	0.1431
	2013

	
	0026
	0.5254
	0.2535
	0.5254
	0.2535
	0.5254
	0.2535
	2013

	ДСФ Участок погрузки
	0031
	0.3438
	0.1658
	0.3438
	0.1658
	0.3438
	0.1658
	2013

	
	0032
	0.2592
	0.125
	0.2592
	0.125
	0.2592
	0.125
	2013

	
	0033
	0.4028
	0.1943
	0.4028
	0.1943
	0.4028
	0.1943
	2013

	
	0034
	0.2582
	0.1245
	0.2582
	0.1245
	0.2582
	0.1245
	2013

	
	0035
	0.2848
	0.1374
	0.2848
	0.1374
	0.2848
	0.1374
	2013

	
	0036
	0.2778
	0.134
	0.2778
	0.134
	0.2778
	0.134
	2013

	
	0037
	0.2671
	0.1289
	0.2671
	0.1289
	0.2671
	0.1289
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6004
	1.4338979
	8.9144894
	1.4338979
	8.9144894
	1.4338979
	8.9144894
	2013

	
	6006
	2.5482624
	3.2471691
	2.5482624
	3.2471691
	2.5482624
	3.2471691
	2013

	
	6008
	0.6
	0.5184
	0.6
	0.5184
	0.6
	0.5184
	2013

	
	6010
	0.2246
	4.65814
	0.2246
	4.65814
	0.2246
	4.65814
	2013

	ДСФ Корпус крупного
	6012
	0.0567
	0.0037989
	0.0567
	0.0037989
	0.0567
	0.0037989
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6013
	0.06048
	0.0040522
	0.06048
	0.0040522
	0.06048
	0.0040522
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	1.0050512
	0.4780058
	1.0050512
	0.4780058
	1.0050512
	0.4780058
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	6.746018
	3.2406137
	6.746018
	3.2406137
	6.746018
	3.2406137
	2013
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 23

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6019
	21.1728671
	10.1953723
	21.1728671
	10.1953723
	21.1728671
	10.1953723
	2013

	
	6020
	0.0508032
	0.0068076
	0.0508032
	0.0068076
	0.0508032
	0.0068076
	2013

	ДСФ Участок погрузки
	6021
	5.995164
	2.67635
	5.995164
	2.67635
	5.995164
	2.67635
	2013

	
	6022
	50.1950512
	12.1050049
	50.1950512
	12.1050049
	50.1950512
	12.1050049
	2013

	
	6026
	2.934272
	1.58168
	2.934272
	1.58168
	2.934272
	1.58168
	2013

	
	6030
	38.5008023
	20.6144053
	38.5008023
	20.6144053
	38.5008023
	20.6144053
	2013

	
	6031
	0.7371
	15.28451
	0.7371
	15.28451
	0.7371
	15.28451
	2013

	
	6037
	40
	81.936
	40
	81.936
	40
	81.936
	2013

	
	6038
	17.100045
	42.7780778
	17.100045
	42.7780778
	17.100045
	42.7780778
	2013

	
	6039
	0.190512
	0.1084013
	0.190512
	0.1084013
	0.190512
	0.1084013
	2013

	
	6041
	0.215876
	0.4187134
	0.215876
	0.4187134
	0.215876
	0.4187134
	2013

	
	6042
	20
	40.968
	20
	40.968
	20
	40.968
	2013

	
	6050
	1.339416
	27.77413
	1.339416
	27.77413
	1.339416
	27.77413
	2013

	Всего:
	
	223.5805183
	283.1614217
	223.5805183
	283.1614217
	223.5805183
	283.1614217
	2013

	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.0001282
	0.000277
	0.0001282
	0.000277
	0.0001282
	0.000277
	2013

	
	0044
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6009
	0.0003472
	0.0002
	0.0003472
	0.0002
	0.0003472
	0.0002
	2013

	
	6011
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 24

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	
	6052
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	
	6055
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	2013

	
	6056
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	2013

	
	6063
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	
	6066
	0.0205
	0.11676
	0.0205
	0.11676
	0.0205
	0.11676
	2013

	
	6068
	0.0008611
	0.00062
	0.0008611
	0.00062
	0.0008611
	0.00062
	2013

	Всего:
	
	0.0237808
	0.119657
	0.0237808
	0.119657
	0.0237808
	0.119657
	2013

	(2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Корпус крупного
	0001
	0.7654
	6.2607
	0.7654
	6.2607
	0.7654
	6.2607
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0002
	0.7595
	6.212
	0.7595
	6.212
	0.7595
	6.212
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	0003
	0.4234
	6.9268
	0.4234
	6.9268
	0.4234
	6.9268
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0004
	0.6702
	10.9638
	0.6702
	10.9638
	0.6702
	10.9638
	2013

	
	0005
	0.2798
	4.5767
	0.2798
	4.5767
	0.2798
	4.5767
	2013

	
	0006
	0.3139
	5.1353
	0.3139
	5.1353
	0.3139
	5.1353
	2013

	
	0007
	0.2224
	3.6381
	0.2224
	3.6381
	0.2224
	3.6381
	2013

	
	0008
	0.247
	4.0405
	0.247
	4.0405
	0.247
	4.0405
	2013

	
	0009
	0.2625
	4.2935
	0.2625
	4.2935
	0.2625
	4.2935
	2013

	
	0010
	0.2533
	4.1436
	0.2533
	4.1436
	0.2533
	4.1436
	2013

	ДСФ Отделение
	0011
	0.7439
	12.1697
	0.7439
	12.1697
	0.7439
	12.1697
	2013

	сортировки
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 25

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0012
	0.5368
	8.7805
	0.5368
	8.7805
	0.5368
	8.7805
	2013

	
	0013
	0.5149
	8.4236
	0.5149
	8.4236
	0.5149
	8.4236
	2013

	
	0014
	0.5233
	8.5608
	0.5233
	8.5608
	0.5233
	8.5608
	2013

	
	0015
	0.2818
	4.6092
	0.2818
	4.6092
	0.2818
	4.6092
	2013

	
	0016
	0.251
	4.1061
	0.251
	4.1061
	0.251
	4.1061
	2013

	
	0017
	0.2918
	4.7727
	0.2918
	4.7727
	0.2918
	4.7727
	2013

	
	0018
	0.379
	6.1997
	0.379
	6.1997
	0.379
	6.1997
	2013

	
	0019
	0.3373
	5.5179
	0.3373
	5.5179
	0.3373
	5.5179
	2013

	
	0020
	0.3431
	5.6125
	0.3431
	5.6125
	0.3431
	5.6125
	2013

	
	0021
	0.3228
	5.2807
	0.3228
	5.2807
	0.3228
	5.2807
	2013

	
	0022
	0.2112
	3.4545
	0.2112
	3.4545
	0.2112
	3.4545
	2013

	
	0023
	0.3268
	5.3452
	0.3268
	5.3452
	0.3268
	5.3452
	2013

	
	0024
	0.2967
	4.8538
	0.2967
	4.8538
	0.2967
	4.8538
	2013

	
	0025
	0.2967
	4.8538
	0.2967
	4.8538
	0.2967
	4.8538
	2013

	
	0026
	0.5254
	8.5949
	0.5254
	8.5949
	0.5254
	8.5949
	2013

	ДСФ Участок погрузки
	0031
	0.3438
	5.6235
	0.3438
	5.6235
	0.3438
	5.6235
	2013

	
	0032
	0.2592
	4.2397
	0.2592
	4.2397
	0.2592
	4.2397
	2013

	
	0033
	0.4028
	6.5884
	0.4028
	6.5884
	0.4028
	6.5884
	2013

	
	0034
	0.2582
	4.2233
	0.2582
	4.2233
	0.2582
	4.2233
	2013

	
	0035
	0.2848
	4.6586
	0.2848
	4.6586
	0.2848
	4.6586
	2013

	
	0036
	0.2778
	4.5447
	0.2778
	4.5447
	0.2778
	4.5447
	2013

	
	0037
	0.2671
	4.3699
	0.2671
	4.3699
	0.2671
	4.3699
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6001
	8.88276
	27.177424
	8.88276
	27.177424
	8.88276
	27.177424
	2013

	
	6002
	5.3415232
	29.1426
	5.3415232
	29.1426
	5.3415232
	29.1426
	2013

	
	6003
	0.4704496
	9.7552429
	0.4704496
	9.7552429
	0.4704496
	9.7552429
	2013
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 26

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6004
	3.0722659
	65.125774
	3.0722659
	65.125774
	3.0722659
	65.125774
	2013

	
	6005
	0.4762496
	9.8755117
	0.4762496
	9.8755117
	0.4762496
	9.8755117
	2013

	
	6007
	0.3136331
	6.5034953
	0.3136331
	6.5034953
	0.3136331
	6.5034953
	2013

	
	6008
	2.4
	34.0848
	2.4
	34.0848
	2.4
	34.0848
	2013

	ДСФ Корпус крупного
	6012
	0.06048
	0.1374106
	0.06048
	0.1374106
	0.06048
	0.1374106
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6013
	0.06048
	0.148176
	0.06048
	0.148176
	0.06048
	0.148176
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.7660512
	12.3062956
	0.7660512
	12.3062956
	0.7660512
	12.3062956
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	5.5442115
	88.0661953
	5.5442115
	88.0661953
	5.5442115
	88.0661953
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6016
	0.0206842
	0.0939888
	0.0206842
	0.0939888
	0.0206842
	0.0939888
	2013

	
	6017
	14.0180986
	114.5499201
	14.0180986
	114.5499201
	14.0180986
	114.5499201
	2013

	
	6018
	14.0669892
	114.8972875
	14.0669892
	114.8972875
	14.0669892
	114.8972875
	2013

	
	6019
	7.2528671
	116.115588
	7.2528671
	116.115588
	7.2528671
	116.115588
	2013

	
	6020
	0.0508032
	0.1154249
	0.0508032
	0.1154249
	0.0508032
	0.1154249
	2013

	ДСФ Участок погрузки
	6021
	3.619164
	12.9721703
	3.619164
	12.9721703
	3.619164
	12.9721703
	2013

	
	6022
	28.0190512
	57.2760422
	28.0190512
	57.2760422
	28.0190512
	57.2760422
	2013

	
	6023
	8.15876
	32.8971514
	8.15876
	32.8971514
	8.15876
	32.8971514
	2013

	
	6024
	3.619164
	12.9721703
	3.619164
	12.9721703
	3.619164
	12.9721703
	2013

	
	6025
	28.0190512
	57.2760422
	28.0190512
	57.2760422
	28.0190512
	57.2760422
	2013

	
	6026
	28.8298179
	118.398804
	28.8298179
	118.398804
	28.8298179
	118.398804
	2013

	
	6027
	0.3962289
	8.2162032
	0.3962289
	8.2162032
	0.3962289
	8.2162032
	2013

	
	6028
	38.573678
	160.6420358
	38.573678
	160.6420358
	38.573678
	160.6420358
	2013

	
	6029
	0.3060067
	6.3453552
	0.3060067
	6.3453552
	0.3060067
	6.3453552
	2013

	
	6032
	0.3785719
	7.850059
	0.3785719
	7.850059
	0.3785719
	7.850059
	2013
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 27

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6033
	0.378733
	7.8533998
	0.378733
	7.8533998
	0.378733
	7.8533998
	2013

	
	6034
	0.5524848
	0.6276228
	0.5524848
	0.6276228
	0.5524848
	0.6276228
	2013

	
	6035
	0.261954
	0.5951595
	0.261954
	0.5951595
	0.261954
	0.5951595
	2013

	
	6036
	0.459272
	1.694842
	0.459272
	1.694842
	0.459272
	1.694842
	2013

	
	6038
	17.100045
	42.7780778
	17.100045
	42.7780778
	17.100045
	42.7780778
	2013

	
	6039
	0.190512
	0.1084013
	0.190512
	0.1084013
	0.190512
	0.1084013
	2013

	
	6040
	0.730296
	0.4155384
	0.730296
	0.4155384
	0.730296
	0.4155384
	2013

	
	6041
	0.215876
	0.4187134
	0.215876
	0.4187134
	0.215876
	0.4187134
	2013

	
	6042
	20
	40.968
	20
	40.968
	20
	40.968
	2013

	
	6043
	42.20009
	71.0553556
	42.20009
	71.0553556
	42.20009
	71.0553556
	2013

	
	6044
	0.190512
	0.10844014
	0.190512
	0.10844014
	0.190512
	0.10844014
	2013

	
	6045
	0.08
	0.32774
	0.08
	0.32774
	0.08
	0.32774
	2013

	
	6046
	0.215876
	0.8374269
	0.215876
	0.8374269
	0.215876
	0.8374269
	2013

	
	6047
	20
	81.936
	20
	81.936
	20
	81.936
	2013

	
	6049
	1.330992
	27.59945
	1.330992
	27.59945
	1.330992
	27.59945
	2013

	Всего:
	
	319.097283
	1571.84003594
	319.097283
	1571.84003594
	319.097283
	1571.84003594
	2013

	(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0039
	0.00064
	0.0055296
	0.00064
	0.0055296
	0.00064
	0.0055296
	2013

	
	0043
	0.00072
	0.0039168
	0.00072
	0.0039168
	0.00072
	0.0039168
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0022
	0.004752
	0.0022
	0.004752
	0.0022
	0.004752
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0022
	0.004752
	0.0022
	0.004752
	0.0022
	0.004752
	2013

	сортировки
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 28

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0022
	0.003168
	0.0022
	0.003168
	0.0022
	0.003168
	2013

	
	6051
	0.0032
	0.003456
	0.0032
	0.003456
	0.0032
	0.003456
	2013

	
	6053
	0.0032
	0.003456
	0.0032
	0.003456
	0.0032
	0.003456
	2013

	
	6056
	0.0072
	0.062208
	0.0072
	0.062208
	0.0072
	0.062208
	2013

	Всего:
	
	0.02156
	0.0912384
	0.02156
	0.0912384
	0.02156
	0.0912384
	2013

	(2936) Пыль древесная (1039*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0038
	0.14184
	0.4084992
	0.14184
	0.4084992
	0.14184
	0.4084992
	2013

	
	0068
	0.27522
	0.7926336
	0.27522
	0.7926336
	0.27522
	0.7926336
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6062
	5.14
	11.1024
	5.14
	11.1024
	5.14
	11.1024
	2013

	Всего:
	
	5.55706
	12.3035328
	5.55706
	12.3035328
	5.55706
	12.3035328
	2013

	(3708) Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по летучим хлорсодержащим(1074*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0776
	0.055872
	0.0776
	0.055872
	0.0776
	0.055872
	2013

	
	6058
	0.0776
	0.111744
	0.0776
	0.111744
	0.0776
	0.111744
	2013

	Всего:
	
	0.1552
	0.167616
	0.1552
	0.167616
	0.1552
	0.167616
	2013

	Всего по объекту:
	571.58312897
	2001.62375669
	571.58312897
	2001.62375669
	571.58312897
	2001.62375669
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным
	45.18756137
	324.87296793
	45.18756137
	324.87296793
	45.18756137
	324.87296793
	

	источникам:
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 29

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2023-2026 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Итого по неорганизованным
	526.3955676
	1676.75078876
	526.3955676
	1676.75078876
	526.3955676
	1676.75078876
	

	источникам:
	


8.4. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ НДВ
Нумерация источников загрязнения атмосферы приведена согласно «Инструкции по инвентаризации выбросов…» (организованные с 0001, неорганизованные с 6001).
Достоверность полноты исходных данных, принятых для расчета нормативов НДВ, основывается на инвентаризации источников выделения загрязняющих веществ, проведенной «Исполнителем», согласованной «Заказчиком».

Расчеты приземных концентраций по каждому веществу ведутся с учетом наихудшей (когда наибольшие максимальные разовые (г/с) выбросы) возможной одновременности работы оборудования.
Выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании методических нормативных документов, утвержденных Министерством окружающей среды и водных ресурсов РК. Расчеты приведены в Приложении 1.
8.4.1 Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников производились на основании технических характеристик применяемого оборудования в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу. Геометрические характеристики и параметры газовоздушной смеси источников были приняты по технико-технологическим данным разделов проекта, по аналогичным видам оборудования, а также расчётным путём.

Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу  на 2023-2026 в прил. 1.

8.5 УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА.
Согласно Экологического кодекса РК в целях охраны условий жизнедеятельное и человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Размеры и граница СЗЗ устанавливаются на основе интегральной оценки загрязнения предприятием окружающей среды по загрязнению атмосферы, водной среды, почвы. Так как данный проект направлен на определение нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу, то СЗЗ устанавливается по выявлению доминирующею фактора загрязнения воздушной среды.  В связи с этим под СЗЗ следует понимать следующее:
Санитарно-защитная зона – это территория, предназначенная для   обеспечения снижения уровня воздействия вредных веществ на ее границе  до требуемых гигиенических нормативов по всем негативным факторам как  по условиям жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов за счет различных природоохранных мероприятий которые, обеспечивают экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Граница СЗЗ – линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций.
Для данного предприятия ранее установленный размер СЗЗ 500 м СанПиН №334 и № 237, КР ДСМ-2 от 11.01.2022 г. подтвержден проведенным расчетом рассеивания.
Согласно письма № ЮЛН 00144/0 от 13.30.04 г. реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло, то в пересмотре санитарно-эпидемиологического заключения нет необходимости.
Расчеты,  выполняемые при установлении положения границы и размера  СЗЗ, проводятся на условия нормального технологического режима работы организованных и неорганизованных источников выбросов.

Математическое моделирование рассеивания примесей в атмосфере с целью установления размеров СЗЗ в соответствии с методикой, показало карту рассеивания. Методика не предусматривает установление границ СЗЗ от крайних источников, а только от совокупности тех, которые дают вклад в приземную концентрацию с 1 ПДК по совокупности загрязняющих веществ. Поэтому большое количество  ИЗА,  не задействованных  во  вкладе  в  приземную  концентрацию с 1 ПДК, остаются вне рассчитанной по методике СЗЗ. Размер  СЗЗ  на период эксплуатации,  устанавливаемый по оценке риска, составляет 816 м, размер СЗЗ без учета розы ветров – 977; размер СЗЗ с учетом  розы  ветров – 739 м. 

Согласно  указаниям СП площадка относится к объектам 1 класса опасности, как имеющего размер СЗЗ 1000 м. 

По характеру производства размеры СЗЗ для промплощадки предприятия ТОО "ГПК Казфосфат" устанавливаются следующие: 

Ближайшая жилая застройка от площадки находится на расстоянии более 1000 м от границы предприятия. 
8. 6 ЛИМИТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Для каждого предприятия государственными органами охраны природы по ЭК устанавливаются лимиты эмиссий (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов НДВ.

На период достижения нормативов НДВ устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия, а также уровня фонового загрязнения окружающей среды. В случае достижения предприятием норм НДВ, лимит выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливаются на уровне НДВ и не меняется до их очередного пересмотра.

Платежи взимаются как за установленные лимиты выбросов загрязняющих веществ, так и за их превышение.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природного ресурса (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ).

Плата за выбросы загрязняющих сверх устанавливаемых лимитов применяется в случаях невыполнения предприятиями обязательств по соблюдению согласованных лимитов выбросов загрязняющих веществ.

Величина платежей за превышение лимитов загрязняющих веществ определяется в кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение среды.

Согласно Налогового Кодекса РК по определению платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, плата для предприятия определяется:

П = Мi * Кi * Р,

где

Мi - годовой выброс загрязняющих веществ, т/год;

Кi – количество МРП, минимальный расчетный показатель по РК; 

Р - ставка платы за выбросы в атмосферу, устанавливаемый за 1 тн выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ согласно Налогового Кодекса. 

Расчет лимитированного выброса (т/год) приведен в таблице 8.1
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	Расчет платежей загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2024-2026 года

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто                     ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Ставки
	МРП
	Сумма

	загр,
	вещества
	вещества,
	платы
	
	платежа,

	веще-
	
	т/год
	за 1 тн
	
	тенге

	ства
	 
	Разведка
	(МРП)
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,1347341
	30
	3450
	13944,98

	
	(диЖелезо триоксид, Железа 
	
	
	
	

	
	оксид) /в пересчете на железо/
	
	
	
	

	0128
	Кальций оксид (Негашеная 
	0,0014246
	 
	3450
	0,00

	
	известь) (635*)
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в 
	0,0137299
	 
	3450
	0,00

	
	пересчете на марганца (IV) 
	
	
	
	

	
	оксид/ (327)
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, 
	0,0792127
	 
	3450
	0,00

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	

	0152
	Натрий хлорид (Поваренная соль) 
	0,0027216
	 
	3450
	0,00

	0168
	Олово оксид /в пересчете на 
	0,0000178
	 
	3450
	0,00

	
	олово/ (Олово (II) оксид) (446)
	
	
	
	

	0184
	Свинец и его неорганические 
	0,0002705
	33986
	3450
	31716,58

	
	соединения /в пересчете на 
	
	
	
	

	
	свинец/ (513)
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI) 
	0,001034
	798
	3450
	2846,71

	
	оксид/ (Хром шестивалентный)
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота 
	0,87414233
	20
	3450
	60315,82

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	

	0303
	Аммиак (32)
	0,02288
	24
	3450
	1894,46

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	3,27463122
	20
	3450
	225949,55

	0316
	Соляная кислота (163)
	0,0000064
	 
	3450
	0,00

	0322
	Серная кислота (517)
	0,0000152
	 
	3450
	0,00

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) 
	0,006789
	24
	3450
	562,13

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид 
	52,7407404
	20
	3450
	3639111,09

	
	сернистый, Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) 
	0,0013963
	124
	3450
	597,34

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
	66,5062796
	0,32
	3450
	73422,93

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные 
	0,0067412
	 
	3450
	0,00

	
	соединения /в пересчете на фтор/
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо 
	0,003002
	 
	3450
	0,00

	
	растворимые - (алюминия фторид, 
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия 
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды 
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые 
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	

	0415
	Смесь углеводородов предельных 
	1,8829151
	0,32
	3450
	2078,74

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных 
	0,4585363
	0,32
	3450
	506,22

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь 
	0,062373
	0,32
	3450
	68,86

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	

	0503
	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, 
	0,0000064
	0,32
	3450
	0,01
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	на 2024-2026 года

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто                     ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Ставки
	МРП
	Сумма

	загр,
	вещества
	вещества,
	платы
	
	платежа,

	веще-
	
	т/год
	за 1 тн
	
	тенге

	ства
	 
	Разведка
	(МРП)
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Дивинил) (98)
	
	
	
	

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) 
	0,0000312
	0,32
	3450
	0,03

	0516
	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 
	0,0000058
	0,32
	3450
	0,01

	
	2-Метилбутадиен-1,3) (351)
	
	
	
	

	0521
	Пропен (Пропилен) (473)
	0,0000003
	0,32
	3450
	0,00

	0526
	Этен (Этилен) (669)
	0,0000676
	0,32
	3450
	0,07

	0602
	Бензол (64)
	0,0499019
	0,32
	3450
	55,09

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, 
	1,967917
	0,32
	3450
	2172,58

	
	п-) (322)
	
	
	
	

	0620
	Винилбензол (Стирол, Этилбензол)
	0,00000362
	0,32
	3450
	0,00

	0621
	Толуол (558)
	2,2437463
	0,32
	3450
	2477,10

	0627
	Этилбензол (675)
	0,0012472
	0,32
	3450
	1,38

	0930
	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) 
	0,0000054
	0,32
	3450
	0,01

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 
	0,4331542
	0,32
	3450
	478,20

	1048
	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый 
	0,0492
	0,32
	3450
	54,32

	
	спирт) (383)
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	0,02808
	0,32
	3450
	31,00

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты 
	0,09357
	0,32
	3450
	103,30

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	

	1215
	Дибутилфталат (Фталевой кислоты 
	0,0000056
	0,32
	3450
	0,01

	
	дибутиловый эфир, Дибутилбензол-
	
	
	
	

	
	1,2-дикарбонат) (346*)
	
	
	
	

	1240
	Этилацетат (674)
	0,09357
	0,32
	3450
	103,30

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,45
	0,32
	3450
	496,80

	1611
	Оксиран (Этилена оксид, 
	0,0000014
	0,32
	3450
	0,00

	
	Эпоксиэтилен) (437)
	
	
	
	

	2001
	Акрилонитрил (Акриловой кислоты 
	0,0000096
	0,32
	3450
	0,01

	
	нитрил, пропеннитрил) (9)
	
	
	
	

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) 
	0,234
	0,32
	3450
	258,34

	
	/в пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0,0118919
	0,32
	3450
	13,13

	
	(веретенное, машинное, 
	
	
	
	

	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	0,1443591
	0,32
	3450
	159,37

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,13338
	0,32
	3450
	147,25

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 
	0,7895074
	0,32
	3450
	871,62

	
	(в пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,91970928
	
	3450
	0,00

	2904
	Мазутная зола 
	0,2232904
	24
	3450
	18488,45

	
	теплоэлектростанций /в пересчете 
	
	
	
	

	
	на ванадий/ (326)
	
	
	
	

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая 
	283,161421
	10
	3450
	9769069,05

	
	двуокись кремния в %: более 70 
	
	
	
	

	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая 
	0,119657
	10
	3450
	4128,17

	
	двуокись кремния в %: 70-20 
	
	
	
	

	
	(шамот, цемент, пыль цементного 
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	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто                     ЛИСТ 3

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Ставки
	МРП
	Сумма

	загр,
	вещества
	вещества,
	платы
	
	платежа,

	веще-
	
	т/год
	за 1 тн
	
	тенге

	ства
	 
	Разведка
	(МРП)
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	производства - глина, глинистый 
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок, 
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола 
	
	
	
	

	
	углей казахстанских 
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая 
	1571,84003
	10
	3450
	54228481,2

	
	двуокись кремния в %: менее 20 
	
	
	
	

	
	(доломит, пыль цементного 
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел, 
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль 
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) 
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, 
	0,0912384
	10
	3450
	3147,72

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	12,3035328
	10
	3450
	424471,88

	3708
	Пыль резины на основе 
	0,167616
	10
	3450
	5782,75

	
	метилвинилдихлорсилана /по
	
	
	
	

	
	летучим хлорсодержащим
	
	
	
	

	
	компонентам/ (1074*)
	
	
	
	

	
	
	2001,6237
	
	
	68514007,60


9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), как  туман, пыльные бури, сильные температурные инверсии атмосферного воздуха, предприятие обязано осуществлять мероприятия, направленные на временное снижение выбросов в целях достижения требуемых нормативов ПДК на границе СЗЗ.

В зависимости от прогнозируемого увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ, в действие вступают мероприятия I, II или III режима работы предприятия.

Мероприятия I режима НМУ работы предприятия.

Мероприятия 1 режима включают в себя меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов основного производства.

Они включают в себя:

· Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима

· Ограничение объемов работ от неорганизованных источников, вклад которых в общий объем выбросов наиболее весом

· Прекращение работ, направленных на испытание технологического оборудования, вводимого в эксплуатацию после ремонта.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 15-20%.

Мероприятия II режима НМУ работы предприятия
Мероприятия 2 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение нагрузки на отопительные установки, работающие на жидком, твердом или газообразном топливе

· Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия

· Остановки работ покрасочных работ

· Запрещение сжигания отходов на территории смежной с территорией площадки.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 20-40%.

Мероприятия III режима НМУ работы предприятия

Мероприятия 3 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 и 11 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение объемов ремонтных работ

· Снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, если это не противоречит требованиям безопасности и не угрожает жизни работников

· Остановка вспомогательных производств.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 40-60%.

Мероприятия на период НМУ.
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Характеристика выбросов вредных веществ на период НМУ.
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10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ НДВ
Контроль за соблюдением установленных нормативов НДВ, который осуществляется согласно [9]. Контроль может осуществляться специализированной организацией, привлекаемой на договорных условиях.

Контроль включает определение массы выбросов вредных веществ в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнение этих показателей с установленными величинами норматива, проверку плана мероприятий по достижению НДВ и проверку эффективности эксплуатации очистных установок.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на главного инженера предприятия. Результаты контроля включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Все источники, подлежащие контролю, делятся на две категории.

К первой категории относятся источники, для которых при См/ПДК>0.5 выполняются неравенства:

М/ПДК>0.01Н при Н>10 м и М/ПДК>0.1Н при Н<10 м 

где:

М (г/с) – суммарное количество выбросов от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса; 

ПДК (мг/м3) – максимальная разовая предельно-допустимая концентрация; 

Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса. При Н<10 м принимают Н=10.

Источники 1 категории контролируются систематически. Источники 2 категории, более мелкие, могут контролироваться эпизодически. 
В связи с тем, что организованные источники выбросов загрязняющих веществ имеют крайне малые объемы выделения, инструментальный контроль на них не представляется возможным.

Обеспечение соблюдения нормативов НДВ на предприятии гарантируется технологическим процессом. Контроль за ведением всех технологических параметров осуществляется дистанционно, с диспетчерского пункта. При выявлении отклонений или нарушений технологических параметров, технологический процесс останавливается до выявления и устранения причины.

Создавать стационарные посты наблюдения и контроля за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ не целесообразно, так как при выявлении нарушения технологического процесса он будет остановлен, и на качество атмосферного воздуха это не повлияет. 
Инструментальный контроль осуществляется за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ, на контрольных точках.

Ответственность за своевременное проведение отбора и анализа проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ возлагается на главного инженера предприятия.

План-график производственного контроля за качеством атмосферного воздуха – прилагается.

	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	Директор ТОО «ГПК Казфосфат» ________ Турсынбеков С.У.

	
	
	«___» _______________ 2023 г.
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	Таблица 5.7

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ(BCB) нa источниках выбросов и на контрольных точках(постax) на 
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	Площадка № 1
	Аккредитованная лаборатория
	Согласно

утвержден-ных

методик

	Т.
	
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	1 р/кв
	1 р/кв
	
	0.085
	
	

	1
	Х=1053 Y=-1363
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.4
	
	

	2
	Х=1890 Y=172
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	
	
	
	0.5
	
	

	3
	Х=1455 Y=-621
	Окись углерода 
	
	
	
	3.0
	
	

	
	
	Пыль неорганическая 20-70%
	
	
	
	0.5
	
	


	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	 
	Директор ТОО «ГПК Казфосфат» ___________ Турсынбеков С.У.                        

	
	
	«___» _______________ 20__ г.


	ЭРА v1.7   
	Таблица 7.1

	ПЛАН мероприятий по охране окружающей среды 2024-2026 годы

	Жамбылская область, Сарысуский р-н

	№№

п/п
	Наименование

мероприятий
	Объем

планируемых работ
	Общая

Стоим.

тыс.тнг
	Источ.

Финанси-рования


	Срок выполнения
	План финансирования

тыс.тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия (тонн/год)

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Охрана воздушного бассейна

	1.1.
	Производственный экологический мониторинг эмиссий в атмосферу
	Отбор проб и анализ
	1500,0
	Собствен.

средства
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	214,286
	214,286
	214,286
	Соблюдение нормативов НДВ. 

	1.2
	Соблюдения технологического процесса 
	постоянно
	-
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Соблюдение нормативов НДВ

	1.3.
	Уход и полив зеленых насаждений
	Полив зеленых насаждений в теплый период 
	-
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Сохранение и поддерживание растительного фонда

	1.4.
	Озеленение территории  (100 шт.по АБК)
	Высадка   саженцев, характерных для данного района (70 шт./год)
	1000,0
	Собствен.

средства
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	142,9
	142,9
	142,9
	Сохранение и поддерживание растительного фонда

	1.5.
	Пылеподавление карьерных дорог
	Полив карьерных дорог
	
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Снижение выбросов пыли на 0,5 тн/год 
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