ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» | 2027–2036 гг.
НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
по материалам проектной документации, разработанной с целью получения экологического разрешения на воздействие ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»
на 2027–2036 годы
1. Общая информация
Настоящее нетехническое резюме подготовлено для ознакомления общественности с основными экологическими аспектами деятельности ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» на период 2027–2036 годы.
На общественное обсуждение представлены материалы, предусматривающие установление нормативов эмиссий и организацию природоохранной деятельности предприятия на указанный период, в том числе:
· проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
· проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в накопитель очищенных сточных вод «Сарымсак»;
· программа управления отходами;
· программа производственного экологического контроля;
· план мероприятий по охране окружающей среды.
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» осуществляет производство продуктов нефтепереработки. Проектная мощность предприятия составляет 6 млн тонн сырой нефти в год, глубина переработки – 91,5 %. Предприятию присвоена I категория объекта, оказывающего значительное негативное воздействие на окружающую среду.
В состав предприятия входят три основные площадки:
нефтехимический завод – основная промышленная площадка;
накопитель твердых отходов;
накопитель очищенных сточных вод «Сарымсак».
Основная промышленная площадка расположена в Северной промышленной зоне города Павлодара по адресу: ул. Химкомбинатовская, строение 1.
По санитарной классификации предприятие относится к I классу опасности. Для основной деятельности установлена санитарно-защитная зона. Нормативный минимальный размер санитарно-защитной зоны для предприятий данного типа составляет 1000 метров.
Ключевые показатели
	Показатель
	Значение

	Категория объекта
	I категория

	Проектная мощность
	6 000 000 т нефти/год

	Глубина переработки
	91,5 %

	Минимальный размер СЗЗ
	1000 м

	Период нормирования
	2027–2036 годы


2. Воздействие на атмосферный воздух
Основное воздействие на атмосферный воздух связано с работой технологических установок переработки нефти, технологических печей и котлов, резервуарных парков, факельного хозяйства, объектов хранения и перекачки нефтепродуктов, а также вспомогательных производств.
На период 2027–2036 годов учтено 243 стационарных источника выбросов, в том числе:
· 109 организованных источников;
· 134 неорганизованных источника.
В выбросах предприятия нормируется 77 наименований загрязняющих веществ. Проектом предлагается установить суммарный норматив допустимых выбросов в размере:
Норматив допустимых выбросов: 19 929,24588 т/год
Для оценки воздействия выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом источников предприятия, параметров выбросов и метеорологических условий.
По результатам расчетов установлено, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ и групп веществ совместного действия не превышают 1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны и в ближайшей жилой зоне.
Расчетами также подтверждено, что граница области воздействия предприятия находится в пределах установленной санитарно-защитной зоны.
Для снижения воздействия на атмосферный воздух предусматриваются:
· соблюдение установленных технологических режимов;
· контроль процесса сжигания топлива в технологических печах и котлах;
· контроль состояния трубопроводов и запорной арматуры;
· предотвращение утечек углеводородов;
· применение герметизации технологических емкостей и резервуаров;
· использование современных дыхательных клапанов;
· регулирование работы оборудования в периоды неблагоприятных метеорологических условий;
· реализация мероприятий по повышению экологической эффективности предприятия.
На трех основных источниках выбросов №0001, №0262 и №0013 предусмотрен непрерывный контроль посредством автоматизированной системы мониторинга эмиссий.
Дополнительной природоохранной мерой является озеленение санитарно-защитной зоны. В рамках проекта озеленения высажено около 22 тыс. деревьев на площади 79 га.
3. Водопотребление и водоотведение
На предприятии применяется система оборотного и повторного использования воды. Очищенные сточные воды используются повторно для технических нужд, что позволяет сокращать потребление свежей технической воды.
Сточные воды проходят многоступенчатую очистку, включающую:
· механическую очистку;
· физико-химическую очистку;
· биологическую очистку;
· дополнительную доочистку.
После очистки часть воды возвращается в производственный цикл, а оставшаяся часть направляется в накопитель очищенных сточных вод «Сарымсак».
Предприятие имеет один водовыпуск №1. Через него после очистки в накопитель «Сарымсак» поступают смешанные производственные, хозяйственно-бытовые и дренажные сточные воды.
Расчетный объем отведения очищенных сточных вод: около 1 814 тыс. м³/год
Нормативы допустимых сбросов установлены по 10 показателям:
· азот аммонийный;
· биохимическое потребление кислорода;
· взвешенные вещества;
· нефтепродукты;
· нитраты;
· нитриты;
· поверхностно-активные вещества;
· сульфаты;
· фенолы;
· хлориды.
Суммарный норматив допустимого сброса: 1 044,988 т/год
Накопитель «Сарымсак» является накопителем замкнутого типа. Сброс воды из него в реки или иные поверхностные водные объекты не осуществляется.
Накопитель расположен примерно в 14 км от промышленной площадки ПНХЗ и эксплуатируется с 1979 года.
Одним из основных направлений природоохранной деятельности предприятия является дальнейшее увеличение повторного использования очищенных сточных вод и снижение потребления свежей технической воды.
4. Обращение с отходами
В процессе производственной и хозяйственной деятельности предприятия образуются производственные и коммунальные отходы. В аннотации Программы управления отходами указано 51 наименование отходов.
Основной принцип обращения с отходами – максимально возможное предотвращение их образования, повторное использование, переработка и передача специализированным организациям.
На 2027–2036 годы предлагается установить:
· лимит накопления отходов – 56 403,32 т/год;
· лимит захоронения отходов – не более 1 714 т/год.
· Из общего расчетного количества образующихся отходов предусмотрено:
· повторное использование и переработка – около 25 122 т/год;
· передача специализированным организациям – около 29 567,32 т/год;
· захоронение допускается только в пределах установленного лимита.
Одним из основных видов производственных отходов являются нефтешламы. Значительная их часть предусматривается к переработке на действующей установке TRIKANTER Flottweg, позволяющей разделять нефтешлам на нефтяную, водную и твердую составляющие.
Накопитель твердых отходов расположен западнее основной промышленной площадки. Его площадь составляет 19,1 га, проектная вместимость – 149 481 тонна, предусмотрено 15 карт накопления/захоронения отходов. В Программе управления отходами указано, что начиная с 2025 года фактическое захоронение отходов на объекте не производится, а технический этап его рекультивации запланирован с 2031 года.
Таким образом, основным направлением обращения с отходами на перспективный период является сокращение их захоронения и увеличение доли переработки, повторного использования и передачи специализированным предприятиям.
5. Производственный экологический контроль
На предприятии действует система производственного экологического контроля.
Контроль предусматривает:
· наблюдение за технологическими процессами;
· контроль выбросов загрязняющих веществ;
· контроль качества атмосферного воздуха в зоне воздействия и на границе СЗЗ;
· контроль сточных вод;
· наблюдение за состоянием подземных вод;
· контроль состояния почв;
· контроль образования и обращения с отходами;
· контроль в случае возникновения нештатных и аварийных ситуаций.
Производственный мониторинг включает операционный мониторинг, мониторинг эмиссий и мониторинг воздействия на окружающую среду.
Качество очищенных сточных вод на водовыпуске №1 контролируется по установленным показателям два раза в месяц аккредитованной лабораторией.
Для контроля подземных вод предусмотрена сеть наблюдательных скважин на промышленной площадке, в районе накопителя твердых отходов, санитарно-защитной зоны и очистных сооружений. Исследования выполняются аккредитованными лабораториями.
Отчеты о выполнении программы производственного экологического контроля направляются в информационную систему уполномоченного органа ежеквартально. Предусмотрен также доступ общественности к программе и отчетным данным производственного экологического контроля.
6. Основные природоохранные мероприятия на 2027–2036 годы
Планом мероприятий по охране окружающей среды определены основные направления снижения воздействия предприятия:
По атмосферному воздуху – регулирование соотношения используемого жидкого и газообразного топлива и соблюдение установленного норматива выбросов.
По водным ресурсам – увеличение возврата очищенной сточной воды в производство и сокращение объема воды, направляемой в накопитель «Сарымсак».
По отходам – переработка отходов на собственных установках и передача специализированным организациям с сокращением доли отходов, направляемых на захоронение.
7. Ожидаемый экологический результат
Реализация предусмотренных проектами решений и природоохранных мероприятий направлена на:
· соблюдение установленных нормативов качества атмосферного воздуха;
· контроль и снижение выбросов загрязняющих веществ;
· предотвращение сверхнормативных эмиссий;
· увеличение повторного использования очищенных сточных вод;
· сокращение потребления свежей технической воды;
· обеспечение очистки сточных вод перед их направлением в накопитель «Сарымсак»;
· снижение количества отходов, направляемых на захоронение;
· увеличение переработки и повторного использования отходов;
· постоянный производственный экологический мониторинг состояния окружающей среды;
· своевременное выявление и предупреждение возможного негативного воздействия.
Расчетами рассеивания загрязняющих веществ подтверждено соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и в ближайшей жилой зоне. Сброс сточных вод осуществляется после очистки в специально предназначенный замкнутый накопитель «Сарымсак», а обращение с отходами предусматривает приоритет переработки, повторного использования и передачи специализированным организациям.
8. Вывод
Документацией на 2027–2036 годы устанавливаются экологические нормативы и требования к контролю за воздействием действующего ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» на окружающую среду.
Предусмотренная система экологического контроля, автоматизированного мониторинга, очистки сточных вод, повторного использования воды, переработки отходов и реализации природоохранных мероприятий направлена на обеспечение деятельности предприятия в пределах установленных экологических и санитарно-гигиенических нормативов.
Материалы выносятся на общественные слушания с целью информирования населения, учета замечаний и предложений заинтересованной общественности по вопросам воздействия деятельности ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» на окружающую среду.
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