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[bookmark: 1_ВВЕДЕНИЕ][bookmark: _Toc93356116]ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа производственного экологического контроля разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 185 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) и является руководящим документом для проведения производственного экологического контроля, который представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по определению фактического состояния окружающей среды в результате деятельности предприятия.
Производственный экологический контроль осуществляется согласно требованиям «Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля и программы производственного экологического контроля, разработанный операторами объектов I и II категорий», утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 июля 2021 года № 23553.
Программа производственного экологического контроля содержит следующую информацию:
1) обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;
2) периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;
3) сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;
6) план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;
7) механизмы обеспечения качества инструментальных измерений.
Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности. В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.
Работы по производственному мониторингу будут выполняться в соответствии с действующими нормативными документами РК в области охраны окружающей среды с учетом современных разработок в мировой практике проведения аналогичных работ.
Для выполнения мониторинговых работ будут привлекаться организации и лаборатории, оснащенные современным оборудованием, методиками измерений, большим опытом выполнения подобных работ, имеющие соответствующие лицензии на проведение мониторинговых исследований.
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[bookmark: z87]Таблица 1. Общие сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Асфальтобетонный завод ТОО «Ярус»
	636430100
	47°06´36´´
81°64´79´´

	030140007302
	41202
	Производство асфальтобетона 
	
	II категория



[bookmark: z89]Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Промасленная ветошь
	15 02 03
	Отход вывозится спецорганизацией (подрядчик) на основании договора.
Подрядчик ежегодно определяется результатами открытого конкурса по закупам работ (услуги)

	Коммунальные (ТБО) отходы
	20 03 01
	Отход вывозится спецорганизацией (подрядчик) на основании договора.
Подрядчик ежегодно определяется результатами открытого конкурса по закупам работ (услуги)



Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов
Источники загрязнения на этапе эксплуатации
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
из них:
	22

	2
	Организованных, из них:
	11

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	1

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	-

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	2

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	20

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	-

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	-

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	-

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	11



Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	100т/час
	Труба очистного сооружания асфальтосмесительной установки
	0001
	47°06´36´´
81°64´79´´

	Диоксид азота
	1 раз/год

	
	
	
	
	
	Оксид азота
	

	
	
	
	
	
	Углерод
	

	
	
	
	
	
	Диоксид серы
	

	
	
	
	
	
	Оксид углерода
	

	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая, 70-20% SiO2
	

	2
	100т/час
	Печь нагрева масла
	0002
	47°06´36´´
81°64´79´´

	Диоксид азота
	1 раз/год

	
	
	
	
	
	Оксид азота
	

	
	
	
	
	
	Углерод
	

	
	
	
	
	
	Диоксид серы
	

	
	
	
	
	
	Оксид углерода
	

	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен
	



Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	Наименование площадки
	Источник выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	АБЗ
	Асфальтосмесительная установка
	0001
	47°06´36´´
81°64´79´´

	Азота (IV) диоксид (Азота
	Расход угля, 760 тонн

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, SiO2 70-20%
	

	АБЗ
	Печь нагрева масла
	0002
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	Расход ДТ, 4100 тонн

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	

	АБЗ
	Емкость масла
	0003
	
	Масло минеральное нефтяное (
	0,36 тонн

	АБЗ
	Резервуар ДТ
	0004
	
	Сероводород (Дигидросульфид)
	2085 тонн

	
	
	
	
	Алканы С12-19
	

	АБЗ
	Резервуар ДТ
	0005
	
	Сероводород (Дигидросульфид)
	2085 тонн

	
	
	
	
	Алканы С12-19 
	

	АБЗ
	Резервуар мазута
	0006
	
	Сероводород (Дигидросульфид)
	650 тонн

	
	
	
	
	Алканы С12-19 
	

	АБЗ
	Резервуар битума
	0007
	
	Алканы С12-19 
	900 тонн

	АБЗ
	Резервуар битума
	0008
	
	Алканы С12-19 
	900 тонн

	АБЗ
	Резервуар битума
	0009
	
	Алканы С12-19 
	900 тонн

	АБЗ
	Битумоварка
	0010
	
	Азота (IV) диоксид 
	Расход ДТ 140 тонн

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	

	АБЗ
	Емкость приготовления битума
	0011
	
	Алканы С12-19 
	1149,6 тонн

	АБЗ
	Склад угля
	6001
	
	Пыль неорганическая, SiO2 70-20%
	760 тонн

	АБЗ
	Склад золы
	6002
	
	Пыль неорганическая, SiO2 70-20%
	324 тонн

	АБЗ
	Смеситель минерального порошка
	6012
	
	Пыль неорганическая, SiO2 70-20%
	3600 тонн

	АБЗ
	Склад щебня
	6013
	
	Пыль неорганическая, SiO2 70-20%
	5600 тонн

	АБЗ
	Склад щебня
	6014
	
	Пыль неорганическая, SiO2 70-20%
	7850 тонн

	АБЗ
	Склад щебня
	6015
	
	Пыль неорганическая, SiO2 70-20%
	5600 тонн

	АБЗ
	Дробильная установка
	6016
	
	Пыль неорганическая, SiO2 70-20%
	15500 тонн

	АБЗ
	Щековая дробилка
	6017
	
	Пыль неорганическая, SiO2 70-20%
	Время работы 2354 час/год

	АБЗ
	Щековая дробилка
	6018
	
	Пыль неорганическая, SiO2 70-20%
	Время работы 2354 час/год

	АБЗ
	Щековая дробилка
	6019
	
	Пыль неорганическая, SiO2 70-20%
	Время работы 2354 час/год

	АБЗ
	Щековая дробилка, узел перегрузки
	6020
	
	Пыль неорганическая, SiO2 70-20%
	Время работы 2354 час/год



Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге
	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Газовый мониторинг на АБЗ ТОО «Ярус» не проводится, так как на предприятии в собственности полигона твердых бытовых отходов нет.



Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Сброса сточных вод на АБЗ ТОО «Ярус» нет


[bookmark: z95]
Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0004 - Инструментальным методом



Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте
	 № 
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Мониторинг на границе СЗЗ не проводится


[bookmark: z97]
Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы
	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	Мониторинг воздействия на почвы нет



Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1
	Производственный отдел, контроль технологического процесса
	постоянно

	2
	Отдел по ОС, контроль выполнения природоохранных мероприятий
	ежеквартально

	3
	Отдел по ОС, контроль ведения экологической документации
	ежеквартально
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