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Рабочая версия в формате ПЭК-2027
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
	КАТО
	- классификатор административно-территориальных объектов

	НДВ
	- нормативы допустимых выбросов

	НМУ
	- неблагоприятные метеорологические условия

	ООС
	- охрана окружающей среды

	ПЭК
	- производственный экологический контроль

	ПУО
	- программа управления отходами

	РООС
	- раздел охраны окружающей среды

	РК
	- Республика Казахстан

	СМР
	- строительно-монтажные работы

	ЭРВ
	- экологическое разрешение на воздействие



[bookmark: _Toc238128879][bookmark: _Toc238129011]1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа производственного экологического контроля разработана для проекта «Обустройство скважин месторождений НГДУ «Кайнармунайгаз» Атырауская область, Кызылкогинский  район (10скв.)» и предназначена для организации контроля экологических аспектов на стадиях завершения демонтажных работ в пределах проектных решений.
Работы в рамках ПЭК выполняются в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан, включая Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI, статьи 122, 182, 183 и 185, а также Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.
Подход ПЭК АО «Эмбамунайгаз» направлен на получение достоверной информации для принятия решений, подтверждение соблюдения требований законодательства РК, минимизацию негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду, рациональное использование природных и энергетических ресурсов, а также своевременное предупреждение экологических рисков и реагирование на нештатные ситуации.
Целями производственного экологического контроля являются:
контроль количественных и качественных показателей эмиссий и иных параметров, подлежащих контролю;
организация операционного мониторинга, мониторинга эмиссий и мониторинга воздействия;
контроль соблюдения проектных решений, условий ЭРВ, НДВ, ПУО и внутренних процедур АО «Эмбамунайгаз»;
ведение внутреннего учета, анализ результатов ПЭК и подготовка отчетной информации;
проведение внутренних проверок, регистрация несоответствий и контроль выполнения корректирующих действий.


[bookmark: _Toc238128880][bookmark: _Toc238129012]2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
В настоящем разделе приведены общие сведения о предприятии и проекте, включая месторасположение, основные реквизиты, вид деятельности и краткую характеристику производственного процесса.

[bookmark: _Toc238120240][bookmark: _Toc238121143][bookmark: _Toc238128881][bookmark: _Toc238129013]Таблица 2-1 Сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО
	Месторасположение, координаты
	БИН
	Вид деятельности по ОКЭД
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	АО «Эмбамунайгаз». Обустройство скважин месторождений НГДУ «Кайнармунайгаз» Атырауская область, Кызылкогинский  район (10скв.)
	Атырауская область, г. Атырау, ул. Валиханова, 1. Индекс: 060002 
НГДУ «Кайнармунайгаз»  Адрес: Атырауская область, Кызылкогинский район,
ст.Жамансор. КАТО: 231010000
	1)УС-13-712047.92 м В;
5323444.94 м С;
2)УС-20 - 712857.05 м В; 5323718.38 м С; 3)Скв.2788 - 283728.75 м В; 5290342.12 м С; 4)Скв.2789 - 284659.82 м В; 5290392.71 м С; 5)Скв.2790 - 285947.76 м В; 5291960.06 м С; 6)Скв.2791 - 286097.31 м В; 5291431.61 м С; 7)Скв.2792 - 286442.19 м В; 5291626.73 м С; 8)Скв.2793 - 286915.95 м В; 5291890.84 м С; 9)Скв.2795 - 284650.94 м В; 5290609.54 м С; 10)Скв.2796 - 285650.82 м В; 5291564.85 м С;
	120240021112
	06.10.0 «Добыча сырой нефти и попутного газа»
	Проектом предусматривается: обустройство площадок 8 добывающих скважин (м/р В.Молдабек скв. №№2788, 2791, 2792, 2793, 2796, 2789, 2790 и 2795); обустройство площадок 2 добывающих скважин (м/р В.Уаз Северный  скв. №№УС-13, УС-20);
- выкидные линии от данных скважин до соответствующих ГЗУ;
- воздушные линии электропередач 6кВ;
Трассы выкидных линий от скважин до существующих ГЗУ запроектированы в едином коридоре с учетом существующей инфраструктуры месторождения
	АО «Эмбамунайгаз»,  Адрес: Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Валиханова, 1. Индекс: 060002  НГДУ «Кайнармунайгаз»  Адрес: Атырауская область, Кызылкогинский район,
ст.Жамансор. 065006, Тел: +7 (71238) 2-80-43
	Объекты предприятия отнесены к объектам I категории. 





[bookmark: _Toc238128882][bookmark: _Toc238129014]3. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
В процессе обустройства работ могут образовываться отходы, являющиеся потенциальными источниками воздействия на компоненты окружающей среды. Обращение с отходами осуществляется в соответствии с ПУО, условиями ЭРВ и внутренними процедурами АО «Эмбамунайгаз».

[bookmark: _Toc238121145][bookmark: _Toc238128883][bookmark: _Toc238129015]Таблица 3-1 Виды отходов, образующиеся при работах по проекту
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Лимит накопления отходов, тонн
	Вид операции, которому подвергается отход


	Период строительства на 2026 год

	[bookmark: _Hlk170315907]Отходы пластика
	17 02 03
	0,7625
	Передача специализированным предприятиям на переработку.

	Отходы строительства и демонтажа 
	17 09 04
	12
	Передача специализированным предприятиям на переработку.

	Коммунальные отходы
	20 03 01
	0,313125
	Передача специализированным предприятиям на переработку.

	Отходы лакокрасочных материалов 
	08 01 11*
	0,0465
	Передача специализированным предприятиям на переработку.

	Отходы битумной латексной эмульсии 
	13 08 02*
	1,884187
	Передача специализированным предприятиям на переработку.

	Огарки электродов
	12 01 13
	0,01134
	Передача специализированным предприятиям на переработку.

	Промасленные отходы
	15 02 02*
	0,005529
	Передача специализированным предприятиям на переработку.

	Отходы металлолома
	17 04 07
	1
	Передача специализированным предприятиям на переработку.

	Всего:
	
	16,023181
	



	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Лимит накопления отходов, тонн
	Вид операции, которому подвергается отход


	Период строительства на 2027 год

	Отходы пластика
	Неопасные
	3,8
	Передача специализированным предприятиям на переработку.

	Отходы строительства и демонтажа 
	Неопасные 
	12
	Передача специализированным предприятиям на переработку.

	Коммунальные отходы
	Неопасные
	1,561875
	Передача специализированным предприятиям на переработку.

	Отходы лакокрасочных материалов 
	Опасные
	0,0465
	Передача специализированным предприятиям на переработку.

	Отходы битумной латексной эмульсии 
	Опасные
	1,884187
	Передача специализированным предприятиям на переработку.

	Огарки электродов
	Неопасные
	0,01134
	Передача специализированным предприятиям на переработку.

	Промасленные отходы
	Опасные
	0,005529
	Передача специализированным предприятиям на переработку.

	Отходы металлолома
	Неопасные
	1
	Передача специализированным предприятиям на переработку.

	Всего:
	
	20,309431
	



Образование отходов на период эксплуатации объекта не предусматривается.


[bookmark: _Toc238128884][bookmark: _Toc238129016]4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
[bookmark: _Toc238128885][bookmark: _Toc238129017]4.1. Операционный мониторинг
Операционный мониторинг выполняется в части контроля соблюдения производственных и природоохранных требований при выполнении работ, включая учет образования отходов, контроль мест временного накопления, контроль отсутствия разливов и соблюдение внутренних процедур АО «Эмбамунайгаз».

[bookmark: _Toc238128886][bookmark: _Toc238129018]4.2. Мониторинг эмиссий
[bookmark: _Toc238128887][bookmark: _Toc238129019]4.2.1. Мониторинг выбросов в атмосферный воздух
Для стадии обустройства скважин мониторинг выбросов осуществляется преимущественно расчетным методом. Инструментальные замеры предусматриваются при наличии прямого требования ЭРВ/НДВ, производственной необходимости либо по факту экологического инцидента. На стадии эксплуатации перечень контролируемых источников и веществ уточняется по проекту НДВ и условиям ЭРВ.

[bookmark: _Toc238128888][bookmark: _Toc238129020]Таблица 4.2.1-1. Общие сведения об источниках выбросов
	№
	Наименование показателей
	Всего

	Период строительства за 2026 г

	1
	Количество источников выбросов, всего, ед.
	22

	2
	Организованных источников, из них:
	5

	2.1
	оборудованных очистными сооружениями
	-

	2.2
	с автоматизированной системой мониторинга
	-

	2.3
	на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	-

	2.4
	на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	5

	3
	Неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	17



Таблица 4.2.1-2. Общие сведения об источниках выбросов
	№
	Наименование показателей
	Всего

	Период строительства за 2027 г

	1
	Количество источников выбросов, всего, ед.
	22

	2
	Организованных источников, из них:
	5

	2.1
	оборудованных очистными сооружениями
	-

	2.2
	с автоматизированной системой мониторинга
	-

	2.3
	на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	-

	2.4
	на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	5

	3
	Неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	17



Таблица 4.2.1-3. Общие сведения об источниках выбросов
	№
	Наименование показателей
	Всего

	Период эксплуатации

	1
	Количество источников выбросов, всего, ед.
	19

	2
	Организованных источников, из них:
	-

	2.1
	оборудованных очистными сооружениями
	-

	2.2
	с автоматизированной системой мониторинга
	-

	2.3
	на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	-

	2.4
	на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	-

	3
	Неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	19



[bookmark: _Toc238128889][bookmark: _Toc238129021]Таблица 4.2.1.2. Источники выбросов, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источник выброса: наименование
	Источник выброса номер
	Местоположение
	Загрязняющие вещества согласно проекту
	Периодичность инструментальных замеров

	Мониторинг не предусмотрен
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc238128890][bookmark: _Toc238129022]Таблица 4.2.1.3. Источники выбросов, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	Наименование площадки
	Источник выброса: наименование
	Источник выброса: номер
	Местоположение
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид сырья/материала

	2026 год

	Территория месторождения
	Компрессор передвижной, 5 м3/мин
	0001
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19.
	Дизельное топливо

	Территория месторождения
	Сварочный агрегат
	0002
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19.
	Дизельное топливо

	Территория месторождения
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч
	0003
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19.
	Дизельное топливо

	Территория месторождения
	Дизельная электростанция до 4 кВт
	0004
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19.
	Дизельное топливо

	Территория месторождения
	Битумный котел
	0005
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, 
	Дизельное топливо

	Территория месторождения
	Разработка грунта экскаватором
	6001
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	Грунт

	Территория месторождения
	Засыпка грунта бульдозером
	6002
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	Грунт

	Территория месторождения
	Работа катков
	6003
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	Грунт

	Территория месторождения
	Планировка территории
	6004
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	Грунт

	Территория месторождения
	Пересыпка инертных материалов
	6005
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	Грунт, щебень, песок, ПГС

	Территория месторождения
	Временное хранение инертных материалов
	6006
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	Грунт, щебень, песок, ПГС

	Территория месторождения
	Сварочные работы
	6007
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Железа оксид, Марганца оксид, Азота диоксид, Углерода оксид, Фтористые газообразные соединения, Фториды неорганические, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% 
	Электроды

	Территория месторождения
	Покрасочные работы
	6008
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Диметилбензол, Метилбензол, 2-Этоксиэтанол, Бутилацетат, Пропан-2-он, Уайт-спирит, Взвешенные частицы
	ЛКМ

	Территория месторождения
	Нанесение битума
	6009
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Угл.пр.C12-C19.
	Битум/битумная эмульсия

	Территория месторождения
	Газовая сварка и резка
	6010
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Азота диоксид
	Резка 

	Территория месторождения
	Работы по пайке
	6011
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Олово оксид, Свинец и его неорганические соединения
	Оловянно-свинцовые припои

	Территория месторождения
	Сварка полиэтиленовых труб
	6012
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Углерод оксид, Хлорэтилен
	Трубы полиэтиленовые

	Территория месторождения
	Буровые работы автомашиной
	6013
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	Грунт

	Территория месторождения
	Шлифовальные работы
	6014
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Взвешенные вещества, Пыль абразивная
	станки

	Территория месторождения
	Сверлильные работы
	6015
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Взвешенные вещества
	станки

	Территория месторождения
	Отрезные станки
	6016
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Взвешенные вещества
	станки

	Территория месторождения
	Пыление при передвижении автотранспорта
	6017
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	-

	2027 год

	Территория месторождения
	Компрессор передвижной, 5 м3/мин
	0001
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19.
	Дизельное топливо

	Территория месторождения
	Сварочный агрегат
	0002
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19.
	Дизельное топливо

	Территория месторождения
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч
	0003
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19.
	Дизельное топливо

	Территория месторождения
	Дизельная электростанция до 4 кВт
	0004
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19.
	Дизельное топливо

	Территория месторождения
	Битумный котел
	0005
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, 
	Дизельное топливо

	Территория месторождения
	Разработка грунта экскаватором
	6001
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	Грунт

	Территория месторождения
	Засыпка грунта бульдозером
	6002
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	Грунт

	Территория месторождения
	Работа катков
	6003
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	Грунт

	Территория месторождения
	Планировка территории
	6004
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	Грунт

	Территория месторождения
	Пересыпка инертных материалов
	6005
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	Грунт, щебень, песок, ПГС

	Территория месторождения
	Временное хранение инертных материалов
	6006
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	Грунт, щебень, песок, ПГС

	Территория месторождения
	Сварочные работы
	6007
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Железа оксид, Марганца оксид, Азота диоксид, Углерода оксид, Фтористые газообразные соединения, Фториды неорганические, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% 
	Электроды

	Территория месторождения
	Покрасочные работы
	6008
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Диметилбензол, Метилбензол, 2-Этоксиэтанол, Бутилацетат, Пропан-2-он, Уайт-спирит, Взвешенные частицы
	ЛКМ

	Территория месторождения
	Нанесение битума
	6009
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Угл.пр.C12-C19.
	Битум/битумная эмульсия

	Территория месторождения
	Газовая сварка и резка
	6010
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Азота диоксид
	Резка 

	Территория месторождения
	Работы по пайке
	6011
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Олово оксид, Свинец и его неорганические соединения
	Оловянно-свинцовые припои

	Территория месторождения
	Сварка полиэтиленовых труб
	6012
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Углерод оксид, Хлорэтилен
	Трубы полиэтиленовые

	Территория месторождения
	Буровые работы автомашиной
	6013
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	Грунт

	Территория месторождения
	Шлифовальные работы
	6014
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Взвешенные вещества, Пыль абразивная
	станки

	Территория месторождения
	Сверлильные работы
	6015
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Взвешенные вещества
	станки

	Территория месторождения
	Отрезные станки
	6016
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Взвешенные вещества
	станки

	Территория месторождения
	Пыление при передвижении автотранспорта
	6017
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	-

	Период эксплуатации

	Территория месторождения
	Утечки через неплотности ФС и ЗРА
	6001
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Сероводород, Углеводороды C1-C5, Углеводороды C6-C10, 
	Природный/попутный газ, нефтегазовая смесь

	Территория месторождения
	Насос
	6002-6009
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Сероводород, Углеводороды C1-C5, Углеводороды C6-C10, Бензол, Диметилбензол, Метилбензол
	Природный/попутный газ, нефтегазовая смесь

	Территория месторождения
	Емкость подземная
	6010-6019
	НГДУ «Кайнармунайгаз»
	Сероводород, Углеводороды C1-C5, Углеводороды C6-C10, Бензол, Диметилбензол, Метилбензол
	Природный/попутный газ, нефтегазовая смесь




[bookmark: _Toc238128891][bookmark: _Toc238129023]4.2.2. Газовый мониторинг
[bookmark: _Toc238128892][bookmark: _Toc238129024]Таблица 4.2.2-1. Сведения о газовом мониторинге
	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	Мониторинг не предусмотрен
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc238128893][bookmark: _Toc238129025]4.2.3. Мониторинг сбросов сточных вод
[bookmark: _Toc238128894][bookmark: _Toc238129026]Таблица 4.2.3-1. План-график мониторинга эмиссий сточных вод. Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников воздействия
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	Мониторинг не предусмотрен
	-
	-
	-
	-


Сброс сточных вод в открытые водные объекты отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки и техническая вода для  пылеподавления подлежат учету и передаче/направлению согласно условиям АО «Эмбамунайгаз».

[bookmark: _Toc238128895][bookmark: _Toc238129027]4.3. Мониторинг воздействия
[bookmark: _Toc238128896][bookmark: _Toc238129028]4.3.1. Атмосферный воздух
[bookmark: _Toc238128897][bookmark: _Toc238129029]Таблица 4.3.1-1 План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	Контрольная точка/источник
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Контроль в периоды НМУ
	Кем осуществляется контроль
	Методика контроля

	Транспортные, земляные и погрузочные работы
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%
	1 раз/квартал
	Не применимо
	Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз».
	Расчетным методом

	ДЭС
	Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19
	1 раз/квартал 
	Не применимо
	Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз».
	Расчетным методом

	Битумный котел
	Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид,
	1 раз/квартал 
	Не применимо
	Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз».
	Расчетным методом

	Сварочные работы
	Железа оксид, Марганца оксид, Азота диоксид, Углерода оксид, Фтористые газообразные соединения, Фториды неорганические, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% 
	1 раз/квартал 
	Не применимо
	Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз».
	Расчетным методом

	Покрасочные работы
	Диметилбензол, Метилбензол, 2-Этоксиэтанол, Бутилацетат, Пропан-2-он, Уайт-спирит, Взвешенные частицы
	1 раз/квартал 
	Не применимо
	Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз».
	Расчетным методом

	Битумные работы
	угл.пр.C12-C19
	1 раз/квартал 
	Не применимо
	Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз».
	Расчетным методом

	Работа станков
	Взвешенные вещества, Пыль абразивная
	1 раз/квартал 
	Не применимо
	Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз».
	Расчетным методом

	Газовая сварка и резка
	Азота диоксид 
	1 раз/квартал 
	Не применимо
	Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз».
	Расчетным методом

	Сварка полиэтиленовых труб
	Углерод оксид, Хлорэтилен
	1 раз/квартал 
	Не применимо
	Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз».
	Расчетным методом



[bookmark: _Toc238128898][bookmark: _Toc238129030]4.3.2. Поверхностные и подземные воды
[bookmark: _Toc238128899][bookmark: _Toc238129031]Таблица 4.3.2-1. График мониторинга воздействия на водном объекте
	№
	Контрольный створ
	Контролируемые показатели
	ПДК, мг/дм3
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	Предприятие не осуществляет стоков в открытые водные объекты
	-
	-
	-
	-


Предприятие не осуществляет стоков в открытые водные объекты.

[bookmark: _Toc238128900][bookmark: _Toc238129032]4.3.3. Мониторинг состояния почв
[bookmark: _Toc238128901][bookmark: _Toc238129033]Таблица 4.3.3-1. Мониторинг уровня загрязнения почвы
	Точка отбора проб
	Контролируемое вещество
	ПДК, мг/кг
	Периодичность
	Метод анализа

	Территория работ
	Нефтепродукты, тяжелые металлы и иные вещества по характеру инцидента
	По действующим нормативам РК
	При разливе, выявлении загрязнения или требовании уполномоченного органа / ЭРВ
	Лабораторный анализ аккредитованной лабораторией по применимым методикам



[bookmark: _Toc238128902][bookmark: _Toc238129034]5. ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Внутренние проверки проводятся для подтверждения соблюдения требований экологического законодательства РК, проектных решений и внутренних процедур АО «Эмбамунайгаз». Результаты проверок фиксируются во внутреннем учете, а выявленные несоответствия закрываются через корректирующие действия в установленные сроки.

[bookmark: _Toc238128903][bookmark: _Toc238129035]Таблица 5-1 План-график внутренних проверок АО «Эмбамунайгаз»
	№
	Подразделение / объект проверки
	Периодичность проведения

	1
	Ответственные сотрудники АО «Эмбамунайгаз» / подрядчика по проведению работ
	1 раз в квартал

	2
	Проверка мест накопления отходов, spill kits, отсутствия разливов, учета воды, стоков и выбросов
	Ежемесячно в период работ

	3
	Закрытие несоответствий и корректирующих действий
	По факту выявления нарушения





[bookmark: _Toc238128904][bookmark: _Toc238129036]6. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ
При возникновении нештатных ситуаций, включая разливы, отклонения от проектных условий, выявление загрязнения почвы или иные экологически значимые события, ответственные лица действуют в соответствии с внутренними процедурами АО «Эмбамунайгаз», требованиями ЭРВ и применимыми нормами законодательства РК.

[bookmark: _Toc238128905][bookmark: _Toc238129037]7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Организационная ответственность за выполнение ПЭК распределяется между ответственными подразделениями АО «Эмбамунайгаз» и подрядными организациями, задействованными в проекте. Ответственные лица обеспечивают выполнение мониторинга, ведение учета, взаимодействие с аккредитованными лабораториями и подготовку отчетной информации.

[bookmark: _Toc238128906][bookmark: _Toc238129038]8. МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Качество инструментальных измерений обеспечивается применением утвержденных методик, использованием поверенного и/или калиброванного оборудования, привлечением аккредитованных лабораторий и соблюдением требований к отбору, транспортировке и анализу проб.

[bookmark: _Toc238128907][bookmark: _Toc238129039]9. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Результаты производственного экологического контроля включаются во внутренний учет и при необходимости используются для формирования периодической отчетности по результатам ПЭК в порядке, установленном законодательством РК и внутренними процедурами АО «Эмбамунайгаз».


[bookmark: _Toc238128908][bookmark: _Toc238129040]СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI.
Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.
Проектные материалы РООС к проекту «Обустройство скважин месторождений НГДУ «Кайнармунайгаз» Атырауская область, Кызылкогинский  район (10скв.)».
Проект нормативов допустимых выбросов, программа управления отходами и условия экологического разрешения на воздействие после утверждения.
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