Краткое нетехническое резюме по намечаемой деятельности
В административном отношении месторождения Кариман находятся на территории Мунайлинского района Мангистауской области Республики Казахстан. 
Областной центр город Актау – находится в 40 км к юго-западу от площади работ, железнодорожная станция Мангистау – в 30 км к юго-западу, пос. Жетыбай – в 55 км, а г. Жанаозен – в 130 км к юго-востоку. Месторождение расположено в 35 км от базы недропользователя – ТОО «Емир-Ойл», расположенной в поселке Даулет. 
Основанием данного «Индивидуального технического проекта на строительство вертикальной эксплуатационной скважины № 127 на месторождении Кариман»  было предусмотрено в «Дополнениию к Проекту разработки месторождения Кариман по состоянию на 01.01.2025г.» (протокол ЦКРР РК №64/4 от 24.07.2025г.), в котором рекомендовано 2 варианта разработки. К реализации был принят 2-й вариант (рекомендуемый.) 
[bookmark: _Hlk202290034]В рамках «Дополнениию к Проекту разработки месторождения Кариман по состоянию на 01.01.2025г.» рассматриваются 2 варианта разработки, отличающихся системами разработки, количеством скважин, обеспечивающие разную эффективность разработки эксплуатационных объектов. Расстояние между скважинами 500×500 м. 
Согласно проектным показателям, рекомендуемый 2 вариант, на I объекте разработки предусматривает бурение и ввод 9 добывающих скважин; из них 2 горизонтальные; перевод 9 добывающих скважин на II объект. Общий фонд добывающих скважин составит 34 ед.
Ранее на основании разработанного и согласованного Индивидуального технического проекта на строительство скважины № 127 глубиной 4100 м было получено экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории за № KZ72VCZ14694207 от 31.03.2026 г.
[bookmark: _Hlk237614543]В связи с изменением проектных решений, предусмотренных по скважине № 127, на основании протокола геолого-технического совещания (ГТС) от 11.05.2026г. ТОО Емиройл, выполняется корректировка ранее разработанного индивидуального технического проекта.
Основным изменением является изменение вида (типа) скважины: ранее проектом предусматривалось строительство вертикальной скважины, в корректируемом проекте предусматривается строительство наклонно-направленной скважины.
В связи с изменением конструкции и профиля скважины производится соответствующая корректировка проектных решений, технических характеристик и расчетных показателей, предусмотренных индивидуальным техническим проектом.
Корректировка проекта выполняется с учетом ранее полученного экологического разрешения и действующих требований экологического законодательства Республики Казахстан. При этом экологические показатели и решения, подлежащие корректировке в связи с изменением конструкции и профиля скважины, пересматриваются и приводятся в соответствие с актуальными техническими решениями.
Таким образом, настоящая корректировка ИТП предусматривает актуализацию ранее разработанного проекта строительства скважины № 127 с учетом изменения ее проектной конструкции и перехода от вертикального профиля к наклонно-направленному профилю.
Согласно настоящему проекту предусматривается бурение добывающей скважины К127 в 2026-2027 годы.
[bookmark: _Hlk222175607][bookmark: _Hlk202290143]Строительство  эксплуатационной скважины №127 на месторождении Кариман будет осуществляться с помощью буровых установок «ZJ-50», «ZJ-70» или аналогичный по грузоподъёмности. Тип установки для испытаний «XJ-550» или аналогичный по грузоподъёмности.
Буровая установка должна иметь 4-х ступенчатую систему очистки, которая обеспечит соблюдения проектных параметров промывочной жидкости, тем самым обеспечивая минимальное воздействие промывочной жидкости на проницаемые (продуктивные) пласты.
Общая продолжительность строительства скважины – 184,5 сут.
Целью бурения является добыча углеводородного сырья.  
Проектная глубина по по стволу – 3873 (+/- 300 метров).
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