


ТОО «Sea Wing Сompany» 
ТОО «ОРДА-ЭкоМониторинг»


УТВЕРЖДАЮ:
Директор 
ТОО «Sea Wing Сompany» 
_______________  
«___» ___________ 2026 год


 


[bookmark: 0.ТИТУЛЬНЫЙ]
РАЗДЕЛ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (РООС)
к рабочему проекту «Газоэлектростанция месторождения Коныс»
по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район»






[image: ]
Директор
 ТОО «ОРДА-ЭКОМОНИТОРИНГ»                                            Әбдиев С.Б.




















РК, г. Кызылорда, 2026 год










СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
[bookmark: _Hlk177549567]
Государственная  Лицензия  № 02168Р выдана Комитетом экологического регулирования и контроля МООС и водных ресурсов РК от 18.02.2020 года на выполнение работ в области природоохранного нормирования и проектирования
	Исполнитель:
	Должность:

	Әбдиев С.Б.
	Директор ТОО «ОРДА-ЭКОМОНИТОРИНГ»

	Данные разработчика:

	Республика Казахстан, 120000, г. Кызылорда, мкр-н. Сырдарья дом 20, кв. 39 Телефоны: 8777 785 13 46
e-mail: ordaekomonitoring@bk.ru





10


[bookmark: СОДЕРЖАНИЕ]СОДЕРЖАНИЕ

	Введение ……………………………………………………………………………………………………...
	6

	Раздел 1
	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
	9

	1.1
	Характеристика климатических условий...........................................................................
	9

	1.2
	Характеристика современного состояния воздушной среды
	12

	1.3
	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения……
	13

	1.4
	Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные
мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух.............................................................................................................................................
	

	
	
	34

	1.5
	Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ
	34

	1.6
	Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в целях
заполнения декларации о воздействии
	49

	1.7
	Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного
воздействия
	51

	1.8
	Предложения  по  организации  мониторинга  и  контроля  за  состоянием
атмосферного воздуха
	52

	1.9
	Разработка	мероприятий	по	регулированию	выбросов	в	период	особо
неблагоприятных метеорологических условий
	59

	Раздел 2
	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД...........................................…………...
	60

	2.1
	Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период
строительства, требования к качеству используемой воды
	60

	2.2
	Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование,
местоположение водозабора, его характеристика
	61

	2.3
	Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема
забираемой	свежей	воды,	как	основного	показателя	экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения
	

	
	
	62

	2.4
	Поверхностные воды
	63

	2.5
	Подземные воды
	63

	2.6
	Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ
	64

	2.7
	Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в
целях заполнения декларации о воздействии
	65

	Раздел 3
	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА………………………………………………….
	66

	3.1
	Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого
объекта (запасы и качество)
	66

	3.2
	Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства
(виды, объемы, источники получения)…………………...................
	66

	3.3
	Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на
различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы ………………
	66

	3.4
	Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного
режима и использованию нарушенных территорий ………………………………….
	66

	3.5
	Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их
геологические особенности и другое)………………………………………………….
	66

	Раздел 4
	[bookmark: ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЯ_НА_ОКРУЖАЮЩУЮ_СРЕДУ_О]ОЦЕНКА	ВОЗДЕЙСТВИЯ	НА	ОКРУЖАЮЩУЮ	СРЕДУ	ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ………………………………………………….
	67

	4.1
	[bookmark: Виды_и_объемы_образования_отходов]Виды и объемы образования отходов
	67

	4.2
	[bookmark: Особенности_загрязнения_территории_отход]Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления
(опасные свойства и физическое состояние отходов)
	73

	4.3
	[bookmark: Рекомендации_по_управлению_отходами_и_по]Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям,
технологии по выполнению указанных операций
	75

	4.4
	[bookmark: Виды_и_количество_отходов_производства_и]Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых,
накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о
воздействии на окружающую среду
	

	
	
	80




	Раздел 5
	ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ……
	81

	5.1
	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и
других типов воздействия, а также их последствий
	81

	5.2
	Характеристика	радиационной	обстановки	в	районе	работ,	выявление
природных и техногенных источников радиационного загрязнения
	84

	Раздел 6
	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ
	87

	6.1
	Состояние  и  условия  землепользования,  земельный  баланс  территории,
предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей
	
87

	6.2
	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия
планируемого объекта
	88

	6.3
	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические
нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта
	89

	6.4
	Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая
рекультивация)
	91

	6.5
	Организация экологического мониторинга почв
	92

	Раздел 7
	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
	94

	7.1
	Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта
	94

	7.2
	Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние
	94

	7.3
	Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на
растительные сообщества территории
	95

	7.4
	Обоснование объемов использования растительных ресурсов
	96

	7.5
	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность
	96

	7.6
	Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их
состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания
	96

	7.7
	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие
	98

	Раздел 8
	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР
	101

	8.1
	Исходное состояние водной и наземной фауны
	101

	8.2
	Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее
генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных
	102

	8.3
	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие,
его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации
	103

	Раздел 9
	ОЦЕНКА   ВОЗДЕЙСТВИЙ   НА   ЛАНДШАФТЫ   И   МЕРЫ   ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ
	
106

	Раздел 10
	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ
	107

	10.1
	Современные социально-экономические условия жизни местного населения,
характеристика его трудовой деятельности
	107

	10.2
	Обеспеченность объекта в период строительства, 
трудовыми ресурсами, участие местного населения
	108

	10.3
	Влияние	намечаемого	объекта	на	регионально-территориальное
природопользование
	109

	10.4
	Прогноз	изменений	социально-экономических	условий	жизни	местного
населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)
	111

	10.5
	Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений
	111



в результате намечаемой деятельности
10.6	Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности.	112
Раздел 11		ОЦЕНКА	ЭКОЛОГИЧЕСКОГО	РИСКА	РЕАЛИЗАЦИИ	НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ				113

11.1 Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые
объекты)
11.2 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта
11.3 Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)
11.4 Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население
11.5 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

113

114

117

119

122

Список использованной литературы	124
Приложения
1 Исходные данные
2 Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу
3 Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ

ВВЕДЕНИЕ
Раздел «Охрана окружающей среды» разработан для оценки уровня воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду и установления нормативов эмиссии.
Проект разработан в соответствии с требованиями нормативного документа «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» утвержденной Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.
Заказчик проекта – ТОО «Sea Wing Сompany».
Рабочий проект спроектирован – ТОО "Интернациональный Инжиниринг Нельсон Казахстан". Рабочий проект разработан на основании задания на проектирование и Договора.
Разработчик материалов РООС - ТОО «ОРДА-ЭкоМониторинг» гос.лицензия №02168Р.
Охрана окружающей среды представляет собой систему осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан.
Правовую основу экологической оценки составляет ряд нормативных, нормативно-технических, нормативно-методических и правовых актов. Экологическое законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции РК, состоит из Экологического Кодекса и иных нормативных правовых актов РК.
Согласно ст. 49 Экологического Кодекса РК:
Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при:
разработке проектов нормативов эмиссий для объектов І и II категорий; 
разработке  раздела  «Охрана  окружающей  среды»  в  составе  проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.
Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются инструкцией по организации и проведению экологической оценки.
Раздел «ООС» разработан в соответствии со статьями 64 - 65 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК и Инструкции по организации и проведению экологической оценки от 30 июля 2021 года №280, с учетом специфики производства и использованием технической документации предприятия, а также на основании выданного мотивированного отказа Департамента экологии по Кызылординской области № KZ89VWF00625564 от 18.08.2026г.
В Республике Казахстан в последние годы коренным образом перестроена организационная структура государственного управления и контроля за состоянием окружающей среды. Постоянно совершенствуется нормативно- правовая база природопользования и охраны окружающей среды.
Существует много местных, общегосударственных и международных норм, правил и требований, которые определяют, каким образом будет обеспечиваться охрана окружающей среды в ходе реализации проекта, где будут строго соблюдаться все действующие законы, правила, нормы и стандарты Республики Казахстан.
В методическом плане работы проводились в соответствии с действующими Республиканскими нормативными документами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК:
Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 г. № 400- VI ЗРК- регулирует общественные отношения в сфере взаимодействия человека и природы (экологические отношения), возникающие в связи с осуществлением физическими и юридическими лицами деятельности, оказывающей или способной оказать воздействие на окружающую среду.
Инструкция по организации и проведению экологической оценки (Приложение 11). Утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК- разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 48 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан» (далее– Кодекс) и определяет порядок проведения экологической оценки.
Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317.
Водный кодекс РК от 9 июля 2004 года № 481-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 2021г.) – регулирование водных отношений в целях обеспечения рационального использования вод для нужд населения, отраслей экономики и окружающей природной среды, охрана водных ресурсов от загрязнения, засорения и истощения, предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод, укрепления законности в области водных отношений.
Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2021 года № 23235 
«Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к приказу МООС РК от 18 апреля 2008 г. №100-п;
«Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 г. №168;
Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК.
СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.

Разработчик – ТОО «ОРДА-ЭкоМониторинг» 
г.Кызылорда, мкр-н Сырдарья, дом № 20, кв.39. 
Тел.: 8 (777) 785 1346

Заказчик – ТОО «Sea Wing Сompany»
050009, город Алматы, Алмалинский район, ул. Ислам Каримов, Д. 52, КВ. 39.
БИН 250940033178
1. [bookmark: 1._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЙ_НА_СОСТОЯНИЕ_АТМОС]ОЦЕНКА	ВОЗДЕЙСТВИЙ	НА	СОСТОЯНИЕ	АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.
1.1. [bookmark: 1.1._Характеристика_климатических_услови]Характеристика климатических условий
Климат исследуемого участка работ резко континентальный, отличающийся большими колебаниями температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общей сухостью воздуха, обилием солнечного света и относительно небольшим количеством осадков.
Климатический подрайон: IV-А. Дорожно-климатическая зона: V.
	Температура воздуха Кызылорда

	Абсолютная минимальная
	-37.9

	Наиболее холодных суток обеспеченностью

	а)0,98
	-29,4

	б)0,92
	-27,1

	Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью

	а)0,98
	-27,88

	б)0,92
	-23,44

	Обеспеченностью

	а)0,94
	-11,7

	Средние продолжительность(сут.)и температура воздуха (ºС) периодов со средней суточной температурой воздуха,ºС,не выше

	0
	продолжительность
	109

	
	температура
	-5,0

	8
	продолжительность
	164

	
	температура
	-0,9

	10
	продолжительность
	178

	
	температура
	-1,0

	Дата начала и окончания отопительного периода (период с температурой воздуха не выше 8ºС)

	начало
	20.10

	конец
	02.04

	Среднее число дней с оттепелью за декабрь-февраль
	7

	Средняя месячная относительная влажность,%

	в15 ч наиболее холодного месяца(января)
	69

	За отопительный период
	73

	Среднее количество (сумма) осадков за ноябрь-март,мм
	86

	Среднее месячное атмосферное давление на высоте установки барометра за январь, гПа
	1009,8

	Ветер

	Преобладающее направление за декабрь-февраль
	СВ




	средняя скоростьза отопительныйпериод,м/с
	2,7

	максимальнаяиз среднихскоростейпо румбамвянваре, м/с
	6,4

	среднеечисло дней со скоростью・10м/с приотрицательной температуре воздуха
	3


Климатические параметры теплогопериода года СП РК 2.04-01-2017(таблица3.2).
	Атмосферное давление на высоте установки барометра, гПа

	Среднее месячное за июль
	991,9

	Среднее за год
	1002,95

	Высота барометра над уровнем моря, м
	129,8

	Температура воздуха обеспеченностью,ºС

	а)0,95
	32,6

	б)0,96
	33,4

	в)0,98
	35,4

	г)0,99
	36,9

	Температура воздуха,ºС

	средняя максимальнаянаиболее теплогомесяцагода(июля)
	34,4

	Абсолютная максимальная
	45,6

	Средняя месячная относительная влажность воздуха в15 ч наиболее теплого месяца(июля), %
	24

	Среднее количество(сумма) осадков за апрель-октябрь,мм
	71

	Суточный максимум осадков за год,мм

	Средний из максимальных
	17

	Наибольший из максимальных
	54

	Преобладающее направление ветра(румбы) за июнь-август
	СВ

	Минимальная из среднихскоростейветрапо румбамв июле,м/с
	1,8

	Повторяемость штилей за год,%
	17

	Нормативная глубина промерзания грунтов:
	

	Песокпылеватый, м.
	1.33

	Глина или суглинок,м.
	1.09

	Песок средней крупности, крупный или гравелистый м.
	1.43

	Крупно обломочные грунты,м.
	1.62


СП РК 2.04-01-2017 (таблица 3.3;таблица 3.4).
	
Наименование показателей
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябр
ь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Год




	Средняя месячная и годовая температуры воздуха,ºС
	-7,7
	-6,1
	-2,0
	13,2
	20,3
	26,0
	27,8
	25,3
	18,6
	9,8
	1,7
	-4,7
	10,5

	Средняя за месяц и год амплитуды температуры воздуха
	9,9
	10,9
	12,3
	14,4
	15,5
	16
	16
	16,4
	17,1
	15,9
	12,4
	9,7
	13,9


Таблица 1.1.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
	Hаименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации
	200

	атмосферы, А
	

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного
	25.0

	воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	

	Средняя температура наружного воздуха
наибо-
	-25.0

	лее холодного месяца (для котельных, работа-
	

	ющих по отопительному графику), град С
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	15.3

	СВ
	19.2

	В
	16.8

	ЮВ
	4.5

	Ю
	8.1

	ЮЗ
	12.9

	З
	14.2

	СЗ
	9.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	5.0

	Скорость ветра (по средним многолетним
	3.0

	данным), повторяемость превышения которой
	

	составляет 5 %, м/с
	


Сведения по фоновым концентрациям, приняты согласно письма с РГП «Казгидромет», представленном в Приложении.
Современное состояние воздушного бассейна территории определяется взаимодействием природно-климатического потенциала и техногенных факторов. Основными факторами, определяющими длительность сохранения загрязнении в местах размещения их источников, является ветровой режим, наличие температурных инверсий, количество и характер выпадения осадков. Активная ветровая деятельность, как на высоте, так и в приземном слое, способствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

1.2. [bookmark: 1.2._Характеристика_современного_состоян]Характеристика современного состояния воздушной среды
В настоящем разделе использованы сведения, взятые из Информационного бюллетеня за первое полугодие 2021г., который подготовлен по результатам работ, выполняемых Филиалом РГП «Казгидромет» по Кызылординской области.
Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Кызылординской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.
Основные источники загрязнения атмосферного воздуха
Согласно данным «Департамента экологии по Кызылординской области» и «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области» в городе действует 1006 предприятий, осуществляющих эмиссии в окружающую среду. Фактические суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют 26,96 тысяч тонн.
Количество автотранспортных средств составляет 136162 тысяч единиц, главным образом легковых автомобилей, из которых – 18821 работает на газовом топливе.
По информации представленным Управлением энергетики и жилищно- коммуналного хозяйства Кызылординской области в г.Кызылорда насчитывается 64 147 жилых частных домов и 144 промышленных предприятий.
Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г.Кызылорда за 1 полугодие 2021 года.
По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.1.) уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий, он определялся значением СИ равным 1,0 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий уровень)
Максимально-разовые и среднемесячные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.
Случаи высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) отмечены не были. Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1 - Характеристика загрязнения атмосферного воздуха
	Примесь
	Средняя концентрация
	Максимальная разовая
концентрация
	НП
	Число случаев превышения
ПДКмр

	
	мг/м3
	Кратность
ПДКс.с.
	мг/м3
	Кратность
ПДКм.р.
	%
	>ПДК
	>5
ПДК
	>10
ПДК

	г. Кызылорда

	Взваленные частицы (пыль)
	0,0565
	0,38
	0,1600
	0,32
	0,0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-2,5
	0,0014
	0,04
	0,1454
	0,91
	0,0
	
	
	

	Взвешенные частицы РМ-10
	0,0272
	0,45
	0,2915
	0,97
	0,0
	
	
	

	Диоксид серы
	0,047
	0,93
	0,166
	0,33
	0,0
	
	
	

	Оксид углерода
	0,3218
	0,11
	3,5935
	0,72
	0,0
	
	
	

	Диоксид азота
	0,0279
	0,70
	0,1659
	0,83
	0,0
	
	
	




	Оксид азота
	0,0063
	0,11
	0,200
	0,50
	0,0
	
	
	

	Озон
	0,0280
	0,93
	0,1596
	1,00
	0,0
	
	
	


Выводы:
За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в 1 полугодии изменялся следующим образом:
Сравнение СИ и НП за 1 полугодие 2018-
2021 гг.
в г.Кызылорда
5
4
3
2
1
0
2
1.
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2019
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2020



Рисунок 1.2 – Сравнительная диаграмма уровня загрязнения атмосферного воздуха
Как видно из графика, уровень загрязнения атмосферного воздуха за 2019 год был высокий, 2020-2021 годы был низким.
В течение полгода территория области находилась под влиянием циклонов, антициклонов и атмосферных фронтов. Наблюдались туман, снегопад, гололед, ливневой дождь, метель, гроза, шквал, пыльная буря, порывистый ветер до 25 м/с, очень сильная жара 43,8 градусов. Количество осадков 82,5 мм. Средняя скорость ветра 2,7 м/с.
1.3. [bookmark: 1.3._Источники_и_масштабы_расчетного_хим]Источники и масштабы расчетного химического загрязнения
Общие сведения
Местонахождение производственной площадки: РК, Кызылординская область, Кызылординская область, Сырдарьинский район. 
Строительная площадка расположена на нефтяном месторождении Коныс, Сырдарьинский район, Кызылординская область, Республика Казахстан. Границы строительной зоны определены владельцем. Общая площадь проекта строительства газовой электростанции на нефтяном месторождении Коныс составляет 0,48 гектара.


Рис 1. Карта - Общий вид строительной площадки
[image: 90ae4dec1b7ee9dcc16e7720beddb2d]
В административном отношении площадка инженерных изысканий расположена в Сырдарьинском районе Кызылординской области. Участок работ находится в 70 м юго-восточнее существующей установки подготовки природного газа и в 200 м северо-западнее центрального пункта подготовки нефти. Расстояние от площадки работ до центра города Кызылорды составляет около 150 км.


Проектные решения

Целью данного проекта является строительство комплексного интегрированного энергоблока, параллельно работающей газовой электростанции мощностью 14,0 МВт, использующей 20 газогенераторных установок мощностью 700 кВт каждая, модели 700GJZPWT / RT - GS3; работающей в режиме изолированной сети с однопроводной шиной 6 кВ и двумя секциями, обеспечивающей стабильное и надежное электроснабжение нефтепромысловых нагрузок , таких как добыча нефти, закачка воды, сбор и транспортировка, а также автоматических систем управления.
Полный комплекс электрогенерации включает 20 модульных генераторных установок, а также высоковольтные и низковольтные распределительные устройства для распределения электроэнергии, имеющие ту же модульную структуру. Установки работают параллельно, с номинальным выходным напряжением 6300 В и номинальной частотой 50 Гц, и оснащены полной системой газоснабжения, системой распределения электроэнергии, системой охлаждения и всем вспомогательным оборудованием.
В рамках данного проекта планируется прокладка газопроводов, которые будут соединены с газовым блоком и модульной газогенераторной установкой, оснащенной запорными клапанами. Эти клапаны являются стандартными компонентами генераторной установки.
20 газогенераторных установок выполнены по модульной конструкции заводской сборки. Весь комплекс состоит из 20 газогенераторных модулей, сети инженерных трубопроводов и заводской системы автоматизации и сигнализации.
В соответствии с техническими условиями и проектными требованиями проекта, в рамках данного проекта планируется прокладка сети газопроводов и одновременная установка резервуаров для хранения сточных вод типа ЕД-1, которые будут поставляться в сборе вместе с модулями выработки электроэнергии.
Подробная схема компонентов стандартизированной модульной газовой электростанции:
(1) Контейнерная блочно-модульная газогенераторная установка (БМ ГПУ): вся установка изготавливается на заводе, номинальное выходное напряжение одной установки составляет 6,3 кВ, а мощность установки определяется в соответствии с проектными требованиями;
(2) Модульное устройство распределения напряжения генератора: оснащенное распределительным шкафом электросети 0,4 кВ (РУСН-0,4 кВ);
(3) Модульная операционная: используется для размещения операторов на месте;
(4) Вспомогательное оборудование: включая резервуары для сбора и хранения технологических жидкостей, резервуары для хранения противопожарных жидкостей, технологические трубопроводные коридоры и интегрированную трубопроводную сеть внутри станции; конкретные характеристики и модели вспомогательного оборудования будут определены на этапе подготовки строительных чертежей, а окончательные характеристики будут основаны на чертежах общего расположения электростанции.
[bookmark: _Toc22404]Проектируемый газопровод начинается от точки подключения к существующей газовой сети на территории объекта. Надземные газопроводы предусматриваются диаметрами DN80, DN200 и DN300 и прокладываются до газорегуляторной станции и газогенераторных установок, после чего по газопроводу среднего давления газ подаётся к 20 модулям модульной газовой электростанции.
В соответствии с нормами Республики Казахстан ВСН 51-2.38-85 проектируемый газопровод среднего давления от точки подключения к газовой сети до 20 газогенераторных установок новой газовой электростанции на месторождении Коныс относится к газопроводам IV категории, V класса. Теплоизоляция надземных участков газопровода предусматривается из рулонного минераловатного материала марки 75 толщиной 60 мм, без наружного облицовочного слоя, для трубопроводов с проектным диапазоном диаметров φ89–φ323 мм, в соответствии с требованиями ГОСТ 21880-2022.



Вспомогательные инженерные решения для проектируемых объектов
Список сооружений, охватываемых проектом.
1. Соединительный трубопровод от существующего газопровода к вновь построенной газорегулирующей станции ГРП-1;
2. Газопроводы для комплекса станции регулирования давления ГРП-1, включающего 20 модульных газогенераторных установок;
3. Соответствующая платформа для резервуара для хранения сточных вод (поставляется в комплекте с 20 газогенераторами);
4. Диспетчерская (с 20 газогенераторными установками, поставляемыми в комплекте);
5. Модульное операторное помещение.
[bookmark: _Toc14816]
План реализации процесса
1. Проект предусматривает прокладку газопровода к запорным клапанам 20 модульных газогенераторных установок. Клапаны являются частью корпуса модуля.
2. 20 контейнерных газогенераторных установок на салазках изготавливаются на заводе и состоят из 20 газовых модулей для выработки электроэнергии, инженерных трубопроводов, а также сборных систем автоматизации и сигнализации.
[bookmark: _Toc25845]
Схема конструкции здания
1. Список предлагаемых зданий и сооружений
(1) Модульное операторное помещение для контейнерной газогенераторной установки на салазках;
(2) Фундамент комплекса газогенераторных установок;
(3) Контейнерные подстанции высокого и низкого напряжения на салазках и фундаменты;
(4) Контейнерная центральная диспетчерская и фундамент, установленные на салазках;
(5) Платформа площадки станции регулирования давления газа ГРП-1;
(6) Интегрированная кабельная траншея;
(7) Опоры трубопроводов, уличные фонари, резервуары для воды и фундаменты громоотводов;
(8) Ограждение вокруг территории газовой электростанции
2. Контейнерное блочно-модульное операторное помещение газогенераторной установки.
(1) Контейнерное блочно-модульное операторное помещение газогенераторной установки представляет собой одноэтажное модульное сборное здание, которое изготавливается на заводе целиком. Внешние размеры здания составляют 9,3 м × 3 м × 2,9 м.
(2) В помещении управления газогенераторной установкой предварительно установлен полный комплект систем: система электрического отопления, система кондиционирования воздуха, автоматическая система пожарной сигнализации, сеть распределения электроэнергии и система внутреннего освещения.
(3) Фундамент здания возводится методом заливки дорожной плиты в соответствии с требованиями ГОСТ 21924.0-84; здание классифицируется как взрывоопасное и пожароопасное место класса Г.
3. Фундамент газогенераторного комплекса
(1) Фундамент комплекса газогенераторной установки выполняется в виде монолитной железобетонной конструкции из бетона, укладываемого непосредственно на месте. Толщина бетонной плиты — 300 мм, размеры фундаментной плиты в плане — 9,8 × 3,8 м. Конструкция выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 21924.0-84 к дорожным плитам. Помещения и зоны электростанции относятся к категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности.
(2) Здание газовой электростанции построено по модульному заводскому принципу предварительной сборки.
4. Контейнерного блочно-модульное помещение трансформаторной подстанции высокого и низкого напряжения и его фундамент.
(1) Диспетчерское и операторное помещения комплектных распределительных устройств высокого напряжения 6 кВ и низкого напряжения 0,4 кВ выполняются в составе единого модуля электростанции. Конструкция полностью изготавливается в заводских условиях. Габаритные размеры здания — 12 × 3 × 3 м.
(2) В контейнерном блочно-модульном помещении трансформаторной подстанции высокого и низкого напряжения в заводских условиях предусматривается полный комплект инженерных систем: электрическое отопление, кондиционирование воздуха, автоматическая пожарная сигнализация, сеть розеточного электроснабжения и система освещения.
(3) Фундамент контейнерного блочно-модульного помещения трансформаторной подстанции высокого и низкого напряжения выполняется в виде монолитной бетонной конструкции ленточного типа. Размеры каждой фундаментной ленты — 3,6 × 0,5 м. Под каждый блочно-модульный блок предусматривается 5 ленточных фундаментов, возвышающихся над уровнем земли на 500 мм. Помещения и зоны электростанции относятся к категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности.
5. Контейнерное блочно-модульное помещение дежурного персонала центрального пункта управления и его фундамент
(1) Контейнерное блочно-модульное помещение дежурного персонала центрального пункта управления представляет собой модульное сборное здание, полностью изготовленное в заводских условиях. Габаритные размеры здания — 7 × 2,5 × 2,5 м.
(2) В помещении дежурного персонала центрального пункта управления в заводских условиях предусматривается полный комплект инженерных систем: система электрического отопления, система кондиционирования воздуха, система автоматической пожарной сигнализации, сеть розеточного электроснабжения и система внутреннего освещения.
(3) Фундамент центрального пункта управления выполняется в виде монолитной бетонной конструкции. Размеры фундамента в плане — 7,4 × 3,4 м, возвышение над уровнем земли — 0,05 м. Фундамент выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 21924.0-84 к дорожным плитам. Помещения и зоны электростанции относятся к категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности.
6. Платформа площадки станции регулирования давления газа ГРП-1.
(1) Станция регулирования давления газа имеет плановые размеры 6000 × 6000 мм (длина × ширина).
(2) Блок оборудования станции регулирования давления оборудован монолитным железобетонным фундаментом, вдоль трубопровода установлены специальные железобетонные опоры, а также специальные соответствующие металлические опоры для трубопровода; опоры труб приварены и надежно закреплены на трубопроводе.
7. Интегрированная кабельная траншея
Монолитная кабельная траншея выполнена из монолитного железобетона марки С16/20 в соответствии со стандартом РК ГОСТ 34028-2016. Толщина стенок и нижней плиты траншеи составляет 200 мм, а крышка траншеи выполнена из сборных железобетонных плит толщиной 200 мм. Кабельная траншея заглублена на 800 мм ниже уровня земли, а полезная ширина траншеи составляет 800 мм. 
8. Опоры трубопроводов, уличные фонари, резервуары для воды и фундаменты для громоотводов.
Все технологические трубопроводы, уличные фонари, резервуары для воды, молниеотводы и т. д. оборудованы монолитными железобетонными фундаментами. Опоры технологических трубопроводов снабжены металлическими кронштейнами, а для обеспечения общей конструктивной устойчивости металлических кронштейнов используются металлические диагональные раскосы. Конструкция фундаментов трубопроводов соответствует требованиям модуля 9.4.6 ГОСТ 13579-2018.
9. Ограждение вокруг территории газовой электростанции.
(1) Для удовлетворения потребностей транспортных средств на территории участка ограждение участка оборудовано распашными воротами шириной 8 м и соответствующими небольшими воротами шириной 1,2 м для пешеходов.
(2) Общая длина ограждения участка составляет 280 метров, а высота ограждения равна 2,2 метра.
(3) Ограждение состоит из металлических столбов и панелей металлической сетки Рабица.
[bookmark: _Toc17452]
Система электропитания
1、 Проект газоэлектростанции на нефтяном месторождении Коныс имеет общую установленную мощность 14,0 МВт и состоит из 20 газогенераторных установок мощностью 700 кВт, работающих параллельно. Она работает на одношинной сети 6 кВ с двухсекционной конфигурацией, обеспечивая стабильное и надежное электроснабжение систем добычи нефти, закачки воды, сбора и транспортировки, а также систем автоматизации месторождения. Подробные параметры нагрузки будут предоставлены заказчиком.
2、 [bookmark: OLE_LINK4]Высоковольтная кабельная линия 6 кВ: от газоэнергетического комплекса до модульного распределительного устройства КРУН (распределительного пункта высокого напряжения 6 кВ) все кабели проложены в сборных железобетонных траншеях.
3、 Электростанция питается от газогенераторной установки, на нагрузку 0,4 кВ которой установлены два сухих трансформатора мощностью 1250 кВА каждый. Для цепей управления и защиты предусмотрен распределительный щит постоянного тока 220 В/100 Ач. Система включает в себя распределение высоковольтного питания, релейную защиту, защиту от молнии и статического электричества, заземление и обозначение взрывоопасных зон. Все кабели проложены в железобетонных кабельных траншеях.
4、 После завершения проект позволит нефтедобывающему месторождению работать независимо от электросети, решив проблемы больших колебаний напряжения и частых отключений электроэнергии во внешней сети и обеспечив непрерывную и безопасную добычу на месторождении.

Воздействия на окружающую среду
Период строительства
В данном проекте дана оценка влияния проектируемых работ (период строительства) на окружающую среду и здоровье населения. Возможные источники воздействия на окружающую среду в период строительства будут временными и займут непродолжительное время.
При изучении рабочего проекта, было выявлено, что при строительстве будут работать 12 источников загрязнения атмосферы, 4 из которых являются организованными и 8 неорганизованными источниками.
Расчетом выявлено, что при строительстве будут иметь место выбросы в объеме 0.18340033 г/с и 0.38696055тонн/год.
Период эксплуатации
В период эксплуатации газоэлектростанции месторождения Коныс будет рассматриваться отдельным проектом при эксплуатации установок.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:
при строительстве:
Источник №0001, САГ
Сварочно-автономный генератор предназначен для выработки и подачи электроэнергии при сварочных работах. САГ работает на дизельном топливе. При работе установки в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: оксиды серы, азота, углерода, углерод, формальдегид, алканы С12-19 и проп-2-ен-1-аль. Источником вредных выбросов служит выхлопная труба. Организованный источник выбросов.
Источник №0002, Компрессор
Компрессор предназначен для выработки и подачи сжатого воздуха для технологических целей. Компрессор работает на дизельном топливе. При работе установки в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: оксиды серы, азота, углерода, углерод, формальдегид, алканы С12-19 и проп-2-ен-1- аль. Источником вредных выбросов служит выхлопная труба. Организованный источник выброса.
Источник №0003, Электростанция передвижная
Электростанция предназначена для выработки и подачи электроэнергии для технологических нужд предприятии на объектах. При работе установки в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: оксиды серы, азота,  углерода,  углерод,  формальдегид,  алканы  С12-19  и  проп-2-ен-1-аль.
[bookmark: UИсточник_№0004,_Котел_битумный]Источником вредных выбросов служат выхлопные трубы. Организованные источники выбросов.
Источник №0004, Котел битумный
Битум применяется при строительстве зданий, дорог и т.д. При работе в атмосферный воздух выделяются алканы С12-19, оксиды серы, азота, углерода, сажа и алканы. Организованный источник.
Источник №6001, Покраска
Покраска производится с целью защиты наружных поверхностей металлоконструкции от коррозии путем покрытия лакокрасочными материалами. Процесс покрасочных работ сопровождается выделением в атмосферный воздух следующих загрязняющих ингредиентов: диметилбензол и уайт-спирит. Неорганизованный источник выброса.
Источник №6002, Электросварка
Сварочные работы производятся штучными электродами, при сгорании которых в атмосферный воздух выделяются следующие вредные вещества: оксиды железа, марганца, фтористые газообразные соединения. Неорганизованный источник выбросов.
Источник №6003, Газосварка
Сварочные работы с использованием пропанобутановой смесью при сгорании которых в атмосферный воздух выделяются следующие вредные вещества: оксиды азота. Неорганизованный источник выброса.
Источники загрязнения №6004, Шлифовальный станок
Шлифовальный станок предназначен для обработки металла. При работе станка в атмосферный воздух выделяется пыль абразивная и взвешенные вещества. Неорганизованный источник выбросов.
Источник №6005-6007, Разгрузка-хранение инертных материалов (щебня, песка и ПГС)
Площадки для хранения щебня, песка и ПГС предназначены для временного хранения и для погрузочно-разгрузочных работ. При погрузке и разгрузке инертных материалов в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая. Неорганизованные источники выбросов.
Источник №6008, Пыление при движении автотранспорта и спецтехники
Выемочно-земляные, погрузочно-разгрузочные работы предусматриваются автотранспортными средствами и спецтехникой. Рабочим топливом для спецтехники является дизтопливо. При проведении земляных работ, в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая. Неорганизованный источник выброса.
Выбросы от ДВС передвижных источников
К передвижным источникам можно отнести все транспортные средства, которыми работают на территории строительных работы. При работе в атмосферный воздух выделяются оксиды азота, серы, углерода, сажа, бенз/а/пирен, керосин.



Категория предприятия
Согласно Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК намечаемая деятельность отсутствует в перечне раздела 1 и 2 Приложения 1, так как по данному объекту предусматривается строительство газовой электростанции 20 ед. на месторождении Коныс и намечаемая деятельность в период проведения строительно-монтажных работ (СМР) площадка не классифицируется как постоянный источник загрязнения, не имеет класса опасности, СЗЗ для нее не устанавливается. 


Сырдарьинский район, ТОО «Sea Wing Сompany»
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды
	
	
	0.04
	
	3
	0.000874
	0.001699
	0.042475

	0143
	Марганец и его соединения
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0000922
	0.0001378
	0.1378

	0301
	Азота (IV) диоксид
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.0202807
	0.031082
	0.77705

	0304
	Азот (II) оксид
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.02302783
	0.03917575
	0.65292917

	0328
	Углерод
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.003064
	0.0050375
	0.10075

	0330
	Сера диоксид
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.009899
	0.010882
	0.21764

	0337
	Углерод оксид
	
	5
	3
	
	4
	0.024906
	0.02775
	0.00925

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0000417
	0.0000375
	0.0075

	0344
	Фториды неорг. плохо растворимые
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.0001833
	0.000165
	0.0055

	0616
	Диметилбензол
	
	0.2
	
	
	3
	0.007
	0.021808
	0.10904

	0621
	Метилбензол
	
	0.6
	
	
	3
	0.01206
	0.002734
	0.00455667

	1210
	Бутилацетат
	
	0.1
	
	
	4
	0.002333
	0.000529
	0.00529

	1301
	Проп-2-ен-1-аль
	
	0.03
	0.01
	
	2
	0.0006934
	0.0012
	0.12

	1325
	Формальдегид
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.0006934
	0.0012
	0.12

	1401
	Пропан-2-он
	
	0.35
	
	
	4
	0.00506
	0.001147
	0.00327714

	2752
	Уайт-спирит
	
	
	
	1
	
	0.01944
	0.014771
	0.014771

	2754
	Алканы С12-19
	
	1
	
	
	4
	0.007304
	0.01208
	0.01208

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.0052
	0.02246
	0.14973333

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.0378478
	0.178365
	1.78365

	
	двуокись кремния в %: 70-20
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная
	
	
	
	0.04
	
	0.0034
	0.0147
	0.3675

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0.18340033
	0.38696055
	4.64079231

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


ЭРА v3.0 ТОО «ОРДА-ЭКОМОНИТОРИНГ»
1.3-1 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительство
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Моделирование уровня загрязнения атмосферы и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ
Анализ расчета приземных концентраций, выполненный программным комплексом ЭРА, версия 3.0 фирмы НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск показал, что концентрации загрязняющих веществ, отходящих от источников вредных выбросов проектируемого объекта на период строительных работ, составляет менее 1 ПДК.
По результатам расчета приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе можно заключить, что загрязнения воздушного бассейна происходить лишь на территории объекта и существенного вклада в экологическую обстановку данного района не оказывают.
Карты рассеивания загрязняющих веществ, групп суммации и результаты расчета рассеивания представлены в приложении.
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	Кызылорда, Строительство газоэлектростанции строительство

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	
	САГ
	1
	480
	САГ
	0001
	2
	0,05
	15,16
	0,0303565
	450
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00692
	
	0.012
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.009
	
	0.0156
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.001153
	
	0.002
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.002306
	
	0.004
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00576
	
	0.01
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (
	0.0002767
	
	0.00048
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Акролеин,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.0002767
	
	0.00048
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.002767
	
	0.0048
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	2026

	001
	
	Компрессор
	1
	480
	Компрессор
	0002
	2
	0,05
	9,28
	0,0182139
	450
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0035
	
	0.006
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00455
	
	0.0078
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.000583
	
	0.001
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.001167
	
	0.002
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.002917
	
	0.005
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (
	0.00014
	
	0.00024
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Акролеин,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.00014
	
	0.00024
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0014
	
	0.0024
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	2026

	001
	
	Электростанция
	1
	480
	Электростанция
	0003
	2
	0,05
	12,37
	0,0242852
	450
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00692
	
	0.012
	2026

	
	
	передвижная
	
	
	передвижная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.009
	
	0.0156
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.001153
	
	0.002
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.002306
	
	0.004
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00576
	
	0.01
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (
	0.0002767
	
	0.00048
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Акролеин,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.0002767
	
	0.00048
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.002767
	
	0.0048
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	2026

	001
	
	Котел битумный
	1
	60
	Котел битумный
	0004
	5
	0,1
	2,41
	0,0189486
	450
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.001896
	
	0.000406
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.000308
	
	0.000066
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.000175
	
	0.0000375
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.00412
	
	0.000882
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00973
	
	0.002085
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.00037
	
	0.00008
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	2026

	001
	
	Покраска
	1
	60
	Покраска
	6001
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.0035
	
	0.013736
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.000603
	
	0.00217
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.0001167
	
	0.00042
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.000253
	
	0.00091
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0002087
	
	0.001006
	2026

	001
	
	Электросварка
	1
	60
	Электросварка
	6002
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0002747
	
	0.0004945
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.00001667
	
	0.00003
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0000225
	
	0.0000405
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	2026

	001
	
	Газосварка
	1
	60
	Газосварка
	6003
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.000489
	
	0.000528
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000794
	
	0.0000858
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	2026

	001
	
	Шлифовальный
	1
	120
	Шлифовальный
	6004
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0052
	
	0.01123
	2026

	
	
	станок
	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0034
	
	0.00734
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	2026

	001
	
	Разгрузка-
	1
	1440
	Разгрузка-
	6005
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00145
	
	0.008326
	2026

	
	
	хранение
	
	
	хранение инертных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	2026

	
	
	инертных
	
	
	материалов (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	2026

	
	
	материалов (
	
	
	щебня, песка и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	2026

	
	
	щебня, песка и
	
	
	ПГС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	2026

	
	
	ПГС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	2026

	001
	
	Разгрузка-
	1
	1440
	Разгрузка-
	6006
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.002133
	
	0.1139
	2026

	
	
	хранение
	
	
	хранение инертных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	2026

	
	
	инертных
	
	
	материалов (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	2026

	
	
	материалов (
	
	
	щебня, песка и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	2026

	
	
	щебня, песка и
	
	
	ПГС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	2026

	
	
	ПГС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	2026

	001
	
	Разгрузка-
	1
	1440
	Разгрузка-
	6007
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.008
	
	0.04392
	2026

	
	
	хранение
	
	
	хранение инертных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	2026

	
	
	инертных
	
	
	материалов (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	2026

	
	
	материалов (
	
	
	щебня, песка и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	2026

	
	
	щебня, песка и
	
	
	ПГС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	2026

	
	
	ПГС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	2026

	001
	
	Пыление при
	1
	480
	Пыление при
	6008
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00699
	
	0.01208
	2026

	
	
	движении
	
	
	движении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	2026

	
	
	автотранспорта
	
	
	автотранспорта и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	2026

	
	
	и спецтехники
	
	
	спецтехники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	2026
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1.4. [bookmark: 1.4._Внедрение_малоотходных_и_безотходны]Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух
Учитывая специфику строительства внешней автодороги, внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух к реализации не планируются.
1.5. [bookmark: 1.5._Определение_нормативов_допустимых_в]Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ
Нормативы допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу устанавливают для каждого источника выбросов загрязняющих веществ, при условии, что выбросы вредных веществ, при рассеивании не создадут приземную концентрацию, превышающую их ПДК для населенных мест.
Результаты расчётов приземных концентраций, создаваемых всеми источниками по всем ингредиентам, показывают, что максимальная концентрация в приземном слое на границе СЗЗ не превышает ПДК, следовательно, расчётные значения выбросов загрязняющих веществ можно признать предельно- допустимыми выбросами.
Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период строительства представлено в таблице 1.5-1.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту на период строительства представлены в таблице 1.5-2.
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ЭРА v3.0 ТОО «ОРДА-ЭКОМОНИТОРИНГ»	Таблица 1.5-1

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
Сырдарьинский район, ТОО «Sea Wing Сompany»
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды
	
	0.04
	
	0.000874
	2
	0.0022
	Нет

	0143
	Марганец и его соединения
	0.01
	0.001
	
	0.0000922
	2
	0.0092
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид
	0.4
	0.06
	
	0.02302783
	2.04
	0.0576
	Нет

	0328
	Углерод
	0.15
	0.05
	
	0.003064
	2.17
	0.0204
	Нет

	0337
	Углерод оксид
	5
	3
	
	0.024906
	3.17
	0.005
	Нет

	0616
	Диметилбензол
	0.2
	
	
	0.007
	2
	0.035
	Нет

	0621
	Метилбензол
	0.6
	
	
	0.01206
	2
	0.0201
	Нет

	1210
	Бутилацетат
	0.1
	
	
	0.002333
	2
	0.0233
	Нет

	1301
	Проп-2-ен-1-аль
	0.03
	0.01
	
	0.0006934
	2
	0.0231
	Нет

	1325
	Формальдегид
	0.05
	0.01
	
	0.0006934
	2
	0.0139
	Нет

	1401
	Пропан-2-он
	0.35
	
	
	0.00506
	2
	0.0145
	Нет

	2752
	Уайт-спирит
	
	
	1
	0.01944
	2
	0.0194
	Нет

	2754
	Алканы С12-19
	1
	
	
	0.007304
	2.15
	0.0073
	Нет

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	0.0052
	2
	0.0104
	Нет

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	0.3
	0.1
	
	0.0378478
	2
	0.1262
	Да

	2930
	Пыль абразивная
	
	
	0.04
	0.0034
	2
	0.085
	Нет

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид
	0.2
	0.04
	
	0.0202807
	2.28
	0.1014
	Да

	0330
	Сера диоксид
	0.5
	0.05
	
	0.009899
	3.25
	0.0198
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.005
	
	0.0000417
	2
	0.0021
	Нет

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.0001833
	2
	0.0009
	Нет

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10,
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	где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.



ЭРА v3.0 ТОО «ОРДА-ЭКОМОНИТОРИНГ»	Таблица 1.5-2
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту на период строительства
Сырдарьинский район, ТОО «Sea Wing Сompany» строит
	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	На период строительства
	
Н Д В
	год

	цех, участок
	точ-
	
	на 2026 год
	
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	**0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	6002
	0
	0
	0.000874
	0.001699
	0.000874
	0.001699
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.000874
	0.001699
	0.000874
	0.001699
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.000874
	0.001699
	0.000874
	0.001699
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	6002
	0
	0
	0.0000922
	0.0001378
	0.0000922
	0.0001378
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.0000922
	0.0001378
	0.0000922
	0.0001378
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.0000922
	0.0001378
	0.0000922
	0.0001378
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	0001
	0
	0
	0.00692
	0.012
	0.00692
	0.012
	2026

	строительная площадка
	0002
	0
	0
	0.0035
	0.006
	0.0035
	0.006
	2026

	строительная площадка
	0003
	0
	0
	0.00692
	0.012
	0.00692
	0.012
	2026




	строительная площадка
	0004
	0
	0
	0.001896
	0.000406
	0.001896
	0.000406
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.019236
	0.030406
	0.019236
	0.030406
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	

	строительная площадка
	6002
	0
	0
	0.0000667
	0.00006
	0.0000667
	0.00006
	2026

	строительная площадка
	6003
	0
	0
	0.000978
	0.000616
	0.000978
	0.000616
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.0010447
	0.000676
	0.0010447
	0.000676
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.0202807
	0.031082
	0.0202807
	0.031082
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	0001
	0
	0
	0.009
	0.0156
	0.009
	0.0156
	2026

	строительная площадка
	0002
	0
	0
	0.00455
	0.0078
	0.00455
	0.0078
	2026

	строительная площадка
	0003
	0
	0
	0.009
	0.0156
	0.009
	0.0156
	2026

	строительная площадка
	0004
	0
	0
	0.000308
	0.000066
	0.000308
	0.000066
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.022858
	0.039066
	0.022858
	0.039066
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	

	строительная площадка
	6002
	0
	0
	0.00001083
	0.00000975
	0.00001083
	0.00000975
	2026

	строительная площадка
	6003
	0
	0
	0.000159
	0.0001
	0.000159
	0.0001
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.00016983
	0.00010975
	0.00016983
	0.00010975
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.02302783
	0.03917575
	0.02302783
	0.03917575
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	0001
	0
	0
	0.001153
	0.002
	0.001153
	0.002
	2026

	строительная площадка
	0002
	0
	0
	0.000583
	0.001
	0.000583
	0.001
	2026

	строительная площадка
	0003
	0
	0
	0.001153
	0.002
	0.001153
	0.002
	2026

	строительная площадка
	0004
	0
	0
	0.000175
	0.0000375
	0.000175
	0.0000375
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.003064
	0.0050375
	0.003064
	0.0050375
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.003064
	0.0050375
	0.003064
	0.0050375
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	




	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

	О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	0001
	0
	0
	0.002306
	0.004
	0.002306
	0.004
	2026

	строительная площадка
	0002
	0
	0
	0.001167
	0.002
	0.001167
	0.002
	2026

	строительная площадка
	0003
	0
	0
	0.002306
	0.004
	0.002306
	0.004
	2026

	строительная площадка
	0004
	0
	0
	0.00412
	0.000882
	0.00412
	0.000882
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.009899
	0.010882
	0.009899
	0.010882
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.009899
	0.010882
	0.009899
	0.010882
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	0001
	0
	0
	0.00576
	0.01
	0.00576
	0.01
	2026

	строительная площадка
	0002
	0
	0
	0.002917
	0.005
	0.002917
	0.005
	2026

	строительная площадка
	0003
	0
	0
	0.00576
	0.01
	0.00576
	0.01
	2026

	строительная площадка
	0004
	0
	0
	0.00973
	0.002085
	0.00973
	0.002085
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.024167
	0.027085
	0.024167
	0.027085
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и
	
	
	
	
	
	

	строительная площадка
	6002
	0
	0
	0.000739
	0.000665
	0.000739
	0.000665
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.000739
	0.000665
	0.000739
	0.000665
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.024906
	0.02775
	0.024906
	0.02775
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	6002
	0
	0
	0.0000417
	0.0000375
	0.0000417
	0.0000375
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.0000417
	0.0000375
	0.0000417
	0.0000375
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.0000417
	0.0000375
	0.0000417
	0.0000375
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид,




	Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	6002
	0
	0
	0.0001833
	0.000165
	0.0001833
	0.000165
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.0001833
	0.000165
	0.0001833
	0.000165
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.0001833
	0.000165
	0.0001833
	0.000165
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	6001
	0
	0
	0.007
	0.021808
	0.007
	0.021808
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.007
	0.021808
	0.007
	0.021808
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.007
	0.021808
	0.007
	0.021808
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0621, Метилбензол (349)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	6001
	0
	0
	0.01206
	0.002734
	0.01206
	0.002734
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.01206
	0.002734
	0.01206
	0.002734
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.01206
	0.002734
	0.01206
	0.002734
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	6001
	0
	0
	0.002333
	0.000529
	0.002333
	0.000529
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.002333
	0.000529
	0.002333
	0.000529
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.002333
	0.000529
	0.002333
	0.000529
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**1301, Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

	О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	0001
	0
	0
	0.0002767
	0.00048
	0.0002767
	0.00048
	2026

	строительная площадка
	0002
	0
	0
	0.00014
	0.00024
	0.00014
	0.00024
	2026



	строительная площадка
	0003
	0
	0
	0.0002767
	0.00048
	0.0002767
	0.00048
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.0006934
	0.0012
	0.0006934
	0.0012
	

	
Всего по
	
	
0
	
0
	
0.0006934
	
0.0012
	
0.0006934
	
0.0012
	
2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**1325, Формальдегид (Метаналь) (609)

	О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	0001
	0
	0
	0.0002767
	0.00048
	0.0002767
	0.00048
	2026

	строительная площадка
	0002
	0
	0
	0.00014
	0.00024
	0.00014
	0.00024
	2026

	строительная площадка
	0003
	0
	0
	0.0002767
	0.00048
	0.0002767
	0.00048
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.0006934
	0.0012
	0.0006934
	0.0012
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.0006934
	0.0012
	0.0006934
	0.0012
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	6001
	0
	0
	0.00506
	0.001147
	0.00506
	0.001147
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.00506
	0.001147
	0.00506
	0.001147
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.00506
	0.001147
	0.00506
	0.001147
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2752, Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	6001
	0
	0
	0.01944
	0.014771
	0.01944
	0.014771
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.01944
	0.014771
	0.01944
	0.014771
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.01944
	0.014771
	0.01944
	0.014771
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19

	О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	0001
	0
	0
	0.002767
	0.0048
	0.002767
	0.0048
	2026




	строительная площадка
	0002
	0
	0
	0.0014
	0.0024
	0.0014
	0.0024
	2026

	строительная площадка
	0003
	0
	0
	0.002767
	0.0048
	0.002767
	0.0048
	2026

	строительная площадка
	0004
	0
	0
	0.00037
	0.00008
	0.00037
	0.00008
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.007304
	0.01208
	0.007304
	0.01208
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.007304
	0.01208
	0.007304
	0.01208
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2902, Взвешенные частицы (116)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	6004
	0
	0
	0.0052
	0.02246
	0.0052
	0.02246
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.0052
	0.02246
	0.0052
	0.02246
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.0052
	0.02246
	0.0052
	0.02246
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	6002
	0
	0
	0.0000778
	0.000139
	0.0000778
	0.000139
	2026

	строительная площадка
	6005
	0
	0
	0.00145
	0.008326
	0.00145
	0.008326
	2026

	строительная площадка
	6006
	0
	0
	0.02133
	0.1139
	0.02133
	0.1139
	2026

	строительная площадка
	6007
	0
	0
	0.008
	0.04392
	0.008
	0.04392
	2026

	строительная площадка
	6008
	0
	0
	0.00699
	0.01208
	0.00699
	0.01208
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.0378478
	0.178365
	0.0378478
	0.178365
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.0378478
	0.178365
	0.0378478
	0.178365
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и

	строительная площадка
	6004
	0
	0
	0.0034
	0.0147
	0.0034
	0.0147
	2026

	Итого:
	
	0
	0
	0.0034
	0.0147
	0.0034
	0.0147
	

	Всего по
	
	0
	0
	0.0034
	0.0147
	0.0034
	0.0147
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	



	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по объекту:
	0
	0
	0.18340033
	0.38696055
	0.18340033
	0.38696055
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным
	
	0
	0
	0.0879148
	0.1269565
	0.0879148
	0.1269565
	

	источникам:
	
	

	Итого по неорганизованным
	
	0
	0
	0.09548553
	0.26000405
	0.09548553
	0.26000405
	

	источникам:
	
	




1.6. [bookmark: 1.6._Расчеты_количества_выбросов_загрязн]Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в целях заполнения декларации о воздействии
Для определения количественных и качественных величин выбросов от источников выполнены расчеты по действующим нормативно-методическим документам. При этом использовались данные о количестве используемого сырья и материалов, из данных проекта ПСД. Расчеты количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, приведены в приложении.
Нормативы допустимых выбросов определяются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ таким образом, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.
Областью воздействия считается территория (акватория), определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.
Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.
Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее – декларант), представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.
Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
Декларация о воздействии на окружающую среду должна содержать следующие сведения:
1) наименование, организационно-правовую форму, бизнес- идентификационный номер и адрес (место нахождения) юридического лица или фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, место жительства индивидуального предпринимателя;
2) наименование и краткую характеристику объекта;
3) вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции,
выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ, количество и виды отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами);
5) для намечаемой деятельности – номер и дату выдачи положительного заключения государственной экологической экспертизы для объектов III категории.
Декларация о воздействии на окружающую среду представляется:
1) перед началом намечаемой деятельности;
2) после начала осуществления деятельности – в случае существенного изменения технологических процессов основных производств, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами).
В случае существенного изменения технологических процессов, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами) декларант обязан в течение трех месяцев с даты внесения соответствующих существенных изменений представить новую декларацию о воздействии на окружающую среду.
Форма декларации о воздействии на окружающую среду и порядок ее заполнения устанавливаются правилами выдачи экологических разрешений.
За непредставление декларации о воздействии на окружающую среду или предоставление недостоверной информации, содержащейся в этой декларации, лица несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
Местные исполнительные органы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в территориальное подразделение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды сводные данные по принятым декларациям о воздействии на окружающую среду по форме, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.
Экологическое разрешение выдается на каждый отдельный объект I и II категорий.
В Республике Казахстан выдаются следующие виды экологических разрешений:
1) комплексное экологическое разрешение;
2) экологическое разрешение на воздействие.
Строительство и эксплуатация объектов I и II категорий без соответствующего
экологического разрешения запрещаются.
1.7. [bookmark: 1.7._Оценка_последствий_загрязнения_и_ме]Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия
При оценке воздействия в результате намечаемой проектной деятельности выделены основные источники загрязнения, определены расчетным методом основные загрязняющие вещества и их валовое количество, установлена зона влияния объекта на атмосферный воздух, в пределах которой проведен расчет концентраций вредных веществ с учетом нормативного размера СЗЗ и разработан комплекс мероприятий и технических решений, направленных на предотвращение отрицательного воздействия на воздушный бассейн.
При детальном рассмотрении технологии установлено, что основными источниками негативного воздействия на атмосферный воздух являются горелка сушильного барабана, вибрационный грохот, устройство для пыли и наполнителя, резервуары для битума, котел для битумохранилища, котельная, приемные бункеры для отсева и щебня, транспортерная лента, погрузчик, площадки для отсева и щебня, электросварка, газосварка, покраска и др.
На основании оценки воздействия на атмосферу при установки асфальтобетонная был выполнен прогноз предполагаемого загрязнения, характеризующегося видовым и количественным перечнем вредных веществ, которые не создают в зоне влияния объекта приземных концентраций, превышающих значение ПДК.
При количественном анализе выявлено, что общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве составит 0.38696055 т/пер, 0.18340033 г/с. 
Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определены с учетом их рассеивания от совокупности источников предприятии с учетом природоохранных мероприятий. Величины максимальных приземных концентраций всех загрязняющих веществ при их суммировании, поступающих от источников загрязнения атмосферы, удовлетворят критерии качества атмосферного воздуха - См ≥ 1.
Выполненные расчеты рассеивания при строительстве объекта показали, что ожидаемые максимальные концентрации загрязняющих веществ не превысят предельно-допустимых значений на границе санитарно-защитной зоны.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что основное воздействие на атмосферу в процессе сейсмики на рассматриваемом участке будет происходить в пределах нормативной санитарно-защитной зоны.
Таким образом, проведение намечаемых работ, не будет иметь значительного воздействия на состояние атмосферного воздуха.
Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделениями загрязняющих веществ в атмосферу.
1.8. [bookmark: 1.8._Предложения_по_организации_монитори]Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха
В соответствии со статьей 182 Экологического Кодекса Республики Казахстан операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.
Целями производственного экологического контроля являются:
1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.
Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе для соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов, предусматривается система контроля источников загрязнения атмосферы.
Система контроля источников загрязнения атмосферы (ИЗА) представляет собой совокупность организованных, технических и методических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе, на обеспечение действенного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов.
Контроль соблюдения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен осуществляться путем определения массы выбросов каждого загрязняющего вещества в единицу времени от источников выбросов и сравнения полученного результата с установленными нормативами в соответствии с установленными правилами. Годовой выброс не должен превышать установленного значения НДВ тонн/год, максимальный – установленного значения НДВ г/сек.
Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: Областным управлением охраны окружающей среды, Областной СЭС.
План-график контроля представлен в таблице 1.8.1.
В соответствии с п. 15 Методики – «Нормативы выбросов определяются как масса (в граммах) вредного вещества, выбрасываемого в единицу времени (секунду). Наряду с максимальными разовыми допустимыми выбросами (г/с) устанавливаются годовые значения допустимых выбросов в тоннах в год (т/год) для каждого источника и предприятия в целом с учетом снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно плану мероприятий».
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1.9. [bookmark: 1.9._Разработка_мероприятий_по_регулиров]Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте или местности стационарных постов наблюдения.
Согласно письма РГП на ПХВ «Казгидромет» Кызылординской области не относится к регионам, где неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются.
В связи с этим, в данном подразделе мероприятия по регулированию выбросов в период особо НМУ не разрабатываются.
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2. [bookmark: 2._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЙ_НА_СОСТОЯНИЕ_ВОД.]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД.
2.1. [bookmark: 2.1._Потребность_в_водных_ресурсах_для_н]Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства, требования к качеству используемой воды
Период строительства
Для питьевых целей планируется использовать привозную бутилированную воду. Водоснабжение для хоз-бытовых нужд предусмотрено из существующей водопроводной городской сети.
Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно- эпидемиологического нормирования.
Расчет водопотребления воды для коммунально-бытовых целей рабочего персонала произведен исходя из норм потребления воды согласно CП РК 4.01- 101-2012.
Расчетное водопотребление и водоотведение при строительстве объекта
	Цели водопотребления
	Расчет нормативного водопотребления
	Расчет нормативного водоотведения

	Хозяйственно-бытовые нужды рабочего
персонала
	0,012 м3/сут х 10 чел.= 0,12 м3/сут
0,12 м3/сут х 30 дней/год = 3,6 м3/год
	0,12 м3/сут
3,6 м3/год

	Столовая (2 условные
блюда)
	0,012 м3/сут х 2 х 10 = 0,24 м3/сут
0,24 м3/сут х 30 = 7,2 м3/год
	0,24 м3/сут
7,2 м3/год

	Душевые
	0,18 м3/1 пос х 10 = 1,8 м3/сут
1,8 м3/сут х 30 = 54 м3/год
	1,8 м3/сут
54 м3/год

	Прачечная
	0,075 м3/1 кг сух.белья х 5 кг/сух.белья.сут.
= 0,375 м3/сут
0,375 м3/сут х 30 = 11,25 м3/год
	0,375 м3/сут
11,25 м3/год

	Всего:
	2,535 м3/сут; 76,05 м3/год
	2,535 м3/сут; 76,05 м3/год


Для обеспечения безопасности грунтовых и подземных вод от загрязнения хозяйственно-бытовые сточные воды будут отводиться во временную герметичную, водонепроницаемую емкость, который по мере необходимости будет откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться на ближайшие очистные сооружения по договору.
Предусматривается устройство надворного туалета с водонепроницаемой выгребной ямой, или мобильных туалетные кабины "Биотуалет". По завершению строительства объекта, после демонтажа надворных туалетов проводятся дезинфекционные мероприятия.
После окончания строительства необходимо обеспечить рекультивацию земель водонепроницаемых емкостей и накопителей.
2.2. [bookmark: 2.2._Характеристика_источника_водоснабже]Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика
Для питьевых целей планируется использовать привозную бутилированную воду. Водоснабжение для хоз-бытовых и технических нужд предусмотрено привозное. Поставку воды на территорию строительной площадки будет осуществлять сторонняя организация на основании договора.
Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием.
Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан.
Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды производится не реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим показаниям.
Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и проводится бактериологический контроль воды.
Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан.
Вода,  используемая  для  питьевых  и  хозяйственно-бытовых  нужд, соответствует	документам	государственной	системы	санитарно- эпидемиологического нормирования.
2.3. [bookmark: 2.3._Водный_баланс_объекта,_с_обязательн]Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения
при строительстве:
Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды работников при строительстве объекта составит:
· водопотребление – 2,535 м3/сут; 76,05 м3/год;
· водоотведение – 2,535 м3/сут; 76,05м3/год.
Объем воды для технических нужд составляет 30,0 м3/год.

Водный баланс объекта представлен в таблице 2.3.1. Ежегодный забор свежей воды не предусматривается, так как продолжительность проведения строительных работ составит 60 суток.
Таблица 2.3.1 – Баланс водопотребления и водоотведения на период СМР

	№ п/п
	Наименован ие потребител я
	Водопотребление, м3
	Водоотведение, м3
	

	
	
	Хоз- бытова я вода
	Техничес кая вода
	Безвозврат ное потреблен ие
	Сброс в пониже ния рельефа местнос
ти
	Сброс в существу ющую канализа ционну
ю сеть
	Сброс во времен ную емкост
ь

	1
	Хоз-бытовые
нужды
	76,05
	-
	-
	-
	-
	76,05

	2
	Технические
нужды
	-
	30,0
	30,0
	-
	-
	-

	
	Всего:
	76,05
	30,0
	30,0
	-
	-
	76,05




2.4. [bookmark: 2.4._Поверхностные_воды]Поверхностные воды
Гидрографическая и гидрогеологическая характеристика района
Подземные воды на участке работ вскрыты на глубине 2,75÷3,1 м от поверхности земли, т.е. на высотной отметке 118,40 м. Приведенный уровень подземных вод близок к его среднем уположению.
Максимальный уровень подземных вод, наблюдается в паводковый период реки Сырдарья (март, апрель), а также в период поливов и орошения в летнее время; минимальный– (декабрь, январь).
Приведенный выше уровень подземных вод близок к минимальному положению. Источником формирования подземных вод являются фильтрационные воды реки Сырдарья, атмосферные осадки, а также талые снеговые воды в весеннее время, утечка из вновь построенных систем водоснабжения поэтому режим подземных вод, амплитуда колебания уровня подземных вод зависят от расходов воды и утечек.
Возможность появления подземных вод (верховодки) будет зависеть от застройки территории, производство, которое будет связано с мокрым процессом (утечки воды из вновь построенных водонесущих систем и емкостей).
Объект находиться за пределами водоохранной зоны. Самый ближайший водный объект река Сырдарья протекает на расстоянии порядка 5,5 км от проектируемого объекта.
[bookmark: 2.5._Подземные_воды]Согласно вышесказанного строительство проектируемого объекта не окажет негативного воздействия на поверхностные и подземные воды.
2.5. Подземные воды
На рассматриваемой территории подземные воды не вскрыты.

Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения
Необходимо соблюдать природоохранные мероприятия предусмотренные проектом:
· при проведении строительных работ содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды - постоянно;
· не допускать сброс ливневых и бытовых стоков в поверхностные водные объекты;
· после окончания строительства, места проведения строительных работ восстановить;
· обеспечить пропуска рабочих расходов и паводковых вод по руслу реки;
· не допускать захвата земель водного фонда;
· запрещается сливать и сваливать какие-либо материалы и вещества, получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места рельефа;
· необходимо чтобы все постоянные и временные водотоки и водосбор на строительной площадке и за ее пределами содержались в чистоте, были свободными от мусора и отходов;
· при строительстве не допускать применение стокообразующих технологии или процессов;
· при производстве земляных работ не допускать сброс грунта за пределы обозначенной на генплане границы временного отвода;
· не допускать базирование специальной строительной техники и автотранспорта на водоохраной зоне и полосе;
· оборудовать место временного нахождения рабочих резервуаром для сбора образующихся хозбытовых стоков и контейнером для сбора и хранения ТБО.
В этом случае влияние при строительстве объекта на поверхностные и подземные воды практически не будут оказываться.
2.6. [bookmark: 2.6._Определение_нормативов_допустимых_с]Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ
Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается.

2.7. [bookmark: 2.7._Расчеты_количества_сбросов_загрязня]Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии
Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии не предполагается.

3. [bookmark: 3._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЙ_НА_НЕДРА.]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА.
3.1. [bookmark: 3.1._Наличие_минеральных_и_сырьевых_ресу]Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)
Минеральные и сырьевые ресурсы в зоне воздействия намечаемого объекта отсутствуют.
Внешние	транспортные	перевозки	сыпучих	материалов	в	период строительства будут осуществляться по существующим автомобильным дорогам.
Реализация проекта не окажет прямого воздействия на недра.
3.2. [bookmark: 3.2._Потребность_объекта_в_минеральных_и]Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства (виды, объемы, источники получения)
Обеспечение объекта строительства конструкциями, деталями, полуфабрикатами и строительными материалами осуществлять с производственных баз близлежащих населенных пунктов.
Песок, щебень, ПГС будут привозиться из близлежащих действующих карьеров согласно договоров со сторонними организациями.
3.3. [bookmark: 3.3._Прогнозирование_воздействия_добычи_]Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы
Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы не предусматривается.
3.4. [bookmark: 3.4._Обоснование_природоохранных_меропри]Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий
Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий проектными решениями не предусматривается.
3.5. [bookmark: 3.5._Характеристика_используемых_месторо]Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое)
При строительстве месторождения не используются.

4. [bookmark: 4._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЯ_НА_ОКРУЖАЮЩУЮ_СРЕД]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
4.1. [bookmark: 4.1._Виды_и_объемы_образования_отходов]Виды и объемы образования отходов
В процессе реализации строительных работ происходит образование различных видов отходов, как от основного производства, так и от вспомогательного.
Управление отходами представляет собой управление процедурами обращения с отходами на всех этапах технологического цикла, начиная от момента образования отходов и до конечного пункта размещения отходов.
Система управления отходами предприятия включает следующие этапы:
1. разработка и утверждение распорядительных документов по вопросам распределения функций и ответственности за деятельность в области обращения с отходами;
2. разработка и утверждение всех видов экологической нормативной документации предприятия в области обращения с отходами;
3. разработка и внедрение плана организации сбора и удаления отходов;
4. организация и оборудование мест временного хранения отходов, отвечающих нормативным требованиям;
5. подготовка, оформление и подписание договоров на прием-передачу отходов с целью размещения, использования и т. д.
Ответственными лицами на всех стадиях управления отходами являются руководитель предприятия, начальники промплощадок, участков, специалисты- экологи предприятия.
Учету подлежат все виды отходов производства и потребления, образующиеся на объектах предприятия, а также сырье, материалы, пришедшие в негодность в процессе хранения, перевозки и т. д. (т.к. не могут быть использованы по своему прямому назначению).
Перечень отходов, подлежащих учету, устанавливается по результатам инвентаризации источников образования отходов.
Временное хранение отходов на территории предприятия и периодичности их вывоза производится в соответствии с нормативными документами и с учетом технологических условий образования отходов, наличия свободных специально подготовленных мест для временного хранения, их месторождения (объема), токсикологической совместимости размещения отходов.
Сбор отходов для временного хранения производится в специально отведенных  местах  и  площадках,  в  промаркированные  накопительные контейнеры, емкости, ящики, бочки, мешки.
В	процессе	реализации	проектируемых	образуется	значительное количество твердых и жидких отходов.
Основными отходами в процессе выполнения работ являются:
· смешанные коммунальные отходы (ТБО);
· отходы от красок и лаков;
· отходы сварки;
На производственных объектах предприятии подрядчика сбор и временное хранение отходов производства проводится на специальных площадках (местах), соответствующих уровню опасности отходов (по степени токсичности). Отходы по мере их накопления собирают в тару, предназначенную для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности (по степени токсичности). Сбор, временное хранение, транспортировка и прочие процессы, связанные с обращением с отходами производства и потребления будет осуществляться согласно приказа и.о. министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно- эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления".
Расчет объема образования коммунальных отходов произведен согласно Приложению №16 к приказу МООС РК от «18» апреля 2008г. № 100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».
Период строительства Смешанные коммунальные отходы Список литературы:
«Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18. 04.2008г. № 100-п.
Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных норм образования бытовых отходов на коммунальных казенных предприятиях – 0,3м3/год на человека, списочной численности рабочего персонала и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.
Количество образующихся твердых бытовых отходов рассчитывается по формуле:
M = 0.3 * 10 * 0.25 * 30 / 365 = 0,0616 т/год
Сводная таблица расчетов:
	Источник
	Норматив
	Плотн.,
т/м3
	Исходные данные
	Код по МК



	Предприятие
	0,3 м3 на 1 сотрудника (работника)
	0,25
	10
сотрудников
(работников)
	GO060


Итоговая таблица:
	Отход
	Кол-во, т/год

	Твердые бытовые отходы (коммунальные)
	0,0616



Огарки сварочных электродов
Список литературы:
«Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18. 04.2008г. № 100-п.
Норма образования отхода составляет:
[image: C:\LAWYER\USER0\J5Temp\Republic of Kazakhstan legislation(12.08.2010)\4.files\040194384.GIF] т/год
где [image: C:\LAWYER\USER0\J5Temp\Republic of Kazakhstan legislation(12.08.2010)\4.files\040194385.GIF] - фактический расход электродов, т/год; α - остаток электрода, α =
0.015 от массы электрода.
N = 0,15 х 0,015 = 0.00225 т/год
Итоговая таблица:
	Материал
	Кол-во отхода, т/год

	Другие отходы и лом черных металлов
	0.00225



Строительный мусор
Согласно «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18. 04.2008г. № 100-п. количество строительных отходов принимается по факту образования.

Жестяные банки из-под краски
Список литературы:
«Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18. 04.2008г. № 100-п.
Норма образования отхода определяется по формуле:
[image: ], т/год,
[image: ][image: ]где	- масса [image: ] -го вида тары, т/год; [image: ] - число видов тары;	- масса краски в
[image: ][image: ] -ой таре, т/год; [image: ] - содержание остатков краски в [image: ] -той таре в долях от (0.01-0.05).
	Кол-во краски, т/год
	Масса тары, т (Mi)
	Кол-во тары, шт. (n)
	Масса краски в таре,
т (Mki)
	Содержание остатков краски в таре,
доля (αi)
	Кол-во отхода, т/год



	0,2356
	0,0003
	47
	0,005
	0,05
	0,02588


N = 0.0003 х 47 + 0,2356 х 0,05 = 0.02588
Итоговая таблица:
	Материал
	Кол-во отхода, т/год

	Жестяные банки из-под краски
	0,02588





Таблица 4.1.2 – Лимиты накопления отходов на период СМР
	
Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	0,08973

	в	том	числе	отходов производства
	-
	0,02813

	отходов потребления
	-
	0,0616

	Опасные отходы

	Отходы от красок и лаков
	
	0,02588

	Не опасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы
	-
	0,0616

	Отходы сварки
	-
	0,00225

	Зеркальные

	перечень отходов
	-
	-


Таким образом, согласно представленным расчетам, объем образования отходов производства и потребления на период реализации строительных работ составит 0,08973 тонн.
Все без исключения отходы производства и потребления в процессе реализации проектируемых работ передаются для утилизации специализированной организации согласно заключенному договору.
Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в п.2 ст. 320 ЭК РК
№400-VI, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.
Места накопления отходов предназначены для:
1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в
контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.
Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;
4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.
Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).
Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в п.2 ст. 320 ЭК РК №400-VI, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).
Согласно статье 334 Экологического Кодекса РК накопление отходов на объектах IV категорий не подлежат экологическому нормированию.
4.2. [bookmark: 4.2._Особенности_загрязнения_территории_]Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)
Под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.
Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в
отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.
К операциям по управлению отходами относятся:
1) накопление отходов на месте их образования;
2) сбор отходов;
3) транспортировка отходов;
4) восстановление отходов;
5) удаление отходов;
6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;
7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;
8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.
Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домовых хозяйств, обязаны при осуществлении соответствующей деятельности соблюдать национальные стандарты в области управления отходами, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Нарушение требований, предусмотренных такими национальными стандартами, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домашних хозяйств, обязаны представлять отчетность по управлению отходами в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Характеристика всех видов отходов, образующихся на объекте и получаемых от третьих лиц, а также накопленных отходов и отходов, подвергшихся захоронению
При реализации проектируемых работ связанные с проведением строительных работ ожидается образование 4-ти видов отходов.
Смешанные коммунальные отходы собираются в металлических контейнерах, установленные на бетонные покрытия. Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений и территорий.
Отходы от красок и лаков на предприятие образуются в результате проведения покрасочных работ. Банки, собираются в специальный ящик, который по завершению строительства вывозиться специализированной организацией на основании договора. 
[bookmark: 4.3._Рекомендации_по_управлению_отходами]Отходы сварки – образуются при сварочных работах, собираются и временно хранятся в металлических контейнерах с последующей утилизацией специализированной организацией на основании договора.
4.3. Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций
Система управления отходами является основным информационным звоном в системе управления окружающей средой на предприятии и имеет следующие цели:
· уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК;
· систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видов отходов в соответствии с действующими нормативными документами РК.
Концепция управления отходами базируется на, так называемом, понятии
«3Rs» - reduce (сокращение), reuse (повторное использование) и recycling (переработка). Наиболее предпочтительным является, безусловно, полное предотвращение выбросов или их сокращение, далее, вниз по иерархии, следуют повторное использование, переработка, энергетическая утилизация отходов и уничтожение.
Работа любого предприятия неизбежно влечет за собой образование отходов производства и потребления (ОПП) и создает проблему их размещения, утилизации или захоронения. Первым законодательным документом в области управления отходами является Директива европейского Союза 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 года, в которой впервые были сформулированы и законодательно закреплены принципы обращения с отходами так называемая Иерархия управления отходами. Безопасное обращение с отходами с учетом международною опыта основывается на следующих основных принципах (ст 329 Экологического кодекса РК):
· предотвращение	образования	отходов	(уменьшая	их	количество	и вредность, используя замкнутый цикл производства);
· утилизация отходов до полного извлечения полезных свойств веществ (повторное использование сырья);
· безопасное размещение отходов;
· приоритет утилизации нал их размещением;
· исключение	из	хозяйственного	оборота	не	утилизируемых	отходов (опасных, токсичных, радиоактивных);
· [image: C:\Users\Timur Sapayev\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\62C60E78.tmp]размещение отходов без причинения вреда здоровью населения и нанесения ущерба окружающей среде.
Рис. 4.3.1 – Иерархия с обращениями отходами.
При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.
Система управления предусматривает девять этапов технологического цикла отходов:
1 этап - появление отходов, происходящее в технологических и эксплуатационных процессах, а также от объектов в период их ликвидации;
2 этап - сбор и (или) накопление отходов, которые должны проводиться в установленных местах на территории владельца или другой санкционированной территории;
3 этап - идентификация отходов, которая может быть визуальной
4 этап - сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие;
5 этап - паспортизация. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются опасные отходы;
6 этап - упаковка отходов, которая состоит в обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах;
7 этап - складирование и транспортирование отходов. Складирование должно осуществляться в установленных (санкционированных) местах, где отходы собираются в специальные контейнеры. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке;
8 этап - хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может
быть
открытым способом, под навесом, в  контейнерах, шахтах  или других
санкционированных местах;
9 этап - утилизация отходов. На первом подэтапе утилизации может быть произведена переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, их составных частей и отходов от них путем разработки (разукрупнения), переплавки, использования других технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления) органической и неорганической составляющих, металлов и металлосоединений для повторного применения в народном хозяйстве, а также с ликвидацией вновь образующихся отходов. Вторым подэтапом технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их безопасное размещение на соответствующих полигонах или уничтожение.
В компании сложилась определенная система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов. Принципиально это система обеспечивает охрану окружающей среды. Отходы, образующиеся при нормальном режиме эксплуатации из-за их незначительного и постепенного накопления, сразу не вывозятся в места их утилизации, а собираются в пронумерованные контейнеры и хранятся на отведенных для этих целей площадок. Все образующиеся отходы на предприятии временно хранятся на площадках с последующей передачей специализированным организациям. Обращение с отходами осуществляется согласно разработанным внутренним инструкциям по обращению с отходами. Договора на вывоз и дальнейшую утилизацию всех образующихся отходов производства и потребления заключаются ежегодно.
Анализ отходов по участкам их образования, сбора и мест временного хранения, существующих способов утилизации приведены в таблице 3.2, 3.3.
В систему управления отходами на предприятии также входит:
· расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствии с появлением новых технологий утилизации отходов и совершенствования технологических процессов на предприятии
· сбор и хранение отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения отходов
· вывоз отходов на утилизацию/переработку и в места захоронения по разработанным и согласованным графикам.
· оформление	документации	на	вывоз	отходов	с	указанием	объемов вывозимых отходов
· регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета и базу данных на предприятии.
· составление отчетов, предоставление отчетных данных в госорганы
· заключение договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов.
Инвентаризация отходов
Инвентаризация отходов на объектах предприятия проводится ежегодно, и представляется установленный перечень всех отходов, образующихся в подразделениях предприятия.
Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, утилизации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижения стратегических экологических целей.
Учет отходов
Ответственным по учету всех отходов производства и потребления и осуществлению взаимоотношений со специализированными организациями является ответственный по ООС на предприятии.
Каждое производственное подразделение ТОО назначает ответственного за обращение с отходами. Ответственный за обращение с отходами, на основании инвентаризации отходов, ведет первичный учет объемов образования, сдачи на регенерацию, утилизации, реализации, отправки на специализированные предприятия и размещения на полигонах отходов, образованных в результате производственной и хозяйственной деятельности производственного подразделения.
Инженер по ООС готовит сводный отчет и представляет в областной статистический орган отчет по опасным отходам, выполняет расчеты платежей за размещение отходов в ОС.
Сбор, сортировка и транспортировка отходов
Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами, исходя из их уровня опасности («абсолютно» безопасные; «абсолютно» опасные; «Зеркальные»)
На предприятии сбор отходов производится раздельно, в соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровню опасности, видом отходов, методами реализации, храпения и размещения отходов. Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.
Контейнеры должны быть маркированы и окрашены в определенные цвета. По мере наполнения тары транспортировка отходов организуется силами подразделения  в соответствующие  места временного сбора  и хранения  на предприятии.
Отходы, не подлежащие размещению на полигонах или регенерации на предприятии, должны транспортироваться на специализированные предприятия для утилизации, обезвреживания или захоронения.
Оформление документов па вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственном подразделений.
Транспортировку всех видов отходов следует производить автотранспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.
Транспортирование опасных отходов на специализированные предприятия и их реализация осуществляются на договорной основе.
Утилизация и размещение отходов
Утилизация и размещение отходов должны осуществляться способами, при которых воздействие на здоровье людей и окружающую среду не превышает установленных нормативов, а также предусматривается минимальный объем вновь образующихся отходов.
Утилизация отходов производства в подразделениях предприятия проводится в тех направлениях и объемах, которые соответствуют существующим производственным условиям.
Обезвреживание отходов
Обезвреживание отходов - обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижения уровня опасности до допустимого значения.
Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с проливом электролита от аккумуляторных батарей в помещении, предназначенном для хранения, предусмотрено наличие необходимого количества извести, соды, воды для нейтрализации.
Производственный контроль при обращении с отходами
На территории предприятия предусмотрен производственный контроль за безопасным обращением отходов. Должностное лицо, ответственное за надлежащее содержание мест для временного хранения (накопления) отходов, контроль и первичный учет движения отходов, а также ответственный за безопасное обращение с отходами на территории предприятия ведут постоянный учет.
[bookmark: 4.4._Виды_и_количество_отходов_производс]

4.4. Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.
Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее – декларант), представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.
Согласно статье 334 Экологического Кодекса РК накопление отходов на объектах IV категорий не подлежат экологическому нормированию.
5. [bookmark: 5._ОЦЕНКА_ФИЗИЧЕСКИХ_ВОЗДЕЙСТВИЙ_НА_ОКРУ]ОЦЕНКА	ФИЗИЧЕСКИХ	ВОЗДЕЙСТВИЙ	НА	ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
5.1. [bookmark: 5.1._Оценка_возможного_теплового,_электр]Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий
Шум.
От различного рода шума в настоящее время страдают многие жители городов, поселков, находящихся вблизи промышленных объектов и на осваиваемых территориях. Для многих шум является причиной нервных расстройств, нарушения сна, головных болей, повышения кровяного давления, нарушения и потери слуха. Заболевание слухового аппарата может наступить при непрерывном шуме свыше 100дБ. Поэтому оценка воздействия звукового давления на персонал, работающий на промышленных площадках и в быту, имеет важное экологическое и медико-профилактическое значение.
Для оценки суммарного воздействия производственного шума используется суточная доза. Суточная доза состоит из 3 парциальных доз, соответствующих 3 восьмичасовым периодам суток, отражающим основные виды жизнедеятельности человека: труд, деятельность и отдых в домашних условиях, сон.
Парциальные дозы определяют отдельно для каждого восьмичасового периода с учетом соответствующих им допустимых уровней шума. Расчет парциальных доз шума для 3 периодов жизнедеятельности проводят по разности между фактическими и допустимыми уровнями звука в дБА. Для этого находят три значения разностей уровней и по таблице соответствующие им превышения допустимых доз для каждого периода. Среднесуточную дозу определяют делением суммы парциальных доз на 3 (количество периодов суток). Общее воздействие производимого шума на территории промысла в период проведения строительства объекта технологического оборудования будет складываться из двух факторов:
· воздействие производственного шума (автотранспортного, специальной технологической техники и передвижных дизель-генераторных установок);
· воздействие шума стационарных оборудований, расположенных на соответствующих площадках.
При удалении от источника шума на расстоянии до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра,   характера   и   состояния   прилегающей   территории,   наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельефа местности.
Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.
Предельно-допустимый уровень шума на рабочих местах не должны превышать 80 дБа.
Шумовое воздействие автотранспорта. Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5 т создают уровень звука - 89дБ(А); грузовые автомобили с дизельным двигателем мощностью 162кВт и выше - 91 дБ(А).
Средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ(А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток конструктивных особенностей дорог и т.д.
В условиях транспортных потоков, планируемых при проведении намечаемых работ, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80дБ(А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах, даст возможность значительно снизить последние.
Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам и расчетам интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для рабочих мест в производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка
80 дБ. При производственных работах на открытой территории шумовые нагрузки будут зависеть от ряда факторов, включающих и выше названные. Уровень шума на открытых рабочих площадках будет зависеть от расстояния до работающего агрегата, а также от того, где находится само работающее оборудование в помещении или вне его, от наличия ограждения, положения места измерения относительно направленного источника шума, метеорологических условий и т.д. 
По данным исследований установлено, что высокий уровень шума наблюдается на расстоянии 1 м от источника, поэтому при работе на этих участках персонал будет обеспечиваться специальными защитными средствами.
Основными факторами шума на производственной площадке будет являться дизельные генераторы, автотранспорт.
Уровень шума будет наблюдаться непосредственно на промплощадке, а за пределами он не превысит допустимых показателей для работающего персонала и будет носить кратковременный характер.
Электромагнитные излучения.
Влияние электромагнитных полей на биосферу разнообразно и многогранно. Взаимодействие электромагнитных полей с биологическим объектом определяется:
· параметрами излучения (частоты или длины волны, когерентностью колебания, скоростью распространения, поляризацией волны);
· физическими и биохимическими свойствами биологического объекта, как среды		распространения	ЭМП	(диэлектрической	проницаемостью, электрической проводимостью, длиной электромагнитной волны в ткани, глубиной проникновения, коэффициентом отражения от границы воздух-ткань). Для оценки воздействия ЭМП на человеческий организм с целью выбора способа защиты проводится сравнение фактических уровней излучателей с
нормативными.
Измерение уровней излучений производится в порядке текущего санитарного надзора, при сдаче в эксплуатацию новых или реконструированных источников ЭМП и общественных зданий и сооружений, расположенных на прилегающей к электромагнитным излучателям территории.
Источниками электромагнитных излучений будут являться высоковольтные линии электропередач после ввода их в эксплуатацию, и трансформаторные подстанции с силовыми трансформаторами.
Эти объекты устанавливаются и эксплуатируются только в соответствии с требованиями электробезопасности (высота опор, количество проводов и изоляторов на них). Поэтому ЛЭП не будет представлять опасности, как для населения, так и для ОС.
Аналогичные условия предъявляются и к трансформаторным подстанциям, которые также не будут являться источниками неблагоприятного электромагнитного воздействия на ОС.
Вибрация.
Действие вибрации на организм проявляется по – разному в зависимости от того, как действует вибрация. Общая вибрация воздействует на весь организм. Этот вид вибрации проявляется в проведения сейсморазведочных работ.
Локальная (местная) вибрация воздействует на отдельные части тела (например, при работе с ручным пневмоинструментом, виброуплотнителями и т.д.).
В зависимости от продолжительности воздействия вибрации, частоты и силы колебаний возникает ощущение сотрясения (паллестезия).
При длительном воздействии возникают изменения в опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и нервной системах.
Методы защиты от вибраций включают в себя способы и приемы по снижению вибрации как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах.
Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящий, главным образом, в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.
Тепловое воздействие
На исследуемом участке технологическим регламентом не предусмотрены объекты с выбросами высокотемпературных смесей, поэтому тепловое воздействие на приземный слой атмосферы исключается.


5.2. [bookmark: 5.2._Характеристика_радиационной_обстано]Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения
Первоочередной задачей всяких радиоэкологических исследований является улучшение радиационной обстановки в Республике Казахстан путем обнаружения радиоактивного загрязнения прошлых лет и взятия под контроль деятельности, могущей привести к радиоактивному загрязнению.
Изменения радиационной обстановки под воздействием природных факторов носят крайне медленный характер и сопоставимы со скоростью геологического развития района. Однако вмешательство человека в природные процессы зачастую способно вызвать очень быстрые необратимые изменения естественной обстановки, и для избежания нежелательных последствий хозяйственной деятельности необходимо знать как современное состояние окружающей среды, так и факторы возможного изменения ситуации.
Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно- гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) или предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.
Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв (милизиверт), что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 25 мкР/Час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/Час.
Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.
Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (утвержденных приказом Министра национальной экономике Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 261) и других республиканских и отраслевых нормативных документов.
Основные требования радиационной безопасности предусматривают:
· исключение	всякого	необоснованного	облучения	населения	и производственного персонала предприятий;
· не	превышение	установленных	предельных	доз	радиоактивного облучения;
· снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.
При выделении природных радиоактивных аномалий, обусловленных породными комплексами геологических образований с повышенными концентрациями естественных радионуклидов, необходимо также учитывать возможность использования их как местные строительные материалы, содержания радионуклидов в которых регламентируются соответствующими санитарно-гигиеническими нормативами.

Радиационная обстановка в Кызылординской области
Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно	на	3-х		метеорологических	станциях	(Аральское море, Шиели, Кызылорда)	и		на	3-х	автоматических	постах		за	загрязнением атмосферного воздуха в г. Кызылорда(ПНЗ№3), п. Акай (ПНЗ№1) и п.Торетам (ПНЗ№1) (рис 1). Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,01- 0,26мкЗв/ч. В среднем по области	радиационный	гамма-фон составил 0,11мкЗв/ч	и находился в допустимых пределах.
Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории г.Кызылордаи Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.
На станциях проводился пятисуточный отбор проб.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы г. Кызылорда колебалась в пределах 1,1– 6,0 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений составила 1,1 Бк/м2, что не превышает предельно- допустимый уровень.

6. [bookmark: 6._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЙ_НА_ЗЕМЕЛЬНЫЕ_РЕСУР]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ.
6.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей
В геоморфологическом отношении, участок работ расположен на правобережной надпойменной террасе реки Сырдарья, сложенный аллювиальным и отложениями верхчетвертично -современного возраста.
В геолого-литологическом строении исследуемой территории:
Первый инженерно-геологический элемент представлен суглинком, темно- коричневого цвета, с пятнами ожелезнения, твердой консистенции, вскрытой мощностью– 2,1÷2,4 м.
Второй инженерно-геологический элемент представлен песком пылеватым серого цвета, влажного и насыщенного водой, рыхлым и средней плотности, вскрытой мощностью – 0,9÷3,80м.
Подземные воды на участке работ вскрыты на глубине 2,75÷3,1 м от поверхности земли, т.е. на высотной отметке 118,40 м. Приведенный уровень подземных вод близок к его среднем уположению.
Максимальный уровень подземных вод, наблюдается в паводковый период реки Сырдарья (март, апрель), а также в период поливов и орошения в летнее время; минимальный– (декабрь, январь).
Максимальное положение УПВ, предполагается на отметке 119,40 м. Подземные воды обладают сульфатной агрессией.
По содержанию сухого остатка грунты сильно засоленные. Тип засоления- сульфатный, хлоридно-сульфатный.
Коррозийная активность грунтов по отношению к стали–высокая, свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей– высокая.
Основными экологическими требованиями по оптимальному землепользованию являются:
1) научное обоснование и прогнозирование экологических последствий предлагаемых земельных преобразований и перераспределения земель;
2) обоснование и реализация единой государственной экологической политики при планировании и организации использования земель и охраны всех категорий земель;
3) обеспечение целевого использования земель;
4) формирование и размещение экологически обоснованных компактных и оптимальных по площади земельных участков;
5) разработка комплекса мер по поддержанию устойчивых ландшафтов и охране земель;
6) разработка мероприятий по охране земель;
7) сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных,

санитарно-эпидемиологических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека и окружающей среды;
8) сохранение биоразнообразия и обеспечение устойчивого функционирования экологических систем.
Предоставление земельных участков для размещения и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов производится с соблюдением экологических требований и учетом экологических последствий деятельности указанных объектов.
Для строительства и возведения объектов, не связанных с сельскохозяйственным производством, должны отводиться земли, не пригодные для сельскохозяйственных целей, с наименьшим баллом бонитета почвы.
6.2. [bookmark: 6.2._Характеристика_современного_состоян]Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта
Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами Кызылординской области за весенний период 2021 года
В городе Кызылорда, в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находились в пределах 0,15-1,30мг/кг, свинца 13,2- 20,1 мг/кг, цинка – 5,1-25,1 мг/кг, кадмия – 0,14-0,25 мг/кг, меди – 0,52-2,8 мг/кг.
На территории золошлакоотвала-южнее 500м в отобранных пробах концентрация цинка составило 1,1 ПДК.
На территории пионерского парка, массив орошения – с/з Абая, районе пруда накопителя(выход на поля фильтрации, начало бассейна), ж/д вокзал- старый переезд, рисовые чеки с/з Баймуратв пробах почв содержания всех определяемых тяжелых металлов находились в пределах нормы.
В пробах почв города Байконур, отобранных в различных районах, концентрации хрома находились в пределах 0,3-2,2 мг/кг, свинца 8,9-33,6 мг/кг, цинка – 5,2-6,3 мг/кг, кадмия – 0,11-0,21мг/кг, меди – 0,62-0,85 мг/кг .
На территории центрального рынка в отобранных пробах концентрация свинца составило 1,1 ПДК
В пробах почвы п.Акбасты в центре поселка, концентрации хрома составило 0,15 мг/кг, свинца 4,2 мг/кг, цинка – 3,2 мг/кг, кадмия – 0,07мг/кг, меди – 0,31 мг/кг и не превышали предельно допустимую норму и не превышали предельно допустимую норму.
В пробах почвы п.Куланды возле метеостанции, концентрации хрома составило 0,46 мг/кг, свинца 3,8мг/кг, цинка – 4,4 мг/кг, кадмия – 0,04 мг/кг, меди – 0,44 мг/кг и не превышали предельно допустимую норму и не превышали предельно допустимую норму.

6.3. [bookmark: 6.3._Характеристика_ожидаемого_воздейств]Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта
Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы: физические и химические. Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров, его нарушением. Воздействие химических факторов характеризуется внесением загрязняющих веществ в окружающую среду и в отдельные ее компоненты, одним из которых являются почвы.
Механическое уничтожение грунта - это один из самых мощных факторов уничтожения растительности, так как в пустынной зоне плодородный слой почвы ничтожно мал. При дорожной дигрессии изменениям подвержены все системы экосистем растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.
Механические нарушения почв, сопровождаемые резким снижением их устойчивости к действию природных факторов, в дальнейшем становятся первопричиной дефляции, эрозии, плоскостного смыва и т.д. Степень изменения свойств почв находится в прямой связи с их удельным сопротивлением, глубиной разрушения профиля, перемещением и перемешиванием почвенных горизонтов. Удельное сопротивление почв к деформации зависит от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержания водопрочных агрегатов и высокомолекулярных соединений.
Большой вред почвенному покрову наносится неупорядоченными полевыми дорогами. Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.
Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ- загрязнителей. Обычно состав осаждений из атмосферы, в которых присутствует значительная доля антропогенных выбросов, резко отличается от состава фоновых осаждений, обусловленных естественными процессами.
Источниками загрязнения через твердые выпадения из атмосферы являются все источники выбросов. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.
Основным депонентом выпадений из атмосферы является самый верхний почвенный горизонт. Перераспределение загрязнителей по вертикали почвенного профиля зависит, в основном, от ландшафтно-геохимических условий и свойств самого загрязнителя. Условия миграции, наряду с содержанием загрязнителя в осаждениях, определяют скорость достижения критического уровня концентраций, установленного действующими нормативами или носящего рекомендательный характер.
Химическое загрязнение в результате потерь веществ, при транспортировке, несанкционированном складировании отходов, авариях носит, в основном, случайный характер. Его интенсивность может быть очень высока, масштабы невелики, места локализации - вдоль транспортных путей, трубопроводов, места складирования веществ, материалов и отходов. Этот фактор загрязнения относится к немногочисленной группе факторов, легко поддающихся регулированию и контролю.
Загрязнение почв в результате миграции загрязнителей из участков техногенного загрязнения, мест складирования отходов производства и потребления, складов готовой продукции является вторичным загрязнением. Интенсивность его может быть высокой, масштабы в основном точечные.
Для снижения негативных последствий от проведения намечаемых работ необходимо строгое соблюдение технологического плана работ и использование только специальной техники.
С соблюдением всех технологических решений можно обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.
Экологические проблемы при работе оборудования могут возникнуть при сливе с оборудования на грунт, сбросе эмульсии на земную поверхность. Потери могут происходить на запорно-регулирующей арматуре в сальниковых уплотнениях.
Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие на почвенный покров.
По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая и биологическая рекультивация отведенных земель.
При соблюдении предусмотренных работ по рекультивации, работ по защите   почвенно-растительного   покрова,   а   также   продолжении мониторинговых работ неблагоприятное воздействие возможного химического загрязнения и механических нарушений возможно будет значительно снизить. В целом воздействие на состояние растительного и почвенного покрова, можно принять как слабое, локальное, продолжительное. Для минимизации воздействия на почвы потребуется выполнение ряда природоохранных мероприятий,  направленных  на  сохранение  почв.  Мероприятия включают пропаганду охраны животного мира и бережного отношения к существующей фауне.
Техногенное воздействие на земли месторождения проявляется главным образом в механических нарушениях почвенно-растительных экосистем, обусловленных дорожной дигрессией. Необходим строгий запрет езды автотранспорта и строительной техники по несанкционированным дорогам и бездорожью. На нарушенных участках необходимо проведение рекультивации земель.
6.4. [bookmark: 6.4._Планируемые_мероприятия_и_проектные]Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация)
В соответствии с экологическим кодексом рекультивация земель, восстановление плодородия, других полезных свойств земли, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ является одним из наиболее важных природоохранных мероприятий.
Рекультивации на данном участке подлежат земли занимаемые под временные дороги при строительстве.
Мероприятия по рекультивации нарушенных земель включают в себя:
а) Строительные работы выполнять в полосе постоянного отвода без дополнительного занятия прилегающих земель.
б) Необходимые строительные материалы поставляются транспортом с базовых предприятий на строительные площадки существующими дорогами.
в) Забор воды для технических нужд выполняется специальными поливочными машинами, заборный шланг которых оборудован съемными решетками.
После завершения строительных работ предусматривается проведение технической рекультивации.
Технический этап рекультивации включает:
· удаление строительных конструкций, узлов машин и других предметов;
· выравнивание и планировка поверхности;
· выравнивание и тщательная планировка территории строительства;
· очистка территории строительства от мусора.
Проектируемые мероприятия по рекультивации нарушаемых земель принимаются в соответствии с требованиями законодательства и охране окружающей природной среды и другими нормативами, с учетом природно- климатических условий района расположения нарушаемых участков, хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических работ.

6.5. [bookmark: 6.5._Организация_экологического_монитори]Организация экологического мониторинга почв.
Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности.
В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.
Целями экологического мониторинга являются:
· выявление масштабов изменения качества компонентов ОС в районе источника загрязнения;
· определение размеров области загрязнения, интенсивности загрязнения, скорости миграции загрязняющих веществ.
Мониторинг почв осуществляется с целью сбора достоверной информации о воздействии производственной деятельности предприятия на почву, изменения в ней как во время штатной, так и в результате нештатной (аварийной) ситуаций.
Основным направлением производственного мониторинга загрязнения почв предусматривается выполнение натурных наблюдений за состоянием почв.
Основные задачи обследования заключаются в следующем:
· всесторонний анализ состояния почв и его тенденция на будущее;
· оценка отрицательного воздействия антропогенных факторов на фоне естественных природных процессов;
· выявление основных источников и факторов, оказывающих воздействие на почву района обследования;
· выявление приоритетных загрязняющих веществ, а также составляющих окружающей природной среды, наиболее подверженных отрицательному воздействию;
· исследования причин загрязнения ОС.
Первичной организационной и функциональной единицей мониторинга почв является стационарная экологическая площадка (СЭП), на которой ведутся многолетние  периодические  наблюдения  за  динамикой  контролируемых параметров почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв, выявление тенденций динамики, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов.
Места заложения СЭП выбирают в типичном месте ландшафта с учетом пространственного распространения основных почвенных разностей, направления их производственного использования и характера техногенных нарушений, с таким расчетом, чтобы полученная информация характеризовала процессы, происходящие в почвах на территории строительства, его объектах и прилегающих участках.
Учитывая особенности реализации намечаемой детальности, связанной с проведением строительных работ, проведение экологического мониторинга почв не предполагается.

7. [bookmark: 7._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЯ_НА_РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.
7.1. [bookmark: 7.1._Современное_состояние_растительного]Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта
Частые выходы и близкое залегание в низинах глинистых отложений, а также процессы аккумуляции солей с окружающих плато обуславливают преобладание многолетнесолянковой галофитной растительности - биюргуна, кокпека, тасбиюргуна	в сочетании	с такырами и	солончаками	без растительности. На почвах более легкого механического состава на низких равнинах обычны белоземельнополынные и кейреуковые пустынные сообщества. Эоловые равнины отличаются сложной структурой растительности. Для многих песчаных массивов характерно сочетание с такырами, такыровидными почвами и с солончаками по межгрядовым понижениям.
В северных остепненных пустынях песчаные массивы отличает преобладание злаковобелоземельнополынных и еркековых сообществ, а также злаково-псаммофитнокустарниковых (жузгуновых, курчавковых).
По бугристым пескам, в различной степени разбитых и подвергнутых процессу дефляции распространена кустарниково-еркеково-полынная растительность, типичная для Приаральских Каракум.
В сочетании с песчаными массивами, на участках бурых почв распространены полукустарниково-еркеково-полынные сообщества.
На участках дополнительного увлажнения (долины временных водотоков, овраги, глубокие понижения рельефа) растительность представлена экологическим рядом сообществ по уменьшению увлажнения: тростниковых с редкими группировками кустов чингила и единичными деревьями лоха.
В широких межгрядовых понижениях экологический ряд значительно отличается от первого: отакыренный солончак с редкими однолетними солянками; сообщества камфоросмы; кермеково-кокпековые сообщества; далее идут сообщества чия блестящего и однолетнесолянково-полынные.
[bookmark: 7.2._Характеристика_факторов_среды_обита]Растительный покров исследуемой территории в различной степени трансформирован. На рассматриваемой территории редкие виды растении занесенные в Красную книгу отсутствуют.
7.2. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние
Растительность массива обследования развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебания температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, вызывающих преобладание восходящих минеральных растворов в почве.
В современной динамике  экосистем и  растительности  антропогенно  - природные процессы превалируют, так как вследствие интенсивной хозяйственной деятельности в регионе чисто природные процессы вычленить невозможно. Они лишь являются фоном, на которые накладываются антропогенные факторы, приводящие к деградации экосистем.
Антропогенные процессы непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью человека на данной территории. Они вызваны влиянием разнообразных антропогенных факторов, вызывающих механическое (выпас, уничтожение) и химическое (загрязнение окружающей природной среды) повреждение растительности и других компонентов экосистем (почв, животного мира и др.).
Потенциальными источниками воздействия на растительность при проведении планируемых работ являются: автотранспорт, монтаж, демонтаж оборудования и химическое загрязнение.
В последние годы значительно расширилась сеть несанкционированных полевых дорог, в связи с прогрессирующим освоением территории. Это воздействие приводит к полному уничтожению растительного покрова по трассам полевых автодорог. Нарушенность растительности в результате транспортного воздействия составляет иногда до 5 % от общей площади.
Повсеместно негативное влияние на состояние растительного покрова оказывает возрастающее химическое загрязнение территории.
7.3. [bookmark: 7.3._Характеристика_воздействия_объекта_]Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории
Растительный покров территории формируется в экстремальных природных условиях (аридность климата, засоление, недостаточная водообеспеченность). К настоящему времени он частично трансформирован под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Кроме того, компенсационные возможности местной флоры невелики в силу экологических природных условий территории.
Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью, проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса мероприятий по охране растительности:
· Осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;
· Во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности;
· Запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд;
· В результате механических нарушений активизировались процессы дефляции почв района, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.
Основными факторами химического воздействия являются выбросы от стационарных источников и от транспортных средств (выхлопные газы, утечки топлива). При проведении работ необходимо строгое соблюдение технологии работ.
Учитывая все факторы при реализации строительных работ можно сказать, что значительного нового воздействия на растительный покров, участка не будет.
7.4. [bookmark: 7.4._Обоснование_объемов_использования_р]Обоснование объемов использования растительных ресурсов
Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено. Ввиду того что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов.
7.5. [bookmark: 7.5._Определение_зоны_влияния_планируемо]Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность
Снос зеленых насаждении не предусматривается, в виду их отсутствия.
7.6. [bookmark: 7.6._Рекомендации_по_сохранению_растител]Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания
Охрана почв при осуществлении работ на рассматриваемом участке может существенно ограничить негативные экологические последствия.
Комплекс проектных технических решений по защите растительных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении проектируемых работ включает в себя:
· Перед началом проведения работ, обустройство площадок, упорядочение и обустройство основных дорог к ним, необходимо производить с учетом ландшафтных особенностей территории и ее устойчивости к техногенным воздействиям.
· Недопустимо движение автотранспорта и выполнение работ, связанных с строительством за пределами проектируемой площадки.
· Перед началом выполнения земляных работ, необходимо снять верхний, плодородный растительный слой, складировать его и в дальнейшем использовать при благоустройстве и озеленении территории.
· Повсеместно на рабочих местах соблюдать правила пожарной безопасности и технику безопасности. Необходимо так же провести инструктаж персонала о бережном отношении к природе, указать места, где работы должны быть проведены с особой тщательностью и осторожностью.
· После завершения работ осуществить очистку загрязненных участков, вывести отходы, бытовой и строительный мусор, уничтожить антропогенный рельеф (ямы, рытвины) и осуществить планировку территории.
· В местах загрязнения почв ГСМ провести механическую рекультивацию и, по возможности, произвести озеленение и благоустройство территории.
Проведение организационных мероприятий, направленных на упорядочение дорожной сети, сведение к минимуму количества проходов автотранспорта по бездорожью является важным фактором охраны почв и растительности - от деградации и необоснованного разрушения;
Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.
По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая рекультивация отведенных земель.
Для эффективной охраны почв и растительности от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, будет включать следующие мероприятия:
· своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;
· организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;
· принятие мер по ограничению распространения загрязнений в случаях разлива нефтепродуктов, сточных вод и различных химических веществ;
· принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтепродуктами и другими загрязнителями;
· проведение просветительской работы по охране почв;
· неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения.
Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых  работ  и  сокращения   площадей  с  уничтоженной   и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:
· свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;
· не допускать расширения дорожного полотна;
· осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;
· во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности.
Согласно ст.50 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года №ҚРДСМ-2 СЗЗ для объектов II классов опасности максимальное озеленение предусматривает – не менее 50 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.
При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ.
При выборе газоустойчивого посадочного материала и проведении мероприятий по озеленению учитываются природно-климатические условия района расположения предприятия.
7.7. [bookmark: 7.7._Мероприятия_по_предотвращению_негат]Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие
Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.
Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно- территориальные границы.
Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.
Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.
Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.
В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:
1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;
2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;
3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;
4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.
Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.
Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.
Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.
К числу мероприятий по снижению воздействия на растительный мир следует отнести:
· Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия на участке работ;
· Мероприятия по предупреждению пожаров, которые могут повлечь на растительных сообществ;
· Мероприятия по предупреждению химического загрязнения воздуха, которые могут повлечь на растительных сообществ;
· Запрещается выжиг степной растительности;
· Запрещается загрязнение земель отходами производства и потребления;
· Запрещается уничтожение растительного покрова;
· Запрещение возникновения стихийных (непроектных) мест хранения отходов.

8. [bookmark: 8._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЙ_НА_ЖИВОТНЫЙ_МИР.]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР.
8.1. [bookmark: 8.1._Исходное_состояние_водной_и_наземно]Исходное состояние водной и наземной фауны
Территория проектируемого объекта расположена в зоне средних глинисто-щебнистых пустынь. По данным исследований, в пустынном регионе Казахстана обитает 39 видов млекопитающих, 200 видов птиц, 20 видов рептилий.
Млекопитающие. В пустынном ландшафте рассматриваемой территории из- за отсутствия постоянных источников питья и суровых погодных условий, численность и видовое разнообразие млекопитающих невелика. Самым многочисленным является сообщество грызунов (19 видов). Сообщество сформировалось под влиянием трех основных факторов среды обитания: бедности кормовых запасов, недостатка влаги и сильной инсоляции. Первые два условия оказали влияние на уменьшение количества особей по сравнению с другими зонами; на увеличение числа далеко бегающих в поисках корма видов (тушканчик); на залегание в спячку (суслики). Из 19 видов грызунов, обитающих на описываемой территории, 11 видов относятся к семействам песчаников и тушканчиков.
Наиболее характерными представителями млекопитающих данного региона являются тонкопалый суслик, желтый суслик, большинство видов песчанок и тушканчиков, пегий путорак, ушастый и длинноиглый ежи, зайцы, джейран и сайгак..
Земноводные и пресмыкающиеся. В глинистой пустыне, к которой относится исследуемая территория, встречаются 13 видов ящериц, 7 видов змей и 2 вида амфибий. Типичными видами являются сцинковый геккон, гребнепалый геккон, пискливый геккончик, скрый голопалый геккон, степная агама, такырная круглоголовка, круглоголовка-вертихвостка, пестрая круглоголовка, песчаная круглоголовка, ушастая круглоголовка, зайсанская круглоголовка, линейчатая ящурка, полосатая ящурка, центральноазиатская ящурка, песчаный удавчик, полосатый полоз, пятнистый полоз. Основу населения рептилий составляют такырная круглоголовка и полосатая ящурка. Из амфибий изредка встречаются только наиболее приспособленные к засухе зеленая жаба и озерная жаба. Из-за отсутствия свободной влаги, численность амфибий и рептилий очень низкая.
Птицы. В глинистой пустыне обитает 48 видов птиц, включая 15 интразональных видов, встречающихся у артезианских скважин. Из них только 6 видов относится к категории обычных или многочисленных. Это малый и серый жаворонки, плешанки, пустынная славка и пустынная каменка, удод. Наиболее обычная фоновая группа птиц глинистой пустыни - наземно гнездящиеся виды открытых пространств: серый, малый, рогатый жаворонки, саджа, чернобрюхий рябок, канюк-курганник, обыкновенный козодой, желчная овсянка. К птицам- норникам относятся удод, каменка-плясунья, пустынная и обыкновенная каменки.

8.2. [bookmark: 8.2._Характеристика_воздействия_объекта_]Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных
Воздействие на животный мир обусловлено природными и антропогенными факторами.
К природным факторам относятся, климатические условия, характеризующиеся колебаниями температуры воздуха, интенсивные процессы дефляции и т.д.
Влияние изменения природных условий сказывается на численность и видовое разнообразие животных. Одни животные вытесняются, и гибнуть, для других складываются благоприятные условия.
Антропогенные факторы. Антропогенное воздействие осуществляется в ходе любой хозяйственной деятельности, связанной с природопользованием. В результате происходит изменение трофических связей, ведущее к перестройке структуры зооценоза.
В результате антропогенной деятельности на природные процессы, происходят непрерывно протекающие в зооценозе экосистемы следующие изменения, главным образом связанные с условием среды обитания:
· изменение кормовой базы и трофических связей в зооценозах;
· изменение численности и видового состава;
· изменение существующих мест обитания.
На эти процессы оказывают влияние следующие виды воздействий:
· изъятие определенных территорий;
· земляные и прочие работы на объекте строительства;
· фактор беспокойства (присутствие людей, шум от работающей техники);
· техногенные загрязнения.
Прекращение воздействия в зависимости от его интенсивности, масштабности и обратимости реакция экосистемы может привести к восстановлению исходных условий или изменению структуры всего комплекса.
В период проведения проектируемых работ изъятие территорий из площади возможного обитания мест не предусматривается. Следовательно, намечаемая деятельность не может существенно повлиять на численность видов, качество их среды обитания.
Вместе с тем хозяйственная деятельность не внесет существенных изменений в жизнедеятельность большинства видов животных, представленных в районе СМР, так как в природно-ландшафтном отношении он аналогичен прилегающим территориям, и вытеснение их с ограниченного участка может быть легко компенсировано на другом.
8.3. [bookmark: 8.3._Мероприятия_по_предотвращению_негат]Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации
Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.
Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно- территориальные границы.
Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.
Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.
Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.
Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.
В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:
1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;
2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;
3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;
4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.
Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.
Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.
Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.
Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитания при проведении работ, складировании производственно-бытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или разрушения.
Особое внимание должно быть уделено охране такого ценного и исчезающего в настоящее время, ранее широко распространенного в республике реликтового животного, как сайга.
Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.
Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, флоры и фауны складываются из организационно - технологических; проектно - конструкторских; санитарно-противоэпидемических.
Организационно-технологические:
· организация упорядоченного движения автотранспорта и техники по территории, согласно разработанной и утвержденной оптимальной схеме движения;
· тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением рельефа при производстве земляных работ; технической рекультивации.
Проектно-конструкторские:
· согласование и экспертиза проектных разработок в контролирующих природоохранных органах и СЭС;
· проектно-конструкторские	решения,	направленные	на	снижение загрязнения почв.
Санитарно-противоэпидемические - обеспечение противоэпидемической защиты персонала от особо опасных инфекций.
В районе проведения запроектированных работ необходимо обеспечение следующих мероприятий по охране животного мира:
· защита окружающей воздушной среды;
· защиту поверхностных, подземных вод от техногенного воздействия;
· ограждение	всех	возможных	технологических	площадок, исключающее случайное попадание на них животных;
· движение	автотранспорта	осуществлять	только	по	отсыпанным дорогам с небольшой скоростью, с ограничением подачи звукового сигнала;
· ввести на территории СМР запрет на охоту;
· строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных.
Основными требованиями по сохранению объектов флоры и фауны является:
· сохранение фрагментов естественных экосистем,
· предотвращение случайной гибели животных и растений,
· создание условий производственной дисциплины исключающих нарушения законодательства по охране животного и растительного мира со стороны производственного персонала.
В целях предупреждения нарушения почвенно-растительного покрова и для охраны животного мира в районе СМР намечаются нижеследующие мероприятия:
· ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;
· принятие административных мер в целях пресечения браконьерства на территории СМР;
· захоронение	промышленных	и	хозяйственно-бытовых	отходов производить только на специально оборудованных полигонах;
· поддержание	в	чистоте	территории	площадок	и	прилегающих площадей;
· исключение	проливов	нефтепродуктов	(ГСМ),	своевременная	их ликвидация.

9. [bookmark: 9._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЙ_НА_ЛАНДШАФТЫ_И_МЕР]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ.
Природными объектами признаются естественные экологические системы и природные ландшафты, а также составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.
Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.
Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:
1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;
2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

10. [bookmark: 10._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЙ_НА_СОЦИАЛЬНО-ЭКОН]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ
10.1. [bookmark: 10.1._Современные_социально-экономически]Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности
Основные направления развития области на 2016 год обозначены в Антикризисном плане действий акима Кызылординской области на 2016 год, принятом в соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ», Посланием Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», Государственной программой инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы.
Основными приоритетами Антикризисного плана действий акима области определены социальное развитие, прежде всего, своевременное исполнение социальных обязательств и создание новых рабочих мест, реализация проектов, направленных на диверсификацию региональной экономики и развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры, привлечение инвестиций, а также развитие местного управления и самоуправления.
В План действий было включено 207 мероприятий, более 70% которых исполнены полностью. Реализация же мероприятий, имеющих долгосрочный и постоянный характер, будет продолжена в рамках Плана действий акима Кызылординской области на 2017 год.
По объективным причинам не удалось исполнить 2 пункта — обеспечить рост инвестиций на душу населения до 103% и достичь установленного показателя ВРП — 98,3%.
В то же время, по целому ряду показателей, характеризующих социально- экономическое развитие региона, результат которых зависит непосредственно от организаторской работы местных исполнительных органов, отмечается положительная динамика.
В частности, в течение всего 2016 года обеспечивались самые высокие темпы роста инвестиций в обрабатывающую промышленность среди регионов республики (ИФО по итогам года — 122%). В результате, прирост производства в несырьевом секторе в 2016 году составил 15% при среднереспубликанском показателе 0,7%. На сегодняшний день Кызылординская область входит в число лидеров по темпам развития обрабатывающей промышленности.
Производительность труда в обрабатывающей сфере за этот период возросла почти в 6 раз (РК – в 2,4 раза), а доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП — в 3,5 раза (с 2,2% — за 9 мес. 2012 года до 7,8% — за 9 мес.2016 г.).
Устойчивая тенденция развития в течение всего года отмечена и в агропромышленном комплексе. Отмечается тенденция роста поголовья скота и продукции животноводства. В 2016 году собран рекордный урожай риса. Объем инвестиций в сельское хозяйство возрос в 2,3 раза. За год в отраслях экономики создано 11206 рабочих мест, из которых 9873 постоянных. В результате уровень
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безработицы удается удерживать в пределах 4,9% (4,8% — по итогам 3 квартала).
Задолженностей по исполнению социальных обязательств перед населением нет. Индекс потребительских цен, несмотря на некоторый рост, на протяжении всего периода удерживался ниже, чем в среднем по республике. По итогам 2016 года он сложился на уровне 108,4% при 108,5% по РК. При этом цены на социально значимые продукты питания и темпы роста на них удается удерживать на уровне ниже, чем в большинстве регионов республики – 110,9% при 112,2% в среднем по стране.
В эксплуатацию введено 543,7 тыс.кв.метров жилья — на 16,8% больше, чем за 2015 год. Всего за 3 года объемы вводимого в год жилья возросли в 2 раза. Велось строительство 48 социальных объектов (образование — 22, здравоохранение — 14, соцсфера — 1, культура — 3, архив — 1, спорт — 1, 4 проекта по ДКБ-2020, развитие объектов госорганов — 2), из которых 25 объектов — введено (образование — 6, здравоохранение — 12, соцсфера — 1, культура — 2, 3 проекта по ДКБ-2020, развитие объектов госорганов — 1), строительство 23 завершится в 2017 году. В приоритетном порядке велось строительство 12 школ взамен аварийных.
В 2016 году объем бюджета области доведен до 238 млрд. тенге, что на 55 млрд. тенге больше, чем в 2015 году. При том, что бюджет области имеет ярко выраженную социальную направленность, на развитие региона направлено более 62 млрд.тенге – на 19 млрд.тенге больше, чем в 2015 году.

[bookmark: 10.2_Обеспеченность_объекта_в_период_стр]10.2 Обеспеченность объекта в период строительства, трудовыми ресурсами, участие местного населения
Воздействие производственных объектов, вызовет в основном, благоприятные последствия (изменения) в различных компонентах социально-экономической среды, которые являются репициентами (субъектами) этого воздействия. Ниже рассматриваются возможные последствия реализации проекта по различным компонентам социально-экономической среды.
Рынок труда и занятость экономически активного населения
Работы, связанные с проведением строительных работ, вызывают потребность в рабочей силе.
Значительную часть рабочих мест могут занять специалисты из числа местного населения, по привлечению местного населения на полевые работы.
Планируется	максимальное	использование	существующей	транспортной системы и социально-бытовых объектов рассматриваемой области.
Таким образом, реализация проекта и связанное с ним увеличение трудовой занятости следует рассматривать как потенциально благоприятное воздействие.
Финансово-бюджетная сфера
Капиталовложения являются прямым источником пополнения поступлений в финансово-бюджетную сферу.

Доходы и уровень жизни населения
Получение потенциальной работы, положительно воздействует на доходы и уровень благосостояния населения. Кроме того, источником косвенного воздействия являются расширение сопутствующих и обслуживающих производств, что также способствует росту доходов населения.
Таким образом, увеличение числа занятых в регионе повышает уровень жизни населения. Привлечение в эту сферу новых работников будет способствовать повышению доходов населения.
10.3. [bookmark: 10.3._Влияние_намечаемого_объекта_на_рег]Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование
Проектом предусмотрено газовой электростанции мощностью 14,0 МВт, использующей 20 газогенераторных установок мощностью 700 кВт каждая, модели 700GJZPWT / RT - GS3. 
Полный комплекс электрогенерации включает 20 модульных генераторных установок, а также высоковольтные и низковольтные распределительные устройства для распределения электроэнергии, имеющие ту же модульную структуру. Установки работают параллельно, с номинальным выходным напряжением 6300 В и номинальной частотой 50 Гц, и оснащены полной системой газоснабжения, системой распределения электроэнергии, системой охлаждения и всем вспомогательным оборудованием.
Снос зеленых насаждении не предусматривается, в виду их отсутствия.

10.4. [bookmark: 10.4._Прогноз_изменений_социально-эконом]Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)
Проведение строительных работ окажет положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий, а также в целом на государственном.
В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.
Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения).
10.5. [bookmark: 10.5._Санитарно-эпидемиологическое_состо]Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности
Планируемые работы, связанные с проведение строительных работ, не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.
Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ мало вероятно.
С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.
Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов. Учитывая все вышесказанное, в процессе проектируемых работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низкая.
Эпидемиологическая ситуация по группе острых кишечных инфекций (ОКИ) в основном определяется уровнем санитарной благоустроенности населенных мест.
Заболеваемость ОКИ, связанная с водным фактором распространения инфекции, регистрируется, преимущественно, в летне-осенний период, что обусловлено большей степенью контакта населения с водой.
Нахождение персонала предусматривается в вагончиках, где расположены, аптечки для оказания первой медицинской помощи.
Питание обслуживающего персонала предполагается в столовой.
Медицинское обслуживание персонала предусматривается в медицинских учреждениях ближайшего поселка, города. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных средствами санавиации.
10.6. [bookmark: 10.6._Предложения_по_регулированию_социа]Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности.
Основными предложениями по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности, связанную со строительством являются:
1) создание эффективного механизма развития социального партнерства и регулирования социальных, трудовых и связанных с ними экономических отношений;
2) содействие обеспечению социальной стабильности и общественного согласия на основе объективного учета интересов всех слоев общества;
3) содействие в обеспечении гарантий прав работников в сфере труда, осуществлении их социальной защиты;
4) содействие процессу консультаций и переговоров между Сторонами социального партнерства на всех уровнях;
5) содействие разрешению коллективных трудовых споров;
6) выработка предложений по реализации государственной политики в области социально-трудовых отношений;
7) взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

11. [bookmark: 11._ОЦЕНКА_ЭКОЛОГИЧЕСКОГО_РИСКА_РЕАЛИЗАЦ]ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ
11.1. [bookmark: 11.1._Ценность_природных_комплексов_(фун]Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты)
Природные комплексы - совокупность объектов биологического разнообразия и неживой природы, подлежащих особой охране.
Устойчивое использование природных комплексов - использование биологических ресурсов природных комплексов таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия.
Охрана природных комплексов и объектов государственного природно- заповедного фонда природоохранных учреждений осуществляется государственными инспекторами служб охраны, входящими в их штат.
Руководители природоохранных учреждений и их заместители являются по должности одновременно главными государственными инспекторами и заместителями главных государственных инспекторов по охране особо охраняемых природных территорий.
Руководители структурных подразделений природоохранных учреждений являются по должности старшими государственными инспекторами, специалисты этих подразделений, включая научных сотрудников, являются по должности государственными инспекторами природоохранных учреждений.
Охрана природных комплексов и объектов государственного природно- заповедного фонда, государственных памятников природы, государственных природных заказников и государственных заповедных зон, расположенных на землях государственного лесного фонда и прилегающих к ним землях, осуществляется службами государственной лесной охраны Республики Казахстан, на землях других категорий земель - государственными инспекторами природоохранных учреждений и инспекторами специализированных организаций по охране животного мира.
Закрепление государственных памятников природы, государственных природных заказников и государственных заповедных зон в целях их охраны за государственными учреждениями лесного хозяйства, природоохранными учреждениями и специализированными организациями по охране животного мира производится решениями ведомства уполномоченного органа и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы в пределах их компетенции, если иное не установлено частью второй настоящего пункта.
Закрепление  государственных  природных  заказников  республиканского значения, расположенных на землях государственного лесного фонда, находящихся в ведении местных исполнительных органов, производится решением ведомства уполномоченного органа по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения.
11.2. [bookmark: 11.2._Комплексная_оценка_последствий_воз]Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта
Современный общественный менталитет сформировал представления о том, что одним из важнейших моментов воздействия на окружающую среду является его минимальность, не ведущая к значимому ухудшению существующего положения ни для одного элемента экосистемы и сохранение существующего биоразнообразия.
В связи с этим, при характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.
Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия на природную среду представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности).
Интенсивность воздействия имеет пять градаций, которые выражают следующие типы:
незначительная (1) - изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуаций;
слабая (2)- изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается;
умеренная (3) - изменения среды превышают естественные флуктуации, но способность к полному восстановлению поврежденных элементов сохраняется частично;
сильная (4) - изменения среды значительны, самовосстановление затруднено;
Пространственный масштаб воздействия. Эта категория оценки воздействия на окружающую природную среду имеет пять градаций:
локальный (1) - площадь воздействия 0,01-1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта;
ограниченный (2) - площадь воздействия 1 -10 км2 для площадных объектов или на удалении 100-1000 м от линейного объекта;
территориальный (3) - площадь воздействия 10-100 км2 для площадных объектов или на удалении 1 -10 км от линейного объекта;
региональный (4) - площадь воздействия более 100 км2  для площадных объектов или менее 100 км от линейного объекта.
Временной масштаб воздействия. Данная категория оценки имеет пять градаций:
кратковременный(1) - от 10 суток до 3-х месяцев; средней (2) - от 3-х месяцев до 1 года; продолжительный (3) - от 1 года до 3 лет;
многолетний (4) - продолжительность воздействия более 3 лет.
Эти критерии используются для оценки воздействия проектируемых работ по каждому природному ресурсу.
Выводы:
Проведена комплексная оценка воздействия на компоненты окружающей среды.
Атмосферный	воздух.	Воздействие	на	атмосферный	воздух,	в	период проведения работ:
в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), во временном – среднее (2 балла),
интенсивность воздействия – слабое (2 балла).
Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.
При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.
Поверхностные и подземные воды. Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведение природоохранных мероприятий сведут до минимума воздействие на поверхностные и подземные воды. Воздействие на воды будет носить:
в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), во временном – среднее (2 балла),
интенсивность воздействия – слабое (2 балла).
Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.
При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.
Геологическая среда. Влияние проектируемых работ на геологическую среду можно будет оценить, как:
в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), во временном – среднее (2 балла),
интенсивность воздействия – слабое (2 балла).
Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.
При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.
Почва. Основное нарушение и разрушение почвогрунтов происходило при строительстве площадок и дорог. В настоящее время техногенное воздействие на почвы минимально. При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения технологического регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие на почвы можно оценить, как:
в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), во временном – среднее (2 балла),
интенсивность воздействия – слабое (2 балла).
Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.
При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.
Отходы производства и потребления. В целом воздействие в процессе строительства объекта на территории деятельности недропользователя на окружающую среду отходами производства и потребления, можно оценить:
в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), во временном – среднее (2 балла),
интенсивность воздействия – слабое (2 балла).
Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.
При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.
Растительность. Основное механическое воздействие будет происходить при работе техники и вибрационных установок. В настоящее время техногенное воздействие на растительность минимально. В целом же воздействие на состояние почвенно-растительного покрова может быть оценено как:
в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), во временном – среднее (2 балла),
интенсивность воздействия – слабое (2 балла).
Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.
При	воздействии	«низкое»	изменения	в	среды	не	превышают	цепь естественных изменений Среда восстанавливается без посторонней помощи.
Животный мир. Механическое воздействие или беспокойство животного мира
проявляется при ограниченном участке местности. Интенсивное движение автотранспорта по площади может привести к разрушению нор, находящихся в земле. Химическое загрязнение может иметь место при обычном обращении в ГСМ, а также в случае аварийного разлива сточных вод и ГСМ. В целом влияние на животный мир, учитывая низкую плотность расселения животных, можно оценить, как:
в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), во временном – среднее (2 балла),
интенсивность воздействия – слабое (2 балла).
Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.
При воздействии «низкое» изменения в среды не превышают цепь естественных изменений Среда восстанавливается без посторонней помощи.
Физическое воздействие. Основным фактором физического воздействия на живые организмы является шум от работы оборудования. Таким образом, физическое воздействие на живые организмы оценивается как:
в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), во временном – среднее (2 балла),
интенсивность воздействия – слабое (2 балла).
Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое.
При воздействии «низкое» изменения в среды не превышают цепь естественных изменений Среда восстанавливается без посторонней помощи.
Анализируя вышеперечисленные категории воздействия рассматриваемых работ в пределах исследуемой территории на компоненты окружающей среды, можно сделать вывод, что общий уровень воздействия допустимо принять как ограниченное (2 балла), среднее (2 балла), слабое (2 балла). Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие среднее.
11.3. [bookmark: 11.3._Вероятность_аварийных_ситуаций_(с_]Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)
Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта.
Анализ вероятности возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации и строительства объектов принят в системе следующих оценок «практически невероятные аварии - редкие аварии - вероятные аварии - возможные неполадки -

частые неполадки» с учетом наиболее опасных в экологическом отношении звеньев технологической цепи.
Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок, снижением вероятности ошибок при проектировании работ.
Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:
· потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;
· вероятность и возможность наступления такого события;
· потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.
Потенциальные опасности, связанные с риском проведения строительных работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.
Природные факторы воздействия
Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. К ним относятся:
· землетрясения;
· ураганные ветры;
· повышенные атмосферные осадки.
Сейсмическая	активность.	Согласно	данным	сейсмического микрорайонирования территория планируемых работ входит в сейсмически малоактивную зону.
Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, крайне низкая.
Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов и дизельных генераторов на территории промплощадки.
Анализ природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым климатом.

Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров является не только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем и нарушение правил техники безопасности.
Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.
Антропогенные факторы
Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.
К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.
Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на следующие категории:
· аварийные ситуации с автотранспортной техникой;
· аварийные ситуации при проведении работ;
· аварии и пожары на хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ).
Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. В случае возникновения такой ситуации в проекте предусмотрены экстренные меры по выявлению и устранению пожаров на территории СМР.
11.4. [bookmark: 11.4._Прогноз_последствий_аварийных_ситу]Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население
При проведении строительных работ могут иметь место рассмотренные выше возможные аварийные ситуации. В результате анализа непредвиденных обстоятельств выявлены основные источники (факторы) их возникновения.
Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 11.4.1.

Таблица 11.4.1 - Последствия аварийных ситуаций при осуществлении проектных решений
При решении задач оптимального управления главным является необходимость принятия технических решений, обеспечивающих экологическую безопасность при проведении работ по строительству.

В программе работ в обязательном порядке необходимо учитывать возможность возникновения различного рода катастроф и предусматривать мероприятия по снижению уязвимости социально-экономических систем, производственных комплексов и объектов от катастроф и их последствий.
Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок, снижением вероятности ошибок при проектировании работ.
Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:
· потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийным ситуациям, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;
· вероятность и возможность наступления такого события;
· потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.
Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных климатическими, техническими и другими особенностями.
Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной статистической информационной базы данных, учитывающей специфику производства работ.
Однако, как показывает опыт, частота возникновения аварийных ситуаций подчиняется общим закономерностям, вероятность реализации которых может быть выражена по аналогии с произошедшими событиями в системе экспертных оценок.
[bookmark: Обзор_возможных_аварийных_ситуаций]Обзор возможных аварийных ситуаций
Одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним: разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них. Под сценарием или типом аварии понимается характерный вариант начала и развития аварийного процесса.
Основные причины возникновения аварийных ситуаций можно классифицировать по следующим категориям:
· технологические	отказы,	обусловленные	нарушением	норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;
· механические отказы, вызванные частичным или полным разрушением или износом технологического оборудования и его деталей;
· организационно-технические	отказы,	обусловленные	прекращением подачи электроэнергии, ошибками персонала и т.д.;
· чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами;
· стихийные природные явления – землетрясения, наводнения, сели и т.д.

Наиболее	вероятными	аварийными	ситуациями	при	строительно- монтажных работах являются:
· опасные стихийные природные явления;
· ошибки обслуживающего персонала;
· пожары.
Под опасными стихийными природными явлениями понимаются разрушительные явления, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.
Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.
Согласно данным сейсмического районирования рассматриваемая территория относится к зоне 6-бального сейсмического воздействия. Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения, которое может привести к значительным нарушениям, пренебрежимо мала.
В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий и т.п.
Описываемая территория расположена в зоне внутриматериковых пустынь, для которых характерен резко континентальный климат с жарким сухим продолжительным летом и холодной короткой малоснежной зимой. Засушливость одна из отличительных черт климата данного района. Осадков выпадает очень мало, в основном осадки приходятся на зимне-весенний период. Следует отметить, что в данном пустынном регионе вероятны редкие ливневые осадки большой интенсивности, которые могут представлять опасность для автотранспорта, тяжелой специальной техники, силовых кабелей и т.д. Наличие большого дефицита влажности при высоких температурах воздуха создает условия для значительного испарения. Засушливый период начинается с июня и продолжается до октября месяца. Для исследуемой территории характерны частые и сильные ветры, преимущественно северо-восточного направления. В теплый период наблюдаются пыльные бури, в холодный – метели.
Анализ выше представленных природно-климатических данных показал, что вероятность пожароопасных ситуаций природного характера очень низкая. Характер воздействия пожаров кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.
Ошибки обслуживающего персонала. При проведении работ следует обратить особое внимание на ситуации, приводящие к травматизму. Проблема безопасности труда определяется ростом травматизма на местах.
Частота  возникновения  аварий,  несчастных  случаев  и  инцидентов  на производстве и тяжесть их последствий напрямую зависят от профессионализма руководящего и обслуживающего персонала, обученности производственного персонала
Пожары. В результате неосторожного обращения персонала с огнем или вследствие технических аварий на площади проведения работ возможно возникновение пожаров.
Высокая сухость воздуха и сильный ветер, характерные для территории проведения работ, попытку тушения такого пожара без применения специальной техники делают практически безуспешной.
Катастрофические последствия пожара для местных экосистем не требуют комментариев. Как показывает анализ подобных происшествий, причиной подавляющего количества возникновения пожаров является не осторожное обращение персонала с огнем и нарушение правил техники безопасности.
Действенным средством борьбы с возникновением пожаров является обучение персонала безопасным методам ведения работ и строгий контроль за выполнением противопожарных мероприятий.

11.5. [bookmark: 11.5._Рекомендации_по_предупреждению_ава]Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий
Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды при проведении работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всем персоналом. При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению практических занятий.
Мероприятия по устранению несчастных случаев на производстве. Для обеспечения безопасных условий труда рабочие должны знать назначение установленной арматуры, приборов, инструкций по эксплуатации и выполнять все требования инструкций.
На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств, поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий.
В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий:
· обязательное соблюдение всех нормативных правил при строительстве;

· периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности;
· использование новых высокоэффективных экологически безопасных смазочных добавок на основе природного сырья;
· все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности;
· своевременное устранение утечек топлива;
· использование контейнеров для сбора отработанных масел.
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16. Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169.
17. Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

[bookmark: 2._Исх._Данные_АБЗ_Орда][bookmark: 3.приложение_расчеты]Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу При строительстве
Источник загрязнения: 0001, САГ
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 0.83 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.4

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.83 · 30 / 3600 = 0.00692 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 30 / 103 = 0.012

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.83 · 1.2 / 3600 = 0.0002767 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 1.2 / 103 = 0.00048

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.83 · 39 / 3600 = 0.009 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 39 / 103 = 0.0156

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.83 · 10 / 3600 = 0.002306 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 10 / 103 = 0.004

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.83 · 25 / 3600 = 0.00576 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 25 / 103 = 0.01
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Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.83 · 12 / 3600 = 0.002767 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 12 / 103 = 0.0048

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.83 · 1.2 / 3600 = 0.0002767 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 1.2 / 103 = 0.00048

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.83 · 5 / 3600 = 0.001153 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 5 / 103 = 0.002

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.00692
	0.012

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.009
	0.0156

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.001153
	0.002

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.002306
	0.004

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
газ) (584)
	0.00576
	0.01

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
Акрилальдегид) (474)
	0.0002767
	0.00048

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0002767
	0.00048

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)
(10)
	0.002767
	0.0048



Источник загрязнения: 0002, Компрессор
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ


Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 0.42
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.2

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.42 · 30 / 3600 = 0.0035 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.2 · 30 / 103 = 0.006

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.42 · 1.2 / 3600 = 0.00014 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.2 · 1.2 / 103 = 0.00024

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.42 · 39 / 3600 = 0.00455 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.2 · 39 / 103 = 0.0078

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.42 · 10 / 3600 = 0.001167 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.2 · 10 / 103 = 0.002

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.42 · 25 / 3600 = 0.002917 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.2 · 25 / 103 = 0.005

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.42 · 12 / 3600 = 0.0014 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.2 · 12 / 103 = 0.0024

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.42 · 1.2 / 3600 = 0.00014 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.2 · 1.2 / 103 = 0.00024

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.42 · 5 / 3600 = 0.000583 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.2 · 5 / 103 = 0.001

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0035
	0.006

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.00455
	0.0078

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.000583
	0.001

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.001167
	0.002

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
газ) (584)
	0.002917
	0.005

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
Акрилальдегид) (474)
	0.00014
	0.00024

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00014
	0.00024

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)
(10)
	0.0014
	0.0024




Источник загрязнения: 0003, Передвижная электростанция
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 0.83

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.4

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.83 · 30 / 3600 = 0.00692 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 30 / 103 = 0.012

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.83 · 1.2 / 3600 = 0.0002767 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 1.2 / 103 = 0.00048

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.83 · 39 / 3600 = 0.009 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 39 / 103 = 0.0156

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.83 · 10 / 3600 = 0.002306 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 10 / 103 = 0.004

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.83 · 25 / 3600 = 0.00576 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 25 / 103 = 0.01

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.83 · 12 / 3600 = 0.002767

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 12 / 103 = 0.0048

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.83 · 1.2 / 3600 = 0.0002767 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 1.2 / 103 = 0.00048

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.83 · 5 / 3600 = 0.001153 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 5 / 103 = 0.002

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.00692
	0.012

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.009
	0.0156

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.001153
	0.002

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.002306
	0.004

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
газ) (584)
	0.00576
	0.01

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
Акрилальдегид) (474)
	0.0002767
	0.00048

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0002767
	0.00048

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)
(10)
	0.002767
	0.0048




Источник загрязнения: 0003, Котел битумный
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час
Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)
Расход топлива, т/год, BT = 0.15
Расход топлива, г/с, BG = 0.7
Марка топлива, M = Дизельное топливо
Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75
Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025
Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025
Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3
Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 100
Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 100
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0792
Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0792 · (100
/ 100)0.25 = 0.0792
Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.15 ·
42.75 · 0.0792 · (1-0) = 0.000508
Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.7 ·
42.75 · 0.0792 · (1-0) = 0.00237
Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.000508 = 0.000406
Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00237 = 0.001896

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.000508 = 0.000066
Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00237 = 0.000308

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02
Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0
Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT =
0.02 · 0.15 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 0.15 = 0.000882
Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG =
0.02 · 0.7 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 0.7 = 0.00412

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0
Тип топки: Камерная топка
Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65
Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 ·
42.75 = 13.9
Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.15
· 13.9 · (1-0 / 100) = 0.002085
Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.7 ·
13.9 · (1-0 / 100) = 0.00973

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01
Тип топки: Камерная топка
Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 0.15 · 0.025 · 0.01 = 0.0000375 Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 0.7 · 0.025 · 0.01 = 0.000175 Список литературы:
1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов
Тип источника выделения: Битумоплавильная установка Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 60

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 0.08
Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 0.08) / 1000 = 0.00008 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.00008 · 106 / (60 · 3600) = 0.00037

Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.001896
	0.000406

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.000308
	0.000066

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.000175
	0.0000375

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.00412
	0.000882




	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)
(584)
	0.00973
	0.002085

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.00037
	0.00008



Источник загрязнения: 6001, Покраска
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005
1) Технологический процесс: окраска
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.1068
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1
= 0.2
Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021 Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.1068 · 45 · 100 · 28 · 10-6 =
0.01346
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106 ) = 0.2 ·
45 · 100 · 28 / (3.6 · 106 ) = 0.007

2) Технологический процесс: окраска
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0126
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1
= 0.2
Марка ЛКМ: Растворитель Р-4 Способ окраски: Струйный облив
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 35
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0126 · 100 · 26 · 35 · 10-6 =
0.001147
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106 ) = 0.2 ·
100 · 26 · 35 / (3.6 · 106 ) = 0.00506

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 35
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0126 · 100 · 12 · 35 · 10-6 =
0.000529
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106 ) = 0.2 ·
100 · 12 · 35 / (3.6 · 106 ) = 0.002333

Примесь: 0621 Метилбензол (349)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 35
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0126 · 100 · 62 · 35 · 10-6 =
0.002734
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106 ) = 0.2 · 100 · 62 · 35 / (3.6 · 106 ) = 0.01206
3) Технологический процесс: окраска
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0188
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1
= 0.2
Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит Способ окраски: Струйный облив
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 35
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0188 · 100 · 100 · 35 · 10-6 =
0.00658
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106 ) = 0.2 · 100 · 100 · 35 / (3.6 · 106 ) = 0.01944

4) Технологический процесс: окраска
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.006
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1
= 0.1
Марка ЛКМ: Лак БТ-577
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.006 · 63 · 57.4 · 28 · 10-6 =
0.000608
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106 ) = 0.1 ·
63 · 57.4 · 28 / (3.6 · 106 ) = 0.00281

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.006 · 63 · 42.6 · 28 · 10-6 =
0.000451
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106 ) = 0.1 ·
63 · 42.6 · 28 / (3.6 · 106 ) = 0.002087
5) Технологический процесс: окраска
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.1228
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1
= 0.2
Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115 Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.1228 · 45 · 50 · 28 · 10-6 =
0.00774
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106 ) = 0.2 ·
45 · 50 · 28 / (3.6 · 106 ) = 0.0035

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.1228 · 45 · 50 · 28 · 10-6 =
0.00774
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106 ) = 0.2 ·
45 · 50 · 28 / (3.6 · 106 ) = 0.0035
Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)
(203)
	0.007
	0.021808




	0621
	Метилбензол (349)
	0.01206
	0.002734

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый
эфир) (110)
	0.002333
	0.000529

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.00506
	0.001147

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.01944
	0.014771




Источник загрязнения: 6002, Электросварка
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8 Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13 РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): АНО-17
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 70
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.2
Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11.3
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.89
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 9.89 · 70 / 106 = 0.000692 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.89 · 0.2 / 3600 = 0.000549

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.6
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.6 · 70 / 106 = 0.000042 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.6 · 0.2 / 3600 = 0.0000333

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.81
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.81 · 70 / 106 = 0.0000567

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.81 · 0.2 / 3600 = 0.000045
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 50
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.2
Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 50 / 106 = 0.000535 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 0.2 / 3600 = 0.000594

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 50 / 106 = 0.000046 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 0.2 / 3600 = 0.0000511

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 50 / 106 = 0.00007 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 0.2 / 3600 = 0.0000778

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 50 / 106 = 0.000165 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 0.2 / 3600 = 0.0001833

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 50 / 106 = 0.0000375 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 0.2 / 3600 = 0.0000417
Расчет выбросов оксидов азота:
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 1.5 · 50 / 106 = 0.00006
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 1.5 · 0.2
/ 3600 = 0.0000667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 50 / 106 = 0.00000975
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 1.5 · 0.2
/ 3600 = 0.00001083

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 50 / 106 = 0.000665 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.2 / 3600 = 0.000739
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): АНО-4
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 30
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.2
Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 17.8
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15.73
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 15.73 · 30 / 106 = 0.000472 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 15.73 · 0.2 / 3600 = 0.000874

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.66
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.66 · 30 / 106 = 0.0000498 
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.66 · 0.2 / 3600 = 0.0000922

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.41
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.41 · 30 / 106 = 0.0000123 
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.41 · 0.2 / 3600 = 0.0000228

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)
(диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0.000874
	0.001699

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на
марганца (IV) оксид) (327)
	0.0000922
	0.0001378

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0000667
	0.00006

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.00001083
	0.00000975

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)
(584)
	0.000739
	0.000665

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
пересчете на фтор/ (617)
	0.0000417
	0.0000375

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в
пересчете на фтор/) (615)
	0.0001833
	0.000165

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0000778
	0.000139




Источник загрязнения: 6003, Газосварка
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8 Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13 РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем Расход сварочных материалов, кг/год, B = 35
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.2
Газы:
Расчет выбросов оксидов азота:
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 22 · 35 / 106 = 0.000616 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 22 · 0.2 / 3600 = 0.000978

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 22 · 35 / 106 = 0.0001 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 22 · 0.2 / 3600 = 0.000159
ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.000978
	0.000616

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.000159
	0.0001




Источник загрязнения: 6004, Шлифовальная машина
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005
Технология обработки: Механическая обработка металлов Оборудование работает на открытом воздухе
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 120
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 2
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.017
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.017 · 120 · 2 / 106
= 0.0147
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.017 · 1 = 0.0034

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)
Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.026
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.026 · 120 · 2 / 106
= 0.02246
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.026 · 1 = 0.0052

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0052
	0.02246

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
Монокорунд) (1027*)
	0.0034
	0.0147




Источник загрязнения: 6005, Разгрузка и хранение инертных материалов (хранение щебня)
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение
№8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: территория строительной площадки Материал: Щебень

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Вид работ: Выемочно-погрузочные работы Влажность материала, %, VL = 9
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.1
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), P1 = 0.02
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), P2 = 0.01
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 1.8 Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2), P3SR = 1 Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 1.8 Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), P3 = 1 Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.3), P6 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 50
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), P5 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.4
Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 0.42
Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_ = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 =
0.02 · 0.01 · 1 · 0.1 · 0.5 · 1 · 0.4 · 0.42 · 106 / 3600 = 0.000467
Время работы экскаватора в год, часов, RT = 480
Валовый выброс, т/год, _M_ = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.02 · 0.01 · 1 · 0.1 ·
0.5 · 1 · 0.4 · 0.42 · 480 = 0.000806
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение
№8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов
Материал: Щебень

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Влажность материала, %, VL = 9
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.1
Операция: Хранение
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.8
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 1.8
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1 Размер куска материала, мм, G7 = 50
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5
Поверхность пыления в плане, м2, F = 10
Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.002
Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 1 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 10 = 0.00145
Время работы склада в году, часов, RT = 1440
Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F · RT · 0.0036 = 1 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 10 · 1440 · 0.0036 = 0.00752
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.00145
Валовый выброс , т/год , M = 0.00752

Итого выбросы от источника выделения: 001 Разгрузка и хранение инертных материалов (хранение щебня)
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния в %: 70-20
	0.00145
	0.008326





Источник загрязнения: 6006, Разгрузка и хранение инертных материалов (хранение песка)
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение
№8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: территория строительной площадки Материал: Песок

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Вид работ: Выемочно-погрузочные работы Влажность материала, %, VL = 2
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.8
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), P1 = 0.05
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), P2 = 0.03
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 1.8 Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2), P3SR = 1 Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 1.8 Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), P3 = 1 Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.3), P6 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 3
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), P5 = 0.8
Высота падения материала, м, GB = 0.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.4
Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 0.2
Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_ = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 =
0.05 · 0.03 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 0.4 · 0.2 · 106 / 3600 = 0.02133
Время работы экскаватора в год, часов, RT = 480
Валовый выброс, т/год, _M_ = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.05 · 0.03 · 1 · 0.8 ·
0.8 · 1 · 0.4 · 0.2 · 480 = 0.0369
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение
№8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов
Материал: Песок


Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Влажность материала, %, VL = 2
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.8
Операция: Хранение
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.8
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 1.8
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1 Размер куска материала, мм, G7 = 3
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.8
Поверхность пыления в плане, м2, F = 8
Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.002
Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 1 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.002 · 8 = 0.01485
Время работы склада в году, часов, RT = 1440
Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F · RT · 0.0036 = 1 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.002 · 8 · 1440 · 0.0036 = 0.077
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.01485
Валовый выброс , т/год , M = 0.077

Итого выбросы от источника выделения: 001 Разгрузка и хранение инертных материалов (хранение песка)
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния в %: 70-20
	0.02133
	0.1139



Источник загрязнения: 6007, Разгрузка и хранение инертных материалов (хранение ПГС)
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение
№8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение
№8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: территория строительной площадки Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Вид работ: Выемочно-погрузочные работы Влажность материала, %, VL = 7
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.4
Доля пылевой фракции в материале(табл.1), P1 = 0.03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), P2 = 0.04
Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 1.8 Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2), P3SR = 1 Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 1.8 Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), P3 = 1 Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.3), P6 = 1
Размер куска материала, мм, G7 = 40
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), P5 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 0.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.4
Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 0.3
Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_ = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 =
0.03 · 0.04 · 1 · 0.4 · 0.5 · 1 · 0.4 · 0.3 · 106 / 3600 = 0.008
Время работы экскаватора в год, часов, RT = 480
Валовый выброс, т/год, _M_ = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.03 · 0.04 · 1 · 0.4 ·
0.5 · 1 · 0.4 · 0.3 · 480 = 0.01382
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение
№8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Влажность материала, %, VL = 7
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.4
Операция: Хранение
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.8
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1
Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 1.8
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1 Размер куска материала, мм, G7 = 40

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5
Поверхность пыления в плане, м2, F = 10
Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.002
Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 1 · 1 · 0.4 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 10 = 0.0058
Время работы склада в году, часов, RT = 1440
Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F · RT · 0.0036 = 1 · 1 · 0.4 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 10 · 1440 · 0.0036 = 0.03007
Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0058
Валовый выброс , т/год , M = 0.0301

Итого выбросы от источника выделения: 001 Разгрузка и хранение инертных материалов (хранение ПГС)
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния в %: 70-20
	0.008
	0.04392




Источник загрязнения: 6008, Пыление колес от передвижных источников
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение
№8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Тип источника выделения: территория строительной площадки Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
Вид работ: Автотранспортные работы Влажность материала, %, VL = 12
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01
Число автомашин, работающих в карьере, N = 10
Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N1 = 6 Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 0.2 Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 12
Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.9), C1 = 1 Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N1 · L / N = 6 · 0.2 / 10 = 0.12 Данные о скорости движения 0 км/ч отсутствуют в таблице 010
Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.10), C2 = 0.6 Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных)(табл.11), C3 = 1
Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 10

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45
Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 4
Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(табл.12), C5 = 1.2 Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q2 = 0.004 Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01
Количество рабочих часов в году, RT = 480
Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), _G_ = (C1 · C2 · C3 · K5 · N1 · L · C7 · 1450 / 3600 + C4 · C5 · K5 · Q2 · F · N) = (1 · 0.6 · 1 · 0.01 · 6 · 0.2 · 0.01 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.2 · 0.01
· 0.004 · 10 · 10) = 0.00699
Валовый выброс пыли, т/год, _M_ = 0.0036 · _G_ · RT = 0.0036 · 0.00699 · 480 = 0.01208

Итого выбросы от источника выделения: 001 Пыление колес от передвижных источников
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния в %: 70-20
	0.00699
	0.01208




Выбросы от передвижных источников
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ
Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования
Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 20
Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки) Тип топлива: Дизельное топливо
Количество рабочих дней в году, дн., DN = 60
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 6
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 10

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.002466
	0.002285

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.000401
	0.000371

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.0001543
	0.000153

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.000673
	0.000632




	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)
(584)
	0.00661
	0.00576

	2732
	Керосин (654*)
	0.002233
	0.00192
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