НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ


Производственная площадка предприятия ТОО «Тургентас» расположено в Алматинская область, Енбекшиказахский район.
В 2025 году был проведен скрининг воздействия намечаемой деятельности и получено Заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и   KZ85VWF00322996 от 03.04.2025г. Необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду обязательна. (см приложение 1.8)
При разработке скрининга Предприятием ТОО «Тургентас» предусматривалось дополнительная установка ДСУ-2 производительность 175000 м3/год (395500т/год) и асфальтосмесительная установки (АСУ) Global 120 Ammann производительностью 120т/час и 160000 тонн/год по выпуска асфальтовых смесей. Ожидаемые выбросы  составляли 81,892459 т/год.
Была проведена  «Оценка воздействия на окружающую» и получено  заключение KZ36VVX00502598 Дата: 06.04.2026г (см. приложение 1.9) с учетом всей производственной программы.
 В настоящее  время на  производственной площадки идет монтаж дробильно-сортировочной  установки  ДСУ-2. 
В связи  с приостановкой финансирования, заказчиком было принято решение не включать в Проект «Нормативов эмиссий» асфальтосмесительную установку Global 120 Ammann производительностью 120т/час., на основании которого было  выдано Новое Техническое задание на разработку проекта (см приложение 1.1)
Проект «Нормативов эмиссий в  окружающую среду» для ТОО «Тургентас»  разрабатывается в связи с установкой новой линии ДСУ-2 . Выбросы по проекту НЭ составили 68,906992 т/год. Сравнительная характеристика  выбросов загрязняющих веществ приведена в таблице 01
Основной вид деятельности - добыча песчанно-гравийной смеси 77433,6 м3/год (175000 т/год), переработка на ДСУ-1, производительность 175000 м3/год (395500т/год), производительность ДСУ-2 –.175000 м3/год (395500т/год).
В соответствии с Заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности KZ85VWF00322996 от 03.04.2025г объект относится к  II  категории.
Согласно Санитарно-эпидемиологического заключения №KZ90VBZ00077972 Дата: 26.05.2026 г.(см приложение 1.2) выданного Республиканское государственное учреждение "Департамент Санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" Санитарно-защитной зоны СЗЗ  500 метров для дробильно-сортировочной установки ТОО «Тургентас» в Енбекшиказахском районе Алматинской области». Класс санитарной  опасности – II класса опасности. 
В 2017 году был разработан проект «Нормативов предельных выбросов» для карьера по добыче и переработке песчанно-гравийной смеси с ДСУ на месторождении «Тургенское» ТОО «Тургентас» в Енбекшиказахском районе Алматинской области,  получено экологическое заключение номер KZ17VDC00063688 от 02.10.2017г разрешение №:  KZ09VDD00078204 от 09.10.2017 г. 
Анализ состояния компонентов воздушной  среды в районе расположения предприятия, подтвержденный расчетами, показал, что увеличение производственной программы предприятия  в период  с 2027 года  не ухудшила состояния окружающей природной среды.

Выбросы загрязняющих веществ при расчетах составили составили: 

	Всего по предприятию:
	г/сек
	т/год

	
	5,622742
	68,906992

	Т в е р д ы е:
	5,615256
	68,883111

	Газообразные, ж и д к и е:
	0,007486
	0,023881




Площадь земельного участка
Согласно Актов на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок № 0628043 от 20.05.2017 года, предприятие занимает площадь – 35,77га. Целевое назначение земельного участка – добыча песчанно-гравийной смеси (см. приложение1.2).
      Акт на земельный участок № 0628044 от  10.05.2017- площадь -  10,0 га.  Целевое назначение земельного участка – для обслуживания объектов породный отвал, дробильного комплекса, производственной базы, жилого комплекса, здание насосной станции (см.приложение1.3)
   Координаты участка: 43,440044; 77,604603

Месторасположение объекта
[bookmark: OLE_LINK6]-    с северной стороны – земли поселкового фонда свободные от застройки- не используются  под сельскохозяйственные угодья, в связи с отсутствием плодородного слоя;
- с северо-восточной, восточной и юго-восточной стороны – протекает река Тургень на расстоянии до уреза реки от 60м до 194м. Территория входит в водоохранную зону реки Тургень (согласно постановления акимата Алматинской области от 24.07.2024 № 231 водоохранная зона составляет 550м, водоохранная полоса 55м.).  Данное размещение  согласовано с Республиканским государственным учреждением "Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" (приложение 1.10, 1.11 )
Далее за рекой - земли поселкового фонда свободные от застройки – не используются под сельскохозяйственные угодья, далее -   жилая зона поселка Сатай;
- с южной стороны – земли поселкового фонда свободные от застройки - не используются  под сельскохозяйственные угодья, в связи с отсутствием плодородного слоя, далее производственная территория и жилая зона поселка Тургень.
- с юго-западной, западной и северо-западной стороны - производственная территория.
Ближайшая селитебная зона расположена в восточном направлении на расстоянии 840 метров от границы территории. Со всех сторон граничит:
· С северной – ближайший поселок 4 км.
· С северо-восточной стороны – ближайший поселок 1,55 км (село Сатай)
· С восточной стороны – ближайший поселок 1,0 км(село Сатай)
· С юго-восточной ближайший поселок – 0,84 км (село Сатай)
· С южной стороны – ближайший поселок 1,63 км (село Тургень)
· С юго-западной стороны – ближайший поселок 2,64 км (село Тургень)
· С западной  и северо-западной стороны – ближайший поселок Кульжинское на расстоянии 16,5 км
Координаты участка: 43,440044; 77,604603

Данные границы показаны на чертеже №1
 Карта схема объекта
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Режим работы  производственных подразделений предприятия односменный. Продолжительность работы следующая:
· Карьер – 260 суток – 8 часов в сутки
· ДСУ 1, ДСУ-2 - 365 суток – по 10 часов в сутки
· Вспомогательные производства – круглогодично в 1 смену;
Численный состав работающих на предприятии составляет: рабочие – 27 человек; АУП – 5 человека.

Инженерное обеспечение объекта

· Теплоснабжение – от электронагревателей.
· Водоснабжение  - на производственные нужды (мойка ПГС) от скважины технической водой (см приложение 1.12), 
· питьевая вода - бутилированная;
· Канализация – экранированный септик, с последующим вывозом в ближайший канализационный колодец по договору 9см.приложение 1.16)  ;
Электроснабжение - от существующих электросетей по договору
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