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Основанием для проведения работ является лицензия Лицензии №2037-EL от 8 июня 2023 года, выданная Товариществу с ограниченной ответственностью «MAK FIELD» Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан сроком на 6 лет. Лицензия №2037-EL от 8 июня 2023 года, выдана на разведку твердых полезных ископаемых, сроком на 6 последовательных лет, с момента регистрации Лицензии.
Участок проектируемых работ находится в пределах области Шетского района, Карагандинской области, Казахстан, 
Месторождение золота находится вблизи полиметаллического месторождения Аксоран I, в 14 км южнее станции Босага и в 4 км к западу от железной дороги Караганда-Балхаш.
Ближайшими населенными пунктами являются с. Кызылтау в 32,6 км к северу, с. Босага в 24 км на северо-востоке. Административный центр шетского района является с Аксу-Аюлы расположенное в 130км к северо-востоку. Общая площадь 4 блока – 9.3 км2.
  Основной задачей проведения проектируемых геологоразведочных работ является выделение перспективные площади с прогнозной цифровой оценкой количества россыпного золота по отдельным объектам и опоискованной площади в целом для проектирования проекта на добычу. Планируемые работы относятся к поисковой стадии.
В экономическом отношении участок проведения работ занимает достаточно выгодное положение. Территория лицензионного блока располагается в Шетском районе Карагандинской области.
Шетский район — это исторически развитый горнорудный регион с действующими комбинатами (например, Акжальский ГОК, ТОО «Алтыналмас», объекты «Казахмыс»). Наличие поблизости обогатительных мощностей и ремонтных баз резко повышает рентабельность любого открываемого месторождения.
Наличие профильных специалистов и рабочих в местных поселках (Агадырь, Акжал, Аксу-Аюлы) исключает необходимость дорогостоящей доставки персонала самолетами из других регионов.
Район пересекают ключевая автотрасса республиканского значения М-36 (Алматы — Екатеринбург) и стратегическая железная дорога Караганда — Шу с крупными станциями снабжения (Агадырь, Жарык). Это сводит к минимуму затраты на переброску буровых станков, вагон-домов и ГСМ.
Вдоль транспортных коридоров проходят магистральные линии электропередач (ЛЭП) единой энергосистемы Казахстана, что упрощает энергоснабжение (даже при использовании автономных ДЭС на этапе разведки, инфраструктура для будущего рудника уже готова.
Намечаемая деятельность относится к объектам 2 категории на основании пп. 7.12, п. 7, раздела 2 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI (разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых). 
Срок действия разведки – 2026-2029 гг. 
Для решения поставленных задач предусматривается 
Учитывая слабую изученность в целом и полное отсутствие информации о рудоносности отложений, предыдущей программой работ предусматривалось проведение комплекса поисковых работ в два этапа:
1. Первый этап – поисковые работы:
1.1.Сбор и анализ геолого-геофизических материалов.
1.2.Проведение топографо-геодезических работ.
1.5.Проведение поисковых маршрутов с отбором штуфных (24) и шлиховых (24) проб, а также образцов (12).
1.6.Буровые работы (ударно-канатный) – 480 пог. м. 
1.7.Геологическое сопровождение и опробование – 800 пог. м/проб. 1.8.Лабораторные работы (пробоподготовка и аналитика).
2. Второй этап – оценочные работы:
2.1.Проведение горных работ (шурфы и/или канавы) в пределах выделенных перспективных участков. Общий объем горных работ составит 800 м3.
2.2.Геологическое сопровождение и опробование – 480 пог. м/проб. 
2.3.Лабораторные работы (пробоподготовка и аналитика). 
2.4.Камеральные работы (отчет).
Работы по первому этапу выполнены и настоящим планом разведки рассматривается выполнение второго этапа с внесением дополнений.
Второй этап:
- Проведение горных работ (шурфы и/или канавы) в пределах выделенных перспективных участков. Общий объем горных работ составит 1000 м3.
- Геологическое сопровождение и опробование – 1110 проб. 
- Лабораторные работы (пробоподготовка и аналитика). 
- Камеральные работы (отчет).
Все указанные работы будут сопровождаться сопутствующей деятельностью по их проектированию, обработке и своевременной корректировке текущих результатов. 
Проживание и снабжение материалами и персоналом всех перечисленных работ будет осуществляться с временного вахтового поселка. Какие-либо работы, связанные со временным строительством в плане ГРР не предусмотрены. 
Режим работы в поле, преимущественно, сезонный, с заездами сотрудников вахтами. Выезд на полевые работы оформляется приказом. Срок вахты 15 дней, межвахтового отдыха – 15 дней.
Лабораторные будут выполняться в лаборатории. 
Электроснабжение полевого лагеря (освещение, подогрев воды для душа) предусматривается от дизельного генератора ДЭС-60. 
Параллельно с комплексом полевых работ будет проводиться текущая камеральная обработка получаемых материалов и лабораторные исследования горных пород и руд. 
Перед началом работ проектируется снятие почвенно-плодородного слоя, обустройства площадок под промежуточный полевой лагерь, площадок для проведения буровых работ.   Складирование ПСП производится в непосредственной близости от места проведения работ.
Механическое воздействие на почвенно-растительный слой будет осуществляться при обустройстве площадок для буровых установок, промежуточного полевого лагеря. При ликвидации последствий нарушения земель производится рекультивация участка, на которых отсутствует плодородный почвенный слой путем распланировки нарушенной поверхности до состояния, максимально приближенного к первоначальному. Рекультивация участка поверхности, имеющих плодородный почвенный слой, но нарушенных при ведении разведочных работ, будет осуществлять путем покрытия слоем плодородной почвы, снятой и сохраненной для этой цели.
Санитарно-производственное, бытовое и медицинское обслуживание рабочих, занятых на геологоразведочных работах, осуществляется в соответствии с правилами безопасности при ведении геологоразведочных работ.
Атмосферный воздух.
В период проведения геологоразведочных работ, предусмотренных настоящим Планом разведки, предусматривается 6 неорганизованных источников и 2 организованный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: проходка траншей и шурфов (ист. 6001), Организационно-планировочные работы (ист. 6002), промывочный участок (ист. 6003); Временное хранение гали и эфелей после промывки проб (ист. 6004); хранение ПСП (ист. 6005); топливозаправщик (ист. 6006); ДЭС полевого лагеря (ист. 0001), автономные пункты отопления (апо) (ист.0002)
Проходка траншей и шурфов (ист. 6001). Всего предполагается пройти 25 линий шурфов, суммарной глубиной 555м и общим объемом 1000 м3. 
При проходке траншей и шурфов происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния.
Организационно-планировочные работы (ист. 6002). При временного полевого лагеря предусматривается снятие ПСП. При организации временного полевого лагеря предусматривается снятие ПСП в объеме 100 м3. 
Промывочный участок (ист.6003), при промывки проб происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния. При работе промывочного прибора выделяются углерод оксид, азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углеводороды предельные С12-С19, акролеин, формальдегид, углерод черный (сажа). 
Хранение гали и эфелей (ист. 6004) При хранении происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния. 
Складирование ПСП происходит в определенном месте для дальнейшей рекультивации нарушенных земель (ист. 6005). 
При снятии, хранении происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния. 
Топливозаправщик (ист. 6006). Дизельное топливо, предназначенное для работы бульдозера Т 170 (для строительства площадок и рекультивационных работ), будет доставляться с нефтебазы автомобилем ЗИЛ-130 с емкостью цистерны 4000 литров. Ориентировочно потребность дизельного топлива на весь период работ составит 24000 литров.
 При хранении топлива выделяются сероводород, углеводороды предельные С12-С19.
Для обеспечения временного полевого лагеря электроэнергией будет использоваться дизельный генератор ДЭС (ист. 0001). Расход топлива составляет – 10 тн/год. При работе ДЭС выделяются углерод оксид, азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углеводороды предельные С12-С19, акролеин, формальдегид, углерод черный (сажа).
Доя отопления бытовых помещений в холодный период, будет работать автономные пункты отопления (апо) ( ист. 0002), отапливаться будет на твердом топливе.
Также в ходе проведения геологоразведочных работ будут использоваться различная техника и автотранспорт, максимально-разовые выбросы от которых в соответствии с п. 24 Методики определения нормативов (приказ (приказ МЭГПР от 10 марта 2021 года № 63) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух (только от тех, чья работа связана с их стационарным расположением). Валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются. Значения максимально-разовых выбросов от учитываемых передвижных источников отображаются только в таблице «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» и при расчёте рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы.
Проектом предусматривается производить работы по разведке в период 2026-2029 гг.
Предполагается временное локальное воздействие на атмосферный воздух в период проведения работ, носящее кратковременный характер. Все работы, сопровождающиеся эмиссиями в атмосферный воздух, будут выполняться в 2026-2029 годах.
Суммарные выбросы загрязняющих веществ составят:
- с учетом передвижных источников: 2026 год – 0,819565 г/сек,13,921531 тн/год; 2027 год – 0,818792 г/сек, 13,914387 тн/год; 2028 год 0,818792 г/сек, 13,914387 тн/год, 2029 год 0,781345г/сек, 13,860306тн/год.
- без учета передвижных источников: 2026 год – 0,256426г/сек, 3,50931 тн/год; 2027 год – 0,2556528 г/сек, 3,5021682 тн/год; 2028 год 0,2556528 г/сек, 3,5021682 тн/год, 2029 год 0,218205	г/сек,  3,448087 тн/год.

Водоснабжение и водоотведение.
Вода на территории участка используется на хозяйственно-питьевые и технологические нужды. 
Источником питьевого водоснабжения будет служить привозная вода из ближайшего населенного пункта.  Вода доставляется бутилированная, изготовленных из материалов, разрешенных Минздравом РК.  Другие сосуды для питьевой воды будут изготовляться из оцинкованного железа или по согласованию с Государственной санитарной инспекцией из других материалов, легко очищаемых и дезинфицируемых. Сосуды для питьевой воды будут снабжены кранами. Сосуды будут защищаться от загрязнений крышками, запертыми на замок, и не реже одного раза в неделю промываться горячей водой или дезинфицироваться. 
Средняя численность задействованного персонала составляет 15 человек. В годовом отображении для хозяйственно-питьевого водоснабжения потребуется 353,10 м3/год (1,65 м3/сут) 
Качество используемой для хозяйственно-питьевых нужд воды должно соответствовать санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26).
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться в водонепроницаемый септик, биотуалет, по мере наполнения которой специализированной организацией будет осуществляться откачка ассенизационной машиной и вывоз стоков на ближайшие очистные сооружения.
Согласно СНиП 2.04.03-85 водоотведение принимается равным водопотреблению.
При проведении геологоразведочных работ в самый жаркий период года (30 дней) предусматривается проведение работ по пылеподавлению на автомобильных дорогах поливомоечной машиной. Вода по необходимости будет завозиться автоцистерной.
Расход воды на пылеподавление составляет 600 м3/год. 
Для промывки проб понадобится  600 м3 за весь период отработки.
В связи с отсутствием необходимости сброса воды в реки или на ландшафт, предельно допустимый сброс воды Планом геологоразведочных работ не предусмотрен. В пределах водоохранных полос водотоков (рек, озер) буровые работы проводиться не будут.
Сброс воды в реку или на ландшафт не будет осуществляться. 
Отходы производства и потребления.
В ходе проведения  работ будут образовываться следующие виды отходов:
1. твёрдые бытовые отходы от жизнедеятельности персонала;
2. промасленная ветошь;
Образование отходов, связанных с обслуживанием транспорта и спецтехники, настоящим проектом не рассматриваются, так как выполнение ремонта техники и замена расходных материалов не относится к намечаемой деятельности и осуществляется вне площадки на сторонних специализированных объектах.
Сбор и временное хранение данных отходов будет осуществляться на специально отведенной, оборудованной твердым основанием площадке и в специальных контейнерах с крышкой. 
В дальнейшем отходы будут удаляться с площадок на объекты по использованию или на объекты по захоронению отходов (при невозможности использования).
Смешанные коммунальные отходы (ТБО) образуются в результате жизнедеятельности персонала, задействованного на геологоразведочных работах. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье – 7; пищевые отходы – 10; стеклобой – 6; металлы – 5; пластмассы – 12.
Проектом предусматривается на период проведения разведочных работ привлечение 15 человек (средняя вахтовая численность персонала). В соответствии с п. 2.44 Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 года № 100-п) норма образования ТБО на пром.предприятиях – 0,3 м3/год на 1 человека, с плотностью – 0,25 т/м3. Следовательно, масса образующихся ТБО составит:
МТБО = (15 * 0,25)*214 = 1,1235т
Код отходов – 20 03 01. Способ хранения – временное хранение в металлическом контейнере на территории промышленной площадки. По мере накопления отходы будут вывозиться на полигон ТБО. Хранение отходов на площадке не будет превышать 6 месяцев.
Промасленная ветошь образуется при ремонте и техническом обслуживании технологического оборудования и автотранспорта предприятия. Состав отходов (%): вода – 15%, ткань – 73%, масло минеральное нефтяное – 12%.
Объем образования промасленной ветоши рассчитывается по формуле:
Gпр.вет = Gвет + Ммас + W, т/год 

где, Gвет – годовой расход обтирочного материала, 2 т/год
Ммас – масса масла в ветоши за счет впитывания загрязнений, Ммас=0,5 Gвет
W – влага в ветоши, 0,15 Gвет.
Gпр.вет = 2*0,5*180 = 0,18 т/год
Код отходов – 15 02 02*. Способ хранения – временное хранение в металлическом контейнере на территории промышленной площадки. По мере накопления отходы будут передаваться специализированной организации по договору. Хранение отходов на площадке не будет превышать 6 месяцев.
Капитальный ремонт основного горнотранспортного и вспомогательного оборудования, будет производиться на договорной основе в специализированных станциях технического обслуживания (СТО), за пределами территории участка недр.
Почвенный покров.
В рамках Отчета установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный, точечный характер. Перед началом работ на участке производится снятие ПСП. После выполнения всех работ, предусмотренных Планом разведки, предусмотрено проведение рекультивационных работ. 
Животный и растительный мир.
Растительность территории степная и полупустынная. В целом растительность скудная, преимущественно травяно-кустарниковая, с преобладанием засухоустойчивых форм - полыни, ковылей, карагача. Изредка встречался перелески из березы и осины, приуроченные к логам в гранитных массивах. Небольшие рощи осины и березы, а также заросли тальника и шиповника наблюдаются по долинам рек Моинты. В увлажненных участках долин и логов растут луговые травы. 
Редких и исчезающих растений в зоне влияния предприятия нет.
В зоне влияния предприятия, угрозы редким и исчезающим видам растений нет. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. 
На исследуемой территории лекарственных растений и растений, занесенных в «Красную книгу Казахстана» не зарегистрировано.

Животный мир весьма разнообразен.Это различные грызуны (хомяки, суслики, реже зайцы), хищники - волки, лисицы. В начале и конце лета через территорию проходят стада сайги, реже встречаются архары. Много различных птиц (дрофы, совы, коршуны, куропатки, утки). 
Диких животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан нет. Между тем, данные территории относится к путям миграции Бетпакдалинской популяции сайги, и к местам обитания Казахстанского горного барана (архар). 


Разработан план мероприятий по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных. 
С учетом предлагаемых мероприятий по сохранению животного мира воздействие на животный мир при выполнении разведочных работ можно оценить как допустимое.
Население и здоровье населения.
Анализ воздействия проектируемого объекта на социальную сферу региона показывает, что увеличение негативной нагрузки на существующую инфраструктуру района не произойдет. Работы, связанные с разведкой, приведут к созданию ряда рабочих мест.
Таким образом, проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру населения региона. В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу и бытовые услуги положительно скажутся на увеличении занятости местного населения.
Аварийные ситуации.
Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ следует предусмотреть меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.
Экологическая безопасность также обеспечивается за счет соблюдения соответствующих организационных мероприятий, основными из которых являются:
- постоянный контроль за всеми видами воздействия, который осуществляет персонал предприятия, ответственный за ТБ и ООС;
- регламентированное движение автотранспорта;
- пропаганда охраны природы;
- соблюдение правил пожарной безопасности;
- соблюдение правил безопасности и охраны здоровья и окружающей среды;
-  подготовка обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях.



