КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
к проекту
«Строительство водогрейной котельной 100 Гкал/час на территории водогрейной котельной ЮРК в г. Алматы»
Настоящее краткое нетехническое резюме подготовлено в соответствии с пунктами 19-22 приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утверждённой приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, в целях информирования заинтересованной общественности. Информация изложена в форме, понятной без применения специальных знаний.
1. Место осуществления намечаемой деятельности
Новая котельная будет построена в городе Алматы, в Бостандыкском районе, по адресу: ул. Ходжанова, 37 — на территории действующей Южной районной котельной (ЮРК). Строительство ведётся в границах существующего земельного участка предприятия (кадастровый номер 20-313-017-340) площадью 2,6429 га, на месте старой паровой котельной, подлежащей демонтажу. Новые земли под строительство не изымаются. План с изображением границ участка приведён на генеральном плане в составе проектной документации.
2. Описание затрагиваемой территории
Площадка расположена в зоне сложившейся городской застройки Бостандыкского района г. Алматы. Ближайшие жилые дома находятся: с южной стороны — в 40 м, с западной — в 45 м, с северной — более 70 м, с восточной — более 375 м от границы участка. Ближайшая река (Улкен Алматы) протекает на расстоянии более 1 км к западу от площадки и воздействию не подвергается. Основной вид возможного воздействия — выбросы продуктов сгорания топлива в атмосферный воздух через дымовую трубу высотой 60 м, которая обеспечивает их рассеивание до безопасных концентраций. Извлечение природных ресурсов (полезных ископаемых) и захоронение отходов на площадке не планируются.
3. Инициатор намечаемой деятельности
Инициатор — Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматытеплокоммунэнерго» (ТОО «АТКЭ»), БИН 931240001318. 
4. Краткое описание намечаемой деятельности
Вид деятельности — производство тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и объектов инфраструктуры Бостандыкского района г. Алматы.
В новом здании котельной будут установлены два водогрейных котла TERRAHOTS-58.2-150Н (КВ-ГМ-58,2-150Н) мощностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч) каждый, суммарной мощностью 116,4 МВт (100 Гкал/ч). После ввода в эксплуатацию общая мощность котельной ЮРК составит 331 МВт (285 Гкал/ч). Основное топливо — природный газ, резервное (на случай перебоев с газом) — мазут, работа на котором ограничена 200 часами в год. Дымовая труба — высотой 60 м, диаметром 2,5 м. В составе объекта также предусмотрены: баки-аккумуляторы горячей воды, водоподготовительная установка, мазутное хозяйство (два резервуара по 700 м³), очистные сооружения дождевых стоков.
Потребности объекта: природный газ — от городских сетей газоснабжения; вода — от городского водопровода (ГКП «Алматы Су»); электроэнергия — от существующей системы электроснабжения котельной. Сточные воды отводятся в городскую канализацию.
Рассматривались варианты реконструкции существующего оборудования и нового строительства. Выбран вариант строительства новой котельной на существующей промышленной площадке: он позволяет увеличить надёжность теплоснабжения растущего района без изъятия новых земель, с использованием современных котлов с высоким коэффициентом полезного действия и более низкими удельными выбросами.
5. Краткое описание существенных воздействий на окружающую среду
Здоровье и условия проживания людей. Расчёты рассеивания показали, что концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и в жилой застройке не превысят предельно допустимых значений. Уровни шума от оборудования котельной не превысят санитарных норм для жилой территории.
Атмосферный воздух. В период строительства (2026-2027 гг.) источниками выбросов будут строительная техника, сварочные и окрасочные работы, перемещение грунта; общий выброс за весь период строительства составит около 9 тонн. В период эксплуатации выбросы всей котельной (существующей и новой частей) не превысят установленный норматив 927,64 тонн в год.
Воды. Сброс сточных вод в реки и другие водоёмы не предусматривается: хозяйственно-бытовые и производственные стоки направляются в городскую канализацию, дождевые стоки с территории мазутного хозяйства проходят очистку на локальных очистных сооружениях с угольными фильтрами.
Земли и почвы. Работы ведутся в границах существующей промышленной площадки; плодородный слой почвы на участке отсутствует. Загрязнение почв предотвращается твёрдыми покрытиями, обвалованием резервуаров и организованным сбором отходов.
Биоразнообразие. Площадка находится в промышленной зоне города; редкие и краснокнижные виды растений и животных, пути миграции диких животных на участке отсутствуют. Проектом предусмотрены благоустройство и озеленение территории (газон), уход за существующими зелёными насаждениями и компенсационные посадки деревьев.
Климат, ландшафты, историко-культурное наследие. Объект не изменяет ландшафт городской промышленной территории; памятники истории и культуры в зоне влияния отсутствуют. Использование природного газа как основного топлива и высокий КПД новых котлов снижают удельные выбросы парниковых газов на единицу отпущенного тепла.
6. Предельные показатели эмиссий и отходов
Нормативы допустимых выбросов в атмосферу на период эксплуатации (2025-2034 гг.): 145,68 г/с; 927,64 т/год — по всем источникам котельной. На период строительства: 3,0498 г/с; 8,9887 т за период. Сбросы в водные объекты: не предусмотрены. Отходы в период строительства: 5 495,25 т за весь период (из них опасных — 0,356 т); в период эксплуатации: 2,041 т/год. Все отходы передаются специализированным организациям или вывозятся на городской полигон по договору; захоронение отходов на площадке не планируется.
7. Аварийные ситуации и опасные природные явления
Возможные аварийные ситуации связаны с мазутным хозяйством (утечка, возгорание нефтепродуктов) и работой газового оборудования. Для их предотвращения предусмотрены: обвалование и бетонированные площадки резервуаров, автоматика безопасности котлов с отключением горелок при отклонениях от нормального режима, системы пожаротушения (включая пенотушение), очистные сооружения замазученных стоков, регулярный контроль состояния оборудования. Из опасных природных явлений для г. Алматы характерна высокая сейсмичность — здания и сооружения запроектированы с учётом сейсмических нагрузок по действующим строительным нормам. При возникновении аварийной ситуации оповещение персонала и населения осуществляется по схеме взаимодействия с уполномоченными органами гражданской защиты; при неблагоприятных метеоусловиях (штиль, туман) по прогнозам «Казгидромета» выбросы снижаются переводом котлов на газ и снижением нагрузки на 15-40%.
8. Меры по предотвращению и смягчению воздействий
В период строительства: увлажнение грунта и пылящих поверхностей, запрет сжигания отходов и разведения костров, исправность и своевременное техобслуживание строительной техники, раздельный сбор и вывоз отходов, биотуалеты с вывозом стоков. В период эксплуатации: работа котлов на природном газе по режимным картам с регулярной наладкой горелок, производственный экологический контроль с ежегодными инструментальными замерами выбросов аккредитованной лабораторией, мероприятия при неблагоприятных метеоусловиях, эксплуатация очистных сооружений, раздельный сбор отходов и их передача специализированным организациям, уход за зелёными насаждениями.
Намечаемая деятельность не приводит к потерям биоразнообразия, требующим компенсации, и не влечёт необратимых воздействий на окружающую среду. В случае прекращения деятельности предусматриваются демонтаж оборудования и временных сооружений, вывоз отходов, восстановление (рекультивация) нарушенных участков территории и её благоустройство.
9. Источники информации
При подготовке резюме использованы: Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 г. № 400-VI; Инструкция по организации и проведению экологической оценки (приказ МЭГПР РК от 30.07.2021 г. № 280); раздел «Охрана окружающей среды» рабочего проекта (Том 10. Книга 1, ТОО «Poligram», лицензия I категории ГСЛ № 25001843 от 22.01.2025 г.); проект нормативов допустимых выбросов на 2025-2034 гг.; Программа управления отходами на 2025-2034 гг.; Программа производственного экологического контроля; проект санитарно-защитной зоны; отчёт лесопатологического обследования; климатические данные РГП «Казгидромет».
