Нетехническое резюме к проектной документации
[bookmark: _Hlk203051186]Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на месторождении Кульжан на 2027 год для ТОО «Meerbusch» выполнен ТОО «Construction NS».
Разработка проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) в атмосферный воздух на 2027 год для ТОО «Meerbusch» обусловлена изменением объема газа, предусматриваемого к сжиганию на факельной установке.
Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на месторождении Кульжан на 2027 год для ТОО «Meerbusch» состоит из двух частей:
Книга 1 – Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников загрязнения ТОО «Meerbusch» на 2027 год. 
Книга 2 – Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на месторождении Кульжан на 2027 год для ТОО «Meerbusch».
Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ разработана согласно Приложению 2 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63).
Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу разработан согласно «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63)  и «Рекомендациям по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов для предприятий РК» РНД 211.2.02-97.
[bookmark: _Hlk111467257]По результатам произведенного инвентаризационного обследования, количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет:
2027 г. – согласно проекту НДВ всего 170 источников загрязнения атмосферы, из которых 78 источников ЗВ являются организованными источниками и 92 источников ЗВ – неорганизованными. 
В атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 31-го наименований 1-4 класса опасности, из них 17 веществ обладают, при совместном присутствии, эффектом суммации вредного действия и объединены в 8 групп суммации. 
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при планируемой производственной деятельности ТОО «Meerbusch» от стационарных источников:
[bookmark: _Hlk203494990]– согласно проекта НДВ всего составит - 388,6563999 т/год, в том числе твердые – 1,341467621 т/год, газообразные – 387,314932252  т/год.
Размер СЗЗ месторождения Кульжан составляет - 1000 метров.
По виду воздействия на окружающую среду, деятельность ТОО «Meerbusch» относится к I классу опасности, I категории природопользования.
Срок действия данного проекта НДВ устанавливается на 2027 г. при сохранении неизменности технологии и объемов производства на предприятии.
Наименование компании: ТОО «Meerbusch» 
Юридический и фактический адрес:
130000, Мангистауская область,
город Актау, микрорайон 17, здание 39. 
Основными направлениями деятельности товарищества «Meerbusch» является: добыча углеводородного сырья на месторождении Кульжан в пределах блоков XXIX-16-E (частично), F (частично) Мангистауской области Республики Казахстан.
Форма собственности: Частная.
Временной режим работы предприятия: Предприятие работает вахтовым методом. Продолжительность работы одной вахты 15 дней в месяц. Работы проводятся в две смены, время работы одной смены 12. 
Количество промплощадок и их адреса: Месторождение Кульжан                                                       расположено в Бейнеуском районе Мангистауской области, в 25 км к юго-западу от ближайшей железнодорожной станции Боранкул (бывшая Опорная). Районный центр п. Бейнеу расположен в 105 км к югу. Поселок является узловой железнодорожной станцией, через него осуществляется железнодорожная связь Актау и Узбекистана с остальной частью Республики Казахстан и Российской Федерацией. Нефтепровод Узень-Атырау-Самара и газопровод Средняя Азия-Центр проходят в 20 км восточнее месторождения. 
Перечень структурных подразделений предприятия, основных и вспомогательных производств, участков:
вахтовый поселок; 
РММ;
топливо-раздаточный пункт; 
офисное здание;
столовая;
здание бани-прачечной;
здание телекоммуникаций;
полигон промышленных и бытовых отходов;
нефтяные и нагнетательные скважины с выкидными линиями;
ГЗУ-1; 
установка подготовки нефти (УПН); 
подземные коллекторы;
площадка компрессорной станции (КС);
электрогазогенераторная установка (ЭГГ);
подземный газопровод;
площадка БИЛ в районе УКПГ ТОО «КМТ»;
продувочные свечи СВ-1,2;
узлы запорной арматуры;
патрульная дорога;
ПСН;
система коммуникаций.
Размер площади землепользования: застройки, общей, озеленения, размер санитарно-защитной зоны (по каждой промплощадке): 
- Площадь земельного отвода месторождения составляет – 1869 га.
- Для объектов по добыче нефти и газа размер санитарно-защитной зоны составляет не менее 1000 м.
Перечень стационарных источников выбросов ЗВ в атмосферу 
по площадкам ТОО «Meerbusch» на 2027 г.
	[bookmark: _Hlk52963315][bookmark: _Hlk203060059]Тип источника
	Производство
	Номера источников

	Вахтовый поселок 

	
	
001-Вахтовый поселок 
 
	2027 год

	Организованные
	
	0001, 0002, 0003, 0005, 0008-0011, 0014, 0075-0076, (11 ед.)

	Неорганизованные
	
	6001- 6004 (4 ед.)

	Месторождение Кульжан

	
	002-ГЗУ-1
	2027 год

	Организованные
	
	0015 – 0019, 0077-0078, 0021-0022, (9 ед.)

	Неорганизованные
	
	6005 – 6011, 6018, (8 ед.)

	
	003-УПН
	2027 год

	Организованные
	
	0004, 0023-0038, 0041-0043 (20 ед.)

	Неорганизованные
	
	6012-6017, 6019-6020 (8 ед.)

	
	004-КС
	2027 год

	Организованные
	
	0044-0045, 0047, 0049-0051, 0079, 0081 (8 ед.)

	Неорганизованные
	
	6021, 6039-6040 (3 ед.)

	
	005-БИЛ
	2027 год

	Организованные
	
	0052, 0057-0058 (3 ед.)

	Неорганизованные
	
	6041-6042 (2 ед.)

	
	006-ПСН
	2027 год

	Организованные
	
	0205, 0059-0060-0062-0063, 0064, 0066, 0070-0071-0072-0073-0074 (13 ед.)

	Неорганизованные
	
	6044-6047 (4 ед.)

	
	007-ЭГГ
	2027 год

	Организованные
	
	0046, 0053-0054 (3ед.)

	Неорганизованные
	
	-

	
	008-Полигон промышленных и бытовых отходов 
	2027 год

	Организованные
	
	-

	Неорганизованные
	
	6022-6023 и 6043 (3 ед.)

	
	009-Территория промысла (скважины)
	2027 год

	Организованные
	
	-

	Неорганизованные
	
	6024-6038, 6048-6073, 6087, 6101, 6102, 6074-6077, 6083-6086 (52 ед.)

	
	010-Капитальный ремонт скважин
	2027 год

	Организованные
	
	0201-0203 (3 ед.)

	Неорганизованные
	
	6201 6203 6204 (3 ед.)

	Эксплуатация системы сбора и транспорта газа м/р Кульжан. Расширение

	
	
	2027 год

	Организованные
	
	0083-0091 (9 ед)

	Неорганизованные
	
	6078-6082 (5 ед)



Основные производственные показатели работы предприятия по 
м/р Кульжан:
Состояние фонда скважин месторождения «Кульжан»
Таблица 1.1
	Фонд скважин
	Категория
	Номера скважин

	Фонд 
добывающих скважин 
(в разрезе нефтяных и газовых)
	действующие скважины, всего _20_ ед.
в том числе
фонтанные _5_ ед.
ЭЦН _7_ ед.
ШГН _8_ ед.


_____________________________
бездействующие скважины, всего _7_ ед.
в том числе
ЭЦН _0_ ед.
ШГН _0_ ед.
ЭВН _0_ ед.

Всего: 27 ед.
	75,92,94,100,101,102,103,104, 105,108,110,111,112,113,115, 118,123,124,125,126





64, 90, 91, 106, 107, 119, 121

	Фонд 
нагнетательных
скважин
	действующие скважины, всего _1_ ед.


_______________________________
бездействующие скважины, всего _5_ ед.

Всего _6_ ед.
	122



65, 109, 114, 120, 117

	Фонд 
ликвидированных скважин
	Всего _8_ ед.

В том числе
по геологическим причинам _8_ ед.
по техническим причинам _0_ ед.
	82, 86, 88, 97, 93, 63, 95, 96

	Фонд 
консервированных скважин
	Всего _1_ ед.

	116

	Итого
	Всего скважин _42_ ед.



Основные производственные показатели ТОО «Meerbusch» на 2027 год представлены в таблице 1.2. 
Таблица 1.2
Технологические показатели добычи нефти и газа месторождения Кульжан 
на 2027 г.
	Наименование
	Годы

	
	2027

	Добыча нефти, тыс.т
	64,6

	Добыча газа, млн.м3
	3,7


	
Прогнозные объемы потребления газа печей подогрева на 2027 г.
	№ п/п
	Наименование установки
	Количество оборудования
	Расход газа, м3/час
	Время работы, сут
	Итого, млн. м3

	
	
	
	
	
	

	2027
	ПП-0.63А - ГЗУ-1
	1
	29,14
	364
	0,2545670

	
	ПП-0.63А №1 – УПН
	1
	45,39
	364
	0,3965270

	
	ПП-0.63А №3 – УПН
	1
	47,54001
	363
	0,4141686

	
	Итого потребление сырого газа за 2027г.
	1,0652626

	
	ПБТ-1.6М №1 – ПСН
	1
	72,00
	182
	0,3144960

	
	ПБТ-1.6М №2 – ПСН
	1
	72,00
	181
	0,3127680

	
	Итого потребление топливного газа за 2027г.
	0,6272640


Потребление газа на компрессорной станции
	№ п/п
	Наименование установки
	Количество оборудования
	Расход газа, м3/час
	Время работы, сут
	Итого, млн. м3

	
	
	
	
	
	

	2027
	Компрессорная установка №1
	1
	65
	183
	0,285480

	
	Компрессорная установка №2
	1
	65
	182
	0,283920

	
	Итого потребление сырого газа за 2027 г.
	
	
	
	
	0,569400


 
Прогнозные объемы потребления сырого газа на собственные нужды на электрогазогенераторах в 2027г.
	№ п/п
	Наименование установки
	Количество оборудования
	Расход газа, м3/час
	Время работы, сут
	Итого, млн. м3

	
	
	
	
	
	

	2027
	Электрогазогенератор CT G3516LE №3
	1
	220
	182
	0,960960

	
	Электрогазогенератор CT G3516LE №4
	1
	220
	183
	0,966240

	
	Итого потребление сырого газа за 2027 г.
	
	
	
	
	1,927200




