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Не техническое резюме
ТОО «Казфосфат»
Площадка Кис-Тас
 Аннотация
В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (выбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.
Проект НДВ ТОО «ГПК Казфосфат» разработан в связи разделением площадок с целью получения Разрешения на Воздействие по отдельности, а также корректировка проекта НДВ выполнена на основании учета источников выбросов вредных веществ, вводимые для обеспечения текущей хозяйственной деятельности предприятия без разработки рабочих проектов (п. 14 Прил. к приказу и.о. министра окружающей среды и водных ресурсов РК № 329 от 2013 г., а также перерасчета валовых выбросов на Разработка проекта Нормативов Допустимых Выбросов (далее НДВ) выполнена на основании:

- изменения объема валовых выбросов;
- учета источников выбросов вредных веществ, вводимые для обеспечения текущей хозяйственной деятельности предприятия без разработки рабочих проектов (п. 14 Прил. к приказу министра окружающей среды и водных ресурсов РК № 329  от 2013 г.).

Нормирование допустимых выбросов вредных веществ в окружающую природную среду производится путем установления предельно допустимых выбросов этих веществ в атмосферу.

Предельно допустимый выброс (далее НДВ) норматив эмиссии  загрязняющих веществ в атмосферу является научно-техническим нормативом и устанавливается для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от него и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом их рассеивания и перспектив развития предприятия, не создадут приземные концентрации, превышающие установленные нормативы, регулируют качество окружающей среды и установление допустимого воздействия на нее, обеспечивающих экологическую безопасность, сохранение  экологических систем и биологическое разнообразие.

Разработанный документ содержит основные результаты работы по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу                                ТОО "ГПК Казфосфат". 
Проект выполнен в соответствии с Приказом Министра охраны окружающей среды РК от 10.03.2021  года № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. 
Настоящий том НДВ разработан на основании договора, заключенного между ТОО «КЭСО Отан-Тараз» и ТОО "ГПК Казфосфат".

ТОО «КЭСО Отан-Тараз»

ГСЛ №01584Р от 01.08.2013г.

БИН 130640020120

080000, г. Тараз, проспект Толе би 42 «А»

+7 7262 43-27-07, 45-23-45

ТОО "ГПК Казфосфат"

БИН 221040010936
Жамбылская обл., Сарысуйский район г. Жанатас, 1 микрорайон, дом 17.

Основой проекта являются материалы инвентаризации источников вы​бросов вредных веществ в атмосферу на существующее положение. Выбросы загрязняющих веществ состоят из 20 ингредиентов, в том числе эффектом суммации обладают 5 загрязняю​щих веществ, составляющих 2 групп суммации вредного воздействия.
В целом по предприятию выявлены 17 неорганизованных источников загрязнения атмо​сферы.

Нормативы НДВ достигаются при существующем уровне выбросов 2023 года, с последующим периодом нормирования до 2027 года с учетом выполнения воздухоохранных мероприятий.

Валовые выбросы на существующее положение составляют 724,722 т/год.

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ. 

По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I категории 1 класса опасности. В проекте установлены границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ), расчетного прямоугольника (РП), нормативы предельно допустимых выбросов по ингредиентам и сроки их достижения.

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов НДВ для предприятий с I категорией опасности. 
ВВЕДЕНИЕ

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта нормативов  эмиссий в окружающую среду соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта НДВ для предприятий в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК  № 63 от 10.03.2021 г. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

Норматив предельно допустимого выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (НДВ) устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) на границах санитарно-защитных зон и населенных пунктов. 

В целом для предприятия нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу устанавливаются по совокупности значений нормативов выбросов для действующих, проектируемых и реконструируемых источников загрязнения данного предприятия.

Значение НДВ для каждого устанавливаются на основе расчетов, выполненных в соответствии с № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. по программному комплексу «Эра V 2.0 ».

За период производственной деятельности ТОО «ГПК Казфосфат» реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло.

При разработке проекта НДВ были использованы исходные данные, представленные Заказчиком.
 Общие сведения ОБ ОПЕРАТОРЕ.
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	Жамбылская
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	Казахстан

	Предприятие
	ТОО «ГПК Казфосфат»

	Адрес
	Жамбылская обл., Сарысуйский район г. Жанатас, 1 микрорайон, дом 17.


В ТОО «ГПК Казфосфат» добыча фосфоритовых руд осуществляется на фосфоритовых месторождениях, для которых характерно пластовое залегание с общим направлением с юго-востока на северо-запад. Город Жанатас удален от областного центра г. Тараз на расстоянии 170 км и связан с ним шоссейной и железной дорогами.

Основная деятельность предприятия ТОО «ГПК Казфосфат» – добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау. 

В состав филиала ТОО «ГПК Казфосфат» (далее по тексту предприятия) входит двенадцать отдельно выделенных промышленных площадок, находящихся друг от друга на значительном расстоянии.

Месторождения приурочены к северо-западной ветви хребта Малый Каратау. Рельеф местности представляет собой узкие горные гряды, вытянутые с юго-востока на северо-запад на расстоянии до 40 км. каждая. В районе месторождений протекают реки Ушбас.
При ведении горных работ открытым способом принята автотранспортная  система разработки породы во внешние отвалы. Так как средняя крепость пород колеблется от 10 до 16 по шкале проф. Протодъяконова М., то при производстве  горных работ используют буровзрывные работы. Отбойка горной массы в карьерах (руда и вскрышные породы) производится буровзрывным способом, с использованием взрывных скважин среднего диаметра (214 мм). Погрузка взорванной горной массы в автотранспортные средства осуществляется карьерными экскаваторами ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭКГ-5А, HITACHI 1900, HITACHI ZX870LC-5G, CAT, бульдозер SHANNUI SD-32, SEM-822. Параметры ведения горных работ контролируются маркшейдерской службой и отделом главного горняка.

Транспортировка руды на склады и отвального грунта из вскрышных пород на отвалы производится большегрузным технологическим автотранспортом (карьерные автосамосвалы БелАЗ), HOWO-40, -70, грузоподъемностью 40-120 тонн. Временное хранение руды на рудниках осуществляется на специально подготовленных рудных складах.

Транспортировка руды на фабрики осуществляется железнодорожным транспортом. 

Переработка руды на фабрике ДСФ включает в себя дробление руды до кондиционных размеров, с использованием в процессе измельчения дробильного оборудования большой производительности. Руда (сырье)  из  приемных  бункеров  пластинчатыми питателями подается в конусные (щековые) дробилки крупного  дробления, где дробится  до  размеров минус 250 мм. Системой  конвейеров руда  подается  в  бункера  среднего  дробления  и  питателями  в  конусные  дробилки  среднего дробления (КСД-2200 Гр.) Разгрузочная щель дробилок 40-45 мм. Дробленая  руда  крупностью 0-100 мм  системой  конвейеров  подается  в  бункера  отделения  сортировки.

Питателями  руда  подается  на  двухситовые  грохота ГИЛ  (ГИТ) ГИС -52.

Надрешетный продукт возвращается в корпус среднего дробления на  дробилки КСД  и  КМД  для  додрабливания.

Подрешетный продукт системой конвейеров транспортируется на склады  готовой продукции.

Полностью просеивающийся продукт класса тоже системой конвейеров  транспортируется на склады готовой продукции.

    Для производства фоссырья тонкого помола используются фабрика ЦОФ (Центральная обогатительная фабрика).

Запыленный воздух от мест пылевыделения (пересыпка, дробление) отводится на системы пылегазоочистки.

 Производство сырья фосфатного тонкого помола осуществляется на Центральной Обогатительной Фабрике (промышленная площадка ЦОФ) с использованием шаровых мельниц. Хранение готового продукта осуществляется в силосных складах, общей емкостью 70000 тонн. Транспортировка и отгрузка фоссырья тонкого помола осуществляется с использованием пневмотранспорта. Запыленный воздух от мест пылевыделения (пересыпка, дробление и др.) отводится на системы пылегазоочистки. Отгрузка готовой продукции потребителям производится железнодорожным транспортом.

Параметры ведения технологического процесса контролируется отделом главного технолога.
Климатические условия, масштабы предстоящей деятельности обуславливают применение цикличной технологии производства вскрышных и добычных работ с использованием механических лопат в комплексе с автомобильным транспортом.

Ближайшие населенные г. Жанатас расположен в 15 км от месторождения. 

На рассматриваемой площади никакой инфраструктуры не имеется.

При эксплуатации связь между объектом и городом осуществляется по существующим автомобильным дорогам районного центра Жамбылской области. Транспортные связи весьма благоприятные.
Карта расположения площадки Кис-Тас.
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Схема расположения ИЗА площадки Кис-Тас
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 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
 Краткая характеристика технологии производства.
Месторождение фосфоритов Кокжон открыто в 1939 году. Находится в Сарысуском районе Жамбылской области и частично Сузакском районе Южно-Казахстанской области, в 12 км к юго – западу от  г. Жанатас.

 Протягивается узкой полосой /20-50м/ с юго-востока на северо- запад и условно делится на четыре участка: Арал-Тюбе, Аткум, Кесик-Тюбе и Кис-Тас. Протяженность участков соответственно: 9,5; 11,0; 7,8; 11,2 км.

Месторождение приурочено к северо-восточному крылу крупной антиклинальной складки, сложенной осадочными породами протерозойского, палеозойского и четвертичного возрастов.

Пласт фосфоритов являющихся полезными ископаемыми, залегают согласно среди подстилающих фосфато-кремнистых и перекрывающих его карбонатных пород тамдинской серии среднего кембрия. Падение пород  северо-восточное под углами 200-500 (уч. Кис-Тас) и 250-600 (Арал – Тюбе).Мощность фосфоритового пласта изменяется от 5 до 25м. Фосфориты имеют кристаллическую, скрыто- кристаллическую, зернистую и оолито-зернистую структуры. Зерна фосфата цементируются карбонатным, кремнистым или фосфатным материалом.

На месторождении широкое развитие имеют разрывные нарушения продольного, поперечного и диагонального направления. На участке Кис-Тас амплитуды смещении по вертикали изменяются от 3 до 290м, на участке Арал-Тюбе от10 до 80м. Мощность вскрышных пород, представленных элювием коренных пород, делювиальными и аллювиальными суглинками четвертичного возраста изменяются от 0,2 до 30м (Кис-Тас) и от 0,2 до 10-25м (Арал- Тюбе).

 Балансовые запасы месторождения утверждены протоколом ГКЗ №6369 от 18 ноября 1971 года по участкам Кис-Тас (тыс. тонн):

Уч. Кис-Тас      Балансовые:

по категории А – 17344  с содержанием Р2О5-25,33% 

по категории В –  27338  с содержанием Р2О5-27,41% 

 по категории С1 – 124332  с содержанием Р2О5-25,99% 

  А+В+С1 – 169014  с содержанием Р2О5-26,0% 

 С2 – 55315  с содержанием Р2О5- 25,99%

 В контуре карьера (открытой разработки):

 по категории А – 17344  с содержанием Р2О5-25,33% 

 по категории В –  26754  с содержанием Р2О5-27,35% 

 по категории С1 – 94956  с содержанием Р2О5-26,03% 

  А+В+С1 – 139054  с содержанием Р2О5-26,19%

  С2 -   9447     с содержанием Р2О5- 24,58%

 Карьеры.

Способ разработки месторождения.

Рудное тело представлено промышленными двумя пластами: (верхний и нижний) разделенных пачкой фосфато-кремнистых сланцев.

По падению рудные тела на большей части месторождения прос​лежены разведочными скважинами на глубину 250 – 300 м, в отдельных  местах до 500 м.

Вмещающие рудную залежь пустые породы в основном представ​лены доломитизированными известняками.

Наносы практически отсутствуют, рудные пласты выходят на дневную поверхность.

Таким образом, для месторождения характерны следующие осо​бенности залегания рудных пластов 

· залегание наклонное с углом падения 28 – 36о 

· значительная горизонтальная мощность пластов 15 – 30 м;

· непосредственный выход пластов на поверхность;

· значительная глубина залегания пластов 250 – 300 м  и более.  

Такое залегание рудных пластов обуславливает применение открытого способа разработки верхней части месторождения до экономически целесообразной глубины открытых горных работ и подзем​ного способа разработки глубинной части месторождения. 

Добыча фосфоритовых руд в карьерах осуществляется методом проведения разрезных траншей, со складированием отвального грунта во внешние отвалы, что обусловлено горно-геологическими особенностями залегания фосфоритного пласта. 

Фосфоритный пласт разделен на «верхний» и «нижний» пласт, разделенный пропластком сланцев. Средняя суммарная мощность фосфоритного пласта колеблется от 15 до 30 метров и имеет крутое падение с юго-запада на северо-восток. 

Добыча фосфоритов осуществляется в действующих карьерах. Работы в карьере осуществляются по 3-хсменному графику, 256 дней в году. Отгрузка руды со склада осуществляется круглосуточно. В связи с планируемым увеличением производства минеральных удобрений, с 2010 года по 2015 год планируется увеличение добычи фосфоритовых руд с выходом на мощность карьера – 500,0 тыс.тн/год. При этом режим работы рудника будет 3-х сменный, 340 дней/год. 

Горные работы в карьерах осуществляются с использованием буровзрывных работ. Для ведения буровзрывных работ на карьере используются станки шарошечного бурения типа СБШ-250 МН, Атлас Копко ДМ-75, Epirok ДМ-75, обеспечивающие бурение взрывных скважин диаметром от 215 до 245 мм. 

Бурение скважин малого диаметра (90-150 мм) и шпуров для разделки негабаритных кусков горной массы осуществляется станками БТС и ручными перфораторами.

Взрывные работы осуществляются с использованием комбинированных зарядов, на основе простейших смесевых взрывчатых веществ – игданит, эмульгран, эмигран. Для повышения качества взрывов, в состав зарядов вводятся граммонит 79/21 и патронированный аммонит №6ЖВ. При ведении взрывных работ на обводненных горизонтах используется граммонит 79/21. Взрывы проводятся 5 раз в неделю, в светлое время суток (16-00 до 17-00).

Для не взрывного разрушения горной массы, на руднике используется машина ударного разрушения негабаритов «Rammer».
Погрузка (экскавация) подготовленной к выемке горной массы в автотранспорт осуществляется карьерными гусеничными экскаваторами типа «прямая мехлопата» Hitachi-1900, ЭКГ-8 и ЭКГ-10А, работающих за счет электроэнергии. Экскавация горной массы производится селективно, с разделением на отвальные породы, кондиционные и некондиционные руды. С учетом развития фронта горных работ, расстояния откатки (перевозки) горной массы увеличатся. Для уменьшения пылевыделения, при погрузке используется предварительное орошение забоя водой.

Горная масса (руда и вскрыша) из карьера вывозятся большегрузными автосамосвалами БелАЗ, с грузоподъемностью 110-120 тонн.

Вскрышные породы, представлены в основном доломитами, вывозятся на внешние отвалы, расположенные в пределах горного отвода. Отгрузка высококремнистых фосфоритов с отвала осуществляется экскаватором.

Руда из карьера и с отвала вывозится на прирельсовые рудные склады и по мере производственной необходимости отгружается на фабрики предприятия.

В качестве бульдозерной техники используются тяжелые гусеничные бульдозера типа Т-330, колесные типа К-700 и грейдера на базе тягачей МАЗ.
На территории рудника находятся 

· административно-бытовой комплекс (АБК) со столовой;

· ремонтно-механический участок;

· склада ГСМ;

· участка внутри-карьерного транспорта (УВКТ);

· электроцех;

· площадок ремонта оборудования.

В ремонтно-механическом цеху осуществляется мелкий ремонт оборудования и подготовка запасных частей для ремонта горно-транспортного оборудования. Изготовление запчастей осуществляется с использованием станочного парка и сварочного оборудования.

В электроцехе осуществляют мелкий ремонт электрооборудования и обеспечение работы двух подстанций, обеспечивающих подачу электроэнергии в карьеры.
Склад ГСМ располагается в западной части площадки и представлен наземными цилиндрическими емкостями, оборудованных дыхательными клапанами.
Качественная и количественная оценка выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
Источник № 6001, Бурение скважин. Буровые работы производятся буровыми станками СБШ-250, БТС-150, с системой гидрообеспылевания,  ручной перфоратор для бурения скважин диаметром 250 мм, 150 мм, 45 мм. 

Загрязняющими веществами является пыль неорганическая 20-70% SiO2.

Источник № 6002, Взрывные работы. После предварительного бурения скважин их заряжают ВВ и раз в неделю проводят взрывные работы. В качестве ВВ применяется игданит, граммонит 79/21, качестве боевика применяется аммонит - 6ЖВ. Загрязнение атмосферного воздуха при взрывных работах происходит за счет выделения вредных веществ из пылегазового облака и выделения газов из взорванной горной массы. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2, диоксид азота, оксид углерода.

Источник № 6003, Технологический транспорт. Планировочные работы в карьере. Проведен расчет выбросов при перемещении с одновременной планировкой техники по складу. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Источник № 6004, Погрузка горной массы. Проектом предусматривается использование горно-технологического оборудования и дск.

Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник 6005 – Транспортировка горной массы. Транспортировка горной массы из карьера предусматривается автосамосвалами грузоподъемностью до 50 тонн. Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение пыли неорганической в результате взаимодействия колес с полотном  дороги и сдува ее с поверхности материала, груженного в кузов машины. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник № 6006 -  Отвальные работы на отвале №1. Проведен расчет выбросов при выгрузке (пересыпке) из автосамосвалов и поверхности пыления. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник № 6007 -  Транспортировка руды на прирельсовый склад. Транспортировка горной массы из карьера предусматривается автосамосвалами грузоподъемностью до 50 тн. Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение пыли неорганической в результате взаимодействия колес с полотном  дороги и сдува ее с поверхности материала, груженного в кузов машины. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник № 6008 -  Прирельсовый склад. Поргузочно-выемочные работы руды на складе. Проведен расчет выбросов при выгрузке (пересыпке) из автосамосвалов и поверхности пыления. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Источник № 6009 -  Склад кварцитовой мелочи. Поргузочно-выемочные работы руды на складе. Проведен расчет выбросов при выгрузке (пересыпке) из автосамосвалов и поверхности пыления. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Источник № 6010 -  Ремонтные работы на карьерах. Расход электродов марки  МР-4, УОНИ 13/65.

Загрязняющими веществами являются оксиды марганца, фтористый водород, окислы железа, пыль неорганическая.
Источник 6011 – Технологический транспорт. Технологический транспорт/ремонт автодорог. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Источник 6012 –Технологический транспорт.  Технологический транспорт и другая карьерная техника, работающая за счет сжигания дизельного топлива и бензина в двигателях внутреннего сгорания. Загрязняющими веществами являются окись углерода (СО), углероды, двуокись азота, сажа, сернистый газ, бенз(а)пирен.

Источник 6013-6017 – Покрасочные работы. Ремонтные работы по благоустройству территории. Загрязняющими веществами являются уайт-спирит, ксилол, спирт н-бутиловый.

Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения Жамбылской области является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие -42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до + 18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования Жамбылская область по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. 

Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

По данным Казгидромет в Сарысуйском районе ПНЗ отсутствует, но анализы на границе СЗЗ действующего предприятия приложены.
 Краткая характеристика установок очистки газов 
и укрупненный анализ технического состояния. 

На объектах ТОО «ГПК Казфосфат» пылегазоочистное оборудование отсутствует. 
С целью снижения потерь при хранении ГСМ, на емкостях хранения установлены дыхательные клапаны.
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 1

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6012
	0,01322
	0,03488
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,0186478
	0,03395
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6022
	0,01322
	0,01428
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6010
	 
	 
	0,0171255
	0,050625
	0,0171255
	0,050625
	2023

	Всего:
	 
	0,0450878
	0,08311
	0,0171255
	0,050625
	0,0171255
	0,050625
	 

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6012
	0,0012171
	0,00351
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,0021771
	0,00414
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6022
	0,001216
	0,00131
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6010
	 
	 
	0,0017421
	0,005885
	0,0017421
	0,005885
	2023

	Всего:
	 
	0,0046102
	0,00896
	0,0017421
	0,005885
	0,0017421
	0,005885
	 

	 (0164) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склады
	6010
	 
	 
	0,0001083
	0,000585
	0,0001083
	0,000585
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,0001083
	0,000585
	0,0001083
	0,000585
	 

	 (0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6010
	 
	 
	0,0004639
	0,001805
	0,0004639
	0,001805
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,0004639
	0,001805
	0,0004639
	0,001805
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Теплоснабжение
	0001
	0,14107
	1,219
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,14107
	1,219
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер
	6001
	0,02222
	0,06
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6002
	60,47917
	7,26
	 
	7,82
	 
	7,82
	2023

	 
	6003
	0,0359
	0,744
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 2

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6006
	0,0208
	0,06
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6007
	0,0167
	0,006
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	0,0167
	0,006
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6010
	0,0166667
	0,04
	0,00775
	0,02016
	0,00775
	0,02016
	2023

	 
	6011
	0,0222
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6012
	0,00775
	0,01016
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,0081667
	0,03762
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6021
	0,00496
	0,0017864
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6022
	0,0015
	0,00162
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6014
	0,761035
	24
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	61,413768
	32,2471864
	0,00775
	7,84016
	0,00775
	7,84016
	 

	Итого:
	 
	61,554838
	33,4661864
	0,00775
	7,84016
	0,00775
	7,84016
	 

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Теплоснабжение
	0001
	0,01834
	0,198
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,01834
	0,198
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0316) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6020
	0,0041667
	0,0075
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	 
	0,0041667
	0,0075
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0322) Серная кислота (517)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	0008
	0,0026389
	0,0399
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0026389
	0,0399
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Теплоснабжение
	0001
	0,0043
	0,0375
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0043
	0,0375
	0
	0
	0
	0
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 3

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Теплоснабжение
	0001
	0,375
	3,24
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,375
	3,24
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	0002
	0,0000525
	0,0002218
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0003
	0,0000525
	0,0002218
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0004
	0,0000525
	0,0002218
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0005
	0,0000525
	0,0002218
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	 
	0,00021
	0,0008872
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6013
	0,0000037
	0,0000107
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,0002311
	0,000416
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6016
	0,000011
	0,0010737
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6017
	0,000011
	0,0010737
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0002568
	0,0025741
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого:
	 
	0,0004668
	0,0034613
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Теплоснабжение
	0001
	0,96483
	8,3361
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,96483
	8,3361
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер
	6001
	0,22222
	0,6
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6002
	36,2875
	4,36
	 
	4,7
	 
	4,7
	2023

	 
	6003
	0,3594
	7,44
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6006
	0,2083
	0,6
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6007
	0,1667
	0,06
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	0,1667
	0,06
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 4

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6010
	0,1666667
	0,36
	0,00739
	0,01064
	0,00739
	0,01064
	2023

	 
	6011
	0,2222
	0,16
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6012
	0,00739
	0,01064
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,00739
	0,00798
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6021
	0,0000001
	5,28E-08
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6022
	0,0073901
	0,00798
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6014
	7,6103501
	240
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	45,432207
	253,666600
	0,00739
	4,71064
	0,00739
	4,71064
	 

	Итого:
	 
	46,397037
	262,002700
	0,00739
	4,71064
	0,00739
	4,71064
	 

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6012
	0,0007422
	0,0017
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,0009622
	0,0016
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6022
	0,00074
	0,0008
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6010
	 
	 
	0,0009865
	0,002645
	0,0009865
	0,002645
	2023

	Всего:
	 
	0,0024444
	0,0041
	0,0009865
	0,002645
	0,0009865
	0,002645
	 

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6012
	0,00056
	0,0008
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,00056
	0,0006
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6022
	0,00056
	0,0006
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6010
	 
	 
	0,00056
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	2023

	Всего:
	 
	0,00168
	0,002
	0,00056
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	 

	 (0616) Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6023
	0,04
	0,2888
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6013
	 
	 
	0,03125
	0,3375
	0,03125
	0,3375
	2023

	Ремонтные работы
	6017
	 
	 
	0,055486
	0,59925
	0,055486
	0,59925
	2023

	Всего:
	 
	0,04
	0,2888
	0,086736
	0,93675
	0,086736
	0,93675
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 5

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0621) Толуол (558)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	6014
	 
	 
	0,017222
	0,62
	0,017222
	0,62
	2023

	 
	6016
	 
	 
	0,182222
	0,492
	0,182222
	0,492
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,199444
	1,112
	0,199444
	1,112
	2023

	 (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6023
	0,0028
	0,3481
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6016
	 
	 
	0,088889
	0,24
	0,088889
	0,24
	2023

	Всего:
	 
	0,0028
	0,3481
	0,088889
	0,24
	0,088889
	0,24
	 

	 (1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	6015
	 
	 
	0,019444
	0,7
	0,019444
	0,7
	2023

	 
	6016
	 
	 
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,055
	0,796
	0,055
	0,796
	 

	 (1119) Этилцеллозольв (1497*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	6015
	 
	 
	0,008333
	0,3
	0,008333
	0,3
	2023

	 
	6016
	 
	 
	0,066667
	0,18
	0,066667
	0,18
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,075
	0,48
	0,075
	0,48
	 

	 (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	6014
	 
	 
	0,003333
	0,12
	0,003333
	0,12
	2023

	 
	6016
	 
	 
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,038889
	0,216
	0,038889
	0,216
	 

	 (1325) Формальдегид (Метаналь) (609)

	 
	6001
	0,01111
	0,03
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6003
	0,018
	0,372
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6006
	0,0104
	0,03
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 6

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6007
	0,0083
	0,003
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	0,0083
	0,003
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6010
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6011
	0,0111
	0,01
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6014
	0,3805175
	12
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,4560608
	12,468
	0
	0
	0
	0
	 

	 (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	6014
	 
	 
	0,007222
	0,26
	0,007222
	0,26
	2023

	 
	6016
	 
	 
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,042778
	0,356
	0,042778
	0,356
	 

	 (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	0006
	0,002
	0,001408
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0007
	0,002
	0,001408
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,004
	0,002816
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6018
	0,00025
	0,013804
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6019
	0,00025
	0,013804
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0005
	0,027608
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого:
	 
	0,0045
	0,030424
	0
	0
	0
	0
	 

	 (2750) Сольвент нафта (1149*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	6017
	 
	 
	0,006528
	0,0705
	0,006528
	0,0705
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,006528
	0,0705
	0,006528
	0,0705
	 

	 (2752) Уайт-спирит (1294*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6023
	0,0041
	0,3032
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6013
	 
	 
	0,03125
	0,3375
	0,03125
	0,3375
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 7

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ремонтные работы
	6017
	 
	 
	0,003264
	0,03525
	0,003264
	0,03525
	2023

	Всего:
	 
	0,0041
	0,3032
	0,034514
	0,37275
	0,034514
	0,37275
	 

	 (2754) Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	0002
	0,0186975
	0,0790041
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0003
	0,0186975
	0,0790041
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0004
	0,0186975
	0,0790041
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0005
	0,0186975
	0,0790041
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	 
	0,07479
	0,3160164
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6013
	0,001303
	0,0038107
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,0823022
	0,148144
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6016
	0,003909
	0,3823783
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6017
	0,003909
	0,3823783
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0914232
	0,9167113
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого:
	 
	0,1662132
	1,2327277
	0
	0
	0
	0
	 

	 (2902) Взвешенные частицы (116)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	0008
	0,0032
	0,004608
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0032
	0,004608
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6020
	0,00746
	0,016416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6022
	0,00468
	0,0042768
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего:
	 
	0,01214
	0,0206928
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	0,01534
	0,0253008
	0
	0
	0
	0
	 

	 (2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6009
	 
	 
	2,9661
	2,2759
	2,9661
	2,2759
	2023

	 
	6011
	 
	 
	25,4936
	3,6338
	25,4936
	3,6338
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 8

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	 
	0
	0
	28,4597
	5,9097
	28,4597
	5,9097
	 

	 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер
	6002
	328,5
	39,42
	 
	23,652
	 
	23,652
	2023

	 
	6004
	2,78
	30,024
	4,518
	113,4805
	4,518
	113,4805
	2023

	 
	6005
	5,952
	10,821
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6006
	40,747033
	5,957892
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6007
	 
	 
	6,348
	47,3016
	6,348
	47,3016
	2023

	 
	6008
	40,747033
	11,33264
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6011
	15,4984
	8,3121
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6012
	0,00056
	0,0008
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6015
	18,8309
	3,1549
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,00056
	0,0006
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6010
	 
	 
	0,00056
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	2023

	 
	6022
	0,00056
	0,0006
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	453,05704
	109,024532
	10,86656
	184,4349
	10,86656
	184,4349
	 

	 (2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер
	6001
	3,21
	36,386496
	2,762
	33,77376
	2,762
	33,77376
	2023

	 
	6002
	977,85
	117,342
	 
	77,6628
	 
	77,6628
	2023

	 
	6003
	0,1663
	3,4431
	0,166
	3,443054
	0,166
	3,443054
	2023

	 
	6004
	27,4594
	677,976
	4,5
	0,81
	4,5
	0,81
	2023

	 
	6005
	8,071
	123,4773
	15,549
	137,091
	15,549
	137,091
	2023

	 
	6006
	146,26363
	117,762168
	7,2953333
	128,0842344
	7,2953333
	128,0842344
	2023

	 
	6007
	146,26373
	49,652692
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	81,33033
	60,28064
	18,4429
	136,3196
	18,4429
	136,3196
	2023

	Склады
	6009
	3,537
	9,6513
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6010
	49,5173
	117,4094
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	1443,6686
	1313,38109
	48,7152333
	517,184448
	48,715233
	517,184448
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Кис-Тас Без Авто
	ЛИСТ 9

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2023-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	0008
	0,0022
	0,003168
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0022
	0,003168
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6020
	0,0022
	0,006336
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6022
	0,0022
	0,001584
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0044
	0,00792
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого:
	 
	0,0066
	0,011088
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Всего по объекту:          
	2005,8319
	1736,20668
	88,7053976
	724,722193
	88,7053976
	724,7221934
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным источникам:
	1,5905789
	13,3979956
	0
	0
	0
	0
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	2004,2413
	1722,80869
	88,7053976
	724,722193
	88,7053976
	724,7221934
	


8.5 УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА.
Согласно Экологического кодекса РК в целях охраны условий жизнедеятельное и человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Размеры и граница СЗЗ устанавливаются на основе интегральной оценки загрязнения предприятием окружающей среды по загрязнению атмосферы, водной среды, почвы. Так как данный проект направлен на определение нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу, то СЗЗ устанавливается по выявлению доминирующею фактора загрязнения воздушной среды.  В связи с этим под СЗЗ следует понимать следующее:
Санитарно-защитная зона – это территория, предназначенная для   обеспечения снижения уровня воздействия вредных веществ на ее границе  до требуемых гигиенических нормативов по всем негативным факторам как  по условиям жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов за счет различных природоохранных мероприятий которые, обеспечивают экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Граница СЗЗ – линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций.
Для данного предприятия ранее установленный размер СЗЗ 1000 м СанПиН №334 и № 237, КР ДСМ-2 от 11.01.2022 г. подтвержден проведенным расчетом рассеивания.
Согласно письма № ЮЛН 00144/0 от 13.30.04 г. реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло, то в пересмотре санитарно-эпидемиологического заключения нет необходимости.
Расчеты,  выполняемые при установлении положения границы и размера  СЗЗ, проводятся на условия нормального технологического режима работы организованных и неорганизованных источников выбросов.

Математическое моделирование рассеивания примесей в атмосфере с целью установления размеров СЗЗ в соответствии с методикой, показало карту рассеивания. Методика не предусматривает установление границ СЗЗ от крайних источников, а только от совокупности тех, которые дают вклад в приземную концентрацию с 1 ПДК по совокупности загрязняющих веществ. Поэтому большое количество  ИЗА,  не задействованных  во  вкладе  в  приземную  концентрацию с 1 ПДК, остаются вне рассчитанной по методике СЗЗ. Размер  СЗЗ  на период эксплуатации,  устанавливаемый по оценке риска, составляет 618 м, размер СЗЗ без учета розы ветров – 773; размер СЗЗ с учетом  розы  ветров – 901 м. 

Согласно  указаниям СП площадка относится к объектам 1 класса опасности, как имеющего размер СЗЗ 1000 м. 

По характеру производства размеры СЗЗ для промплощадки предприятия ТОО "ГПК Казфосфат" устанавливаются следующие: 

Ближайшая жилая застройка от площадки находится на расстоянии более 1000 м от границы предприятия. 
 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), как  туман, пыльные бури, сильные температурные инверсии атмосферного воздуха, предприятие обязано осуществлять мероприятия, направленные на временное снижение выбросов в целях достижения требуемых нормативов ПДК на границе СЗЗ.

В зависимости от прогнозируемого увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ, в действие вступают мероприятия I, II или III режима работы предприятия.

Мероприятия I режима НМУ работы предприятия.

Мероприятия 1 режима включают в себя меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов основного производства.

Они включают в себя:

· Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима

· Ограничение объемов работ от неорганизованных источников, вклад которых в общий объем выбросов наиболее весом

· Прекращение работ, направленных на испытание технологического оборудования, вводимого в эксплуатацию после ремонта.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 15-20%.

Мероприятия II режима НМУ работы предприятия
Мероприятия 2 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение нагрузки на отопительные установки, работающие на жидком, твердом или газообразном топливе

· Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия

· Остановки работ покрасочных работ

· Запрещение сжигания отходов на территории смежной с территорией площадки.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 20-40%.

Мероприятия III режима НМУ работы предприятия

Мероприятия 3 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 и 11 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение объемов ремонтных работ

· Снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, если это не противоречит требованиям безопасности и не угрожает жизни работников

· Остановка вспомогательных производств.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 40-60%.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ НДВ
Контроль за соблюдением установленных нормативов НДВ, который осуществляется согласно [9]. Контроль может осуществляться специализированной организацией, привлекаемой на договорных условиях.

Контроль включает определение массы выбросов вредных веществ в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнение этих показателей с установленными величинами норматива, проверку плана мероприятий по достижению НДВ и проверку эффективности эксплуатации очистных установок.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на главного инженера предприятия. Результаты контроля включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Все источники, подлежащие контролю, делятся на две категории.

К первой категории относятся источники, для которых при См/ПДК>0.5 выполняются неравенства:

М/ПДК>0.01Н при Н>10 м и М/ПДК>0.1Н при Н<10 м 

где:

М (г/с) – суммарное количество выбросов от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса; 

ПДК (мг/м3) – максимальная разовая предельно-допустимая концентрация; 

Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса. При Н<10 м принимают Н=10.

Источники 1 категории контролируются систематически. Источники 2 категории, более мелкие, могут контролироваться эпизодически. 
В связи с тем, что организованные источники выбросов загрязняющих веществ имеют крайне малые объемы выделения, инструментальный контроль на них не представляется возможным.

Обеспечение соблюдения нормативов НДВ на предприятии гарантируется технологическим процессом. Контроль за ведением всех технологических параметров осуществляется дистанционно, с диспетчерского пункта. При выявлении отклонений или нарушений технологических параметров, технологический процесс останавливается до выявления и устранения причины.

Создавать стационарные посты наблюдения и контроля за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ не целесообразно, так как при выявлении нарушения технологического процесса он будет остановлен, и на качество атмосферного воздуха это не повлияет. 
Инструментальный контроль осуществляется за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ, на контрольных точках.

Ответственность за своевременное проведение отбора и анализа проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ возлагается на главного инженера предприятия.
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