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Не техническое резюме
ТОО «Казфосфат»
Площадка ЦОФ
 Аннотация
В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (выбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.
Проект НДВ ТОО «ГПК Казфосфат» разработан в связи разделением площадок с целью получения Разрешения на Воздействие по отдельности, а также корректировка проекта НДВ выполнена на основании учета источников выбросов вредных веществ, вводимые для обеспечения текущей хозяйственной деятельности предприятия без разработки рабочих проектов (п. 14 Прил. к приказу и.о. министра окружающей среды и водных ресурсов РК № 329 от 2013 г., а также перерасчета валовых выбросов на Разработка проекта Нормативов Допустимых Выбросов (далее НДВ) выполнена на основании:

- изменения объема валовых выбросов;
- учета источников выбросов вредных веществ, вводимые для обеспечения текущей хозяйственной деятельности предприятия без разработки рабочих проектов (п. 14 Прил. к приказу министра окружающей среды и водных ресурсов РК № 329  от 2013 г.).
Нормирование допустимых выбросов вредных веществ в окружающую природную среду производится путем установления предельно допустимых выбросов этих веществ в атмосферу.

Предельно допустимый выброс (далее НДВ) норматив эмиссии  загрязняющих веществ в атмосферу является научно-техническим нормативом и устанавливается для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от него и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом их рассеивания и перспектив развития предприятия, не создадут приземные концентрации, превышающие установленные нормативы, регулируют качество окружающей среды и установление допустимого воздействия на нее, обеспечивающих экологическую безопасность, сохранение  экологических систем и биологическое разнообразие.

Разработанный документ содержит основные результаты работы по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу                                ТОО "ГПК Казфосфат". 
Жилая зона расположена на расстоянии более чем 3000 м в восточном
направлении.

Выбросы загрязняющих веществ состоят из 26 ингредиентов, в том числе эффектом суммации обладают 11 загрязняю​щих веществ, составляющих 6 групп суммации вредного воздействия.
В целом по предприятию выявлены 88 источников загрязнения атмо​сферы, в том числе организованных источников - 58 и неорганизованных ис​точников - 30, для которых установлены нормативы выбросов.

Нормативы НДВ достигаются при существующем уровне выбросов 2022 года, с последующим периодом нормирования до 2027 года с учетом выполнения воздухоохранных мероприятий.

Валовые выбросы на существующее положение составляют 753,656 т/год, в том числе от организованных источников – 693,941 т/год, и от неорганизованных источников – 59,715 т/год.

Залповые выбросы присутсвуют при выполнении взрывных работ на карьере Коккия и Южный.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ. 

По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I категории 1 класса опасности. В проекте установлены границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ), расчетного прямоугольника (РП), нормативы предельно допустимых выбросов по ингредиентам и сроки их достижения.

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов НДВ для предприятий с I категорией опасности. 
 ВВЕДЕНИЕ

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта нормативов  эмиссий в окружающую среду соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта НДВ для предприятий в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК  № 63 от 10.03.2021 г. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

Норматив предельно допустимого выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (НДВ) устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) на границах санитарно-защитных зон и населенных пунктов. 

В целом для предприятия нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу устанавливаются по совокупности значений нормативов выбросов для действующих, проектируемых и реконструируемых источников загрязнения данного предприятия.

Значение НДВ для каждого устанавливаются на основе расчетов, выполненных в соответствии с № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. по программному комплексу «Эра V 2.0 ».

За период производственной деятельности ТОО «ГПК Казфосфат» реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло.

При разработке проекта НДВ были использованы исходные данные, представленные Заказчиком.
Общие сведения ОБ ОПЕРАТОРЕ.
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В ТОО "ГПК Казфосфат" добыча фосфоритовых руд осуществляется на фосфоритовых месторождениях, для которых характерно пластовое залегание с общим направлением с юго-востока на северо-запад. Город Жанатас удален от областного центра г. Тараз на расстоянии 170 км и связан с ним шоссейной и железной дорогами.

Основная деятельность предприятия ТОО "ГПК Казфосфат" – добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау. 

В состав ТОО "ГПК Казфосфат" (далее по тексту предприятия) входит двенадцать отдельно выделенных промышленных площадок, находящихся друг от друга на значительном расстоянии.

В данном проекте рассматривается площадка Центральная обогатительная фабрика  (далее ЦОФ).
Данным проектом рассматривается прием фосфоритной руды, прошедшей стадию дробления и усреднения с ДСФ в объеме 3 999 600 тонн, для производства 3111 тыс.тонн фоссырья тонкого помола.
На площадке расположен комплекс сооружений и оборудования, предназначенного для приема, хранения дробленых руд, их измельчения и сушки.
На площадке имеются вспомогательные цеха и подразделения, необходимые для бесперебойной работы основного производства: ремонтно-механический участок, участок паро-водоснабжения, ремонтно-строительный участок, склад нефтепродуктов.

В состав ЦОФ входят:

1. Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)

2. Сушильно-размольный корпус (СРК)

3. Участок погрузки (УП)

4. Склад ГСМ

5. РММ

Производительность фабрики определяется производительностью основного технологического оборудования - трубных мельниц сухого размола размером 4,4*15 м производства Чехии.
Параметры ведения технологического процесса контролируется отделом главного технолога.
Климатические условия, масштабы предстоящей деятельности обуславливают применение цикличной технологии производства вскрышных и добычных работ с использованием механических лопат в комплексе с автомобильным транспортом.

Ближайшие населенные г. Жанатас расположены на расстоянии более 1 км от ЦОФ. 

На рассматриваемой площади никакой инфраструктуры не имеется.

При эксплуатации связь между объектом и городом осуществляется по существующим автомобильным дорогам районного центра Жамбылской области. Транспортные связи весьма благоприятные.
Карта расположения площадки ЦОФ.

[image: image1.png]Google Earth.





Схема расположения ИЗА площадки ЦОФ.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
Краткая характеристика технологии производства.
Технология производства минерального сырья тонкого помола основана на измельчении (размоле) дробленых руд в шаровых мельницах.
Основными источниками выброса загрязняющих веществ являются:
· технологические процессы рудоподготовки;
· технологические процессы измельчения и сушки готовой продукции;
· выбросы при отгрузке готовой продукции потребителям;
· выбросы при хранении руд и материалов;
· ремонтно-восстановительные работы.
Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК).
Технологические процессы рудоподготовки включают в себя прием руды от железнодорожного транспорта и выгрузкой на приемные бункера. Для выравнивания и усреднения качества руд до показателей необходимых для производства, руды складируются на галерейные склады. Хранение руд производится открыто. Узлы пересыпки оборудованы системами пылегазоочистки. Перечень систем пылегазоочистки приведен в таблице инвентаризации.         Состояние систем пылегазоулавливания удовлетворительное. Средне эксплутационные степени очистки составляют 88-90%.
Сушильно-размольный комплекс (СРК).
Проектная мощность – 3990,6 тыс. тн готовой фосмуки в год. Состоит из четырех технологических линий-мельниц. 

В состав ЦОФ входят:

1.
Дробильно-усреднительный комплекс

2.
Сушильно-размольный корпус

3.
Участок погрузки

4.
Склад ГСМ

5.
РММ

Технологические процессы измельчения и сушки готовой продукции включают в себя следующие операции:
1. Подача руд с галерейных складов конвейерным транспортом в корпус мелкого дробления. По мере отработки склада и при необходимости, подача руд на конвейера осуществляется с помощью бульдозера.
2. Дробление руды до фракций, обеспечивающих их нормальную подачу к размольным установкам (от 10 до 30 мм).
3. Подача дробленой руды к размольным установкам.
4. Сушка рудного концентрата в размольных установках за счет сжигания мазута в топках и его размол.
5. Сепарация измельченной массы.
6. Подача готовой продукции пневмотранспортом на хранение в силосные склады.
Исходным сырьем для производства фосмуки служат фосфоритные руды различных месторождений бассейна Каратау, добываемые на рудниках открытым способом, прошедшие две стадии дробления и стадию усреднения на ДСФ.
Руда дробленая для ЦОФ от ДСФ состоит из двух марок:

- "руда дробленая для ЦОФ сортированная" представляет собой смесь кусков

руды неправильной формы, соответствующую классу –70+10 мм, получаемая после операции грохочения из руд месторождений "Жанатас", "Кокжон","Коксу".

- "руда дробленая для ЦОФ несортированная" представляет собой смесь кусков руды неправильной формы, соответствующую классу -85+0 мм, без операции грохочения из руд месторождений "Жанатас", "Кокжон","Коксу".

Дробильно - усреднительный комплекс (ДУК).
Прием сырья (руды). Доставка сырой руды крупностью до 85мм осуществляется железнодорожным транспортом в саморазгружающихся вагонах – самосвалах (думпкарах) на ст. Выгрузочная, где имеются два приемных бункера №1 и №9 емкостью 750м3 каждый. В зимнее время остатки смерзшейся руды в думпкарах выгружаются с помощью вибратора В-401, подцепленного на мостовой кран Q=10тн, (управление с отм.0.00м), после чего производится обработка думпкаров специально приготовленным нефтепродуктом или другими веществами, предусмотренными против смерзания руды с помощью опрыскивающей установки. Источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6001, №6002. Время работы составляет 2400 ч/год. Количество перерабатываемого материала 833,25 т/час. Данными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния (2909).

Складирование руды на галерейные склады. Транспортировка исходной руды с приемных бункеров производится двумя отдельными конвейерными линиями на галерейные (дозировочные) склады №1, №2 и №3. Емкость каждого галерейного склада 40000 тн, общая емкость – 120000 тн. Каждый склад разделен на 4 участка - №1, №2, №3 и №4. Источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6005-№6016. Данными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния (2909). Исходная руда из бункера №1 с помощью пластинчатого питателя тяжелого типа ПП-1-24-180 №1, а также просыпь руды с питателя через ленточный конвейер №44а поступает на наклонный ленточный конвейер №2, который транспортирует руду в здание перегрузочного узла №2 (ПУ-2) и поступает на ленточный конвейер №5 с разгрузочной тележкой №6 типа Г100-63П-11-Н, с помощью которой производится отсыпка руды на открытый галерейный склад №2 отдельными конусами. Исходная руда из бункера №9 с помощью пластинчатого питателя тяжелого типа ПП-1-24-180 №9, а также просыпь руды с питателя через ленточный конвейер №44 поступает на наклонный ленточный конвейер №10, который транспортирует руду в здание перегрузочного узла №1 (ПУ-1) и с помощью перекидной шиберной заслонки поступает на ленточные конвейера №13,13а с разгрузочными тележками №14,14а типа Г100-63П-11-Н, которые производят отсыпку руды на открытые галерейные склады №№1,3 отдельными конусами.
Предварительное грохочение. Разгрузка руды с галерейных складов
осуществляется через донные бункера с помощью питателей. На каждом
галерейном складе питатели разделены по участкам:
№№питателей 2-8 - участок №1; №№питателей 19-28 – участок №3;
№№питателей 9-18 – участок №2; №№питателей 29-35 – участок №4.
С галерейных складов №№1,3 при помощи бульдозеров или самотеком
усредненное сырье путем подключения необходимых питателей подается на
подземные ленточные конвейера №№16,16а, которые транспортируют руду на
ленточный конвейер №17 подземной галереи, далее на наклонный ленточный
конвейер №36, после на ленточный конвейер №38 с разгрузочной тележкой типа
Б140-125-11-11.

С галерейного склада №2 при помощи бульдозеров или самотеком усредненное сырье путем подключения необходимых питателей подается на подземный ленточный конвейер №8, который транспортирует руду на наклонный ленточный конвейер №36. Руда ленточным конвейером №36 транспортируется в здание корпуса мелкого дробления через узел улавливания металла на ленточный
конвейер №38 с разгрузочной тележкой №39 типа Б140-125-11-11, где руда
подается в пять промежуточных бункеров, питающих пять технологических линий
мелкого дробления. Емкость каждого бункера 150 тн. Шестой бункер
предназначен для сбора просыпи, которая посредством пластинчатого питателя №4
подается на конвейер №43.
Мелкое дробление.

Надрешетный продукт направляется в конусные дробилки мелкого дробления
КМДТ-2200 №17-21, где дробится до крупности -25 мм. Содержание класса +25 мм
в дробленой руде не должно превышать 3%. Регулировка разгрузочной щели
дробилки осуществляется перемещением неподвижной брони с помощью
гидросистемы. Дробленая руда совместно с подрешетным продуктом наклонным
ленточным конвейером №43 транспортируется в здание Сушильно-размольного
комплекса на ленточные конвейера №№46/1,46/2 с рагрузочными тележками
№№47/1,47/2 типа Т100634-II-11 и распределяется по бункерам размольных
установок.

Всего на четырех размольных установках имеются 36 бункеров:
- на РУ-1 – 10 бункеров: №№2,4,7,8,9 – заполняются «шихтой», которая
подается согласно расчетных геологических указаний для выпуска готовой
продукции, соответствующей нормируемым показателям; на каждой РУ бункер №3
– заполняется некондиционной рудой; №№5,10 – заполняются полубогатой рудой;
бункера №№1,6 не используются из-за ограничения передвижения разгрузочной
тележки; на РУ-2 – 8 бункеров: №№2,4,6,7,8 – заполняются «шихтой»; №№1,5 –
заполняются полубогатой рудой; на РУ-3 – 8 бункеров: №№1,2,5,6,7 – заполняется
«шихтой»; №№4,8 – заполняется полубогатой рудой; на РУ-4 – 10 бункеров:
№№2,4,5,7,8,9,10 – заполняются «шихтой»; №№1,6 – заполняются полубогатой
рудой.

Дробленая до крупности -85 +0 руда подается в два приемных бункера емкостью по 750 тн каждый, откуда двумя питателями и системой из семи конвейеров транспортируется на дозировочные склады (3 ед.). Отсыпка руды по конусам производится при помощи трех барабанных тележек.
С дозировочных складов руда питателями (60 ед.) или прямыми течками (45 ед.),
через систему конвейеров (4 ед.) подается в бункера корпуса мелкого дробления
руды. Из бункеров мелкого дробления руда подается ленточными питателями (5
ед.) на 5 грохотов ГИЛ-52. Надрешетный продукт грохотов направляется в
конусные дробилки мелкого Дробления КМДТ-2200 (5 ед.) и дробится до
крупности 0-25 мм.

Дробленая руда 0-25 мм и подрешетный продукт грохотов конвейером длиной
215 м, затем конвейером с разгрузочной тележкой (2 ед.) подается в бункера
сушильно-размольного корпуса (СРК). Из бункеров руда (в шихте) дисковыми
питателями (36 ед.) и системой конвейеров (по пять на каждую мельницу) подается
в размольную установку (мельницу). Регулировка содержания Р205 производится
включением и выключением дисковых питателей.

В мельнице под действием стальных шаров происходит процесс размола сырья. Шаровая загрузка мельницы составляет 280 тн., состоит из стальных помольных шаров d-100-60 мм, догрузка производится шарами d -100 мм.

На каждую размольную установку установлены две топки. Сушка руды производится в мельнице и дополнительно одновременно в сепараторах при
помощи горячего воздуха, нагнетаемого дутьевыми вентиляторами.
Измельченный продукт двумя ковшовыми элеваторами подается в воздушноциркуляционные сепараторы с диаметром рабочего колеса 7200 мм (по два сепаратора на каждую мельницу), под действием воздушного потока происходит разделение на готовый продукт с содержанием класса +0,16 мм до 30 % и «крупку», которая направляется на доизмельчение в мельницу.
Готовый продукт двумя конвейерами на каждую мельницу подается в
бункера пневмокамерных насосов, с помощью которых транспортируется по
трубопроводам на склады готовой продукции - представляющие из себя
закрытые силосные банки емкостью по 9 тыс. тонн каждая, всего 8 ед. по две на
каждую мельницу. 

Источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0001-0025, оснащенные системами ПГУУ. 

Данными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Ремонтные работы на участке ДУК ИЗА 6003 : сварка металлов электродами МР-4. Расход сварочных материалов составляет 2400 кг/год. Время работы составляет 600 ч/год. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.  Сварка металлов электродами УОНИ – 13/55. Расход сварочных материалов составляет 1800 кг/год. Время работы составляет 400 ч/год. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, Азот диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.
Сварка металлов пропан-бутаном. Расход сварочных материалов составляет
2500 кг/год. Время работы составляет 1000 ч/год. Данным источником выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: Азот
(IV) оксид (Азота диоксид) , азот (II) оксид (азота оксид).

Станочный парк: сверлильный станок, заточный станок Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: взвешенные вещества, пыль абразивная.
Рудный склад площадью 400 м2. Время работы составляет 8760 ч/год.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния .
Сушильно-размольный комплекс (СРК).
Измельчение рудной шихты. Из бункеров дробленая руда путем
подключения необходимого количества питателей (ленточные питатели типа ПЛ-
10, дисковые питатели типов ДЛ-12,16,20) в соответствии с требованием
качественных показателей к выпускаемой готовой продукции поступает на
ленточные конвейера №№49(1-4),50(1-4),51(1-4),52(1-4), которые транспортируют
на ленточный конвейер №04(1-4), где производится взвешивание на
тензометрических весах типа АВ-1954. Пройдя взвешивание на конвейерных весах,
через загрузочную течку с двойной механической заслонкой шихта подается в
шаровую мельницу 4,4 х 15 м. Вращение мельницы осуществляется двойным
контурным приводом с двумя высоковольтными электродвигателями (на РУ-1
FBМO-909, на РУ-2, РУ-3 и РУ-4 FRC 630 Kt6) мощностью 2250 кВт каждый.
В барабане мельницы под действием стальных шаров происходит процесс
размола исходного сырья. Шаровая нагрузка мельниц состоит из разноразмерных
шаров и составляет 270 тонн шаров диаметрами 100,90,80,70,60 мм. Во время
эксплуатации ежесменно догружаются шары диаметром 100 мм. Для догрузки в
мельницу шары загружаются в специальный контейнер емкостью 2м3 (с насыпным
весом шаров – 4,5 т/м3) и контейнер грузоподъемным механизмом доставляется на
отм.+11,40м. 
Источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу №0026(4-7),
оснащенные циклонами ТРЕ. Данными источниками выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль неорганическая:
менее 20% двуокиси кремния.
Для получения готовой продукции с влажностью не более 1% и обеспечения
требуемой производительности размольной установки производится сушка руды.
На мельницы №№3,4 установлены две топки №№47,48 типа SК: №48
предназначена для сушки руды в мельнице, №47 – для разогрева электрофильтров
типа ЕКЕ-1-22/9-3х8-6/250; на мельницах №№1,2 топки №48 предназначены для
сушки руды в мельницы, а топки №47 переоборудованы в котел-утилизатор ЭТА
5/9 №1 и №2. Топка – это камера сгорания мазута с внутренним диаметром 2700
мм. Она предназначена для получения горячих газов. Продукт сжигания жидкого
топлива (мазута) – топочные газы - подаются в мельницу и электрофильтр. Степень
сгорания, температура охлаждающей рубашки регулируются заслонкой управления давлением первичного воздуха. Увеличение температуры в камере
сгорания после розжига горелки производится постепенно. Для сушки исходного
сырья, влажность которого превышает 1%, в мельницу дутьевым вентилятором
подаются горячие газы с температурой до 440˚С, получаемые от сжигания мазута в
камере сгорания. Мощность горелки ГМГ-5,5 7300 кВт, температура газов на
выходе из мельницы не должна превышать 110˚С. Эти параметры достигаются
поддерживанием температуры газа в топке (в диапазоне 0-1150˚С) путем подачи в
топку вторичного воздуха. Подача вторичного воздуха регулируется
перемещением боковых и торцовых заслонок топки. В летнее время при высокой
температуре атмосферы воздуха обеспечение влажности готового продукта до 1%
допускается работа размольной установки без включения топки.
Мазут в топку подается через трубопроводы от мазутонасосной станции,
которая расположена возле железной дороги ст. «Погрузочная». На
мазутонасосной станции установлены 2 резервуара для хранения мазута - емкость
каждого 2000м3 (диаметр резервуара – 15,18м, высота – 11,85м), мазутные насосы,
теплообменники, пароподогреватели, нулевая емкость и нефтеуловитель.
Мазутонасосная станции обеспечивает все необходимые операции по подогреву,
очистке и подаче мазута в СРК. Все основное оборудование потребления мазута
установлено в СРК, циркуляция мазута между мазутонасосной станции и СРК
осуществляется 5 насосами, из них 2 насоса в работе, 3 насоса – в резерве.
Производительность каждого насоса - 11м3/час. Подогрев мазута в
пароподогревателях производится насыщенным паром давлением до 4 кгс/см2.
Периодически, один раз в смену, конденсат из резервуаров сбрасывается в
нефтеуловитель и оттуда в канализационную насосную станцию (КНС).
Уловленный мазут из нефтеуловителя возвращается в нулевую емкость. Слив
мазута с железнодорожной цистерны производится из межрельсового сливного
лотка и односторонней эстакады для одновременного слива 2-х цистерн
четырехосных или 1-ой цистерны восьмиосной. Разогрев мазута в цистернах
осуществляется паром до 60˚С.
Энерготехнологический агрегат ЭТА-5/9 (котел-утилизатор). Котелутилизатор установлен в топке типа SK и предназначен для выработки пара
путем утилизации топочных газов на технологические нужды в процессе сушки
при измельчении руды внутри барабана шаровых мельниц, а также для обогрева
производственных помещений и подачи горячей воды в душевые ЦОФ.
Источники выделения № 0026 (1-3) Данными источниками выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: азот (IV)
оксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), сера диоксид
(ангидрид сернистый), углерод оксид, мазутная зола.

Измельченный продукт (фосмука) из размольной установки через полую цапфу и воздушную камеру разряжением 190-210 мм вод.ст., создаваемого вентилятором типа РВЕ-1600 №№49(1-4),50(1-4) (дымосос), поступает на ковшовые  элеваторы типа АМК-10 №№29(1-4),30(1-4), установленные на каждой мельнице.  Элеватор ковшовый имеет габаритные размеры: высота 46,26м, количество ковшей 150шт., емкость ковша 96дм3, ширина ковшей 696мм, деление ковшей 630мм. Скорость передвижения ветви элеватора 0,46м/сек, производительность 260 т/час. Остановка элеваторов производится после полной разгрузки ковшей от продукта. Тонкие частицы фосмуки через верхнюю часть воздушной камеры поступает на два быстроходные сепараторы (циклоны) типа ТРЕ, далее поступает на ленточный конвейер готовой продукции №42(1-4). Фосмука элеваторами подается для классификации в воздушные ротационные
сепараторы VTR-SS-7100 №№33(1-4),34(1-4). Сортируемый материал подается
на рассеивающую тарелку, откуда он посредством центробежной силы
бросается в поток воздуха в сортирующее пространство. Замкнутый поток
воздуха создается вентилятором внутри сепаратора. В сортирующем
пространстве под действием сопротивления и силы инерции происходит
разделение частиц по крупности. Тонкие частицы класса -0,16мм, содержащий
класс +0,16мм до 30%, уносятся потоком воздуха вверх в пространство
сепаратора между внутренней и внешней камерами сепаратора и попадают вниз
в разгрузочную воронку готового продукта. Крупные частицы "крупка", у
которых преобладает сила инерции над силой воздушного течения, отделяются
на кожухе внутренней камеры и под влиянием гравитации падают вниз в
разгрузочную воронку крупки, которая через систему ленточных конвейеров
№№28(1-4),43(1-4), возвращается на доизмельчение в мельницу. Загрузка
сепараторов регулируется нагрузкой элеваторов ручным перемещением
шиберной заслонки, расположенной в нижней части разгрузочной камеры
мельницы. Количество лопастей вентилятора – 24 шт, неподвижные жалюзи-
24 шт, клиноременной привод марки Г-9000 в количестве 9шт на один
сепаратор. Производительность сепаратора 137 тн/час.
Источники выделения №№ 0027-0030. Данными источниками выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль
неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Станочный парк на участке СРК: сверлильный станок, заточный станок, сварка металлов электродами МР-43, УОНИ – 13/55,  пропан-бутановая сварка,  Выбросами загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, Азот диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.
Запыленный воздух с ленточных конвейеров и узлов пересыпки
отсасывается вентилятором RBE-1000 №51(1-4) и перед выбросом в атмосферу
проходит очистку в тканевом фильтре типа ФКА-16/400. На одной установке
имеется 4-х секционная сборка ФКА, т.е. 16 фильтрующих рукавов размером
25,4 х 1,37 м. Фосфоритная пыль, уловленная в фильтрах, винтовыми
конвейерами №№53(1-4) разгружается на конвейер готовой продукции
№№41(1-4). Обеспыленный воздух, прошедший очистку вентилятором РВЕ-
1000 выбрасывается в атмосферу. Запыленный воздух, включающий в себе
фосфоритную пыль, образовавшуюся при измельчении и вторичный пар, а
также дымовые газы из сепараторов VTR-7100 воздухопроводом при помощи
разряжения, создаваемого вентилятором РВЕ-1600 (дымосос), проходит очистку
в электрофильтре ЕКЕ-1-22/9-3х8-6/250. На каждую мельницу установлены по
одному электрофильтру. Электрофильтр представляет собой камеру с системой
осадительных и коронирующих электродов, встряхивающими устройствами с
разгрузочными воронками. Электрофильтр имеет входной конус и источник
высоковольтного напряжения. Уловленная пыль транспортируется винтовыми
конвейерами №45(1-4),63(1-4),64(1-4) в бункер готовой продукции. Очищенные
газы через выходной конус вентилятором РВЕ-1600 выбрасываются в
атмосферу через дымовую трубу Н=100м, D=3.6м. 

Складирование готовой продукции. Готовая продукция конвейерами
№41(1-4),42(1-4) подается в бункера двухкамерных пневмонасосов ТА-28.
Производительность выгрузки фосмуки из камер пневмонасоса ТА-28 –100
тн/час. Полезная емкость сосуда – 12,9м3 (18тн). Внутренний диаметр сосуда –
2,8 м. Расход сжатого воздуха 103,2 м3/мин. Давление сжатого воздуха
пневмотранспорта – 2,5 - 5 кгс/см2. Сжатым воздухом пневмонасос
транспортирует продукцию по трубопроводам в силосный склад, состоящий из
в 8-ми силосных банок, емкостью каждой 9000 тн, общей емкостью – 72000 тн.
Внутренняя высота банки – 35 м. Компрессорная станция обеспечивает подачу
сжатого воздуха для выгрузки фосмуки из пневмонасосов СРК, силосных банок
пневмоперегружателями и из погрузбункеров в ж/д цистерны. В компрессорной
станции имеется 4 единицы турбокомпрессоров типа К-250-61 №№1-4.
Отгрузка товарного продукта потребителям. Из силосных банок фосмука
через пневмозатворы подается на ленточные конвейера №77 и № 78 и далее
конвейерами №80 и №81 транспортируется в погрузбункера №1 и №2 общей
емкостью 2000 тн. Под каждой силосной банкой находится по два пневмозатвора.
Разгрузка фосмуки производится из одного или нескольких силосов
одновременно в зависимости от качества готовой продукции и уровня заполнения силосной банки по письменным указаниям начальника производственно-диспетчерского бюро (ПДБ) фабрики. Из Погрузочных бункеров фосмука загрузочными устройствами №93,№96, №99 и №102 загружается в
железнодорожные цистерны или в железнодорожные хоппер-вагоны и после
взвешивания на весах УВЦ-150-1 отправляется потребителям. Из Погрузочных
бункеров фосмука через специальное устройство загружается в контейнера «бигбеги» (грузоподъемностью 1тн), взвешивается на весах типа РП-2Ц 136 и
электротельфером (Тип Т-10532, грузоподъемность 3,2тн, рег.№36) складируется
на площадке. Отгружается в полувагоны при помощи крана подвесного
электрического однобалочного (Тип – однопролетный, грузоподъемность 5,0тн,
рег.№35).
Источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу №0031-0050,
оснащенные системами ПГУУ. Данными источниками выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль неорганическая:
менее 20% двуокиси кремния (2909).
Ремонтные работы на участке погрузка УП: сверлильный станок, заточный станок, токарный станок, фрезерный станок, вертикально-сверлильный станок, паечный станок сварка металлов электродами МР-43, УОНИ – 13/55,  пропан-бутановая сварка и покрасочный участок. Выбросами загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, Азот диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, ксилол,  спирт-н -бутиловый, уайт-спирит, взвешенные вещества.

Склад ГСМ предназначен для приема и хранения мазута, дизельного топлива и масел.

Обеспечение потребности в тепловой энергии осуществляется за счет подачи тепла от котлов утилизаторов, работающих на мазуте.

Ближайшая жилая застройка располагается на расстоянии более 1,50 километров.

Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения Жамбылской области является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие -42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до + 18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования Жамбылская область по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. 

Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

По данным Казгидромет в Сарысуском районе ПНЗ отсутствует, но анализы на границе СЗЗ действующего предприятия приложены.
Краткая характеристика установок очистки газов 
и укрупненный анализ технического состояния. 

В соответствии с проектом ПДВ на предприятии имеется 88 источников
выброса загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе 58 организованных.
Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК).

Приемные бункера. Для улавливания пыли неорганической на приемном бункере установлена двухступенчатая очистка. На первой ступени циклопы ГДН-15 и на второй ступени полый скруббер ударного действия «Прима».
Циклоны ЦН-15 являются очень распространенным типом пылеуловителей, разработанных Научно-исследовательским институтом очистки газов (НИИОгаз, г. Москва). Наклон входного патрубка и винтообразная крышка способствуют направлению вращающего газового потока вниз, что снижает гидравлическое сопротивление циклона. На выхлопной трубе иногда устанавливают улитку, раскручивающую вращающийся газовый поток.
Улавливание пыли в циклонах основано на использовании центробежной силы. Запыленный газовый поток обычно вводится в верхнюю часть корпуса циклона, представляющую собой в большинстве случаев цилиндр, заканчивающийся в нижней части конусом. Патрубок входа газа в циклон, в основном прямоугольной формы, обязательно располагают по касательной к окружности цилиндрической части. Газы выходят из аппарата через круглую трубу, расположенную по оси циклона.
После входа в циклон газы движутся сверху вниз, вращаясь вначале в кольцевом пространстве между наружной цилиндрической поверхностью циклона и центральной входной трубой, а затем в корпусе циклона, образуя вращающий вихрь. При этом развиваются центробежные силы, под воздействием которых частицы пыли, взвешенные во вращающем газовом потоке, отбрасываются к стенкам корпуса циклона как цилиндрической, так и конической его части, приблизившись, к корпусу циклона, газовый поток поворачивается и движется вверх к выходной трубе, образуя внутренний вращающийся вихрь. Частицы пыли, достигшие стенок циклона, перемещаются вместе с газами вниз, откуда через пылеотводящий патрубок выносятся из циклона. Движение частиц пыли вниз к пылеотводящему патрубку обусловлено не только влиянием силы тяжести, в первую очередь оно вызвано тем, что газовый поток у стенок цилиндрической и конической частей корпуса циклона не только вращается, но и движется вдоль оси циклона к вершине его конуса. Поэтому циклон можно располагать не только вертикально конусов вниз, но и наклонно, горизонтально и даже вертикально конусом вверх, с движением газа снизу вверх по спирали.
Полый скруббер ударного действия «Прима» представляет собой вертикальный полый цилиндр из листовой стали с коническим днищем. Действие скрубберов ударного действия основано на принципе дробления жидкости на капли при ударе запыленного газового потока о ее поверхность. В нем газовый поток проходит через щель выходной трубы со скоростью 35-55 м/с, ударяется о поверхность жидкости и образует завесу из ее капель. Уровень жидкости в скруббере ударного действия ниже кромки на несколько миллиметров (до 5-10). Основными преимуществами полых скрубберов является малогабаритность и малая засоряемость.
Железнодорожные приемные бункера оснащены двухступенчатой системой сухой очистки, состоящей из циклонов ЦН-15 и СИОТ (Свердловского института охраны труда).
Циклон СИОТ характеризуется полным отсутствием цилиндрической части и треугольной формой входного патрубка. По сравнению с другими типами этих пылеуловителей циклоны СИОТ имеют наименьшую высоту и могут устанавливаться внутри помещений с малой высотой. По эффективности циклоны СИОТ и ЦН-15 при равных величинах гидравлического сопротивления и расхода газа равноценны.
Пересыпки с конвейера №16 на №17. Очистка осуществляется двухступенчатой системой очистки, состоящей из циклона ЦН-15 и циклона с водяной пленкой ЦВП.
Циклон с водяной пленкой ЦВП. Корпус такого циклона представляет собой цилиндр, к нижней и верхней части которого касательно по ходу вращения присоединены патрубки для подвода запыленного и отвода очищенного газов. Внутренняя стенка циклона орошается водой, стекающая по ней в виде пленки. Водоподающие сопла установлены в верхней части цилиндра касательно (с наклоном 30° вниз) к внутренней поверхности цилиндра по направлению вращения газового потока. Такое расположение сопел является обязательным, т.к. предотвращает образование брызг и вынос из аппарата капель воды. Вода подводится к соплам через кольцевой коллектор. К нижней части цилиндра приварен конус, к которому присоединяется гидрозатвор в виде конического патрубка или ковша-мигалки. На входном патрубке имеется подвод воды к соплам для периодического смыва пылевых наростов, образующихся на границе сухой и смоченной поверхности, и люк с легко снимающейся крышкой. Типовые циклоны ЦВП имеют два исполнения -основное и скоростное. В скоростном исполнении сечение входа сужено в два раза и соответственно входная скорость в нем больше в два раза,  чем в основном исполнении. Эффективность скоростного циклона выше: остаточная концентрация пыли в очищаемом воздухе в два раза меньше.
Гидравлическое сопротивление циклона в зависимости от воздушной нагрузки и типа исполнения лежит в пределах от 400 до 2000 Па. Удельный расход воды зависит от диаметра цилиндра аппарата. При диаметре цилиндра 1000 мм удельный расход воды составляет 0,1 л/м и изменяется обратно пропорционально размеру диаметра. В скоростном исполнении удельный расход воды в циклонах ЦВП в два раза меньше, чем в основном исполнении.
Пересыпка с конвейера № 10 на конвейер № 13 и на МЫ 6. Двухступенчатая очистка в циклонах ЦН-15 и СИОТ, принцип работы которых описан выше.
Пересыпка с конвейера № 2 на конвейер № 5. Очистка осуществляется двухступенчатой системой очистки, состоящей из циклона ЦН-15 и циклона с водяной пленкой ЦВП, принцип работы которых описан выше.
Пересыпка с конвейера № 238 в бункер. Двухступенчатая очистка в циклонах ЦН-15 и СИОТ, принцип работы которых описан выше.
Пересыпка с конвейера №№ 38, 37, 36. Очистка в циклоне СИОТ, принцип работы которого описан выше.
Пересыпка с конвейера № 16 в бункер дробилки. Для улавливания пыли неорганической установлена двухступенчатая очистка. На первой ступени циклоны ЦН-15 и на второй ступени полый скруббер ударного действия «Прима», принцип работы которых описан выше.
Узлы пересыпки с бункеров в дробилки (АС-6, АС-9-13). Очистка газов осуществляется в циклоне СИОТ, принцип работы которой приведен выше.
Узел пересыпки с бункера в дробилку (АС-15). Двухступенчатая очистка в циклонах ЦН-15 и СИОТ, принцип работы которых описан выше.
Дробилка № 21 и грохот (АС-16). Для улавливания пыли неорганической установлена двухступенчатая очистка. На первой ступени циклоны ЦН-15 и на второй ступени полый скруббер ударного действия «Прима», принцип работы которых описан выше.
Пересыпка с бункера (АС-7) . очистка осуществляется в циклоне СИОТ.
Дробилки №№ 20, 18, 17, 19 и грохота (АС-15, 13, 17, 19) оснащены двухступенчатой системой очистки. На первой ступени циклоны ЦН-15 и на второй ступени полый скруббер ударного действия «Прима», принцип работы которых описан выше.
Пересыпка с конвейера № 17. Очистка газов осуществляется в полом скруббере ударного действия «Прима».
Пересыпка с конвейера № 16. Очистка газов осуществляется в циклоне СИОТ.
Сушильно-размольный комплекс.
Мельницы №№ 1, 2, 3, 4 (АС-51/1,2,3,4). Отходящие газы проходят двухступенчатую очистку в электрофильтрах ЕКЕ-1-22/9 и тканевых фильтрах.

Электрофильтры ЕКЕ-1-22/9 вертикальные пластинчатые предназначены для обеспыливания неагрессивных невзрывоопасных технологических газов и аспирационного воздуха. Улавливание пыли в электрофильтрах основано на известной способности разноименно заряженных тел притягиваться друг к другу. Пылевым частицам сообщается вначале электрический заряд (как правило, отрицательный), после чего они осаждаются на противоположно заряженном электроде. Скорость движения ионов зависит от напряженности электрического поля. Когда на межэлектродном пространстве находится газ с взвешенными в нем пылевыми частицами, ионы адсорбируются на поверхности пылинок, вследствие чего последние заряжаются и приобретают способность перемещаться под воздействием электрического поля к осадительным электродам, осаждаясь на них. Осевшую на электродах пыль периодически удаляют, встряхивая их. Таким образом, электрогазоочистка включает процессы образования ионов, зарядки пылевых частиц, транспортирования их к осадительным электродам, периодическое разрушение слоя накопившейся на электродах пыли и сброс ее в пылесборные бункера.
Тканевые рукавные фильтры применяют для очистки аспирационного воздуха и дымовых газов с температурой до 70оС. Фильтр состоит из металлического разборного корпуса, , разделенного вертикальными перегородками на независимые секции, в каждой из которых монтируются рукава из хлопчатобумажной фланели. Осажденная на внутренней поверхности рукавов пыль удаляется путем периодического встряхивания и собирается в конусных сборниках, откуда выводится шнеками. При встряхивании секции автоматически отключаются от всасывающего воздуховода перекидными клапанами, размещенными в специальных коробках. Наружный воздух через отверстие в клапанной коробке подается во встряхиваемую секцию, что способствует лучшей регенерации ткани.
Участок погрузки. Все организованные выбросы оснащены рукавными фильтрами типа СМЦ-166.
Рукавные фильтры типа СМЦ предназначены для очистки сухих технологических газов. Особенностью этих аппаратов является то, что они компонуются из единичных фильтров площадью фильтрующей поверхности, указанной в технических характеристиках соответствующих фильтров. Каждая секция аппарата состоит из верхнего блока с подводящими газоходами, среднего блока и нижнего блока - бункерной части. Секция разделена вертикальной перегородкой на две независимые камеры, позволяющие производить фильтрацию газа одновременно с регенерацией фильтрующей системы. Открытые с двух сторон рукава закреплены на верхней и нижней решетках. Уловленная пыль накапливается на внутренней поверхности рукавов. Пыль из бункера удаляется через затвор. Регенерация ткани производится либо путем одной обратной покамерной продувки рукавов сжатым воздухом или воздухом низкого давления.
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	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.2.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	
	0.04
	
	3
	0.1197294
	0.25063
	6.26575

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0112106
	0.0235
	23.5

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI)
	
	
	0.0015
	
	1
	0.0003889
	0.0014
	0.93333333

	
	оксид/ (Хром шестивалентный) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	1.3321
	15.442664
	386.0666

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.20068
	2.482
	41.3666667

	0316
	Соляная кислота (163)
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.0041667
	0.0075
	0.075

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0086
	0.00125
	0.025

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	8.526
	117.708
	2354.16

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0137443
	0.0023142
	0.289275

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	15.92878
	211.1495
	70.3831667

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0065503
	0.01375
	2.75

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.00444
	0.009
	0.3

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.2.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.086736
	0.93675
	4.68375

	0621
	Толуол (558)
	
	0.6
	
	
	3
	0.205434
	1.113014
	1.85502333

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.088889
	0.24
	2.4

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.055
	0.796
	0.1592

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	
	
	
	0.7
	
	0.075
	0.48
	0.68571429

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.038889
	0.216
	2.16

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.042778
	0.356
	1.01714286

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	
	0.05
	
	0.0065
	0.015916
	0.31832

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	
	
	
	0.2
	
	0.006528
	0.0705
	0.3525

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.034514
	0.37275
	0.37275

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (
	
	1
	
	
	4
	2.8515481
	0.4791228
	0.4791228

	
	в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.01898
	0.1153728
	0.769152

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.056
	0.828
	414

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	2.00424
	17.2873
	172.873

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.2.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 3

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.5
	0.15
	
	3
	26.31
	383.227
	2554.84667

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.0088
	0.03168
	0.792

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	58.0462263
	753.6569138
	6043.87914

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Метеорологическая  характеристика и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ

Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие минус 42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до +18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования город Тараз по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. Повторяемость направлений ветра, штилей, скорость ветра  по направлениям представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Метеорологические коэффициенты и характеристики

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ.

	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	38

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для  котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-23.0

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	16.0

	СВ
	11.0

	В
	5.0

	ЮВ
	8.0

	Ю
	24.0

	ЮЗ
	15.0

	З
	10.0

	СЗ
	11.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	6.0

	Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения, которой составляет    5 %, м/с
	5.0


Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.
Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

Результаты расчетов рассеивания.
Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы проводился по программе "Эра-1.7" на ПЭВМ. При этом определялись наибольшие концентрации вредных веществ в расчетных точках (узлах сетки) на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Программа рекомендована Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Войкова для расчетов рассеивания вредных веществ и утверждена Министерством  охраны окружающей среды РК.

Следует иметь в виду, что в силу особенностей конструкции печатающих устройств (принтеров) персональных компьютеров карта может печататься с отклонениями масштаба, поэтому она является только схемой, имеющей характер иллюстрации.

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в каждом узле поиска. Выдача результатов расчетов проведена при опасных средневзвешенных скоростях ветра с шагом перебора направлений 10 градусов.

С целью ускорения и упрощения расчетов рассеивания включены только вещества, для которых выполняется неравенство:

М/ПДКм.p > Ф

Ф = 0.01хН   пpи Н > 10 м

Ф = 0.1   пpи Н < 10м
где М – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, г/с;

ПДКм.р. – максимально-разовое ПДК, мг/м3;

Н(м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса [3, п.7.8] определяем по формуле:

Hср.вз. =  (5*M(0-10) + 15*M(11-20) + 25*M(21-30) + ....) / Мi ,  м

Мi = М(0-10) + М(11-20) + М(21-30) + .....

Мi – суммарные выбросы i-го вещества в интервалах высот источников до 10 метров включительно, 11-20м, 21-30м и т.д.

Результаты расчета сведены в таблицу 8.2.
Из таблицы видно, что превышений ПДК на границе СЗЗ размером 1000 м нет ни по одному веществу. 

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97. Характер распределения загрязнений на площадке показан в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ.

Таблица 8.2
   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

      Город     :718  Т.Рыскуловский р-н.

      Объект    :0004 ТОО "ГПК Казфосфат".

      Вар.расч. :3    существующее положение (2023 год)

---------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    | ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |   мг/м3   |опасн|

----<----------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |   0.1104 |   0.0028 |   0.0028 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |   0.4063 |   0.0103 |   0.0103 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |           |     |

|      | оксид/ (327) )                  |          |          |          |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  17.988  |   0.7004 |   0.6856 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   1.4411 |   0.0547 |   0.0535 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   0.8006 |   0.0505 |   0.0491 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |           |     |

|      | (IV) оксид) (516) )             |          |          |          |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.0801 |   0.0006 |   0.0005 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   0.2091 |   0.0189 |   0.0184 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.0826 |   0.0059 |   0.0059 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |           |     |

|      | (617) )                         |          |          |          |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    |   0.0093 |   0.0002 |   0.0002 | 0.2000000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |           |     |

|      | кальция фторид,                 |          |          |          |           |     |

| 0401 | Углеводороды                    |   0.2613 |   0.0188 |   0.0187 | 1.0000000 |  -  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   0.4010 |   0.0102 |   0.0102 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |           |     |

| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |   0.2270 |   0.0018 |   0.0016 | 1.0000000 |  4  |

|      | (в пересчете на С) (10)         |          |          |          |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  21.557  |   0.4925 |   0.4784 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль            |          |          |          |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   0.8006 |   0.0506 |   0.0492 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  18.789  |   0.7477 |   0.7343 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   0.8008 |   0.0561 |   0.0547 |           |     |

| __71 | 0342 + 0344                     |   0.0859 |   0.0061 |   0.0061 |           |     |

---------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.                                                                                       

8.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ НДВ.

На основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения и предприятия в целом, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов НДВ.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении НДВ являются: максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДКмр) каждого загрязняющего вещества в воздухе населенных пунктов, опубликованные в [12], а также в официальных изменениях и дополнениях к ним. При этом требуется выполнение соотношения:

С/ПДК ( 1

где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы от всех источников.

Расчеты С должны проводиться для разовых концентраций, осредненных за 20-30 мин. 

Для веществ, по которым установлены только среднесуточные ПДК (ПДКсс), используется приближенное соотношение между максимальными значениями разовых и среднегодовых концентраций и требуется, чтобы:

0.1С ( ПДК



При отсутствии нормативов ПДК вместо них используются значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ), их значения принимаются как максимально разовые ПДК.

На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере составлен перечень загрязняющих атмосферу веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов НДВ для источников выброса предприятия.

Нормативы НДВ для источников установлены, исходя из условий максимальных выбросов при полной нагрузке и проектных показателях работы всех оборудований.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК на СП с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.

Предложения по нормативам НДВ разработаны по каждому веществу для отдельных источников и для предприятия в целом. Результаты сведены в таблицу 8.4.
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 1

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6003
	0,02644
	0,04878
	0,02644
	0,04878
	0,02644
	0,04878
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6019
	0,02644
	0,05118
	0,02644
	0,05118
	0,02644
	0,05118
	2023

	Участок Погрузка
	6021
	0,02644
	0,05118
	0,02644
	0,05118
	0,02644
	0,05118
	2023

	РММ
	6025
	0,02644
	0,06108
	0,0404094
	0,09949
	0,0404094
	0,09949
	2023

	Всего:
	 
	0,10576
	0,21222
	0,1197294
	0,25063
	0,1197294
	0,25063
	 

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6003
	0,00243322
	0,0046
	0,0024332
	0,0046
	0,0024332
	0,0046
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6019
	0,00243322
	0,0046
	0,0024332
	0,0046
	0,0024332
	0,0046
	2023

	Участок Погрузка
	6021
	0,00243322
	0,0046
	0,0024332
	0,0046
	0,0024332
	0,0046
	2023

	РММ
	6025
	0,00243322
	0,0057
	0,003911
	0,0097
	0,003911
	0,0097
	2023

	Всего:
	 
	0,00973288
	0,0195
	0,0112106
	0,0235
	0,0112106
	0,0235
	 

	 (0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	РММ
	6025
	 
	 
	0,0003889
	0,0014
	0,0003889
	0,0014
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,0003889
	0,0014
	0,0003889
	0,0014
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	0026
	1,2894
	19,13
	1,29014
	15,288
	1,29014
	15,288
	2023

	 
	 
	1,2894
	19,13
	1,29014
	15,288
	1,29014
	15,288
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6003
	0,00925
	0,02736
	0,00925
	0,02736
	0,00925
	0,02736
	2023

	 
	6005
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6006
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6007
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 2

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6008
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6009
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6010
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6011
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6012
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6013
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6014
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6015
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6016
	0,0166667
	0,04
	 
	 
	 
	 
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6019
	0,00925
	0,02898
	0,00925
	0,02898
	0,00925
	0,02898
	2023

	Участок Погрузка
	6021
	0,00925
	0,02898
	0,00925
	0,02898
	0,00925
	0,02898
	2023

	РММ
	6025
	0,01421
	0,069344
	0,01421
	0,069344
	0,01421
	0,069344
	2023

	Всего:
	 
	0,2419604
	0,634664
	0,04196
	0,154664
	0,04196
	0,154664
	 

	 Итого:
	 
	1,5313604
	19,764664
	1,3321
	15,442664
	1,3321
	15,442664
	 

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	0026
	0,206
	3,106
	0,20068
	2,482
	0,20068
	2,482
	2023

	Всего:
	 
	0,206
	3,106
	0,20068
	2,482
	0,20068
	2,482
	 

	 (0316) Соляная кислота (163)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	РММ
	6026
	0,0041667
	0,0075
	0,0041667
	0,0075
	0,0041667
	0,0075
	2023

	Всего:
	 
	0,0041667
	0,0075
	0,0041667
	0,0075
	0,0041667
	0,0075
	 

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	0026
	0,0086
	0,00125
	0,0086
	0,00125
	0,0086
	0,00125
	2023

	Всего:
	 
	0,0086
	0,00125
	0,0086
	0,00125
	0,0086
	0,00125
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 3

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	0026
	10,782
	163,3178
	8,526
	117,708
	8,526
	117,708
	2023

	Всего:
	 
	10,782
	163,3178
	8,526
	117,708
	8,526
	117,708
	 

	 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ
	0051
	0,00321408
	0,000524691
	0,003214
	0,0005246
	0,003214
	0,0005246
	2023

	 
	0052
	0,00321408
	0,000524691
	0,003214
	0,0005246
	0,003214
	0,0005246
	2023

	 
	0053
	0,00321408
	0,000524691
	0,003214
	0,0005246
	0,003214
	0,0005246
	2023

	 
	0054
	0,00321408
	0,000524691
	0,003214
	0,0005246
	0,003214
	0,0005246
	2023

	 
	0055
	0,0000525
	0,00000148
	0,0000525
	0,0000014
	0,0000525
	0,0000014
	2023

	 
	 
	0,01290882
	0,002100244
	0,0129085
	0,0020998
	0,0129085
	0,0020998
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6022
	0,00083584
	0,000214462
	0,0008358
	0,0002144
	0,0008358
	0,0002144
	2023

	Всего:
	 
	0,00083584
	0,000214462
	0,0008358
	0,0002144
	0,0008358
	0,0002144
	 

	 Итого:
	 
	0,01374466
	0,002314706
	0,0137443
	0,0023142
	0,0137443
	0,0023142
	 

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	0026
	17,452
	263,97
	15,86966
	211,0298
	15,86966
	211,0298
	2023

	 
	 
	17,452
	263,97
	15,86966
	211,0298
	15,86966
	211,0298
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6003
	0,01478
	0,02394
	0,01478
	0,02394
	0,01478
	0,02394
	2023

	 
	6005
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6006
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6007
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 4

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6009
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6010
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6011
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6012
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6013
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6014
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6015
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6016
	0,1666667
	0,36
	 
	 
	 
	 
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6019
	0,01478
	0,03192
	0,01478
	0,03192
	0,01478
	0,03192
	2023

	Участок Погрузка
	6021
	0,01478
	0,03192
	0,01478
	0,03192
	0,01478
	0,03192
	2023

	РММ
	6025
	0,01478
	0,03192
	0,01478
	0,03192
	0,01478
	0,03192
	2023

	Всего:
	 
	2,0591204
	4,4397
	0,05912
	0,1197
	0,05912
	0,1197
	2023

	 Итого:
	 
	19,5111204
	268,4097
	15,92878
	211,1495
	15,92878
	211,1495
	 

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6003
	0,00147444
	0,00263
	0,0014744
	0,00263
	0,0014744
	0,00263
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6019
	0,00147444
	0,00295
	0,0014744
	0,00295
	0,0014744
	0,00295
	2023

	Участок Погрузка
	6021
	0,00147444
	0,00295
	0,0014744
	0,00295
	0,0014744
	0,00295
	2023

	РММ
	6025
	0,00147444
	0,00335
	0,0021271
	0,00522
	0,0021271
	0,00522
	2023

	Всего:
	 
	0,00589776
	0,01188
	0,0065503
	0,01375
	0,0065503
	0,01375
	 

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6003
	0,00111
	0,0018
	0,00111
	0,0018
	0,00111
	0,0018
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6019
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	2023

	Участок Погрузка
	6021
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	2023

	РММ
	6025
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 5

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	 
	0,00444
	0,009
	0,00444
	0,009
	0,00444
	0,009
	 

	 (0616) Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочные работы
	6028
	0,03125
	0,3375
	0,03125
	0,3375
	0,03125
	0,3375
	2023

	 
	6031
	 
	 
	0,055486
	0,59925
	0,055486
	0,59925
	2023

	Всего:
	 
	0,03125
	0,3375
	0,086736
	0,93675
	0,086736
	0,93675
	 

	 (0621) Толуол (558)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ
	0051
	0,00140616
	0,00023
	0,0014061
	0,00023
	0,0014061
	0,00023
	2023

	 
	0052
	0,00140616
	0,00023
	0,0014061
	0,00023
	0,0014061
	0,00023
	2023

	 
	0053
	0,00140616
	0,00023
	0,0014061
	0,00023
	0,0014061
	0,00023
	2023

	 
	0054
	0,00140616
	0,00023
	0,0014061
	0,00023
	0,0014061
	0,00023
	2023

	 
	 
	0,00562464
	0,00092
	0,0056244
	0,00092
	0,0056244
	0,00092
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6022
	0,00036568
	0,000094
	0,0003656
	0,000094
	0,0003656
	0,000094
	2023

	Покрасочные работы
	6027
	0,182222
	0,492
	0,182222
	0,492
	0,182222
	0,492
	2023

	 
	6029
	0,017222
	0,62
	0,017222
	0,62
	0,017222
	0,62
	2023

	Всего:
	 
	0,19980968
	1,112094
	0,1998096
	1,112094
	0,1998096
	1,112094
	 

	 Итого:
	 
	0,20543432
	1,113014
	0,205434
	1,113014
	0,205434
	1,113014
	 

	 (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочные работы
	6027
	0,088889
	0,24
	0,088889
	0,24
	0,088889
	0,24
	2023

	Всего:
	 
	0,088889
	0,24
	0,088889
	0,24
	0,088889
	0,24
	 

	 (1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочные работы
	6027
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 6

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6030
	0,019444
	0,7
	0,019444
	0,7
	0,019444
	0,7
	2023

	Всего:
	 
	0,055
	0,796
	0,055
	0,796
	0,055
	0,796
	 

	 (1119) Этилцеллозольв (1497*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочные работы
	6027
	0,066667
	0,18
	0,066667
	0,18
	0,066667
	0,18
	2023

	 
	6030
	0,008333
	0,3
	0,008333
	0,3
	0,008333
	0,3
	2023

	Всего:
	 
	0,075
	0,48
	0,075
	0,48
	0,075
	0,48
	 

	 (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочные работы
	6027
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	2023

	 
	6029
	0,003333
	0,12
	0,003333
	0,12
	0,003333
	0,12
	2023

	Всего:
	 
	0,038889
	0,216
	0,038889
	0,216
	0,038889
	0,216
	 

	 (1325) Формальдегид (Метаналь) (609)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6005
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6006
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6007
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6009
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6010
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6011
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6012
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6013
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6014
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6015
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6016
	0,0083333
	0,02
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 7

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 Всего:
	 
	0,0999996
	0,24
	0
	0
	0
	0
	 

	 (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочные работы
	6027
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	0,035556
	0,096
	2023

	 
	6029
	0,007222
	0,26
	0,007222
	0,26
	0,007222
	0,26
	2023

	Всего:
	 
	0,042778
	0,356
	0,042778
	0,356
	0,042778
	0,356
	 

	 (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ
	0056
	0,002
	0,000704
	0,002
	0,000704
	0,002
	0,000704
	2023

	 
	0057
	0,002
	0,000704
	0,002
	0,000704
	0,002
	0,000704
	2023

	 
	0058
	0,002
	0,000704
	0,002
	0,000704
	0,002
	0,000704
	2023

	 
	 
	0,006
	0,002112
	0,006
	0,002112
	0,006
	0,002112
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6023
	0,00025
	0,006902
	0,00025
	0,006902
	0,00025
	0,006902
	2023

	 
	6024
	0,00025
	0,006902
	0,00025
	0,006902
	0,00025
	0,006902
	2023

	Всего:
	 
	0,0005
	0,013804
	0,0005
	0,013804
	0,0005
	0,013804
	 

	 Итого:
	 
	0,0065
	0,015916
	0,0065
	0,015916
	0,0065
	0,015916
	 

	 (2750) Сольвент нафта (1149*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочные работы
	6031
	 
	 
	0,006528
	0,0705
	0,006528
	0,0705
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,006528
	0,0705
	0,006528
	0,0705
	 

	 (2752) Уайт-спирит (1294*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочные работы
	6028
	0,03125
	0,3375
	0,03125
	0,3375
	0,03125
	0,3375
	2023

	 
	6031
	 
	 
	0,003264
	0,03525
	0,003264
	0,03525
	2023

	Всего:
	 
	0,03125
	0,3375
	0,034514
	0,37275
	0,034514
	0,37275
	 


	ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан"
	
	
	
	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 8

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (2754) Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ
	0051
	0,66497976
	0,108556319
	0,6649797
	0,1085563
	0,6649797
	0,1085563
	2023

	 
	0052
	0,66497976
	0,108556319
	0,6649797
	0,1085563
	0,6649797
	0,1085563
	2023

	 
	0053
	0,66497976
	0,108556319
	0,6649797
	0,1085563
	0,6649797
	0,1085563
	2023

	 
	0054
	0,66497976
	0,108556319
	0,6649797
	0,1085563
	0,6649797
	0,1085563
	2023

	 
	0055
	0,0186975
	0,000526422
	0,0186975
	0,0005264
	0,0186975
	0,0005264
	2023

	 
	 
	2,67861654
	0,434751698
	2,6786163
	0,4347516
	2,6786163
	0,4347516
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6022
	0,172931814
	0,04437139
	0,1729318
	0,0443712
	0,1729318
	0,0443712
	2023

	Всего:
	 
	0,172931814
	0,04437139
	0,1729318
	0,0443712
	0,1729318
	0,0443712
	2023

	 
	 
	2,851548354
	0,479123088
	2,8515481
	0,4791228
	2,8515481
	0,4791228
	 

	 (2902) Взвешенные частицы (116)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6004
	0,00342
	0,0193824
	0,00342
	0,0193824
	0,00342
	0,0193824
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6018
	0,00342
	0,0096912
	0,00342
	0,0096912
	0,00342
	0,0096912
	2023

	Участок Погрузка
	6020
	0,00342
	0,0096912
	0,00342
	0,0096912
	0,00342
	0,0096912
	2023

	РММ
	6026
	0,00872
	0,076608
	0,00872
	0,076608
	0,00872
	0,076608
	2023

	Всего:
	 
	0,01898
	0,1153728
	0,01898
	0,1153728
	0,01898
	0,1153728
	 

	 (2904) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	0026
	0,07
	1,036
	0,056
	0,828
	0,056
	0,828
	2023

	Всего:
	 
	0,07
	1,036
	0,056
	0,828
	0,056
	0,828
	 

	 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	0001
	0,35
	8,0701
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 9

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	0002
	0,2586
	5,9645
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0003
	0,2823
	6,5093
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0004
	0,0739
	1,7047
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0005
	0,0528
	0,7982
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0006
	0,3886
	5,8757
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0007
	0,2544
	3,8464
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0008
	0,4928
	7,4509
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0009
	0,3136
	4,7421
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0010
	0,4466
	6,7531
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0011
	0,4262
	6,4436
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0012
	0,4841
	7,3195
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0013
	0,3802
	5,7485
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0014
	0,4607
	6,9657
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0015
	0,2394
	3,6194
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0016
	0,62329
	9,42428
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0017
	0,28213
	4,26588
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0018
	0,24009
	3,63017
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0019
	1,06855
	16,1564
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0020
	0,66491
	10,0534
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0021
	0,69121
	10,4512
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0022
	0,47078
	7,11818
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0023
	0,40192
	6,07708
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0024
	2,51908
	38,0885
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0025
	0,95388
	14,4226
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0026
	8,3433
	184,5418
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0027
	0,6087
	14,0381
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 10

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	0028
	0,6087
	14,0381
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0029
	0,6087
	14,0381
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0030
	0,6087
	14,0381
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0031
	0,6348
	14,0411
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0032
	0,6348
	14,0411
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0033
	0,7653
	16,9278
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0034
	1,5586
	34,4742
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0035
	0,7067
	15,6307
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0036
	0,3264
	7,2198
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0037
	0,6297
	13,9282
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0038
	1,0754
	23,7865
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0039
	1,0754
	22,4547
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0040
	0,5004
	10,448
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0041
	0,6135
	12,8101
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0042
	0,726
	15,1583
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0043
	0,7084
	14,7914
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0044
	0,2649
	5,5313
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0045
	0,3853
	8,0447
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0046
	0,5707
	11,9157
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0047
	0,5707
	11,9157
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0048
	0,57
	11,9019
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0049
	0,2733
	6,0833
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0050
	0,5518
	12,284
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	 
	36,74024
	725,58209
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6001
	4,1663
	35,9964
	1,9998
	17,2783
	1,9998
	17,2783
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 11

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6002
	4,1663
	35,9964
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6003
	0,00111
	0,0018
	0,00111
	0,0018
	0,00111
	0,0018
	2023

	 
	6005
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6006
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6007
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6009
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6010
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6011
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6012
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6013
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6014
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6015
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6016
	1,1639
	3,5277
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6017
	0,0005
	0,0114
	 
	 
	 
	 
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6019
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	2023

	Участок Погрузка
	6021
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	2023

	РММ
	6025
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	0,00111
	0,0024
	2023

	Всего:
	 
	22,30434
	114,3456
	2,00424
	17,2873
	2,00424
	17,2873
	 

	 Итого:
	 
	59,04458
	839,92769
	2,00424
	17,2873
	2,00424
	17,2873
	 

	 (2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	0001
	 
	 
	0,2756
	6,3562
	0,2756
	6,3562
	2023

	 
	0002
	 
	 
	0,1486
	3,4276
	0,1486
	3,4276
	2023

	 
	0003
	 
	 
	0,1705
	3,9315
	0,1705
	3,9315
	2023

	 
	0004
	 
	 
	0,085
	1,9594
	0,085
	1,9594
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 12

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	0005
	 
	 
	0,0976
	1,4764
	0,0976
	1,4764
	2023

	 
	0006
	 
	 
	0,374
	5,6546
	0,374
	5,6546
	2023

	 
	0007
	 
	 
	0,1022
	1,5458
	0,1022
	1,5458
	2023

	 
	0008
	 
	 
	0,04287
	6,4822
	0,04287
	6,4822
	2023

	 
	0009
	 
	 
	0,4179
	6,3189
	0,4179
	6,3189
	2023

	 
	0010
	 
	 
	0,4024
	6,085
	0,4024
	6,085
	2023

	 
	0011
	 
	 
	0,3172
	4,7964
	0,3172
	4,7964
	2023

	 
	0012
	 
	 
	0,3735
	5,6476
	0,3735
	5,6476
	2023

	 
	0013
	 
	 
	0,2994
	4,5271
	0,2994
	4,5271
	2023

	 
	0014
	 
	 
	0,2313
	3,4967
	0,2313
	3,4967
	2023

	 
	0015
	 
	 
	0,2835
	4,2865
	0,2835
	4,2865
	2023

	 
	0016
	 
	 
	0,599
	9,0571
	0,599
	9,0571
	2023

	 
	0017
	 
	 
	0,1851
	2,7991
	0,1851
	2,7991
	2023

	 
	0018
	 
	 
	0,2811
	4,2503
	0,2811
	4,2503
	2023

	 
	0019
	 
	 
	0,07413
	11,2081
	0,07413
	11,2081
	2023

	 
	0020
	 
	 
	0,4239
	6,4092
	0,4239
	6,4092
	2023

	 
	0021
	 
	 
	0,4213
	6,3696
	0,4213
	6,3696
	2023

	 
	0022
	 
	 
	0,3732
	5,6426
	0,3732
	5,6426
	2023

	 
	0023
	 
	 
	0,3207
	4,8487
	0,3207
	4,8487
	2023

	 
	0024
	 
	 
	0,8827
	13,3467
	0,8827
	13,3467
	2023

	 
	0025
	 
	 
	0,4749
	7,1801
	0,4749
	7,1801
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	0026
	 
	 
	2,8363
	63,3083
	2,8363
	63,3083
	2023

	 
	0027
	 
	 
	0,4037
	9,3093
	0,4037
	9,3093
	2023

	 
	0028
	 
	 
	0,5634
	12,9925
	0,5634
	12,9925
	2023

	 
	0029
	 
	 
	0,5823
	13,429
	0,5823
	13,429
	2023

	 
	0030
	 
	 
	0,5376
	12,3984
	0,5376
	12,3984
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 13

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Участок Погрузка
	0031
	 
	 
	0,1698
	3,7548
	0,1698
	3,7548
	2023

	 
	0032
	 
	 
	0,3529
	7,806
	0,3529
	7,806
	2023

	 
	0033
	 
	 
	0,2276
	5,0348
	0,2276
	5,0348
	2023

	 
	0034
	 
	 
	0,3145
	6,9567
	0,3145
	6,9567
	2023

	 
	0035
	 
	 
	0,264
	5,8393
	0,264
	5,8393
	2023

	 
	0036
	 
	 
	0,1778
	3,9326
	0,1778
	3,9326
	2023

	 
	0037
	 
	 
	0,1809
	4,0002
	0,1809
	4,0002
	2023

	 
	0038
	 
	 
	0,2252
	4,9808
	0,2252
	4,9808
	2023

	 
	0039
	 
	 
	0,2611
	5,4508
	0,2611
	5,4508
	2023

	 
	0040
	 
	 
	0,22
	4,5929
	0,22
	4,5929
	2023

	 
	0041
	 
	 
	0,1954
	4,0806
	0,1954
	4,0806
	2023

	 
	0042
	 
	 
	0,2314
	4,8315
	0,2314
	4,8315
	2023

	 
	0043
	 
	 
	0,2776
	5,7957
	0,2776
	5,7957
	2023

	 
	0044
	 
	 
	0,1981
	4,1363
	0,1981
	4,1363
	2023

	 
	0045
	 
	 
	0,1767
	3,6903
	0,1767
	3,6903
	2023

	 
	0046
	 
	 
	0,2228
	4,6522
	0,2228
	4,6522
	2023

	 
	0047
	 
	 
	0,1888
	3,9424
	0,1888
	3,9424
	2023

	 
	0048
	 
	 
	0,2016
	4,2098
	0,2016
	4,2098
	2023

	 
	0049
	 
	 
	0,2254
	5,0181
	0,2254
	5,0181
	2023

	 
	0050
	 
	 
	0,2209
	4,9181
	0,2209
	4,9181
	2023

	 
	 
	0
	0
	17,1134
	346,1648
	17,1134
	346,1648
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6004
	0,0022
	0,012672
	 
	 
	 
	 
	2023

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6005
	 
	 
	0,7659
	4,0135
	0,7659
	4,0135
	2023

	 
	6006
	 
	 
	0,7659
	4,0135
	0,7659
	4,0135
	2023

	 
	6007
	 
	 
	0,7667
	2,3263
	0,7667
	2,3263
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ЦОФ Без Авто
	ЛИСТ 14

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6008
	 
	 
	0,7667
	2,3263
	0,7667
	2,3263
	2023

	 
	6009
	 
	 
	0,7659
	4,0135
	0,7659
	4,0135
	2023

	 
	6010
	 
	 
	0,7667
	2,3263
	0,7667
	2,3263
	2023

	 
	6011
	 
	 
	0,7667
	2,3263
	0,7667
	2,3263
	2023

	 
	6012
	 
	 
	0,7659
	4,0135
	0,7659
	4,0135
	2023

	 
	6013
	 
	 
	0,7659
	4,0135
	0,7659
	4,0135
	2023

	 
	6014
	 
	 
	0,7667
	2,3263
	0,7667
	2,3263
	2023

	 
	6015
	 
	 
	0,7667
	1,3263
	0,7667
	1,3263
	2023

	 
	6016
	 
	 
	0,7659
	4,0135
	0,7659
	4,0135
	2023

	 
	6017
	 
	 
	0,001
	0,0234
	0,001
	0,0234
	2023

	 
	6018
	0,0022
	0,006336
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,0022
	0,006336
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6026
	0,0022
	0,006336
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0088
	0,03168
	9,1966
	37,0622
	9,1966
	37,0622
	 

	 Итого:
	 
	0,0088
	0,03168
	26,31
	383,227
	26,31
	383,227
	 

	 (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-усреднительный комплекс (ДУК)
	6004
	 
	 
	0,0022
	0,012672
	0,0022
	0,012672
	2023

	Сушильно-размольный комплекс (СРК)
	6018
	 
	 
	0,0022
	0,006336
	0,0022
	0,006336
	2023

	Участок Погрузка
	6020
	 
	 
	0,0022
	0,006336
	0,0022
	0,006336
	2023

	РММ
	6026
	 
	 
	0,0022
	0,006336
	0,0022
	0,006336
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,0088
	0,03168
	0,0088
	0,03168
	 

	 Всего по объекту:          
	94,85172107
	1300,583625
	58,0462263
	753,656914
	58,046226
	753,6569138
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным источникам:
	69,25139
	1176,583024
	45,7676292
	693,941733
	45,767629
	693,9417334
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	25,60033107
	124,0006007
	12,2785971
	59,7151804
	12,278597
	59,7151804
	


8.4. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ НДВ
Нумерация источников загрязнения атмосферы приведена согласно «Инструкции по инвентаризации выбросов…» (организованные с 0001, неорганизованные с 6001).
Достоверность полноты исходных данных, принятых для расчета нормативов НДВ, основывается на инвентаризации источников выделения загрязняющих веществ, проведенной «Исполнителем», согласованной «Заказчиком».

Расчеты приземных концентраций по каждому веществу ведутся с учетом наихудшей (когда наибольшие максимальные разовые (г/с) выбросы) возможной одновременности работы оборудования.
Выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании методических нормативных документов, утвержденных Министерством окружающей среды и водных ресурсов РК. Расчеты приведены в Приложении 1.
8.4.1 Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников производились на основании технических характеристик применяемого оборудования в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу. Геометрические характеристики и параметры газовоздушной смеси источников были приняты по технико-технологическим данным разделов проекта, по аналогичным видам оборудования, а также расчётным путём.

Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу  на 2023-2026 в прил. 1.

8.5 УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА.
Согласно Экологического кодекса РК в целях охраны условий жизнедеятельное и человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Размеры и граница СЗЗ устанавливаются на основе интегральной оценки загрязнения предприятием окружающей среды по загрязнению атмосферы, водной среды, почвы. Так как данный проект направлен на определение нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу, то СЗЗ устанавливается по выявлению доминирующею фактора загрязнения воздушной среды.  В связи с этим под СЗЗ следует понимать следующее:
Санитарно-защитная зона – это территория, предназначенная для   обеспечения снижения уровня воздействия вредных веществ на ее границе  до требуемых гигиенических нормативов по всем негативным факторам как  по условиям жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов за счет различных природоохранных мероприятий которые, обеспечивают экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Граница СЗЗ – линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций.
Для данного предприятия ранее установленный размер СЗЗ 500 м СанПиН №334 и № 237, КР ДСМ-2 от 11.01.2022 г. подтвержден проведенным расчетом рассеивания.
Согласно письма № ЮЛН 00144/0 от 13.30.04 г. реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло, то в пересмотре санитарно-эпидемиологического заключения нет необходимости.
Расчеты,  выполняемые при установлении положения границы и размера  СЗЗ, проводятся на условия нормального технологического режима работы организованных и неорганизованных источников выбросов.

Математическое моделирование рассеивания примесей в атмосфере с целью установления размеров СЗЗ в соответствии с методикой, показало карту рассеивания. Методика не предусматривает установление границ СЗЗ от крайних источников, а только от совокупности тех, которые дают вклад в приземную концентрацию с 1 ПДК по совокупности загрязняющих веществ. Поэтому большое количество  ИЗА,  не задействованных  во  вкладе  в  приземную  концентрацию с 1 ПДК, остаются вне рассчитанной по методике СЗЗ. Размер  СЗЗ  на период эксплуатации,  устанавливаемый по оценке риска, составляет 418 м, размер СЗЗ без учета розы ветров – 377; размер СЗЗ с учетом  розы  ветров – 499 м. 

Согласно  указаниям СП площадка относится к объектам 1 класса опасности, как имеющего размер СЗЗ 500 м. 

По характеру производства размеры СЗЗ для промплощадки предприятия ТОО "ГПК Казфосфат" устанавливаются следующие: 

Ближайшая жилая застройка от площадки находится на расстоянии более 1000 м от границы предприятия. 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), как  туман, пыльные бури, сильные температурные инверсии атмосферного воздуха, предприятие обязано осуществлять мероприятия, направленные на временное снижение выбросов в целях достижения требуемых нормативов ПДК на границе СЗЗ.

В зависимости от прогнозируемого увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ, в действие вступают мероприятия I, II или III режима работы предприятия.

Мероприятия I режима НМУ работы предприятия.

Мероприятия 1 режима включают в себя меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов основного производства.

Они включают в себя:

· Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима

· Ограничение объемов работ от неорганизованных источников, вклад которых в общий объем выбросов наиболее весом

· Прекращение работ, направленных на испытание технологического оборудования, вводимого в эксплуатацию после ремонта.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 15-20%.

Мероприятия II режима НМУ работы предприятия
Мероприятия 2 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение нагрузки на отопительные установки, работающие на жидком, твердом или газообразном топливе

· Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия

· Остановки работ покрасочных работ

· Запрещение сжигания отходов на территории смежной с территорией площадки.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 20-40%.

Мероприятия III режима НМУ работы предприятия

Мероприятия 3 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 и 11 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение объемов ремонтных работ

· Снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, если это не противоречит требованиям безопасности и не угрожает жизни работников

· Остановка вспомогательных производств.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 40-60%.

1
ТОО «КЭСО Отан Тараз» 2026 г.

PAGE  
56
ТОО «КЭСО Отан Тараз» 2026 г.


