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Не техническое резюме
ТОО «Казфосфат»
Площадка Центральный
Жамбылская обл., Сарысуйский район г. Жанатас, 1 микрорайон, дом 17.

Основой проекта являются материалы инвентаризации источников вы​бросов вредных веществ в атмосферу на существующее положение. Выбросы загрязняющих веществ состоят из 27 ингредиентов, в том числе эффектом суммации обладают 11 загрязняю​щих веществ, составляющих 6 групп суммации вредного воздействия.
В целом по предприятию выявлены 28 источников загрязнения атмо​сферы, в том числе организованных источников - 6 и неорганизованных ис​точников - 22, для которых установлены нормативы выбросов.

Валовые выбросы на существующее положение составляют 99,019 т/год, в том от организованных источников – 0,387 т/год, и от неорганизованных источников – 98,632 т/год.

Залповые выбросы присутсвуют при выполнении взрывных работ на карьере Коккия и Южный.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ. 

По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I категории 1 класса опасности. В проекте установлены границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ), расчетного прямоугольника (РП), нормативы предельно допустимых выбросов по ингредиентам и сроки их достижения.

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов НДВ для предприятий с I категорией опасности. 
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В ГПК «Каратау» добыча фосфоритовых руд осуществляется на фосфоритовых месторождениях, для которых характерно пластовое залегание с общим направлением с юго-востока на северо-запад. Город Жанатас удален от областного центра г. Тараз на расстоянии 170 км и связан с ним шоссейной и железной дорогами.

Основная деятельность предприятия ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" – добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау. 

В состав филиала ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" (далее по тексту предприятия) входит двенадцать отдельно выделенных промышленных площадок, находящихся друг от друга на значительном расстоянии.

Месторождения приурочены к северо-западной ветви хребта Малый Каратау. Рельеф местности представляет собой узкие горные гряды, вытянутые с юго-востока на северо-запад на расстоянии до 40 км. каждая. 

При ведении горных работ открытым способом принята автотранспортная  система разработки породы во внешние отвалы. Так как средняя крепость пород колеблется от 10 до 16 по шкале проф. Протодъяконова М., то при производстве  горных работ используют буровзрывные работы. Отбойка горной массы в карьерах (руда и вскрышные породы) производится буровзрывным способом, с использованием взрывных скважин среднего диаметра (214 мм). Погрузка взорванной горной массы в автотранспортные средства осуществляется карьерными экскаваторами ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭКГ-5А, HITACHI 1900, HITACHI ZX870LC-5G, CAT, бульдозер SHANNUI SD-32, SEM-822. Параметры ведения горных работ контролируются маркшейдерской службой и отделом главного горняка.

Транспортировка руды на склады и отвального грунта из вскрышных пород на отвалы производится большегрузным технологическим автотранспортом (карьерные автосамосвалы БелАЗ), HOWO-40, -70, грузоподъемностью 40-120 тонн. Временное хранение руды на рудниках осуществляется на специально подготовленных рудных складах.

Транспортировка руды на фабрики осуществляется железнодорожным транспортом. 

Переработка руды на фабрике ДСФ включает в себя дробление руды до кондиционных размеров, с использованием в процессе измельчения дробильного оборудования большой производительности. Руда (сырье)  из  приемных  бункеров  пластинчатыми питателями подается в конусные (щековые) дробилки крупного  дробления, где дробится  до  размеров минус 250 мм. Системой  конвейеров руда  подается  в  бункера  среднего  дробления  и  питателями  в  конусные  дробилки  среднего дробления (КСД-2200 Гр.) Разгрузочная щель дробилок 40-45 мм. Дробленая  руда  крупностью 0-100 мм  системой  конвейеров  подается  в  бункера  отделения  сортировки.

Питателями  руда  подается  на  двухситовые  грохота ГИЛ  (ГИТ) ГИС -52.

Надрешетный продукт возвращается в корпус среднего дробления на  дробилки КСД  и  КМД  для  додрабливания.

Подрешетный продукт системой конвейеров транспортируется на склады  готовой продукции.

Полностью просеивающийся продукт класса тоже системой конвейеров  транспортируется на склады готовой продукции.

    Для производства фоссырья тонкого помола используются фабрика ЦОФ (Центральная обогатительная фабрика).

Запыленный воздух от мест пылевыделения (пересыпка, дробление) отводится на системы пылегазоочистки.

 Производство сырья фосфатного тонкого помола осуществляется на Центральной Обогатительной Фабрике (промышленная площадка ЦОФ) с использованием шаровых мельниц. Хранение готового продукта осуществляется в силосных складах, общей емкостью 70000 тонн. Транспортировка и отгрузка фоссырья тонкого помола осуществляется с использованием пневмотранспорта. Запыленный воздух от мест пылевыделения (пересыпка, дробление и др.) отводится на системы пылегазоочистки. Отгрузка готовой продукции потребителям производится железнодорожным транспортом.

Параметры ведения технологического процесса контролируется отделом главного технолога.
Климатические условия, масштабы предстоящей деятельности обуславливают применение цикличной технологии производства вскрышных и добычных работ с использованием механических лопат в комплексе с автомобильным транспортом.

Ближайшие населенные г. Жанатас расположен в 15 км от месторождения. 

На рассматриваемой площади никакой инфраструктуры не имеется.

При эксплуатации связь между объектом и городом осуществляется по существующим автомобильным дорогам районного центра Жамбылской области. Транспортные связи весьма благоприятные.
Карта расположения площадки Центральный.
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Схема расположения ИЗА площадки Центральный.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
 Краткая характеристика технологии производства.
Рудное тело представлено промышленными пластами: на участке Центральный- двумя (верхний и нижний) разделенных пачкой фосфато-кремнистых сланцев и одним на участке Шошкабулак.

По падению рудные тела на большей части месторождения прос​лежены разведочными скважинами на глубину 250 – 300 м, в отдельных  местах до 500 м.

Вмещающие рудную залежь пустые породы в основном представ​лены доломитизированными известняками.

Наносы практически отсутствуют, рудные пласты выходят на дневную поверхность.

Таким образом, для месторождения характерны следующие осо​бенности залегания рудных пластов:

· залегание наклонное с углом падения 25 – 32о на участке Шошкабулак и 60-70о на участке Центральный;

· значительная горизонтальная мощность пластов 15 – 30 м;

· непосредственный выход пластов на поверхность;

· значительная глубина залегания пластов 250 – 300 м  и более.  

Такое залегание рудных пластов обуславливает применение открытого способа разработки верхней части месторождения до экономически целесообразной глубины открытых горных работ и подзем​ного способа разработки глубинной части месторождения. Коэффициент вскрыши при этом составит: 

· по карьеру Центральный-4 блок -7,5 м3/тн для фосфоритов и 17,3 м3/тн для высококремнистых руд

· по карьеру Северо-Западный – 3,2 м3/тн

Добыча фосфоритовых руд в карьерах осуществляется методом проведения разрезных траншей, со складированием отвального грунта во внешние отвалы, что обусловлено горно-геологическими особенностями залегания фосфоритного пласта. 

 Участок Центральный - 4 блок

Фосфоритный пласт разделен на «верхний» и «нижний» пласт, разделенный пропластком сланцев. Средняя суммарная мощность фосфоритного пласта колеблется от 18 до 40 метров и имеет крутое падение с юго-запада на северо-восток. С северной стороны имеется пласт высококремнистых фосфоритов, которые используются в процессе электротермии. 

Добыча фосфоритов осуществляется в действующем карьере участка - Центральный-4 блок, Работы в карьере осуществляются по 3-хсменному графику, 256 дней в году. Отгрузка руды со склада осуществляется круглосуточно. В связи с планируемым увеличением производства минеральных удобрений, с 2010 года по 2015 год планируется увеличение добычи фосфоритовых руд с выходом на мощность карьера – 400,0 тыс.тн/год. Добыча высококремнистых руд составит 20,0 тыс.тн/год При этом режим работы рудника будет 3-х сменный, 340 дней/год. 

Горные работы в карьерах осуществляются с использованием буровзрывных работ. Для ведения буровзрывных работ на карьере используются станки шарошечного бурения типа СБШ-250 МН, Атлас Копко ДМ-75, Epirok ДМ-75,  обеспечивающие бурение взрывных скважин диаметром от 215 до 245 мм. 

Бурение скважин малого диаметра (90-150 мм) и шпуров для разделки негабаритных кусков горной массы осуществляется станками БТС и ручными перфораторами.

Взрывные работы осуществляются с использованием комбинированных зарядов, на основе простейших смесевых взрывчатых веществ – игданит, эмульгран, эмигран. Для повышения качества взрывов, в состав зарядов вводятся граммонит 79/21 и патронированный аммонит №6ЖВ. При ведении взрывных работ на обводненных горизонтах используется граммонит 79/21. Взрывы проводятся 5 раз в неделю, в светлое время суток (16-00 до 17-00).

Для не взрывного разрушения горной массы, на руднике используется машина ударного разрушения негабаритов «Rammer».

Погрузка (экскавация) подготовленной к выемке горной массы в автотранспорт осуществляется карьерными гусеничными экскаваторами типа «прямая мехлопата» Hitachi-1900, ЭКГ-8 и ЭКГ-10А, работающих за счет электроэнергии. Экскавация горной массы производится селективно, с разделением на отвальные породы, кондиционные и некондиционные руды. С учетом развития фронта горных работ, расстояния откатки (перевозки) горной массы увеличатся. Для уменьшения пылевыделения, при погрузке используется предварительное орошение забоя водой.

Горная масса (руда и вскрыша) из карьера вывозятся большегрузными автосамосвалами БелАЗ, с грузоподъемностью 110-120 тонн.

Вскрышные породы, представлены в основном доломитами, вывозятся на внешние отвалы, расположенные в пределах горного отвода. Отгрузка высококремнистых фосфоритов с отвала осуществляется экскаватором.

Руда из карьера и с отвала вывозится на прирельсовые рудные склады и по мере производственной необходимости отгружается на фабрики предприятия.

В качестве бульдозерной техники используются тяжелые гусеничные бульдозера типа Т-330, колесные типа К-700 и грейдера на базе тягачей МАЗ.

часток Шошкабулак
Фосфоритный пласт представлен одним пластом с пропластком сланцев. Средняя суммарная мощность фосфоритного пласта колеблется от 15 до 28 метров и имеет пологое падение с юго-запада на северо-восток. С северной стороны имеется пласт фосфатизированных сланцев. 

Добыча фосфоритов осуществляется в действующем карьере участка Северо-Западный, Работы в карьере осуществляются по 3-хсменному графику, 256 дней в году. Отгрузка руды со склада осуществляется круглосуточно. В связи с планируемым увеличением производства минеральных удобрений, с 2010 года по 2015 год планируется увеличение добычи фосфоритовых руд с выходом на мощность карьера – 600,0 тыс.тн/год. При этом режим работы рудника будет 3-х сменный, 340 дней/год. 

Горные работы в карьерах осуществляются с использованием буровзрывных работ. Для ведения буровзрывных работ на карьере используются станки шарошечного бурения типа СБШ-250 МН, Атлас Копко ДМ-75, Epirok ДМ-75, обеспечивающие бурение взрывных скважин диаметром от 215 до 245 мм. 

Бурение скважин малого диаметра (90-150 мм) и шпуров для разделки негабаритных кусков горной массы осуществляется станками БТС и ручными перфораторами.

Взрывные работы осуществляются с использованием комбинированных зарядов, на основе простейших смесевых взрывчатых веществ – игданит, эмульгран, эмигран. Для повышения качества взрывов, в состав зарядов вводятся граммонит 79/21 и патронированный аммонит №6ЖВ. При ведении взрывных работ на обводненных горизонтах используется граммонит 79/21. Взрывы проводятся 5 раз в неделю, в светлое время суток (16-00 до 17-00).

Для не взрывного разрушения горной массы, на руднике используется машина ударного разрушения негабаритов «Rammer».

Погрузка (экскавация) подготовленной к выемке горной массы в автотранспорт осуществляется карьерными гусеничными экскаваторами типа «прямая мехлопата» Hitachi-1900, ЭКГ-8 и ЭКГ-10А, работающих за счет электроэнергии. Экскавация горной массы производится селективно, с разделением на отвальные породы, кондиционные и некондиционные руды. С учетом развития фронта горных работ, расстояния откатки (перевозки) горной массы увеличатся. Для уменьшения пылевыделения, при погрузке используется предварительное орошение забоя водой.

Горная масса (руда и вскрыша) из карьера вывозятся большегрузными автосамосвалами БелАЗ, с грузоподъемностью 110-120 тонн.

Вскрышные породы, представлены в основном доломитами, вывозятся на внешние отвалы, расположенные в пределах горного отвода.

Руда из карьера вывозится на прирельсовые рудные склады и по мере производственной необходимости отгружается на фабрики предприятия.

В качестве бульдозерной техники используются тяжелые гусеничные бульдозера типа Т-330, колесные типа К-700 и грейдера на базе тягачей МАЗ.

Площадка рудника.
На территории рудника находятся:
· административно-бытовой комплекс (АБК) со столовой;

· ремонтно-механический участок;

· склада ГСМ;

· участка внутри-карьерного транспорта (УВКТ);

· электроцех;

· площадок капитального ремонта оборудования.

В ремонтно-механическом цеху осуществляется мелкий ремонт оборудования и подготовка запасных частей для ремонта горно-транспортного оборудования. Изготовление запчастей осуществляется с использованием станочного парка и сварочного оборудования.

В электроцехе осуществляют мелкий ремонт электрооборудования и обеспечение работы двух подстанций, обеспечивающих подачу электроэнергии в карьеры.

Склад ГСМ располагается в западной части площадки и представлен наземными цилиндрическими емкостями, оборудованных дыхательными клапанами.
Карьер Северо-Западный

Качественная и количественная оценка выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
Источник № 6001, 6014, Бурение скважин. Буровые работы производятся буровыми станками СБШ-250, Атлас Копко ДМ-75, Epirok ДМ-75, БТС-150, с системой гидрообеспылевания,  ручной перфоратор для бурения скважин диаметром 250 мм, 150 мм, 45 мм. 

Загрязняющими веществами является пыль неорганическая 20-70% SiO2.

Источник № 6002,6015 Взрывные работы. После предварительного бурения скважин их заряжают ВВ и раз в неделю проводят взрывные работы. В качестве ВВ применяется игданит, эмульгран, эмигран, граммонит 79/21, качестве боевика применяется аммонит - 6ЖВ. Загрязнение атмосферного воздуха при взрывных работах происходит за счет выделения вредных веществ из пылегазового облака и выделения газов из взорванной горной массы. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2, диоксид азота, оксид углерода.

Источник № 6003, 6016,Технологический транспорт. Планировочные работы в карьере.

Проведен расчет выбросов при перемещении с одновременной планировкой техники по складу. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник № 6004,6017, Погрузка горной массы. Проектом предусматривается использование горно-технологического оборудования и дск.
Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник 6005,6010,6011,6018– Транспортировка горной массы. Транспортировка горной массы из карьера предусматривается автосамосвалами грузоподъемностью до 50 тонн. Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение пыли неорганической в результате взаимодействия колес с полотном  дороги и сдува ее с поверхности материала, груженного в кузов машины. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20%, 70-20,  SiO2.
Источник № 6006 -6009,6019,6020– Статическое хранение материалов и отвальные работы. Проведен расчет выбросов при статическом хранении материала. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20%, 70-20,  SiO2.

Источник № 6015 -6009– рудный склад. Статическое хранение материалов и пересыпка материалов. Проведен расчет выбросов при статическом хранении и пересыпке материала. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20%, 70-20,  SiO2.

Источник № 6013,6021 -  Ремонтные работы на карьерах. Расход электродов марки  МР-4, УОНИ 13/65.

Загрязняющими веществами являются оксиды марганца, фтористый водород, окислы железа, пыль неорганическая.
Источник 6022 –Технологический транспорт.  Технологический транспорт и другая карьерная техника, работающая за счет сжигания дизельного топлива и бензина в двигателях внутреннего сгорания. Загрязняющими веществами являются окись углерода (СО), углероды, двуокись азота, сажа, сернистый газ, бенз(а)пирен.

Источник 6023 – Технологический транспорт. Технологический транспорт/ремонт автодорог. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник 0001 – труба паропреобразователя Д-900. Проведен расчет выбросов при при сжигании топлива в  котлах паропроизводительностью до 30 т/час. Загрязняющими веществами азот диоксид, азота оксид, углерод оксид, ангидрид сернистый, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.
Источник 0002-0004 – Резервуар V-30,0 м3. Проведен расчет выбросов от  наземных резервуаров хранения ГСМ. Загрязняющими веществами являются углеводороды С12-19 и сероводород.
Источник 0005-0006 – Резервуар V-30,0 м3. Проведен расчет выбросов от  наземных резервуаров хранения ГСМ. Загрязняющими веществами являются пары масла минерального.
Источник 6024-6027 – Топливо-раздаточные колонки (ТРК). Для разлива ГСМ используются ТРК, из них 1 ТРК для разлива ДТ, 1 ТРК для бензина. Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК). Загрязняющими веществами являются углеводороды С12-19 и сероводород, пары масла минерального.
Источник 6028 – Ремонтные работы РМУ. Расход электродов марки  МР-4, УОНИ 13/65, работы станочного парка. Загрязняющими веществами являются оксиды марганца, фтористый водород, окислы железа, пыль неорганическая, взвешенные вещества, пыль неорганическая 70- 20% SiO2.

Источник 6029 – Ремонтные работы шиномонтажного отделения. Расчет произведен от вулканизации автокамер, кислородно-ацетиленовой сварки.

Источник 6030 – Сварочный пост ЭРУ. Ремонтные работы при сварке и работе станочного парка. Расход электродов марки  МР-4, УОНИ 13/65. Загрязняющими веществами являются оксиды марганца, фтористый водород, окислы железа, пыль неорганическая

Источник 6031 – Покрасочные работы. Ремонтные работы по благоустройству территории. Загрязняющими веществами являются уайт-спирит, ксилол, спирт н-бутиловый.
Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения Жамбылской области является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие -42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до + 18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования Жамбылская область по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. 

Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

По данным Казгидромет в Сарысуском районе ПНЗ отсутствует, но анализы на границе СЗЗ действующего предприятия приложены.
Краткая характеристика установок очистки газов 
и укрупненный анализ технического состояния. 

На объектах ТОО «ГПК Казфосфат» пылегазоочистное оборудование отсутствует. 
С целью снижения потерь при хранении ГСМ, на емкостях хранения установлены дыхательные клапаны.
Характеристика аварийных и залповых выбросов. 

За период, предшествующий нормируемому, на предприятии не зарегистрированы аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 
По технологии производства залповые выбросы на предприятии предусмотрены при ведении взрывных работ. В случае возникновения аварийных служба охраны окружающей среды обязана внести соответствующие сведения в типовую табли​цу и представить отчет в соответствии с установленными требованиями.
Источником залповых выбросов на месторождении Коккия ТОО «ГПК Казфосфат» являются взрывные работы, длительность эмиссии при взрывных работах - 10 мин/600 сек. 

Расчет рассеивания от залповых выбросов не проводился, т.к. залповые выбросы при взрывных работах не нормируются.
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	
	0.04
	
	3
	0.0450878
	0.09301
	2.32525

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0046102
	0.01006
	10.06

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	8.3890467
	0.1611864
	4.02966

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0316
	Соляная кислота (163)
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.0041667
	0.0075
	0.075

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0026389
	0.04104
	0.4104

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0004106
	0.0036169
	0.4521125

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	5.0421702
	0.08660009278
	0.0288667

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0024444
	0.0045
	0.9

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.00168
	0.002
	0.06666667

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.059486
	0.88805
	4.44025

	0621
	Толуол (558)
	
	0.6
	
	
	3
	0.006062
	0.67947
	1.13245

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.0028
	0.3481
	3.481

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.003333
	0.18
	1.8

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.007222
	0.39
	1.11428571

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	
	0.05
	
	0.0045
	0.04287
	0.8574

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	
	
	
	0.2
	
	0.006528
	0.0695
	0.3475

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.007364
	0.33845
	0.33845

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (
	
	1
	
	
	4
	0.1462127
	1.2882356
	1.2882356

	
	в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.01534
	0.0253008
	0.168672

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.15
	0.05
	
	3
	28.7532
	22.7785
	455.57

	
	двуокись кремния в %: более 70 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Динас) (493)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	4.10378
	16.78564
	167.8564

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.5
	0.15
	
	3
	187.0263666
	54.7849392
	365.232928

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.0066
	0.011088
	0.2772

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	233.6410498
	99.0196569928
	1022.25273

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Результаты расчетов рассеивания.
Из таблицы видно, что превышений ПДК на границе СЗЗ размером 1000 м нет ни по одному веществу. 

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97. Характер распределения загрязнений на площадке показан в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ.

Таблица 8.2
   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

      Город     :718  Т.Рыскуловский р-н.

      Объект    :0004 ТОО "ГПК Казфосфат" Рудник Центральный.

      Вар.расч. :3    существующее положение (2023 год)

---------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    | ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |   мг/м3   |опасн|

----<----------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |   0.1104 |   0.0028 |   0.0028 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |   0.4063 |   0.0103 |   0.0103 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |           |     |

|      | оксид/ (327) )                  |          |          |          |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  17.988  |   0.7004 |   0.6856 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   1.4411 |   0.0547 |   0.0535 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   0.8006 |   0.0505 |   0.0491 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |           |     |

|      | (IV) оксид) (516) )             |          |          |          |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.0801 |   0.0006 |   0.0005 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   0.2091 |   0.0189 |   0.0184 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.0826 |   0.0059 |   0.0059 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |           |     |

|      | (617) )                         |          |          |          |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    |   0.0093 |   0.0002 |   0.0002 | 0.2000000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |           |     |

|      | кальция фторид,                 |          |          |          |           |     |

| 0401 | Углеводороды                    |   0.2613 |   0.0188 |   0.0187 | 1.0000000 |  -  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   0.4010 |   0.0102 |   0.0102 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |           |     |

| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |   0.2270 |   0.0018 |   0.0016 | 1.0000000 |  4  |

|      | (в пересчете на С) (10)         |          |          |          |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  21.557  |   0.4925 |   0.4784 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль            |          |          |          |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   0.8006 |   0.0506 |   0.0492 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  18.789  |   0.7477 |   0.7343 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   0.8008 |   0.0561 |   0.0547 |           |     |

| __71 | 0342 + 0344                     |   0.0859 |   0.0061 |   0.0061 |           |     |

---------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.                                                                                       

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ НДВ.

На основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения и предприятия в целом, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов НДВ.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении НДВ являются: максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДКмр) каждого загрязняющего вещества в воздухе населенных пунктов, опубликованные в [12], а также в официальных изменениях и дополнениях к ним. При этом требуется выполнение соотношения:

С/ПДК ( 1

где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы от всех источников.

Расчеты С должны проводиться для разовых концентраций, осредненных за 20-30 мин. 

Для веществ, по которым установлены только среднесуточные ПДК (ПДКсс), используется приближенное соотношение между максимальными значениями разовых и среднегодовых концентраций и требуется, чтобы:

0.1С ( ПДК



При отсутствии нормативов ПДК вместо них используются значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ), их значения принимаются как максимально разовые ПДК.

На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере составлен перечень загрязняющих атмосферу веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов НДВ для источников выброса предприятия.

Нормативы НДВ для источников установлены, исходя из условий максимальных выбросов при полной нагрузке и проектных показателях работы всех оборудований.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК на СП с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.

Предложения по нормативам НДВ разработаны по каждому веществу для отдельных источников и для предприятия в целом. Результаты сведены в таблицу 8.4.
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 1

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер Центральный
	6013
	0,009214234
	0,03488
	0,01322
	0,03488
	0,01322
	0,03488
	2023

	Ремонтные работы
	6026
	0,012784259
	0,03395
	0,0186478
	0,03395
	0,0186478
	0,03395
	2023

	 
	6028
	0,006716667
	0,02418
	0,01322
	0,02418
	0,01322
	0,02418
	2023

	Всего:
	 
	0,02871516
	0,09301
	0,0450878
	0,09301
	0,0450878
	0,09301
	 

	 (0184) Свинец

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	0007
	0,000013
	0,000024078
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,000013
	0,000024078
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6028
	0,0000075
	0,0000135
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0000075
	0,0000135
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого:
	 
	0,0000205
	0,000037578
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер Центральный
	6013
	0,000891793
	0,003512
	0,0012171
	0,00351
	0,0012171
	0,00351
	2023

	Ремонтные работы
	6026
	 
	 
	0,0021771
	0,00414
	0,0021771
	0,00414
	2023

	 
	6028
	0,001592593
	0,004144
	0,001216
	0,00241
	0,001216
	0,00241
	2023

	 
	6030
	0,000670556
	0,002414
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего:
	 
	0,003154942
	0,01007
	0,0046102
	0,01006
	0,0046102
	0,01006
	 

	 (0150) Натрий гидроксид

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6028
	0,055
	0,0792
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,055
	0,0792
	0
	0
	0
	0
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 2

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0168) Оксид олова

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6028
	0,0000033
	0,00000594
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0000033
	0,00000594
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6002
	0
	0,92868264
	0
	0,1
	0
	0,1
	2023

	 
	6013
	0,005856209
	0,016128
	0,00775
	0,02016
	0,00775
	0,02016
	2023

	Ремонтные работы
	6026
	 
	 
	0,0081667
	0,03762
	0,0081667
	0,03762
	2023

	 
	6027
	 
	 
	0,00496
	0,0017864
	0,00496
	0,0017864
	2023

	 
	6028
	0,005933333
	0,030096
	0,0015
	0,00162
	0,0015
	0,00162
	2023

	 
	6029
	0,003969778
	0,00142912
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	0,00036
	0,001296
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,01611932
	0,97763176
	0,0223767
	0,1611864
	0,0223767
	0,1611864
	 

	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6002
	0
	0,656462541
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6013
	0,000951634
	0,0026208
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6028
	0,000964167
	0,0048906
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6029
	0,000645089
	0,000232232
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	0,0000585
	0,0002106
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,00261939
	0,664416773
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0316) Соляная кислота (163)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6026
	 
	 
	0,0041667
	0,0075
	0,0041667
	0,0075
	2023

	 
	6029
	6,94444E-06
	0,00000325
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 3

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6030
	3,47222E-06
	0,00000325
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	1,04167E-05
	0,0000065
	0,0041667
	0,0075
	0,0041667
	0,0075
	 

	 (0322) Серная кислота (517)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	0007
	0,00800007
	0,013684
	0,0026389
	0,04104
	0,0026389
	0,04104
	2023

	Всего:
	 
	0,00800007
	0,013684
	0,0026389
	0,04104
	0,0026389
	0,04104
	 

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	2,58333E-06
	0,000001209
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	1,29167E-06
	0,000001209
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,000003875
	0,000002418
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	0002
	0,00002772
	3,69776E-05
	0,0000525
	0,00031199
	0,0000525
	0,00031199
	2023

	 
	0003
	0,00002772
	3,69776E-05
	0,0000525
	0,00031199
	0,0000525
	0,00031199
	2023

	 
	0004
	0,00002772
	3,69776E-05
	0,0000525
	0,00031199
	0,0000525
	0,00031199
	2023

	Всего:
	 
	0,00008316
	0,000110933
	0,0001575
	0,00093597
	0,0001575
	0,00093597
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6024
	7,31733E-06
	3,82735E-05
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6025
	7,31733E-06
	3,82735E-05
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6026
	7,31733E-06
	3,82735E-05
	0,0002311
	0,000416
	0,0002311
	0,000416
	2023

	ГСМ
	6022
	 
	 
	0,000011
	0,0011326
	0,000011
	0,0011326
	2023

	 
	6030
	 
	 
	0,000011
	0,0011326
	0,000011
	0,0011326
	2023

	Всего:
	 
	2,1952E-05
	0,000114821
	0,0002531
	0,0026812
	0,0002531
	0,0026812
	 

	Итого:
	 
	0,000105112
	0,000225753
	0,0004106
	0,00361717
	0,0004106
	0,00361717
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 4

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6002
	0
	1,272168
	0
	0,06
	0
	0,06
	2023

	 
	6013
	0,003863471
	0,01064
	0,00739
	0,01064
	0,00739
	0,01064
	2023

	Ремонтные работы
	6026
	 
	 
	0,00739
	0,00798
	0,00739
	0,00798
	2023

	 
	6027
	 
	 
	0,0000001
	5,278E-08
	0,0000001
	5,278E-08
	2023

	 
	6028
	0,003694444
	0,00798
	0,0073901
	0,00798004
	0,0073901
	0,00798004
	2023

	 
	6029
	9,1666E-07
	0,000000429
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	0,002217125
	0,000000429
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,009775957
	1,290788858
	0,0221702
	0,086600093
	0,0221702
	0,086600093
	 

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер Центральный
	6013
	0,000479303
	0,001704
	0,0007422
	0,0017
	0,0007422
	0,0017
	2023

	Ремонтные работы
	6026
	 
	 
	0,0009622
	0,0016
	0,0009622
	0,0016
	2023

	 
	6028
	0,000621296
	0,001598
	0,00074
	0,0012
	0,00074
	0,0012
	2023

	 
	6030
	0,000332778
	0,001198
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,001433377
	0,0045
	0,0024444
	0,0045
	0,0024444
	0,0045
	 

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер Центральный
	6013
	0,000290487
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	2023

	Ремонтные работы
	6026
	 
	 
	0,00056
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	2023

	 
	6028
	0,000277778
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	2023

	 
	6030
	0,000166667
	0,0006
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,000734932
	0,002
	0,00168
	0,002
	0,00168
	0,002
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 5

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0503) Дивинил (Бута-1,3-диен)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	6,94444E-06
	0,00000325
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	6,47222E-06
	0,00000325
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	1,34167E-05
	0,0000065
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0514) 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	0,000033333
	0,0000156
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	1,66667E-05
	0,0000156
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	4,99997E-05
	0,0000312
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0516) 2-Метилбута-1,3-диен(Изопрен)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	6,38889E-06
	0,00000299
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	3,19444E-06
	0,00000299
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	9,58333E-06
	0,00000598
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0521) Пропен (Пропилен)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	4,1666E-07
	0,000000195
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	2,08333E-07
	0,000000195
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	6,24993E-07
	0,00000039
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0526) Этен (Этилен)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	7,22222E-05
	0,0000338
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	3,61111E-05
	0,0000338
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,000108333
	0,0000676
	0
	0
	0
	0
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 6

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0602) Бензол

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	3,88889E-06
	0,00000182
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	1,94444E-06
	0,00000182
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	5,83333E-06
	0,00000364
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0616) Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6029
	 
	 
	0,004
	0,2888
	0,004
	0,2888
	2023

	 
	6031
	0,004210417
	0,008336625
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6032
	 
	 
	0,055486
	0,59925
	0,055486
	0,59925
	 

	Всего:
	 
	0,004210417
	0,008336625
	0,059486
	0,88805
	0,059486
	0,88805
	 

	 (0620) Этенилбензол (Стирол)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	3,88889E-06
	0,00000182
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	9030
	1,94444E-06
	0,00000182
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	5,83333E-06
	0,00000364
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0621) Толуол (558)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6031
	 
	 
	0,006062
	0,67947
	0,006062
	0,67947
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,006062
	0,67947
	0,006062
	0,67947
	 

	 (0930) 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	5,83333E-06
	0,00000273
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	2,91667E-06
	0,00000273
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,00000875
	0,00000546
	0
	0
	0
	0
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 7

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6029
	 
	 
	0,0028
	0,3481
	0,0028
	0,3481
	2023

	 
	6031
	0,004834472
	0,009572255
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,004834472
	0,009572255
	0,0028
	0,3481
	0,0028
	0,3481
	 

	 (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6031
	 
	 
	0,003333
	0,18
	0,003333
	0,18
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,003333
	0,18
	0,003333
	0,18
	 

	 (1215) Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	6,11111E-06
	0,00000286
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	3,05556E-06
	0,00000286
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	9,16667E-06
	0,00000572
	0
	0
	0
	0
	 

	 (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6031
	 
	 
	0,007222
	0,39
	0,007222
	0,39
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,007222
	0,39
	0,007222
	0,39
	 

	 (1611) Эпоксиэтан (Оксиран; Этилена оксид)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	1,52778E-06
	0,000000715
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	7,63889E-07
	0,000000715
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	2,29167E-06
	0,00000143
	0
	0
	0
	0
	 

	 (2001) Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	1,02778E-05
	0,00000481
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 8

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6030
	5,13889E-06
	0,00000481
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	1,54167E-05
	0,00000962
	0
	0
	0
	0
	 

	 (2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	0,019230769
	0,117
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	0,009615385
	0,117
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,028846154
	0,234
	0
	0
	0
	0
	 

	 (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	0005
	0,001056
	0,001322667
	0,002
	0,001984
	0,002
	0,001984
	2023

	 
	0006
	0,001056
	0,000661333
	0,002
	0,001984
	0,002
	0,001984
	2023

	 
	0007
	0,00003
	0,00000018
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего:
	 
	0,002142
	0,00198418
	0,004
	0,003968
	0,004
	0,003968
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6024
	 
	 
	0,00025
	0,019451
	0,00025
	0,019451
	2023

	 
	6025
	 
	 
	0,00025
	0,019451
	0,00025
	0,019451
	2023

	 
	6027
	0,00026
	0,001984
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,00026
	0,001984
	0,0005
	0,038902
	0,0005
	0,038902
	 

	Итого:
	 
	0,002402
	0,00396818
	0,0045
	0,04287
	0,0045
	0,04287
	 

	 (2750) Сольвент нафта (1149*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6032
	 
	 
	0,006528
	0,0695
	0,006528
	0,0695
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,006528
	0,0695
	0,006528
	0,0695
	 

	 (2752) Уайт-спирит (1294*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6029
	 
	 
	0,0041
	0,3032
	0,0041
	0,3032
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 9

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6031
	0,004010667
	0,00794112
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6032
	 
	 
	0,003264
	0,03525
	0,003264
	0,03525
	 

	Всего:
	 
	0,004010667
	0,00794112
	0,007364
	0,33845
	0,007364
	0,33845
	 

	 (2754) Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	0002
	0,009872775
	0,013169981
	0,0186975
	0,1111118
	0,0186975
	0,1111118
	2023

	 
	0003
	0,009872775
	0,013169981
	0,0186975
	0,1111118
	0,0186975
	0,1111118
	2023

	 
	0004
	0,009872775
	0,013169981
	0,0186975
	0,1111118
	0,0186975
	0,1111118
	2023

	Всего:
	 
	0,029618325
	0,039509943
	0,0560925
	0,3333354
	0,0560925
	0,3333354
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6024
	0,002606147
	0,013631517
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6025
	0,002606147
	0,013631517
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6026
	0,002606147
	0,013631517
	0,0823022
	0,148144
	0,0823022
	0,148144
	2023

	ГСМ
	6022
	 
	 
	0,003909
	0,4033781
	0,003909
	0,4033781
	2023

	 
	6028
	0,001227778
	0,1326
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6029
	8,05556E-05
	0,0000377
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	4,02778E-05
	0,0000377
	0,003909
	0,4033781
	0,003909
	0,4033781
	2023

	Всего:
	 
	0,009167052
	0,173569951
	0,0901202
	0,9549002
	0,0901202
	0,9549002
	 

	Итого:
	 
	0,038785377
	0,213079894
	0,1462127
	1,2882356
	0,1462127
	1,2882356
	 

	 (2902) Взвешенные частицы (116)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	0007
	0,0048
	0,00864
	0,0032
	0,004608
	0,0032
	0,004608
	2023

	Всего:
	 
	0,0048
	0,00864
	0,0032
	0,004608
	0,0032
	0,004608
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6026
	 
	 
	0,00746
	0,016416
	0,00746
	0,016416
	2023

	 
	6028
	0,0039
	0,010872
	0,00468
	0,0042768
	0,00468
	0,0042768
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 10

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6030
	0,0034
	0,006336
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6031
	0,004416667
	0,008745
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,011716667
	0,025953
	0,01214
	0,0206928
	0,01214
	0,0206928
	 

	Итого:
	 
	0,016516667
	0,034593
	0,01534
	0,0253008
	0,01534
	0,0253008
	 

	 (2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер Центральный
	6004
	0,3008
	0,108288
	0,7563
	4,3065
	0,7563
	4,3065
	2023

	 
	6006
	 
	 
	1,325
	5,724
	1,325
	5,724
	2023

	 
	6007
	5,382132222
	110,0553754
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	0,577332222
	10,52050176
	1,325
	5,724
	1,325
	5,724
	2023

	 
	6010
	0,000953294
	0,019767514
	0,353
	0,508
	0,353
	0,508
	2023

	 
	6011
	0,000659911
	0,013683917
	0,161
	0,1162
	0,161
	0,1162
	2023

	 
	6012
	0,577746767
	8,70941952
	24,8329
	6,3998
	24,8329
	6,3998
	2023

	Всего:
	 
	6,839624416
	129,4270361
	28,7532
	22,7785
	28,7532
	22,7785
	 

	 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер Центральный
	6001
	 
	 
	2,117
	7,53264
	2,117
	7,53264
	2023

	 
	6004
	0,000774725
	0,003904615
	0,2632
	1,7054
	0,2632
	1,7054
	2023

	 
	6009
	4,1184
	85,3991424
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6011
	0,000659911
	0,013683917
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6012
	0,415204809
	8,355556135
	0,7429
	6,5681
	0,7429
	6,5681
	2023

	 
	6013
	0,000290487
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	2023

	Ремонтные работы
	6023
	0,013635204
	0,080131594
	0,979
	0,9775
	0,979
	0,9775
	2023

	 
	6026
	 
	 
	0,00056
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	2023

	 
	6028
	0,000277778
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 11

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6030
	0,000166667
	0,0006
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	4,549409581
	93,85441866
	4,10378
	16,78564
	4,10378
	16,78564
	 

	 (2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6001
	0,096504121
	0,9656442
	 
	 
	 
	 
	2023

	Горный карьер Центральный
	6002
	0
	0,40896
	0
	2,16864
	0
	2,16864
	2023

	 
	6003
	0,005542222
	0,11492352
	0,1663
	0,299396
	0,1663
	0,299396
	2023

	 
	6004
	0,030354317
	0,765091636
	1,7172
	15,4548
	1,7172
	15,4548
	2023

	 
	6005
	0,001361188
	0,028225584
	0,353
	1,2725
	0,353
	1,2725
	2023

	 
	6006
	2,750339785
	54,51110856
	1,2730333
	7,0209016
	1,2730333
	7,0209016
	2023

	 
	6008
	 
	 
	1,2730333
	7,0209016
	1,2730333
	7,0209016
	2023

	 
	6011
	0,000868711
	0,018013594
	0,323
	0,3485
	0,323
	0,3485
	2023

	 
	6012
	0,754582964
	15,601331
	1,2008
	21,1993
	1,2008
	21,1993
	2023

	Всего:
	 
	3,639553308
	72,41329809
	6,3063666
	54,7849392
	6,3063666
	54,7849392
	 

	 (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	0007
	0,0032
	0,00576
	0,0022
	0,003168
	0,0022
	0,003168
	2023

	Всего:
	 
	0,0032
	0,00576
	0,0022
	0,003168
	0,0022
	0,003168
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6026
	 
	 
	0,0022
	0,006336
	0,0022
	0,006336
	2023

	 
	6028
	0,0016
	0,004608
	0,0022
	0,001584
	0,0022
	0,001584
	2023

	 
	6030
	0,0016
	0,002304
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0032
	0,006912
	0,0044
	0,00792
	0,0044
	0,00792
	 

	Итого:
	 
	0,0064
	0,012672
	0,0066
	0,011088
	0,0066
	0,011088
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 12

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (3708) Пыль резины на основе метилвинилдиххлорсилана /по летучим хлоросодержащим компонентам/

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6029
	0,0776
	0,4274208
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6031
	0,0776
	0,07266336
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,1552
	0,50008416
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Всего по объекту:          
	15,41571866
	299,8547209
	39,5343798
	99,01965726
	39,5343798
	99,01965726
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным источникам:
	0,047856555
	0,069713134
	0,0682889
	0,38705537
	0,0682889
	0,38705537
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	15,36786211
	299,7850077
	39,4660909
	98,63260189
	39,4660909
	98,63260189
	


УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА.
Согласно Экологического кодекса РК в целях охраны условий жизнедеятельное и человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Размеры и граница СЗЗ устанавливаются на основе интегральной оценки загрязнения предприятием окружающей среды по загрязнению атмосферы, водной среды, почвы. Так как данный проект направлен на определение нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу, то СЗЗ устанавливается по выявлению доминирующею фактора загрязнения воздушной среды.  В связи с этим под СЗЗ следует понимать следующее:
Санитарно-защитная зона – это территория, предназначенная для   обеспечения снижения уровня воздействия вредных веществ на ее границе  до требуемых гигиенических нормативов по всем негативным факторам как  по условиям жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов за счет различных природоохранных мероприятий которые, обеспечивают экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Граница СЗЗ – линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций.
Для данного предприятия ранее установленный размер СЗЗ 1000 м СанПиН №334 и № 237, КР ДСМ-2 от 11.01.2022 г. подтвержден проведенным расчетом рассеивания.
Согласно письма № ЮЛН 00144/0 от 13.30.04 г. реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло, то в пересмотре санитарно-эпидемиологического заключения нет необходимости.
Расчеты,  выполняемые при установлении положения границы и размера  СЗЗ, проводятся на условия нормального технологического режима работы организованных и неорганизованных источников выбросов.

Математическое моделирование рассеивания примесей в атмосфере с целью установления размеров СЗЗ в соответствии с методикой, показало карту рассеивания. Методика не предусматривает установление границ СЗЗ от крайних источников, а только от совокупности тех, которые дают вклад в приземную концентрацию с 1 ПДК по совокупности загрязняющих веществ. Поэтому большое количество  ИЗА,  не задействованных  во  вкладе  в  приземную  концентрацию с 1 ПДК, остаются вне рассчитанной по методике СЗЗ. Размер  СЗЗ  на период эксплуатации,  устанавливаемый по оценке риска, составляет 618 м, размер СЗЗ без учета розы ветров – 773; размер СЗЗ с учетом  розы  ветров – 901 м. 

Согласно  указаниям СП площадка относится к объектам 1 класса опасности, как имеющего размер СЗЗ 1000 м. 

По характеру производства размеры СЗЗ для промплощадки предприятия ТОО "ГПК Казфосфат" устанавливаются следующие: 

Ближайшая жилая застройка от площадки находится на расстоянии более 1000 м от границы предприятия. 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), как  туман, пыльные бури, сильные температурные инверсии атмосферного воздуха, предприятие обязано осуществлять мероприятия, направленные на временное снижение выбросов в целях достижения требуемых нормативов ПДК на границе СЗЗ.

В зависимости от прогнозируемого увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ, в действие вступают мероприятия I, II или III режима работы предприятия.

Мероприятия I режима НМУ работы предприятия.

Мероприятия 1 режима включают в себя меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов основного производства.

Они включают в себя:

· Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима

· Ограничение объемов работ от неорганизованных источников, вклад которых в общий объем выбросов наиболее весом

· Прекращение работ, направленных на испытание технологического оборудования, вводимого в эксплуатацию после ремонта.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 15-20%.

Мероприятия II режима НМУ работы предприятия
Мероприятия 2 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение нагрузки на отопительные установки, работающие на жидком, твердом или газообразном топливе

· Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия

· Остановки работ покрасочных работ

· Запрещение сжигания отходов на территории смежной с территорией площадки.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 20-40%.

Мероприятия III режима НМУ работы предприятия

Мероприятия 3 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 и 11 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение объемов ремонтных работ

· Снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, если это не противоречит требованиям безопасности и не угрожает жизни работников

· Остановка вспомогательных производств.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 40-60%.
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