НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 
к проектной документации

В административном отношении участок 18.8 Таунсорского месторождения бокситов находится в Камыстинском районе Костанайской области Республики Казахстан, в 70-90 км на юг от Краснооктябрьского бокситового месторождения, разрабатываемого Филиалом АО «Алюминий Казахстана» Краснооктябрьским бокситовым рудоуправлением (рисунок 1.1).
Площадь участка недр составляет 5,864292 км2. Границы участка недр приведены в таблице 1:
Координаты угловых точек
Таблица 1
	№№
угловых точек
	Координаты

	
	с.ш.
	в.д,

	1
	51⁰ 30' 22,17'
	62⁰ 38' 17,19''

	2
	51⁰ 30' 22,17''
	62⁰ 36' 0''

	3
	51⁰ 31' 34,01''
	62⁰ 36' 0''

	4
	51⁰ 31' 34,01''
	62⁰ 38' 16,78''



На рисунке 1 приведена обзорная карта расположения участка 18 (рудное тело 8).
Инициатор: АО «Алюминий Казахстана», адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65.
Добычные работы на месторождении будут вестись филиалом АО «Алюминий Казахстана» КБРУ. Адрес предприятия: РК, Костанайская область, город Лисаковск, поселок Октябрьский, улица Уральская, дом 42А.
Основным видом деятельности предприятия является производство и реализация глинозёма, а также добычи, переработка и реализация бокситов.
Горные работы на участке 18 (рудное тело 8) ранее не проводились. На существующее положение месторождение в стадии проектирования. Планом горных работ предусматривается разработка месторождения открытым спсобом. 
Технические границы карьера определены с учетом рельефа местности, угла откоса уступа, предельного угла борта карьера, границ участка недр. Основные параметры элементов карьерной отработки установлены исходя из физико-механических свойств пород, применяемой техники и технологии в соответствии с Нормами технологического проектирования, Правилами технической эксплуатации и Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы.
[bookmark: _Hlk214537814][bookmark: _Hlk213767377]Работы по добыче предусматриваются в период с 2032 г. по 2040 г.
На рассматриваемый период 2026-2031 гг. предусматривается проведение следующих работ: гидрогеологические исследования в 2026-2027 гг; строительство подъездных автодорог в 2027-2028 гг, снятие почвенно-плодородного слоя (ППС) и складирование его в отвалы ППС, начало добычных работ.

[image: ]

Рис.1. Обзорная карта расположения участка


Рабочие и обслуживающий персонал ежедневно доставляется на рудники автобусами из ближайшего поселка.
Подключение электропотребителей карьеров осуществляется от ближайшей подстанции. К разрабатываемым карьерам прокладывается ВЛ-6кВ на стойках. 
Район месторождения относится к относительно освоенному, с развитой сетью железных и автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты Костанайской и Актюбинской областей, линий электропередачи ЛЭП-35кВ.
Климат района резко континентальный. Рельеф представляет собой слабо расчлененную равнину.
[bookmark: _Hlk212132446]Объект не будет оказывать существенного негативного влияния на жизнь и здоровье людей, т.к находится далеко от населенных пунктов. Ближайшим к участку работ населенными пунктами являются село Дружба 19 км.
В период разработки проекта установлено 9 источников выброса, из них 8 неорганизованных, 1 организованных.
При горных работах на участке 18 (рудное тело 8) месторождения Таунсорское При работах на месторождении Таунсорское проводятся буровые работы (ист. 6006). Буровые работы до начала добычи проводятся с целью гидрогеологических и инженерно-геологических изучений инженерно-гидрогеологических условии участка месторождения. 
Перед началом вскрышных работ необходимо снятие плодородного слоя (ист. 6001, 6002, 6003, 6004) при снятии плодородного слоя выделяется пыль неорганическая SiO2 70- 20 %. При сдуве с поверхности складов ППС выделяется пыль неорганическая SiO2 70-20 %. (ист. 6005).
При устройстве дорог выделяется пыль неорганическая SiO2 70- 20 % (ист. 6015).
Топливозаправщик (ист. 6016) Постоянный склад ГСМ на участках работ не предусматривается. Топливо будет завозиться топливозаправщиком и сразу развозится по оборудованию.  При заправке автотранспорта выделяются в атмосферу загрязняющие вещества сероводород, углеводороды С12-С19.
Дизельгенератор буровой установки (ист. 0001) При работе буровой установки выделяются загрязняющие вещества – диоксид азота, оксид азота, сажа, сернистый ангидрид, оксид углерода, бенз(а)пирен, формальдегид..
В атмосферу выбрасывается вредных веществ всего в объеме: 
	Сравниваемый параметр
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2029 г
	2030 г

	г/сек
	1,755954442
	1,869621332
	0,201018905
	0,284451136
	0,369186484

	т/год
	0,789392358
	1,381677482
	0,761403321
	0,889426447
	1,058544644



	Сравниваемый
параметр
	2031 г

	г/сек
	0,453921832

	т/год
	1,227662841



Анализ результатов расчетов рассеивания показал, что концентрации ЗВ, выбрасываемых источниками загрязнения на границе СЗЗ, не превышают ПДК.
В соответствии с  ЭК РК  Приложение 1 Раздел 1 п.2 пп.2.2, (карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га) относится к объектам I категории.  Нормативная санитарно-защитная зона для данного объекта составляет не менее 1000 м.
Хозяйственно-бытовые сточные воды будут отводиться в биотуалеты, которые установлены на участке работ. По мере накопления сточные воды выкачиваются ассенизаторской машиной и вывозятся на места по разрешению СЭС. Техническая вода используется для обеспылевания дорог, на отвалах и в забоях. Пылеподавление осуществляется поливомоечной машиной. На период работ производимых до начала добычных работ (2026-2027гг. – проведение гидрогеологических исследований; 2027-2028гг. – проведение работ по устройству подъездных автодорог; 2027-2032гг. – снятие потенциально-плодородного слоя почв с объектов) техническая вода привозная, с одного из поселков в данном районе (п. Алтынсарино или другого). 
 При проведении работ образуются коммунальные отходы, которые будут вывозиться специализированным предприятием в соответствии с договором.
Мест массового отдыха населения – зон размещения курортов, санаториев, домов отдыха, пансионатов, баз туризма, организованного отдыха населения вблизи проектируемого объекта нет.
Бытовые отходы и производственные отходы по мере накопления вывозятся в соответствии с договорами специализированными организациями. Вскрышные породы складываются в породные отвалы, расположенные на площадках установленных планом горных работ.
[bookmark: _Hlk214793145]При реализации предложенных мероприятий будет снижено негативное воздействие предприятия на компоненты окружающей среды.
Воздействие на окружающую среду на месторождении оценивается как локальное, кратковременное, слабое и компенсируется природоохранными мероприятиями, платежами.
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