Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на месторождении Арыстановское на 2027 г. для ТОО «Кен-Сары» выполнен специалистами ТОО «Construction NS».
Целью проекта является – разработка в соответствии с действующими нормативными требованиями с установлением нормативов допустимых выбросов от источников загрязнения ТОО «КЕН-САРЫ» на 2027 г. 
В проект НДВ внесены следующие рабочие проекты строительства: 
1. «Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское»
2. «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап»
3. «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. III этап»

В проекте также учтены нормативы выбросов ЗВ по следующим рабочим проектам с Разделами Охраны Окружающей Среды:
1. «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап»;	
2. «Корректировка Раздела охраны окружающей среды к проекту «Строительство площадок, дорог и обустройство скважин №№ 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616 месторождения Арыстановское»; 
3. «Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское»
4. «Модернизация скважин №322 и №216 месторождения Арыстановское»; 
5. «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. III этап»;
6. «Расширение вахтового поселка на месторождении Арыстановское. 3 очередь»
7. «Обустройство скважин №№ 102 и 509 месторождения Арыстановское»
Разработка проекта нормативов эмиссий допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2027 г. для ТОО «Кен-Сары» обусловлена с добавлением новых источников в эксплуатацию по Рабочим Проектам и ранее неучтенных на площадках месторождения, а также получением нового разрешения на сжигание сырого газа в факелах, что приводит к увеличению валовых выбросов загрязняющих веществ.
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при планируемой производственной деятельности ТОО «КЕН-САРЫ» от стационарных источников на 2027 составит 1399,315366 т/год. 
 (Приложение 1 - Заключение ГЭЭ на проект НДВ от 24.12.2025г 
№: KZ48VCZ14622277, Приложение 2 – Разрешения на сжигание газа и Протокол рабочей группы).
Проект НДВ подготовлен на основании результатов проведенной Инвентаризации источников выбросов и обследования производственной площадки. 
По результатам произведенного инвентаризационного обследования, количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет:
[bookmark: _Hlk202447528][bookmark: _Hlk202522073]2027 г. – по проекту НДВ всего 375 источников загрязнения атмосферы, из которых 139 источников ЗВ являются организованными источниками и 236 источников ЗВ – неорганизованными. 
[bookmark: _Hlk202448128]В том числе:
- по действующему проекту НДВ на 2027 год – всего 332 источников загрязнения атмосферы, из которых 127 источников ЗВ являются организованными источниками и 205 источников ЗВ – неорганизованными. 

1. [bookmark: _Hlk202447289]по рабочему проекту «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап» - источники при эксплуатации отсутствуют

2. по рабочему проекту «Корректировка Раздела охраны окружающей среды к проекту «Строительство площадок, дорог и обустройство скважин №№ 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616 месторождения Арыстановское» – 10 неорганизованных источников загрязнения атмосферы

3.  по рабочему проекту «Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на  объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское» - 1 неорганизованный источник при эксплуатации 

4. по рабочему проекту «Модернизация скважин №322 и №216 месторождения Арыстановское» – 4 неорганизованных источников загрязнения атмосферы при эксплуатации

5. по рабочему проекту «Обустройство скважин №№ 102 и 509 месторождения Арыстановское» - 5 неорганизованных источников ЗА при эксплуатации

6. по рабочему проекту «Расширение вахтового поселка на месторождении Арыстановское. 3 очередь» - 2 организованных и 1 неорганизованный источник ЗА при эксплуатации

7. по рабочему проекту «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. III этап» - источники отсутствуют 

[bookmark: _Hlk202448306]Источники согласно проекту НДВ
[bookmark: _Hlk202447680]- по рабочему проекту «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап» - источники при эксплуатации отсутствуют.
[bookmark: _Hlk202522164]- по рабочему проекту «Корректировка Раздела охраны окружающей среды к проекту «Строительство площадок, дорог и обустройство скважин №№ 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616 месторождения Арыстановское» – 10 неорганизованных источников загрязнения атмосферы, нумерация присвоена 6223-6232 (Площадка территории промысла (скважины))
- по рабочему проекту «Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское» - 1 неорганизованный источник ЗВ, нумерация присвоена №6218 (площадка УПН)
- по рабочему проекту «Модернизация скважин №322 и №216 месторождения Арыстановское» - 4 неорганизованных источника ЗВ, нумерация присвоена №№6219-6222 (Площадка территории промысла (скважины))
- по рабочему проекту «Обустройство скважин №№ 102 и 509 месторождения Арыстановское» - 5 неорганизованных источников ЗА при эксплуатации, нумерация присвоена 6233-6237 (Площадка территории промысла (скважины))
- по рабочему проекту «Расширение вахтового поселка на месторождении Арыстановское. 3 очередь» - 2 организованных и 1 неорганизованный источник ЗА при эксплуатации, нумерация присвоена №0129-0130, №6238 (Площадка Вахтовый поселок) 
- по рабочему проекту «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. III этап» - источники отсутствуют

Характеристика фонда скважин 
	132
	опережающие добывающие (в том числе 17 скважин – бездействующих)

	14
	ликвидированные

	10
	нагнетательные

	3
	водозаборная (бездействующая)

	1
	в бурении

	1
	в освоении

	161
	Итого кол-во скважин







Баланс использования газа на собственные нужды на 2027 год
	Наименование
	Общее кол-во
	В работе
	Расход газа, м3/час
	Кол-во часов в работе в сутки 
	Эксплуатация
(кол-во дней в году)
	Объем газа, м3/год

	
	
	
	2027
	
	2027

	[bookmark: OLE_LINK51]в т.ч. для работ печей нагрева нефти УПН:
	4
	4
	
	2 224 776

	ПП-0,63 №1 УПН
	1
	1
	65
	24
	363
	566 280,0

	ПП-0,63 №2 УПН
	1
	1
	61
	24
	363
	531 432,0

	ПП-0,63 №3 УПН
	1
	1
	67
	24
	365
	586 920,0

	ПП-0,63 №4 УПН
	1
	1
	62
	24
	363
	540 144,0

	в т.ч. для работ печей нагрева нефти ГЗУ-1,2
	2
	2
	
	940 896,0

	ПП-0,63 ГЗУ-1
	1
	1
	54
	24
	363
	470 448,0   

	ПП-0,63 ГЗУ-2
	1
	1
	54
	24
	363
	470 448,0   

	в т.ч. для работ печей нагрева нефти ПСН:
	3
	3
	
	1 124 664

	ПБТ-1,6М №1
	1
	1
	88
	24
	365
	770 880,0

	ПБТ-1,6М №2
	1
	1
	71
	24
	91
	155 064,0

	ПБТ-1,6М №3
	1
	1
	69
	24
	120
	198 720,0

	в т.ч. для печи подогрева нефти ПП-0,63 на ЗУ
	6
	6
	
	2 341 248

	ПП-0.63 на ЗУ-1
	1
	1
	47
	24
	364
	410 592,0

	ПП-0.63 на ЗУ-2
	1
	1
	29
	24
	364
	253 344,0

	ПП-0.63 на ЗУ-3
	1
	1
	23
	24
	364
	200 928,0

	ПП-0.63 на ЗУ-4
	1
	1
	43
	24
	364
	375 648,0

	ПП-0.63 на ЗУ-5
	1
	1
	26
	24
	364
	227 136,0

	ПП-0.63 на ЗУ-6
	1
	1
	100
	24
	364
	873 600,0

	для работ ЭГГ CATERPILLAR SR5 Газогенераторная установка G3516 LE (всего 10ед., в работе 9ед., в резерве 1ед.)
	10
	9
	232
	24
	365
	18 290 880

	Устьевой нагреватель УН-0,2М3 (Ж)
	1
	1
	9,5
	24
	363
	82 764,0

	Котельная в вахтовом поселке БКУ-600 (с двумя котлами, один резервный)
	1
	1
	40
	24
	365
	350 400,0

	Котельная на УПГ
	1
	1
	15
	24
	358
	128 880,0

	Компрессорная станция (с тремя газопоршневыми двигателями Waukescha, 2 резервных)
	1
	1
	390
	24
	358
	3 350 880

	Н-500 Жаротрубный нагреватель
	1
	1
	75
	24
	358
	644 400,0

	Котельная в вахтовом поселке (новая)
	1
	1
	250
	24
	184
	1 104 000,0

	Итого по месторождению
	30 583 788



[bookmark: _Toc236989355]Баланс газа на месторождении
	Период
	Прогнозные показатели по добыче газа, м3

	Поставка сырого газа на УПГ, 
м3
	Использование сырого газа на собственные нужды,
м3
	Технологические потери газа, 
м3
	Технологически неизбежное сжигание сырого газа, (VV)
м3
	Выработка товарной продукции на УПГ и 
реализация 
в АО «КТГ»,
м3
	Утилизация

	
	
	
	
	
	При подключении скважин или ПНР,
м3
	При эксплуатации технологического
оборудования.
Сжигание газа на дежурных 
горелках и при постоянной продувке факельного коллектора,
м3
	При техническом обслуживании и
ремонтных работах технологического оборудования
при опорожнении 
и продувках газопроводов
 (ТО и ППР),
м3
	При технологических сбоях,
м3
	Технологи-
чески неизбежное сжигание
газа,
м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	выработка сухого газа
	На выработку ШФЛУ
	

	
	VI
	V5
	V1
	V2
	V6
	V7
	V8
	V9
	VV
	V5
	%

	
2027

	68 156 000
	65 992 062,79
	30 583 788
	29 463
	0
	335 792,16
	675 784,25
	0
	1 011 576,41
	24 665 201,288
	11 865 971,302
	98,51





Таб. 3.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
	Мангистауская обл, ТОО "Кен-Сары"  2027 НДВ

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,022329
	0,15863
	3,96575

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000485
	0,003304
	3,304

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	25,1466927371
	195,54877331
	4888,71933

	0302
	Азотная кислота (5)
	 
	0,4
	0,15
	 
	2
	0,0000175
	0,00048
	0,0032

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	6,1114300446
	81,762394825
	1362,70658

	0322
	Серная кислота (517)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,000037
	0,00115
	0,0115

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	3,1539104269
	3,40695712
	68,1391424

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	7,6313047887
	43,395144336
	867,902887

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,1138224906
	3,201174234
	400,146779

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	49,9381258366
	373,156197044
	124,385399

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000146
	0,0009
	0,18

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000642
	0,00396
	0,132

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	7,97197404403
	228,035726196
	4,56071452

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	50,040171233
	403,876104953
	8,0775221

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	 
	30
	 
	7,6436528028
	57,368838538
	1,91229462

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	 
	1,5
	 
	 
	4
	0,13678
	0,04422
	0,02948

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,1936207921
	0,62267887
	6,2267887

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,0462520242
	0,215702918
	1,07851459

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,1526373957
	0,394028158
	0,6567136

	0627
	Этилбензол (675)
	 
	0,02
	 
	 
	3
	0,0035494
	0,0095014
	0,47507

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,00002302624
	0,000029439
	29,439

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,2283766674
	0,3507538
	35,07538

	1716
	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)
	 
	0,00005
	 
	 
	3
	1,0000000E-08
	1,0000000E-11
	0,0000002

	1728
	Этантиол (668)
	 
	0,00005
	 
	 
	3
	0,00000013
	1,0000000E-10
	0,000002

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	 
	5
	1,5
	 
	4
	0,041526
	0,12962
	0,08641333

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,001488
	0,00072242
	0,0144484

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	5,7144797768
	11,3765633
	11,3765633

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,00832
	0,01951
	0,13006667

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,072
	0,124416
	2,48832

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,010772
	0,00179
	0,0179

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,0036
	0,00473
	0,11825

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	164,3881661
	1403,214001
	7821,36001

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)









	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	ВСЕГО
	 
	8 409,8399

	Месторождение и вахтовый поселок (эксплуатация)

	Всего
	-
	8 389,1223

	в т.ч., отходов производства
	-
	8 204,1223

	отходов потребления
	-
	185

	Опасные отходы

	Медицинские отходы
	-
	0,0345

	Отработанные аккумуляторные батареи
	-
	3,87

	Отработанные масла
	-
	9,6

	Масляные фильтры
	-
	1,18

	Промасленная ветошь, текстиль
	-
	5,05

	Тара из-под ЛКМ
	-
	0,33

	Тара (бочки)
	 
	6,38

	Шлам от КРС
	-
	7 418,25

	Нефтешлам
	-
	434,361

	Бракованные остатки хим. реагентов
	-
	120,866

	Использованная тара из-под масел (бочки металлические спрессованные)
	-
	3,78

	Тара упаковочная (мешки, полиэтилен)
	-
	47,39

	Неопасные отходы

	Отработанные автомобильные шины
	-
	3,465

	Металлолом и металлическая стружка
	-
	28,146

	Абразивные шлифовальные диски
	-
	0,0083

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,0225

	Отработанные светодиодные лампы
	-
	0,051

	Строительные отходы
	-
	50

	Отходы от очистных сооружений
	-
	69,78

	ТБО и коммунальные отходы
	-
	114,48

	Пищевые отходы
	- 
	70,52

	Бумага и Картон
	 -
	0,604

	Пластмасса
	 -
	0,264

	Орг.техника
	 -
	0,69

	Списанное электрическое и электронное оборудование
	
	

	Отработанные батарейки
	-
	0,03105

	Зеркальные

	-
	-
	-

	«Расширение вахтового поселка на месторождении Арыстановское. 3 очередь» (эксплуатация)

	Всего
	 
	20,6865

	в т. ч. отходов производства
	- 
	0,0635

	отходов потребления
	 -
	20,623

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	 
	0,0635

	Неопасные отходы

	Обезвоженный ил (органическое вещество)
	 
	19,648

	Твердо-бытовые отходы
	 
	0,975

	Зеркальные


Таблица 5.1.2 – Лимиты накопления отходов на 2027 год на период строительства новых объектов
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимиты накопления, тонн/год

	ВСЕГО
	 
	11,45844

	Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское"

	Всего
	 
	2,12214

	в т. ч. отходов производства
	 
	2,07284

	отходов потребления
	 
	0,0493

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	 
	0,0381

	Использованные тары из-под ЛКМ
	 
	0,02874

	Неопасные отходы

	Металлолом
	 
	1

	Огарки сварочных электродов
	 
	0,006

	Строительные отходы
	 
	1

	Твердо бытовые отходы (ТБО)
	 
	0,0493

	Зеркальные

	-
	 
	 

	Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап

	Всего
	 
	4,64315

	в т. ч. отходов производства
	 
	4,14315

	отходов потребления
	 
	0,5

	Опасные отходы

	Тара от ЛКМ
	 
	0,0806

	Использованная тара из-под битумной мастики
	 
	0,018

	Промасленная ветошь
	 
	0,0381

	Неопасные отходы

	Огарки сварочных электродов
	 
	0,00645

	Строительные отходы
	 
	2

	Металлолом
	 
	2

	Смешанные коммунальные отходы (Твердо-бытовые отходы)
	 
	0,5

	Зеркальные

	-
	-
	-

	Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. III этап

	Всего
	 
	4,69315

	в т. ч. отходов производства
	 
	4,14315

	отходов потребления
	 
	0,55

	Опасные отходы

	Тара от ЛКМ
	 
	0,0806

	Использованная тара из-под битумной мастики
	 
	0,018

	Промасленная ветошь
	 
	0,0381

	Неопасные отходы

	Огарки сварочных электродов
	 
	0,00645

	Строительные отходы
	 
	2

	Металлолом
	 
	2

	Смешанные коммунальные отходы (Твердо-бытовые отходы)
	 
	0,55

	Зеркальные

	-
	-
	-



[image: ]
[image: ]
[image: ]
image1.emf

image2.emf

image3.emf

