[bookmark: _Hlk131166376]Навес и насос. В проекте предусматривается установка нового центробежного насоса мощностью 200 кВт, который увеличит объемный расход нефти с 140 до 155 м³/ч, пропускную способность трубопровода - с 110 до 120 т/ч, а среднюю скорость потока – с 2,1 до 2,3 м/с.
Фундамент под насос на плане имеет размеры 3140 мм х 1140 мм х 825мм (h) фундамент из бетона класса С20/25. Фундамент армируются арматурными по ГОСТ 34028-2016.
[bookmark: Модель]Под площадкой предусмотреть подготовку из геотекстиля,  щебеночно-песчаная-смесь С5 толщиной  200мм и полиэтиленовая пленка ПВД 300µм.
Основной элемент навеса выполнен из металлоконструкции на 4-х колонн с размерами в осях 4,2 х 3,56 м, с высотой 3,000 м. Фундамент навеса выполнен из монолитного бетона C20/15 армируются арматурой, предусмотрено щебень, пропитанный битумом, толщиной 100мм. Колонна навеса К-1 выполнено из металлических труб  89х5 мм, по ГОСТ 10704-91.  Конструкции балок выполнены из Швеллер 16П по ГОСТ 8240-97. Навес выполнено из профлиста Н60-845-0.7 по ГОСТ 24045-2016. 
Площадка под контейнер. Площадка размерами в осях 6,0х3,0м. Площадка выполнена из сборных железобетонных плит по ГОСТ 21924-2024. 
Под основанием железобетонных изделий принимается подготовка из щебня марки прочности М800, фракции 10–20, толщиной 100 мм. Под плиты предусмотрено щебень, пропитанный битумом, толщиной 100мм.
Проектом предусмотрено электроснабжение и автоматизация технологических процессов.
[image: ]
В точках ТР-1А и ТР-1В выполняется демонтаж существующего участка
трубопровода. На данном участке предусматривается установка узла обвязки,
включающего в себя: запорную арматуру, обратный клапан и ранее установленную
(существующую) арматуру, подлежащую повторному использованию.
На входе в насос предусмотрена установка запорной арматуры, обеспечивающей
возможность отключения насоса. Также в обвязке насоса предусматриваются
дренажные устройства, предназначенные для опорожнения трубопровода и
проведения технического обслуживания.
В точках ТР-2А и ТР-2В предусматривается демонтаж существующего участка
трубопровода с последующей врезкой в действующую систему. Подключение выполняется с установкой запорной арматуры, обеспечивающей: изоляцию
участка, возможность проведения ремонтных работ и надёжную эксплуатацию
системы.
Для обеспечения безопасной эксплуатации насосного оборудования при перекачке
товарной нефти необходимо предусмотреть подачу сжатого воздуха. Так как на
площадке КУУН отсутствует сеть КИПиА, то реализацию системы наддува будет
осуществляться автономной баллонной рампой.
Для контроля работы системы проектом предусмотрена установка приборов
измерения давления: на всасывающей и напорной линии. Размещение приборов
обеспечивает контроль технологического режима работы насоса и трубопроводной
системы. Принятые проектные решения обеспечивают:
 Надежную и безопасную эксплуатацию насоса;
 Возможность отключения оборудования без остановки всей системы;
 Проведение технического обслуживания и ремонта;
 Соответствие требованиям действующих нормативных документов РК
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Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Источники выбросов подразделяются на организованные и неорганизованные. Организованные источники выбросов загрязняющих веществ производят выбросы через специально сооруженные устройства (например: дымовая труба). Неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ – выбросы в виде ненаправленного потока газа.
Строительство
На период строительства в атмосферу будет выбрасываться 16 загрязняющих веществ 2,3,4 классов санитарной опасности (значения ПДК и класс опасности каждого вещества определяются на основании Приказа МНЭ РК от 28 февраля 2015 года №168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах»): 
· ист. №6001 – Земляные работы
· ист. №6002 – Работа автотранспорта
· ист. №6003 – Погрузчик
· ист. №6004 – Битумные работы
· ист. №6005 – Сварочные работы
· ист. №6006 – Лакокрасочные работы


Эксплуатация
На этапе эксплуатации количество источников выделения загрязняющего вещества составит 2 единиц, из них 2 – неорганизованные 
Неорганизованные источники: 
· ист. №6001 – Насос центробежный многоступенчатый Suizer MBN 80-255/07  
· ист. №6002 – Установка узла обвязки 
Расчет выбросов загрязняющих веществ (Приложение 1), проводился в соответствии со утвержденными в Республике Казахстан нормативно методическими документами (см. список используемой литературы).
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников выбросов при строительстве и эксплуатации приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3-1
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при реконструкции 
	Мангистауская область, Реконструкция площадки КУУН

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0101
	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)
	 
	 
	0,01
	 
	2
	0,00000331
	0,000001787
	0,0001787

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,001275
	0,000732
	0,0183

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,0001345
	0,000076242
	0,076242

	0207
	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)
	 
	 
	0,05
	 
	3
	0,3964
	0,214
	4,28

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,00097
	0,000620154
	0,01550385

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,0001578
	0,000100835
	0,00168058

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	0,0000577
	0,0000493
	0,00001643

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000003256
	0,000003027
	0,0006054

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,00001433
	0,000009102
	0,0003034

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,000653825
	0,8241320568
	4,12066028

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,00002178714
	0,01176512
	0,01960853

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,00000421687
	0,00227712
	0,0227712

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,00000913654
	0,00493376
	0,01409646

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,0005611625
	0,3467765232
	0,34677652

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,00007677469
	0,0000995
	0,0000995

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,11399389667
	2,91003567874
	29,1003568

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	0,514336695
	4,315612206
	38,0171997

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)



Таблица 4.1.1 – Лимиты накопления отходов при строительстве
	[bookmark: _Hlk169509889]Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	3,59309594

	в том числе отходов производства
	-
	3,16109594

	отходов потребления
	-
	0,432

	Опасные отходы

	Тара из-под ЛКМ
	-
	0,13498395

	Промасленная ветошь
	-
	0,0254

	Не опасные отходы

	Строительные отходы
	-
	1

	ТБО
	-
	0,432

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,00071199

	Металлолом
	-
	2



[bookmark: _Hlk169509926]Таблица 4.1.2 – Лимиты накопления отходов при эксплуатации 
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	0,2095

	в том числе отходов производства
	-
	0,0635

	отходов потребления
	-
	0,146

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	-
	0,0635

	Неопасные отходы

	ТБО
	-
	0,146
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