НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Проект нормативов допустимых выбросов к Плану горных работ разработан на период проведения добычи доломитов на участке Огизмуиз-3, расположенного в Жанакорганском районе Кызылординской области на 2026-2035 годы»
Добычные работы предусматриваются произвести в 2026-2035 гг. с января по декабрь месяцы. Режим работы карьера - круглогодичный, при шестидневной рабочей неделе, в одну смену, продолжительностью смены 8 часов.
Объем добычи  карьера за 2026-2035 годы:     
- 2026-2029 годы– 110 тыс. м3 ежегодно;
[bookmark: _GoBack]-2030-2035 годы– 424 тыс. м3 ежегодно;.
На основании вышеизложенного санитарно-защитную зону для месторождения по добыче песчано-гравийной смеси предлагаем в размере 100 м, что соответствует 4 классу опасности.
В соответствии с требованиями Экологического кодекса РК п 8 ст. 202 выбросы загрязняющих веществ устанавливаются на основании инструментальных замеров за последние три года.
Пылеподавление при транспортировке горной массы осуществляется орошением водой подъездных путей.
Под режимом горных работ понимается последовательность вскрышных и добычных работ в границах карьерного поля, обеспечивающая планомерную, безопасную и экономически эффективную разработку месторождения за срок существования карьера. Режим работы карьера приведен в нижеследующей таблице.
	Показатели
	Ед. изм.
	Всего

	Геологические запасы доломитов
	тыс. м3
	2984,0

	Потери при транспортировке 0.5%, взрывных работах 0.5%
(общие 1%)
	тыс. м3
	29,84

	Эксплуатационные запасы
	тыс. м3
	2954.16

	Глубина карьера
	м
	20

	Объем вскрышных пород
	тыс. м3
	149,2

	Общая годовая производительность карьера
	тыс. м3
	110,0

	Обеспеченность запасами
	год
	10


Объёмная масса доломитов по трём измерениям составила 2,7-2,8т/м3, коэффициент разрыхления - 1,56.
Расчет необходимого числа экскаваторов произведен из расчета объема полезного ископаемого по карьеру.
К вспомогательным работам относятся:
- зачистка площадок для экскаватора и другого оборудования;
-устройство и содержание щитов и сланей под экскаваторы и самосвалы (при необходимости);
- устройство и ремонт подъездных дорог и проездов;
- борьба с пылью;
- приведение бортов карьеров в безопасное состояние:
- обслуживание, профилактический осмотр и ремонт горного оборудования. Выполнение вспомогательных работ в карьерах и на отвалах предусмотрено с помощью современного горнотранспортного оборудования: работы по очистке подошвы уступа, выравнивании площадок для экскаваторов, устройстве подъездных дорог, проездов и поддержания их предусмотрено выполнять бульдозером.
Приведение бортов в безопасное состояние предусматривается рабочими для выполнения вспомогательных работ.
На отработанных участках месторождения проводится технический этап рекультивации. При проведении рекультивационных работ будут задействованы те же механизмы, что и при добычных работах.
Инженерное обеспечение месторождения:
· Водоснабжение – привозное;
· Водоотведение – биотуалеты;
· Электроснабжение – не предусматривается;
· Теплоснабжение – не предусматривается.
Количество персонала 9 человек. Режим работы 8 часов в сутки, 305 дней в году.
Данные по технологическому оборудованию сведены в нижеследующую таблицу.
	№№
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка
	Количество

	Основное оборудование

	1
	Экскаватор
	Комацу РС400
	1

	2
	Автосамосвалы
	HOWO
	11

	3
	Бульдозер
	Б-10м
	1

	Вспомогательное оборудование

	4
	Поливомоечная машина
	ПМ-130-Б
	1

	5
	Автомобиль	для	перевозки	рабочего
персонала
	
	1


Сводная	таблица	годового	рабочего	времени	основного технологического оборудования
	№
	Наименование оборудования
	Кол во
	К-во раб.дн
	К-во смен
	Прод. смены
	Коэф. испол
	Годовой фонд

	1
	Экскаватор
КомацуРС400
	1
	305
	1
	8
	0,80
	1952

	2
	Бульдозер Б-10м
	1
	305
	1
	8
	0,40
	976

	3
	Автосамосвалы
HOWO
	11
	305
	1
	8
	0,80
	13664


 
Штаты трудящихся
	№ п/п
	Категория трудящихся
	Численность

	
	
	на карьер
	общая

	1
	Машинист экскаватора КомацуРС400
	1
	1

	2
	Бульдозерист Б-10м
	1
	1

	3
	Водители
	7
	7

	
	Всего трудящихся
	9
	9


Разведанное месторождения доломитов на участке Огизмуиз-3 расположено в урочище Огизмуиз, восточнее полиметаллического месторождения Шалкия, в 20 км к юго-западу от железнодорожной станции Жанакорган, в 180 км от областного центра г.Кызылорда.
Месторождение с железнодорожной станцией связано насыпной шоссейной дорогой. Через пос.Жанакорган проходит асфальтированная автотрасса Алматы-Кызылорда, от которой во все стороны отходят степные грунтовые дороги. Рядом находится рудник «Шалкия».
Площадь месторождения примыкает с севера к ранее разведанному Жанакорганскому месторождению доломитов и, по сути, является его предложением.
Месторождение приурочено к карбонатным отложениям турланской свиты нижней подсвиты шукурганского горизонта, и сложено доломитами и доломитизированными известняками, моноклинально падающими на юго-восток под углом 10-30°.
Месторождение в плане представляет собой четырехугольник неправильной формы, площадью 6,1 га. 
Водоснабжение населенных пунктов питьевой и технической водой осуществляется, в основном, за счёт водозаборов эксплуатируемых месторождений подземных вод.
В районе имеется много ранее разведанных месторождений строительных материалов и другого нерудного сырья. Разведанное месторождение строительного
камня примыкает к Жанакорганскому месторождению доломитов и является его продолжением.
Впервые геологоразведочные работы на Жанакорганском месторождении строительного камня (доломитов) проводились в 1955 году Алма-Атинской нерудной экспедицией бывшего "Средазгеолнерудтреста" МПСМ СССР. Качество доломитов изучалось на незначительном количестве проб, отобранных из различных выработок на разных горизонтах. Испытания этих проб проводилось не в полном объёме.
На основе проведённых испытаний доломиты Жанакорганского месторождения пригодны для производства щебня, используемого качестве крупного заполнителя в бетонах марок "400" и выше и для приготовления горячих, тёплых асфальтобетонных смесей и цементобетона марки "400".
Основными процессами, приводящими к загрязнению воздуха, являются работы спецтехники, буровзрывные и выемочно-погрузочные работы. 
Характеристика источников вредных выбросов. На территории карьера будут функционировать 5 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна. Основными процессами, приводящими к загрязнению воздуха, являются вскрышные, буровзрывные, добычные, автотранспортные, рекультивационные работы и отвал вскрыши. 
Источник загрязнения №6001, Вскрышные работы. Отвалы вскрышных пород рассматриваются как крупные объекты, не уступающие карьерам. Вскрышные породы подразделяются на пригодные и непригодные для использования в народном хозяйстве. Вскрышные породы непригодные для использования в народном хозяйстве размещаются вне карьера за пределами контура горного отвода. Мощность суглинков и супесей с обломками коренных пород, перекрывающих известняки, составляет от 0 до 1,9м, средняя – 0,32м. К вскрыше отнесены и карстовые зоны, заполненные карбонатно-глинистым материалом с обломками коренных пород, вскрытые с поверхности канавами, а также частично подробленные и кавернозные доломиты, приуроченные к карстовой зоне. Породы полезной толщи трещиноваты, местами подроблены, слабо закарстованы. Поверхностный карст отнесен к рыхлой вскрыше, а мощная карстовая зона, выполненная доломитовой брекчией на карбонатном цементе, вместе с вышележащими породами является скальной вскрышей при отработке полезной толщи. Режим работы на снятии вскрышных пород принимается сезонный в период положительных температур, в одну смену. При вскрышных работах в атмосферный воздух выделяется неорганическая пыль. Неорганизованный источник выбросов.
 Источники загрязнения №6002, Буровзрывные работы. В прочных карбонатных породах наиболее эффективно шарошечное бурение. Для бурения пород с коэффициентом крепости f=10-14 используются зубчатые долота типа Т и штыревые долота типа ТЗ с клиновидными твердосплавными зубками, пород с f = 10 14 - штыревые долота типа ОК, пород с f >14 - штыревые долота типа ОКП. На карьерах небольшой производительности в прочных карбонатных породах со станками с шарошечным бурением успешно конкурируют станки с погружными пневмоударниками. Они также эффективны при обуривании неоднородных по прочности массивов скважинами относительно малого диаметра (65 - 110мм). Эффективность ударно-вращательного бурения зависит от осевого давления на долото, скорости вращения - расхода сжатого воздуха. Учитывая горно-геологические условия по аналогии разрабатываемых месторождений, качественную характеристику полезных ископаемых и плановую производительность карьеров, чаще всего принимается наиболее оптимальное буровое оборудование нижеследующего типа: 1) буровой станок с использованием погружного пневмоударного бурения - СБУ-100 - 1шт. Диаметр скважин соответственно - 200 мм. При буровзрывных работах в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая, углерод оксид, оксиды азота. Неорганизованный источник выбросов. 
Источник загрязнения №6003, Добычные работы. Добычные работы производятся экскаватором, емкость ковша 1,9 м3. Вывозка пород осуществляется автосамосвалами. Движение автотранспорта в карьере обуславливавет выделение пыли в результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдувания ее с поверхности материала, груженного в кузове машины. При работе в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая. Неорганизованный источник выброса. 
Источник загрязнения №6004, Рекультивационные работы. Рекультивационные работы будут проводиться по мере продвижения фронта работ и освобождения площадей параллельно, с добычными. Выбор вида рекультивации, ее целесообразность определяется совокупностью природно-климатических, экологических и технологических факторов, а также хозяйственной инфраструктурой. Рекультивируемый карьер находится на полупустынной зоне на землях, характеризующихся низким естественным плодородием, подверженных эрозии, в связи с чем имеющих ограниченное хозяйственное использование в качестве сезонных пастбищ с бедным видовым составом трав.
 Планом горных работ предусматривается раздельная разработка полезной толщи и внешней вскрыши. После отработки карьеров образуются котлованы глубиной до 50,5 метров. 
Кроме того, в районе карьера в составе сельскохозяйственных угодий ведущее место занимают пастбища, поэтому предусматривается освоение части рекультивируемых земель в порядке коренного улучшения пастбищных земель посевом перспективных полупустынных полукустарниковых растений.
 Затраты на производство работ по рекультивации и выполняемые в ходе эксплуатации месторождения, включаются в смету эксплуатационных расходов и относятся на себестоимость продукции предприятия. Более подробное рекультивационные работы описаны в проекте ликвидации. 
При рекультивации карьера в атмосферный воздух выделяется неорганическая пыль. Неорганизованный источник выброса. 
Источник загрязнения №6005, Отвал вскрыши. Вскрышные породы на всю свою мощность предварительно будут удалены бульдозером и складированы в специальный отвал, с целью дальнейшего их использования при рекультивации карьера. Также частично предусматривается разработка полезного ископаемого при проходке внутрикарьерной дороги для транспортировки вскрышных пород на подошву отработанного участка. При отвале вскрыши в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая. Неорганизованный источник выброса. Спецтехника (экскаватор, бульдозер, самосвалы). Вся производственная и вспомогательная техника работает на дизельном топливе. При работе спецтехники, в атмосферу выделяются продукты неполного сгорания топлива. Валовые выбросы от спецтехники и передвижного автотранспорта не нормируются.
Лимиты накопления отходов для горных работ на 2026-2035 годы.
	
Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, от 1 ед. 
тонн/год
	Лимит накопления, от 3 ед. 
тонн/год

	1
	2
	4
	

	Всего
	-
	0,675
	2,025

	В том числе отходов производства
	-
	-
	-

	отходов потребления
	-
	0,675
	2,025

	Опасные отходы

	-
	-
	-
	-

	Не опасные отходы

	Твердо-бытовые отходы (200301)
	-
	0,675
	2,025

	Зеркальные отходы



