Нетехническое резюме  Строительство Вахтового лагеря «Кереге» и ВЛ-10кВ в Южной части участка №2 Торткудук месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО», Сузакский район, Туркестанская область
Запроектированная система сбора нефти была лучевая: сбор продукции скважин от выкидных линий скважин осуществляется в сборные коллекторы, далее по коллекторам в пункты сбора и подготовки нефти.
В связи с понижением давления (устьевого) определенных добывающих скважин появилась потребность в локальных резервуарах для сбора скважинной продукции -нефтеводяной эмульсии, состоящей 92-95% из пластовой воды.
Настоящим рабочим проектом модернизации предусмотрено:
-  устройство 4-х резервуаров РГС-100 на площадках существующих скважин для малодебитных скважин и подключение выкидных линий данных скважин к проектируемым РГС-100 в т.ч.:
- Установка резервуара РГС объемом 100 м3 - система сбора на площадке скважины № 209 – сбор добываемой жидкости со скважин № 202, 209, 301, 317, 341; 
- Установка резервуара РГС объемом 100 м3 - система сбора на площадке скважины № 311 – сбор добываемой жидкости со скважин № 200, 201, 207, 308, 310, 311, 312; 
- Установка резервуара РГС объемом 100 м3 - система сбора на площадке скважины № 325 – сбор добываемой жидкости со скважин № 214, 215, 216, 325, 326, 334, 335; 
- Установка резервуара РГС объемом 100 м3 - система сбора на площадке скважины № 332 – сбор добываемой жидкости со скважин № 217, 328, 332, 333, 336, 337, 338.
- при обвязке устьев добывающих скважин 137а, 236, 237, 239, 240, 255, 257, 259, 261, 266, 267, 268, 271, 273,  274, 275, 276, 280, 282, 283, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 220-1, 222, 223, 224, 225, 229, 230, 233, 235, 247, 301, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 350, 351, 354, 355, 358, 360, 361, 363, 362, 364, 366, 368, 369, 371, 374, 377 (87 ед.) исключена задвижка с электроприводом на выкидной линии.
На основании задания на проектирование рабочим проектом предусматриваются следующие сооружения с классификации технологических площадок по взрывопожароопасности: 
•	Модернизация устья  скважин – 26 скважин (В-1г) ; 
•	Строительство выкидных линий от существующих, проектируемых и переподключаемых скважин к резервуарам горизонтальным стальным (РГС);
•	Установка РГС для сбора скважинной продукции – 4 РГС-100 (В-1г);
•	Установка насосов для налива с РГС в автоцистерну – 4 насоса (В-1г);  
•	Стояк налива (СН) в автоцистерны (В-1г);
•	Технологические трубопроводы.
Проектом предусматривается обвязка устьев 26-и скважин. Наплощадках 4-х скважин предусмотрены РГС-100 для сбора скважинной жидкости. Скважинная продукция поступает в проектируемые резервуары (РГС) по выкидным линиям Ду80х8мм. На площадке РГС предусмотрена обвязка выкидных линий в общий манифольд с возможностью измерения скважинной продукции по отдельности. Жидкость с РГС отводится путем откачки проектируемыми насосами в автоцистерны через стояк налива. Также предусмотрен отвод жидкости с РГС для автоцистерн со своим насосом. В связи с незначительным содержанием растворенного газа в нефти Согласно письму от ДТОО «Жалгизтобемунай» №07/Д-05/588 от 02.10.2017г. о добыче, испаренный газ в РГС выводится через дыхательный клапан.
Планируемый объем сбора скважинной продукции (нефтеводяной эмульсии) составляет:
- на РГС-100 площадкискв. 209 - 65 м3/сут;
- на РГС-100 площадки скв. 311 - 91 м3/сут;
- на РГС-100 площадки скв. 325 - 91 м3/сут;
- на РГС-100 площадки скв. 332 - 91 м3/сут.
Всего на период проведения строительных работ выявлено 19 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых 4 источников – организованных, 15 являются неорганизованными.
На этапе строительства источникам выбросов присвоены четырехразрядные номера: для организованных источников с 0101, для неорганизованных начиная с 7101.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 3,2529 г/сек или 2,0677    т/период.
В атмосферу будут выбрасываться вещества 16 наименований.
Выбросы от ДВС 4,1509 г/сек или 1,9955 т/период.
В период эксплуатации основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух является: ДГУ, Котлы котельной, резервуары дизельного топлива и пр.
Всего на период проведения эксплуатации выявлено 10 источников выбросов загрязняющих веществ, из них:
- 6 организованных источников выбросов;
-4 неорганизованных.
На этапе строительства источникам выбросов присвоены четырехразрядные номера: для организованных источников с 0001, для неорганизованных начиная с 6001.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации проектируемого объекта, составит 2,1718 г/сек или 9,9592 т/год.
В атмосферу будет выбрасываться вещество 9 наименований.


На расчетный период сброс очищенных сточных составит 83,92 тыс. м3/год.
	Номер выпуска
	Наименование показателя
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу

	
	
	

	
	
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске, мг/дм3
	Сброс

	
	
	
	
	

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год

	1
	2
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Сульфаты 
	9,58
	83,9208
	264,3
	2531,9940
	22,1803

	
	Хлориды 
	9,58
	83,9208
	261,6
	2506,1280
	21,9537

	
	Нитраты 
	9,58
	83,9208
	7,3
	69,9340
	0,6126

	
	ХПК
	9,58
	83,9208
	189,9
	1819,2420
	15,9366

	
	ПАВ 
	9,58
	83,9208
	1,1
	10,5380
	0,0923

	
	Нефтепродукты
	9,58
	83,9208
	0,54
	5,1732
	0,0453

	
	Взвешенные вещества (ВВ) 
	9,58
	83,9208
	148,9
	1426,4620
	12,4958

	
	БПКполн
	9,58
	83,9208
	194,4
	1862,3520
	16,3142

	
	Азот аммонийный
	9,58
	83,9208
	63,8
	611,2040
	5,3541

	
	Нитриты 
	9,58
	83,9208
	1,2
	11,4960
	0,1007

	Итого:
	 
	 
	 
	10854,5232
	95,0856



Объем отходов при строительстве составляет.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	
	17,917

	в т. ч. отходов производства
	
	12,6295

	отходов потребления
	
	5,2875

	Опасные отходы

	Тара от ЛКМ
	
	0,5763

	Промасленная ветошь
	
	0,0381

	Не опасные отходы

	Огарки сварочных электродов
	
	0,0151

	Строительные отходы
	
	7

	Металлолом
	
	5

	Твердо-бытовые отходы
	
	5,2875



[bookmark: _Toc228173180]Лимиты накопления отходов, установленные при эксплуатации
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	
	273,8141

	в т. ч. Отходов производства
	
	228,8341

	отходов потребления
	-
	45,28

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	
	0,508

	Отработанное масло
	
	8

	Медицинские отходы
	
	0,024

	Отработанные топливные фильтры
	
	0,0007

	Отработанные масляные фильтры
	
	0,0014

	Не опасные отходы

	ТБО
	
	19

	Пищевые отходы
	
	26,28

	Иловый осадок
	
	220








